|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Наименование (объекта) стройки: **Капитальный ремонт помещений ГУПС "Севтеплоэнерго" по адресу: ул. Ленина, 46, цокольный этаж.** |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **Расчет массы строительного мусора по смете № 02-01-01** |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по смете | Шифр расценки | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единицаизмерения | Объем | Расход ресурсов |
| На ед. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Раздел №1 Демонтажные работы** |
| **1**  | **ТЕРр57-2-3** | **Разборка покрытий полов из керамических плиток [(0,8\*2,35+0,8\*0,95)/100]** | **100 м2 покрытия** | **0,0264** |   |   |
|   | 509-9900 | Строительный мусор V класс | т |   | 5,2 | 0,13728 |
| **2**  | **ТЕРр57-3-2** | **Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки [(0,95\*2+0,8+2,35\*2+0,8)/100]** | **100 м плинтуса** | **0,082** |   |   |
|   | 509-9900 | Строительный мусор V класс | т |   | 0,62 | 0,05084 |
| **3**  | **ТЕРр57-3-1** | **Разборка плинтусов деревянных [0,14+0,142+0,075+0,068+0,115]** | **100 м плинтуса** | **0,54** |   |   |
|   | 509-9900 | Строительный мусор IV класс | т |   | 0,11 | 0,0594 |
| **4**  | **ТЕРр57-2-1** | **Разборка покрытий полов из линолеума [0,115+0,141+0,042+0,034+0,09]** | **100 м2 покрытия** | **0,422** |   |   |
|   | 509-9900 | Строительный мусор IV класс | т |   | 0,47 | 0,19834 |
| **5**  | **ТЕРр57-2-7** | **Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит [0,115+0,141+0,042+0,034+0,09]** | **100 м2 покрытия** | **0,422** |   |   |
|   | 509-9900 | Строительный мусор V класс | т |   | 0,55 | 0,2321 |
| **7**  | **ТЕРр57-1-2** | **Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков [0,115+0,141+0,042+0,034+0,09]** | **100 м2 основания** | **0,422** |   |   |
|   | 509-9900 | Строительный мусор V класс | т |   | 0,7 | 0,2954 |
| **8**  | **ТЕРр57-1-1** | **Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги [0,115+0,141+0,042+0,034+0,09]** | **100 м2 основания** | **0,422** |   |   |
|   | 509-9900 | Строительный мусор V класс | т |   | 3,62 | 1,52764 |
| **9**  | **ТЕРр53-1-1** | **Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен (ДСП) [0,19+0,105]** | **100 м2 стен** | **0,295** |   |   |
|   | 509-9900 | Строительный мусор IV класс | т |   | 0,94 | 0,2773 |
| **10**  | **ТЕРр53-1-4** | **Разборка каркаса деревянных стен из брусьев [0,19+0,105]** | **100 м2 стен** | **0,295** |   |   |
|   | 509-9900 | Строительный мусор IV класс | т |   | 2,74 | 0,8083 |
| **14**  | **ТЕРр56-11-1** | **Снятие наличников** | **100 м наличников** | **0,16** |   |   |
|   | 509-9900 | Строительный мусор IV класс | т |   | 0,4 | 0,064 |
| **15**  | **ТЕРр56-10-1** | **Снятие дверных полотен [(1,4+1,6\*2+1,2\*3)/100]** | **100 м2 дверных полотен** | **0,082** |   |   |
|   | 509-9900 | Строительный мусор IV класс | т |   | 1,18 | 0,09676 |
| **16**  | **ТЕРр56-9-1** | **Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах** | **100 коробок** | **0,07** |   |   |
|   | 509-9900 | Строительный мусор IV класс | т |   | 10,5 | 0,735 |
| **17**  | **ТЕРр56-2-2** | **Снятие оконных переплетов остекленных [(1,7\*0,9\*3+1,3\*1,0)/100]** | **100 м2 оконных переплетов** | **0,0589** |   |   |
|   | 509-9900 | Строительный мусор IV класс | т |   | 3,42003 | 0,20144 |
| **18**  | **ТЕРр56-3-2** | **Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях [(0,9\*3+1,0)/100]** | **100 м2** | **0,037** |   |   |
|   | 509-9900 | Строительный мусор IV класс | т |   | 3,5 | 0,1295 |
| **19**  | **ТЕРр56-1-1** | **Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах** | **100 коробок** | **0,04** |   |   |
|   | 509-9900 | Строительный мусор IV класс | т |   | 10,66 | 0,4264 |
| **Масса строительного мусора по разделу №1** | т |   |   | **5,2397** |
| **Раздел №2 Общестроительные работы** |
| **61**  | **ТЕРр61-2-7** | **Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм [(3,8+3,2+4,1)/100]** | **100 м2 отремонтированной поверхности** | **0,111** |   |   |
|   | 509-9900 | Строительный мусор IV класс | т |   | 3,38 | 0,37518 |
| **62**  | **ТЕРр61-2-7** | **Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм{1.62 (К Кзтр=1.5)} [(4,6+1,2)/100]** | **100 м2 отремонтированной поверхности** | **0,058** |   |   |
|   | 509-9900 | Строительный мусор IV класс | т |   | 3,38 | 0,19604 |
| **63**  | **ТЕРр61-2-9** | **Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм{1.62 (К Кзтр=1.5)} [(11,8+9,76)/100]** | **100 м2 отремонтированной поверхности** | **0,2156** |   |   |
|   | 509-9900 | Строительный мусор IV класс | т |   | 3,38001 | 0,72873 |
| **Масса строительного мусора по разделу №2** | т |   |   | **1,29995** |
| **Общая масса мусора, в т.ч.** | т |   |   | **6,53965** |
|  |
| **Затраты** | **Единицаизмерения** | **Объем** | **Цена,****руб** | **Стоимость, руб** |
| **А. Возмещение экологического налога, в т.ч.:** | руб | 6,54 | - | **5976,45** |
| Общая масса мусора IV класс | руб | 4,296 | 1383,32 | 5942,74 |
| Общая масса мусора V класс  | руб | 2,244 | 31,46 | 33,71 |
| **Б. Утилизации строительного мусора**  | руб | 6,54 | 371,27 | 2428,11 |
| **Итого с учетом НДС(18%)** | руб |  |  | **2865,17** |
| **ВСЕГО затрат на утилизацию строительного мусора и возвещение экологического налога** | руб |  |  | **8841,62** |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |
|  | Справочные данные: |
| *1* | *Плата за негативное воздействие на окружающую среду.* *Строительный мусор 4 кл. опасности (Приказ Ростехнадзора от 05.04.2007 № 204, ПП РФ № 344 от 12.06.2003г, № 410 от 01.07.2005 и № 1219 от 19.11.2014г) = 248.4х1.9х2.56* | *т* | *1* | *1 208,22* |
| *2* | *Плата за негативное воздействие на окружающую среду.* *Строительный мусор 5 кл. опасности (Приказ Ростехнадзора от 05.04.2007 № 204, ПП РФ № 344 от 12.06.2003г, № 410 от 01.07.2005 и № 1219 от 19.11.2014г) = 8.00х1.9х2.07* | *т* | *1* | *31.46* |
| *3* | *Размещение отходов на полигоне (Постановление Правительства Севастополя № 16/15-ТБО от 20.05.2016г тариф на утилизацию ТБО на 2016г ГУП "Благоустройство"), без НДС* | *т* | *1* | *371,27* |
| *4* | *Федеральный классификационный каталог отходов (приказ ФС по надзору в сфере природопользования от 18.06.2014г № 445)*  | *-* | *-* | *-* |
|   |
| инженер-сметчик 1-й кат \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.Н.Зорина |
|   |
|   |
| Проверил: |
| нач.ПТО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.А.Прохницкая |
|   |