**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор

ООО «Экотранс-про»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Д. Рюмин

\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. 2023

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

поставка шин, спецшин и камер

**Вид работ/услуг/товара.**

Поставка шин для автомобильной техники МЭОК Неклиновского района Ростовской области.

**Период поставки:** с 01.01.2024 по 31.12.2024

**Наименование объекта/заказчика/покупателя.**

Межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс ООО «Экотранс-про», расположенный по адресу: 346831, Ростовская обл, м. р-н Неклиновский, с.п. Покровское, с Покровское, тер. промзона МЭОК 1, стр. 1.

**Характеристика объекта/товара.**

Перечень и годовая потребность автомобильных шин, спецшин и камер.

| № | наименование | НД | Кол-во | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шина индустриальная (спецшина)**23.5-25 NorTec IND 247 24 (или 28) PR 180B** TTили **23.5-25 PR24 (или 28) WestLake CL728W TT**Карьерный L3Модель ER-106Норма слойности 24 (или 28)Масса шин не более. кг 220-240Индекс несущей способности 177Типоразмер 23.5-25Наружный диаметр, мм 1615Ширина профиля. мм 595Статический радиус, мм 720Q кгс 6700/10050 V км/ч (индекс) 50(В)/10(А2)Ро, при Qmax кг/см2 2,75; Давление, кПа (PSI) 300 (45)Исполнение камерная ТТСостояние шины новаяНазначение – для фронтального погрузчика | ТУ 38.304-246 | 12 | шт |
| 2 | Автокамера **23.5-25 TRJ 1175C**Состояние камеры: новаяНазначение – для фронтального погрузчика |  | 12 | шт |
| 3 | **Диск автомобильный**Посадочный диаметр 22.5 "Ширина обода: 9Вылет ET 175DIA 281 ммОбозначение цвета диска: металликИзготовление: штампованныеСверловка PCD: 335Количество крепежных отверстий: 10 штНазначение для бункеровозов и мультилифтов |  | 6 | шт |
| 4 | Шина автомобильная **Белшина Бел-298 11R22,5**Типоразмер: 315/80R22.5Высота профиля: 80Диаметр: 22,5Индекс скорости: L (120 км/ч)Индекс нагрузки: 148 (3150 кг)Индекс нагрузки двускатный: 145Норма слойности: 18PR (или 20PR)Наличие камеры: нетПосадочный диаметр грузовой шины: 22.5 "Ширина профиля грузовой шины: 300 ммДавление, кПа (PSI): 850 (123)Ось применения грузовой шины: универсальнаяТип протектора: всесезонная (M+S)Состояние шины: новаяНазначение – для бункеровоза |  | 4 | шт |
| 5 | Шина автомобильная **315/80 R22.5 Westlake CR960A**или **Кама NF201 315/80 R22.5 156/150L**или **315/80 R22.5 HD797 Goldshield 156/150M**Типоразмер: 315/80R22.5Индекс нагрузки: 156/150 (4000/3350 кг)Высота профиля: 80Диаметр: 22.5Ширина профиля: 315Индекс скорости: L (120 км/ч), M (130 км/ч)Наличие камеры: нетТип протектора: всесезонная (M+S)Норма слойности: 20PR (или 22PR)Давление, кПа (PSI): 850 (123)Ось применения грузовой шины – рулеваяСостояние шины: новаяНазначение – для мультилифта |  | 2 | шт |
| 6 | Шина автомобильная **315/80 R22.5 Westlake CM335**или **Taitong HS203 315/80 R22.5 154/150M**или **Ogreen AG688 315/80 R22.5 156/150L 125PSI**Типоразмер: 315/80 R22.5Высота профиля: 80Диаметр: 22.5Ширина профиля: 315Индекс нагрузки: 154/151 (3750/3450 кг), 156/150 (4000/3350 кг)Индекс скорости: L (120 км/ч), M (130 км/ч)Наличие камеры: нетТип протектора: всесезонная (M+S)Норма слойности: 20PR (или 22PR)Давление, кПа (PSI): 800 (120), 850 (123)Ось применения грузовой шины – ведущая (задняя)Состояние шины: новаяНазначение – для мультилифта |  | 6 | шт |
| 6 | **Колесо цельнолитое 33х12х20 Bobcat в сборе с диском (левое)**или **шина цельнолитая 33x12-20 Galaxy Beefy Baby SDS в сборе с диском (левое)**или **колесо цельнолитое McLaren Maximizer 12-16.50bc диском (левое)**Размер шин 12-16,5Альтернативный размер 33\*12-20Внешний диаметр 860 ммШирина протектора 274 ммГлубина протектора 38,1 ммМасса 100 - 122 кгСостояние шины: новоеНазначение – для мини-погрузчика |  | 6 | шт |
| 6 | **Колесо цельнолитое 33х12х20 Bobcat в сборе с диском (правое)**или **шина цельнолитая 33x12-20 Galaxy Beefy Baby SDS в сборе с диском (правое)**или **колесо цельнолитое McLaren Maximizer 12-16.50bc диском (правое)**Размер шин 12-16,5Альтернативный размер 33\*12-20Внешний диаметр 860 ммШирина протектора 274 ммГлубина протектора 38,1 ммМасса 100 - 122 кгСостояние шины: новоеНазначение – для мини-погрузчика |  | 6 | шт |

**Не допускается поставка шин автомобильных разных марок\***

\*Согласно п. 5.5 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (Приложение к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения") (далее - Перечень неисправностей) эксплуатация транспортного средства запрещена, если на одну ось транспортного средства установлены шины различных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с различными рисунками протектора, морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные, новые и с углубленным рисунком протектора; на транспортном средстве установлены ошипованные и неошипованные шины.

**Порядок выполнения работ/поставки товара.**

Поставка шин осуществляется в текущем нужном объеме по договоренности с учетом потребности.

Доставка шин осуществляется до фактического месторасположения заказчика (346831, Ростовская обл, м. р-н Неклиновский, с.п. Покровское, с Покровское, тер. промзона МЭОК 1, стр. 1) силами и средствами продавца (поставщика).

Дата, время и объемы поставки определяется по согласованной сторонами заявке заказчика.

Заказчик в праве отказаться от поставки шин предварительно уведомив об этом исполнителя.

Маркировка товара должна содержать: наименование, наименование производителя/изготовителя, дату выпуска, срок годности, количество товара в единице упаковки и др. Все надписи должны быть выполнены на русском языке или должен быть сделан надлежащий перевод на русский язык.

На момент поставки остаточный срок годности товара не должен составлять менее 2/3.

Приемка шин по количеству и качеству осуществляется сторонами в порядке, определяемом действующим законодательством.

**Срок выполнения.**

Срок выполнения работ/поставки товара: течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами соответствующей Спецификации.

**Дополнительные требования.**

На все поставляемые партии шин исполнитель предоставляет (заверенные):

- паспорт производителя,

- сертификаты соответствия.

При выполнении договора исполнитель обязан соблюдать все действующие на территории заказчика:

- правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, правила дорожного движения;

- правила охраны труда, промышленной и производственной безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности.