**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор

ООО «Экотранс-про»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Д. Рюмин

\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. 2023

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

поставка шин, спецшин и камер

**Вид работ/услуг/товара.**

Поставка шин для автомобильной техники МЭОК Неклиновского района Ростовской области.

**Период поставки:** с 01.01.2024 по 31.12.2024

**Наименование объекта/заказчика/покупателя.**

Межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс ООО «Экотранс-про», расположенный по адресу: 346831, Ростовская обл, м. р-н Неклиновский, с.п. Покровское, с Покровское, тер. промзона МЭОК 1, стр. 1.

**Характеристика объекта/товара.**

Перечень и годовая потребность автомобильных шин, спецшин и камер.

| № | наименование | НД | Кол-во | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шина индустриальная (спецшина)  **23.5-25 NorTec IND 247 24 (или 28) PR 180B** TT  или **23.5-25 PR24 (или 28) WestLake CL728W TT**  Карьерный L3  Модель ER-106  Норма слойности 24 (или 28)  Масса шин не более. кг 220-240  Индекс несущей способности 177  Типоразмер 23.5-25  Наружный диаметр, мм 1615  Ширина профиля. мм 595  Статический радиус, мм 720  Q кгс 6700/10050  V км/ч (индекс) 50(В)/10(А2)  Ро, при Qmax кг/см2 2,75;  Давление, кПа (PSI) 300 (45)  Исполнение камерная ТТ  Состояние шины новая  Назначение – для фронтального погрузчика | ТУ 38.304-246 | 12 | шт |
| 2 | Автокамера **23.5-25 TRJ 1175C**  Состояние камеры: новая  Назначение – для фронтального погрузчика |  | 12 | шт |
| 3 | **Диск автомобильный**  Посадочный диаметр 22.5 " Ширина обода: 9 Вылет ET 175 DIA 281 мм Обозначение цвета диска: металлик Изготовление: штампованные Сверловка PCD: 335 Количество крепежных отверстий: 10 шт  Назначение для бункеровозов и мультилифтов |  | 6 | шт |
| 4 | Шина автомобильная **Белшина Бел-298 11R22,5**  Типоразмер: 315/80R22.5  Высота профиля: 80  Диаметр: 22,5  Индекс скорости: L (120 км/ч)  Индекс нагрузки: 148 (3150 кг)  Индекс нагрузки двускатный: 145  Норма слойности: 18PR (или 20PR)  Наличие камеры: нет  Посадочный диаметр грузовой шины: 22.5 "  Ширина профиля грузовой шины: 300 мм  Давление, кПа (PSI): 850 (123)  Ось применения грузовой шины: универсальная  Тип протектора: всесезонная (M+S)  Состояние шины: новая  Назначение – для бункеровоза |  | 4 | шт |
| 5 | Шина автомобильная **315/80 R22.5 Westlake CR960A**  или **Кама NF201 315/80 R22.5 156/150L**  или **315/80 R22.5 HD797 Goldshield 156/150M**  Типоразмер: 315/80R22.5  Индекс нагрузки: 156/150 (4000/3350 кг)  Высота профиля: 80  Диаметр: 22.5  Ширина профиля: 315  Индекс скорости: L (120 км/ч), M (130 км/ч)  Наличие камеры: нет  Тип протектора: всесезонная (M+S)  Норма слойности: 20PR (или 22PR)  Давление, кПа (PSI): 850 (123)  Ось применения грузовой шины – рулевая  Состояние шины: новая  Назначение – для мультилифта |  | 2 | шт |
| 6 | Шина автомобильная **315/80 R22.5 Westlake CM335**  или **Taitong HS203 315/80 R22.5 154/150M**  или **Ogreen AG688 315/80 R22.5 156/150L 125PSI**  Типоразмер: 315/80 R22.5  Высота профиля: 80  Диаметр: 22.5  Ширина профиля: 315  Индекс нагрузки: 154/151 (3750/3450 кг), 156/150 (4000/3350 кг)  Индекс скорости: L (120 км/ч), M (130 км/ч)  Наличие камеры: нет  Тип протектора: всесезонная (M+S)  Норма слойности: 20PR (или 22PR)  Давление, кПа (PSI): 800 (120), 850 (123)  Ось применения грузовой шины – ведущая (задняя)  Состояние шины: новая  Назначение – для мультилифта |  | 6 | шт |
| 6 | **Колесо цельнолитое 33х12х20 Bobcat в сборе с диском (левое)**  или **шина цельнолитая 33x12-20 Galaxy Beefy Baby SDS в сборе с диском (левое)**  или **колесо цельнолитое McLaren Maximizer 12-16.50bc диском (левое)**  Размер шин 12-16,5  Альтернативный размер 33\*12-20  Внешний диаметр 860 мм  Ширина протектора 274 мм  Глубина протектора 38,1 мм  Масса 100 - 122 кг  Состояние шины: новое  Назначение – для мини-погрузчика |  | 6 | шт |
| 6 | **Колесо цельнолитое 33х12х20 Bobcat в сборе с диском (правое)**  или **шина цельнолитая 33x12-20 Galaxy Beefy Baby SDS в сборе с диском (правое)**  или **колесо цельнолитое McLaren Maximizer 12-16.50bc диском (правое)**  Размер шин 12-16,5  Альтернативный размер 33\*12-20  Внешний диаметр 860 мм  Ширина протектора 274 мм  Глубина протектора 38,1 мм  Масса 100 - 122 кг  Состояние шины: новое  Назначение – для мини-погрузчика |  | 6 | шт |

**Не допускается поставка шин автомобильных разных марок\***

\*Согласно п. 5.5 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (Приложение к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения") (далее - Перечень неисправностей) эксплуатация транспортного средства запрещена, если на одну ось транспортного средства установлены шины различных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с различными рисунками протектора, морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные, новые и с углубленным рисунком протектора; на транспортном средстве установлены ошипованные и неошипованные шины.

**Порядок выполнения работ/поставки товара.**

Поставка шин осуществляется в текущем нужном объеме по договоренности с учетом потребности.

Доставка шин осуществляется до фактического месторасположения заказчика (346831, Ростовская обл, м. р-н Неклиновский, с.п. Покровское, с Покровское, тер. промзона МЭОК 1, стр. 1) силами и средствами продавца (поставщика).

Дата, время и объемы поставки определяется по согласованной сторонами заявке заказчика.

Заказчик в праве отказаться от поставки шин предварительно уведомив об этом исполнителя.

Маркировка товара должна содержать: наименование, наименование производителя/изготовителя, дату выпуска, срок годности, количество товара в единице упаковки и др. Все надписи должны быть выполнены на русском языке или должен быть сделан надлежащий перевод на русский язык.

На момент поставки остаточный срок годности товара не должен составлять менее 2/3.

Приемка шин по количеству и качеству осуществляется сторонами в порядке, определяемом действующим законодательством.

**Срок выполнения.**

Срок выполнения работ/поставки товара: течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами соответствующей Спецификации.

**Дополнительные требования.**

На все поставляемые партии шин исполнитель предоставляет (заверенные):

- паспорт производителя,

- сертификаты соответствия.

При выполнении договора исполнитель обязан соблюдать все действующие на территории заказчика:

- правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, правила дорожного движения;

- правила охраны труда, промышленной и производственной безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности.