**Раздел 2. Описание предмета закупки**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование предмета закупки | Изготовление и установка сооружения (ст. Курчанская) |
| Код по ОКПД 2 | 25.11.10.000 - Здания сборные из металла |
| Объем выполняемых работ | 1 усл. ед. |
| Место, условия и сроки поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Выполнение услуги оказывается в границах земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 23:30:1305000:67 площадью 57 959 456 кв.м., расположенных по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, Темрюкский район, с/о Курчанский, ГСП «Светлый путь». Заказчик владеет земельным участком в соответствии с договором аренды от 03.11.2017 №0000005447, зарегистрированным в Росреестре 20.02.2018, номер регистрации 23:30:1305000:67-23/044/2018-2.  Срок выполнения услуги: с даты заключения договора по 31.12.2023 г. |

1. Спецификация:

# Размеры ангара (ширина 20 м, длина 72 м и высота не менее 7,6 м) общая площадь сооружения - 1440 м2:

Сооружение изготавливается из рулонной оцинкованной стали толщиной - 1,0 мм на оборудовании для изготовления бескаркасных арочных сооружений;

радуга МБС (Россия) или эквивалент, ширина 305 мм.;

- Ростверк сооружения заливается бетоном марки М-300, на высоту – 1,0 м от уровня ТЛП и заглубляется на - 0,2 м ниже уровня ТЛП. Так же в ростверк добавляется гидрофобная добавка – Пенетрон или эквивалент;

- Ворота двустворчатые раскатного типа внутренние: ширина - 5,0 м,

высота - 4,5 м - 2 шт.;

- Вент-клапаны размером 2м.\* 1м. - 4 шт.;

- Желоба торцевых стен из рулонной оцинкованной стали, толщиной - 0,8

мм, выполнены на оборудовании Радуга МБС (Россия) или эквивалент.

Условия оплаты:

-50% - предоплата,

-35% - в ходе работ по согласованию с Заказчиком,

-15% - после сдачи объекта и подписания документов в течение 10 рабочих дней.

Заказчик предоставляет:

- Возможность подключения к электросетям 380В (220).

- охраняемую площадку.

- подготовленную (подсыпанную, выравненную) площадку под сооружение.