# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. **Наименование закупаемых Товаров:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование/производитель** | **Ед. изм.** | **ТЗ (описание/ состав)** | **Кол-во**  | **Возможность аналога** |
| 1 | Климатический навесной шкаф производителя Kvartsbox L2 (600х800х300 мм) (КВБ-НД6К-А01), в сборе: | к-т | **Климатический навесной шкаф Kvartsbox L2 (600х800х300 мм) (КВБ-НД6К-А01), в комплектацию входит:** Встроенный коммутатор промышленный уровня управления L3 с наличием 8 портов 1G с PoE и 4 порта SFP.  Контроллер мониторинга с программным обеспечением Kvartsbox и поддержкой SNMPv3  Датчики: влажности и температуры, пожарный (дымовой), точечный 4-х проводной, датчиком протечки (обнаружения воды), датчик контроля напряжения на DIN-рейку, датчик открытия двери (герконовый), с возможностью добавления  Промышленный ИБП с выходным напряжением 220AC/DC48V,7,5A(360W), Аккумуляторная батарея - свинцово-кислотный аккумулятор 12В и емкостью 7.2Ач в количестве - 2 шт.  Наличие оптического кросса - 4 порта (duplex LC), Din-рейка перфорированная 35 мм. Материал шкафа Цельносварной корпус из 2 мм стали марки Ст3. Покраска порошковая в цвет ral 7035 (серый) Наличие системы активной вентиляции, системы обогрева и имеет степень защиты IP66 Диапазон рабочих температур -55…+50 Габариты ШхВхГ 600х800х300мм Вес 35 кг.  | 3 | НетТребуется совместимость с имеющимся оборудованием и программным обеспечением |

**Обоснование (дефектный акт) целесообразности закупки**

2.1. Для проведения работ по восстановлению оборудования системы видеонаблюдения
в колодцах на территории винного парка, требуется закупить навесные шкафы. Новые шкафы будут использованы для замены вышедшего из строя оборудования, расширения количества портов для подключения новых камер видеонаблюдения и повышения отказоустойчивости системы за счет системы мониторинга и резервирования мощностей на случай выхода из строя отдельных элементов. Данное решение позволит реализовать своевременное оповещения о состоянии оборудования с помощью централизованного программного обеспечения данного продукта, что способствует избеганию дальнейшего выхода из строя.

1. **Место доставки, сроки и порядок поставки товара**
	1. Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.
	2. Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 40 календарных дней. Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. **Общие сведения**

* 1. Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
	2. Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
1. **Требования к упаковке и маркировке**
	1. Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
	2. Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.
2. **Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.**
	1. Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД. Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.
3. **Требования по соответствию товаров определенным стандартам.**
	1. Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).
	2. Для подтверждения соответствия предлагаемого к поставке Товара требованиям настоящего технического задания, поставщик должен предоставить в составе заявки копию авторотационного письма, подтверждающего наличие авторизации на поставку закупаемого оборудования на фирменном бланке производителя, с датой выдачи не ранее даты публикации настоящего запроса предложений.
4. **Порядок расчётов**
	1. Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
	2. Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.

Руководитель группы по обслуживанию ТСО А.В. Гаймалдинов

12.06.2024