**Приложение № 2**

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку автомобиля УАЗ- 390945 «Фермер»** **(или эквивалент)** **для нужд Государственного автономного учреждения Республики Крым «Судакское лесоохотничье хозяйство»**

**Описание объекта закупки:** в рамках Договора необходимо поставить автомобиль УАЗ-390945 «Фермер» или эквивалент в соответствии с настоящим Техническим заданием.

**Срок поставки**: в течение 30 календарных дней с момента заключения договора.

**Место доставки:** Республика Крым, г. Судак, ул. Алуштинская, 33.

**Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:**

1. **Общие требования к товару и поставке:**
	1. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не произведена замена агрегатов и кузова), соответствует требованиям, установленным договором. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием товара или любой их части в Российской Федерации.
	2. Товар безопасен в использовании, качество товара соответствует стандартам и техническим условиям Изготовителя, требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», нормативным правовым актам, стандартам, нормам и регламентам Российской Федерации к поставляемому виду товара. Безопасность и качество автомобиля должна подтверждаться сертификатом соответствия и одобрением типа транспортного средства (ОТТС).
	3. Товар находится в технически исправном состоянии и не имеет кузовных повреждений и повреждений салона, покраска автомобиля выполнена на заводе-изготовителе. Товар не является выставочным образцом, готов к эксплуатации без дополнительных подготовительных работ и обеспечивает предусмотренную производителем функциональность.
	4. Товар без пробега (допускается наличие технологического пробега, связанного с проведением предъявительских приемо-сдаточных испытаний, погрузкой и разгрузкой транспортного средства), готов к регистрации в органах ГИБДД.
	5. Все фактические качественные, технические и функциональные характеристики товара и/или его составляющих соответствуют требованиям Таблицы 1.
	6. Дата выпуска товара: не ранее 2023 года.
	7. Комплектация товара – в соответствии с технической документацией и сведениям изготовителя. В комплект поставки входят все необходимые материалы и комплектующие для обеспечения работоспособности товара, комплект технической и (или) эксплуатационной документации на русском языке, документы, необходимые для постановки товара на учет в ГИБДД, ключи зажигания. Всё штатное оборудование находится в рабочем состоянии и расположено на предусмотренных изготовителем местах.
	8. Поставщик обязан провести предпродажное сервисное обслуживание товара в соответствии с перечнем работ по предпродажной подготовке, указанным в сервисной книжке, при этом в сервисной книжке или ином заменяющем ее документе Поставщик обязан сделать отметку о проведении такой подготовки.
	9. Поставщик обязуется подробно проинструктировать представителя (-ей) Заказчика по вопросу эксплуатации и функционирования всех технических систем товара и иного оборудования, присутствующего в товаре на момент его передачи Заказчику.
	10. В общую сумму договора входит: НДС, полный комплект тех. документации, страхование, уплаты таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей, комплект ЗИП (согласно упаковочному листу завода изготовителя).

**2. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товара:**

2.1. Одновременно с товаром Поставщик обязан передать Заказчику надлежащим образом оформленные документы, в том числе:

- электронный паспорт транспортного средства;

- выписка из электронного ПТС;

- сертификаты соответствия на транспортное средство;

- руководство по эксплуатации на русском языке;

- сервисную книжку (или иной заменяющий ее документ) с гарантийным талоном, с отметкой о проведении предпродажной подготовки.

Указанные документы предоставляются Поставщиком в количестве необходимом для государственной регистрации и нормальной эксплуатации товара в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

2.2. Одновременно с товаром Поставщик обязан передать Заказчику

- ключи зажигания (не менее 2 шт.).

- информацию об адресах и телефонах уполномоченных заводом-изготовителем станций технического обслуживания официально авторизованных дилеров, осуществляющих техническое обслуживание, гарантийный ремонт, расположенных на территории Российской Федерации (информационное письмо).

2.3. Одновременно с товаром Поставщик обязан передать Заказчику надлежащим образом оформленные документы, в том числе:

- товарную накладную, товарно-транспортную накладную, счет-фактуру, счет на оплату, оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ;

- акт приема-передачи, подтверждающих качество Товара и ее соответствие требованиям законодательства РФ.

**3. Требования к гарантийным обязательствам:**

3.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в течение всего срока гарантии. Срок и объем гарантии на поставляемый товар –не менее **24 месяцев с момента подписания акта приема-передачи или не менее 80 000 (пятьдесят тысяч) км. пробега, в зависимости от того, какое обстоятельство наступит раньше, но не менее срока установленного производителем (изготовителем).**

Гарантия качества товара распространяется на все составляющие и комплектующие его части (за исключением расходных материалов). Предоставление гарантии осуществляется вместе с поставкой товара.

В период действия гарантийного срока Поставщиком осуществляется гарантийное обслуживание товара без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.

3.2. При обнаружении дефектов товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить товар ненадлежащего качества новым, в срок 30 дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала).

В случае замены или ремонта какой-либо части товара, на такую замененную или отремонтированную часть товара Поставщик также предоставляет гарантию. Срок гарантии при этом устанавливается Поставщиком или производителем детали Товара, но не менее срока, указанного в пункте 3.1. настоящего Технического задания.

1. **Информация по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации Транспортного средства:**

Транспортное средство укомплектовано штатным комплектом инструментов и с запасным колесом в количестве **1 шт.**

1. **Предпродажная подготовка**
2. Все приборы и оборудование установленные на товаре, должны быть полностью укомплектованы, все параметры товара, его оборудования (приборов, узлов, агрегатов и деталей) проверены и приведены в соответствие с установленными нормами, товар полностью готов к эксплуатации.

**Таблица 1**

**Качественные, технические и функциональные характеристики товара**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование Товара** | **Показатели для определения соответствия** | **Единица измерения** | **Количество** |
| Автомобиль УАЗ-390945 «Фермер» или эквивалент | **Наименование показателя/функции** | **Значение показателя/****функции** | штука | 1 |
| **Общие характеристики** |
| Тип кузова | грузовой-бортовой |
| Колесная формула | 4x4 |
| Тип ТС | Грузовой |
| Количество мест**\*** | не менее 5 |
| Количество дверей**\*** |  не менее 3 |
| Обивка салона | ткань |
| **Габаритные размеры** |
| Длина кузова, мм. **\*** |  не менее 4847 |
| Ширина кузова (без зеркал), мм. **\*** | не менее 1990 |
| Высота кузова, мм. **\***  | не менее2355 |
| Колесная база, мм**\***.  | не менее 2550 |
| Колея передних/задних колес, мм. **\*** |  не менее1465 |
| Дорожный просвет, мм. **\*** | не менее 205 |
| Максимальная масса, кг. **\*** |  не более 3070 |
| Минимальная масса, кг. **\*** | не менее 1995 |
| Грузоподъемность, кг. **\***  |  не менее 1075 |
| **Двигатель и трансмиссия** |
| Рабочий объем, л**\***  | не менее 2,7 |
| Рабочий объем, см3**\*** | не менее 2693 |
| Диаметр цилиндра, мм**\***.  | не менее 95,5 |
| Количество цилиндров**\***  |  не менее 4 |
| Максимальная мощность двигателя, кВт (л.с.) **\*** | не менее 85,2 (112) |
| Макс. крутящий момент, Нм**\*** | не менее 198 |
| Емкость бака, л | 50 |
| Расположение двигателя  | переднее |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тип двигателя, модель | ЗМЗ -40911, 2,7 л, Бензиновый |
| Тип топлива | не менее АИ-92 |
| Тип трансмиссии | механическая |
| Тип привода | полный |
| Количество передач | 5 |
| Максимальная скорость, км/ч  | не менее 115 |
| **Подвеска и тормозная система** |
| Передняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Тип рабочих тормозов (передняя ось/задняя ось) | двухконтурная, с вакуумным усилителем, передняя дисковая, задняя барабанная |
| **Безопасность** |
| Устройство ЭРА-ГЛОНАСС | Наличие |
| Ремни безопасности инерционные, на передних сидениях | Наличие |
| Ремни безопасности в салоне поясной на среднем сидении по ходу движения и диагонально-поясные, на крайних сидениях по ходу движения | Наличие |
| Травмобезопасные оси поворотных форточек передних дверей | Наличие |
| Инструкционные и предупреждающие таблички  | Наличие |
| **Комфорт** |
| Наружные ручки дверей с единым ключом с замком зажигания  | Наличие |
| Блок реле и предохранителей (единый) | Наличие |
| Бачок омывателя ветрового стекла  | Наличие |
| Ящик для мелких вещей  | Наличие |
| Вырез в панели приборов под установку 1 DIN магнитолы | Наличие |
| Аварийный выключатель сигнализации с подсветкой | Наличие |
| Единая комбинация приборов | Наличие |
| Выключатель зажигания с противоугонным устройством | Наличие |
| Многофункциональные подрулевые переключатели | Наличие |
| Сидение водителя и пассажира с трехточечным креплением. Сидение водителя с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинки | Наличие |
| Мягкая обивка передних дверей | Наличие |
| Мягкая обивка салона и кабины  | Наличие |
| Отопитель кабины дополнительный без электронасоса в системе отопления | Наличие |
| Направляющие сопла в ноги водителя и пассажира в системе отопления | Наличие |
| **Комплектация** |
| Мосты «Спайсер» c передаточными числами главной передачи - 4,625 | Наличие |
| Управление рулевое с ГУР с двухшарнирной рулевой колонкой | Наличие |
| Локеры на передних колесах | Наличие |
| Кабина 5-ти местная 3-х дверная  | Наличие |
| Платформа металлическая с тентом | Наличие |
| Тормоза без АБС передние дисковые, задние барабанные  | Наличие |
| Инструкционные и предупреждающие таблички | Наличие |
| Диски штампованныеR16 | Наличие |
| Шины  225\75R16 | Наличие |
| Полноразмерное запасное колесо | Наличие |
| Гидроусилитель руля | Наличие |
| Раздаточная коробка УАЗ (серийнная) или эквивалент двухступенчатая  | Наличие |
| Брызговики задних колес | Наличие |
| Управление рулевое с ГУР с двухшарнирной рулевой колонкой | Наличие |
|  | **Экстерьер**  |  |  |
|  | Световозвращатели на основании платформы | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Передний бампер с накладками | Наличие |  |  |
|  | Колпаки на ступицах передних колес | Наличие |  |  |
|  | Обечайка номерного знака | Наличие |  |  |

**\*** **В случае если показатели соответствия указаны как «не менее, не более, от и до и т.д.», участнику следует указать конкретные показатели. Не допускается употреблять словосочетания «или эквивалент»**