**Раздел 2. Описание предмета закупки**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование предмета закупки | Услуги по уборке урожая 2024 года (подсолнечник) |
| Код по ОКПД 2 | 01.61.10.170 |
| Объем выполняемых работ | 1 усл. ед. |
| Место, условия и сроки поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Выполнение услуг оказывается на площади ориентировочно 500 Га, находящейся в границах земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 23:30:1303000:21 площадью 45 524 882 кв.м., расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, в границах ГППР «Краснооктябрьский». Заказчик владеет земельным участком в соответствии с договором аренды №0000008640 от 13.07.2022.  Срок выполнения работ: с даты заключения договора по 30.09.2024 г. |

1. Спецификация:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Значение показателей** |
| Уборка подсолнечника | подсолнечник |
| Сельхоз машины и орудия | Комбайны ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ НЕ РАНЕЕ 2020 г. В |
| Нормы выработки на агрегат (уборка на рисовой системе) | Не менее 20 га в сутки на один комбайн |
| Потери при уборке от биологической урожайности | Не более 1 % |
| Норма расхода топлива | По факту, с предварительным замером ГСМ в топливном бака до начала уборки и после |
| Засоренность выдаваемого из бункеров зерна | Не более 2 % |
| Скорость движения при обмолоте | Не более 5 км/ч |
| Высота среза | Не более 40 см |
| Измельчение пожневных остатков | да |
| Наличие интенсивного соломотряса | да |
| Площадь системы сепарации | не менее 8,75 м 2 |
| Наличие системы по сбору и обработки данных (урожайность. Влажность. Картирование. Весы) в режиме онлайн | да |
| Мощность двигателя | Не менее 399 л.с. |
| Наличие системы с возможностью контроля расхода топлива | ЭРА – Глонасс и/или GPS |
| Наличие системы жатки | SUNSPEED 12-70 или аналог |
| Высота выгрузки. | не менее 4 м |
| Дробление | не более 1% |

2. Условия оказания услуг:

2.1.Уборка зерновых культур должна производиться зерноуборочными комбайнами, методом прямого комбайнирования.

2.2 Уборку, произвести в оптимальные, сжатые сроки, способами, обеспечивающими наилучшие качественные показатели. Пропуски и огрехи в процессе работы уборочных машин не допускаются.

2.3. Обеспечение горюче- смазочными материалами производится за счет Заказчика.

2.4.Управление техническими средствами должно осуществляться квалифицированными работниками.

2.5. Исполнитель должен обеспечивать бесперебойную работу техники. Бесперебойность работы организуется с учетом погодных условий и трудового законодательства.

2.6. На протяжении всего срока оказания услуг Исполнитель должен использовать технически исправные зерноуборочные комбайны, обеспечивать противопожарную безопасность, безопасность жизни, здоровья, охрану окружающей среды.

2.7. Расходы, связанные с выгрузкой техники Исполнителя на месте оказания услуг несет Заказчик.

2.8. Перегон техники до места оказания услуг осуществляется за счет Исполнителя.

2.9. Расходы, связанные с ремонтом несет Исполнитель.