Приложение № 5

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

**Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара**

При описании заказчиком закупаемых (используемых) товаров применяются характеризующие их показатели, имеющие точные или диапазонные значения, а также максимальные и (или) минимальные значения таких показателей.

Предложение участника в отношении объекта закупки должно содержать конкретные значения показателей. Не допускается наличие неопределенности в значениях или множественность значений, свойственных модельному ряду закупаемых (используемых) товаров.

В случае если значения показателей (функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик), устанавливающих требование заказчика к закупаемым товарам, определены как максимальные и (или) минимальные, предложение участника закупки в отношении объекта закупки по таким показателям подается в соответствии с установленными ниже правилами описания предлагаемого к поставке объекта закупки. Данные правила распространяются на заполнение заявки как в части описания товаров, поставка которых является предметом договора, так и на описание товаров, которые используются при выполнении работ, оказании услуг.

При исполнении договора заказчик осуществляет приемку и проверку товара на соответствие товарных знаков и функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик, заявленных участником закупки в заявке. В случае несоответствия фактических сведений информации, предложенной в заявке участника закупки, заказчик обязан отказаться от приемки данного товара (в том числе в составе работ), а поставщик (подрядчик, исполнитель) будет нести ответственность за ненадлежащее исполнение договора на основании соответствующих положений заключенного договора.

В подаваемом предложении в отношении товара участниками должны применяться наименования показателей и единицы измерения, соответствующие установленным в Приложении 2 к извещению.

Предложение участника в отношении поставляемых товаров, товаров, используемых при выполнении работ, оказании услуг, с любыми товарными знаками не должно сопровождаться словом «эквивалент».

Значения показателей, предоставляемых участником, не должны допускать разночтений или иметь двусмысленное толкование.

Предложение участника в отношении объекта закупки должно полностью соответствовать требованиям к такому объекту, установленным заказчиком в Приложении 2 к извещению.

Описание объекта закупки в графе «Показатель, ед.изм.» может содержать показатели, значения которых не могут быть определены однозначным образом (одним числовым значением), а фиксируются верхней или нижней границей, и могут изменяться в зависимости от различного рода факторов (изменение окружающей среды, воздействие иных внешних или внутренних параметров), а также в силу физической природы данных показателей. Показатели в таком случае устанавливаются в связке со словосочетаниями «не менее» или «не более», или иным аналогичным образом, и содержатся в графе «Показатель, ед.изм.», а в графе «Значение» указывается их предельная величина (максимальная или минимальная). Словосочетание «не менее» или «не более», или аналогичное ему из графы «Показатель, ед.изм.» не исключается. При этом «не менее» означает, что предельное значение, предлагаемое участником, должно быть равно или больше установленного, «не более» – равно или меньше. Пример:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель, ед.изм. | Значение, установленное заказчиком | Соответствует (при заполнении участником) | Соответствует (при заполнении участником) |
| Водопоглощение, %, не более  | 3 | 3 | 2 |
| Растяжимость  при 25°C, см,  не  менее  | 25 | 25 | 30 |
| Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее  | 0,1 | 0,1 | 0,15 |

Исключение из показателя товара словосочетаний «не более» или «неменее» или аналогичных по смыслу («не хуже, «не ниже» и т.д.) с указанием его конкретного значения означает, что по рассматриваемой позиции каждая единица товара из всего поставляемого или используемого объема обладает только одним единственным значением, предложенным участником в одноименной графе. При рассмотрении заявки участника комиссия вправе проверять достоверность предоставленных сведений в отношении предлагаемого к поставке/используемого товара, а также его товарного знака (его словесного обозначения) (при наличии), знака обслуживания (при наличии), фирменного наименования (при наличии), патента (при наличии), полезной модели (при наличии), промышленного образца (при наличии), наименования страны происхождения товара.

 К разряду показателей, которые не фиксируются однозначным образом, могут быть отнесены такие показатели, предельные значения которых устанавливаются отдельными производителями при выпуске определенного рода продукции как диапазонным значением, так и точным, как, например, кислотность (Ph), что указывается в описании объекта закупки следующим образом. Пример:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель, ед.изм. | Значение, установленное заказчиком | Соответствует (при заполнении участником) | Соответствует (при заполнении участником) | Соответствует (при заполнении участником) |
| Ph, в пределах диапазона  | 5-7 | 5-7 | 6-7 | 6 |
| Температура в пределах диапазона, градус | (-5) – (+10) | (-5) – (+10) | -3 – +5 | 0 |

Если в описании объекта закупки значение показателя установлено как верхний и/или нижний предел, сопровождаясь при этом в графе «Значение» соответственно фразами «не более» и/или «не менее» или аналогичными по смыслу («не хуже, «не ниже» и т.д.), участником в предложении устанавливается конкретное значение. Пример:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель (взяты показатели, характеризующие различные товары) | Значение, установленное заказчиком | Соответствует (при заполнении участником) | Соответствует (при заполнении участником) | Не соответствует (при заполнении участником) |
| Частота, МГц | не менее 416 | 416 | 500 | 400 |
| Память, Мб | не менее 128 | 128 | 256 | 125 |
| Уровень шума, Дб | менее 15 | 14 | 10 | 15 |
| Диагональ, дюйм | не менее 17 | 17 | 19 | 15 |
| Минимальная продолжительность сканирования, сек. | не более 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,6 |
| Максимальный угол обзора монитора, град. | не менее 170 | 170 | 180 | 160 |
| Мощность по холоду, кВт | не менее 2,5не более 3,5 | 2,5 | 2,7 | 2,3 |

Если в описании объекта закупки установлен диапазонный показатель (в графе «Показатель, ед.изм.» есть наличие слова «диапазон») и установлено его конкретное значение, его значение не должно изменяться участником в ту или иную сторону, и должен быть предложен именно диапазон и именно с такими же его предельными значениями. Пример:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель, ед.изм. | Значение, установленное заказчиком | Соответствует (при заполнении участником) | Не соответствует (при заполнении участником) | Не соответствует (при заполнении участником) |
| Диапазон радиочастот, МГц | 0,3-3 | 0,3-3 | 0,2-2 | 0,2-4 |

Если в описании объекта закупки в графе «Показатель, ед.изм.» устанавливается диапазонный показатель (содержится слово «диапазон»), значение которого в соответствии с Разделом 2 «Описание предмета закупки» в графе «Значение» сопровождается фразой «не менее», участником должно быть предложено значение диапазона, равного или поглощающего установленный, но без сопровождения фразой «не менее».

Если в описании объекта закупки в графе «Показатель, ед.изм.» устанавливается диапазонный показатель (содержится слово «диапазон»), значение которого в графе «Значение» сопровождается фразой «не более», участником должен быть предложен товар со значением диапазона, равного или входящего в установленный, но без сопровождения фразой «не более». Пример:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель, ед.изм. | Значение, установленное заказчиком | Соответствует (при заполнении участником) | Соответствует (при заполнении участником) | Не соответствует (при заполнении участником) |
| Диапазон рабочего напряжения, В | не менее200-240 | 200-240 | 180-250 | 220-260 |
| Диапазон углов обзора, град. | не менее (-30) – (+30) | (-30) – (+30) | -40 – +50 | (-20) – (+30) |
| Диапазон рабочих температур, °С | не менее20-40 | 20-40 | 0-50 | 25-70 |

При установлении в Приложении 2 к извещению значения, включающего союз «или», «либо», предложение участника должно содержать конкретное значение, исключая данный союз. Пример:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель, ед.изм. | Значение, установленное заказчиком | Соответствует (при заполнении участником) | Соответствует (при заполнении участником) | Не соответствует (при заполнении участником) | Не соответствует (при заполнении участником) |
| Цвет автомобиля | черный или серый | черный  | серый  | черный или серый | красный |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель, ед.изм. | Значение, установленное заказчиком | Соответствует (при заполнении участником) | Соответствует (при заполнении участником) | Не соответствует (при заполнении участником) |
| Лекарственная форма и дозировка в соответствии с регистрационным удостоверением с учетом эквивалентных лекарственных форм и дозировок | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 4 мг или концентрат для приготовления раствора для инфузий 4 мг  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 4 мг  | концентрат для приготовления раствора для инфузий 4 мг  | лиофилизат или концентрат для приготовления раствора для инфузий 4 мг  |
| Лекарственная форма и дозировка в соответствии с регистрационным удостоверением с учетом эквивалентных лекарственных форм и дозировок | 1 таблетка 300 мг или 2 таблетки 150 мг | 1 таблетка 300 мг | 2 таблетки 150 мг | 1 таблетка 300 мг или 2 таблетки 150 мг |

В случае, если участником предполагаются к поставке товары с разными параметрами, соответствующие характеристикам, установленным в документации об осуществлении закупки, такие товары отражаются в заявке разными позициями с указанием всех характеристик, предусмотренных документацией, и количества по каждой позиции. Например, документацией предусмотрено к поставке автомобили черного или серого цвета в количестве 5 штук и участником предполагается к поставке автомобиль одной марки и модели, но 3 автомобиля серого цвета и 2 – черного, в таком случае в заявке участником формируются две позиции товара с указанием помимо всех заявленных характеристик в одной из них по показателю «Цвет» значения «Серый» и количества 3 штуки, а в другой – по показателю «Цвет» значения «Черный» и количества 2.

При установлении в Приложении 2 к извещению значения, содержащего перечисление характеристик с использованием союза «и» или знаков препинания «,», «;», в предложении участника такое значение показателя должно включать все перечисленные характеристики. Пример:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель, ед.изм. | Значение, установленное заказчиком | Соответствует (при заполнении участником) | Не соответствует (при заполнении участником) |
| Тип управления | Ручной и автоматический | Ручной и автоматический | ручной |
| Скорость вращения барабана при отжиме, об/мин  | 600, 800, 1000, 1200 | 600, 800, 1000, 1200 | 800, 1000, 1200 |

При установлении в Приложении 2 к извещению значения, включающего «и (или)», в предложении участника такое значение может содержать как несколько перечисленных характеристик с применением союза «и», так и одну конкретную без применения союзов.

При установлении значения, содержащего «/» (слеш), означающего свойство товара обладать показателем с альтернативной возможностью его применения (отличается от взаимоисключения значений), необходимо предлагать товар с таким же значением (напр., напряжение, В – 220/380).

Если в описании объекта закупки значение показателя в графе «Значение» сопровождается словами «от» и «до», то предлог «от» означает, что участник закупки должен предложить конкретный показатель более и равный установленному заказчиком, предлог «до» означает, что участник закупки должен предложить конкретный показатель менее или равный установленному заказчиком.

При подаче предложения в отношении отрицательных значений, сопровождающихся фразами «не более», «не менее», «не ниже», «не выше», следует учитывать специфику изменения таких величин в большую или меньшую стороны.

Если в графе «Значение» содержатся знаки ±, +/− устанавливающие рядом со значением показателя максимальные величины допусков, то такие знаки означают допустимые отклонения и могут не удаляться (оставляются в данной графе без изменения) или участником указывается точное значение показателя, соответствующее заявленному в описании объекта закупки, с учетом применяемых допусков.

 При подготовке предложения о товарах, в том числе тех, которые будут использоваться участником при выполнении работ, оказании услуг, во избежание ошибок, связанных с неподачей предложения в отношении отдельных товарных единиц, в качестве основы может быть использовано Приложение 2 к извещению или необходимая таблица, которая в нем содержится.

Применение в электронных документах скрытых листов, столбцов, строк, текста и т.п. не допускается. Комиссией по осуществлению закупок рассматривается только информация, содержащаяся в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, не требующая открытия скрытых листов, скрытых столбцов и строк, изменения цвета текста на любой другой, обеспечивающий его читаемость и т.п.