# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. **Наименование закупаемых Товаров:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование** | **Ед. изм.** | **ТЗ (описание/ состав)** | **Кол-во** | **Возможность аналога** |
| 1 | Быстрое соединение TR female | шт | Артикул: 2.115-000.0Длина:80 ммШирина:65 ммВысота:65 ммСсылка: <https://kristofer.ru/dlya_biznesa/aksessuary_dlya_professionalnoy_tekhniki/aksessuary_dlya_apparatov_vysokogo_davleniya/bystroe_soedinenie_tr_female.html>  | 1 | Да (по согласованию)  |
| 2 | Лезвия (10 шт; 18 мм) vertextools в футляре  | шт | Форма:сегментированноеШирина:18 ммКоличество:10 штКоличество сегментов:7 штСсылка: <https://www.vseinstrumenti.ru/product/lezviya-10-sht-18-mm-vertextools-0029-18-1966322/>  | 10 | Да (по согласованию)  |
| 3 | Шнур фаловый плотный с сердечником плетеный полипропиленовый Ø 6 | м | Цвет:черныйДиаметр: 6ммФассовка: бобинаСсылка: <https://diamsnab.ru/katalog/metizy_krepezh/takelazh_tros_cep_zazhimy_karabiny_tlrepy_koushi_rym_bolt_rym_gajka_vertlyugi_kryuki_soediniteli_shnury/shnur_falovyj_plotnyj_s_serdechnikom_pletenyj_polipropilenovyj_6-12_mm_gost_30454-97_na_katushke/>  | 600 | Да (по согласованию) |
| 4 | Шнур плотный с сердечником 4,0 мм черный (300 м) | м | Диаметр:4ммТип упаковки:КатушкаЦвет:черный Ссылка: <https://stroybat.ru/shnury/17-02-06-shnury-polipr-plotnye-s-serdechnikom/shnur-plotn-s-serdech-4-0-mm-chernyj-300m/>  | 600 | Да (по согласованию) |
| 5 | Мешковина ткань джутовая мешочная плотность 280 г/м2 в рулонах шир. 110 см | Рулон  | Плотность 280 г/м2Длина :100м Ссылка: <https://std-v.ru/index.php?route=product/product&product_id=658>  | 1 | Да (по согласованию) |
| 6 | Скобы (1000 шт; 6 мм; тип 140) для степлера МастерАлмаз 10507116 | шт | Тип скоб:140/G/11/57Форма:прямоугольнаяШирина:10.6 ммТолщина:1.2-1.25 ммСсылка: <https://www.vseinstrumenti.ru/product/skoby-1000-sht-6-mm-tip-140-dlya-steplera-masteralmaz-10507116-1300191/#characteristics>  | 10 | Да (по согласованию) |
| 7 | Cкоба каленая (1000 шт; 10х0.7 мм; Тип 53) | шт | Тип скоб:53/AФорма:тонкаяШирина:11.2-11.4 (7/16 дюйма) ммТолщина:0.7-0.75 ммСсылка: <https://www.vseinstrumenti.ru/product/ckoba-kalenaya-1000-sht-10h0-7-mm-tip-53-dlya-mebelnogo-steplera-stelgrit-655003-767025/>  | 50 | Да (по согласованию)  |
| 8 | Стяжка крепления груза ДАЛИ-авто 2-4 тонн хаки DA-01226 | шт | Тип:стяжкаСтяжное усилие:4 тДлина:6 мШирина:50 ммЦвет:хаки Ссылка: <https://zelam.ru/kreplenie-gruza/styazhnye-remni/remen-styazhnoy-6m-2-4t-50mm-khaki/>  | 50 | Да (по согласованию) |
| 9 | Ремень стяжной (5м / 1т / 25мм / DeHaften / с крюком) | шт | Длина: 5 метровГрузоподъемность: 1 тоннаШирина: 25 ммМатериал: полиэстеровая лентаКрюки: стальныеСсылка: <https://zelam.ru/kreplenie-gruza/styazhnye-remni/remen-styazhnoy-5m-1t-25mm-dehaften-s-kryukom/>  | 50 | Да (по согласованию) |
| 10 | Рукоятка управления SA12,16,SL12,16 см. SA16-130 | шт | Артикул: SA16-131Ссылка: https://champion.ru/rukoyatka-upravleniya-sa12-16-sl12-16-sm-sa16-131 | 5 | Да (по согласованию) |
| 11 | Фаскосниматель для труб ПНД 16-63 мм | шт | Макс. диаметр трубы, мм:63Ссылка: <https://www.ozon.ru/product/faskosnimatel-dlya-trub-pnd-16-63-mm-1175151761/>  | 1 | Да (по согласованию)  |
| 12 | Клапанный бокс IRRITEC MINI (одноместный) | шт | Название модели:MINIКласс оборудования:ПрофессиональноеБренд:IRRITECСсылка: <https://xn--80adkjmcjmiqy.xn--p1ai/katalog/rain-bird/klapannye-boksy/korob-irritec-mini/>  | 4 | Да (по согласованию) |
| 13 | Клапанный бокс IRRITEC LARGE (двухместный) | шт | Название модели:JUNIORКласс оборудования:ПрофессиональноеБренд:IRRITECСсылка: <https://xn--80adkjmcjmiqy.xn--p1ai/katalog/rain-bird/klapannye-boksy/korob-irritec-junior/>  | 1 | Да (по согласованию) |
| 14 | Соленоид 9V Rain Bird | шт | Артикул: K80920Ссылка: <https://polivm.ru/catalog/sistemy_poliva_rain_bird/pult_upravleniya_rainbird/pulty_upravleniya_s_avtonomnym_pitaniem/14744/>  | 2 | Да (по согласованию) |
| 15 | Питьевая напорная труба ПНД TEBO R-TB 32x2.0, SDR17 (ПЭ100;10 атм) 100 м | шт | Длина:100 мТолщина:2 ммДиаметр:32 ммМатериал:ПНД (полиэтилен низкого давления)Max давление:10 барSDR:17Ссылка: <https://www.vseinstrumenti.ru/product/pitevaya-napornaya-truba-pnd-tebo-r-tb-32x2-0-sdr17-pe100-10-atm-100-m-017010403-01-5528287/#reviews>  | 1 | Да (по согласованию) |
| 16 | Муфта ПНД компрессионная соединительная 63 | шт | Диаметр, мм — 63Назначение — для соединения полиэтиленовых трубСсылка: <https://www.pndtech.ru/product/mufta-pnd-kompressionnaya-soedinitelnaya-63-poelsan-turtsiya/>  | 4 | Да (по согласованию) |
| 17 | Отвод/Угол ПНД 32 x 3/4" НР Irritec | шт | Диаметр:32 мм Резьба:Наружная 3/4" Тип:Угол пндСсылка: <https://garden-poliv.ru/sistemy-poliva/avtopoliv/fitingi-kompressionnye-filtry/mufta-kompressionnaja-uglovaja-irritec-32-n3_4/>  | 6 | Да (по согласованию) |
| 18 | Муфта ПНД соединительная 32 мм компрессионная | шт | Диаметр трубы: 32 ммМатериал: Полипропилен (ПП)Материал зажимного кольца: Белый полиацитальМатериал уплотнительного кольца: Нитриловая резина (NBR)Ссылка: <https://magnus-agro23.ru/product/mufta-pnd-soedinitelnaja-32-mm-kompressionnaja/>  | 6 | Да (по согласованию) |
| 19 | Гибкая труба SPX-FLEX-100 (30 м) | шт | Бухта: 30 мСсылка:https://polivm.ru/catalog/sistemy\_poliva\_rain\_bird/soedinitelnoe\_koleno\_rainbird/14374/ | 1 | Да (по согласованию)  |
| 20 | Манометр для воды и отопления аксиальный 6 бар 1/4 TIM Y50T-6bar | шт | Тип манометрааналоговыйВид приборадеформационныйПринцип работыгидравлическийПодключениеаксиальноеПрисоединительный размер1/4"Максимальное рабочее давление6 барМаксимальное значение измерения6 барМаксимальная рабочая температура120 °CКласс точности2.5 ЕДСсылка: <https://yandex.ru/products/product/1778025006/sku/471573681?hatter_id=5428389977397330565%3A7663838003968574720&retpath=%2Fsearch%3Ftext%3D%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2580%2520%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F%2520%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%2520%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%2520%2520%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%258B&text=%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F++%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B&do-waremd5=3VAaI4I3LQ5lY7JRQMc10A>  | 1 | Да (по согласованию) |
| 21 | Муфта переходная 1 1/4"х3/4" внутренняя резьба, латунь | шт | ТипмуфтаТип соединениярезьбаСоединениевнутреннееДиаметр резьбы1 ¼"ПереходнойДа | 1 | Да (по согласованию) |

**Обоснование (дефектный акт) целесообразности закупки**

2.1. Для выполнения работ по клинингу территории. Замывка степеней, тропинок и т.д.

**Место доставки, сроки и порядок поставки товара**

* 1. Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, Севастопольское шоссе, д. 92.
	2. Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 14 дней. Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. **Общие сведения**

* 1. Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
	2. Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
1. **Требования к упаковке и маркировке**
	1. Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
	2. Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.
2. **Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.**
	1. Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД. Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.
3. **Требования по соответствию товаров определенным стандартам.**
	1. Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).
4. **Порядок расчётов**
	1. Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
	2. Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.