# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. **Наименование закупаемых Товаров:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование** | **Ед. изм.** | **ТЗ (описание/ состав)** | **Кол-во** | **Возможность аналога** |
| 1 | ED250 dormakaba автоматический привод для распашных дверей | Шт. | цвет RAL 8017 (коричневый)<https://dorma-sec.ru/privody_dlya_dverej/dlya_raspashnih_dverei/ed250>  | 2 |  |
| 2 | Сенсор безопасности dormakaba IRS-2 (1200 мм) | Шт. | [Купить Сенсор безопасности dormakaba IRS-2 у официального дилера dormakaba в Москве](https://dorma-sean.ru/sensor-bezopasnosti-irs-2/)  | 4 |  |
| 3 | Cтандартный рычаг до 500 mm dormakaba ED100/250 | Шт. | цвет RAL 8017 (коричневый)<https://dorma-sean.ru/ctandartnyy-rychag-do-500-mm-ed100250/> | 2 |  |
| 4 | Радар OptiMotion Stereo с определением направления (черный) | Шт. | <https://pro-locks.ru/swing_doors/dorma_raspashnie/datchiki_dvizheniya/optimotionstereo_86111000.html> | 4 |  |
| 5 | Механический 4-позиционный переключатель режимов (накладной монтаж)  | Шт. | <https://dorma-sec.ru/index.php?route=product/product&product_id=359> | 2 |  |
| 6 | Функциональная карта dormakaba Полной мощности для dormakaba ED 250 – Голубая/полупрозрачная   |  | <https://dorma-sean.ru/funktsionalnaya-karta-polnoy-moshchnosti-dlya-ed-250--golubayapoluprozrachnaya/>  | 2 |  |

1. **Место доставки, сроки и порядок поставки товара**
	1. Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.
	2. Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 30 суток. Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. **Общие сведения**

* 1. Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
	2. Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
1. **Требования к упаковке и маркировке**
	1. Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
	2. Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.
2. **Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.**
	1. Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД. Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.
3. **Требования по соответствию товаров определенным стандартам.**
	1. Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).
4. **Порядок расчётов**
	1. Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
	2. Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.