Техническое задание

1. Условия оказания услуг:

Объектом закупки является оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) техники.

Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) осуществляется на основании Федерального закона от 29.10.1998г.

№ 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» и принятыми в его исполнение нормативными документами.

Лизингодатель обязуется приобрести в собственность и предоставить Лизингополучателю в финансовую аренду (лизинг) предмет лизинга (далее – товар, техника) на срок и на условиях, определенных в настоящем Описании объекта закупки и проекте договора.

Поставка (передача Лизингополучателю) предмета лизинга осуществляется в рамках договора поставки, заключенного между Лизингодателем и Продавцом. Собственником предмета лизинга является Лизингодатель.

Авансовый платеж 49%.

Срок лизинга составляет 12 (Двенадцать) лизинговых периодов. Под лизинговым периодом понимается календарный месяц, за исключением первого лизингового периода. По окончании срока лизинга право собственности на предмет лизинга передается Лизингодателем Лизингополучателю.

Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым действующим законодательством РФ к поставляемому виду товара, в том числе требованиям следующих нормативных актов:

 Федеральный закон № 196-ФЗ от 10.12.1995 «О безопасности дорожного движения»;

 Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (вместе с «ТР. ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств»)

Товар должен быть новым (не бывшем в употреблении, в ремонте, не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), надлежащего качества. Использование бывших в употреблении узлов и агрегатов не допускается.

Товар должен быть поставлен с комплектом документов, в том числе:

- паспорт транспортного средства (ПТС) или выписку из электронного ПТС со статусом «действующий»;

-сервисные книжки завода-изготовителя Предмета лизинга с отметкой о продаже, с должным образом, заполненным и оформленным гарантийным талоном, отметкой о проведении предпродажной подготовки, указанием адреса гарантийного обслуживания;

-техническую документацию - паспорт на предмет лизинга, инструкция по эксплуатации Предмета лизинга, которые передаются Лизингополучателю при передаче Предмета лизинга Лизингодателем;

- Документы необходимые для постановки предмета лизинга на учет в соответствии с действующим законодательством;

- Прочие необходимые документы.

2. Требования к гарантийному обслуживанию и ремонту Имущества.

Гарантийные условия: в соответствии с данными завода производителя.

3. Срок поставки: не более 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Договора.

За 3 (три) рабочих дня до даты доставки Имущества Лизингодатель обязан известить о доставке Лизингополучателя через представителя или посредством направления уведомления на электронные адреса через интернет-связь.

Место доставки/эксплуатации каждой единицы Имущества: 386203, Республика Ингушетия, г. Сунжа, ул. Б. Богатырева, д. 126.

4. Характеристики товара:

**Автокран** **КС-55713-1 на базе шасси КАМАЗ-65115 (6х4)**

**Год выпуска 2024-2025.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметр** | **Значение** |
| Грузоподъемность | 25 т |
| Грузовой момент | 80 тм |
| Максимальная длина стрелы | 9,7 - 22,0 м |
| Профиль стрелы | прямоугольный |
| Опорный контур, м |  |
| - максимальный | 4,2 х 5,6 |
| - минимальный | 4,2 х 2,28 |
| Зона работы крана, град | 240, 360 |
| Максимальная глубина опускания крюка | 24 м |
| Максимальный вылет с основной стрелой | 20 м |
| Максимальная высота подъема крюка |  |
| - основная стрела | 21,9 м |
| Максимальный груз, при котором допускается телескопирование стрелы | 4,34 т |
| Скорость подъема-опускания груза, м/мин |  |
| - номинальная | 6,0 |
| - максимальная | 40,0 |
| - посадки | 0,3 |
| Скорость вращения поворотной части, об/мин | до 2,5 |
| Шасси базового автомобиля | КАМАЗ-65115  |
| Колесная формула | 6 х 4 |
| База шасси | 3,69 + 1,32 м |
| Двигатель шасси | ЕВРО-5 |
| - мощность | 221 (300) л.с.(кВт) |
| Транспортная скорость | 60 км/ч |
| Габариты крана в транспортном положении (длина х ширина х высота) | 12,00 х 2,55 х 3,60 м |

**Код ОКПД 2 – 29.10.51.000**