Техническое задание

1. Условия оказания услуг:

Объектом закупки является оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) техники.

Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) осуществляется на основании Федерального закона от 29.10.1998г.

№ 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» и принятыми в его исполнение нормативными документами.

Лизингодатель обязуется приобрести в собственность и предоставить Лизингополучателю в финансовую аренду (лизинг) предмет лизинга (далее – товар, техника) на срок и на условиях, определенных в настоящем Описании объекта закупки и проекте договора.

Поставка (передача Лизингополучателю) предмета лизинга осуществляется в рамках договора поставки, заключенного между Лизингодателем и Продавцом. Собственником предмета лизинга является Лизингодатель.

Авансовый платеж 49%.

Срок лизинга составляет 12 (Двенадцать) лизинговых периодов. Под лизинговым периодом понимается календарный месяц, за исключением первого лизингового периода. По окончании срока лизинга право собственности на предмет лизинга передается Лизингодателем Лизингополучателю. График платежей: равные платежи.

Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым действующим законодательством РФ к поставляемому виду товара, в том числе требованиям следующих нормативных актов:

Федеральный закон № 196-ФЗ от 10.12.1995 «О безопасности дорожного движения»;

Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (вместе с «ТР. ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств»)

Товар должен быть новым (не бывшем в употреблении, в ремонте, не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), надлежащего качества. Использование бывших в употреблении узлов и агрегатов не допускается.

Товар должен быть поставлен с комплектом документов, в том числе:

- паспорт транспортного средства (ПТС) или выписку из электронного ПТС со статусом «действующий»;

-сервисные книжки завода-изготовителя Предмета лизинга с отметкой о продаже, с должным образом, заполненным и оформленным гарантийным талоном, отметкой о проведении предпродажной подготовки, указанием адреса гарантийного обслуживания;

-техническую документацию - паспорт на предмет лизинга, инструкция по эксплуатации Предмета лизинга, которые передаются Лизингополучателю при передаче Предмета лизинга Лизингодателем;

- Документы необходимые для постановки предмета лизинга на учет в соответствии с действующим законодательством;

- Прочие необходимые документы.

2. Требования к гарантийному обслуживанию и ремонту Имущества.

Гарантийные условия: в соответствии с данными завода производителя.

3. Срок поставки: не более 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Договора.

За 3 (три) рабочих дня до даты доставки Имущества Лизингодатель обязан известить о доставке Лизингополучателя через представителя или посредством направления уведомления на электронные адреса через интернет-связь.

Место доставки/эксплуатации каждой единицы Имущества: 386203, Республика Ингушетия, г. Сунжа, ул. Б. Богатырева, д. 126.

4. Характеристики товара:

**Автомобиль ГАЗ 3302** бортовой с тентом и ГУР

**Количество – 2 штуки**

**Год выпуска 2024-2025.**

Технические характеристики

Модель: ГАЗ 3302

Количество мест, не менее - 2+1

Пассажировместимость, не менее -2

Колесная формула - 4×2

Тип привода - задний

Полная масса, кг – не менее 3500

База, мм – не менее 2900

Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм – не менее 170

Погрузочная высота, мм – не более 960

Внутренние габаритные размеры кузова, мм

длина – не менее 3089

ширина – не менее 1978

высота - не менее 400

Коробка переключения передач - 5МКПП

Емкость топливного бака, л – не менее 64

Тип двигателя - бензиновый, 4-тактный, впрысковый

Рабочий объем цилиндров, л – не более 2.69

Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.)– не менее 78,5 (106,8) при частоте вращения коленчатого вала 4000 об/мин

Лебедка электрическая на переднем бампере (усилие – не менее 5.4 т, длина троса – не менее 20 м, материал троса – сталь)

**Код ОКПД 2 – 29.10.42.111 Автомобили грузовые с бензиновым двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т**