# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. **Наименование закупаемых Товаров:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование** | **Ед. изм.** | **ТЗ (описание/ состав)** | **Кол-во** | **Возможность аналога** |
| 1 | Сетевая карта LR-LINK <LREC9812AF-2SFP+>Dual SFP+ Port Fiber 10 Gigabit Server Adapter PCI-Ex8 (2SFP+ 10Gbps) | шт | LR-LINK  Модель  LREC9812AF-2SFP+  Тип оборудования  Сетевая карта 10 Гбит/с  Пропускная способность  20 Гбит/с  Загрузка по сети  iSCSI, PXE  Поддержка ОС  Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003, DOS, Linux, FreeBSD 7, UNIX, Sun Solaris 11, Sun Solaris 10, Sun Solaris 9, VMware ESXi 7.0, VMware ESXi 6.7U3, VMware ESXi 6.7U2, VMware ESXi 6.7U1, VMware ESXi 6.7, VMware ESXi 6.5U3, VMware ESXi 6.5U2, VMware ESXi 6.5U1, VMware ESXi 6.5, VMware ESXi 6.0U3, VMware ESXi 6.0U1, VMware ESXi 6.0, VMware ESXi 5.5U2, VMware ESXi 5.5, VMware ESXi 5.1, VMware ESXi 5.0 | 5 | нет |
| 2 | Процессор CPU Intel Xeon E5-2699 V4 2.2 GHz/22core/5.5+55Mb/145W/9.6GT/s LGA2011-3 | шт | Intel  Модель Xeon E5 2699 V4  Гнездо процессора Socket LGA2011-3 Square ILM, Socket LGA2011-3 Narrow ILM  Тип оборудования Серверный процессор  Поддерживаемые технологии  Enhanced Intel Speedstep Technology, Extended Memory 64 technology (EM64T), F16C (16-bit Floating-Point conversion instructions), Intel Trusted Execution Technology (TXT), Intel TSX-NI, Intel Virtualization Technology (VT-x), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel vPro Technology, Intel VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT), NX / XD / Execute disable bit, Thermal Monitoring Technologies, Transactional Synchronization Extensions (TSX), Аппаратное ускорение шифрования AES, Набор инструкций: BMI, BMI1 + BMI2 (Bit Manipulation instructions), Набор инструкций: FMA3, 3-operand Fused Multiply-Add, наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, расширения AVX, расширения AVX 2.0  Назначение  Сервер | 2 | нет |
| 3 | 240 ГБ Серверный SSD накопитель Samsung PM893 [MZ7L3240HCHQ-00A07] | шт | SATA III, чтение - 550 Мбайт/сек, 3D NAND 3 бит MLC (TLC)TBW - 438 ТБ | 4 | да |
| 4 | Сетевая карта Intel <I350T2(V2)BLK> Ethernet Server Adapter I350-T2 (OEM) PCI-E x4 (2UTP 1000Mbps) | шт | Intel  Модель  Ethernet Server Adapter I350-T2 (I350T2BLK)  Тип оборудования  Сетевая карта 1 Гбит/с  Wake-On-LAN  Поддерживается, ACPI, APM  Загрузка по сети  iSCSI, PXE 2.1  Поддержка ОС  Windows 11 (только 64 bit), Windows 10, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Linux, Ubuntu 20.04 LTS, Ubuntu 18.04 LTS, RedHat Enterprise Linux 8.5, RedHat Enterprise Linux 8.4, RedHat Enterprise Linux 7, SuSE Linux Enterprise Server 15, SuSE Linux Enterprise Server 12 | 6 | нет |

1. **Место доставки, сроки и порядок поставки товара**
   1. Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.
   2. Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 30 календарных дней. Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. **Общие сведения**

* 1. Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
  2. Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

1. **Требования к упаковке и маркировке**
   1. Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
   2. Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.
2. **Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.**
   1. Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД. Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.
3. **Требования по соответствию товаров определенным стандартам.**
   1. Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).
4. **Порядок расчётов**
   1. Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
   2. Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.