РАЗДЕЛ 4

Закупочной документации

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Ю. Руф

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

«Аренды транспортных средств (спецтехники) без экипажа»

1. **Наименование предприятия:**
   1. Общество с ограниченной ответственностью «Экотранс-про».
2. **Цель:**
   1. Заключение договора аренды транспортных средств (спецтехники) без экипажа.
3. **Период оказания услуг:** 
   1. С 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.
4. **Краткие характеристики оказываемых услуг:**
   1. Транспортные средства (спецтехника), сдаваемые в аренду, должны принадлежать Арендодателю на праве собственности или праве финансовой аренды, не должны быть заложены или арестованы, не должны являться предметом исков третьих лиц. Указанное должно быть гарантировано Арендодателем. *Несоблюдение (нарушение) изложенного является основанием для отклонения заявки на участие в конкурсе.*
   2. Передаваемые в аренду ТС должны находиться в исправном состоянии, отвечающем требованиям, предъявляемым к эксплуатируемым транспортным средствам (спецтехнике), используемым для целей в соответствии с конструктивным назначением.
   3. Арендодатель должен нести расходы на страхование арендованных транспортных средств.
5. **Арендодатель обязуется:**
   1. В течение **не более 5 (пяти) дней** *(указывается в заявке на участие в конкурсе в электронной форме)* с момента заключения Договора, по Акту приема-передачи, подписанному уполномоченными представителями сторон, передать Объекты аренды;
   2. В присутствии Арендатора проверить исправность сдаваемых в аренду транспортных средств (спецтехники), а также ознакомить Арендатора с правилами ее эксплуатации;
   3. Осуществить доставку оборудования и специальной техники на Объект Арендатора в день подписания акта приема-передачи, своими силами и за свой счет, при подписании акта возврата – осуществить вывоз транспортных средств (спецтехники) своими силами и за свой счет.
6. **Требования соответствия нормативным документам**
   1. Спецтехника должна быть сертифицирована в соответствии с действующим законодательством РФ;
   2. Арендодатель, при оказании услуг, в обязательном порядке должен обеспечить наличие копии: паспорта технического средства, сертификата соответствия, инструкции по эксплуатации, свидетельство о регистрации транспортного средства, действующий полис ОСАГО в отношении неограниченного круга лиц;
   3. Характеристики транспортных средств (спецтехники должны соответствовать характеристикам, указанным в Таблице № 1.
7. **Общие требования к технике и оборудованию**
   1. Оборудование при эксплуатации должно находиться в исправном состоянии, не иметь повреждений и очагов коррозии.

**Таблица № 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование техники** | **Технические и функциональные характеристики** | **Кол-во ед. техники** | **Общее**  **кол-во месяцев за весь период оказания услуг** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Машина дорожная комбинированная | Коммунальная дорожная машина состоит из следующих сборочных единиц: шасси автомобиля, накопителя, пескоразбрасывающее оборудование, баки для реагента 4шт, гидрооборудования, электрооборудования. Система имеет возможность выполнять работу в режиме самосвала. Специализированное оборудование системы изготовлено в климатическом исполнении У, категории размещения 1 по ГОСТ 15150.  Колесная формула: 4х2  Масса перевозимого груза: не менее 10 000 кг  Номинальная мощность: не менее 280 л.с.  Экологический класс: не менее ЕВРО 3  Топливный бак: не менее 350 литров  Год выпуска: не ранее 2012 | 1 | 12 |
| 2. | Автомобиль специальный (мультилифт) | Автомобиль с крюковым погрузчиком должен состоять из следующих сборочных единиц: шасси автомобиля, надрамника, крюкового погрузчика, гидравлических упоров стабилизации осей, гидрооборудования, электрооборудования. Система должна иметь возможность выполнять работу в режиме самосвала.  Колесная формула: 6х4  Масса перевозимого груза: не менее 20250 кг.  Номинальная мощность: не менее 400 л. с.  Экологический класс: не менее ЕВРО 5  Топливный бак: не менее 350 литров  Год выпуска: не ранее 2018  Масса перевозимого груза прицепом: не менее 21 450 кг. | 2 | 12 |
| 3. | Бункеровоз | Мусоровоз контейнерный состоит из следующих сборочных единиц: шасси автомобиля, электрооборудования. гидрооборудования, специализированное оборудование имеет возможность для погрузки и разгрузки контейнера объемом 0,75-1,1 м3.  Колесная формула: 4х2  Масса перевозимого груза: не менее 7 350 кг.  Номинальная мощность: не менее 242 л. с.  Экологический класс: не менее ЕВРО 5  Топливный бак: не менее 280 литров  Год выпуска: не ранее 2019 | 1 | 12 |
| 4. | Мини погрузчик | Колесный мини-погрузчик должен быть предназначен для выполнения погрузки, выгрузки и транспортировки сыпучих, обломочных, штучных и крупногабаритных материалов.  Грузоподъемность от 1135 кг,  вес (полный эксплуатационный) до 4801кг,  высота выгрузки до 3,2 м,  дорожный просвет от 0,2 м.,  скорость движения до 11 км/ч,  объем стандартного рабочего органа (ковш)от 0,9 куб. м,  предельная высота подъема до 3,2 м,  вырывное усилие от 38 кН,  длина погрузчика составляет до 3,85 м, ширина – до 1,7 м, высота – до 2,1 м.  Год выпуска: не ранее 2018  Возможность использования съемного навесного оборудования (ковш-лопата, захват для тюков, вилы-удлинители). | 2 | 12 |
| 5. | Фронтальный погрузчик | Фронтальный погрузчик состоит из следующих сборочных единиц: рамы, двигателя, КПП, навесного оборудования, ковша (грузоподъемностью – 5 тонн, объемом – 3м3). Фронтальный погрузчик способен выполнять погрузку, выгрузку и транспортировку сыпучих и крупногабаритных материалов.  Колесная формула: 4х4  Номинальная мощность: не менее 220 л. с.  Топливный бак: не менее 270 литров  Год выпуска: не ранее 2019 | 2 | 12 |

**Инструкция:**

В предложении должны быть указаны конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным конкурсной документацией, товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемой для поставки продукции, производитель, страна происхождения.

Участник запроса должен указать товарный знак поставляемой продукции (при его наличии), конкретные показатели предлагаемой для поставки продукции, следуя очередности характеристик, указанных в «Техническом задании» путем заполнения заявки на участие в закупке. Конкретные показатели не должны допускать двусмысленных толкований, в том числе, не должны содержать формулировок типа «или аналог», «должно быть», «необходимо обеспечить», «или» и пр.

Для целей настоящей инструкции по заполнению заявок, используемые понятия «материал» и «товар» являются равнозначными. Для целей настоящей инструкции по заполнению заявок, используемые понятия «параметр», «показатель» являются равнозначными. При подаче предложения в отношении требуемых характеристик применяемых товаров, участниками должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования параметров), соответствующие установленным Заказчиком. Предложение участника должно позволять идентифицировать каждую товарную позицию (вариант исполнения товара) в заявке, в отношении которого подается предложение.

Если требования к конкретным минимальным значениям показателя в графе «Описание, характеристики» указаны в виде числового значения, сопровождающегося уточняющими требованиями «не менее», «не ниже», «Мин.» участнику закупки необходимо указать значение показателя большее или равное установленному документацией.

Если требования к конкретным максимальным значениям показателя в графе «Описание, характеристики» указаны в виде числового значения, сопровождающегося уточняющими требованиями «не более», «не превышает», «не выше», «Макс.» участнику закупки необходимо указать значение показателя меньшее или равное установленному документацией.

В случае наличия в описании товара показателей, принимающих диапазонные значения и сопровождающихся словами «диапазон», «пределы», «интервал», участнику закупки следует указать конкретное значение показателя, входящее в данный диапазон значений

Символ «х» читать как символ-разделитель при описании размеров: ДхШхВ.

Знак «-» (тире) разделяет возможное минимальное значение показателя и его максимальное значение, при этом указанные минимальные и максимальные значения, входят в требуемый интервал значений. Участнику, при этом, требуется указать конкретное значение

Непредставление указанных сведений в составе заявки на участие в запросе коммерческих предложений влечет за собой отказ в допуске к участию в закупке и признание заявки участника не соответствующей требованиям настоящей документации.