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                  Комиссии по закупкам
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ДОКУМЕНТАЦИЯ
 о проведении мониторинга рыночных предложений на поставку ручного инструмента для нужд
ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» на 2025 г.
г. Севастополь
2025 год

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Заказчик (далее – Общество) – Общество с ограниченной ответственностью «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО».

Единая информационная система (ЕИС) - единая информационная система в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru).
Комиссия по закупкам – коллегиальный орган, созданный для принятия решений, по существу, конкретных Закупок вне зависимости от способа их проведения, в том числе решений о выборе Победителя в ходе проведения Закупочных процедур.

Неконкурентная закупка - Неконкурентной закупкой является закупка, условия осуществления которой не соответствуют условиям, предусмотренным ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 18 июля 2011года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Мониторинг рыночных предложений является неконкурентным способом закупки, при котором Заказчик вправе не руководствоваться требованиями и правилами ч. 6.1 ст. 3 Закона 223-ФЗ при описании предмета закупки.

Извещение о закупке - документ, содержащий основные условия Закупки, являющийся неотъемлемой частью Документации о закупке. (Термин «Извещение о закупке» в Закупочной деятельности Общества может использоваться применительно к самостоятельному документу).

Заявка – комплект документов, содержащий предложение Участника закупки, направленный Заказчику с намерением принять участие в Закупочных процедурах и впоследствии заключить договор на условиях, определенных Документацией о закупке и (или) извещением.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного лица, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного лица, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного лица, способное на законных основаниях поставить требуемую Продукцию (определено термином «Продукция»).
Электронная торговая площадка – Сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (программно-аппаратный комплекс), обеспечивающий проведение процедур закупки в электронной форме, в том числе в форме обмена электронными документами. 
Оператор ЭТП – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем 25 (двадцать пять) процентов, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими средствами, и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Субъекты МСП – юридические лица и индивидуальные предприниматели, отнесенные в соответствии с условиями, установленными законодательством РФ, к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок проведения мониторинга рыночных предложений.
1.1. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении мониторинга рыночных предложений, не менее чем за пять календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в данной процедуре.
1.2. Заказчик, вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении закупки. При этом изменения, вносимые в извещение, размещаются в ЕИС не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. При этом срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи Заявок оставалось не менее половины срока подачи Заявок на участие в такой закупке.
1.3. Заказчик вправе продлить срок подачи Заявок в любое время до истечения первоначально объявленного срока окончания подачи Заявок на любой срок, при этом к такому продлению срока подачи заявок, при условии что другие, кроме срока подачи заявок, изменения в Закупочную документацию не вносятся, правила, указанные в пункте 1.2 настоящего раздела, не применяются.
1.4. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения мониторинга рыночных предложений в электронной форме до окончания срока подачи заявок.

1.5. Заказчик вправе принять решение о продлении срока подачи заявок на участие.

1.6. Решение о внесении изменений в Документацию о закупке может быть принято Заказчиком в любой момент до окончания срока подачи заявок.
2. Порядок подачи заявок и проведения закупки
2.1. Для участия в закупке участник закупки подает Заявку в сроки и по форме, которые установлены Закупочной документацией посредствам ЭТП в соответствии с регламентом ЭТП и Закупочной документацией.
2.2. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке.
2.3. Стадии оценки заявок:
· проведение отборочной стадии;

· проведение оценочной стадии.


2.4. Отборочная стадия. В рамках отборочной стадии последовательно выполняются следующие действия:

· проверка Заявок на соблюдение требований Закупочной документации к оформлению Заявок; 

· разъяснения положений Заявок (при необходимости);

· проверка Участника закупки на соответствие требованиям Закупочной документации;

· проверка предлагаемой Продукции на соответствие требованиям закупки;

· отклонение Заявок, которые, по мнению Комиссии по закупкам, не соответствуют требованиям Закупочной документации.

2.5. При необходимости в ходе рассмотрения Заявок Комиссия по закупкам вправе потребовать от Участников закупки разъяснения сведений, содержащихся в Заявках. Требования, направленные на изменение содержания Заявки, а также разъяснения Участника закупки, изменяющие суть предложения, содержащегося в поданной таким Участником закупки Заявке, не допускаются. Запрос о разъяснении сведений, содержащихся в Заявках, и ответ на такой запрос должны оформляться в письменном виде.
2.6. В случае если Участник закупки, которому был направлен запрос о разъяснении сведений, содержащихся в Заявке, не предоставит соответствующие разъяснения Заявки в порядке и в срок, установленные в запросе, Заявка такого Участника закупки может быть отклонена.
2.7. Оценочная стадия. В рамках оценочной стадии Комиссия по закупкам оценивает и сопоставляет Заявки, которые не были отклонены на отборочной стадии. 
2.8. При ранжировании Заявок Комиссия по закупкам принимает оценки и рекомендации экспертов, однако может принимать любые самостоятельные решения.
2.9. Комиссия по закупкам вправе отклонить все Заявки, если ни одна из них не удовлетворяет установленным Закупочной документацией требованиям в отношении Участника закупки, Продукции, условий договора или оформления Заявки.
2.10. Заказчик вправе использовать в процедуре мониторинга рыночных предложений проведение процедуры переторжки. Проведение процедуры переторжки возможно только в том случае, если это предусмотрено Закупочной документацией. 
2.11. По результатам процедуры переторжки Комиссия по закупкам проводит итоговое ранжирование Заявок Участников закупки, в соответствии с условиями, установленными Закупочной документацией, по степени предпочтительности для Заказчика с учетом изменившегося параметра Заявки.
2.12. По результатам проведения процедуры переторжки Комиссией по закупкам составляется итоговый протокол. 
3. Требования, предъявляемые к участникам мониторинга рыночных предложений.
3.1. Непроведение ликвидации участника закупки и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом).

3.2. Неприостановление деятельности участника в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

3.3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке.

3.4. Отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

3.5. Отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

3.6. Соответствие участника закупки указанным в извещении о закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы).

3.7. Отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

участник закупки не является юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.

3.8. участник закупки не является юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.

3.9. участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года №255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». 
4. Требования к оформлению заявок на участие в мониторинге рыночных предложений в электронной форме 

Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями документации о закупке, а также иные данные и сведения, предусмотренные документацией о закупке), входящие в состав заявки, должны быть предоставлены претендентом на участие в закупке через ЭТП. Форма заявки на участие в закупке и иные документы (за исключением приложений к Форме заявки) предоставляются в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, один файл – один документ).

Заявка на участие в закупке, представленная Участником, должна быть подписана руководителем организации (уполномоченным лицом) и скреплена соответствующей печатью организации (при наличии печати).
Заявка на участие в закупке должна быть представлена в отсканированном виде (предпочтительнее формат *.pdf, один файл – один документ).

Иные формы, установленные Заказчиком в составе Документации, являются приложениями к Заявке участника и могут быть представлены в любом формате, в т.ч. в формате Word.

Все файлы заявки, размещенные участником на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки, с указанием наименования документа, представленного данным файлом.

5. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в мониторинге рыночных предложений в электронной форме 

Заявка, которую представляет Участник, в соответствии с настоящей Документацией, должна быть подготовлена в соответствии с описью по формам, представленным в настоящей документации, и содержать следующие документы:

· согласие участника на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения процедуры;
· опись документов;

· заявка на участие;

· техническое предложение;

· коммерческое предложение;

· анкета участника;

· документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника без доверенности (далее – руководитель)). В случае если от имени Участника действует иное лицо, Заявка на участие должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника, заверенную печатью участника (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника, Заявка на участие в должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. В случае участия физического лица (индивидуального предпринимателя) через представителя, в заявке на участие должна быть представлена доверенность на осуществление действий от имени участника, подписанная физическим лицом (индивидуальным предпринимателем) либо нотариально заверенная копия такой доверенности;

· выписка из единого государственного реестра юридических лиц/ единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте и сайте Заказчика извещения о Закупке, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью либо скан- копия такой выписки.

       выписка из ЕГРЮЛ предоставляется Федеральной налоговой службой в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (https://service.nalog.ru/vyp/). Выписка формируется и предоставляется в формате PDF, содержащем усиленную квалифицированную электронную подпись и ее визуализацию (в том числе при распечатывании выписки). Допускается предоставление скан-копии выписки из единого государственного реестра юридических лиц с оригинала или с нотариально заверенной копии такой выписки.

Образец подписи:


· заверенная копия устава (для юридических лиц);

· заверенная копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя);

· заверенная Участником копия паспорта (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя);

· декларация о соответствии Участника установленным требованиям;

· согласие ИП на обработку персональных данных.

6. Порядок представления коммерческого предложения 

Коммерческое предложение должно быть подготовлено в соответствии с формой, установленной в настоящей документации.

Коммерческое предложение должно содержать текущие цены на поставляемые товары (выполняемые работы, оказываемые услуги).

В случае, если в коммерческом предложении не будут учтены какие-либо условия, связанные с поставкой оборудования (выполнения работ, оказания услуг) по договору, то неучтенные затраты будут осуществляться Участником за свой счет.

В цену на поставки товара (выполнение работ, оказание услуг)  должны быть включены все уплачиваемые налоги (включая НДС, если он подлежит начислению), таможенные и иные обязательные платежи, предусмотренные законами Российской Федерации, все расходы Участника, связанные с исполнением обязательств по договору, страхованием рисков, а так же причитающееся ему вознаграждение (прибыль, плановые накопления и т.п.).
Заявка должна содержать предложения Участника на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями и на условиях, указанных в проекте договора и Техническом задании.

Ценовое предложение Участника не должно превышать установленный размер начальной (максимальной) суммы цен за единицу, а также размер начальной (максимальной) цены отдельно взятой позиции продукции, установленной в Техническом задании.

Участник предоставляет коммерческое предложение в формате xls (Excel).

Допускается предоставление коммерческого предложения в нескольких форматах, в т.ч. в формате xls (Excel).


7. Определение Победителя мониторинга рыночных предложений.

7.1. Победителем признается Участник закупки, представивший Заявку, которая решением Комиссии по закупкам признана наилучшим предложением по результатам оценочной стадии и заняла первое место в итоговой ранжировке по степени предпочтительности.
7.2. По итогам мониторинга рыночных предложений (в случае определения победителя) право на заключение договора фиксируется в итоговом протоколе, содержащего все существенные условия договора, подлежащего заключению с Победителем закупки.



8. Заключение договора
8.1. Договор по результатам неконкурентной закупки, предусматривающей подачу заявок на участие в закупке, заключается не ранее даты размещения в ЕИС итогового протокола и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам неконкурентной закупки.
8.2. По результатам проведения процедуры мониторинга Заказчик вправе принять решение о заключении договора с Победителем.
8.3. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с Победителем в любой момент до заключения такого договора.
9. Критерии оценки и сопоставление заявок на участие в мониторинге рыночных предложений электронной форме 

Оценка и сопоставление Заявок осуществляются комиссией в сроки, указанные в Извещении, в целях выявления лучших условий в соответствии с критериями: 

Система критериев оценки заявок 

	№

п/п
	Значимостькритерия
	Наименование Критериев и Показателей
	Ед. измерения

	1.
	60
	Сумма цен за единицу товара
	рубль

	2.
	40
	Сроки поставки товара/выполнения заявки
	рабочий  день

	
	100
	
	


Победителем будет являться Участник, предложение которого по назначенной системе критериев получило суммарно наибольший  итоговый рейтинг.

Порядок оценки:

Для получения итоговой оценки предложений Участников использован метод, который обеспечивает сопоставимость предложений, получивших разную оценку по разным показателям.

Для получения итоговой оценки для системы разнотипных (имеющих разный физический смысл) показателей принята 100-балльная шкала.

	Наименование критерия
	Содержание критерия
	Значимость критерия



	1.Сумма цен за единицу товара, (Ai)
	При оценке Участнику, давшему наилучшее предложение по данному критерию выставляется максимально возможный балл (60), а баллы, полученные другими Участниками, рассчитываются, как относительные наилучшему предложению по следующей формуле: 

Ai =  [image: image1.wmf]ij

баз
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P
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( Vкритерия
где Ai  - рейтинг i – го Участника по данному критерию;
[image: image2.wmf]ij

баз
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 - базовое, наименьшее (следовательно, лучшее) из предложенных всеми Участниками значение данного критерия;

[image: image3.wmf]P

ij

- предложение i – го Участника по данному критерию;

V критерия  - значимость данного критерия

Оценка и сопоставление заявок по критерию  проводится вне зависимости от применяемой участником закупки системы налогообложения.
	60

	2. Срок поставки товара (выполнения заявки) (Bi)
	При оценке участнику закупки, давшему наилучшее (наименьшее) предложение по данному критерию выставляется максимально возможный балл (40), а баллы, полученные другими участниками, рассчитываются как относительные наилучшему (наименьшему) предложению по следующей формуле:

Bi= [image: image4.wmf]критерия
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где Bi - рейтинг i – го участника по данному критерию;

Pбаз - базовое, наименьшее (следовательно, лучшее) из предложенных всеми участниками значение данного критерия;

Pij - предложение i-го участника закупки по данному критерию;

V критерия - значимость данного критерия

Такой срок должен быть выражен в целых значениях  (единицах). Участник указывает одно конкретное значение. Не допускается указание нескольких значений, диапазона значений. При невыполнении настоящего требования заполнения заявки такая заявка может быть отклонена.

При этом за базовое значение критерия «Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг» берется минимальный срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг из всех предложенных участниками. 
	40


	           Итоговая арифметическая оценка представляет сумму баллов i – го Участника по всем критериям (Ai, Bi,)

Победителем мониторинга рыночных предложений (далее – Победитель) является Участник, предложение которого по назначенной системе критериев с заданными весомостями получило наибольшее количество баллов. 

В случае если несколько участников закупки получили одинаковое количество баллов, то наивысшее место присваивается тому участнику закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников закупки.





РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
	№ п/п
	Наименование
	Содержание

	1
	2
	3

	Сведения о способе закупки

	1. 
	Способ закупки
	Мониторинг рыночных предложений 

	Сведения о заказчике

	2. 
	Наименование заказчика
	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» 

	3. 
	Место нахождения заказчика
	299040, РФ, г. Севастополь, ул. Хрусталева, 44

	4. 
	Почтовый адрес
	299040, РФ, г. Севастополь, ул. Хрусталева, 44

	5. 
	Адрес электронной почты
	kanc@sevenergo.net 

	6. 
	Номер контактного телефона заказчика
	Контактное лицо по вопросам технического задания:
Кузнецов Дмитрий Иванович
Телефон: (8692) 53-98-08
e-mail: Artem.Beynik@sevenergo.net
Контактное лицо по общим вопросам организации закупки: 

Папоротный Алексей Петрович 

Телефон: (8692) 53-98-00, 

e-mail: Aleksey.Paporotnyj@sevenergo.net

	7. 
	Контактное лицо
	Контактное лицо по вопросам технического задания и предмета закупки:

Бейник Артем Алексеевич

Контактное лицо по общим вопросам организации закупки: 

Папоротный Алексей Петрович 

	8. 
	Нормативный документ, в соответствии с которым проводится закупка
	Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»

	Сведения о предмете закупки

	9. 
	Предмет закупки
	Поставка ручного инструмента для нужд
ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» на 2025 г.

	10. 
	Объем поставляемого товара
(выполнения работ/оказания услуг)
	В соответствии с требованиями Технического задания и Проекта договора.

	11. 
	Сроки поставки товара (выполнения работ/оказания услуг)
	В соответствии  предложением Участника

	12. 
	Гарантийный срок на товар (выполнения работ / оказания услуг)
	В соответствии с требованиями Технического задания и Проекта договора 

	13. 
	Место поставки товара (выполнения работ/оказания услуг)
	В соответствии с требованиями Технического задания и Проекта договора

	14. 
	Общие технические требования, предъявляемые заказчиком к товарам, работам, услугам
	В соответствии с требованиями Технического задания (Раздел 3).

	15. 
	Порядок оплаты
	в соответствии с Проектом договора.

	16. 
	Начальная (максимальная)  цена договора
	600 000,00 (шестьсот тысяч рублей) рублей, 00 копеек 
 в том числе НДС / НДС не облагается на основании ст. 346.11 главы 26.2 НК РФ, включая в себя стоимость материалов, а также иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по договору, в том числе, расходы на перевозку персонала, материалов, оборудования и т.д., страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ.

	17. 
	Начальная максимальная сумма цен за единицу
	2 656 649,33 (два миллиона шестьсот пятьдесят шесть тысяч шестьсот сорок девять рублей), 33 копейки

	18. 
	Порядок формирования цены договора
	Цена договора, цена за единицу услуги, включают все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по договору в полном объеме и надлежащего качества, все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, и иные расходы, связанные с оказанием услуг.



	19. 
	Валюта закупки
	Российский рубль

	Сведения о размещении

	20. 
	Официальный сайт
	http://zakupki.gov.ru 

	21. 
	Сайт электронной торговой площадки
	https://torgi82.ru 

	22. 
	Порядок и место подачи заявок на участие в закупке
	Порядок подачи заявок установлен регламентом работы электронной торговой площадки.

Место подачи заявок - электронная торговая площадка:

https://torgi82.ru 

	23. 
	Дата начала срока подачи заявок на участие в закупке в электронной форме
	С момента размещения извещения на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) и на сайте электронной площадки (www.torgi82.ru) 

	24. 
	Дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке, открытия доступа к заявкам в электронной форме
	до 09 часов 00 минут (время московское) «06» марта 2025 года».

	25. 
	Дата рассмотрения заявок участников закупки в электронной форме (отборочная стадия)
	Не позднее «11» марта 2025 г.

	26. 
	Дата рассмотрения заявок участников закупки в электронной форме (оценочная стадия)
	Не позднее «11» марта 2025 г.

	27. 
	Проведение переторжки
	не предусмотрено

	28. 
	Переговоры и порядок их проведения
	не предусмотрено


	29. 
	Дата подведения итогов закупки в электронной форме
	Не позднее «11» марта 2025 г.

	30. 
	Источник финансирования
	собственные средства ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»

	31. 
	Предоставление разъяснений положений документации о закупку
	Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации о закупке. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений документации о проведении закупки. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок.

Разъяснение должно быть размещено в ЕИС с содержанием запроса на разъяснение положений документации без указания участника закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации о закупке не должно изменять ее суть.

	Требования к участникам закупки

	32. 
	Обеспечение заявки на участие в закупке
	Не установлено

	33. 
	Обеспечение исполнения обязательств по договору. Способ, размер и срок действие обеспечения договора
	Не установлено

	34. 
	Сведения об ограничениях участия в закупке малого и среднего предпринимательства
	Не установлено

	35. 
	Перечень документов, входящих в состав заявки на участие в закупке. 

	1) согласие участника на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения процедуры (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки) (форма 1).

2) опись документов представленных в заявке (форма 2);
3) Заявка на участие (форма 3);

4) Анкета участника, включающая наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа (форме № 4).

5) выписка из единого государственного реестра юридических лиц с отметкой налогового органа (сканированная копия оригинала или электронная форма выписки), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

6) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании (далее - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

7) декларация, подтверждающая соответствие участника закупки требованиям, установленным заказчиком (форма № 5);
8) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар, техническое предложение, которое должно содержать: 

а) наименование страны происхождения товара; 

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в Техническом задании и указание на товарный знак (при наличии) (форма №8);
9) согласие на обработку персональных данных (форма № 7) (для индивидуальных предпринимателей);

10) Коммерческое предложение (форма №9);
11) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);

12) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом договора, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

	36. 
	Инструкция по заполнению заявки на участие
	Показатели товаров должны быть заполнены в соответствии с настоящей инструкцией. За исключение случаев, если в разделе «Техническое Задание» указан иной порядок описания показателей.

Указание участником закупки в заявке диапазона значений из технических регламентов, стандартов, ГОСТов и т.п. вместо конкретных показателей недопустимо и будет являться основание для отклонения заявки участника закупки, если в разделе «Техническое Задание» не указано иное.

При предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: «или», «либо», «и (или)», «должен», «должны», «должен быть/иметь», «должна быть/иметь», «должны быть/иметь», «может», «в основном», «и другое», «в пределах», «ориентировочно», «не более», «не менее», «не ранее», «не хуже», «не выше», «не ниже», «до» (за исключением диапазонных значений), «от» (за исключением диапазонных значений), «более», «менее», «выше», «ниже», «возможно» за исключением случаев, когда рядом с установленным показателем заказчиком указано «значение является неизменным» или «показатель остается неизменным».

В случае предложения участником запроса в составе заявки меньшего количества товара, чем предусмотрено в документации о проведении процедуры закупки, комиссия отказывает участнику в допуске участия в и (или) принимает решение о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией.

В случае закупки товара и/или выполнения работ, оказания услуг с использованием товара, участник запроса должен указать в заявке наименование страны происхождения товара.

В случае если в документации установлен перечень документов (копий документов), подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, страна происхождения товара может быть указана в соответствии с наименованием, соответствующим наименованию указанному в таком документе.

Указание наименования страны (государства) в составе сведений о месте нахождения и (или) регистрации производителя товара и(или) участника, не будет являться надлежащим исполнением требований об указании в заявки страны происхождения товара.

	37. 
	Порядок указания конкретных значений показателей при заполнении заявки
	Участник предлагает одно конкретное значение, за исключением описания диапазонных значений (в соответствии с пунктом 38 настоящей информационной карты), в случае применения заказчиком в техническом задании при описании значения показателя с использованием следующих слов (знаков):

- слов «не менее», «не ниже» - участником предоставляется значение равное или превышающее указанное;

- слов «не более», «не выше» - участником предоставляется значение равное или менее указанного;

- слов «менее», «ниже» - участником предоставляется значение меньше указанного;

- слов «более», «выше», «свыше» - участником предоставляется значение превышающее указанное;

- слов «не менее и не более», «не менее, не более», «не менее; не более», «не менее/не более» - участником предоставляется одно конкретное значение в рамках значений верхней и нижней границы;

- слов «до» - участником предоставляется значение меньше указанного, за исключением случаев, когда указанное значение сопровождается словом «включительно»;

- слов «от» - участником предоставляется указанное значение или превышающее его;

- со знаком «+/-» (например - погрешность) - участником предоставляется конкретное цифровое значение с указанием знака «+/-»;

- знака «-» - участником предоставляется конкретное цифровое значение.

В случае применение заказчиком в техническом задании перечисления значений показателя через союз «и», знаки «,» «;», «/» - участник указывает все перечисленные значения показателя,

- при использовании союзов «или», «либо» - участники выбирают одно из значений;

- при использовании «и (или)» - участник предлагает одно или несколько значений показателя (на свой выбор);

- при этом при перечислении всех значений данного показателя участнику необходимо использовать союз «и», знаки «;» «,».

Настоящий порядок может не учитываться при указании температурного режима при описании характеристик товара.

	38. 
	Порядок указания диапазонных значений показателей при заполнении заявки
	В случае если заказчик в техническом задании перед значением показателя прописал слово «диапазон», участник должен предложить диапазонное значение, соответствующее техническому заданию.

В случае применения заказчиком в техническом задании при описании диапазона: 

- со словами «диапазон может быть расширен» - участником представляется диапазон не менее указанных значений;

- со словами «диапазон может быть сужен» - участником представляется диапазон не более указанных значений.

	39.
	Возможность привлечения соисполнителей (субподрядчиков)
	В соответствии с Проектом договора

	40.
	Заключение договора
	Договор по результатам неконкурентной закупки, предусматривающей подачу заявок на участие в закупке, в случае принятия Заказчиком решения о заключении договора, может быть заключен не ранее даты размещения в ЕИС итогового протокола и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам неконкурентной закупки.

Заказчик вправе отказаться от заключения договора с Победителем в любой момент до заключения такого договора.

	41.
	Внесение изменений в извещение
	В соответствии с Разделом  1 документации о проведении закупки.

	42.
	Сведения о предоставлении приоритетов товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами
	Установлен.

	43.
	Рассмотрение заявок участников закупки
	Заявки, поступившие от участников закупки, рассматриваются комиссией Заказчика по следующим параметрам:
- сумма цен за единицу товара;
- срок поставки товара (выполнения заявки)
Заказчик выбирает наиболее приемлемое предложение для исполнения Договора.


РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ручного инструмента

ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» на 2025 г.

1.      Общие положения. 

1.1    Заказчик: ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО».

1.2    Предмет закупки: поставка ручного инструмента

1.3    Начальная (максимальная) цена закупки составляет 600 000,00 рублей.

1.4.   Начальная (максимальная) сумма цен за единицу составляет 2 656 649,33  рублей.

 2.     Место, срок и условия поставки Товара. 

2.1    Место поставки: РФ, 299040 г. Севастополь, ул. Хрусталева 44.

2.2    Поставка Товара осуществляется отдельными мелкими партиями по Заявке Заказчика представителями компании до места поставки. Возникновение дополнительных расходов в процессе доставки Товара на склад Заказчика, не включенных в стоимость Товара, является риском Поставщика и не подлежат оплате Заказчиком.

2.3  Срок поставки Товара: в течение ___  рабочих дней с момента получения заявки Заказчика, в рабочие дни с понедельника по четверг c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 15-00, в пятницу c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 14-00 часов (местного времени Заказчика).

2.4    Минимальная партия поставки Товара – 1ед. любого наименования.

3. Перечень поставляемого Товара.

3.1. Перечень поставляемого товара.
	№ п/п
	Наименование товара
	Описание и характеристика товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед.изм. руб.
	Страна происхождения товара

	1. 
	Ножницы для резки арматуры (болторез) 450 мм


	Длина: 450 мм 

Диаметр прутка: 16 мм

Материал губок: Сталь Cr-Mo

Рукоятки-чехлы: прорезиненные
	шт
	1
	2 155,97
	

	2. 
	Ножницы для резки арматуры (болторез) 600 мм


	Длина: 600 мм 

Диаметр прутка: 19 мм

Материал губок: Сталь Cr-Mo

Рукоятки-чехлы: прорезиненные
	шт
	1
	3 179,29
	

	3. 
	Ножницы для резки арматуры (болторез) 900 мм


	Длина: 900 мм 

Диаметр прутка: 16 мм

Материал губок: хромованадиевая сталь 

Рукоятки-чехлы: пластиковые прорезиненные
	шт
	1
	5 804,72
	

	4. 
	Ножницы секторные (диаметр реза 75 мм)


	Секторные ножницы для резки кабеля с ленточной броней в диаметре 75 мм. 

Телескопические ручки: должны быть

Максимальная длина рукояток 620 мм.

Храповой механизм: должен быть

Диаметр реза: 75 мм

Материал кабеля: алюминий, медь 

Вес: 3,95 кг

Упаковка: тканевая водозащитная сумка
	шт
	1
	19 367,06
	

	5. 
	Ножницы секторные (диаметр реза 80 мм)


	Секторные ножницы для резки медного и алюминиевого одно-и многожильного кабеля со всеми видами бронирования, провода типа А и АС, СИП, тросов, арматуры и цепей из неответственных низколегированных сталей

Maксимальная длина: 700 мм 

Материал режущих кромок: высоколегированная инструментальная сталь 

Храповой механизм: имеется

Диаметр реза: 80 мм 

Материал кабеля: алюминий/медь 

Для бронированного кабеля: да

Вес нетто: 4 кг
	шт
	1
	40 138,00
	

	6. 
	Ножницы по металлу прямые 270 мм


	Прямые ножницы по металлу для резки твердого металла, нержавеющей стали, а также других материалов.

Инструмент имеет насечку для точного реза и предотвращения проскальзывания.

Вес: 0,49 кг

Длина: 270 мм

Материал губок: хромомолибденовая сталь

Рукоятки-чехлы: двухкомпонентные 

Толщина металла: 1,5 мм
	шт
	1
	2 281,20
	

	7. 
	Ножницы для резки пластиковых труб


	Максимальный диаметр трубы: 42 мм 

Материал корпуса: дюралюмиевый сплав

Материал резцов: SK5

Тип труб: полимерный (E, PP, PU, PEX, VPE, CPVC, PVC, PVDF, PEX-AL-PEX)
	шт
	1
	2 215,13
	

	8. 
	Ножовка по металлу ручная 300 мм


	Длина режущего полотна: 300 мм

TPI (кол-во зубьев на дюйм): 24

Углы установки полотна: 45,90 град

Материал рамы: алюминий

Материал рукоятки: двухкомпонентный

Вес: 0,630 кг
	шт
	1
	2 180,18
	

	9. 
	Ножовка по дереву 450 мм.


	Вес: 0,350 кг

Материал: углеродистая инструментальная сталь У8А

Длина: 450 мм

Размер зуба: 4 мм

TPI (кол-во зубьев на дюйм): 5

Заточка: двухсторонняя

Ручка: двухкомпонентная 
	шт
	1
	938,90
	

	10. 
	Ножовка по гипсокартону 150 мм


	Назначение: по гипсокартону, гипсу, ламинату, фанере

Материал: высококачественная сталь 

Длина: 150 мм

Зубья: 2d

TPI (кол-во зубьев на дюйм): 8

Ручка: двухкомпонентная
	шт
	1
	800,53
	

	11. 
	Нож с сегментированным лезвием 18 мм


	Ширина лезвия: 18 мм

Выдвижное лезвие: имеется

Материал рукояти: двухкомпонентный

Конструкция: выдвижной 

Форма: сегментированный 
	шт
	1
	307,20
	

	12. 
	Набор инструмента 82 предмета


	Количество в наборе: 82 шт. 

Тип головок: 6-гранные, SL-тип

Присоединительный размер: 1/4 + 1/2 дюйма 

Количество граней: 6 шт.

Mимимальный размер головки: 4 мм 

Mаксимальный размер головки: 32 мм 

Комбинированные ключи: должны быть

Трещотка: должна быть

Torx: бита

Свечные головки: 18 мм/21 мм 

Хвостовик бит: 1/4 (тип С)/5/16 (тип C) 

Размер посадкт головки: 1/4; 1/2 дюйма 

Комплектация:

Торцевые головки с квадратом 1/2 дюйма, длиной 38 мм – 6 шт., размер – 13, 14, 15, 16, 17, 19 мм;

Торцевые головки с квадратом 1/2 дюйма, длиной 40 мм – 3 шт., размер – 21, 22, 24 мм;

Торцевые головки с квадратом 1/2 дюйма, длиной 42 мм – 3 шт., размер - 27, 30, 32 мм;

Торцевые головки с квадратом 1/4 дюйма, длиной 25 мм – 13 шт., размер – 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;

Свечные торцевые головки с квадратом 1/2 дюйма -2 шт., размер – 16, 21 мм;

Биты- головки - 17 штук, посадка – 1/4 дюйма, профиль вставки – SL (4, 5.5, 6.5), PZ (1,2), PH (1,2) TORX (T5, T10, T15, T20, T25, T27, T30), HEX (4, 5, 6);

Биты, длиной 30 мм, 5/16 дюйма, кол-во – 16 шт., размер - SL (8, 10, 12 мм), PZ (3,4), PH (3,4) TORX (T40, T45, T50, T55, T60), HEX (8,10,12,14);

Ключи трещоточные с быстрым сбросом – 2 шт., квадрат – 1/2, 1/4 дюйма;

Ключ комбинированный – 9 шт., размер – 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19;

Отвертка с квадратом 1/4 дюйма;

Т-образный вороток – с квадратом 1/4 дюйма;

Шарнир карданный, квадрат – 1/2 дюйма;

Гибкий удлинитель – длина 150 мм, квадрат – 1/4 дюйма;

Удлинитель с квадратом 1/2 дюйма – 2 шт., длина – 125, 250 мм;

Удлинитель с квадратом 1/4 дюйма – 2 шт., длина – 50, 100 мм;

Адаптер для воротка – 1/2 на 3/8 дюйма;

Адаптер для бит 1/4 дюйма;

Адаптер для бит SQ1/2 - HEX5/16”

Упаковка: пластиковый кейс
	шт
	1
	13 725,97
	

	13. 
	Набор металлорежущего инструмента (метчики, плашки) 35 предметов


	Набор с металлорежущим инструментом для нарезания различной резьбы на внутренних и внешних металлических поверхностях. 

Комплектация: метчики и плашки

Количество предметов в наборе: 35 шт.

Шаг метрической (М) резьбы: мелкий/стандартный

Метрическая резьба: М3-М12

Материал: сталь марки: P6M5

Метчики должны быть изготовлены в соответствии с ГОСТ 3266-81.

Плашки должны быть изготовлены в соответствии с ГОСТ 9740-71.

Упаковка: металлический кейс

Комплектация:

Метчики для нарезания метрической резьбы 13 3х0.5, 4х0.7, 5х0.8, 6х1.0, 7х1.0, 8х1.25, 8х1.0, 9х1.25, 10х1.5, 10х1.0, 11х1.5, 12х1.75, 12х1.25

Метчики для нарезания трубной резьбы 2 1/8-28, 1/4-19

Плашки для нарезания метрической резьбы 13 3х0.5, 4х0.7, 5х0.8, 6х1.0, 7х1.0, 8х1.25, 8х1.0, 9х1.25, 10х1.5, 10х1.0, 11х1.5, 12х1.75, 12х1.25

Плашки для нарезания трубной резьбы 2 1/8-28, 1/4-19

Метчикодержатель 1 М3-М12

Метчикодержатель Т-образный 1 М3-М8 Плашкодержатель d25 1 М3-М12

Резьбомер 1 длина 65мм

Отвертка 1 SL 3

Кейс.
	шт
	1
	18 071,82
	

	14. 
	Набор металлорежущего инструмента (метчики, плашки) 110 предметов


	Набор с металлорежущим инструментом для нарезания различной резьбы на внутренних и внешних металлических поверхностях. 

Комплектация: метчики и плашки

Количество предметов в наборе: 110 шт.

Материал: Сталь P6M5

Шаг метрической (М) резьбы: мелкий/крупный

Метрическая резьба: М2-М18

Комплектация:

Плашки метрические (2х0.4 3х0.5 4х0.7 5х0.8 6х0.75 6х1.0 7х0.75 7х1.0 8х0.75 8х1.0 8х1.25 9х0.75 9х1.0 9х1.25 10х0.75 10х1.0 10х1.25 10х1.5 11х0.75 11х1.0 11х1.25 11х1.5 12х0.75 12х1.0 12х1.25 12х1.5 12х1.75 14х1.0 14х1.25 14х1.5 14х2.0 16х1.0 16х1.5 16х2.0 18х1.5) - 35 шт.

Метчики метрические для проходных отверстий (2х0.4, 3х0.5, 4х0.7, 5х0.8, 6х0.75, 6х1.0, 7х0.75, 7х1.0, 8х0.75, 8х1.0, 8х1.25, 9х0.75, 9х1.0, 9х1.25, 10х0.75, 10х1.0, 10х1.25, 10х1.5, 11х0.75, 11х1.0, 11х1.25, 11х1.5, 12х0.75, 12х1.0, 12х1.25, 12х1.5, 12х1.75, 14х1.0, 14х1.25, 14х1.5, 14х2.0, 16х1.0, 16х1.5, 16х2.0, 18х1.5) - 35шт.

Метчики метрические для глухих отверстий (2х0.4, 3х0.5, 4х0.7, 5х0.8, 6х0.75, 6х1.0, 7х0.75, 7х1.0, 8х0.75, 8х1.0, 8х1.25, 9х0.75, 9х1.0, 9х1.25, 10х0.75, 10х1.0, 10х1.25, 10х1.5, 11х0.75, 11х1.0, 11х1.25, 11х1.5, 12х0.75, 12х1.0, 12х1.25, 12х1.5, 12х1.75, 14х1.0, 14х1.25, 14х1.5, 14х2.0, 16х1.0, 16х1.5, 16х2.0, 18х1.5) - 35 шт.

Метчикодержатель M3-M12 -1 шт.

Метчикодержатель M6-M20 -1 шт.

Метчикодержатель Т-образный M6-M12 -1 шт.

Пплашкодержатель Д38мм (М11-М20) -1 шт.

Плашкодержатель Д25мм (М2-М10) -1 шт.

Упаковка: металлический кейс 
	шт
	1
	71 988,38
	

	15. 
	Набор клуппов 5 предметов


	Набор клуппов для ручной нарезки резьбы на металлических трубах

Количество предметов в наборе: 5 шт.

Резьба трубная коническая (R/BSPT): 3/8-1 1/4 дюйм

Комплектация:

Клуппы резьбонарезные, 5 шт.: 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"

Трещотка для клуппов, длина 620 мм

Сборная рукоятка.

Упаковка: пластиковый кейс
	шт
	1
	12 510,65
	

	16. 
	Набор инструмента, 1/4, 3/8, 1/2"DR, 216 предметов 


	Количество в наборе: 216 шт.

Тип головок: 6-гранные; Е-тип 

Присоединительный размер: 1/4 + 3/8 + 1/2 дюйма 

Количество граней: 6 шт.

Система измерения: метрическая 

Mинимальный размер головки: 4 мм 

Mаксимальный размер головки: 32 мм 

Комбинированные ключи: есть 

Трещотка: есть 

Torx: есть 

Свечные головки: 14 мм/16 мм/21 мм 

Размер посадки головки: 1/4; 1/2; 3/8 дюйма 

Тип ключа: комбинированные/шестигранные/торцевые 

Хвостовик бит: 1/4 (тип С)/5/16 (тип C) 

Посадочный квадрат трещотки: 1/4; 1/2; 3/8 дюйма 

Упаковка: кейс из ударопрочного пластика

Комплектация:

Ключи гаечные комбинированные, 12 шт.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 мм

Рукоятка трещоточная 1/4"DR, 72 зубца, 140 мм

Вороток шарнирный 1/4"DR, 150 мм

Рукоятка отверточная 1/4"DR

Удлинитель 1/4"DR, 50 мм

Удлинитель 1/4"DR, 100 мм

Шарнир карданный 1/4"DR

Головки торцевые глубокие 1/4''DR, 7 шт.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм

Головки торцевые 1/4''DR, 13 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм

Головки торцевые 1/4''DR, внешний TORX, 5 шт.: E4, E5, E6, E7, E8

Адаптер для бит 1/4"

Адаптер для бит 1/4" HEX x 1/4"

Ключи торцевые шестигранные с шаром, 7 шт.: H1, H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5

Отверточная рукоятка для бит 1/4"

Насадки торцевые 1/4"DR со вставками-битами шлицевые, 4 шт.: SL4, SL5.5, SL6.5, SL7

Насадки торцевые 1/4"DR со вставками-битами крестовые, 3 шт.: РН0, РН1, РН2

Насадки торцевые 1/4"DR со вставками-битами POZIDRIVE, 3 шт.: PZ0, PZ1, PZ2

Насадки торцевые 1/4"DR со вставками-битами шестигранные, 4 шт.: H3, H4, H5, H6

Насадки торцевые 1/4"DR со вставками-битами TORX, 8 шт.: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30

Насадки торцевые 1/4"DR со вставками-битами TORX, 8 шт.: T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H

Рукоятка трещоточная 3/8"DR, 72 зубца, 200 мм

Головки торцевые глубокие 3/8"DR, 6 шт.: 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм

Головки торцевые 3/8"DR, 10 шт.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм

Удлинитель 3/8"DR, 150 мм

Шарнир карданный 3/8"DR

Головки торцевые 3/8"DR, внешний TORX, 6 шт.: E10, E11, E12, E14, E16, E18

Адаптер для бит 3/8"-5/16"

Рукоятка трещоточная 1/2"DR, 72 зубца, 250 мм

Вороток шарнирный 1/2"DR, 380 мм

Головки торцевые 1/2"DR, 14 шт.: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм

Головки торцевые глубокие 1/2"DR, 5 шт.: 16, 17, 18, 19, 22 мм

Головки торцевые свечные 1/2"DR, 3 шт.: 14, 16, 21

Головки торцевые 1/2"DR, внешний TORX, 3 шт.: E20, E22, E24

Удлинитель 1/2"DR, 250 мм

Удлинитель 1/2"DR, 125 мм

Шарнир карданный 1/2"DR

Адаптер для бит 1/2"-5/16"

Переходник 3-х сторонний 1/2"DR

Насадка торцевая 1/2" DR с вставкой-битой TORX®, Т70

Насадка торцевая 1/2"DR с вставкой-битой шестигранной, H14

Вставки-бит 5/16"DR шлицевые, 30 мм, 4 шт.: SL7, SL8, SL10, SL12

Вставки-бит 5/16"DR крестовые, 30 мм, 3 шт.: PH2, PH3, PH4

Вставки-бит 5/16"DR POZIDRIVE, 30 мм, 3 шт.: PZ2, PZ3, PZ4

Вставки-бит 5/16"DR шестигранные, 30 мм, 6 шт.: H6, H7, H8, H10, H12, H14

Вставки-бит 5/16"DR TAMPERPROOF TORX, 30 мм, 5 шт.: T40H, T45H, T50H, T55H, T60H

Насадки торцевые 5/16"DR с вставкой-битой TORX, 5 шт.: T40, T45, T50, T55, T60

Вставка-бита 5/16"DR SPLINE, 30 мм, 4 шт.: M5, M6, M8, M10

Вставки-бит 1/4"DR T-TORX, 25 мм, 8 шт.: T8H, T10H T15H T20H T25H T27H T30H T40H

Вставки-бит 1/4"DR HEX, 25 мм, 7 шт.: H2H, H2.5H, H3H, H4H, H5H, H6H, H7H

Вставки-бит 1/4"DR SQUARE, 25 мм, 3 шт.: S1, S2, S3

Вставки-бит 1/4"DR SPANNER, 25 мм, 3 шт.: 6, 8, 10 мм

Вставки-бит 1/4"DR TRI-WING, 25 мм, 4 шт.: TW1, TW2, TW3, TW4

Вставки-бит 1/4"DR TORQ-SET, 25 мм, 4 шт.: 4, 6, 8, 10 мм

Вставки-бит 1/4"DR CLUTCH, 25 мм, 3 шт.: 1, 2, 3

Вставки-бит 1/4"DR шлицевая, 25 мм, 3 шт.: SL4, SL5, SL6

Вставки-биты 1/4"DR TORX, 25 мм, 8 шт.: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
	шт
	1
	38 328,66
	

	17. 
	Набор удлиненных торцевых головок 1/2" 10-24 мм


	Тип крепления: квадрат с отверстием 

Тип головок: 6-гранные 

Количество предметов в наборе: 10 шт.

Присоединительный размер: 1/2 дюйма 

Mинимальный размер головки: 10 мм 

Mаксимальный размер головки: 24 мм 

Материал: CrMo

Комплектация:

Головки 10 шт - 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 24 мм.

Пластиковый кейс.
	шт
	1
	5 472,26
	

	18. 
	Набор головок торцевых 1/2"  с трещоткой, 20 предметов


	Количество предметов в наборе: 20 шт.

Тип головок: 6-гранные 

Присоединительный размер: 1/2 дюйма 

Mинимальный размер головки: 8 мм 

Mаксимальный размер головки: 32 мм 

Размер посадки головки: 1/2 дюйма 

Посадочный квадрат трещотки: 1/2 дюйма

Количество зубьев: 45 шт

Удлинитель трещотки: 125 мм

Комплектация:

Торцовые головки 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм;

Трещотка с 45 зубцами;

Удлинитель 125 мм;

Пластиковый рельс.
	шт
	1
	4 932,92
	

	19. 
	Набор усиленных торцевых головок 3/4" 17-50 мм


	Количество предметов в наборе: 20 шт.

Тип головок: 12-гранные 

Присоединительный размер: 3/4 дюйма 

Mинимальный размер головки: 17 мм 

Mаксимальный размер головки: 50 мм 

Материал: хромованадиевая сталь

Комплектация:

Торцевые головки 3/4" 12 шт.: 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 мм;

Вороток перекидной 475 мм;

Удлинители 3 шт: 100, 200, 400 мм;

Трещотка 24 зуба 500 мм;

Карданный шарнир 105 мм;

Кол-во удлинителей – 3 шт, длина – 100, 200, 400 мм;

Адаптер переходной уменьшающий 3/4"Fх1/2"М;

Адаптер переходной увеличивающий 3/4"Fх1"М;

Пластиковый кейс.
	шт
	1
	33 890,45
	

	20. 
	Головка торцевая удлиненная ½” 8 мм


	Вид: торцевая удлиненная

Тип крепления: квадрат с подпружиненным шариком

Размер головки: 8 мм

Размер посадки: 1/2 дюйма

Материал: CrV
	шт
	1
	316,89
	

	21. 
	Головка торцевая удлиненная ½” 10 мм


	Вид: торцевая удлиненная

Тип крепления: квадрат с подпружиненным шариком

Размер головки: 10 мм

Размер посадки: 1/2 дюйма

Материал: CrV
	шт
	1
	316,89
	

	22. 
	Головка торцевая удлиненная ½” 12 мм


	Вид: торцевая удлиненная

Тип крепления: квадрат с подпружиненным шариком

Размер головки: 12 мм

Размер посадки: 1/2 дюйма

Материал: CrV
	шт
	1
	316,89
	

	23. 
	Головка торцевая удлиненная ½” 13 мм


	Вид: торцевая удлиненная

Тип крепления: квадрат с подпружиненным шариком

Размер головки: 13 мм

Размер посадки: 1/2 дюйма

Материал: CrV
	шт
	1
	316,89
	

	24. 
	Головка торцевая удлиненная ½” 14 мм


	Вид: торцевая удлиненная

Тип крепления: квадрат с подпружиненным шариком

Размер головки: 14 мм

Размер посадки: 1/2 дюйма

Материал: CrV
	шт
	1
	316,89
	

	25. 
	Головка торцевая удлиненная ½” 15 мм


	Вид: торцевая удлиненная

Тип крепления: квадрат с подпружиненным шариком

Размер головки: 15 мм

Размер посадки: 1/2 дюйма

Материал: CrV
	шт
	1
	316,89
	

	26. 
	Головка торцевая удлиненная ½” 17 мм


	Вид: торцевая удлиненная

Тип крепления: квадрат с подпружиненным шариком

Размер головки: 17 мм

Размер посадки: 1/2 дюйма

Материал: CrV
	шт
	1
	323,46
	

	27. 
	Головка торцевая удлиненная ½” 19 мм


	Вид: торцевая удлиненная

Тип крепления: квадрат с подпружиненным шариком

Размер головки: 19 мм

Размер посадки: 1/2 дюйма

Материал: CrV
	шт
	1
	387,12
	

	28. 
	Головка торцевая удлиненная ½” 22 мм


	Вид: торцевая удлиненная

Тип крепления: квадрат с подпружиненным шариком

Размер головки: 22 мм

Размер посадки: 1/2 дюйма

Материал: CrV
	шт
	1
	491,25
	

	29. 
	Головка торцевая удлиненная ½” 24 мм


	Вид: торцевая удлиненная

Тип крепления: квадрат с подпружиненным шариком

Размер головки: 24 мм

Размер посадки: 1/2 дюйма

Материал: CrV
	шт
	1
	551,78
	

	30. 
	Набор ключей имбусовых 1,5-10 мм


	Тип: шестигранные

Количество предметов в наборе: 9 шт.

Размер/диаметр: 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 мм

Формфактор: Г-образные

Материал: сталь

Упаковка: пластиковая подвеска
	шт
	1
	522,04
	

	31. 
	Набор ключей имбусовых TORX-профиль, 9 шт


	Тип: TORX

Количество предметов в наборе: 9 шт.

Вид: T-профиль

Размер min (Т/E): T10

Размер max (T/E): T50

Форма: угловой

Материал: CrV 

Вид упаковки: пластиковый держатель

Комплектация:

Имбусовый ключ TORX 10 мм - 1 шт.

Имбусовый ключ TORX 15 мм - 1 шт.

Имбусовый ключ TORX 20 мм - 1 шт.

Имбусовый ключ TORX 25 мм - 1 шт.

Имбусовый ключ TORX 27 мм - 1 шт.

Имбусовый ключ TORX 30 мм - 1 шт.

Имбусовый ключ TORX 40 мм - 1 шт.

Имбусовый ключ TORX 45 мм - 1 шт.

Имбусовый ключ TORX 50 мм - 1 шт.

Упаковка
	шт
	1
	732,72
	

	32. 
	Набор ключей гаечных комбинированных 6-32 мм


	Тип: комбинированные (рожково-накидные)

Материал: хромованадиевая сталь 

Покрытие: хромовое 

Количество в наборе: 18 шт. 

Тип: рожкова-накидные

Форма: прямая

Размер min : 6 мм

Размер max : 32 мм

Покрытие: хромирование

Материал: CrV

Комплектация:

Ключи комбинированные 12 шт.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм.

Ложемент.

Упаковка.
	шт
	1
	8 482,73
	

	33. 
	Переходник ударный F3/4" x M1/2"


	Материал: хромомолибденовая сталь

Ударный: да

Размер посадки на инструмент: 3/4 дюйма Female DR 

Размер посадки под оснастку: 1/2 дюйма Male DR
	шт
	1
	514,42
	

	34. 
	Набор отверток слесарных  6 шт


	Количество предметов в наборе: 6 шт.

Шлицы отвёрток: крестообразный (PH), прямой (SL)

Намагниченный наконечник: должен быть

Материал рукояти: двухкомпонентный

Материал стержня: CrMo

Комплектация:

Отвертки 75 мм: SL 3, PH 0

Отвертки 100 мм: SL 5, 6  PH 1, 2

Пенал.
	шт
	1
	1 195,26
	

	35. 
	Набор отверток 8 шт


	Количество предметов в наборе: 8 шт.

Шлицы отвёрток: крестообразный (PH), прямой (SL)

Материал рукояти: двухкомпонентный 

Намагниченный наконечник: должен быть

Материал стержня: CrV

Форма ручки: прямая 

Комплектация:

Набор из 8 отверток: SL 3 х 75 мм; SL 5 х 100 мм; SL 6 х 100 мм; PH №0 х 75 мм; PH №1 х 100 мм; PH №2 х 100 мм; SL 6 х 38 мм; PH №2 х 38 мм

Кейс
	шт
	1
	1 842,53
	

	36. 
	Набор прецизионных отверток 12 шт.


	Количество предметов в наборе: 12 шт. 

Тип наконечника: Torx (T, Tx)/Phillips (PH)/Slotted (SL) 

Материал рукояти: пластик

Для точных работ: да 

Материал стержня: хромованадиевая сталь 

Форма ручки: прямая

Упаковка: пластиковый кейс

Комплектация:

Отвертки SL2, PH0, 1, TX5, 6, 7, 8;

3 специальные отвертки (инструменты для вскрытия корпусов телефонов): cover opener A1, panel opener A2, security driver A4,

2 выколотки;

Пластиковый бокс.
	шт
	1
	1 985,06
	

	37. 
	Набор бит для шуруповерта с держателем (32 пр.)


	Тип бит: односторонние 

Количество бит: 30 шт

Материал бит: CrMo

Длина бит: 25 мм

Torx (TT): да

Хвостовик бит: 1/4 (тип С)/1/4 (тип Е)

Держатель бит: должен быть

Адаптер: должен быть

Футляр: должен быть

Форма наконечника бит: PH, PZ, SL, T(TX), TT(TR/TH), HEX

Магнитный наконечник биты: должен быть

Комплектация:

30 бит: PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; SL3; SL4; SL5; SL6; SL7; SL8; TORX8; TORX9; TORX10; TORX15; TORX20; TORX25; TORX HOLE10; TORX HOLE15; TORX HOLE20; TORX HOLE25; TORX HOLE27; TORX HOLE30; TORX HOLE40; HEX2,5; HEX3; HEX4; HEX5;HEX6;

Магнитный адаптер;

Переходник HEX 1/4" на SQ 1/4".
	шт
	1
	2 549,66
	

	38. 
	Набор кованых торсионных бит (50 шт)


	Тип бит: односторонние 

Количество бит: 50 шт

Материал бит: CrMo

Хвостовик бит: С 1/4" (для 25 мм), Е1/4" (для 50 и 100 мм)

Ударные (торсионные) биты: должны быть

Футляр: должен быть

Форма наконечника бит: PH, T(TX), HEX, SPLINE-М

Магнитный наконечник биты: должен быть

Комплектация:

PH 0, 1, 2, 3 PZ 0, 1, 2, 3 SL 2, 3, 5

HEX HOLE 2, 2,5, 3, 4, 5, 6

SAE HOLE 5/64, 3/32, 7/64 1/8, 9/64, 5/32

TX TR 6, 7, 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

TX TR 10, 15, 20, 25, 37, 40

M 5, 6, 8

TS 6, 8, 10

TW 1, 2, 3, 4

SP 4, 6, 8, 10
	шт
	1
	3 805,46
	

	39. 
	Набор пробойников 9 шт.


	Служат для выполнения круглых отверстий

Количество предметов: 9 шт.

Материал рабочей части: закаленная сталь 45

Min размер просечки: 2 мм

Мах размер просечки: 13 мм

Комплектация:

Пробойники - 9 шт. (Ø 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 13 мм.)

Упаковка: нейлоновый чехол на молнии
	шт
	1
	1 173,46
	

	40. 
	Кернер 127 мм


	Инструмент для проведения точных разметочных работ. Кернер полностью выполнен из высокоуглеродистой стали высокого качества. Боек и наконечник сферической формы дополнительно подвержены закалке для увеличения твердости.

Длина: 145 мм

Вес: 0,1 кг
	шт
	1
	350,80
	

	41. 
	Плоскогубцы комбинированные 200мм


	Тип: комбинированные плоскогубцы

Форма губок: прямая с полукругом и режущей кромкой

Длина: 200 мм

Цвет рукояток: черный/красный

Материал губок: CrV

Рукоятки-чехлы: двухкомпонентные
	шт
	1
	614,06
	

	42. 
	Бокорезы 200 мм


	Вид: бокорезы

Тип: диагональные/боковые

Тип заточки лезвия: обычная

Длина: 200 мм

Диэлектрическое покрытие: нет

Диаметр прутка: 2.5 - 4.2 мм

Цвет рукояток: зеленый/черный

Материал губок: CrMo

Рукоятки-чехлы: двухкомпонентные, маслобензостойкие
	шт
	1
	2 832,65
	

	43. 
	Тонкогубцы изогнутые 200 мм


	Предназначены для захвата и удержания мелких деталей.

Длина: 200 мм

Материал губок: CrMo

Рукоятки-чехлы: двухкомпонентные, маслобензостойкие

Тип: изогнутые

Насечка: частичная
	шт
	1
	2 335,86
	

	44. 
	Кувалда 1 кг

	Тип кувалды: тупоносая

Вес бойка: 1 кг

Форма бойка: квадратная

Материал ручки: фиберглас (стекловолокно) с прорезиненным покрытием
	шт
	1
	1 052,73
	

	45. 
	Кувалда 2 кг


	Тип кувалды: тупоносая, кованая

Вес бойка: 2 кг

Материал бойка: сталь 45

Длина: 360 мм

Форма бойка: квадратная

Материал ручки: дерево
	шт
	1
	1 732,86
	

	46. 
	Кувалда 5 кг


	Цельностальная кувалда с удлинённой рукояткой 5 кг, 600 мм.  Инструмент имеет цельностальную конструкцию, что обеспечивает прочность и долговечность.

Вес бойка: 5 кг

Форма бойка: круглый

Материал ручки: обрезиненная

Материал бойка: сталь СТ45Х

Длина: 600 м
	шт
	1
	2 900,80
	

	47. 
	Кувалда 6 кг


	Цельностальная кувалда с удлинённой рукояткой 6 кг, 600 мм.  Инструмент имеет цельностальную конструкцию, что обеспечивает прочность и долговечность.

Вес бойка: 6 кг

Форма бойка: круглый

Материал ручки: обрезиненная

Материал бойка: сталь СТ45Х

Длина: 600 м
	шт
	1
	3 736,28
	

	48. 
	Молоток слесарный с фиберглассовой рукояткой 200 г


	Слесарный кованый молоток предназначен для слесарных и строительно-монтажных работ. 

Вес бойка: 200 г

Материал рукояти: стекловолокно (фиберглас) с прорезиненным захватом

Материал бойка: закаленная углеродистая сталь

Назначение: для слесарных работ

Форма бойка: квадратный

Кованый: да
	шт
	1
	548,33
	

	49. 
	Молоток слесарный с фиберглассовой рукояткой 300 г


	Слесарный кованый молоток предназначен для слесарных и строительно-монтажных работ. 

Вес бойка: 300 г

Материал рукояти: стекловолокно (фиберглас) с прорезиненным захватом

Материал бойка: закаленная углеродистая сталь

Назначение: для слесарных работ

Форма бойка: квадратный

Кованый: да
	шт
	1
	695,36
	

	50. 
	Молоток слесарный с фиберглассовой рукояткой 800 г


	Слесарный кованый молоток предназначен для слесарных и строительно-монтажных работ. 

Вес бойка: 800 г

Материал рукояти: стекловолокно (фиберглас) с прорезиненным захватом

Материал бойка: закаленная углеродистая сталь

Назначение: для слесарных работ

Форма бойка: квадратный

Кованый: да
	шт
	1
	1 096,66
	

	51. 
	Молоток слесарный с фиберглассовой рукояткой 1000 г


	Слесарный кованый молоток предназначен для слесарных и строительно-монтажных работ. 

Вес бойка: 1000 г

Материал рукояти: стекловолокно (фиберглас) с прорезиненным захватом

Материал бойка: закаленная углеродистая сталь

Назначение: для слесарных работ

Форма бойка: квадратный

Кованый: да
	шт
	1
	1 286,25
	

	52. 
	Молоток каменщика


	Вес бойка: 0,6 кг

Материал рукояти: стекловолокно (фиберглас) с прорезиненным захватом

Назначение: для строительных работ по камню

Форма бойка: квадратный


	шт
	1
	1 113,26
	

	53. 
	Заклепочник поворотный 360º


	Заклепочник для соединения металлических и тонкопрофильных деталей при помощи заклепок

Max скрепляемая толщина: 45 мм

Тип заклепок: вытяжные

Материал заклепок: сталь/алюминий/нержавеющая сталь

Тип: поворотный

Размер заклепок: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8

Комплектация

Заклепочник - 1шт. 

Съемные насадки 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 мм - 4шт. 

 Накидной ключ 10мм - 1шт.
	шт
	1
	4 228,90
	

	54. 
	Тиски слесарные поворотные (губки 150 мм)


	Тип: слесарные

Ширина губок: 150 мм

Функция поворота: должна быть

Материал корпуса: чугун

Материал губок: чугун (СЧ-25)

Возможность смеиы губок: должна быть

Наковальня: должна быть

Способ крепления: винты/болты
	шт
	1
	15 247,12
	

	55. 
	Тиски слесарные (губки 200 мм)


	Ширина губок: 200 мм 

Расход губок: 150 мм

Функция поворота: должна быть

Материал корпуса: чугун 

Материал губок: закаленная сталь 

Наковальня: должна быть

Способ крепления: винты/болты
	шт
	1
	23 633,33
	

	56. 
	Набор надфилей 6 шт. 


	Тип: по металлу 

Количество в наборе: 6 шт. 

Материал рукояти: пластик 

Форма: плоский/полукруглый/круглый/трехгранный/квадратный

Длина: 160 мм 

Рабочая длина: 75 мм

Класс: 2

Упаковка: чехол
	шт
	1
	570,13
	

	57. 
	Набор алмазных надфилей 5 предметов


	Тип: по металлу

Тип инструмента: надфили

Количество в наборе: 5 шт

Алмазное напыление: должно быть

Форма : плоский/полукруглый/круглый/трехгранный/квадратный

Материал рукояти: пластик

Рабочая длина: 80 мм

Общая длина: 160 мм
	шт
	1
	1 023,32
	

	58. 
	Напильник плоский с №1 300 мм


	Форма: плоский

Длина рабочей части: 300 мм 

Класс № 1 

Материал: инструментальная сталь У13А

Тип: по металлу 

Рукоятка: нет
	шт
	1
	825,78
	

	59. 
	Напильник плоский с №2 200 мм,  с рукояткой


	Форма: плоский

Длина рабочей части: 200 мм 

Класс № 2

Тип: по металлу 

Рукоятка: двухкомпонентная
	шт
	1
	489,17
	

	60. 
	Напильник круглый №1 200 мм, с рукояткой


	Форма: круглый 

Длина рабочей части: 200 мм 

Общая длина: 300 мм

Класс № 1 

Тип: по металлу 

Диаметр: 30 мм

Рукоятка: пластик

Материал: инструментальная сталь У13
	шт
	1
	200,65
	

	61. 
	Напильник полукруглый №2 200 мм, с рукояткой


	Форма: полукруглый 

Длина рабочей части: 200 мм 

Класс № 2 

Тип: по металлу 

Рукоятка: двухкомпонентная
	шт
	1
	489,17
	

	62. 
	Универсальная F-образная струбцина 200 мм


	Назначение: по дереву и металлу 

Вид струбцины: F-образная 

Тип зажима: винтовой

Глубина зажима: 50 мм 

Ширина зажима: 200 мм 

Материал рамы: сталь 

Сила зажима: 170 кгс
	шт
	1
	537,26
	

	63. 
	Струбцина G-образная 200 мм


	Назначение: по дереву и металлу 

Тип зажима: винтовой

Вид струбцины: G-образная 

Ширина зажима: 200 мм 

Материал рамы: чугун
	шт
	1
	1 982,65
	

	64. 
	Стамеска 16 мм


	Длина: 265 мм

Ширина режущей части: 16 мм

Материал лезвия: сталь 65Г

Рукоятка: пластик
	шт
	1
	363,94
	

	65. 
	Зубило слесарное 300мм х 30 мм


	Длина: 300 мм 

Ширина рабочей части: 30 мм

Материал рабочей части: хромованадиевая сталь

Тип покрытия: хромированное

Профиль: двутавр

Закалка: 50 HRC
	шт
	1
	1 659,18
	

	66. 
	Набор бит со свёрлами  40 предметов


	Количество в упаковке: 40 шт

Тип бит: односторонние

Хвостовик бит: 1/4 (тип С)/1/4 (тип Е)

Количество бит: 29 шт

Тип сверла: спиральный

Количество сверл: 10 шт

Хвостовик сверл: 1/4 (тип Е)

Держатель бит: должен быть

Комплектация:

- Магнитный адаптер для бит;

- 20 бит длиной 25 мм (SL 4; SL 5; SL 6; SL 7,2; PH №0; PH №1; PH №2; PH №2; PH №3; PZ №1; PZ №2; PZ №3; TORX: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30);

- 6 бит длиной 50 мм (SL 5; SL 6; PH №1; PH №2; PZ №1; PZ №2);

- 3 биты длиной 100 мм (SL 6; PH №1; PH №2);

- 10 сверл (1,5; 2; 2,5; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 4,8; 5 мм).
	шт
	1
	2 742,70
	

	67. 
	Набор ступенчатых сверл (Р6М5; 3 шт.) по металлу


	Количество предметов: 3 шт. 

Минимальный диаметр сверла: 4 мм

Максимальный диаметр сверла: 30 мм 

Максимальный диаметр хвостовика: 6,35 мм 

Тип: ступенчатый 

Тип хвостовика: шестигранный (1/4HEX - С) 

Материал обработки: металл, пластик

Материал сверла: Р6М5

Комплектация:

Сверло 5 ступеней, диаметры: 4, 6, 8, 10, 12 мм;

Сверло 9 ступеней, диаметры: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 мм;

Сверло 14 ступеней, диаметры: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 мм
	шт
	1
	7 404,74
	

	68. 
	Сверло по металлу d 1 мм 


	Тип: спиральный

Материал обработки: металл

Диаметр сверла: 1 мм

Длина: 34 мм 

Рабочая длина: 12 мм 

Тип хвостовика: цилиндрический

Диаметр хвостовика: 1 мм

Класс точности: А1

Угол заточки: 135 град.

Материал сверла: быстрорежущая сталь марки Р6М5

Стандарт: ГОСТ 10902-77
	шт
	1
	41,52
	

	69. 
	Сверло по металлу d 1,5 мм


	Тип: спиральный

Материал обработки: металл

Диаметр сверла: 1,5 мм

Длина: 40 мм 

Рабочая длина: 18 мм 

Тип хвостовика: цилиндрический

Диаметр хвостовика: 1,5 мм

Класс точности: А1

Угол заточки: 135 град.

Материал сверла: Р6М5

Стандарт: ГОСТ 10902-77
	шт
	1
	43,93
	

	70. 
	Сверло по металлу d 2 мм


	Тип: спиральный

Материал обработки: металл

Диаметр сверла: 2 мм

Длина: 49 мм 

Рабочая длина: 24 мм 

Тип хвостовика: цилиндрический

Диаметр хвостовика: 2 мм

Класс точности: А1

Угол заточки: 135 град.

Материал сверла: Р6М5

Стандарт: ГОСТ 10902-77
	шт
	1
	53,62
	

	71. 
	Сверло по металлу d 2,5 мм


	Тип: спиральный

Материал обработки: металл

Диаметр сверла: 2,5 мм

Длина: 57 мм 

Рабочая длина: 30 мм 

Тип хвостовика: цилиндрический

Диаметр хвостовика: 2,5 мм

Класс точности: А1

Угол заточки: 135 град.

Материал сверла: Р6М5

Стандарт: ГОСТ 10902-77
	шт
	1
	63,65
	

	72. 
	Сверло по металлу d 3 мм


	Тип: спиральный

Материал обработки: металл

Диаметр сверла: 3 мм

Длина: 61 мм 

Рабочая длина: 33 мм 

Тип хвостовика: цилиндрический

Диаметр хвостовика: 3 мм

Класс точности: А1

Угол заточки: 135 град.

Материал сверла: Р6М5

Стандарт: ГОСТ 10902-77
	шт
	1
	90,98
	

	73. 
	Сверло по металлу d 3,5 мм


	Тип: спиральный

Материал обработки: металл

Диаметр сверла: 3,5 мм

Длина: 70 мм 

Рабочая длина: 93 мм 

Тип хвостовика: цилиндрический

Диаметр хвостовика: 3,5 мм

Класс точности: А1

Угол заточки: 135 град.

Материал сверла: Р6М5

Стандарт: ГОСТ 10902-77
	шт
	1
	105,17
	

	74. 
	Сверло по металлу d 4 мм


	Тип: спиральный

Материал обработки: металл

Диаметр сверла: 4 мм

Длина: 75 мм 

Рабочая длина: 43 мм 

Тип хвостовика: цилиндрический

Диаметр хвостовика: 4 мм

Класс точности: А1

Угол заточки: 135 град.

Материал сверла: Р6М5

Стандарт: ГОСТ 10902-77
	шт
	1
	114,16
	

	75. 
	Сверло по металлу d 5 мм


	Тип: спиральный

Материал обработки: металл

Диаметр сверла: 5 мм

Длина: 86 мм 

Рабочая длина: 52 мм 

Тип хвостовика: цилиндрический

Диаметр хвостовика: 5 мм

Класс точности: А1

Угол заточки: 135 град.

Материал сверла: Р6М5

Стандарт: ГОСТ 10902-77
	шт
	1
	145,98
	

	76. 
	Сверло по металлу d 6 мм


	Тип: спиральный

Материал обработки: металл

Диаметр сверла: 6 мм

Длина: 93 мм 

Рабочая длина: 57 мм 

Тип хвостовика: цилиндрический

Диаметр хвостовика: 6 мм

Класс точности: А1

Угол заточки: 135 град.

Материал сверла: Р6М5

Стандарт: ГОСТ 10902-77
	шт
	1
	181,97
	

	77. 
	Сверло по металлу d 7 мм


	Тип: спиральный

Материал обработки: металл

Диаметр сверла: 7 мм

Длина: 109 мм 

Рабочая длина: 69 мм 

Тип хвостовика: цилиндрический

Диаметр хвостовика: 7 мм

Класс точности: А1

Угол заточки: 135 град.

Материал сверла: Р6М5

Стандарт: ГОСТ 10902-77
	шт
	1
	260,85
	

	78. 
	Сверло по металлу d 8 мм


	Тип: спиральный

Материал обработки: металл

Диаметр сверла: 8 мм

Длина: 117 мм 

Рабочая длина: 75 мм 

Тип хвостовика: цилиндрический

Диаметр хвостовика: 8 мм

Класс точности: А1

Угол заточки: 135 град.

Материал сверла: Р6М5

Стандарт: ГОСТ 10902-77
	шт
	1
	356,33
	

	79. 
	Сверло по металлу d 9 мм


	Тип: спиральный

Материал обработки: металл

Диаметр сверла: 9 мм

Длина: 125 мм 

Рабочая длина: 81 мм 

Тип хвостовика: цилиндрический

Диаметр хвостовика: 9 мм

Класс точности: А1

Угол заточки: 135 град.

Материал сверла: Р6М5

Стандарт: ГОСТ 10902-77
	шт
	1
	455,26
	

	80. 
	Сверло по металлу d 10 мм


	Тип: спиральный

Материал обработки: металл

Диаметр сверла: 10 мм

Длина: 133 мм 

Рабочая длина: 87 мм 

Тип хвостовика: цилиндрический

Диаметр хвостовика: 10 мм

Класс точности: А1

Угол заточки: 135 град.

Материал сверла: Р6М5

Стандарт: ГОСТ 10902-77
	шт
	1
	595,38
	

	81. 
	Сверло по металлу d 12 мм


	Тип: спиральный

Материал обработки: металл

Диаметр сверла: 12 мм

Длина: 151 мм 

Рабочая длина: 101 мм 

Тип хвостовика: цилиндрический

Диаметр хвостовика: 12 мм

Класс точности: А1

Угол заточки: 135 град.

Материал сверла: Р6М5

Стандарт: ГОСТ 10902-77
	шт
	1
	929,92
	

	82. 
	Сверло по металлу d 14 мм


	Тип: спиральный

Материал обработки: металл

Диаметр сверла: 14 мм

Длина: 160 мм 

Рабочая длина: 108 мм 

Тип хвостовика: цилиндрический

Диаметр хвостовика: 10 мм

Класс точности: В 

Угол заточки: 118 град.

Материал сверла: Р6М5

Стандарт: ГОСТ 10902-77
	шт
	1
	943,06
	

	83. 
	Сверло по металлу d 16 мм


	Тип: спиральный

Материал обработки: металл

Диаметр сверла: 16 мм

Длина: 178 мм 

Рабочая длина: 120 мм 

Тип хвостовика: цилиндрический

Диаметр хвостовика: 10 мм

Класс точности: В 

Угол заточки: 118 град.

Материал сверла: Р6М5

Стандарт: ГОСТ 10902-77
	шт
	1
	1 343,33
	

	84. 
	Сверло по металлу d 17,5 мм


	Тип: спиральный

Материал обработки: металл

Диаметр сверла: 17,5 мм

Длина: 191 мм 

Рабочая длина: 130 мм 

Тип хвостовика: цилиндрический

Диаметр хвостовика: 13 мм

Класс точности: В 

Угол заточки: 118 град.

Материал сверла: Р6М5

Стандарт: ГОСТ 10902-77
	шт
	1
	1 823,85
	

	85. 
	Сверло по металлу d 18 мм


	Тип: спиральный

Материал обработки: металл

Диаметр сверла: 18 мм

Длина: 191 мм 

Рабочая длина: 130 мм 

Тип хвостовика: цилиндрический

Диаметр хвостовика: 13 мм

Класс точности: В 

Угол заточки: 118 град.

Материал сверла: Р6М5

Стандарт: ГОСТ 10902-77
	шт
	1
	2 006,86
	

	86. 
	Лестница алюминиевая трехсекционная  универсальная 3х14


	Тип: трехсекционная

Материал: алюминий

Высота max (м): 4.98

Высота двух секций (м): 8.07

Высота трёх секций (м): 11.15

Max рабочая нагрузка: 150 кг

Общая длина: 10.25 м

Min длина: 4.08 м

Max длина: 10.25 м

Ширина ступеней: 25 мм

Ширина лестницы: 0.33 м /0.41м /0.48 м

Количество ступеней: 3х14 шт

Размер в сложенном состоянии: 408х48х20 см

Профиль: 84х25

Вес нетто : 29.9 кг

Длина секц. (м): 4.08

Длина двух секций (м): 7.17

Длина трёх секций (м): 10.25
	шт
	1
	54 393,62
	

	87. 
	Лестница алюминиевая трехсекционная  универсальная 3х14


	Количество ступеней: 3x8

Длина секц. (м): 2.40

Длина двух секций (м): 3.81

Длина трёх секций (м): 5.21

Высота max (м): 3.30

Высота двух секций (м): 4.71

Высота трёх секций (м): 6.11

Ширина (м): 0.33/0.41/0.48

Длина стабилизатора (м): 0.90

Профиль (мм): 84x25

Вес: 18.0
	шт
	1
	28 418,89
	

	88. 
	Стремянка стальная с алюминиевыми ступенями


	Количество ступеней: 5

Высота (м): 1.02

Длина (м): 1.77

Высота max (м): 3.12

Ширина (м): 0.46

Профиль передней дуги (мм): 40x20

Профиль задней ноги (мм): 30x20

Вес: 5.8
	шт
	1
	5 134,61
	

	89. 
	Лестница алюминиевая четырехсекционная  универсальная (трансформер)


	Количество ступеней: 4x4

Длина слож. (м): 1.26

Ширина слож. (м): 0.27

Высота (м): 2.27

Длина четырёх секций (м): 4.67

Высота max (м): 3.17

Высота max (м): 5.57

Ширина (м): 0.5

Длина стабилизатора (м): 1

Вес: 15.9
	шт
	1
	29 202,12
	

	90. 
	Лестница алюминиевая трехсекционная  универсальная 3х18


	Количество ступеней: 3x18

Длина секц. (м): 5.20

Длина двух секций (м): 9.41

Длина трёх секций (м): 13.61

Высота max (м): 6.10

Высота двух секций (м): 10.31 

Высота трёх секций (м): 14.51

Ширина (м): 0.33/0.41/0.48

Длина стабилизатора (м): 1.20

Профиль (мм): 100x25

Вес: 40.5
	шт
	1
	79 025,73
	

	91. 
	Лестница алюминиевая трехсекционная универсальная усиленная 3х12


	Тип: трехсекционная

Материал: алюминий

Рабочая высота : 9.32 м

Max рабочая нагрузка : 150 кг

Общая длина: 8.43 м

Min длина: 3.18 м

Max длина: 8.43 м

Ширина ступеней: 25 мм

Ширина лестницы: 440 мм

Количество ступеней: 3х12 шт

Размер в сложенном состоянии: 339х44х20 см

Вес нетто : 20.19 кг

min длина в сложенном состоянии: 3.39 м
	шт
	1
	34 409,04
	

	92. 
	Лестница алюминиевая трехсекционная универсальная усиленная 3х14


	Тип: трехсекционная

Материал: алюминий

Рабочая высота : 11 м

Max рабочая нагрузка: 150 кг

Общая длина: 10.11 м

Min длина: 3.75 м

Max длина: 10.11 м

Ширина ступеней: 25 мм

Ширина лестницы: 440 мм

Количество ступеней: 3х14 шт

Размер в сложенном состоянии: 395х44х20 см

Вес нетто: 22.93 кг

min длина в сложенном состоянии: 3.95 м
	шт
	1
	39 990,97
	

	93. 
	Лестница алюминиевая трехсекционная универсальная 3х10


	Тип: трехсекционная

Материал: алюминий

Рабочая высота: 7.06 м

Max рабочая нагрузка: 150 кг

Общая длина: 6.17 м

Min длина: 2.64 м

Max длина: 6.17 м

Ширина ступеней: 25 мм

Ширина лестницы: 440 мм

Количество ступеней: 3х10 шт

Размер в сложенном состоянии: 281х44х16,5 см

Вес нетто : 12.47 кг

min длина в сложенном состоянии: 2.81 м
	шт
	1
	21 801,86
	

	94. 
	Лестница алюминиевая трехсекционная универсальная усиленная 3х13


	Тип: трехсекционная

Материал: алюминий

Рабочая высота: 10.16 м

Max рабочая нагрузка : 150 кг

Общая длина: 9.27 м

Min длина: 3.44 м

Max длина: 9.27 м

Ширина ступеней: 25 мм

Ширина лестницы: 440 мм

Количество ступеней: 3х13 шт

Размер в сложенном состоянии: 367х44х20 см

Вес нетто : 21.56 кг

min длина в сложенном состоянии: 3.67 м
	шт
	1
	37 075,98
	

	95. 
	Сверло ступенчатое (15 ступеней; 4-32 мм;)


	Тип: ступенчатый со спиральной канавкой

Диапазон диаметров ступенчатых сверл: 4-32 мм

Длина : 128 мм

Тип хвостовика : шестигранный (1/4HEX - E)

Диаметр хвостовика: 6.35 мм

Класс точности: А1

Материал обработки: сталь, цветной металл, пластик

Материал сверла: Р6М5

Угол заточки: 135 град

Форма стружкоотвода: спиральный
	шт
	1
	4 935,00
	

	96. 
	Сверло по бетону d 4 мм 


	Тип: U-образная спираль

Материал обработки: бетон/гранит/кирпич

Диаметр сверла: 4 мм

Длина: 75 мм 

Материал корпуса сверла: сталь 40Х.

Тип хвостовика: цилиндрический

Материал наконечника: ВК8.

DIN: 8039
	шт
	1
	39,44
	

	97. 
	Сверло по бетону d 6 мм


	Тип: U-образная спираль

Материал обработки: бетон/гранит/кирпич

Диаметр сверла: 6 мм

Длина: 100 мм 

Материал корпуса сверла: сталь 40Х.

Тип хвостовика: цилиндрический

Материал наконечника: ВК8.

DIN: 8039
	шт
	1
	61,57
	

	98. 
	Сверло по бетону d 8 мм


	Тип: U-образная спираль

Материал обработки: бетон/гранит/кирпич

Диаметр сверла: 8 мм

Длина: 120 мм 

Материал корпуса сверла: сталь 40Х.

Тип хвостовика: цилиндрический

Материал наконечника: ВК8.

DIN: 8039
	шт
	1
	82,33
	

	99. 
	Сверло по бетону d 10 мм


	Тип: U-образная спираль

Материал обработки: бетон/гранит/кирпич

Диаметр сверла: 10 мм

Длина: 120 мм 

Материал корпуса сверла: сталь 40Х.

Тип хвостовика: цилиндрический

Материал наконечника: ВК8.

DIN: 8039
	шт
	1
	107,58
	

	100. 
	Сверло ударное по бетону 10x200 мм


	Тип: U-образная спираль

Материал обработки: бетон/гранит/кирпич

Диаметр сверла: 10 мм

Длина: 200 мм 

Материал корпуса сверла: сталь 40Х.

Тип хвостовика: цилиндрический

Материал наконечника: ВК8.

DIN: 8039
	шт
	1
	142,53
	

	101. 
	Сверло по бетону d 12 мм


	Тип: U-образная спираль

Материал обработки: бетон/гранит/кирпич

Диаметр сверла: 12 мм

Длина: 150 мм 

Материал корпуса сверла: сталь 40Х.

Тип хвостовика: цилиндрический

Материал наконечника: ВК8.

DIN: 8039
	шт
	1
	145,98
	

	102. 
	Сверло по бетону 12x200 мм


	Тип: П-образная фрезерованная

Материал обработки: бетон/гранит/кирпич

Диаметр сверла: 12 мм

Длина: 200 мм 

Материал корпуса сверла: сталь 40Х.

Диаметр хвостовика: 12 мм

Тип хвостовика: цилиндрический

Материал наконечника: ВК8.

Тип наконечника: классический двухрезцовый

DIN: 8039
	шт
	1
	193,04
	

	103. 
	Сверло по бетону d 6 мм усиленное


	Тип: 4-С фрезерованная

Материал обработки: бетон, гранит, кирпич

Диаметр сверла: 6 мм

Длина: 100 мм 

Тип наконечника: классический двухрезцовый

Материал сверла: ВК85

Тип хвостовика: трехгранный

DIN: 8039
	шт
	1
	102,05
	

	104. 
	Сверло по бетону d 8 мм усиленное


	Тип: 4-С фрезерованная

Материал обработки: бетон, гранит, кирпич

Диаметр сверла: 8 мм

Длина: 120 мм 

Тип наконечника: классический двухрезцовый

Материал сверла: ВК85

Тип хвостовика: трехгранный

DIN: 8039
	шт
	1
	160,17
	

	105. 
	Сверло по бетону d 10 мм усиленное


	Тип: 4-С фрезерованная

Материал обработки: бетон, гранит, кирпич

Диаметр сверла: 10 мм

Длина: 120 мм 

Тип наконечника: классический двухрезцовый

Материал сверла: ВК85

Тип хвостовика: трехгранный

DIN: 8039
	шт
	1
	218,29
	

	106. 
	Сверло по бетону d 12 мм усиленное


	Тип: 4-С фрезерованная

Материал обработки: бетон, гранит, кирпич

Диаметр сверла: 12 мм

Длина: 150 мм 

Тип наконечника: классический двухрезцовый

Материал сверла: ВК85

Тип хвостовика: трехгранный

DIN: 8039
	шт
	1
	274,33
	

	107. 
	Бур по бетону 6*210 мм SDS+


	Тип спирали: спираль S4 с усиленным сердечником

Диаметр: 6 мм 

Тип хвостовика: SDS-plus 

Общая длина: 210 мм

Рабочая длина: 160 мм

Тип наконечника: двухрезцовый

Материал наконечника: ВК8

Материал корпуса бура: сталь 40Х
	шт
	1
	163,29
	

	108. 
	Бур по бетону 8*210 мм SDS+


	Тип спирали: спираль S4 с усиленным сердечником

Диаметр: 8 мм 

Тип хвостовика: SDS-plus 

Общая длина: 210 мм

Рабочая длина: 160 мм

Тип наконечника: двухрезцовый

Материал наконечника: ВК8

Материал корпуса бура: сталь 40Х
	шт
	1
	174,36
	

	109. 
	Бур по бетону 10*210 мм SDS+


	Тип спирали: спираль S4 с усиленным сердечником

Диаметр: 10 мм 

Тип хвостовика: SDS-plus 

Общая длина: 210 мм

Рабочая длина: 160 мм

Тип наконечника: двухрезцовый

Материал наконечника: ВК8

Материал корпуса бура: сталь 40Х
	шт
	1
	192,00
	

	110. 
	Бур по бетону 10*800 мм SDS+


	Тип спирали: спираль S4 с усиленным сердечником

Диаметр: 10 мм 

Тип хвостовика: SDS-plus 

Общая длина: 800 мм

Рабочая длина: 750 мм

Тип наконечника: двухрезцовый

Материал наконечника: ВК8

Материал корпуса бура: сталь 40Х
	шт
	1
	875,25
	

	111. 
	Бур по бетону 12*260 мм SDS+


	Тип спирали: спираль S4 с усиленным сердечником

Диаметр: 12 мм 

Тип хвостовика: SDS-plus 

Общая длина: 260 мм

Рабочая длина: 210 мм

Тип наконечника: двухрезцовый

Материал наконечника: ВК8

Материал корпуса бура: сталь 40Х
	шт
	1
	252,20
	

	112. 
	Бур по бетону 16*460 мм SDS+


	Тип спирали: спираль S4 с усиленным сердечником

Диаметр: 16 мм 

Тип хвостовика: SDS-plus 

Общая длина: 460 мм

Рабочая длина: 410 мм

Тип наконечника: двухрезцовый

Материал наконечника: ВК8

Материал корпуса бура: сталь 40Х
	шт
	1
	650,38
	

	113. 
	Бур по бетону 18*460 мм SDS+


	Тип спирали: спираль S4 с усиленным сердечником

Диаметр: 18 мм 

Тип хвостовика: SDS-plus 

Общая длина: 460 мм

Рабочая длина: 410 мм

Тип наконечника: двухрезцовый

Материал наконечника: ВК8

Материал корпуса бура: сталь 40Х
	шт
	1
	732,72
	

	114. 
	Бур по бетону 20*600 мм SDS+


	Тип спирали: спираль S4 с усиленным сердечником

Диаметр: 20 мм 

Тип хвостовика: SDS-plus 

Общая длина: 600 мм

Рабочая длина: 550 мм

Тип наконечника: двухрезцовый

Материал наконечника: ВК8

Материал корпуса бура: сталь 40Х
	шт
	1
	1 151,66
	

	115. 
	Бур по бетону SDS-max 20х1000 мм


	Тип хвостовика: SDS-max
Диаметр: 20 мм 

Рабочая длина: 880 мм

Тип наконечника: четырехрезцовый

Материал наконечника: ВК8

Материал корпуса бура: сталь 40Х

Тип спирали: Объемная U-образная

Общая длина: 1000 мм
	шт
	1
	4 009,57
	

	116. 
	Бур  по бетону SDS+ 25х1000 мм


	Тип спирали: спираль 4С с усиленным сердечником

Диаметр: 25 мм 

Тип хвостовика: SDS-plus 

Общая длина: 1000 мм

Рабочая длина: 950 мм

Тип наконечника: двухрезцовый

Материал наконечника: ВК8

Материал корпуса бура: сталь 40Х

Геометрия наконечника: с центрирующим острием
	шт
	1
	3 515,90
	

	117. 
	Бур по бетону SDS-max 40х1000 мм


	Тип хвостовика: SDS-max
Диаметр: 40 мм 

Рабочая длина: 880 мм

Тип наконечника: четырехрезцовый

Материал наконечника: ВК8

Материал корпуса бура: сталь 40Х

Тип спирали: Объемная U-образная

Общая длина: 1000 мм
	шт
	1
	13 714,90
	

	118. 
	Набор перьевых сверл по дереву 5 шт. (12-25 мм)


	Тип: перьевое 

Тип хвостовика: Шестигранный хвостовик с проточкой

Материал: Сталь 45

Длина: 152 мм

Материал обработки: дерево, гипсокартон, пластик

Тип хвостовика: шестигранный (1/4HEX - E)

Количество предметов в наборе: 5 шт.

Размеры: 12, 16, 18, 20, 25 мм
	шт
	1
	800,53
	

	119. 
	Ключ разводной 300 мм 


	Длина: 300 мм

Покрытие: черный никель

Тип рукоятки: двухкомпонентная

Материал: сталь Х40

Максимальное расстояние между губками: 42 мм

Мерная шкала: должна быть
	шт
	1
	2 401,60
	

	120. 
	Ключ трубный быстрозажимной 350 мм


	Тип: американский (Стиллсона)

Длина: 350 мм

Угол губок: 120 град

Номер ключа: №3

Размер max (мм) :55

Материал рабочей части: сталь

Материал рукояти: обрезиненная

Покрытие: антикоррозийное

Вид: миллиметровый
	шт
	1
	1 258,92
	

	121. 
	Ключ трубный рычажный № 1 


	Тип: шведский (рычажный)

Угол губок: 90 град

Длина: 350 мм

Номер ключа: №1

Ширина захвата: 36 мм

Размер min (мм) : 10

Размер max (мм) : 36

Материал рабочей части: сталь

Материал рукояти: сталь

Вес нетто: 0.58 кг

Вид: миллиметровый
	шт
	1
	727,18
	

	122. 
	Ключ трубный рычажный №2 


	Тип: шведский (рычажный)

Угол губок: 90 град

Длина: 400 мм

Номер ключа: №2

Ширина захвата: 50 мм

Размер min (мм): 20

Размер max (мм): 50

Материал рабочей части: сталь

Материал рукояти: сталь

Вес нетто: 1,04 кг

Вид: миллиметровый
	шт
	1
	1 115,34
	

	123. 
	Ключ трубный рычажный № 3 


	Тип: шведский (рычажный)

Угол губок: 90 град

Длина: 560 мм

Номер ключа: №3

Ширина захвата: 63 мм

Размер min (мм): 20

Размер max (мм): 63

Материал рабочей части: сталь

Материал рукояти: сталь

Вес нетто: 1,66 кг

Вид: миллиметровый
	шт
	1
	1 785,45
	

	124. 
	Ключ-трещотка 45 зуб, 1/2"


	Длина: 200 мм

Трещотка : есть

Покрытие: антикоррозийное

Материал: углеродистая сталь

Количество зубьев: 45 шт

Посадочный квадрат: 1/2 дюйма

Вид: дюймовый
	шт
	1
	541,76
	

	125. 
	Ключ баллонный крестовой 17х19х21х22 мм


	Размер головок : 17х19х21х22 мм

Размер посадки: 1/2 дюйма 

Материал: углеродистая сталь 

Тип ключа: крестовой 

Длина: 355 мм

Усиленные элементы (сердцевина): должна быть
	шт
	1
	1 366,50
	

	126. 
	Ключ баллонный 24х27 мм


	Двусторонний: да

Размер № 1: 24 мм 

Размер № 1: 27 мм 

Материал: углеродистая сталь, цинковое покрытие

Тип ключа: торцевой

Вес: 1,81 кг 
	шт
	1
	1 481,70
	

	127. 
	Ключ баллонный 30х32 мм


	Двусторонний: да

Размер № 1: 30 мм 

Размер № 1: 32 мм 

Материал: углеродистая сталь, цинковое покрытие

Тип ключа: торцевой

Вес: 1,9 кг
	шт
	1
	1 540,86
	

	128. 
	Ключ баллонный 32х38 мм


	Двусторонний: да

Размер № 1: 32 мм 

Размер № 1: 38 мм 

Материал: углеродистая сталь, цинковое покрытие

Тип ключа: торцевой

Вес: 2,65 кг
	шт
	1
	2 002,37
	

	129. 
	Кирка деревянная рукоятка 2 кг


	Используется для разрушения железобетонных и кирпичных конструкций, камня и других твердых материалов. 

Материал рукояти: дерево

Кованая: да

Длина: 900 мм

Вес нетто: 2 кг
	шт
	1
	1 962,93
	

	130. 
	Кирка кованая 2 кг


	Для ударных работы по камню и каменистому грунту

Материал головы: сталь 45

Материал рукоятки: двухкомпонентная фиберглассовая

Конструкция крепления головы к рукоятке: сверхпрочное

Закалка головы: индукционная

Кованая: да

Отверстие для подвеса инструмента: да

Масса головы, г: 2000
	шт
	1
	4 711,17
	

	131. 
	Лазерный нивелир ACDC NL-4816G


	Лазерный нивелир применяется для проведения работ по вертикальной и горизонтальной разметке. Лазерный уровень проецирует 2 горизонтальные и 2 взаимно перпендикулярные вертикальные круговые (360°) линии с пересечениями на 4-х стенах, на полу и на потолке. 

Номинальное напряжение постоянного тока: 3,7 В

Тип аккумулятора: Li-ion

Время работы от аккумулятора: 10 ч

Тольщина лазерного луча: 5 м/+2 мм

Цвет луча: зеленый

Мощность лазера: 1 мВт

Класс лазера: 2

Вес нетто, кг: 0,65

Тип выравнивания: автоматическое

Количество лучей: 16

Резьба под штатив, дюйм: 5/8

360°: есть

Угол самовыравнивания, град.: ±3

Точность, мм/м: 2

Вид упаковки: чехол
	шт
	1
	6 725,98
	

	132. 
	Лазерный дальномер ACDC LD-80


	Лазерный дальномер предназначен для измерения расстояния до объекта, вычисления площади и объема помещений, а также для измерения длин недоступных участков по встроенной теореме Пифагора

Инструмент предназначен для работы в условиях умеренного климата с диапазоном рабочих температур от -10 до + 35 °С и относительной влажности не более 80%, с отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха. Вид климатического исполнения изделия- УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150- 69 (П 3.2). Корпус изделия обеспечивает защиту от пыли и влаги. Степень безопасности- IP54 (МЭК 60529).

Особенности:

4-х строчный жидкокристаллический дисплей с подсветкой.

Мембранная клавиатура с защитой от пыли и брызг.

Функция непрерывного измерения.

Измеряемые величины: длина, площадь, объем.

Встроенная теорема Пифагора для проведения диагональных и угловых измерений.

Производит измерения из двух точек на корпусе прибора.

Позволяет определить min и max расстояния.

Функция сложения и вычитания.

Встроенный пузырьковый уровень.

Функция памяти измеренных значений.

Возможность установки прибора на штатив.

Максимальная дальность измерений: 80 м

Погрешность: ±1 мм

Класс лазера: 2

Количество лучей: 1

Количество ячеек памяти: 10

Резьба для штатива: 1/4”

Вес: 0,104 кг

Питание: батарея (элементы питания 2хААА)
	шт
	1
	5 329,73
	

	133. 
	Лазерный дальномер Condtrol Vector 80 1-4-099


	Предназначен для быстрого и точного измерения расстояния до 80 м

Внесен в госреестр : да

Мах дальность измерения (без пластины): 80 м

Класс лазера: 2

Длина волны : 635 нм

Цвет луча: красный

Кол-во точек начала отсчета : 4

Погрешность: ±1.5 мм

Bluetooth: да

Ударопрочный корпус: да

Функция Пифагора: да

Функция сложения/вычитания: да

Вычисление углов: да

Функция расчета объема: да

Непрерывное измерение: да

Вычисление площади: да

Определение mах и min значений: да

Встроенная память: да

Резьба под штатив : 1/4 дюйм

Подходит для использования на улице: да

Элементы питания: встроенный аккумулятор

Количество и напряжение элементов питания: 1х3.7B

Рабочая температура: в диапазоне от 0 до +40 °С

Габариты без упаковки: 119х46х28 мм

Дальность измерения с/без отражателем: -/0.05-80 м

Вес нетто: 0.1 кг

Комплектация:

Лазерный дальномер;

Инструкция по эксплуатации;

Кабель для зарядки;

Сумка-чехол с ремешком.
	шт
	1
	9 198,85
	

	134. 
	Клещи переставные 250 мм


	Материал: инструментальная сталь

Длина: 250 мм

Мах захват: 54 мм

Покрытие рукояток: двухкомпонентные

Ширина губок: 12 мм

Фиксатор: кнопочный
	шт
	1
	2 029,00
	

	135. 
	Клещи переставные 300 мм


	Материал: инструментальная сталь

Длина: 300 мм

Мах захват: 65 мм

Покрытие рукояток: двухкомпонентные

Ширина губок: 14 мм

Фиксатор: кнопочный


	шт
	1
	2 544,13
	

	136. 
	Ключ шестигранный 10 мм


	Длина короткой части 38 мм

Длина длинной части: 96 мм

Размер шестигранника (мм): 10

Материал: CrV

Формфактор: Г-образный
	шт
	1
	108,62
	

	137. 
	Ключ шестигранный 12 мм


	Длина короткой части 47 мм

Длина длинной части: 118 мм

Размер шестигранника (мм): 12

Материал: CrV

Формфактор: Г-образный
	шт
	1
	211,72
	

	138. 
	Ключ шестигранный 14 мм


	Длина короткой части 52 мм

Длина длинной части: 133 мм

Размер шестигранника (мм): 14

Материал: CrV

Формфактор: Г-образный
	шт
	1
	255,65
	

	139. 
	Ключ шестигранный 17 мм


	Длина короткой части 61 мм

Длина длинной части: 265 мм

Размер шестигранника (мм): 17

Материал: CrMo

Формфактор: Г-образный

Шариковое окончание: должно быть
	шт
	1
	2 127,60
	

	140. 
	Отвертка слесарная SL 2,5х60 мм  


	Длина стержня: 60 мм 

Общая длина: 168 мм

Тип наконечника: Slotted (SL) 

Материал рукояти: 2-х компонентный

Намагниченный наконечник: должен быть

Форма ручки: прямая 

Размер шлица: 2,5 мм

Материал стержня: CrMo
	шт
	1
	321,38
	

	141. 
	Отвертка слесарная SL 3,0 х 100 мм


	Длина стержня: 100 мм 

Тип наконечника: Slotted (SL) 

Материал рукояти: 2-х компонентный

Намагниченный наконечник: должен быть

Форма ручки: прямая 

Размер шлица: 3 мм

Материал стержня: CrMo
	шт
	1
	162,25
	

	142. 
	Отвертка слесарная SL 4,0 х 100 мм


	Длина стержня: 100 мм 

Тип наконечника: Slotted (SL) 

Материал рукояти: 2-х компонентный

Намагниченный наконечник: должен быть

Форма ручки: прямая 

Размер шлица: 4 мм

Материал стержня: CrMo
	шт
	1
	184,38
	

	143. 
	Отвертка слесарная SL 6,0 х 100 мм


	Длина стержня: 100 мм 

Тип наконечника: Slotted (SL) 

Материал рукояти: 2-х компонентный

Намагниченный наконечник: должен быть

Форма ручки: прямая 

Размер шлица: 6 мм

Материал стержня: CrMo
	шт
	1
	241,13
	

	144. 
	Отвертка слесарная SL 5,0 х 150 мм


	Длина стержня: 150 мм 

Тип наконечника: Slotted (SL) 

Материал рукояти: 3-х компонентный

Намагниченный наконечник: должен быть

Форма ручки: прямая 

Размер шлица: 5 мм

Материал стержня: CrMo
	шт
	1
	238,01
	

	145. 
	Отвертка слесарная SL 5,5 х 125 мм


	Длина стержня: 125 мм 

Общая длина: 215 мм

Тип наконечника: Slotted (SL) 

Материал рукояти: 2-х компонентный

Форма ручки: прямая 

Размер шлица: 5.5 мм

Материал стержня: CrV
	шт
	1
	260,85
	

	146. 
	Отвертка слесарная SL 6,0 х 150 мм
 
	Длина стержня: 150 мм 

Тип наконечника: Slotted (SL) 

Материал рукояти: 2-х компонентный

Намагниченный наконечник: должен быть

Форма ручки: прямая 

Размер шлица: 6 мм

Материал стержня: CrMo
	шт
	1
	285,06
	

	147. 
	Отвертка слесарная SL 6,5 х 150 мм

	Длина стержня: 150 мм 

Общая длина: 252 мм

Тип наконечника: Slotted (SL) 

Материал рукояти: 2-х компонентный

Форма ручки: прямая 

Размер шлица: 6.5 мм

Материал стержня: CrV
	шт
	1
	253,24
	

	148. 
	Отвертка слесарная РН 0 х 75 мм 


	Тип наконечника: Phillips (PH)

Размер шлица: PH0

Длина стержня: 75 мм

Диаметр стержня: 3 мм

Материал стержня: CrV

Материал рукояти: 2-х компонентный

Форма ручки: Прямая

Общая длина: 165 мм
	шт
	1
	175,40
	

	149. 
	Отвертка слесарная РН 1,0 х 100 мм 


	Тип наконечника: Phillips (PH)

Размер шлица: PH1

Длина стержня: 100 мм

Диаметр стержня: 4 мм

Материал стержня: CrV

Материал рукояти: 2-х компонентный

Форма ручки: Прямая

Общая длина: 190 мм
	шт
	1
	200,65
	

	150. 
	Отвертка слесарная РН 2,0 х 125 мм 


	Тип наконечника: Phillips (PH)

Размер шлица: PH2

Длина стержня: 125 мм

Диаметр стержня: 6 мм

Материал стержня: CrV

Материал рукояти: 2-х компонентный

Форма ручки: Прямая

Общая длина: 227 мм
	шт
	1
	310,32
	

	151. 
	Отвертка слесарная РZ 1,0 х 100 мм 


	Тип наконечника: Pozidriv (PZ)

Размер шлица: PZ1

Длина стержня: 100 мм

Диаметр стержня: 5 мм

Материал стержня: CrV

Материал рукояти: 2-х компонентный

Форма ручки: Прямая

Общая длина:190 мм
	шт
	1
	252,20
	

	152. 
	Отвертка слесарная РZ 2,0 х 125 мм 


	Тип наконечника: Pozidriv (PZ)

Размер шлица: PZ2

Длина стержня: 125 мм

Диаметр стержня: 6 мм

Материал стержня: CrV

Материал рукояти: 2-х компонентный

Форма ручки: Прямая

Общая длина: 227 мм
	шт
	1
	312,40
	

	153. 
	Отвертка диэлектрическая до 1000 В SL 2,5х75


	Длина стержня: 75 мм

Общая длина: 163 мм

Материал рукояти: 2-х компонентный

Диэлектрическое покрытие: да

Намагниченный наконечник: да

Форма ручки: прямая

Материал стержня: CrMoV

Размер шлица: 2.5

Тип наконечника: Slotted (SL) 
	шт
	1
	311,36
	

	154. 
	Отвертка диэлектрическая до 1000 В SL 3х100


	Длина стержня: 100 мм

Общая длина: 168 мм

Материал рукояти: 3-х компонентный

Диэлектрическое покрытие: да

Намагниченный наконечник: да

Форма ручки: прямая

Материал стержня: CrV

Размер шлица: 3

Тип наконечника: Slotted (SL)
	шт
	1
	173,32
	

	155. 
	Отвертка диэлектрическая до 1000 В SL 4х100


	Длина стержня: 100 мм

Общая длина: 197 мм

Материал рукояти: 3-х компонентный

Диэлектрическое покрытие: да

Намагниченный наконечник: да

Форма ручки: прямая

Материал стержня: CrV

Размер шлица: 4

Тип наконечника: Slotted (SL)
	шт
	1
	184,38
	

	156. 
	Отвертка диэлектрическая до 1000 В SL 5,5х125


	Длина стержня: 125 мм

Общая длина: 222 мм

Материал рукояти: 3-х компонентный

Диэлектрическое покрытие: да

Намагниченный наконечник: да

Форма ручки: прямая

Материал стержня: CrV

Размер шлица: 5,5

Тип наконечника: Slotted (SL)
	шт
	1
	208,26
	

	157. 
	Отвертка диэлектрическая до 1000 В SL 6,5х150


	Длина стержня: 150 мм

Общая длина: 247 мм

Материал рукояти: 3-х компонентный

Диэлектрическое покрытие: да

Намагниченный наконечник: да

Форма ручки: прямая

Материал стержня: CrV

Размер шлица: 6

Тип наконечника: Slotted (SL)
	шт
	1
	285,06
	

	158. 
	Отвертка диэлектрическая до 1000 В SL 8,0х175


	Длина стержня: 175 мм

Общая длина: 282 мм

Материал рукояти: 3-х компонентный

Диэлектрическое покрытие: да

Намагниченный наконечник: да

Форма ручки: прямая

Материал стержня: CrV

Размер шлица: 8

Тип наконечника: Slotted (SL)
	шт
	1
	347,68
	

	159. 
	Отвертка диэлектрическая до 1000 В РН 0х60


	Тип наконечника: Phillips (PH)

Размер шлица: PH0

Длина стержня: 60 мм

Материал стержня: CrV

Материал рукояти: 3-х компонентный

Форма ручки: Прямая

Общая длина: 128 мм

Диэлектрическое покрытие: да

Намагниченный наконечник: да
	шт
	1
	167,78
	

	160. 
	Отвертка диэлектрическая до 1000 В РН 1х80


	Тип наконечника: Phillips (PH)

Размер шлица: PH1

Длина стержня: 80 мм

Материал стержня: CrV

Материал рукояти: 3-х компонентный

Форма ручки: Прямая

Общая длина: 177 мм

Диэлектрическое покрытие: да

Намагниченный наконечник: да
	шт
	1
	200,65
	

	161. 
	Отвертка диэлектрическая до 1000 В РН 2х100


	Тип наконечника: Phillips (PH)

Размер шлица: PH2

Длина стержня: 100 мм

Материал стержня: CrV

Материал рукояти: 3-х компонентный

Форма ручки: Прямая

Общая длина: 197 мм

Диэлектрическое покрытие: да

Намагниченный наконечник: да
	шт
	1
	247,70
	

	162. 
	Отвертка диэлектрическая до 1000 В РН 3х150


	Тип наконечника: Phillips (PH)

Размер шлица: PH3

Длина стержня: 150 мм

Материал стержня: CrV

Материал рукояти: 3-х компонентный

Форма ручки: Прямая

Диэлектрическое покрытие: да
	шт
	1
	340,06
	

	163. 
	Отвертка диэлектрическая до 1000 В РZ 1х80  


	Тип наконечника: Pozidriv (PZ)

Размер шлица: PZ1

Длина стержня: 80 мм

Диаметр стержня: 4,5 мм

Материал стержня: CrV

Материал рукояти: 2-х компонентный

Форма ручки: Прямая

Общая длина: 180 мм

Диэлектрическое покрытие: да
	шт
	1
	379,50
	

	164. 
	Отвертка диэлектрическая до 1000 В РZ 2х100


	Тип наконечника: Pozidriv (PZ)

Размер шлица: PZ2

Длина стержня: 100 мм

Диаметр стержня: 6 мм

Материал стержня: CrV

Материал рукояти: 2-х компонентный

Форма ручки: Прямая

Общая длина: 210 мм

Диэлектрическое покрытие: да

Намагниченный наконечник: да
	шт
	1
	473,61
	

	165. 
	Отвертка индикаторная 140 мм


	Напряжение: 100-500 В 

Максимальный предел чувствительности: 500 В 

Способ измерения: контактный 

Длина: 140 мм 

Клипса для крепления: имеется

Индикация напряжения: световая
	шт
	1
	175,40
	

	166. 
	Нож монтажника для снятия изоляции до 1000 В


	Серповидное лезвие со специальной заточкой

Длина лезвия: 80 мм

Ширина лезвия: 23 мм

Длина в сложенном виде: 125 мм

Длина в разложенном виде: 205 мм

Материал рукоятки: изолированная пластиковая двухкомпонентная
	шт
	1
	478,10
	

	167. 
	Нож монтерский изолированный прямой до 1000 В


	Прямое, частично изолированное лезвие для защиты от короткого замыкания

Материал лезвия: нержавеющая сталь

Твердость лезвия HRC 53

Двухкомпонентная изолированная рукоятка из нескользящей термопластрезины с упором для пальцев

Пластиковый чехол на полотно: имеется 

Длина: 200 мм
	шт
	1
	1 541,90
	

	168. 
	Клещи для снятия изоляции автоматические (стриппер) 0,2-6 мм²


	Тип: автоматический
Назначение: для снятия изоляции, обжима и резки проводов

Нож: должен быть

Регулировка глубины реза: да

Max сечение провода: 6 мм²

Min сечение провода: 0.2 мм²

Чехлы-рукоятки: ПВХ
	шт
	1
	1 897,20
	

	169. 
	Пассатижи для снятия изоляции диэлектрические до 1000 В


	Тип инструмента: пассатижи для снятия изоляции

Материал: сталь 55

Покрытие: хромовое

Длина: 160 мм

Диэлектрические: да

Сечение кабеля: в диапазоне от 0,5 до 10 мм2

Чехлы-рукоятки: многокомпонентные с упорами для защиты от соскальзывания
	шт
	1
	965,20
	

	170. 
	Тонкогубцы диэлектрические до 1000 В 160 мм


	Тип: тонкогубцы

Длина: 160 мм 

Вес нетто: 0,16 кг

Диэлектрическое покрытие: должно быть

Материал губок: хромомолибденовая сталь

Чехлы-рукоятки: двухкомпонентные
	шт
	1
	2 452,10
	

	171. 
	Бокорезы диэлектрические до 1000 В 180 мм


	Вид: бокорезы усиленные

Длина: 180 мм 

Вес нетто: 0,3 кг 

Тип: диагональные/боковые

Диэлектрическое покрытие: есть

Материал губок: хромомолибденовая сталь

Чехлы-рукоятки: двухкомпонентные
	шт
	1
	2 884,20
	

	172. 
	Круглогубцы диэлектрические до 1000 В 160 мм


	Длина: 160 мм 

Диэлектрическое покрытие: да

Материал: сталь 55

Чехлы-рукоятки: двухкомпонентные

Покрытие: хромовое
	шт
	1
	927,84
	

	173. 
	Тонкогубцы диэлектрические до 1000 В 160 мм


	Тип: длинногубцы

Длина: 160 мм 

Диэлектрическое покрытие: да

Материал: сталь 55

Чехлы-рукоятки: двухкомпонентные

Покрытие: хромовое
	шт
	1
	938,90
	

	174. 
	Утконосы диэлектрические изогнутые до 1000 В 160 мм


	Тип: тонкогубцы

Длина: 160 мм 

Диэлектрическое покрытие: да

Материал губок: CrNi

Чехлы-рукоятки: двухкомпонентные 

Изогнутые: да
	шт
	1
	910,20
	

	175. 
	Пресс-клещи шестигранные для втулочных наконечников КВТ ПКВш-6 


	Тип: для втулочных наконечников 

Сечение втулочных наконечников НШВИ: 0,25-6 мм² 

Сечение втулочных наконечников НШВИ (2): 0,5-4 мм²

Длина обжима: 13 мм

Профиль обжима: шестигранный

Класс токопроводящей жилы: 3, 4, 5, 6

Габариты без упаковки: 170 мм 

Вес нетто: 0,4 кг 

Чехлы-рукоятки: двухкомпонентные 
	шт
	1
	3 894,37
	

	176. 
	Пресс-клещи для обжимки витой пары (кримпер)


	Тип: для сетевых работ (кримпер)

Назначение: для обжима разъемов, обрезки проводов, снятия изоляции с плоских и круглых кабелей

Тип разъёма RJ: RJ10, RJ11, RJ12, RJ45

Чехлы-рукоятки: двухкомпонентные 

Профиль обжима: прямоугольный

В комплекте с кримпером поставляется инструмент для заделки и забивки витой пары.
	шт
	1
	2 697,73
	

	177. 
	Плоскогубцы комбинированные диэлектрические до 1000 В 180 мм


	Длина: 180 мм 

Вес нетто: 0,27 кг

Форма губок: прямая с полукругом и режущей кромкой

Диэлектрическое покрытие: есть 

Материал губок: хромомолибденовая сталь

Чехлы-рукоятки: двухкомпонентные
	шт
	1
	2 632,00
	

	178. 
	Набор отверток диэлектрических 8 шт.


	Количество предметов в наборе: 8 шт. 

Тип наконечника: Phillips (PH)/Slotted (SL) 

Материал рукояти: двухкомпонентный 

Диэлектрическое покрытие: да

Намагниченный наконечник: да

Форма ручки: прямая 

Материал стержня: хромомолибденовая сталь

Комплектация:

Набор: SL: 2,5, 4; 5,5; 6,5 PH: № 0, 1, 2;

Пробник;

Упаковка.
	шт
	1
	2 632,00
	

	179. 
	Набор изолированного инструмента 20 предметов


	Набор диэлектрического губцевого инструмента 12 предметов предназначен для выполнения электромонтажных работ под напряжением до 1000 В

Количество в наборе: 12 шт

Рукоятки-чехлы: двухкомпонентные

Клещи: есть

Плоскогубцы комбинированные: есть

Бокорезы: есть

Разводной ключ: есть

Упаковка: кейс

Комплектация:

Плоскогубцы комбинированные 180 мм;

Бокорезы 160 мм;

Клещи переставные 250мм;

Ключ разводной 250мм;

Кабелерез 240 мм;

Отвертки:

SL 3,0 х 75 мм;

SL 4,0 х 100 мм;

SL 5,5 х 125 мм;

SL 6,5 х 150 мм;

PH № 1 х 80 мм;

PH № 2 х 100 мм;

Кейс.
	шт
	1
	10 271,30
	

	180. 
	Набор диэлектрических отверток 8шт. (пластиковый кейс)


	Сертифицированный высоковольтный набор инструментов наиболее необходимые инструменты, предназначенные для работ под напряжением до 1000 В.

Диэлектрические, 1000 В

Намагниченный наконечник

Все инструменты сертифицированы по ГОСТ 21010-75

Двойная изоляция

CR-V сталь

Количество предметов: 8 шт

Комплектация:

Отвертки SL 3, 5, 6

Отвертки PH 1, 2

Отвертки PZ 1, 2

Тестер 100-250 В

Пластиковый кейс
	шт
	1
	2 569,38
	

	181. 
	Набор ключей комбинированных трещоточных 10 шт. (8-24 мм)


	Тип: рожковые/накидные 

Количество в наборе: 10 шт

Размер минимальный: 8 мм 

Размер максимальный: 24 мм 

Трещотка: есть 

Покрытие: хромовое 

Материал: хромованадиевая сталь

Форма: прямой 

Упаковка: чехол

Вид: миллиметровый

Комплектация:

Ключи 8,10,12,13,14,15,17,19,22,24 мм
	шт
	1
	5 757,66
	

	182. 
	Набор сменных головок 216 шт.


	Min размер головки: 4 мм

Max размер головки: 32 мм

Тип головок : 6-гранные; Е-тип

Количество в наборе: 216 шт

Присоединительный размер: 1/4 + 3/8 + 1/2 дюйма

Количество граней: 6/12

Размер посадки головки: 1/4; 1/2; 3/8 дюйма

Система измерения: метрическая

Комбинированные ключи: есть

Трещотка: есть

Т-образный вороток: есть

Посадочный размер трещотки: 1/4; 1/2; 3/8 дюйма

Torx: бита/головка

Свечные головки: 14 мм/16 мм/21 мм

Вид упаковки: кейс

Материал упаковки: пластик

Вес нетто: 11 кг

Тип ключа: комбинированные/шестигранные

Сталь: хромованадиевая

Комплектация:

Головки торцовые 1/2″ FLANK - 14шт - 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм

Головки торцовые 3/8″ FLANK - 10шт - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм

Головки торцовые 1/4″ FLANK - 13шт - 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм

Головки торцовые удлиненные 1/2″ FLANK - 5шт - 16, 17, 18, 19, 22 мм

Головки торцовые удлиненные 3/8″ FLANK - 6шт - 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм

Головки торцовые 1/2″ E-TORX - 3шт - E20, Е22, Е24

Головки торцовые 3/8″ E-TORX - 6шт - E10, E11, E12, E14, E16, E18

Головки торцовые 1/4″ E-TORX - 5шт - E4, E5, E6, E7, E8

Головки торцовые свечные 1/2″ - 2шт - 16, 21 мм

Головка торцовая свечная 3/8″ - 1шт - 14 мм

Удлинитель для торцовых головок 1/2″ - 2шт - 125, 250 мм

Удлинитель для торцовых головок 3/8″ - 1шт - 125 мм

Удлинитель для торцовых головок 1/4″ - 2шт - 50, 100 мм

Шарнир карданный - 3шт - 1/2″, 3/8″, 1/4″

Трещотки для торцовых головок с быстрым сбросом 72 зубца - 3шт - 1/2″, 3/8″, 1/4″

Адаптер трехпозиционный - 1шт - 1/2″M×3/8″F

Вороток-отвертка 1/4″ - 1шт - 150 мм

Вороток Т-образный 1/2″ - 1шт - 250 мм

Адаптер для бит 8 мм - 2шт - 1/2″, 3/8″

Адаптер для бит - 1шт - 1/4″SQ x 1/4″F

Битодержатель с магнитом - 1шт - HEX1/4″ x 1/4″F

Биты-головки 1/2″ - 2шт - H14, T70

Биты-головки 1/4″ - 30шт - HEX H3, H4, H5, H6, TORX T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, TORX HOLE TH8, TH9, TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30, PHILLIPS PH0, PH1, PH2, POZIDRIVE

Биты 8 мм х 30 мм - 30шт - HEX H7, H8, H10, H12, POZIDRIVE PZ2, PZ3, PZ4, PHILLIPS PH2, PH3, PH4, SLOT SL8, SL10, SL12, TORX T40, T45, T50, T55, T60, TORX HOLE TH40, TH45, TH50,

Биты 1/4″ х 25 мм - SQUARE 0, 1, 2, 3, SECURITY TORQ-SET 4, 6, 8, 10, SPANNER 6, 8, 10, CLUTCH 1, 2, 3, SECURITY TRI-WING 1, 2, 3, 4 TORX T5, T6, T7, TORXHOLE TH7, SPLINE

Ключи комбинированные - 12шт - 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 мм

Ключи имбусовые - 7шт - 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 мм

Головки торцовые удлиненные 1/4″ FLANK - 7шт - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм
	шт
	1
	28 804,97
	

	183. 
	Набор комбинированных гаечных ключей 18 шт. (6-32 мм)


	Тип: рожковые/накидные

Размер min (мм) : 6

Размер max (мм): 32

Покрытие: хромирование

Материал: CrV

Количество в наборе: 18 шт

Вес нетто: 3.625 кг

Вид: миллиметровый

Форма: прямой

Вид упаковки: ложемент

Комплектация:

Ключи комбинированные 12 шт.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм.

Ложемент.

Упаковка.
	шт
	1
	10 125,65
	

	184. 
	Набор ключей накидных  11 шт. (8-27 мм)


	Тип: накидные

Размер min (мм) : 8

Размер max (мм) : 27

Покрытие: хромирование

Материал: CrV

Количество в наборе: 11 шт

Форма: прямой с изогнутой головкой

Вид упаковки: тканевый чехол

Комплектация:

Чехол;

11 ключей: 8x10, 9x11, 10x12, 12x13, 13x14, 14x15, 14x17, 17x19, 19x22, 22x24, 24x27 мм.
	шт
	1
	5 687,44
	

	185. 
	Набор диэлектрического инструмента до 1000 В 7 предметов


	Количество предметов: 7 шт.

Диэлектрическое покрытие: да

Инструменты сертифицированы по ГОСТ 11516-94

Вес: 1,24 кг

Упаковка: пластиковый кейс

Комплектация:

- Плоскогубцы комбинированные, 180 мм, 1 шт;

-Бокорезы, 160 мм, 1 шт;

-Отвертка диэлектрическая, SL3 x 75 мм, 1 шт;

-Отвертка диэлектрическая, SL4 x 100 мм, 1 шт;

-Отвертка диэлектрическая, SL5.5 x 125 мм, 1 шт;

-Отвертка диэлектрическая, PH1 x 80 мм, 1 шт;

-Отвертка диэлектрическая, PH2 x 100 мм, 1 шт;
	шт
	1
	3 838,33
	

	186. 
	Лом-гвоздодер 600 мм 


	Форма: прямоугольно-овальный 

Длина: 600 мм 

Кованый: да 

Материал: высококачественная инструментальная (рельсовая) сталь

Размеры сечения: 30х15 мм;

Тип сечения: овал.

Вес нетто: 1,9 кг
	шт
	1
	1 604,52
	

	187. 
	Лом-гвоздодер усиленный 900 мм


	Форма: прямоугольно-овальный 

Длина: 900 мм 

Кованый: да 

Материал: высококачественная инструментальная (рельсовая) сталь

Размеры сечения: 30х15 мм;

Тип сечения: овал.
	шт
	1
	2 489,46
	

	188. 
	Лом строительный круглый 1500 мм


	Материал: углеродистая сталь

Сечение: круглое, на одном конце – конусообразное заострение, на другом – плоское

Длина: 1500 мм 

Диаметр: 30 мм

Вес: 8,3 кг
	шт
	1
	2 297,46
	

	189. 
	Лопата складная (саперная) 100х150х460 


	Размер: 210х145х620/425

Общая длина: 620 мм

Длина рабочей части: 290мм

Ширина: 210 мм 

Тип: штыковая

Материал корпуса: углеродистая сталь

Материал черенка: береза

Покрытие черенка: лак

Конструкция: складная

Закалка: да

Защитный чехол: есть 

Вес нетто: 0,75 кг

Ручка на черенке: да 

Комплектация:

Лопата

Чехол нейлоновый
	шт
	1
	843,42
	

	190. 
	Цепная рычажная таль 3т / 1,5м 


	Грузоподъемность: 3 т. 

Высота подъема: 1,5 м 

Минимальное расстояние между крюками: 450 мм 

Диаметр цепи: 9 мм 

Количество цепей:1

Тип: рычажная
	шт
	1
	32 110,53
	

	191. 
	Цепная рычажная таль 2т / 1,5м 


	Грузоподъемность: 2 т. 

Высота подъема: 1,5 м 

Количество цепей:1

Тип: рычажная

Вес: 9,9 кг
	шт
	1
	30 639,89
	

	192. 
	Секатор 180 мм 


	Общая длина: 200 мм 

Максимальный диаметр реза: 20 мм 

Тип привода: пружинный 

Тип лезвий: плоскостные 

Материал лезвия: углеродистая сталь 

Покрытие рукояток: винил

Фиксатор лезвий: да
	шт
	1
	745,86
	

	193. 
	Вантуз 


	Длина адаптеров, мм: 45, 200

Усиленный поршень: да

Шток из нержавеющей стали: да

Ударопрочный пластик: да

Регулируемая рукоятка: да
	шт
	1
	10 857,00
	

	194. 
	Трос сантехнический для чистки труб 5м


	Материал: сталь 

Длина: 5 м 

Диаметр: 6 мм

Материал ручки: пластик
	шт
	1
	932,33
	

	195. 
	Стусло для распила 6 углов


	Тип: стусло поворотное

Применяется для точного распила заготовок неограниченного размера из древесины и пластика под углом от 15° до 180° с шагом изменения угла 15° (15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135°, 150°, 165°, 180°).

Материал стусла: ABS пластик

Назначение: по дереву и пластику

Количество режущих полотен: 1

Наклон полотна: есть

Вес нетто: 0.24 кг
	шт
	1
	954,13
	

	196. 
	Степлер строительный


	Тип степлера: рычажный

Тип расходных материалов: скобы 

Тип скоб: 53/A 

Материал корпуса: металл 

Регулировка силы удара: имеется

Вес: 600 г, 
	шт
	1
	1 037,50
	

	197. 
	Щетка по металлу 250 мм (сталь)


	Материал проволоки: сталь

Длина: 250 мм

Материал рукояти: пластик

Количество рядов: 5
	шт
	1
	361,86
	

	198. 
	Проволочная щетка 260 мм


	Материал рукояти : двухкомпонентная

Длина : 260 мм

Материал щетины: латунированная сталь

Рядность:  4
	шт
	1
	625,13
	

	199. 
	Щетка проволочная с пластмассовой ручкой


	Длина: 260 мм

Материал рукояти: пластик

Материал щетины: латунированная сталь

Вид щетины: волнистая

Рядность: 1
	шт
	1
	252,20
	

	200. 
	Полутёрок 800х120 мм


	Длина: 800 мм

Ширина подошвы: 120 мм

Материал: полиуретан
	шт
	1
	1 842,53
	

	201. 
	Терка строительная 200х360 мм


	Длина: 360 мм

Ширина: 200 мм

Материал: полиуретан
	шт
	1
	800,53
	

	202. 
	Правило строительное 1500 мм 


	Длина: 1500 мм

Форма: трапеция

Материал: алюминий
	шт
	1
	910,20
	

	203. 
	Правило строительное 2500 мм


	Длина: 2500 мм

Форма: трапеция

Материал: алюминий
	шт
	1
	1 642,92
	

	204. 
	Насос дренажный


	Мощность, Вт: 1300

Тип: погружной

Напор, м: 11

Напряжение, В/Гц: 220±10% /50

Производительность, л/мин: 420

Макс.размер пропускаемых частиц, мм: 40

Класс электрической защиты: 1

Макс. глубина установки, м: 7

Материал корпуса: пластик

Мин. уровень забора воды, мм: 165

Поддержание заданного уровня воды: есть

Присоединительная резьба, дюйм: 2, G1 1/2, G2

Степень защиты: IP 68

Термопредохранитель: есть

Длина кабеля, м: 10

Макс. температура воды, °C: 35

Масса изделия, кг: 7.6

Мин. остаточный уровень воды, мм: 53

Режим работы: автоматический

Габариты, см: 25x24x50
	шт
	1
	12 861,78
	

	205. 
	Монтерский рюкзак на колесах 


	Тип: рюкзак

Размер, мм: 560 x 355 х 240

Материал: полиэстер

Количество лямок: 2 (регулируемые)

Количество отделений/карманов: 25

Макс. нагрузка, кг: 15

Вес, кг: 2,08

Колеса: наличие

Телескопическая ручка с блокиратором: наличие
	шт
	1
	5 009,72
	

	206. 
	Рюкзак для инструмента


	Предназначен для хранения и переноски разнообразного инструмента. В качестве материала в сумке использован высококачественный полиэстер, обладающий высокой плотностью. Устойчив к воздействию влаги. Легко очищается от загрязнений. Обладает повышенной устойчивость к истиранию. Два внутренних отделения на молнии: отделение для крупного инструмента и расходных материалов; отделение для мелкого инструмента. Предусмотрен специальный крепеж для переноски уровня.

Вес: 1,88 кг

Внутренние карманы: есть

Высота, мм: 360

Длина, мм: 430

Кол-во секций, шт: 49

Материал: полиэстер

 Ширина, мм: 230
	шт
	1
	8 848,05
	

	207. 
	Пояс для ношения инструмента


	Материал: полиэстер 

Вес: 1,41 кг

Длина: 750 мм

Ширина: 330 мм

Толщина: 70 мм

Регулировка длины: имеется

Пояс имеет 2 подвесных подсумка, 20 карманов и 2 петли для крепления молотка и рулетки
	шт
	1
	8 542,93
	

	208. 
	Ящик для инструмента 


	Назначение: для ручного инструмента

Форм-фактор: ящик (кейс)

Размер: 26 дюйм

Объем: 50 л

С выдвижными полками: да

С органайзером для крепежа и мелких деталей: есть

С лотками: да

Материал: пластик

Материал замка: металл

Цвет: черный

Класс товара

Профессиональный

Габариты (ДхШхВ): 656х285х270 мм

Вес нетто: 4.3 кг

Материал ручки: металл
	шт
	1
	6 832,20
	

	209. 
	Набор сверл по металлу (1-10 мм, 10 шт., в пластиковой кассете)


	Количество предметов: 10 шт.

Максимальный диаметр хвостовика: 10 мм 

Тип: спиральный 

Тип хвостовика: цилиндрический 

Материал сверла: сталь марки HSS-G 

Материал обработки: металл 

Комплектация:

Сверла по металлу HSS-G 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 мм.

Упаковка: пластиковая кассета
	шт
	1
	2 687,00
	

	210. 
	Набор бит 6 шт

	Количество бит:  6 шт. 

Тип бит: односторонние 

Длина: 75 мм 

Хвостовик: 1/4 (тип Е) 

Магнитная: имеется

Ударная: имеется

Материал: хромованадиевая сталь


Комплектация: биты PZ 1, PZ 2, SL 5, SL 6, PH 1, PH 2
	шт
	1
	581,20
	

	211. 
	Патрон монтажный Д-4 6,8-18


	Длина: 18 мм 

Диаметр: 6,8 мм 

Тип фасовки: шт. 

Фасовка: 100 шт. 

Тип патрона: красный 
	шт
	1
	944,10
	

	212. 
	Набор сверл по металлу (10 шт.; Р6М5К5; 1-10 мм)


	Количество предметов: 10 шт. 

Максимальный диаметр хвостовика: 10 мм 

Тип: спиральный 

Тип хвостовика: цилиндрический 

Материал обработки: металл 

Материал сверла: сталь марки Р6М5К5

Угол заточки: 135°

Класс точности сверления: А1

Стандарт: ГОСТ 10902-77

Комплектация:

Сверла по металлу Р6М5К5 10 шт.: 1 мм, 2 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм

Упаковка: пластиковая кассета
	шт
	1
	3 279,97
	

	213. 
	Полотно ножовочное по металлу 300 мм  


	Размер: 300 мм

Материал обработки: металл

Шаг зубьев: 18 TPI

Материал полотна: Биметалл: быстрорежущая сталь Р6М5 + основа - углеродистая сталь.
	шт
	1
	164,66
	

	214. 
	Пресс-клещи с набором матриц ШТОК ПК-300М


	Пресс-клещи механические ПК-300М, предназначены для ручной опрессовки алюминиевых и медных кабельных наконечников сечением 16-300мм2.

Стандарт опрессовки: DIN

Матрицы в комплекте,мм2: 16,25,35,50,70,95,120,120,150,185,240,300

Матрицы- нарезка из горячекатаного стального профиля с последующей термообработкой.

Упаковка: сумка

Длина, мм: 580

Вес, кг: 4

Вращающаяся рабочая голова: 360

Телескопич.ручки: да

Опрессовка ДИН: 12103

Опрессовка СИП: 12101

Скругление: 12102

Комплектация: 

Пресс-клещи механические ПК-300М;

Паспорт;

Матрицы в комплекте, мм²: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300;

Сумка для хранения и переноски;
	шт
	1
	19 795,00
	

	215. 
	Инструмент для разделки кабелей из сшитого полиэтилена КВТ КСП-50 


	Тип: механический (ручной) 

Регулировка глубины реза: имеется 

Регулировка диаметра реза: имеется

Минимальный диаметр кабеля: 23 мм 

Максимальный диаметр кабеля: 50 мм 

Вес нетто: 0,78 кг

Упаковка: пластиковый кейс
	шт
	1
	38 364,65
	

	216. 
	Пресс-клещи для втулочных наконечников 0,25 - 6 мм² 


	Длина: 175 мм

Сечение втулочных наконечников НШВИ(2): 0.25-6 мм²

Шестигранный профиль обжима с рифлением: имеется

Регулятор прижимного усилия матриц: имеется

Усовершенствованный храповый механизм: имеется

Материал губок: инструментальная сталь

Рукоятки: двухкомпонентные
	шт
	1
	2 697,73
	

	217. 
	Пресс гидравлический ручной для обжима наконечников КВТ ПГР-70 


	Тип инструмента: пресс гидравлический

Управление: ручное автономное

Назначение: гексагональный обжим, для опрессовки наконечников

Длина: 295 мм

Интервал сечений наконечников:

алюминиевых 10-70 мм2

медных 4-70 мм2

Максимальное усилие: 5 т

Упаковка: пластиковый кейс

Поворот рабочей головы: 360 град

Профиль обжима: шестигранный

Особенности: сменные матрицы, C-образная форма рабочей головы, стальная рабочая голова, клапан ручного сброса давления, ход поршня 12 мм

Коннекторы: медные наконечники и гильзы, алюминиевые наконечники и гильзы, алюмомедные наконечники и гильзы

Вес (нетто/брутто): 1,7/2,7 кг

Комплектация:

пресс гидравлический ручной ПГР-70;

8 сменяемых матриц;

набор уплотнителей;

пластмассовый кейс.
	шт
	1
	11 973,38
	

	218. 
	Пресс гидравлический ручной для обжима наконечников, длина 470 мм КВТ ПГР-300 


	Тип инструмента: пресс гидравлический

Управление: ручное автономное

Назначение: гексагональный обжим, для опрессовки наконечников

Длина: 470 мм

Интервал сечений наконечников:  10-300 мм2

Максимальное усилие: 12 т

Упаковка: пластиковый кейс

Поворот рабочей головы: 360 град

Профиль обжима: шестигранный

Особенности: сменные матрицы, возможность использования матриц НМ,  П-образная форма рабочей головы, стальная рабочая голова, ускоренный ход поршня, клапан ручного сброса давления, ход поршня 20 мм

Коннекторы: медные наконечники и гильзы, алюминиевые наконечники и гильзы, алюмомедные наконечники и гильзы

Вес (нетто/брутто): 3,6/6,2 кг

Комплектация:

пресс гидравлический ручной ПГР-300;

12 сменяемых матриц;

набор уплотнителей;

пластмассовый кейс.
	шт
	1
	16 176,00
	

	219. 
	Ножницы гидравлические ручные для резки кабеля КВТ НГР-20 


	Ножницы гидравлические ручные - инструмент с ручным приводом, предназначенный для резания проводов, стальных канатов и тросов, а также прутков из низкоуглеродистых марок стали. Голова имеет конструкцию гильотинного типа.

Максимальный диаметр:

проводов СИП-3, АС и АСК – 20 мм;

канатов – 15 мм (1х7) и 16 мм (1х19, 1х37);

тросов – 16 мм (6х7) и 20 мм (6х19, 6х37);

прутков из низкоуглеродистых марок стали – 16 мм.

Длина: 360 мм 

Усилие: 5 т 

Вес нетто: 3,2 кг 

Двухскоростная помпа - есть

Лезвия повышенной твердости - HRC 62

Поворот рабочей головы: 180 град

Упаковка: пластиковый кейс
	шт
	1
	53 873,66
	

	220. 
	Ножницы гидравлические ручные для резки стальных канатов, проводов АС и бронированных кабелей, макс диам. провода 53 мм КВТ НГР-53 


	Ножницы гидравлические ручные -  инструмент с ручным приводом, предназначенный для резания проводов, бронированных и телефонных кабелей, стальных канатов и тросов, а также прутков из низкоуглеродистой стали. Голова имеет конструкцию гильотинного типа.

Максимальный диаметр разрезаемого материала:

- провода АС, АСК, СИП-3 до 53 мм

- стальные тросы: 

       1х7 –15 мм 

       1х19, 1х37 –20 мм 

       6х7 –25 мм 

       6х19, 6х37 –30 мм 

- прутки из низкоуглеродистой стали 16 мм 

- кабели с проволочной броней 20 мм  кабели с ленточной броней 53 мм телефонные - кабели  53 мм 

Длина: 600 мм 

Усилие: 8 т 

Вес нетто: 6,1 кг 

Двухскоростная помпа - есть

Лезвия повышенной твердости HRC 62

Вращающаяся голова гильотинного типа

Поворот рабочей головы: 180 град

Упаковка: пластиковый кейс
	шт
	1
	60 799,26
	

	221. 
	Гидравлическая голова для опрессовки силовых наконечников и аппаратных зажимов КВТ ПГ-1000 


	Пресс гидравлический КВТ ПГ-1000 - профессиональный инструмент, предназначенный для силового обжима стандартных наконечников в диапазоне до 1000 мм2.

Назначение: гексагональный обжим 

Тип: гидравлический

Управление: помповый

Диапазон сечений: 

медные наконечники 400–1000 мм2

алюминиевые наконечники 400–1000 мм2

Ширина матриц: 17 мм 

Максимальное усилие: 45 т 

Присоединительная резьба: K 3/8’’ «розетка» 

Вес комплекта/инструмента: 15,70/12,40 кг, 

В комплекте 5 штатных матриц на 400, 500, 630, 800 и 1000 мм2

Особенности: сменные матрицы, стальная рабочая голова, выносная рабочая голова

Коннекторы: медные наконечники и гильзы, алюминиевые наконечники и гильзы, алюмомедные наконечники и гильзы

Комплектация:

пресс гидравлический ПГ-1000;

- 5 сменяемых матриц;

- ремень из кожи;

- ударопрочный кейс.
	шт
	1
	239 149,09
	

	222. 
	Гидравлическая ручная помпа КВТ ПМР-7004


	Помпа гидравлическая ручная предназначена для нагнетания давления в подключаемом через рукав гидравлическом инструменте.

Конструкция: одноклапанная

Система всасывания: двухступенчатая

Максимальное давление: 700 бар (70 МПа)

Объем маслобака: 0,4 л

Механизм автоматического сброса давления: да

Клапан ручного сброса давления: да

Двухступенчатое нагнетание давления: да

В комплекте рукав высокого давления длиной 1,8 м

Присоединительная резьба на конце РВД: K 3/8’’ «вилка»

Вес комплекта/инструмента: 4,6/9,00 кг

Комплектация:

помпа гидравлическая ручная ПМР-7004 (КВТ);

РВД (рукав) длиной 1,8 м;

стальной кейс.
	шт
	1
	30 511,54
	

	223. 
	Сверло по металлу ступенчатое 4-39 мм, 14 ступеней, 


	Тип: ступенчатый 

Тип хвостовика: цилиндрический с 3 гранями 

Длина: 113 мм

Материал обработки - металл 

Количество в упаковке - 1 шт. 

Материал сверла – HSS-СО
Диапазон диаметров ступенчатых сверл - 4-39 мм

Угол заточки: 135 град
	шт
	1
	5 417,60
	

	224. 
	Сверло по металлу 11x142x94мм, цилиндрический хвостовик


	Тип - спиральный 
Диаметр – 11 мм

Длина – 142 мм

Рабочая длинна – 94 мм

Тип хвостовика – цилиндрический

Материал обработки – металл

Класс точности – В

Материал сверла: М2

Угол заточки: 118 град

Стандарт: DIN 338
	шт
	1
	400,26
	

	225. 
	Сверло по металлу 13x151x101мм, цилиндрический хвостовик


	Тип: спиральный 

Диаметр: 13 мм 

Длина: 151 мм 

Рабочая длина: 101 мм 

Тип хвостовика: цилиндрический 

Материал обработки: металл 

Класс точности – В

Материал сверла: быстрорежущая сталь Р6М5

Угол заточки: 118 град

Покрытие: сухая смазка
	шт
	1
	581,20
	

	226. 
	Сверло по металлу 14,5x169x114мм, цилиндрический хвостовик


	Тип: спиральный 

Диаметр: 14,5 мм 

Длина: 169 мм 

Рабочая длина: 114 мм 

Тип хвостовика: цилиндрический 

Диаметр хвостовика: 10 мм

Материал обработки – металл

Класс точности – В

Материал сверла: Р4М2

Угол заточки: 118 град

Стандарт: ГОСТ 10902-77
	шт
	1
	507,85
	

	227. 
	Сверло по металлу 17x184x125мм, цилиндрический хвостовик


	Тип: спиральный 

Диаметр: 17 мм 

Длина: 184 мм 

Рабочая длина: 125 мм 

Тип хвостовика: цилиндрический 

Диаметр хвостовика: 13 мм

Материал обработки: металл 

Класс точности – В

Материал сверла: Р4М2
	шт
	1
	723,73
	

	228. 
	Сверло по металлу 18x191x130мм, цилиндрический хвостовик


	Тип: спиральный 

Диаметр: 18 мм 

Длина: 191 мм 

Рабочая длина: 130 мм 

Тип хвостовика: цилиндрический 

Диаметр хвостовика: 13 мм

Материал обработки – металл

Класс точности – В

Материал сверла: Р4М2

Угол заточки: 118 град

Стандарт: ГОСТ 10902-77
	шт
	1
	853,12
	

	229. 
	Сверло по металлу 19x198x135мм, цилиндрический хвостовик


	Тип: спиральный 

Диаметр: 19 мм 

Длина: 198 мм 

Рабочая длина: 135 мм 

Тип хвостовика: цилиндрический 

Диаметр хвостовика: 13 мм

Материал обработки – металл

Класс точности – В

Материал сверла: Р6М5

Угол заточки: 118 град

Стандарт: ГОСТ 10902-77
	шт
	1
	1 900,65
	

	230. 
	Сверло по металлу 20x205x140мм, цилиндрический хвостовик


	Тип: спиральный 

Диаметр: 20 мм 

Длина: 205 мм 

Рабочая длина: 140 мм 

Тип хвостовика: цилиндрический 

Диаметр хвостовика: 13 мм

Материал обработки – металл

Класс точности – В

Материал сверла: Р6М5

Угол заточки: 118 град

Стандарт: ГОСТ 10902-77
	шт
	1
	2 147,32
	

	231. 
	Резец отрезной 16х10х100мм Т5К10


	Сталь: Т5К10 

Ширина державки: 10 мм 

Высота державки: 16 мм 
Длина: 100 мм

Вид: отрезной

Направление подачи: правый
	шт
	1
	679,80
	

	232. 
	Резец проходной упорный прямой 25х16х140мм Т5К10


	Вид: проходной прямой 
По направлению подачи: правый 

Общая длина: 140 мм 

Сталь: Т5К10 

Ширина державки: 16 мм

Высота державки: 25 мм 
	шт
	1
	581,20
	

	233. 
	Резец проходной отогнутый 32х20х170мм Т5К10


	Вид: проходной упорный отогнутый 

По направлению подачи: правый 

Общая длина: 170 мм

Сталь: Т5К10 

Ширина державки: 20 мм 

Высота державки: 32 мм
	шт
	1
	876,29
	

	234. 
	Коронка по бетону 68 мм, 


	Диаметр: 68 мм

Длина: 70 мм

Тип крепления с державкой: Резьба М22

Количество режущих элементов: 8 шт.

Ударное сверление: применимо

Вид режущих элементов: напайки твердосплавные ВК85

Тип сверления: сухое 
	шт
	1
	1 261,33
	

	235. 
	Коронка по бетону 125 мм 


	Диаметр: 125 мм

Длина рабочая: 52 мм

Тип крепления с державкой: Резьба М22

Количество режущих элементов: 12 шт.

Ударное сверление: применимо

Вид режущих элементов: напайки твердосплавные ВК85

Тип сверления: сухое
	шт
	1
	3 975,33
	

	236. 
	Бур по бетону 4х110 мм, SDS+


	Диаметр: 4 мм

Тип хвостовика: SDS-plus 

Общая длина: 110 мм

Рабочая длина: 60 мм

Тип наконечника: двухрезцовый

Материал наконечника: ВК8

Материал корпуса бура: сталь 40Х

Тип спирали: Спираль S4 с усиленным сердечником

Геометрия наконечника: классическая прямая
	шт
	1
	114,16
	

	237. 
	Бур по бетону 5х160 мм, SDS+


	Диаметр: 5 мм

Тип хвостовика: SDS-plus 

Общая длина: 160 мм

Рабочая длина: 110 мм

Тип наконечника: двухрезцовый

Материал наконечника: ВК8

Материал корпуса бура: сталь 40Х

Тип спирали: Спираль S4 с усиленным сердечником

Геометрия наконечника: классическая прямая
	шт
	1
	129,38
	

	238. 
	Бур по бетону 6х160 мм, SDS+


	Диаметр: 6 мм

Тип хвостовика: SDS-plus 

Общая длина: 160 мм

Рабочая длина: 110 мм

Тип наконечника: двухрезцовый

Материал наконечника: ВК8

Материал корпуса бура: сталь 40Х

Тип спирали: Спираль S4 с усиленным сердечником

Геометрия наконечника: классическая прямая
	шт
	1
	160,17
	

	239. 
	Бур по бетону 7х160 мм, SDS+


	Диаметр: 7 мм

Тип хвостовика: SDS-plus 

Общая длина: 160 мм

Рабочая длина: 110 мм

Тип наконечника: двухрезцовый

Материал наконечника: ВК8

Материал корпуса бура: сталь 40Х


Тип спирали: Спираль S4 с усиленным сердечником

Геометрия наконечника: классическая прямая
	шт
	1
	142,53
	

	240. 
	Бур по бетону 8х310 мм, SDS+


	Диаметр: 8 мм

Тип хвостовика: SDS-plus 

Общая длина: 310 мм

Рабочая длина: 260 мм

Тип наконечника: двухрезцовый

Материал наконечника: ВК8

Материал корпуса бура: сталь 40Х

Тип спирали: Спираль S4 с усиленным сердечником

Геометрия наконечника: классическая прямая
	шт
	1
	252,20
	

	241. 
	Бур по бетону 12х600мм, SDS+


	Диаметр: 12 мм

Тип хвостовика: SDS-plus 

Общая длина: 600 мм

Рабочая длина: 550 мм

Тип наконечника: двухрезцовый

Материал наконечника: ВК8

Материал корпуса бура: сталь 40Х

Тип спирали: Спираль S4 с усиленным сердечником

Геометрия наконечника: классическая прямая
	шт
	1
	690,86
	

	242. 
	Бур по бетону 14х260мм, SDS+


	Диаметр: 14 мм

Тип хвостовика: SDS-plus 

Общая длина: 260 мм

Рабочая длина: 210 мм

Тип наконечника: двухрезцовый

Материал наконечника: ВК8

Материал корпуса бура: сталь 40Х

Тип спирали: Спираль S4 с усиленным сердечником

Геометрия наконечника: классическая прямая
	шт
	1
	320,34
	

	243. 
	Бур по бетону 14х800мм, SDS+


	Диаметр: 14 мм

Тип хвостовика: SDS-plus 

Общая длина: 800 мм

Рабочая длина: 750 мм

Тип наконечника: двухрезцовый

Материал наконечника: ВК8

Материал корпуса бура: сталь 40Х

Тип спирали: Спираль S4 с усиленным сердечником

Геометрия наконечника: классическая прямая
	шт
	1
	1 070,37
	

	244. 
	Бур по бетону 25х600мм, SDS+


	Диаметр: 25 мм

Тип хвостовика: SDS-plus 

Общая длина: 600 мм

Рабочая длина: 550 мм

Тип наконечника: двухрезцовый

Материал наконечника: ВК8

Материал корпуса бура: сталь 40Х

Тип спирали: Спираль S4 с усиленным сердечником

Геометрия наконечника: классическая прямая
	шт
	1
	1 590,33
	

	245. 
	Сверло под конфирмат, 5х50 мм

	Тип: под конфирмат 

Диаметр: 4 мм 

Длина: 75 мм 

Рабочая длина: 50 мм 

Тип хвостовика: цилиндрический

Диаметр хвостовика: 8 мм 

Материал обработки: дерево 

Вес: 0,03 кг
	шт
	1
	394,73
	

	246. 
	Бита PH1, длина 50 мм


	Тип биты: односторонняя

Наконечник: PH1

Длина: 50 мм

Хвостовик биты: 1/4 (тип Е)

Ударная (торсионная) бита: да

Материал бит: хромомолибденовая кованая сталь S2

Магнитный наконечник биты: да
	шт
	1
	98,60
	

	247. 
	Бита PH2, длина 50 мм


	Тип биты: односторонняя

Наконечник: PH2

Длина: 50 мм

Хвостовик биты: 1/4 (тип Е)

Ударная (торсионная) бита: да

Материал бит: хромомолибденовая кованая сталь S2

Магнитный наконечник биты: да
	шт
	1
	105,17
	

	248. 
	Бита PH2, длина 100 мм


	Тип биты: односторонняя

Наконечник: PH2

Длина: 100 мм

Хвостовик биты: 1/4 (тип Е)

Ударная (торсионная) бита: да

Материал бит: хромомолибденовая кованая сталь S2

Магнитный наконечник биты: да
	шт
	1
	285,06
	

	249. 
	Бита HEX 4, длина 50 мм


	Тип биты: односторонняя

Наконечник: НЕХ4

Длина: 50 мм

Хвостовик биты: 1/4 (тип Е)

Ударная (торсионная) бита: да

Материал бит: хромомолибденовая кованая сталь S2

Магнитный наконечник биты: да
	шт
	1
	120,73
	

	250. 
	Бита PH3, длина 50 мм


	Тип биты: односторонняя

Наконечник: PH3

Длина: 50 мм

Хвостовик биты: 1/4 (тип Е)

Ударная (торсионная) бита: да

Материал бит: хромомолибденовая кованая сталь S2

Магнитный наконечник биты: да
	шт
	1
	143,57
	

	251. 
	Зубило слесарное 160 мм


	Материал: Хромованадиевая сталь

Тип покрытия: фосфатированное

Длина, мм: 160

Ширина, мм: 15

Форма плоская
	шт
	1
	416,86
	

	252. 
	Нож монтерский диэлектрический с изогнутым лезвием 


	Диэлектрический нож электрика с пяткой, изогнутый  предназначен для электромонтажных работ. Нож монтерский диэлектрический изготовлен из высококачественной стали с закалкой рабочих поверхностей, применяется для профессионального использования. Для работы под напряжением до 1000 В, рукоятка испытана на соответствие нормам VDE.

 Длина 200 мм.

 Серповидное лезвие с опорным башмаком на вершине: да

Частично изолированное лезвие: да

Твердость лезвия, HRC: 53

Эргономичная противоскользящая рукоятка с упором для пальцев: да

Защитный чехол для лезвия: Да
	шт
	1
	2 861,36
	

	253. 
	Отвертка слесарная PZ 1x100


	Тип наконечника: Pozidriv (PZ)

Размер шлица: PZ1

Длина стержня: 100 мм

Материал стержня: CrMo

Материал рукояти: 2-х компонентный

Форма ручки: Прямая

Намагниченный наконечник: да

Стандарт: ГОСТ 17199-88
	шт
	1
	217,25
	

	254. 
	Отвертка слесарная PZ 2x100


	Тип наконечника: Pozidriv (PZ)

Размер шлица: PZ2

Длина стержня: 100 мм

Материал стержня: CrMo

Материал рукояти: 2-х компонентный

Форма ручки: Прямая

Намагниченный наконечник: да

Стандарт: ГОСТ 17199-88
	шт
	1
	259,81
	

	255. 
	Отвертка слесарная SL 2,5 x 60


	Тип наконечника: SL

Размер шлица: 2,5

Длина стержня: 60 мм

Общая длина: 168 мм

Материал стержня: CrMo

Диаметр стержня: 2,5 мм

Материал рукояти: 2-х компонентный

Форма ручки: Прямая

Намагниченный наконечник: да
	шт
	1
	321,38
	

	256. 
	Зубило SDS-Plus 250 мм


	Длина, мм: 250

Тип зубила: Плоское

Форма: Шестигранная

Закалка: Трехступенчатая индукционная

Ширина рабочей кромки, мм: 20

Твердость режущей кромки, HRC: 52

Твердость хвостовика, HRC: 48

Тип хвостовика: SDS-plus
	шт
	1
	274,33
	

	257. 
	Зубило SDS-Plus 400 мм


	Тип зубила: Пикообразное

Длина, мм: 600

Ширина: 40 мм

Форма: Шестигранная

Закалка: Трехступенчатая индукционная

Твердость режущей кромки, HRC: 52

Твердость хвостовика, HRC: 48

Тип хвостовика: SDS-plus
	шт
	1
	636,20
	

	258. 
	Зубило SDS-Plus 600 мм


	Тип зубила: лопаточное

Длина, мм: 600

Ширина: 40 мм

Марка стали: 40Х

Тип хвостовика: SDS-plus
	шт
	1
	394,73
	

	259. 
	Зубило SDS-Max 280 мм


	Длина, мм: 280

Тип зубила: Плоское

Форма: Круглая

Закалка: Трехступенчатая индукционная

Ширина рабочей кромки, мм: 25

Твердость режущей кромки, HRC: 52

Твердость хвостовика, HRC: 48

Тип хвостовика: SDS-max
	шт
	1
	666,65
	

	260. 
	Зубило SDS-Max 400 мм


	Длина, мм: 400

Тип зубила: Плоское

Форма: Круглая

Закалка: Трехступенчатая индукционная

Ширина рабочей кромки, мм: 25

Твердость режущей кромки, HRC: 52

Твердость хвостовика, HRC: 48

Тип хвостовика: SDS-max
	шт
	1
	932,33
	

	261. 
	Зубило SDS-Max 600 мм


	Длина, мм: 600

Тип зубила: Плоское

Форма: Круглая

Закалка: Трехступенчатая индукционная

Ширина рабочей кромки, мм: 25

Твердость режущей кромки, HRC: 52

Твердость хвостовика, HRC: 48

Тип хвостовика: SDS-max
	шт
	1
	1 425,66
	

	262. 
	Топор универсальный кованый 


	Материал головы: Сталь 55

Длина рукоятки, мм: 360

Материал рукоятки: Деревянная

Ширина лезвия, мм: 95

Конструкция крепления головы к рукоятке: Фиксация при помощию клина

Масса головы, г: 600

Тип головы: кованая

Масса инструмента, г: 700
	шт
	1
	822,66
	

	263. 
	Пояс монтажника 


	Длина ремня, см: 125

Количество карманов, шт: 18

Максимальный размер кармана (глубина), см: 25

Максимальный размер кармана (ширина), см: 24

Материал: нейлон

Наличие ремня: да

Петля (скоба) для крупного инструмента: да
	шт
	1
	3 175,84
	

	264. 
	Пистолет для монтажной пены 


	Материал корпуса: Металл

Материал рукоятки: Двухкомпонентный пластик

Регулятор подачи: да

Тефлоновое покрытие держателя баллонов: да

Тефлоновое покрытие сопла: да

Особотонкий ствол для труднодоступных мест.: да

Скрытое латунное сопло защищено от повреждений.: да

Прецизионная обработка (игольчатого клапана), 2 уплотнительных кольца (в корпусе): да

Габариты: 420х60х180 мм
	шт
	1
	2 873,13
	

	265. 
	Диск алмазный, 230 х 22,2 мм, сегментированный по железобетону


	Назначение: для сухого резания камня, армированого бетона, кирпича, свежего, слабоармированного железобетона, песчаника и гранита. 

Посадочный диаметр - 22,2 мм. 

Турбо-сегменты для сухого резания без водяного охлаждения – наличие.

Диаметр: 230 мм

Тип диска: алмазный

Вид диска: сегментированный

Посадочный диаметр

Толщина: 2.8 мм

Тип : по железобетону

Количество сегментов : 16

Тип реза : сухой (с СОЖ и без)

Высота алмазного слоя: 10 мм
	шт
	1
	3 717,60
	

	266. 
	Набор клуппов с трещоткой 


	Назначение: для нарезания трубной конической резьбы 

Количество в наборе: 5 шт

Сталь: 9Cr2

Резьба трубная коническая (R/BSPT): 3/8-1 1/4 дюйм

Длина трещотки: 620 мм

Ручка: двухкомпонентая

Комплектация:

Клуппы резьбонарезные, 5 шт.: 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"

Трещотка для клуппов, длина 620 мм

Кейс пластиковый
	шт
	1
	11 942,60
	

	267. 
	Арбалетный трубогиб 6-22 мм


	Вес нетто : 3.4 кг

Габариты без упаковки (ДхШхВ): 330х200х70 мм

Материал обработки: сталь, цветные металлы, металлопластик

Тип привода: ручной (механический)

Мах угол гиба: 90 град

Гибка труб диаметром: 6-22 мм

Тип профиля: круг

Количество насадок: 7 шт

Комплектация

· Трубогиб - 1 шт.

· Сменный гибочный сегмент 1/4 AF - 1 шт.

· Сменный гибочный сегмент 5/16 AF - 1 шт.

· Сменный гибочный сегмент 10 - 1 шт.

· Сменный гибочный сегмент 12 - 1 шт.

· Сменный гибочный сегмент 15 - 1 шт.

· Сменный гибочный сегмент 18 - 1 шт.

· Сменный гибочный сегмент 22 - 1 шт.

· Сменная перекладина с упорами - 2 шт.

· Пластиковый кейс для хранения - 1 шт.
	шт
	1
	16 109,93
	

	268. 
	Зубило-конопатка 45х250


	Назначение: для работы с камнем, кирпичом, металлом, бетоном, для штробления и обработки поверхностей и конструкций. 

Материал: Хромованадиевая сталь

-Длина, мм: 250

Ширина рабочей части: 45 мм

-Профиль: шестигранный

-Протектор: да

-Размер сечения, мм: 16
	шт
	1
	636,20
	

	269. 
	Зубило-керн, 300 мм


	Используется Для рубки или раскалывания различных материалов. Назначение: штробление бетона, создавние лунки для разметки и установки сверла и бура. 

Материал режущей части - высокоуглеродистая сталь.

Длина: 300 мм

Форма наконечника: пикообразная

-Протектор: да

Форма: шестигранная
	шт
	1
	384,00
	

	270. 
	Зажим ручной, 250 мм



	Назначение: для фиксирования и удерживания детали и заготовки в заданном положении, для сварочных, столярных, слесарных работ. 

Подвижные губки – наличие

Форма губок: полукруглая зубчатая

Материал зажима: CrV

Длина: 250 мм

Рабочий ход: 40 мм
	шт
	1
	1 381,73
	

	271. 
	Зажим ручной, полукруглый захват, 220 мм


	Назначение: для фиксации и удержания заготовок, для работы с листовыми материалами. 

Имеет широкие плоские губки.

Покрытие: Хромированное

Длина, мм: 250

Материал головы: Сталь CrV

Тип губок: Изогнутые

Регулировочный винт: Да
	шт
	1
	1 557,13
	

	272. 
	Съемник, 180 мм, для внутренних стопорных колец, прямые губки (сжим) 


	Назначение: для монтажа и демонтажа внутренних стопорных колец диаметром 19-60 мм

Особенности: запрессованные наконечники, шарикоподшипниковая сталь 100Cr6

Материал: хромованадиевая сталь.

Длина, мм: 180

Диаметр колец, мм: 19 – 60

Диаметр наконечника, мм: 1.8

Тип колец: Внутренние

Тип наконечников: Прямые

Маслобензостойкие рукоятки с нескользящим покрытием
	шт
	1
	2 013,44
	

	273. 
	Съемник, 175 мм, для внешних стопорных колец, прямые губки (разжим)


	Для монтажа и демонтажа стопорных колец диаметром 19-60 мм

Особенности: запрессованные наконечники, шарикоподшипниковая сталь 100Cr6

Длина, мм: 180

Диаметр колец, мм: 19 – 60

Диаметр наконечника, мм: 1.8

Тип колец: Внешние

Тип наконечников: Прямые

Маслобензостойкие рукоятки с нескользящим покрытием
	шт
	1
	2 013,44
	

	274. 
	Ключ динамометрический, 140-980 Нм, 3/4


	Тип: хромированный динамометрический ключ с посадочным квадратом 3/4 дюйма, CrV

Назначение: для затягивания крепежей с точно заданным усилием 140 - 980 Нм, для сборки и ремонта техники.  Применяются при обслуживании резьбовых крепежных элементов с правым вращением.
Max. усилие, Нм: 980

Min. усилие, Нм: 140

Тип динамом. Ключа: Щелчковый (предельный)

Посадочный размер: 3/4"

Направление действия: Правая резьба

Размеры (ШхВхД): 140х80х1300 мм

Вес: 8,1 кг
	шт
	1
	72 380,00
	

	275. 
	Вороток Т-образный 1/2″, 300 мм


	Применяется для передачи крутящего момента на торцевые головки, либо на другие подобные инструменты, за счет чего достигается их вращение. 

Формфактор: Т-образный

Материал: сталь 40Х

Посадочный квадрат: 1/2 дюйма

Тип покрытия: оцинкованный
	шт
	1
	329,00
	

	276. 
	Вороток Т-образный 1/2", 250 мм


	Назначение:  для передачи крутящего момента на торцевые головки и другой подобный инструмент.

Формфактор: Т-образный

Материал: Cr-V сталь

Размер присоединительного квадрата, дюйм: 1/2

Тип покрытия: хромированное

Длина, мм: 250.
	шт
	1
	902,58
	

	277. 
	Вороток шарнирный 1/2"DR, 380 мм


	Тип: вороток

Формфактор: шарнирный

Длина: 375 мм

Материал: сталь

Покрытие: хромованадиевый

Шарнирный механизм: есть

Посадочный квадрат: 1/2 дюйма

Вес нетто: 0.605 кг

Вид: дюймовый
	шт
	1
	2 213,05
	

	278. 
	Набор инструмента универсальный  1/4", 1/2"DR 108 пр.


	Назначение: для проведения комплексных слесарно-монтажных и ремонтных работ.

Все головки и ключи  закреплены в отверстиях кейса.

Комплектация:

Головки торцевые 1/4"DR, 13 шт. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм.

Головки торцевые глубокие 1/4"DR, 8 шт. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм.

Головки торцевые 1/4"DR внешний TORX®, 5 шт. E4, E5, E6, E7, E8.

Трещоточная рукоятка 1/4"DR 150 мм, 48 зубцов.

Вороток т-образный 1/4"DR 110 мм.

Шарнир карданный 1/4"DR 35 мм.

Удлинители 1/4"DR, 2 шт. 50, 100 мм.

Отверточная рукоятка 1/4"DR 150 мм.

Насадки с вставками 1/4"DR, 18 шт. (РН) 1, 2; (PZ) 1, 2; (H) 3, 4, 5, 6 мм; (SL) 4, 5.5, 6.5 мм (T) Т8, Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30.

Головки торцевые 1/2"DR, 17 шт. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм.

Головки торцевые глубокие 1/2"DR, 5 шт. 14, 15, 17, 19, 22 мм.

Головки торцевые 1/2"DR внешний TORX®, 8 шт. E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24.

Головки свечные 1/2"DR, 2 шт. 16, 21 мм.

Трещоточная рукоятка 1/2"DR 250 мм, 48 зубцов.

Шарнир карданный 1/2"DR 70 мм.

Удлинители 1/2"DR, 2 шт. 125 и 250 мм.

Адаптер трехсторонний 1/2"DR.

Адаптер для бит 1/2"DR х 5/16”HDR.

Вставки-биты 5/16” HDR L=30 мм 17 шт. (РН) 3, 4; (PZ) 3, 4; (T) Т40, Т45, Т50, Т55, Т60 (SL) 8, 10, 12 мм (H) 7, 8, 10, 12, 14 мм.

Ключи торцевые шестигранные, 3 шт. 1.5, 2, 2.5 мм.
	шт
	1
	12 394,41
	

	279. 
	Ключ динамометрический 300-1500 НМ


	Назначение: для проведения слесарно-монтажных работ с крепежом любого присоединительного профиля с различным крутящим моментом.

Назначение: для затягивания крепежей с точно заданным усилием 300 -1500 Нм.

Min усилие: 300 Нм

Max усилие: 1500 Нм

Тип: предельный

Прямоугольный паз: 20х28.5 мм

Материал: сталь

Покрытие: хромирование

Внесен в госреестр: должен быть

Вид: миллиметровый/дюймовый

Комплектация:

· Динамометрический ключ с удлинителем

· -Калибровочный сертификат ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

· -Инструкция по эксплуатации

· -Пластиковый кейс
	шт
	1
	112 430,13
	

	280. 
	Динамометрический 1/2"DR 40-200 НМ со сменными рожковыми насадками 13-30 мм и приводом в наборе


	Назначение: для обслуживания резьбовых крепежных элементов с правым вращением, в местах, где доступ к деталям имеется только с переферийной части. 

При установленной трещоточной головке изделие используется с торцевыми насадками. 

Назначение: для затягивания крепежей с точно заданным усилием 40 -200 Нм. 

Min усилие: 40 Нм

Max усилие: 200 Нм

Тип: предельный

Квадрат: 1/2 дюйма

Длина: 531 мм

Трещотка : есть

Материал: сталь

Внесен в госреестр СИ : да

Вес нетто: 5.375 кг

Вид: дюймовый

Насадки в комплекте: рожковые

Комплектация:

Рукоятка динамометрическая;

Головка трещоточная 1/2’’DR;

Насадки сменные рожковые, 9 шт.: 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 мм.;

Калибровочный сертификат ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Инструкция по эксплуатации на русcком языке;

Пластиковый кейс.
	шт
	1
	4 112,66
	

	281. 
	Набор головок торцевых 3/4"  26 предметов


	Сталь: CrV50Bv30

Твёрдость: 47 HRC

Хромирование

Комплектация:

Головки 12-гранные 3/4": 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 46, 48, 50, 55, 60, 65 мм

Вороток 3/4": 500 мм

Трещотка 3/4": 500 мм (24 зубца)

Удлинители 3/4": 100, 200, 400 мм

Переходники 3/4": 3/4"F × 1/2"M, 3/4"F × 1"M

Пластиковый кейс
	шт
	1
	21 385,00
	

	282. 
	Набор пневматического инструмента 1/2"DR и ударных торцевых головок, 31 предмет


	Тип инструмента : гайковерт

Тип патрона: квадрат с фрикционным кольцом

Размер патрона: 1/2 дюйма

Тип соединения : рапид (EURO)

Диаметр воздушного штуцера : 1/4F дюйм

Расход воздуха: 226 л/мин

Давление: 6.3 атм

Max крутящий момент : 720 Нм

Частота вращения шпинделя: 8000 об/мин

Max размер крепежа, М: 27 мм

Наличие удара: да

Тип ударного механизма: Twin Hammer

Регулировка момента затяжки: да

Набор головок в комплекте: да

Упаковка: кейс/чемодан

Вес нетто : 2.8 кг

Комплектация:

Пневмогайковерт;

10 головок: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 мм;

Удлинитель;

Рапид-штуцер;

Кейс.
	шт
	1
	18 237,53
	

	283. 
	Набор ключей комбинированных трещоточных, 12 предметов


	Тип: рожковые/накидные

Размер min (мм) : 8

Размер max (мм) : 19

Трещотка : есть

Покрытие: хромоникелевое

Материал: CrV

Количество в наборе: 12 шт

Вес нетто: 1.8 кг

Вид: миллиметровый

Форма: прямой

Вид упаковки: пластиковый держатель

Комплектация:

Ключи: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 мм
	шт
	1
	6 958,46
	

	284. 
	Набор инструментов 83 предмета


	Назначение: для проведения комплексных слесарно-монтажных работ.

Min размер головки: 6 мм

Max размер головки: 27 мм

Тип головок : 6-гранные

Количество в наборе: 83 шт

Присоединительный размер: 1/4 + 1/2 дюйма

Количество граней: 6

Размер посадки головки: 1/4; 1/2 дюйма

Система измерения: метрическая

Комбинированные ключи: есть

Клещи: есть

Хвостовик бит: 1/4 (тип С)

Трещотка: есть

Посадочный размер трещотки: 1/2 дюйма

Torx: бита

Свечные головки: 16 мм/21 мм

Вид упаковки: пластиковый кейс

Тип ключа: комбинированные/шестигранные

Сталь: Cr-V  

Комплектация:

Головки торцевые FLANK 1/2" - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27 мм

Головки торцевые FLANK 1/4" - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм

Головки торцовые свечные 1/2" - 16, 21 мм

Шарнир карданный 1/2"

Удлинитель для торцовых головок 1/2" - 125 мм

Трещотка с быстрым сбросом 45 зубцов, 1/2"

Ключи комбинированные - 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 мм

Ключи имбусовые - HEX 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм

Плоскогубцы - 160 мм

Клещи переставные - 250 мм

Отвертки - PH1x75 мм, PH2x100 мм, SL3x75 мм, SL5x100 мм, SL6x200 мм

Отвертка с магнитным битодержателем - 180 мм

Молоток с фибергласовой ручкой

Переходник для торцовых головок - 1/4"HEX x 1/4"SQ

Биты 1/4" х 25 мм - PH0, 1, 2, 2, 3, PZ0, 1, 2, 2, 3, SL3, 4, 4.5, 5.5, 6.5, 8, T8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, H1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8

Магнитный битодержатель
	шт
	1
	9 639,60
	

	285. 
	Универсальный набор инструмента, 63 предметов


	Предназначен для выполнения слесарных, монтажных и ремонтных работ

Изготовлен из высококачественной стали, хромированное покрытие для защиты от коррозии, закалка для прочности и твердости

Min размер головки: 8 мм

Max размер головки: 27 мм

Тип головок : 6/12-гранные

Количество в наборе: 63 шт

Присоединительный размер: 1/4 + 1/2 дюйма

Количество граней: 6/12

Размер посадки головки: 1/4; 1/2 дюйма

Система измерения: метрическая

Вес молотка: 300 г

Комбинированные ключи: есть

Клещи: есть

Хвостовик бит6 1/4 (тип С)

Трещотка: есть

Посадочный размер трещотки: 1/2 дюйма

Torx: бита

Свечные головки: 16 мм/21 мм

Вид упаковки: пластиковый кейс

Вес нетто: 6 кг

Тип ключа: комбинированные

Комплектация:

Головки торцовые двенадцатигранные 1/2"- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27 мм - 11 шт.

Головки торцовые свечные с резиновой вставкой 1/2" - 16, 21 мм - 2 шт.

Головки торцовые FLANK 1/4" - 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм - 6 шт.

Вороток-отвертка 1/4" - 150 мм - 1 шт.

Удлинитель для торцовых головок 1/2″ - 125, 250 мм - 2 шт.

Адаптер 3-х позиционный - 3/8″F x 1/2″M - 1 шт.

Шарнир карданный - 1/2″ - 1 шт.

Трещотка для торцовых головок с быстрым сбросом 72 зубца - 1/2″ - 1 шт.

Комбинированные ключи - 10, 12, 13, 14, 15, 17 мм - 6 шт.

Клещи переставные - 250 мм - 1 шт.

Плоскогубцы - 180 мм - 1 шт.

Адаптер для бит - 1 шт.

Биты 1/4″ х 25 мм - PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL3, SL4, SL5.5, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 - 20шт.

Имбусовые ключи - 1.5, 2, 2.5 мм - 3 шт.

Молоток - 300 г - 1 шт.

Отвертки - SL8 х 150 мм, SL6 х 100 мм, SL6 х 40 мм, PH2 х 100 мм, PH2 х 40 мм - 5 шт.

Пластиковый кейс - 1 шт.
	шт
	1
	11 931,86
	

	286. 
	Набор инструментов,  150 предметов


	Набор инструментов 150 предметов предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Применяется для слесарных и столярных работ.

Min размер головки: 4 мм

Max размер головки: 32 мм

Тип головок : 6-гранные

Присоединительный размер: 1/4 + 1/2 дюйма

Количество граней: 6

Размер посадки головки: 1/4; 1/2 дюйма

Система измерения: метрическая

Вес молотка: 300 г

Комбинированные ключи: есть

Клещи: есть

Хвостовик бит: 1/4 (тип С)

Трещотка: есть

Т-образный вороток: есть

Посадочный размер трещотки: 1/4; 1/2 дюйма

Torx: бита

Свечные головки: 16 мм/21 мм

Вид упаковки: пластиковый кейс

Вес нетто: 9.74 кг

Тип ключа

комбинированные/шестигранные/Torx

Сталь: углеродистая сталь

 Комплектация:

Головки торцевые FLANK 1/2" - (10,11,12,13,14,15,17,19,22,24,27,30,32 мм) - 13 шт.

Головки торцевые FLANK 1/4" - (4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13 мм) - 12 шт.

Головки торцевые свеченые 1/2" - (16,21 мм) - 2 шт.

Вороток - отвертка 1/4" - (150 мм) - 1 шт.

Шарнир карданный - (1/2",1/4") - 2 шт.

Удлинитель для торцовых головок 1/2" - (125 мм) - 1 шт.

Удлинитель для торцовых головок 1/4" - (75 мм) - 1 шт.

Трещотка с быстрым сбросом 45 зубцов - (1/2",1/4") - 2 шт.

Переходник для торцовых головок - (1/4" HEX х 1/4" SQ) - 1 шт.

Биты 1/4" х 25 мм - (PH0 1,2.2,3;PZ0 1,2.2,3;SL3,4,4.5,5.5,6.5,8;T8,10,15,20,25,27,30,40;H1.5,2,2.5,3,4,5,6,8) - 32 шт.

Биты 1/4" х 25 мм - (Double pin 4,8,6,10;TORQ 8,6,10;TX HOLE T8,10,15,20,25,27,30,35,40;Tri wing 1,2,3,4;HEX HOLE 2,2.5,3,4,5,6;HEX HOLE 5/64",3/32",7/64",1/8",9/64",5/32" - 32 шт.

Магнитный битодержатель - 1 шт.

Адаптер для бит - (1/4" SQ х 1/4" F HEX) - 1 шт.

Тестер - (140 мм) - 1 шт.

Молоток с фибергласовой ручкой 300 г -1 шт.

Нож с сегментированным лезвием - 1 шт.

Держатель для отверток для точных работ - 1 шт.

Жала отверток для точных работ двухсторонние - (PH00;SL1.5,PH0-SL2.5;T4-H2,T7-H1.5) - 4 шт.

Рулетка 3 м х19 мм - 1 шт.

Плоскогубцы - (160 мм) - 1 шт.

Кусачки - (160 мм) - 1 шт.

Тонкогубцы - (160 мм) - 1 шт.

Клещи переставные - (250 мм) - 1 шт.

Зажим ручной - (240 мм) - 1 шт.

Ключи комбинированные - (6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19) - 12 шт.

Ключи имбусовые - (HEX H1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10) - 9 шт.

Ключи имбусовые - (TORX T10,15,20,25,27,30,40,45,50) - 9 шт.

Отвертки - (PH1 х 75 мм,PH2 х 100 мм,SL3 х 75 мм,SL5 х 100 мм,SL6 х 200 мм) - 5 шт.

Отвертка с магнитным битодержателем - (180 мм) - 1 шт.
	шт
	1
	16 176,00
	

	287. 
	Набор отверток 19 предметов


	Материал рукояти: 2-х компонентный

Намагниченный наконечник: да

Материал стержня: CrV

Форма ручки: Прямая

Количество в наборе: 19 шт

Вес нетто: 0.81 кг

Комплектация:

PH2 x 38 mm, 0 x 75 mm, 1 x 100 mm, 2 x 100 mm

SL 6 x 100 mm, 5 x 100 mm, 3 x 75 mm, 6 x 38 mm

Отвертка-битодержатель - 1 шт.

Биты 25мм 10 шт: Ph 1,2,3 Pz 1,2,3 Hex 3,4,5,6

Упаковка.
	шт
	1
	965,20
	

	288. 
	Набор инструмента 82 предмета


	Универсальный набор инструмента предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений

Min размер головки: 4 мм

Max размер головки: 32 мм

Тип головок : 6-гранные

Количество в наборе: 82 шт

Присоединительный размер: 1/4 + 1/2 дюйма

Количество граней: 6

Размер посадки головки: 1/4; 1/2 дюйма

Система измерения: метрическая/дюймовая

Комбинированные ключи: есть

Трещотка: есть

Т-образный вороток: есть

Посадочный размер трещотки: 1/4; 1/2 дюйма

Torx: бита

Свечные головки: 16 мм/21 мм

Вид упаковки: пластиковый кейс

Вес нетто: 5.87 кг

Тип ключа: комбинированные

Сталь: Cr-V

Комплектация: 

Головки торцовые 1/2" - (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм) - 12 шт.

Головки торцовые 1/4" - (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм) - 13 шт.

Головки торцовые свечные 1/2" - (16, 21 мм) - 2 шт.

Трещотки с быстрым сбросом 72 зубца - (1/2", 1/4") - 2 шт.

Шарнир карданный - (1/2", 1/4") - 2 шт.

Удлинители 1/2" - (125, 250 мм) - 2 шт.

Удлинители 1/4" - (50, 100 мм) - 2 шт.

Удлинитель гибкий 1/4" (150 мм) - 1 шт.

Адаптер трехпозиционный 1/2"M x 3/8"F - 1 шт.

Вороток Т-образный - (1/4" 1/2") - 2 шт.

Вороток-отвертка 1/4" - 1 шт.

Биты-головки 1/4" - (PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL4, SL5.5, SL7, T8, T10, T15, T20, T25, T30, H3, H4, H5, H6) - 17 шт.

Адаптер 1/2"F x 5/16"HEX - 1 шт.

Биты 5/16" х 30 мм - (T40, T45, T50, T55, SL8, SL10, SL12, H8, H10, H12, H14, PZ3, PZ4, PH3, PH4) - 15 шт.

Ключи комбинированные - (8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм) - 9 шт.

Пластиковый кейс - 1 шт.
	шт
	1
	11 822,20
	

	289. 
	Набор инструментов релейщика


	Набор ремонтного инструмента релейщика служб РЗА в основном предназначен для проведения ремонтных реконструктивных работ устройств релейной защиты и автоматики на местах установки и в лабораториях, а так же может быть использован при проведении наладок и плановых проверок.

В состав набор релейщика РЗА-У входит стандартный базовый набор РЗА, доукомплектованный необходимым инструментом для электромонтажных, паяльных и других ремонтных работ. Весь инструмент выполнен из закаленной высокоуглеродистой прочной стали, имеет удобные эргономичные изолированные рукоятки, позволяющие Вам плотно и удобно держать инструмент в ладони при любых работах.

Комплектация:

Стриппер для снятия изоляции и резки проводов 0.75-6 мм;

Плоскогубцы диэлектрические 160mm до 1000В;

Бокорезы диэлектрические 160mm до 1000В;

Тонкогубцы диэлектрические 160mm до 1000В;

Нож монтерский прямой до 1000В;

Паяльник 40 Вт;

Олово+канифоль;

Ключ торцовый специальный S 7 мм до 1000В;

Ключ торцовый специальный S 9 мм до 1000В;

Ключ гаечный плоский комбинированный 7 мм;

Ключ гаечный плоский комбинированный 8 мм;

Отвертка диэлектрическая рожковая КРУ до 1000В;

Отвертка диэлектрическая рожковая РТВ до 1000В;

Отвертка шлицевая диэлектрическая SL 5.5x125mm до 1000В;

Отвертка шлицевая диэлектрическая SL 6.5x150mm до 1000В;

Отвертка шлицевая диэлектрическая SL 8.0x175mm до 1000В;

Отвертка крестовая PH 1*80 до 1000В;

Отвертка крестовая PH 2*100 до 1000В;

Отвертка диэлектрическая маленькая «бочка» SL 4.7x38mm до 1000В;

Отвертка диэлектрическая маленькая «бочка» SL 6.0x38mm до 1000В;

Отвертка диэлектрическая угловая на 6 мм с продольным рабочим концом до 1000В;

Отвертка с улавливателем;

Фонарь налобный светодиодный;

Изолента желтая, зеленая, красная;

Мультиметр цифровой с прозвонкой;

Набор пинцетов 2 шт;

Набор надфилей 5 шт;

Лупа с подсветкой;

Сумка инструментальная;

Блокнот для записей;

Ручка шариковая для записей.
	шт
	1
	24 181,66
	

	290. 
	Адаптер(битодержатель) магнитный для бит

	Магнитный адаптер с регулируемым ограничителем предотвращает повреждение поверхностей из гипсокартона и дерева при вкручивании.

Применяется для монтажа и демонтажа резьбовых соединений совместно с механизированным инструментом.

Тип оснастки: держатель бит

Материал: CrMo

Диаметр хвостовика: 1/4 дюйма

Диаметр хвостовика (мм): 6.35

Вид держателя бит: прямой

Форма наконечника: внутренний шестигранник

Размер наконечника: 1/4 дюйма

Размер посадки на инструмент: 1/4 дюйма Male HEX

Размер посадки под оснастку: /4 дюйма Female HEX

Длина: 60 мм

Магнитные: да

Габариты без упаковки: 14х14х60 мм

Вес нетто: 0.03 кг
	шт
	1
	833,40
	

	291. 
	Лом-гвоздодер кованый 600 мм


	Тип лом-гвоздодер 

Длина, мм- 600 

Размер сечения, мм: 30х17 

Материал сталь 45 

Тип сечения: двутавр
	шт
	1
	1 764,69
	

	292. 
	Молоток 0,5 кг


	Вес бойка: 500 г

Материал рукояти: стекловолокно/стеклопластик/фиберглас

Материал бойка: закаленная углеродистая сталь

Назначение: для слесарных работ

Форма бойка: квадратный

Общая длина

: 20 мм

Вес нетто: 0.83 кг
	шт
	1
	1 151,66
	

	293. 
	Набор комбинированных гаечных ключей 6-32 мм 18 шт


	Тип: рожковые/накидные

Размер min (мм) :6

Размер max (мм) : 32

Материал: CrV

Количество в наборе: 18 шт

Вид: миллиметровый

Форма: прямой

Вид упаковки: пластиковый держатель

Комплектация:

Ключи: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм;

Упаковка.
	шт
	1
	6 448,53
	

	294. 
	Рулетка 5м х 19 мм


	Ширина полотна, мм: 19

Тип фиксатора: автоматический

Двухсторонняя шкала: да

Нейлоновое покрытие: Да

Магнитный крюк: да

Длина полотна, м: 5
	шт
	1
	460,46
	

	295. 
	Краскопульт пневматический c верхним бачком


	Расход воздуха, л/мин: 125-225

Сопло, мм: 1.2, 1,5, 1,8

Тип подключения бачка: верхний

Объем бачка, л: 0.6

Материал бачка: алюминий

Рабочее давление, бар: 3-5

Рабочее давление, psi: 43-80

Подключение, дюйм: ¼

Регулировка хода курка: да

Принцип работы: HP

Регулировка подачи воздуха: да (без манометра в комлпекте)

Переходник 1/4″ (F) - Рапид (быстросъем): да

регулировка формы факела: да


Комплектация:

Краскопульт

Бачок

Переходник

Пластиковый фильтр

Инструмент для обслуживания краскопульта
	шт
	1
	2 408,17
	

	296. 
	Зубило слесарное 15х160 мм


	Материал: Хромованадиевая сталь

Тип покрытия: фосфатированное

Длина, мм: 160

Ширина, мм: 15
	шт
	1
	474,98
	

	297. 
	Тросорез гидравлический стационарный ТГС-48


	Диапазон резки: стальные тросы: диаметр до 48 мм

Ход штока: 60 мм

Откидная голова гильотинного типа

Мощный инструмент для резки тросов любого типа

Литое основание гарантирует устойчивость тросореза во время работы

Материал лезвий: хром-молибденовая сталь

Лезвия повышенной твердости HRC 58...62

Толщина подвижного лезвия: 8 мм

Телескопическая рукоятка: 465/675 мм

Фиксатор рукоятки

Режущее усилие: 20 т

Объем масла: 0.30 л

Всесезонное гидравлическое масло ВМГЗ гарантирует работу инструмента при температуре не ниже -15 °С

Вес: 29.00 кг

Габариты инструмента: 500х146х210 мм

Упаковка: деревянный ящик
	шт
	1
	98 346,78
	

	298. 
	Тросорез ручной гидравлический КВТ (ТРГ-32)
	Тросорез гидравлический КВТ ТРГ-32 - профессиональный инструмент, предназначенный для разрезания тросов и канатов из стали, низкоуглеродистых прутков, а также проводов.

Длина: 290 мм

Тип разрезаемого материала:

- проводов СИП-3, АС и АСК – 32 мм;

- канатов – 32 мм (1х7) и 32 мм (1х19, 1х37);

- тросов – 32 мм (6х7) и 32 мм (6х19, 6х37);

- прутков – 25 мм.

Усилие реза: 10 т

Кейс (ДхШхВ): 325х150х87 мм
	шт
	1
	83 215,20
	

	299. 
	Тросорез с храповым механизмом ТХМ-26
	Предназначен для резки алюминиевых, сталеалюминиевых и медных проводов ГОСТ 839-80 сечением до 400 мм2 при выполнении монтажных работ на ВЛ. Тросорез поставляется в комплекте с ножами. 

Конструктивные особенности:

Наличие винта для быстрой выборки зазора между ножом и проводом;

Резиновые эргономичные рукоятки;

Усиленная монолитная откидная стальная скоба.

Диаметр провода: до 26 мм

Максимальное усилие: 200 Н (20 кгс)

Габариты: 625х295х80 мм

Масса: 5,0 кг
	шт
	1
	28 020,00
	

	300. 
	Ручная цепная шестеренная таль 3т, 6м


	Тип: шестеренчатая

Грузовая цепь закалена

Надежный тормозной механизм на основе фрикционных дисков.

Грузоподъемность: 3 т. 

Высота подъема: 6 м 
	шт
	1
	31 320,73
	

	301. 
	Ручная цепная шестеренная таль 2т, 6м


	Тип: шестеренчатая

Грузовая цепь закалена

Надежный тормозной механизм на основе фрикционных дисков.

Грузоподъемность: 2 т. 

Высота подъема: 6 м 
	шт
	1
	21 659,33
	

	302. 
	Ручная цепная шестеренная таль 1т, 2,5м


	Тип: шестеренчатая

Грузовая цепь закалена

Надежный тормозной механизм на основе фрикционных дисков.

Грузоподъемность: 1 т. 

Высота подъема: 2,5 м 
	шт
	1
	10 074,10
	

	303. 
	Универсальная ножовка


	Тип ножовки: Ножовка универсальная

Материал полотна: пружинная сталь

Материал рукоятки: пластиковая

Длина полотна, мм: 400

Шаг зуба, TPI: 7

Тип зуба: 2D

Тип закалки: ТВЧ-закалка

Применение: по дереву, фанере, ДСП, МДФ
	шт
	1
	646,93
	

	304. 
	Пресс гидравлический для перфорации шин ШД-95 
	Толщина пробиваемого материала медь/сталь – 10/6 мм;

Усилие на пробойнике – 31 т;

Масса пресса – 16,6 кг;

Расстояние от центра отверстия до края шины – 70 мм;

Габариты кейса 430х165х360 мм;

Лазерный целеуказатель с элементами питания в комплекте;

Особенности: возмжность крепления пресса к рабочему столу, рукоятка для переноски, совместимость с перфоформами МПШО, лазерный указатель

В комплекте пресса: вороток, имбусовые ключи (2 шт.) и батарейки для лазерной указки


	шт
	1
	65 042,36
	

	305. 
	Матрица для перфорации шин МПШО-6
	Матрица и пуансон для перфорации электротехнических шин

Совместимость: пресс для перфорации электротехнических шин ШД-95 (КВТ)

Толщина пробиваемого материала:

- стальной лист: до 6 мм

- медная шина: до 10 мм

Максимальная ширина шины: 150 мм

Форма перфорации: круг

Отверстие под винт М6


Диаметр отверстия 6.6 мм
	шт
	1
	6 322,26
	

	306. 
	Матрица для перфорации шин МПШО-8
	Матрица и пуансон для перфорации электротехнических шин

Совместимость: пресс для перфорации электротехнических шин ШД-95 (КВТ)

Толщина пробиваемого материала:

- стальной лист: до 6 мм

- медная шина: до 10 мм

Максимальная ширина шины: 150 мм

Форма перфорации: круг

Отверстие под винт М8


Диаметр отверстия 8,8 мм
	шт
	1
	6 322,26
	

	307. 
	Матрица для перфорации шин МПШО-10
	Матрица и пуансон для перфорации электротехнических шин

Совместимость: пресс для перфорации электротехнических шин ШД-95 (КВТ)

Толщина пробиваемого материала:

- стальной лист: до 6 мм

- медная шина: до 10 мм

Максимальная ширина шины: 150 мм

Форма перфорации: круг

Отверстие под винт М10


Диаметр отверстия 10,5 мм
	шт
	1
	6 322,26
	

	308. 
	Матрица для перфорации шин МПШО-12
	Матрица и пуансон для перфорации электротехнических шин

Совместимость: пресс для перфорации электротехнических шин ШД-95 (КВТ)

Толщина пробиваемого материала:

- стальной лист: до 6 мм

- медная шина: до 10 мм

Максимальная ширина шины: 150 мм

Форма перфорации: круг

Отверстие под винт М12


Диаметр отверстия 13,8 мм
	шт
	1
	6 322,26
	

	309. 
	Матрица для перфорации шин МПШО-16
	Матрица и пуансон для перфорации электротехнических шин

Совместимость: пресс для перфорации электротехнических шин ШД-95 (КВТ)

Толщина пробиваемого материала:

- стальной лист: до 6 мм

- медная шина: до 10 мм

Максимальная ширина шины: 150 мм

Форма перфорации: круг

Отверстие под винт М16


Диаметр отверстия 17 мм
	шт
	1
	6 322,26
	

	310. 
	Матрица для перфорации шин МПШО-20
	Матрица и пуансон для перфорации электротехнических шин

Совместимость: пресс для перфорации электротехнических шин ШД-95 (КВТ)

Толщина пробиваемого материала:

- стальной лист: до 6 мм

- медная шина: до 10 мм

Максимальная ширина шины: 150 мм

Форма перфорации: круг

Отверстие под винт М20


Диаметр отверстия 20,5 мм
	шт
	1
	6 322,26
	

	311. 
	Набор накидных изогнутых гаечных ключей 8х27мм, 11шт


	Тип: накидные

Размер min (мм) : 8

Размер max (мм) : 27

Покрытие: хромирование

Материал: CrV

Количество в наборе: 11 шт

Форма: прямой с изогнутой головкой

Вид упаковки: чехол(сумка)/полотно

Комплектация:

Чехол;

11 ключей: 8x10, 9x11, 10x12, 12x13, 13x14, 14x15, 14x17, 17x19, 19x22, 22x24, 24x27 мм.
	шт
	1
	5 958,32
	

	312. 
	Ножницы кабельные МС-04 КВТ
	Назначение: 

резка проводов ∅ до 11 мм

зачистка проводов сечением 0.5–6.0 мм²

продольная разделка оболочек круглых кабелей ∅ от 6 мм (тип ПВС, NYM)

Специальный модуль для продольной разделки кабельных оболочек с регулируемым лезвием

Двухкомпонентные нескользящие рукоятки

Блокиратор рукояток, возвратная пружина

Вес: 175 г

Длина: 165 мм
	шт
	1
	5 908,85
	

	313. 
	Ножницы секторные НС-45  КВТ
	Секторные ножницы для резки бронированных кабелей с телескопическими ручками ∅ до 45 мм

Диапазон резки: кабели с ленточной броней ∅ до 45 мм

Специальная термообработка лезвий

Секторные лезвия специальной формы. Твердость лезвий HRC 48...52

Функция разблокировки лезвий из любого положения

Телескопические рукоятки

Замок фиксации рукояток в сомкнутом положении

Упаковка: пластиковый кейс

Вес: 1.10 кг

Длина: 235/290 мм
	шт
	1
	19 474,65
	

	314. 
	Пресс-клещи для опрессовки втулочных наконечников сеч. 10-25 мм2


	Назначение: Опрессовка изолированных и неизолированных штыревых втулочных наконечников НШВИ, НШВ сечением 10-25 мм²

Тип: пресс-клещи

Привод: механический

Коннекторы: втулочные наконечники

Минимальный размер опрессовки, мм²: 10

Максимальный размер опрессовки, мм²: 25

Профиль обжима: трапециевидный

Особенности: сменные матрицы, возможность использования матриц МПК,  храповой механизм, механизм разблокировки, регулятор прижимного усилия, удлиненные рукоятки

Длина: 260 мм
	шт
	1
	4 905,25
	

	315. 
	Рюкзак монтерский 


	Размер, мм: 480 х 350 х 250

Материал: полиэстер

Количество лямок: 2

Количество отделений/карманов: 22 (4 наружних, 18 внутренних)

Макс. нагрузка, кг: 15

Объем главного отделения, л: 16
	шт
	1
	9 341,38
	

	316. 
	Пояс для инструментов, 10 карманов


	Пояс для инструмента применяется для переноски разнообразного инструмента, необходимого при проведении ремонтно-монтажных работ.

10 карманов позволяют разместить разнообразный инструмент и обеспечить удобный доступ к нему при работе;

- крепление для переноски молотка;

- 2 отделения для хранения бит и сверл;

- карман для губцевого инструмента;

- специальное крепление для рулетки или изоленты;

- карабин;

- широкий пояс, обеспечивает удобную и надежную фиксацию;

Материал: кожа

Количество карманов: 10 шт

Петля (скоба) для крупного инструмента: да

Наличие ремня: да

Максимальный размер кармана (ширина): 24 см

Максимальный размер кармана (глубина): 25 см

Длина ремня: 125 см

Тип замка: защелка
	шт
	1
	2 840,26
	

	317. 
	Бита с торцевой головкой 8х48


	Материал: Cr-V

Длина, мм: 48

Тип шлица: торцовая головка

Тип хвостовика: Е 1/4″

Размер шлица, мм: 8
	шт
	1
	87,86
	

	318. 
	Скелетный пистолет для герметика


	Пистолет для герметиков подходит для работы с картриджами объемом 310 мл, имеет усиленны скелетный корпус, круглый шток из оцинкованной стали способствуют равномерной подачи клея либо герметика. Оснащен иглой для удаления застывшего герметика/клея и встроенным резаком для сопла.

Объем, мл: 310

Форма штока: круглый

Вид пистолета: Скелетный

Материал: ударопрочный пластик

Дополнительное оборудование: встроенный в ручку резак для сопла, игла для удаления застывшего герметика

Габариты без упаковки: 360х668х180 мм
	шт
	1
	1 214,98
	

	319. 
	Обжимной инструмент НТ-330К


	Предназначен для монтажа кримпированием (обжимкой) разъемов на коаксиальные кабели различных сечений.

Тип разъема: SMA, N, TNC, BNC, FME, UHF

Марка кабеля: 8D-FB, 5D-FB, RG58, RG174, RG142, RG316, RG-405 и RG213 и др.

Вес: 1,52 кг

Комплектация:

- инструмент для обжима (crimptool) и пять комплектов (пар) сменных губок для него;

- приспособление для зачистки коаксиального кабеля (типов RG 58/ 59/ 62/ 6/ 3C 2V);

- бокорезы специальной формы для отрезания кабеля диаметром до 10,5 мм;

- отвертка.
	шт
	1
	25 168,66
	

	320. 
	Горелка пропановая ПГ (КВТ)
	Предназначена для монтажа термоусаживаемых муфт, ремонтных кожухов и манжет.

При использовании насадки для пайки применяется для монтажа провода заземления.

Угол насадки 120° относительно рукоятки обеспечивает удобство при монтаже.

Рабочий газ: пропан

Длина: 695 мм

Диаметр стакана: 50 мм

Количество стаканов (факелов): 1 шт

Материал стакана: нержавеющая сталь

Соединение для шланга: G 3/8"

Управление: вентиль

Габариты без упаковки: 695х100х100 мм

В комплекте:

Рукоятка с вентилем;

Насадка для термоусадки ø50 мм;

Насадка для пайки ø17 мм;

Редуктор;

5-метровый шланг высокого давления.
	шт
	1
	8 609,00
	

	321. 
	Рулетка 10м х 25мм 


	Рулетка с ударопрочным обрезиненным корпусом и нейлоновым покрытием полотна

Усиленное полотно из высококачественной инструментальной стали

Большой вылет полотна без излома

Ширина полотна, мм: 25

Тип фиксатора: сдвижной

Нейлоновое покрытие: Да

Магнитный крюк: да

Длина полотна, м: 10
	шт
	1
	1 129,53
	

	322. 
	Рулетка 5м х 25мм 


	Рулетка с ударопрочным обрезиненным корпусом и нейлоновым покрытием полотна

Усиленное полотно из высококачественной инструментальной стали

Большой вылет полотна без излома

Ширина полотна, мм: 25

Тип фиксатора: сдвижной

Нейлоновое покрытие: Да

Магнитный крюк: да

Длина полотна, м: 5
	шт
	1
	701,93
	

	323. 
	Рулетка 3м х 16мм 


	Рулетка с ударопрочным обрезиненным корпусом и нейлоновым покрытием полотна

Усиленное полотно из высококачественной инструментальной стали

Ширина полотна, мм: 16

Тип фиксатора: сдвижной

Нейлоновое покрытие: Да

Магнитный крюк: да

Длина полотна, м: 3
	шт
	1
	416,86
	

	324. 
	Слесарные тиски


	Износостойкий ковкий чугун с шаровидным графитом

Сменные губки изготовлены из высококачественной инструментальной стали и закалены до твердости 53HRC и отшлифованы

Прецизионная точность хода благодаря шлифовке направляющего блока с 3х сторон

Поворотное основание позволяет перемещать корпус тисков в горизонтальной плоскости на угол от 0 до 360 градусов

Усилие зажима 3500 кг/см2

Встроенный зажим для труб

На рабочую поверхность губок нанесены рифления для надежного и безопасного крепления деталей

Увеличенная наковальня на корпусе тисков для выполнения слесарных работ

Фиксация тисков на столе при помощи винтов и гаек в специальные отверстия в основании

Тип : слесарные

Ширина губок : 200 мм

Рабочий ход : 200 мм

Функция поворота : есть

Материал корпуса: высокопрочный чугун с шаровидным графитом

Материал губок: высокоуглеродистая сталь

Наковальня : есть

Габариты без упаковки: 507х195х210 мм

Вес нетто : 23.6 кг

Способ крепления: винты/болты

Трубный зажим: да
	шт
	1
	29 346,73
	

	325. 
	Ножницы кабельные диэлектрические НКи-30


	Ножницы диэлектрические КВТ НКИ-30 – ручной электромонтажный инструмент, предназначенный для разрезания кабелей, имеющих ленточную броню. Режущая часть НКИ-30 изготовлена из высококачественного хромомолибденового сплава, устойчивого к коррозии. Рукояти НКИ-30 от КВТ имеют специальные электробезопасные насадки из термоусадочного материала и эргономичный дизайн.

Длина: 530 мм

Вес: 1,63 кг

Максимальное напряжение: 1000 В

Максимальный диаметр кабеля: 30 мм
	шт
	1
	9 058,40
	

	326. 
	Кабельные изолированные ножницы КВТ НКи-16у 
	Ручной электромонтажный инструмент с диэлектрическими рукоятями, предназначенный для безопасного перерезания кабеля.

Двухкомпонентные рукояти покрыты электроизоляционным материалом, который не проскальзывает в ладони. Защитные упоры дополнительно оберегают руки от нежелательного контакта с изделием.

Длина: 240 мм

Вес: 470 г

Максимальный диаметр разрезаемого кабеля: 16 мм

Материал лезвия: хромованадиевая сталь

Покрытие инструмента: никелирование

Разрезаемый материал: медный кабель, медный провод, алюминиевый кабель, алюминиевый провод

Максимальное напряжение: 1000 В
	шт
	1
	3 439,10
	

	327. 
	Набор головок 12-ти гранных удлиненных (8-24 мм; 1/2") 14 шт


	Набор головок 12-ти гранных удлиненных применяется для монтажа/демонтажа крепежных элементов с помощью ручного инструмента или гайковерта.

Тип крепления: квадрат с подпружиненным шариком

Тип головки: торцевая

Количество: 14 шт

Размер посадки: 1/2 дюйма

Min размер головки: 8 мм

Max размер головки: 24 мм

Система измерения: метрическая

Материал: CrV

Глубокая: Да

Внутренний двенадцатигранник: Да

Количество граней: 12

Вес нетто: 1.9 кг

Упаковка: блистер

Комплектация:

Головки 14 шт - 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 мм.
	шт
	1
	2 927,09
	

	328. 
	Набор изолированного инструмента


	Профессиональный набор диэлектрического ручного инструмента электрика, 23 предмета до 1000В

Состав набора:

диэлектр. трещоточный ключ 200 мм

диэлектр. Т-образная рукоятка 200 мм

диэлектр. удлинитель 150 мм

диэлектр. шестигранная головка 3/8” – 8 мм

диэлектр. шестигранная головка 3/8” – 10 мм

диэлектр. шестигранная головка 3/8” – 12 мм

диэлектр. шестигранная головка 3/8” – 13 мм

диэлектр. шестигранная головка 3/8” – 17 мм

диэлектр. шестигранная головка 3/8” – 19 мм

диэлектр. однорожковый ключ 8 мм

диэлектр. однорожковый ключ 10 мм

диэлектр. однорожковый ключ 12 мм

диэлектр. однорожковый ключ 13 мм

диэлектр. однорожковый ключ 17 мм

диэлектр. однорожковый ключ 19 мм

диэлектр. нож монтерский НМИ-05

диэлектр. пассатижи ПРОФИ 180 мм

диэлектр. бокорезы ПРОФИ 160 мм

диэлектр. отвертка: шлиц 4х100

диэлектр. отвертка: шлиц 5.5х125

диэлектр. отвертка: филипс PH1x80

диэлектр. отвертка: филипс PH2x100

отвертка-индикатор

Упаковка: пластиковый кейс

Габариты упаковки: 450х320х105 мм

Вес набора: 3.90 кг
	шт
	1
	76 283,02
	

	329. 
	Метчик М4х0,7 Р6М5


	Для создания внутренней метрической резьбы в сквозных отверстиях в углеродистой и легированной стали с пределом прочности до 900Н/мм2, цветных металлах.

Общая длина, мм: 58

Резьба: М4

Тип метчика: Машинно-ручной

Тип отверстий: сквозные

Материал метчика: Быстрорежущая сталь Р6М5

Форма заходной части метчика: А

Длина резцов, мм: 13

Количество резцов: 3

Шаг резьбы, мм: 0.7
	шт
	1
	347,68
	

	330. 
	Метчик М10х1,0 Р6М5


	Для создания внутренней метрической резьбы в сквозных отверстиях в углеродистой и легированной стали с пределом прочности до 900Н/мм2, цветных металлах.

Диаметр хвостовика, мм: 7

Материал: быстрорежущая сталь Р6М5

Общая длина, мм: 80

Резьба: М10

Тип метчика: Машинно-ручной

Тип отверстий: сквозные

Длина резцов, мм: 24

Количество резцов: 4

Шаг резьбы, мм: 1.0
	шт
	1
	1 217,40
	

	331. 
	Метчик М8х1,25 Р6М5


	Для создания внутренней метрической резьбы в сквозных отверстиях в углеродистой и легированной стали с пределом прочности до 900Н/мм2, цветных металлах.

Диаметр хвостовика, мм: 6.3

Материал: быстрорежущая сталь Р6М5

Общая длина, мм: 72

Резьба: М8

Тип метчика: Машинно-ручной

Тип отверстий: сквозные

Длина резцов, мм: 22

Количество резцов: 4

Шаг резьбы, мм: 1.25
	шт
	1
	904,66
	

	332. 
	Метчик М6х1,0 Р6М5


	Для создания внутренней метрической резьбы в сквозных отверстиях в углеродистой и легированной стали с пределом прочности до 900Н/мм2, цветных металлах.

Диаметр хвостовика, мм: 4.5

Материал: быстрорежущая сталь Р6М5

Общая длина, мм: 66

Резьба: М6

Тип метчика: Машинно-ручной

Тип отверстий: сквозные

Длина резцов, мм: 16

Количество резцов: 3

Шаг резьбы, мм: 1.0
	шт
	1
	521,00
	

	333. 
	Плашка круглая ручная М4х0,7 Р6М5


	Плашка метрическая предназначена для нарезания внешней, метрической резьбы на изделиях из стали и цветных металлов.

Внешний диаметр плашки, мм: 20

Диаметр резьбы: М4

Материал: быстрорежущая сталь Р6М5

Тип плашки: машинно-ручная

Тип резьбы: внешняя метрическая

Толщина плашки, мм: 5

Форма плашки: круглая

Шаг резьбы, мм: 0.7
	шт
	1
	152,56
	

	334. 
	Плашка круглая ручная М6х1,0 9ХС


	Плашка метрическая предназначена для нарезания внешней, метрической резьбы на изделиях из стали и цветных металлов.

Материал: Инструментальная сталь 9ХС

Резьба: М6

Шаг резьбы, мм: 1.0

Тип нарезаемой резьбы: Внешняя метрическая

Форма плашки: круглая

Тип плашки: ручная

Внешний диаметр плашки, мм: 20

Толщина плашки, мм: 7
	шт
	1
	181,97
	

	335. 
	Плашка круглая ручная М8х1,25 9ХС


	Плашка метрическая предназначена для нарезания внешней, метрической резьбы на изделиях из стали и цветных металлов.

Материал: Инструментальная сталь 9ХС

Резьба: М8

Шаг резьбы, мм: 1.25

Тип нарезаемой резьбы: Внешняя метрическая

Форма плашки: круглая

Тип плашки: ручная

Внешний диаметр плашки, мм: 25

Толщина плашки, мм: 9
	шт
	1
	242,50
	

	336. 
	Плашка круглая ручная М10х1,0 9ХС


	Плашка метрическая предназначена для нарезания внешней, метрической резьбы на изделиях из стали и цветных металлов.

Материал: Инструментальная сталь 9ХС

Резьба: М10

Шаг резьбы, мм: 1.0

Тип нарезаемой резьбы: Внешняя метрическая

-Форма плашки: круглая

-Тип плашки: ручная

-Внешний диаметр плашки, мм: 30

-Толщина плашки, мм: 11
	шт
	1
	262,22
	

	337. 
	Комбинированный гаечный трещоточный ключ 19 мм

	Тип : трещеточный 

Материал: CrV сталь

Тип покрытия: хромированный

Размер зева, мм: 19

Длина ключа, мм: 250

Стандарт: ГОСТ2838
	шт
	1
	1 171,38
	

	338. 
	Комбинированный гаечный трещоточный ключ 13 мм

	Тип : трещеточный 

Материал: CrV сталь

Тип покрытия: хромированный

Размер зева, мм: 13

Длина ключа, мм: 180

Стандарт: ГОСТ2838
	шт
	1
	771,12
	

	339. 
	Комбинированный гаечный трещоточный ключ 17 мм

	Тип : трещеточный 

Материал: CrV сталь

Тип покрытия: хромированный

Размер зева, мм: 17

Длина ключа, мм: 230

Стандарт: ГОСТ2838
	шт
	1
	1 026,44
	

	340. 
	Комбинированный гаечный трещоточный ключ 14 мм

	Тип : трещеточный 

Материал: CrV сталь

Тип покрытия: хромированный

Размер зева, мм: 14

Длина ключа, мм: 190

Стандарт: ГОСТ2838
	шт
	1
	847,58
	

	341. 
	Штанговый сучкорез с храповым механизмом и пилой с режущим крюком 


	Применение: для подрезки ветвей деревьев

Размер, мм: 450

Толщина лезвия, мм: 3

Максимальный диаметр реза, мм: 32

Материал лезвий: Высокоуглеродистая сталь

Тип реза: плоскостной

Храповый механизм: да

Закалка лезвий, HRC: 52

Покрытие лезвия: тефлон

Материал шнура: нейлон

Длина пилы, мм: 315

Материал зубцов пилы: сталь SK5

Хромирование полотна пилы: да

Режущий крюк на пиле: да

Комплектация:

Сучкорез, пила, нейлоновый шнур


	шт
	1
	2 936,78
	

	342. 
	Лопата штыковая 275х205х1200


	Размер, мм: 275х205х1200

Диаметр черенка, мм: 32

Тип: штыковая

Материал полотна: Сталь 65Г (рессорная сталь)

Материал черенка: Сталь Сп3

Толщина полотна, мм: 1.6

Рукоятка: да
	шт
	1
	1 347,82
	

	343. 
	Лопата  штыковая, стальной черенок, с рукояткой


	Тип: штыковая

Материал черенка: сталь 65МП

Диаметр черенка, мм: 32

Размер, мм: 290x190x1200

Толщина полотна, мм: 1.8

Материал полотна: сталь

Рукоятка: да
	шт
	1
	1 796,18
	

	344. 
	Набор электромонтажника НИЭ-02

	Набор электромонтажника подойдет для использования под напряжением до 1000 В. Инструменты набора изготовлены из высокопрочной стали, имеют двухкомпонентные рукоятки. Изделия комплекта подойдут для снятия изоляции, монтажа и демонтажа резьбовых соединений, перекусывания проводов и кабелей, опрессовки, определения напряжения в сети.

Состав набора:

Набор изолированного инструмента НИИ-01 (без кофра):

изолированные пассатижи 180 мм

изолированные бокорезы усиленные 180 мм

изолированные длинногубцы 160 мм

 отвертка: шлиц 3х75

 отвертка: шлиц 4х100

 отвертка: шлиц 5.5х125

 отвертка: филипс PH1x100

 отвертка: филипс PH2x100

 отвертка-индикатор

Стриппер WS-04А

Нож монтерский изолированный НМИ-02

Клещи изолированные переставные 250 мм

Мультиметр MAS-830B

Прочная сумка C-03 (КВТ) большим количеством отделений и наплечным ремнем

Вес набора с сумкой: 3.00 кг

Габариты: 300х170х220 мм
	шт
	1
	23 414,00
	

	345. 
	Универсальный набор инструмента 108 предметов

)
	Материал: Cr-V сталь, S2 сталь

Размер присоединительного квадрата, дюйм: 1/2, 1/4

Ти Min размер головки: 4 мм

Max размер головки: 32 мм

Тип головок : 6-гранные; Е-тип; SL-тип

Количество в наборе: 108 шт

Присоединительный размер: 1/4 + 1/2 дюйма

Количество граней: 6

Размер посадки головки: 1/4; 1/2 дюйма

Система измерения: метрическая/дюймовая

Хвостовик бит: 1/4 (тип С)/5/16 (тип C)

Трещотка: есть

Посадочный размер трещотки: 1/4; 1/2 дюйма

Torx: бита/головка

Свечные головки: 16 мм/21 мм

Вид упаковки: кейс пластиковый

Тип ключа

комбинированныеп покрытия: хромосатинированное

Материал кейса: пластик

Комплектация:

Торцевые головки 1/4" длиной 25 мм (4, 4.5, 5, 5.5, 6-14 мм) - 13 шт.;

Удлиненные торцевые головки 1/4" длиной 50 мм (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм) - 8 шт.;

Трещоточный ключ с быстрым сбросом 1/4";

Карданный шарнир 1/4";

Удлинители 1/4" 2шт. - 50 и 100 мм;

Имбусовые ключи (1.5, 2, 2.5 мм) - 3 шт.;

Вороток-отвертка с присоединительным квадратом 1/4";

Т-образный вороток 1/4";

Торцевые головки-биты 1/4" (РН1, 2; PZ1, 2; Torx: T5, 10, 15, 20, 25, 27, 30; Hex 3, 4, 5, 6; SL4, 5.5, 6.5) - 18 шт.;

Торцевые головки 1/4" E-TX (Е4, 5, 6, 7, 8) - 5 шт.;

Торцовые головки 1/2" (10,11,12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм) - 17 шт.;

Удлиненные торцевые головки 1/2" 50 мм (14, 15, 17, 19, 22 мм) - 5 шт.;

Торцевые головки 1/2" E-TX (Е10, Е11, Е12, Е14, Е16, Е18, Е20, Е24) - 8 шт.;

Трещоточный ключ с быстрым сбросом 1/2";

Удлинители 1/2" 125 и 250 мм;

Карданный шарнир 1/2";

Торцевые головки свечные 1/2" 16 и 21 мм;

Переходник-адаптер для воротка 1/2"х3/8";

Адаптер для бит - SQ 1/2" х HEX 5/16";

Биты 5/16" 30 мм (PH3, 4; SL8, 10, 12; PZ3, 4; TORX T40, T45, T50, T55, T60; Hex 7, 8, 10, 12, 14) - 17 шт.;

Пластиковый кейс.
	шт
	1
	14 404,73
	

	346. 
	Переставные клещи 300 мм


	Материал: CrV

Длина: 300 мм

Мах захват: 80 мм

Мах захват: 2 3/4 дюйм

Покрытие рукояток: обливные

Количество позиций установки: 10

Фиксатор: кнопочный

Толщина губок: 8,5 мм

Покрытие: оксидированне

Вес нетто: 0.59 кг
	шт
	1
	4 123,40
	

	347. 
	Бокорезы диэлектрические усиленные 170 мм


	Вид: бокорезы

Тип: диагональные/боковые

Тип заточки лезвия: обычная

Длина: 170 мм

Диэлектрическое покрытие: есть

Материал губок: сталь 55

Рукоятки-чехлы: двухкомпонентные

Усиленные: да

Сертифицированы по ГОСТ: да
	шт
	1
	1 206,33
	

	348. 
	Набор торцевых головок 12 предметов


	Набор торцовых головок предназначен для работ с крепежом при монтажных и ремонтных работах.

Особенности:

- Высококачественная CrV сталь

- Хромированное покрытие надёжно защищает от коррозии

- Профиль FLANK для быстрого и удобного захвата крепежа

- Надёжной механизм трещотки с углом поворота в 5 градусов и быстрым сбросом

Min размер головки: 8 мм

Max размер головки: 22 мм

Тип головок: 6-гранные

Количество зубьев: 72 шт

Удлинитель трещотки: 125 мм

Присоединительный размер: 1/2 дюйма

Система измерения: метрическая

Биты: SL; PH; PZ; HEX; T(TX)

Количество в наборе: 12 шт

Упаковка: держатель

Вес нетто: 2.1 кг

Посадочный размер трещотки: 1/2 дюйма

Комплектация:

Головки торцевые 1/2 дюйма: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 мм

Трещотка 72 зубца

Удлинитель 125 мм
	шт
	1
	4 529,20
	

	349. 
	Полотно ножовочное 500х40х2


	Материала: Р6М5

Тип: машинное

Толщина: 2

Шаг зуба, мм: 4

Длина, мм: 500

Ширина, мм: 40

Технический стандарт: ГОСТ (аналог) 6645-86
	шт
	1
	2 048,72
	

	350. 
	Термитные спички (25 шт)


	Термитные спички предназначены для зажигания термитно-муфельных шашек, термитной смеси, термитных патронов

Упаковка: 25 шт
	шт
	1
	1 789,61
	

	351. 
	Приспособление для сварки проводов ПТСП-2
	Предназначено для термитной сварки алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (по ГОСТ 839-80 сечением от 40 до 700 мм2) линий электропередачи и петлях (шлейфах) при строительстве и ремонте высоковольтных линий электропередач (ВЛ). ПТСП-2 изготавливается в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 1 и предназначено для использования на открытом воздухе (группа УХЛ 1 по ГОСТ 15150- 69).

Наибольшее сечение свариваемых проводов, мм2: 700

Наименьшее сечение свариваемых проводов, мм2: 40

Наибольший ход подвижных зажимов (суммарный), мм: 70

Наибольшее усилие на рукоятке рабочего винта, H: 30

Размеры (ДхШхВ): 520х320х270 мм

Масса, не более: 12 кг

Коомплектация:

ПТСП-2 - 1 шт.

Паспорт. Инструкция по эксплуатации ПТСП-2
	шт
	1
	48 406,93
	

	352. 
	Термопатрон ПАС-95 
	Термитные патроны ПАС (термопатроны) предназначены для сварки алюминиевых и сталеалюминиевых проводов воздушных линий электропередач.

Диаметр свариваемого провода: 12,3 мм

Диаметр патрона: 43 мм

Высота патрона: 65 мм

Масса патрона: 118 г

[image: image6.png]Hanmeroaie
MAC

| AmounueBbili poBoJ|

|Craneamomunuessiii nposos|

Juaverp | TOCT 839-80 TOCT 839-80
By Tiaverp 0
N nposona, Mapia Merp
nposoza | PO nposona | mposoza, vt

MakcumasbHas
narpysxa H, ne
Menee A/AC





[image: image7.png]TIAC - 95

148707

A120 14,0 AC 95/16 135
AC100/16,7| 13,82
Al 1447 PG 12569 14,67

2205 /4410





	шт
	1
	1 368,58
	

	353. 
	Термопатрон ПАС-120
	Термитные патроны ПАС (термопатроны) предназначены для сварки алюминиевых и сталеалюминиевых проводов воздушных линий электропередач.

Диаметр свариваемого провода: 14,0 мм

Диаметр патрона: 43 мм

Высота патрона: 65 мм

Масса патрона: 140 г
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	шт
	1
	1 555,05
	

	354. 
	Термопатрон ПАС-120
	Термитные патроны ПАС (термопатроны) предназначены для сварки алюминиевых и сталеалюминиевых проводов воздушных линий электропередач.

Диаметр свариваемого провода: 15,8 мм

Диаметр патрона: 43 мм

Высота патрона: 80 мм

Масса патрона: 155 г
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	шт
	1
	1 936,64
	

	355. 
	Термопатрон ПАС-185
	Термитные патроны ПАС (термопатроны) предназначены для сварки алюминиевых и сталеалюминиевых проводов воздушных линий электропередач.

Диаметр свариваемого провода: 17,5 мм

Диаметр патрона: 50 мм

Высота патрона: 100 мм

Масса патрона: 300 г
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	шт
	1
	2 105,46
	

	356. 
	Термопатрон ПАС-240
	Термитные патроны ПАС (термопатроны) предназначены для сварки алюминиевых и сталеалюминиевых проводов воздушных линий электропередач.

Диаметр свариваемого провода: 20,0 мм

Диаметр патрона: 60 мм

Высота патрона: 100 мм

Масса патрона: 360 г
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	шт
	1
	2 317,18
	

	357. 
	Мерная лента 20 м


	Мерная лента предназначена для проведения измерительных и разметочных работ.

Ширина полотна: 10 мм

Материал корпуса: пластик

Длина: 20 м

Толщина полотна: 0.16 мм

Материал полотна: сталь

Механизм сматывания: да
	шт
	1
	965,20
	

	358. 
	Набор матриц для опрессовки НМ-300-ТА серия ПРОФИ (КВТ)


	Набор матриц для опрессовки алюминиевых и алюмомедных наконечников по ГОСТ сечением 16-240 мм

Профиль обжима: шестигранный

Для наконечников и гильз: ТА, ТАМ, ГА

Размеры матриц: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 мм2

Совместимость с гидравлическими прессами:

ПГР-300 ПГРс-300 ПГРс-300А ПГРс-300АМ ПГП-300 ПГП-300А ПГРА-300

Комплектация:

10 матриц гексагональных матриц

пластиковый кейс
	шт
	1
	9 310,60
	


3.2.  Предложение Поставщика должно в полной мере соответствовать предоставленному в п.3.1 перечню поставляемого Товара. 

3.3. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, расходы на транспортировку Товара до места поставки и ее, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника. 

4. Требования к качеству, техническим характеристикам товара требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели.

     Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества, безопасен в эксплуатации, гарантия качества в соответствии с установленными стандартами на Товар и соответствовать заявленным характеристикам в п.3.1 данного Технического задания, при приемке сопровождаться комплектом соответствующих документов на русском языке (паспорт, руководство по эксплуатации и т.д.). 

      Поставляемый Товар должен быть новым, ранее неиспользованным, без дефектов, оригинального заводского производства,  не модифицированным, не восстановленным, без повреждений, без каких – либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.). Поставщик гарантирует, что поставляемый товар не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления. 

4.1.  Документация на поставляемый Товар:

- поставляемый Товар должен быть обеспечен комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации, другую документацию, поставляемую производителем, в том числе гарантийные обязательства. Поставка документации в виде копий не допускается;

- номенклатура и содержание предоставляемой эксплуатационной документации должны быть достаточными для обслуживания и освоения принципов обращения с Товаром.

Является обязательным наличие сертификатов соответствия на Товар, если в соответствии с действующим законодательством такой Товар подлежат обязательной сертификации, а также документа, подтверждающего качество приобретенного Товара (сертификат, формуляр, паспорт, удостоверение о качестве, акт приемки или иной документ, выданный и оформленный в соответствии с обязательными требованиями на поставляемый Товар). Документ о качестве представляется в момент поставки Товара совместно с накладной, счет - фактурой, счетом в зависимости от того, какой документ вручается ранее. Поставка ксерокопий документации (кроме ксерокопий сертификатов) не допускается.

4.2.  Маркировка и упаковка

Поставляемый Товар должен быть оригинального производства, в фирменной упаковке изготовителя, содержащей атрибуты, подтверждающие оригинальное производство товара.

На Товаре должны быть нанесены необходимые стандартные маркировки и другие реквизиты, согласно ГОСТ, ТУ (наименование и обозначение Товара, торговое назначение, фирма-производитель, адрес, страна, назначение, описание опасности, меры безопасности, идентификационные данные партии Товара, дата изготовления, условия хранения) на русском языке.  

Упаковка поставляемого оборудования должна обеспечивать сохранность его от всякого рода повреждений и порчи при её транспортировке и хранении. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов. Не допускается поставка Товара в поврежденной транспортной таре.  

Поставщик несёт ответственность за всякого рода порчу оборудования до приёмки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки или несоблюдения инструкции по хранению.

В случае установления факта поставки Товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара своими силами, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Расходы на экспертизу несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком Договора или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях, расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну. 

При установлении факта ненадлежащего исполнения Договора, Заказчик направляет Поставщику соответствующее извещение в течение 3 (трех) рабочих дней с момента установления данного факта. Заказчик составляет Акт ненадлежащего исполнения Договора, который является основанием для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных Договором.

4.3.  Поставляемый Товар должна принадлежать Поставщику на праве собственности, не состоять в судебном споре, быть никому не проданным, не подаренным, не находиться под залогом, быть свободным от бремени третьих лиц, под арестом или иным запретом не состоять.

4.4. Качество Товара и его технические характеристики должны соответствовать требованиям настоящего Технического задания, а также установленным в Российской Федерации стандартам, техническим условиям, нормам и правилам техники безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим требованиям, сопровождаться (подтверждаться) сертификатом РОССТАНДАРТ,  качественными удостоверениями изготовителя и иными документами, указывающими на соответствие товара установленным  стандартам.

5.  Требования  к условиям поставки товара: 

5.1. Срок поставки товара: поставка товара осуществляется силами Поставщика согласно заявке, подаваемой Заказчиком, и вручается Поставщику в письменной форме или посредством электронной почты.

5.2. Время доставки товара с понедельника по четверг c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 15-00, в пятницу с  9-00 до 11-30, с 13-00 до 14-00 часов (местного времени Заказчика).

5.3. Поставщик обязан доставить Товар, а также представить все принадлежности и документы, относящиеся к товару и иные документы, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать номер договора, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных средств связи. Адресом электронной почты для получения сообщений является ​​​​__________________.

6. Форма, сроки и порядок оплаты за поставляемый Товар. 

Заказчик оплачивает поставляемый Поставщиком Товар в следующем порядке: 100% стоимости Товара, перечисляемой на счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поступления Товара на склад Покупателя и подписания товарной накладной (или УПД– универсального передаточного документа). 

Цена на Товар, в течение срока действия Договора, не может превышать цену, указанную в коммерческом предложении на момент заключения Договора.

7. Правила приемки Товара. 

Приемка Товара по качеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки Продукции  производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-

При приемке Товара осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки: 

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест; 

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации. 

   В выходные, праздничные дни и в нерабочее время получение и приемка Товара не производится.

В случае выявления дефектов участник обязан за свой счет заменить поставленный Товар в течение 1 (одного) рабочего дней.

Специалист 1 категории ОМТС                                   ______________________ Кузнецов Д.И.

Согласовано:

Начальник РЭС                                                                 ______________________ Чайников В.А.

Начальник ВВС                                                               ______________________  Карасев В.А.

Начальник РСС                                             
      ______________________ Олизаренко В.Г.

Начальник СЭЗиС                                        
      ______________________ Круглов М.А.

Начальник СТ                                                                ______________________ Воловодовский В.В.

РАЗДЕЛ 4. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ
Форма 1

ФОРМА СОГЛАСИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

Согласие участника закупки на поставку товаров,

выполнение работ, оказание услуг

Изучив документацию о закупке № ______________________ на _________________ для ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО», в том числе, условия и порядок проведения настоящего мониторинга рыночных предложений, проект договора на выполнение вышеуказанного заказа, мы наименование участника выражаем полное согласие со всеми условиями извещения и документации и готовы выполнить предусмотренные документацией о закупке функции на условиях изложенных в заявке.
Форма 2

ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В МОНИТОРИНГЕ РЫНОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
Опись документов, представляемых для участия в мониторинге рыночных предложений на __________ для нужд ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО».

Настоящим_________________________________________________________

(наименование организации – Участника мониторинга рыночных предложений в электронной форме)

подтверждает, что для участия в данном мониторинге рыночных предложений, нами направляются нижеперечисленные документы:

	№

п/п
	Наименование
	Кол-во страниц
	Номера страниц

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	3. 
	
	
	

	4. 
	
	
	

	5. 
	
	
	

	6. 
	
	
	

	7. 
	
	
	

	8. 
	
	
	

	9. 
	
	
	

	10. 
	
	
	

	11. 
	
	
	

	12. 
	
	
	


Подпись руководителя 

(уполномоченного лица) Участника                                                    /     ФИО    /

                                   м.п.

                                                                                                                                                   Форма 3
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Фирменный бланк участника мониторинга рыночных предложений

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В МОНИТОРИНГЕ РЫНОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

на _______________________

Изучив извещение и документацию о проведении мониторинга рыночных предложений, на ________________________________________________________________ (предмет мониторинга), опубликованное на ЭТП www.torgi82.ru, закупка № __________ [указывается номер мониторинга рыночных предложений на указанном сайте], закупочную документацию, понимая и принимая установленные в них требования и условия мониторинга рыночных предложений, выражаем полное согласие со всеми условиями документации

________________________________________________________________________________, 

(полное наименование участника с указанием организационно-правовой формы) 

предлагает заключить договор на: ____________________________________________________

(предмет договора)
в соответствии нашим предложением и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к заявке на участие в мониторинге рыночных предложений.

Условия исполнения договора:

	№ п.п.
	Наименование
	Предложение
	Примечание

	1.
	Сумма цен за единицу товара
	
	Не более начальной (максимальной) суммы цен за единицу

	2.
	Срок поставки товара (выполнения заявки)
	
	Указывается одно значение в рабочих днях


Настоящая заявка на участие в мониторинге рыночных предложений, имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 календарных дней со дня окончания срока подачи заявок.

Принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства: ____

Настоящим подтверждаем, что:

· против _____________ (наименование участника мониторинга рыночных предложений) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _____________ (наименование участника мониторинга рыночных предложений) банкротом, деятельность _____________ (наименование участника мониторинга рыночных предложений) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа;

[в случае применения упрощенной системы налогообложения] Также сообщаем о применении нами упрощенной системы налогообложения, на основании _______________.

Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в заявке на участие в мониторинге рыночных предложений, заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.

В случае признания нас победителем мониторинга рыночных предложений либо при поступлении в наш адрес предложения о заключении договора, мы берем на себя следующие обязательства:

 - подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями закупочной документации и условиями нашей заявки на участие в мониторинге рыночных предложений.
Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.)

м.п.

Форма 4
ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА МОНИТОРИНГА РЫНОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Анкета Участника закупки

Исполняя наши обязательства и изучив извещение о мониторинге рыночных предложений, в том числе условия и порядок проведения настоящей закупки, описание объекта закупки, проект договора, мы ________________________________________ предоставляем следующие сведения:            

(полное наименование организации на основании учредительных документов или Ф.И.О. участника закупки)


(для юридического лица)
	1.
	Наименование, фирменное наименование (при наличии) участника закупки
	

	2.
	Место нахождения 
	

	3.
	Юридический адрес
	

	4.
	Почтовый адрес 
	

	5.
	Номер контактного телефона (факса)
	

	6.
	Фамилия, имя, отчество руководителя, должность, на основании чего действует
	

	7.
	ИНН участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица)
	

	8.
	ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника мониторинга рыночных предложений *
	

	9.
	КПП участника закупки
	

	10.
	Дата постановки на учет в налоговом органе
	

	11.
	ОГРН участника закупки
	

	12.
	ОКПО участника закупки
	

	13.
	Банковские реквизиты участника закупки
	БИК
	

	
	
	Наименование банка
	

	
	
	Кор.счет
	

	
	
	Расч. счет
	

	
	
	Лицевой счет 

(для учреждений)
	

	14.
	Система налогообложения участника закупки
	ОСН/УСН


· * - при отсутствии ИНН прописывается слово «отсутствует» 

(для физического лица)

	1.
	Фамилия, имя, отчество (при наличии)
	

	2.
	Паспортные данные
	серия _____ номер _________

выдан ____________________

	3.
	Место жительства
	

	4.
	Номер контактного телефона
	

	5.
	ИНН участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица)
	

	6.
	Дата постановки на учет в налоговом органе
	

	7.
	ОГРН участника закупки
	

	8.
	ОКПО участника закупки
	

	9.
	Банковские реквизиты
	БИК
	

	
	
	Наименование банка
	

	
	
	Кор.счет
	

	
	
	Расч. счет
	

	10.
	Система налогообложения участника закупки
	


Форма 5
ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ УЧАСТНИКА О СООТВЕТСТВИИ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

ДЕКЛАРАЦИЯ

Участника закупки о соответствии установленным требованиям

Настоящей Декларацией _________________________________ (далее – Участник) 

(наименование Участника)

подтверждает, на день подачи заявки  ______________________________







(наименование закупки)
- соответствие участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

- непроведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, страховым взносам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При наличии задолженности участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято

- отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках;

- отсутствие в предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках;

- отсутствие на момент проведения Закупки, вступивших в силу и не исполненных решений суда о ненадлежащем исполнении участником закупки обязательств по договорам (контрактам), заключенным с ООО «Севастопольэнерго» на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, одноименных закупаемым товарам, работам, услугам;

- участник закупки не является лицом, местом регистрации, либо местом жительства, либо местом налогового резидентства которого являются государство или территория, включенные в перечень государств и территорий, утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового Кодекса РФ;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях (незаконное вознаграждение от имени юридического лица);

- у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки отсутствуют непогашенные или не снятые судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 УК РФ, а также неприменения в отношении указанных физических лиц административного наказания в виде дисквалификации и наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки;

- участник закупки не является юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.

- участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года №255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.)

м.п.

Форма 6
ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ – УЧАСТНИКА МОНИТОРИНГА РЫНОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. _____________________

_________________________________________________________________________

(число, месяц и год выдачи доверенности прописью)

Организация – Участник мониторинга рыночных предложений
____________________________________________________________________________________

доверяет ____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

паспорт серии ____________№ ___________ выдан ___ «___» _______________________________

представлять интересы ________________________________________________________________

(наименование организации)

на мониторинг рыночных предложений, на _________________________ для нужд ООО «Севастопольэнерго».


В целях выполнения данного поручения он уполномочен предоставлять комиссии по проведению мониторинга рыночных предложений, необходимые документы, подписывать и получать от имени организации-доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись ________________________________            ________________________ удостоверяем.

                                   (Ф.И.О. удостоверяемого)                                    (подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна по    « _____ » _______________20__ г.

Подпись руководителя 

(уполномоченного лица) Участника                                                    /     ФИО    /

                                   м.п.

Форма 7
ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью)

________________________________________________________________________________________

(основной документ, удостоверяющий личность, номер основного документа, удостоверяющего его личность)                  _____________________________________________________________________________________,

(сведения о дате выдачи, сведения о выдавшем указанный документ органе)

Зарегистрированный (ая) по адресу:     ________________________________________________________________________________________

(адрес регистрации по месту жительства)

своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку моих персональных данных Оператором - ООО «Севастопольэнерго» (адрес – 299040, РФ, г. Севастополь, ул. Хрусталева, 44) для размещения в общедоступных источниках в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":

- в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

- в единой информационной системе реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки; 

- в реестре недобросовестных поставщиков;  

- на сайте ООО «Севастопольэнерго»;

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), распространение (в том числе передачу) и уничтожение моих персональных данных, в следующем составе:

- фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего мою личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

- место жительства месте (страна, почтовый индекс, наименования единицы административно-территориального деления страны, муниципального образования, населенного пункта и улицы, номер дома (владения), корпуса (строения) и квартиры);

- идентификационный номер налогоплательщика, присваиваемый налоговым органом Российской Федерации, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;

Также выражаю согласие на получение и передачу моих персональных данных органам местного самоуправления, государственным органам и организациям для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, контроля количества и качества выполняемой работы, прохождения отбора при проведении процедур закупок, в том числе проверки соответствия требованиям предъявляемых Оператором при проведении закупок.

Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных представлено с учетом п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в соответствии с которыми обработка персональных данных, осуществляемая на основе федерального закона либо для исполнения договора, стороной в котором я являюсь, может осуществляться Оператором без моего дополнительного согласия.

Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня его отзыва мною путем подачи Оператору письменного заявления.

"__" _______________ 20__ г.

________________________________________________________________

(подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью)

Форма 8
ФОРМА ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Мониторинг рыночных предложений в электронной форме № _______________, на право заключения договора ____________________________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Суть технического предложения

(в соответствии с Техническим заданием)

	№

п/п
	Наименование товара
	Показатель (характеристика) 

Товара


	Ед. изм.
	Страна происхождения товара

	1
	2
	3
	
	6

	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


Форма 9

ФОРМА КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Коммерческое предложение

на _________________________________

Кому: ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»

От кого:  ____________________________________________________________________________

(наименование, фирменное наименование (при наличии), организационно-правовая форма Участника закупки)

	№

п/п
	Наименование товара
	Страна происхождения 

Товара


	Ед. изм.
	Цена за ед. изм., руб., без НДС
	Цена за ед. изм., руб., с НДС 20 %

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО, сумма цен за единицу:
	
	


*Участник предоставляет коммерческое предложение в формате xls (Excel).

Допускается предоставление коммерческого предложения в нескольких форматах, в т.ч. в формате xls (Excel).

РАЗДЕЛ 5. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Проект Договора 

на поставку товара

г. Севастополь                                                                                         

ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________, действующего на основании ________________________, с одной стороны и ____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________, действующего на основании _____________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По заявке Заказчика (Приложение №2) в соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется передать Заказчику ручной инструмент (далее - Продукция, Товар) в ассортименте, по ценам согласно Спецификации к настоящему Договору (Приложение №1) и соответствующей требованиям, изложенным в Техническом описании (Приложение № 3 к Договору, далее – Техническое описание), в количестве и сроки, указанные в заявке (Приложение №2), а Заказчик обязуется принять и оплатить стоимость заявленной партии Товара. 

1.2. Поставщик гарантирует Заказчику, что поставляемый им Товар не обременен правами третьих лиц и не находится в аресте.

1.3. Ассортимент, количество, цена единицы Товара и стоимость партии Товара определяется согласно спецификации (Приложение №1), указанных в счетах, товарных накладных (либо УПД), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Для целей настоящего Договора Стороны соглашаются с возможностью обмена копиями подписанных документов в письменной форме в виде телекса, факса, направления скан копии документа по электронной почте. При этом оригиналы документов должны быть подписаны и переданы Сторонами друг другу в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты предоставления таких документов электронным способом.

Адреса электронной почты Стороны, используемые в соответствии с настоящим пунктом Договора:

Поставщик __________________

Заказчик ____________________
2. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Качество Товара должно соответствовать санитарным нормам, требованиям государственных, отраслевых стандартов, техническим регламентам, техническим условиям (ГОСТ, ТУ) и иных нормативных документов, установленных в Российской Федерации для данного Товара, и подтверждаться соответствующими документами; 

2.2. Поставщик гарантирует качество Товара, поставляемой с требованиями эксплуатационной документации на данный вид Товара и ответственность перед Заказчиком по всем гарантийным обязательствам.

2.3. Товар должен поставляться в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от повреждения, загрязнения или порчи во время транспортировки. Качество, маркировка, упаковка (тара) Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Явными отступлениями от качества (явными недостатками) Товара в целях настоящего Договора признаются механические повреждения на Товаре, некомплектность Товара, выявить которые возможно при его наружном осмотре.

Скрытыми недостатками Товара в целях настоящего Договора признаются недостатки, которые не могли быть выявлены при обычном способе приемки Товара и выявлены лишь в процессе эксплуатации.

Стороны договорились, предельный срок приемки Товара по количеству, качеству и комплектности составляет не более 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Товара Заказчиком по документам от Поставщика. Стороны договорились о том, что выявленные недостатки Товара за пределами вышеуказанного месячного срока будут считаться Сторонами недостатками/дефектами, выявленными в период гарантийных обязательств Поставщика, и рассматриваться в соответствии с п. 2.5. настоящего договора.

2.5. Поставщик обязан своими силами осуществлять вывоз, ремонт или замену и доставку Заказчику Товара, вышедшего из строя в течение установленного гарантийного срока. В случае поставки некачественного и (или) некомплектного Товара, в том числе выявления скрытых недостатков в процессе эксплуатации, Поставщик своими силами и за свой счет обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения Рекламационного акта (Приложение № 4 - форма), доукомплектовать либо заменить Товар.

2.6. Гарантийный срок на каждую партию поставляемого Товара согласовывается в  соответствующей Заявке. Гарантия Поставщика не распространяется:

- если недостатки или дефекты Товара вызваны действиями Заказчика при его хранении, сборке, монтаже или нарушении Инструкции по эксплуатации, либо явились результатом неправильного использования Товара Заказчиком;

- если Товар был модифицирован Заказчиком без письменного согласия Поставщика;

2.7. В случае обнаружения, при приеме очередной партии Товара, несоответствия Товара требованиям заявки, ассортимента, качества, количества, определенных положениями настоящего Договора, а так же отсутствия необходимой документации Заказчик может отказаться от приема данного Товара, требовать возмещения причиненных убытков, а также расторжения настоящего Договора. 

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Заявки на поставку Товара передаются Заказчиком по форме Приложения №2, путем отправки факсимильного сообщения, либо сообщения по электронной почте на адрес Поставщика, указанный в Договоре. 
Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение _____ рабочих дней. Минимальная партия Продукции составляет – 1 единица любого наименования.
3.2. Поставка Товара осуществляется партиями по заявке Заказчика, за счет Поставщика по адресу: РФ, г. Севастополь, ул. Хрусталева 44.

Поставка Товара осуществляется по рабочим дням с понедельника по четверг c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 15-00, в пятницу c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 14-00 часов (местного времени Заказчика).

3.3. Поставка Товара осуществляется представителями компании (при наличии удостоверяющих документов), без привлечения третьих лиц, предварительно согласовав дату и время доставки продукции с Заказчиком: Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки Товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать номер договора, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение должно быть направлено Заказчику путем использования электронной почты.

3.4. Поставщик обязан доставить Товар своим транспортом, за свой счет, а также представить все принадлежности и документы (декларацию о соответствии таможенного союза, сертификат качества) относящиеся к Товару и иные документы, обязательные для данного вида Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.5. Заказчику (Грузополучателю) одновременно с Продукцией должны быть предоставлены оригиналы следующих документов:

- счет на оплату – в 1 (одном) экземпляре для Заказчика; Не допускается использование факсимильной или электронно-цифровой подписи при оформлении счета.

- товарная накладная (форма ТОРГ-12) или УПД в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для Поставщика и Заказчика, оба экземпляра предоставляются Заказчику после поступления Продукции в адрес Заказчика. Товарная накладная ТОРГ-12 оформляется в соответствии с унифицированной формой, утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.1998 № 132. Поставщиком в обязательном порядке делается отметка в строках: отпуск груза разрешил, главный бухгалтер, отпуск груза произвел. Не допускается использование факсимильной или электронно-цифровой подписи при оформлении товарной накладной (форма ТОРГ-12).

- оригинал счета-фактуры (в случае предоставления товарной накладной, если Поставщик является плательщиком НДС). Счета-фактуры составляются по форме утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 года № 1137 и оформляются в соответствии с положениями статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации. Подписывать счета-фактуры могут руководитель и главный бухгалтер, либо уполномоченное лицо, действующее на основании доверенности с приложением заверенных копий: соответствующей доверенности и документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность. Не допускается использование факсимильной или электронно-цифровой подписи при  оформлении счета-фактуры.
- Сертификаты качества, паспорта на Товар, инструкции по эксплуатации.

- Таможенную декларацию с отметкой таможенного органа о «Выпуске для внутреннего потребления» (если применимо).

3.6. Датой поставки считается дата, указанная представителем Заказчика на соответствующих товаросопроводительных документах, предоставленных Поставщиком, о приеме продукции. Товар считается переданным Поставщиком с момента получения Заказчиком Товара по факту, согласно условиям настоящего Договора и соответствующей, надлежащим образом оформленной товарной накладной Поставщика.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Общая цена Договора составляет 600 000 рублей, 00 копеек, включая налог на добавленную стоимость (20%) / НДС не облагается.
4.2. Заключение Договора не обязывает Заказчика заказать и принять Товар на сумму, установленную п. 4.1. настоящего Договора, при этом Заказчик не несет ответственности за неполную выборку Товаров на указанную в п. 4.1 Договора Общую цену Договора. 

4.3. Поставщик не вправе требовать от Заказчика увеличения цены Договора.
4.4. Цена Договора включает в себя стоимость Продукции, тары, упаковки, маркировки, все налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, транспортные расходы до места доставки согласно Спецификации, расходы по страхованию, хранению Продукции и выполнению погрузочных работ, а также все иные расходы. В случае поставки Продукции иностранного производства цена соответствующей Продукции включает в себя и все таможенные платежи, связанные с таможенным оформлением Продукции для выпуска в свободное обращение на территории Российской Федерации.
4.5. Оплата Товара производится на основании счета на оплату, в рублях, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Фактом оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.6. Заказчик оплачивает поставляемую Поставщиком продукцию в следующем порядке: 100% стоимости партии продукции, путем перечисления средств на счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поступления Продукции и подписания товарной накладной.

4.7. Заказчик, по собственному усмотрению, может произвести предоплату за Товар.

4.8. Заказчик оплачивает отпускаемую Поставщиком Продукцию по ценам за единицу Продукции, которые не могут превышать цен, указанных в Спецификации (Приложение №1) к настоящему Договору, кроме случаев определенных действующих законодательством РФ.

5. ПРИЕМКА ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА

5.1. Приемка Товара по количеству и качеству производится Заказчиком в момент получения Товара по товарной накладной или УПД Поставщика, в соответствии с инструкциями Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.1965 г., № П-7 от 25.04.1966 г. 

5.2. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать ГОСТам, ОСТам, и другим применимым стандартам и техническим условиям в Российской Федерации. Качество Товаров должно подтверждаться Поставщиком сертификатами качества, паспортами на изделие, свидетельствами и/или иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации для подтверждения качества соответствующих Товаров.

5.3. Приемка Товара осуществляется только при наличии накладных документов Поставщика. 

5.4. Поставщик обязуется поставить Товар в соответствии со спецификацией. Качество, комплектность и иные условия касательно свойств и/или характеристик Товара, поставляемые по заявке Заказчика, должны соответствовать условиям Приложения №3 к настоящему Договору.

5.5. Приемка считается произведенной своевременно, если проверка количества, качества и комплектности Товара окончена в установленные сроки, за исключением случаев обнаружения скрытых недостатков, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного Товара проверке и были выявлены лишь в процессе эксплуатации, обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования и/или хранения Товара, однако не позднее даты истечения Гарантийного срока.

5.6. Поставщик обязан обеспечить наличие у лица, которое фактически осуществляет передачу Товара, доверенности на право составления и подписания от имени Поставщика любых актов, связанных со сдачей-приемкой партии Товара по количеству и качеству, в том числе на право подписи от имени Поставщика акта о ненадлежащем качестве поставляемого Товара, а также право на получение от Заказчика претензий по качеству и количеству поставляемого Товара.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ТОВАР

6.1. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели, утраты Товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания уполномоченным представителем Заказчика товарной накладной или УПД Поставщика. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Поставщик и Заказчик несут ответственность в соответствии с настоящим Договором, а в остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Поставщик гарантирует соответствие Товара требованиям, указанным в Техническом описании, а также то, что право Поставщика распоряжаться Товаром является законным, что Товар не является предметом залога, под арестом не состоит, свободен от прав третьих лиц, соответствует применяемой к Товарам данного вида нормативно-технической документации.

7.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара (недопоставка, поставка некомплектной, некачественной, не соответствующей номенклатуре, контрафактной Продукции) Заказчик вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере 1 % стоимости, непоставленной партии Товара за каждый день просрочки. В случае просрочки поставки более чем на 1 рабочий день, настоящий Договор по требованию Заказчика может быть расторгнут. При этом Заказчик имеет право требовать возмещения убытков.

7.4. В случае поставки Товара несоответствующего качества и несвоевременной его замены в сроки, указанные в договоре Заказчик вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере 1 % стоимости поставленного Товара несоответствующего качества за каждый факт такого нарушения.

7.5. За несвоевременную или неполную оплату партии Товара, Поставщик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день фактической оплаты от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты, но не более 10 процентов от неуплаченной суммы. 

7.6. Стороны пришли к соглашению о том, что к отношениям сторон положения статьи 317.1 ГК РФ не подлежит применению. 

7.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7.8. Исполнитель обязуется соблюдать конфиденциальность персональных данных, полученных при исполнении условий настоящего Договора, и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, принимать необходимые меры, направленные на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, лесные пожары и другие стихийные бедствия.

8.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, обязана в срок не более 5 дней известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

8.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление одной из сторон о невозможности выполнения принятых по настоящему Договору обязательств, лишает сторону ссылаться на любое вышеуказанное в данном разделе обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу (считается заключенным) с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2025г. Договор действует до момента поставки продукции на общую цену договора, либо до истечения срока действия договора, в зависимости от того, какой момент наступит ранее. Истечение срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по нему в порядке пункта 3 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом окончательная стоимость Договора определяется суммой подписанных товарных накладных отгруженного Товара Поставщиком и полученным Заказчиком, согласно заявок Заказчика, в течение срока действия Договора.

9.2. Настоящий Договор может быть изменен, расторгнут, дополнен, продлен на новый срок по соглашению сторон либо по иным основаниям, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом Поставщика за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения, в случае:

- не поставки Товара, ассортимент, количество, цена и сроки поставки которого согласованы Сторонами в соответствии с условиями настоящего Договора;

- поставки Товара ненадлежащего качества, не соответствующего Техническому заданию, маркированного ненадлежащим образом;

- несвоевременной замены Товара несоответствующего качества;

- систематического, более двух раз, нарушения Поставщиком условий настоящего Договора, в том числе, сроков поставки Товара. Поставщик не вправе предъявлять к Заказчику какие-либо требования о возмещении убытков и уплаты штрафных санкций в связи с таким расторжением. Договор считается расторгнутым с даты, указанной Заказчиком в уведомлении о расторжении Договора. При этом Стороны производят сверку расчетов. 
9.4. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его неисполнение.

9.5. Договор составлен в форме электронного документа. После заключения Договора Стороны вправе изготовить копию Договора на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны обязуются все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору, разрешать путем переговоров. При этом заинтересованная сторона направляет другой стороне письменную претензию средствами предусмотренными Договором. Ответ на претензию должен быть направлен не позднее 10 рабочих дней с момента ее получения.

10.2. В случае если Стороны по договору не пришли к мирному урегулированию возникшего спора, то такой спор, возникающий из настоящего Договора или в связи с ним, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Севастополя.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме и скрепляются печатями и подписями уполномоченных лиц каждой из Сторон.

11.2. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его почтовому адресу.

Стороны признают юридическую силу документов, полученных способами, предусмотренными настоящим пунктом, за исключением случаев, предусмотренных Договором, когда требуется обязательное направление оригиналов документов.

Стороны обязуются направлять друг другу оригиналы документов, в течение 3 (трех) календарных дней с момента их подписания, используя в случае необходимости курьерскую связь. Не допускается подписание оригиналов первичных и иных документов факсимильной или электронной подписью.
11.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

11.4. К Договору прилагаются:

- Спецификация;

- Форма заявки;

- Техническое описание;

- Форма рекламационного акта

11.5. В случае изменении адресов, банковских реквизитов, а также иных, влияющих на исполнение Договора обстоятельств, Стороны незамедлительно информируют об этом друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их изменения. 

11.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются  действующим законодательством  РФ.

11.7. Настоящий Договор и вся информация, которая связана с ним, считается конфиденциальной информацией. Поставщик обязуется не раскрывать конфиденциальную информацию третьим лицам на протяжении срока действия настоящего Договора.

11.8. Поставщик обязуется не передавать (не уступать) третьим лицам права требования по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

12. АДРЕСА МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	ПОСТАВЩИК

 __________________/                                      /
               м.п.
	ЗАКАЗЧИК

ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»
Юридический адрес: РФ, 299040

г. Севастополь, ул. Хрусталева ,44

Почтовый адрес: РФ, 299040

г. Севастополь, ул. Хрусталева ,44

Тел. (8692) 53-96-54  

ОГРН 1179204000964

ИНН/ КПП 9201519473/920101001,

ОКПО 06651615

Р/с 40702810310280012896 

СФ АБ «РОССИЯ»

К/с 30101810835100000107

БИК 043510107

р/с 40702810100630000273 

АО "ГЕНБАНК",г.СИМФЕРОПОЛЬ

БИК 043510123 

К/с 30101810835100000123

р/с 40702810441580000618 

«РНКБ БАНК (ПАО), г. СИМФЕРОПОЛЬ

БИК 043510607, 

К/с 30101810335100000607
__________________/                                      /
               м.п.


Приложение 1
к Договору
спецификация

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед. изм., руб., без НДС
	Цена за ед. изм., руб., с НДС 20%
	Сумма, руб. с НДС 20%/ без НДС
	Страна происхождения товара

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Приложение 2
к Договору 

ЗАЯВКА №__ от «__» _________  202__ г.

	№
	Наименование
	Кол-во
	Ед. изм.
	Стоимость руб. с НДС

(НДС не облагается)
	Примечание

	
	
	
	
	Единицы
	Всего
	

	1
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                                   ИТОГО:

                                                                                                                   В том числе НДС:          

Всего наименований_______  , на сумму: __________руб., 

В т.ч. НДС: ________________________.

    1. Расчеты за поставляемую Продукцию осуществляются без предоплаты, с последующей оплатой в течение 7  рабочих дней после приёма Продукции Заказчиком.
     2. Поставка продукции осуществляется за счет Поставщика по адресу: РФ, г. Севастополь, ул.Хрусталева 44.

     3. Срок поставки Продукции после согласования Заявки ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» – _____  рабочий(их) день(ей).

     4. Поставщик гарантирует качество поставленного Товара в течение ______ месяцев с даты поставки.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



ФОРМА ЗАЯВКИ СОГЛАСОВАНА

ПОДПИСИ СТОРОН
                 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Приложение 3
к Договору

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

(данное Приложение оформляется на этапе заключения Договора между Поставщиком и Заказчиком, при этом Техническое описание (условия, требования, характеристики и т.п.)

данного Приложения, должны полностью соответствовать требованиям, установленным в

п.3 Технического задания настоящей документации.)
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Приложение 4
к Договору

ФОРМА РЕКЛАМАЦИОННОГО АКТА

Рекламационный акт №____

от ____.____20__ г.

	1
	Предприятие-поставщик
	

	2
	Номер, дата договора поставки

(спецификации) на поставку продукции
	

	3
	Наименование продукции
	

	4
	Количество продукции в партии, шт.
	

	5
	Дата поступления продукции
	

	6
	Дата проведения входного контроля
	

	7
	Подразделение, производившее входной контроль
	

	8
	Контрольные операции
	

	9
	Количество забракованной продукции, шт.
	

	10
	Количество некомплектной продукции, шт.
	

	11
	Выявленные дефекты
	

	12
	Фото
	


Должность лица,

производившего входной контроль   ___________________________    Фамилия И.О.

                                                                                 (подпись)

Руководитель по направлению         ____________________________    Фамилия И.О.

                                                                                (подпись)

ФОРМА РЕКЛАМАЦИОННОГО АКТА СОГЛАСОВАНА

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



РАЗДЕЛ 6. РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ
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Прилагается отдельным файлом.
Лист согласования
к документации

Мониторинг рыночных предложений на поставку ручного инструмента для нужд
ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» на 2025 г.
	№ п/п
	Должность
	ФИО
	Подпись
	Дата

	1
	Инженер ОМТС Филиала ООО «МСК» в г. Севастополе (Инициатор)
	Моторная А.В. 
	
	

	2
	Заместитель главного инженера по эксплуатации сетей  ООО «Севастопольэнерго» 
	Иваненко С.А.
	
	

	3
	Главный бухгалтер ООО «Севастопольэнерго»
	Скрябина Е.А.
	
	

	4
	Зам. начальника управления - начальник отдела правового обеспечения Филиала ООО «МСК» в г. Севастополе
	Агапова И.В.
	
	

	5
	Директор по капитальному строительству и инвестициям Филиала ООО «МСК» в г. Севастополе
	Киктенко Д.П.
	
	

	6
	Заместитель директора по безопасности Филиала ООО «МСК» в г. Севастополе
	Радченко В.Б.
	
	

	7
	Начальник ПЭО ООО «Севастопольэнерго»
	Плетнёва О.Е.
	
	


                            ПОСТАВЩИК:











 ______________________ /                               /


                    м.п.








                            ЗАКАЗЧИК:


ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»


  


  __________________ /                            /


               м.п.








                            ПОСТАВЩИК:














 ______________________ /                               /


                    м.п.








                            ЗАКАЗЧИК:


ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»


      








 __________________ /                                   /


               м.п.








                            ПОСТАВЩИК:


     








__________________/                                      /


               м.п.











                            ЗАКАЗЧИК:


ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»








__________________/                                      /


               м.п.

















                              ЗАКАЗЧИК:


ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»


  








_________________ /                            /


            м.п.








                            ПОСТАВЩИК:

















__________________/                                      /


               м.п.








                            ЗАКАЗЧИК:


ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»











__________________/                                      /


               м.п.











