**

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ

**Запрос ценовых предложений для заключения договора с этапом переторжки**

***(участники закупочной процедуры имеют возможность улучшить свое ценовое предложение после окончания подачи заявок и публикации протокола)***

- контактное лицо электронной площадки: Голобоков Дмитрий Николаевич +7(988)345-47-47.

Сведения об организаторе:

- Молокова Илона, Molokova@mriyaresort.com – по процедурным вопросам

**Наименование предмета договора (лота):**

**– ЛОТ 1. Вывески Вилла-кафе для нужд ООО «МРИЯ.ГАСТРО»**

**Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю):** нет.

Место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д.9

Условия поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): доставка товара за счет поставщика.

**Основные характеристики товара**

**Согласно техническому заданию во вложении лота закупки**

**Требование к составу заявки**: ценовое предложение, предложение о реальном сроке поставки, форме поставки (доставка или самовывоз), в случае предложения эквивалентного товара - основные технические характеристики этого товара, карточка организации (с контактным номером телефона и электронной почты).

**Для юр. Лица:**

- Устав

-ОГРН

-ИНН

-ЕГРЮЛ

-Приказ на руководителя

- Решение о назначении/протокол

**Для физ. Лица:**

-ОГРНИП

-выписка из ЕГРИП

-ИНН

-копия паспорта

**Ход проведения закупки:** после завершения подачи заявок, Заказчик публикует протокол рассмотрения заявок и назначает временной промежуток переторжки. На протяжении этого времени все участники, подавшие заявки и допущенные до участия по результатам, опубликованным в протоколе рассмотрения заявок, могут улучшить свое ценовое предложение. Увеличение цены относительно ранее поданного ценового предложения недопустимы, такие заявки подлежат отклонению на этапе подведения итогов.

**Минимальное ценовое предложение указывается в протоколе рассмотрения заявок**

**Условия участия в закупке:** Размер тарифа составляет 1% от предлагаемого участником ценового предложения.

1. Оплата тарифа в процедуре, где НМЦД не определена, осуществляется победителем закупки после подведения итогов данной процедуры (опубликования Заказчиком итогового протокола процедуры) путем списания средств с лицевого счета участника, либо если средства отсутствуют на лицевом счету, оплаты счета, выставленного Оператором. Срок оплаты такого счета составляет три дня с момента его получения Участником на электронную почту, указанную в личном кабинете при регистрации в Системе.

В случае просрочки оплаты счета Участник обязан уплатить пеню в размере 1% от суммы задолженности в день.

**Ускоренная аккредитация и зачисление денежных средств для участников закупок, проводимых Заказчиками секции ООО "МРИЯ" - бесплатны.**

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

**На изготовление, поставку и монтаж вывесок для ресторана «Вилла кафе» расположенного по адресу: г. Ялта, с. Оползневое, улица генерала Острякова 9, для нужд ООО «МРИЯ.ГАСТРО».**

1. **Наименование закупаемых Товаров:**

1.1 Таблица с количеством техническим заданием:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование** | **Ед. изм.** | **ТЗ (описание/ состав)** | **Кол-во** | **Возможность аналога** |
| 1 | Вывеска «Вилла кафе. Ресторан для души» | шт. | Общие размеры вывески 3330х700мм. Предложенный заказчиком способ изготовления: Лицевая часть отдельно стоящих объемных букв - акрил молочный 3 мм оклейка пленкой 8500 торец пластик ПВХ 4 мм оклейка пленкой 641, задняя часть пластик ПВХ 5 мм. Подсветка букв модули ELF SOL II, блок ip 67, соединяющие буквы провода закрыты в узкий пластиковый кабель канал выкрашенный (или заводской оттенок) в цвет коричнево-серой отделки стены. Исполнителю необходимо самому продумать и предложить заказчику способ крепления вывески к стене здания и сделать предварительный выезд для определения способа вывода питания.  Обязательно в расчётах учесть ветровые нагрузки и другие климатические условия существующие в месте установки. Конструкция должна исключать возможность травмирования людей при эксплуатации и обслуживании. Все электрические соединения должны быть выполнены согласно действующим нормам и правилам электробезопасности. Гарантия на конструкцию, материалы и монтаж не менее 2х лет. Для монтажа вывески на козырьке здания потребуется строительство лесов (снизу ступеньки лестницы) и работы после 21:00 в ночное время. **Исполнителю так же необходимо предложить свой – альтернативный вариант исполнения вывески.** Макет: <https://disk.yandex.ru/d/dqBAeYnO-9Lj8Q> **Изготовление и монтаж до 17 апреля** **Ниже визуализация вывесок на месте монтажа:** | 2 | да |
| 2 | Вывеска «ВК» | шт. | Общие размеры вывески 950х880мм. Предложенный заказчиком способ изготовления: Лицевая часть отдельно стоящих объемных букв - акрил молочный 3 мм оклейка пленкой 641, торец пластик ПВХ 4 мм оклейка пленкой 641, задняя часть пластик ПВХ 5 мм. Исполнителю необходимо самому продумать и предложить заказчику способ крепления вывески к стене здания и сделать предварительный выезд для замеров. Вывеска без подсветки  Обязательно в расчётах учесть ветровые нагрузки и другие климатические условия существующие в месте установки. Конструкция должна исключать возможность травмирования людей при эксплуатации и обслуживании. Все электрические соединения должны быть выполнены согласно действующим нормам и правилам электробезопасности. Гарантия на конструкцию, материалы и монтаж не менее 2х лет.  **Исполнителю так же необходимо предложить свой – альтернативный вариант исполнения вывески.  Изготовление и монтаж до 17 апреля** Макет: <https://disk.yandex.ru/d/dqBAeYnO-9Lj8Q> | 1 | да |
|  | Вывеска панель-кронштейн с подсветкой | шт. | Общие размеры вывески 800х300мм. Предложенный заказчиком способ изготовления: Лицевая часть вывески - акрил молочный 3 мм оклейка пленкой 8500, торец - композит 4 мм, кронштейн металлический длинной 250мм от стены и крашеный в цвет композита на торце вывески. Подсветка модулями ELF SOL II, блок ip 67. Исполнителю необходимо самому продумать и предложить заказчику способ крепления вывески к стене здания и сделать предварительный выезд для определения способа вывода питания. Стена сделана из аквапанелей(гипсокартон) на обрешетке с декоративными элементами сверху. Необходимо пробуриться до несущей стены и закрепиться к ней через несколько шпилек, чтобы надежно закрепить конструкцию.  Обязательно в расчётах учесть ветровые нагрузки и другие климатические условия существующие в месте установки. Конструкция должна исключать возможность травмирования людей при эксплуатации и обслуживании. Все электрические соединения должны быть выполнены согласно действующим нормам и правилам электробезопасности. Гарантия на конструкцию, материалы и монтаж не менее 2х лет. **Исполнителю так же необходимо предложить свой – альтернативный вариант исполнения вывески.  Изготовление и монтаж до 17 апреля** Макет: <https://disk.yandex.ru/d/dqBAeYnO-9Lj8Q> | 1 | да |

**Обоснование (дефектный акт) целесообразности закупки**

2.1. С целью привлечения внимания потенциальных клиентов, необходимо установить заметную и привлекательную вывеску, которая будет выделяться среди других объектов.  
Яркая и заметная вывеска поможет сделать кафе легко узнаваемым для проходящих мимо людей.

1. **Место доставки, сроки и порядок поставки товара**
   1. Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.
   2. Срок поставки и монтажа на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 30 календарных дней. Срок монтажа Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. **Общие сведения**

* 1. Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
  2. Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

1. **Требования к упаковке и маркировке**
   1. Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
   2. Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.
2. **Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.**
   1. Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 24 месяца и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД. Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.
   2. В случае обнаружения дефектов или неисправностей изготовитель обязуется устранить их в течение 14 рабочих дней.
3. **Требования по соответствию товаров определенным стандартам.**
   1. Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).
4. **Дополнительные требования**
   1. Документация на вывеску должна включать чертежи и спецификации материалов.
   2. Все работы должны проводиться квалифицированными специалистами с соответствующим опытом и квалификацией.
5. **Порядок расчётов**
   1. Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
   2. Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.