**

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ

**Запрос ценовых предложений для заключения договора с этапом переторжки**

***(участники закупочной процедуры имеют возможность улучшить свое ценовое предложение после окончания подачи заявок и публикации протокола)***

- контактное лицо электронной площадки: Голобоков Дмитрий Николаевич +7(988)345-47-47.

Сведения об организаторе:

- Молокова Илона, Molokova@mriyaresort.com – по процедурным вопросам

**Наименование предмета договора (лота):**

**– ЛОТ 1. Комплект этикеток для вин линейки Азур 2024 для нужд ООО «МРИЯ.ПРО»**

**Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю):** нет.

Место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д.9

Условия поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): доставка товара за счет поставщика.

**Основные характеристики товара**

**Согласно техническому заданию во вложении лота закупки**

**Требование к составу заявки**: ценовое предложение, предложение о реальном сроке поставки, форме поставки (доставка или самовывоз), в случае предложения эквивалентного товара - основные технические характеристики этого товара, карточка организации (с контактным номером телефона и электронной почты).

**Для юр. Лица:**

- Устав

-ОГРН

-ИНН

-ЕГРЮЛ

-Приказ на руководителя

- Решение о назначении/протокол

**Для физ. Лица:**

-ОГРНИП

-выписка из ЕГРИП

-ИНН

-копия паспорта

**Ход проведения закупки:** после завершения подачи заявок, Заказчик публикует протокол рассмотрения заявок и назначает временной промежуток переторжки. На протяжении этого времени все участники, подавшие заявки и допущенные до участия по результатам, опубликованным в протоколе рассмотрения заявок, могут улучшить свое ценовое предложение. Увеличение цены относительно ранее поданного ценового предложения недопустимы, такие заявки подлежат отклонению на этапе подведения итогов.

**Минимальное ценовое предложение указывается в протоколе рассмотрения заявок**

**Условия участия в закупке:** Размер тарифа составляет 1% от предлагаемого участником ценового предложения.

1. Оплата тарифа в процедуре, где НМЦД не определена, осуществляется победителем закупки после подведения итогов данной процедуры (опубликования Заказчиком итогового протокола процедуры) путем списания средств с лицевого счета участника, либо если средства отсутствуют на лицевом счету, оплаты счета, выставленного Оператором. Срок оплаты такого счета составляет три дня с момента его получения Участником на электронную почту, указанную в личном кабинете при регистрации в Системе.

В случае просрочки оплаты счета Участник обязан уплатить пеню в размере 1% от суммы задолженности в день.

**Ускоренная аккредитация и зачисление денежных средств для участников закупок, проводимых Заказчиками секции ООО "МРИЯ" - бесплатны.**

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**ЛОТ №1. Комплект этикеток для вин линейки Азур для нужд ООО «МРИЯ.ПРО»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Тираж, шт.** |
| 1. **Комплект этикеток «Вино сухое Розовое» 2024** | | |
| **1** | **Лицевая этикетка «Вино сухое Розовое» 2024** | **5 076** |
| **2** | **Контрэтикетка «Вино сухое Розовое» 2024** | **5 200** |
| 1. **Комплект этикеток «Вино сухое белое» 2024** | | |
| **2** | **Лицевая этикетка «Вино сухое белое» 2024** | **13 196** |
| **3** | **Контрэтикетка «Вино сухое белое» 2024** | **13 520** |
| 1. **Комплект этикеток «Вино сухое красное» 2024** | | |
| **4** | **Лицевая этикетка «Вино сухое красное» 2024** | **10 151** |
| **5** | **Контрэтикетка «Вино сухое красное» 2024** | **10 400** |

**Техническое задание**

**на этикеточную продукцию.**

Этикеточная продукция должна быть предназначена для оформления бутылок стеклянных винодельческих с алкогольной продукцией объемом 0.75 л.

Технические характеристики Этикеточной продукции

САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ в рулонах:

- рулоны должны быть намотаны на картонные шпули (втулки), внутренний диаметр которых составляет 76 мм, толщина стенки шпули (втулки) – 4 мм;

- смещение слоев рулона при намотке не более ±1 мм;

- тип намотки – 2



- рулоны должны легко разматываться, не допускается склейка слоев между собой;

- не допускается просечка и надрыв кромки силиконизированной бумаги для этикеток;

- рулоны должны иметь плотную и равномрную намотку, торцевая поверхность не должна иметь выступов, впадин, надрывов.

- поверхность этикеточной продукции должна быть ровной;

- на этикеточной продукции не допускается наличие трещин, царапин, вмятин, следов клея и масла;

- полиграфическое исполнение должно соответствовать утвержденному оригинал-макету, допустимое несовмещение красок – не более 0,2 мм без искажения рисунка и текста;

- отклонение по цвету не должно превышать ∆Еmax = 3,0; по пастельным тонам ∆Еmax = 2,0;

- цвет, текст и рисунок должны соответствовать утвержденному оригинал-макету;

- не допускается наличие на готовой этикеточной продукции следующих дефектов: шаблонирование, тенение, смазывание краски и печати, отмарывание краски на оборотной стороне, полошение, пыление бумаги, двоение на печатном оттиске, муар, непропечатка, несовмещение красок, перекос, перетискивание краски, разнооттеночность оттисков, серая печать, пятнистость, жирный оттиск.

- должна соблюдаться полная пропечатка участков изображения и текста с полным воспроизведением всех элементов изображения без отмарывания и склеивания оттисков;

- в нанесенном слое фольги не допускаются неровные края, увеличение изображения, разрывы материала; должно соблюдаться совмещение рельефного изображения с рисунком; допускается несовпадение не более 0,4 мм. Должна быть полная проработка деталей изображения; давление должно быть распределено по всей площади тиснения равномерно; высота конгревного тиснения должна быть явно выступающей над поверхностью бумаги; не допускается натиск от краев конгревного штампа;

- не допускается полное и частичное отсутствие лакового покрытия на этикеточной продукции, кроме мест, утвержденных на оригинал-макете; в слое лака не допускаются потеки, трещины, пузыри,

- допустимое несовмещение деталей печатного изображения и тиснения (конгрева) не более 0,2 мм;

- текстовая, знаковая, графическая, цветовая и иная информация, приводимая на этикеточной продукции, должна быть четкой и разборчивой;

- этикетка должна быть без запаха;

**1. Комплект этикеток «Вино сухое Розовое» 2024 года**

**(лицевая этикетка -5 076 шт, контрэтикетка – 5 200 шт).**

Лицевая этикетка самоклеящаяся в рулонах:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование параметров | Параметры |
| Размер этикетки | 80х125 |
| Диаметр бобины | Не более 270 мм |
| Печать | Офсетная печать |
| Количество красок | 4+0 |
| Дополнительная обработка | Лак матовый сплошной для защиты цвета, выборочный лак на логотипе АЗУР , фигурная вырубка согласно контуру в макете |
| Бумага | Opaline |
| Толщина бумаги | не менее 154 мкм |
| Толщина подложки | не менее 63 мкм |
| Расстояние между этикетками | 3 мм |
| Липкий слой | Постоянный |
| Температура эксплуатации | -20 до +70°С (данный диапазон является конкретным значением) |
| Тираж | 5 076 |

Контрэтикетка самоклеящаяся в рулонах:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование параметров | Параметры |
| Размер этикетки | 80х125 |
| Диаметр бобины | Не более 270 мм |
| Печать | Офсетная печать |
| Количество красок | 1+0 |
| Дополнительная обработка | Лак матовый с окном, нумерация |
| Бумага | Полуглянец |
| Толщина бумаги | не менее 154 мкм |
| Толщина подложки | не менее 63 мкм |
| Расстояние между этикетками | 3 мм |
| Липкий слой | Постоянный |
| Температура эксплуатации | -20 до +70°С (данный диапазон является конкретным значением) |
| Тираж | 5 200 |

Заказчиком определяется количество видов контрэтикетки и содержание оригинал-макета в соответствии с действующим законодательством, нормативно-технической документацией, производственным планом и маркетинговой политикой, а также внесение необходимых изменений.

Этикеточная продукция изготавливается в течение 14 дней после подачи заявки.

Подбор и согласование Pantone осуществляется методом направления заказчиком поставщику оригинал-макетов и образцов-эталонов напечатанных этикеток и оригинал-макетов информационной продукции, которые при последующих заказах служит ориентиром как УТВЕРЖДЕННЫЙ образец цвета.

Подбор и согласование типа подложки осуществляется перед заключением договора поставки при помощи проведения производственных испытаний.

Поставщик должен предоставить заказчику образцы-эталоны этикеточной продукции, согласование которых осуществляет отдел маркетинга.

Упаковка и маркировка этикеточной продукции:

Этикеточная продукция должна быть помещена в транспортную упаковку, обеспечивающую целостность изделий.

Маркировка должна содержать необходимую информацию согласно ТР ТС 005/2011 и должна быть приведена в сопроводительных документах.

Транспортная маркировка должна содержать манипуляционные знаки, основные, дополнительные и информационные надписи согласно ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».

Образец контрэтикетки: Согласования образца перед запуском всего тиража.

Макеты  <https://disk.yandex.ru/d/N96nAaKRK5qEvA>

1. **Комплект этикеток «Вино сухое белое» 2024 года (лицевая этикетка 13 196 шт., контрэтикетка- 13 520 шт.)**

Лицевая этикетка самоклеящаяся в рулонах:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование параметров | Параметры |
| Размер этикетки | 80х125 |
| Диаметр бобины | Не более 270 мм |
| Печать | Офсетная печать |
| Количество красок | 4+0 |
| Дополнительная обработка | Лак матовый сплошной для защиты цвета, выборочный лак на логотипе АЗУР, фигурная вырубка согласно контуру в макете |
| Бумага | Opaline |
| Толщина бумаги | не менее 154 мкм |
| Толщина подложки | не менее 63 мкм |
| Расстояние между этикетками | 3 мм |
| Липкий слой | Постоянный |
| Температура эксплуатации | -20 до +70°С (данный диапазон является конкретным значением) |
| Тираж | 13 196 |

Контрэтикетка самоклеящаяся в рулонах:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование параметров | Параметры |
| Размер этикетки | 80х125 |
| Диаметр бобины | Не более 270 мм |
| Печать | Офсетная печать |
| Количество красок | 1+0 |
| Дополнительная обработка | Лак матовый с окном, нумерация |
| Бумага | Полуглянец |
| Толщина бумаги | не менее 154 мкм |
| Толщина подложки | не менее 63 мкм |
| Расстояние между этикетками | 3 мм |
| Липкий слой | Постоянный |
| Температура эксплуатации | -20 до +70°С (данный диапазон является конкретным значением) |
| Тираж | 13 520 |

Заказчиком определяется количество видов контрэтикетки и содержание оригинал-макета в соответствии с действующим законодательством, нормативно-технической документацией, производственным планом и маркетинговой политикой, а также внесение необходимых изменений.

Этикеточная продукция изготавливается в течение 14 дней после подачи заявки.

Подбор и согласование Pantone осуществляется методом направления заказчиком поставщику оригинал-макетов и образцов-эталонов напечатанных этикеток и оригинал-макетов информационной продукции, которые при последующих заказах служит ориентиром как УТВЕРЖДЕННЫЙ образец цвета.

Подбор и согласование типа подложки осуществляется перед заключением договора поставки при помощи проведения производственных испытаний.

Поставщик должен предоставить заказчику образцы-эталоны этикеточной продукции, согласование которых осуществляет отдел маркетинга.

Упаковка и маркировка ЭТИКЕТочной продукции

Этикеточная продукция должна быть помещена в транспортную упаковку, обеспечивающую целостность изделий.

Маркировка должна содержать необходимую информацию согласно ТР ТС 005/2011 и должна быть приведена в сопроводительных документах.

Транспортная маркировка должна содержать манипуляционные знаки, основные, дополнительные и информационные надписи согласно ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».

Образец контрэтикетки: Согласования образца перед запуском всего тиража.

Макеты  <https://disk.yandex.ru/d/N96nAaKRK5qEvA>

1. **Комплект этикеток «Вино сухое красное» 2024 года (лицевая этикетка -10 151 шт, контрэтикетка 10 400 шт.)**

Лицевая этикетка самоклеящаяся в рулонах:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование параметров | Параметры |
| Размер этикетки | 80х125 |
| Диаметр бобины | Не более 270 мм |
| Печать | Офсетная печать |
| Количество красок | 4+0 |
| Дополнительная обработка | Лак матовый сплошной для защиты цвета, выборочный лак на логотипе АЗУР, фигурная вырубка согласно контуру в макете |
| Бумага | Opaline |
| Толщина бумаги | не менее 154 мкм |
| Толщина подложки | не менее 63 мкм |
| Расстояние между этикетками | 3 мм |
| Липкий слой | Постоянный |
| Температура эксплуатации | -20 до +70°С (данный диапазон является конкретным значением) |
| Тираж | 10 151 |

Контрэтикетка самоклеящаяся в рулонах:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование параметров | Параметры |
| Размер этикетки | 80х125 |
| Диаметр бобины | Не более 270 мм |
| Печать | Офсетная печать |
| Количество красок | 1+0 |
| Дополнительная обработка | Лак матовый с окном, нумерация |
| Бумага | Полуглянец |
| Толщина бумаги | не менее 154 мкм |
| Толщина подложки | не менее 63 мкм |
| Расстояние между этикетками | 3 мм |
| Липкий слой | Постоянный |
| Температура эксплуатации | -20 до +70°С (данный диапазон является конкретным значением) |
| Тираж | 10 400 |

Заказчиком определяется количество видов контрэтикетки и содержание оригинал-макета в соответствии с действующим законодательством, нормативно-технической документацией, производственным планом и маркетинговой политикой, а также внесение необходимых изменений.

Этикеточная продукция изготавливается в течение 14 дней после подачи заявки.

Подбор и согласование Pantone осуществляется методом направления заказчиком поставщику оригинал-макетов и образцов-эталонов напечатанных этикеток и оригинал-макетов информационной продукции, которые при последующих заказах служит ориентиром как УТВЕРЖДЕННЫЙ образец цвета.

Подбор и согласование типа подложки осуществляется перед заключением договора поставки при помощи проведения производственных испытаний.

Поставщик должен предоставить заказчику образцы-эталоны этикеточной продукции, согласование которых осуществляет отдел маркетинга.

Упаковка и маркировка этикеточной продукции

Этикеточная продукция должна быть помещена в транспортную упаковку, обеспечивающую целостность изделий.

Маркировка должна содержать необходимую информацию согласно ТР ТС 005/2011 и должна быть приведена в сопроводительных документах.

Транспортная маркировка должна содержать манипуляционные знаки, основные, дополнительные и информационные надписи согласно ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».

Согласования образца перед запуском всего тиража.

Макеты  <https://disk.yandex.ru/d/N96nAaKRK5qEvA>