# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. **Наименование закупаемых Товаров:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование** | **Ед. изм.** | **ТЗ (описание/ состав)** | **Кол-во** | **Возможность аналога** |
| 1 | Термометры кор­ро­зи­он­но­стой­кие с воз­мож­нос­тью гид­ро­за­пол­не­ния си­ли­ко­ном (осе­вое при­со­еди­не­ние) | шт | **Диаметр корпуса, мм**  100  **Класс точности**  1,5  **Диапазоны показаний температур, °С**  0…+100  **Диапазон рабочих температур, °C**  Окружающая среда: −60…+60 °C  **Длина погружной части, мм**  64  <https://rosma.spb.ru/termometers/korrozionnostojkie-s-vozmozhnostyu-gidrozapolneniya-osevoe-prisoedinenie/> | 20 | Нет |
| 2 | Манометры стан­дар­тно­го ис­пол­не­ния **Тип ТМ (ТВ, ТМВ), серия 10** | шт | **Диаметр корпуса, мм**100  **Класс точности** 2,5  <https://rosma.spb.ru/manometers/standartnoe_ispolnenie/> | 6 | Нет |
| 3 | Манометры стан­дар­тно­го ис­пол­не­ния, модель 2 **Тип ТМ, серия 10 М2** | шт | **Диаметр корпуса, мм**  100  **Класс точности**  1,5  **Диапазон показаний давлений, МПа** 1,6  <https://rosma.spb.ru/manometers/standartnoe_ispolnenie_model_2/> | 20 | Нет |

**2.Обоснование (дефектный акт) целесообразности закупки**

Для проведения замены на оборудовании ОВиК ВП .

**3.Место доставки, сроки и порядок поставки товара**

Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.

Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 21 дней. Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

4. **Общие сведения**

* 1. Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

4.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

1. **Требования к упаковке и маркировке**
   1. Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
   2. Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.
2. **Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.**
   1. Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД. Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.
3. **Требования по соответствию товаров определенным стандартам.**
   1. Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).
4. **Порядок расчётов**
   1. Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
   2. Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.