# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. **Наименование закупаемых Товаров:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование** | **Ед. изм.** | **ТЗ (описание/ состав)** | **Кол-во** | **Возможность аналога** |
| 1 | **Воздуховод оцинкованный круглый (диаметр - 160 мм; 2 м)** | шт. | **Технические характеристики** Общие характеристики  Форма канала круглая  Диаметр воздуховодов 160 мм  Длина 2 м  Материал оцинкованная сталь  Толщина металла 0.5 мм  Габариты без упаковки  160х160х2000 мм  Вес нетто 5 кг.  https://www.vseinstrumenti.ru/product/vozduhovod-otsinkovannyj-kruglyj-diametr-160-mm-2-m-ore-2248240003438-6089527/#characteristics | 3 | Да |
| 2 | **Переход для воздуховодов 160/200 мм, оцинкованная сталь 0.55 мм** | шт. | **Технические характеристики** Общие характеристики Форма канала круглаяДиаметр воздуховодов 160/200 ммМатериал оцинкованная стальТолщина металла 0.55 ммВес нетто0.6 кгГабариты без упаковки 196x100мм https://www.vseinstrumenti.ru/product/perehod-dlya-vozduhovodov-160-200-mm-otsinkovannaya-stal-0-55-mm-diaflex-uf-01004961-11186228/#characteristics | 3 | Да |
| 3 | **Воздуховод оцинкованный круглый 100 мм, 2 м** | шт. | **Технические характеристики**  Общие характеристики  Форма канала круглая  Диаметр воздуховодов 100 мм  Длина 2 м  Материал оцинкованная сталь  Толщина металла 0.5 мм  https://www.vseinstrumenti.ru/product/vozduhovod-otsinkovannyj-kruglyj-100-mm-2-m-ore-2248240003414-6153637/#characteristics | 3 | Да |
| 4 | **Соединитель для воздуховодов (оцинкованный; 100 мм)** | шт. | **Технические характеристики**  Общие характеристики  Тип фитинга  ниппель (внутренний)  Форма канала круглая  Диаметр воздуховодов 100 мм  Длина 0.08 м  Материал оцинкованная сталь  Толщина металла 0.5 мм  Вес нетто 0.09 кг  Габариты без упаковки  100х100х80 мм  https://www.vseinstrumenti.ru/product/soedinitel-dlya-vozduhovodov-otsinkovannyj-100-mm-ore-2248240003339-6089797/#characteristics | 3 | Да |
| 5 | **Соединитель оцинкованный для воздуховодов 160 мм** | шт. | **Технические характеристики**  Общие характеристики  Тип фитинга ниппель (внутренний)  Форма канала круглая  Диаметр воздуховодов 160 мм  Длина 0.08 м  Материал оцинкованная сталь  Толщина металла 0.5 мм  Вес нетто 0.16 кг  Габариты без упаковки  160х160х80 мм | 3 | Да |
| 6 | **Отвод для воздуховодов (оцинкованный; 90 градусов; 160 мм)** | шт. | **Технические характеристики**  Общие характеристики  Форма канала круглая  Диаметр воздуховодов 160 мм  Сечение 160 мм  Материал оцинкованная сталь  Толщина металла 0.5 мм  Угол 90 град  https://www.vseinstrumenti.ru/product/otvod-dlya-vozduhovodov-otsinkovannyj-90-gradusov-160-mm-ore-2248240003377-6089515/#characteristics | 3 | Да |
| 7 | **Отвод для воздуховодов (оцинкованный; 90 градусов; 100 мм)** | шт. | **Технические характеристики**  Общие характеристики  Форма канала круглая  Диаметр воздуховодов 100 мм  Сечение 100 мм  Материал оцинкованная сталь  Толщина металла 0.5 мм  Угол 90 град  https://www.vseinstrumenti.ru/product/otvod-dlya-vozduhovodov-otsinkovannyj-90-gradusov-100-mm-ore-2248240003353-6089401/#characteristics | 3 | Да |
| 8 | **Вентиль для замены золотников под давлением FavorCool CT1530 1/4" и 5/16" SAE** | шт. | **Технические характеристики**  Общие характеристики  Вентиль для замены золотников**CT1530** позволяет осуществить замену изношенной детали без скачивания фреона из системы.  В комплекте переходник для 5/16" SAE (R410A).  Подходит для работы с оборудованием на фреоне R22 / 404 / 407 / 410 и др.  https://kvent.ru/instrument/spec/ventil-dlya-zameny-zolotnikov-favorcool-ct1530-1-4-i-5-16-sae.html | 3 | Да |
| 9 | **Отвод оцинкованный 45 градусов для воздуховодов 160 мм** | шт. | **Технические характеристики**  Общие характеристики  Форма канала круглая  Диаметр воздуховодов [160 мм](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/vozduhovody-dlya-ventilyatsii-diametr-dymohoda-160-mm-86786/)  Сечение [160 мм](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/vozduhovody-dlya-ventilyatsii-sechenie-160-mm-86840/)  Материал оцинкованная сталь  Толщина металла 0.5 мм  Угол 45 град  https://www.vseinstrumenti.ru/product/otvod-otsinkovannyj-45-gradusov-dlya-vozduhovodov-160-mm-ore-2248240003551-6153625/#characteristics | 3 | Да |
| 10 | **Отвод для круглых воздуховодов на 45 градусов 100 мм** | шт. | **Технические характеристики**  Общие характеристики  Форма канала круглая  Диаметр воздуховодов 100 мм  Материал оцинкованная сталь  Толщина металла 0.5 мм  Угол 45 град  https://www.vseinstrumenti.ru/product/otvod-dlya-kruglyh-vozduhovodov-na-45-gradusov-100-mm-otsinkovannaya-stal-ooo-ventmarket-otv45x100-8886740/#characteristics | 3 | Да |

**2.Обоснование (дефектный акт) целесообразности закупки**

В связи с проведением ремонтно-монтажных работ воздуховодов вентиляционного оборудования.

**3.Место доставки, сроки и порядок поставки товара**

Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.

Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 21 дней. Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

4. **Общие сведения**

* 1. Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

4.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

1. **Требования к упаковке и маркировке**
   1. Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
   2. Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.
2. **Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.**
   1. Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД. Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.
3. **Требования по соответствию товаров определенным стандартам.**
   1. Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).
4. **Порядок расчётов**
   1. Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
   2. Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.