# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. **Наименование закупаемых Товаров:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование** | **Ед. изм.** | **ТЗ (описание/ состав)** | **Кол-во** | **Возможность аналога** |
| 1 | Газ Следопыт баллон 500 мл цанга 6271 К2 |  | баллон 500 мл | 5 | да |
| 2 | ORT-M1-ACDC12-240V IEK 3 | шт. | Технические характеристики Тип подключения:    Винтовое соединение Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц:    12-240 В Номин напряж питания цепи управ Us пост тока DC:    12-240 В Тип напряжения управления:    Перемен./постоян. (AC/DC) Временной диапазон:    0,1 с - 10 дн с Кол-во выход перекидных конт с задержкой:    1 | 5 | Да |
| 3 | Корпус КП101-Р для кнопок 1 место белый IEK | шт. | Артикул:BKP10-1-K01-R Основные характеристики  |  |  | | --- | --- | | Количество управляющих элементов | 1 | | Цвет крышки корпуса | Белый | | Материал корпуса | Пластик | | Глубина, мм | 72 | | Высота, мм | 66 | | 5 | Да |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ЗУБР АГ-11, 1300°С, автономная газовая горелка с пьезоподжигом (55520) | шт. | * Вес газа 80 г * Объем газа 150 мл * Объем баллона: 210 куб.см * Состав газа: Пропан 20% и Бутан 80% * Температура горения газа: 1300 градусов Цельсия  Технические характеристики баллончика Turbojet TJ180PB Газ  пропан-бутан  Объем  150 мл  Вес нетто  0.08 кг | 5 | Да |
| 5 | Газ для заправки зажигалок и микропаяльников 80 г, Turbojet TJ180PB | шт. | Мощность: 10 Вт  Монтаж: на DIN рейку  Номинальное входное напряжение AC: 230 В  Количество выходов: 1 шт.  Эффективность: 84 %  Шум: 150 мВ | 10 | Да |
| 6 | Bosch Акц набор сверл HSS-TiN, 25 шт 2607017154 | шт. | Артикул Маркета - 51288754658  Бренд - BOSCH  Тип - по металлу  Диаметр - 9.5 мм  Тип хвостовика - Ключевой  Длина - 151 мм  Количество в наборе (упаковке) - 25 шт.  Материал сверла - HSS-G TiN  По металлу - есть | 3 | Да |
| 7 | Сверло ступенчатое по металлу (4-32 мм; шестигранный хвостовик) RAGE by VIRA 554002 | шт. | Тип – ступенчатый  Диапазон диаметров ступенчатых сверл - 4-32 мм  Длина - 103 мм  Рабочая длина - 78 мм  Тип хвостовика - шестигранный (1/4HEX - E)  Материал обработки - металл  Количество в упаковке - 1 шт  Материал сверла – Р6М5  Сверло левого вращения - нет  Угол заточки - 118 град | 5 | Да |
| 8 | СИБИН Набор буров по бетону SDS-plus 8 шт: 5 х 110, 6 х 110, 8 х 110, 10 х 110, 6 х 160, 8 х 160, 10 х 160, 12 х 160 мм, 29312-H8 | шт. | -Комплектация: 8 шт -Диаметры буров: 5, 6, 8, 10, 12 мм -Тип наконечника: двухрезцовый -Геометрия наконечника: в форме зубила -Материал наконечника: твердый сплав ВК8 -Материал корпуса бура: сталь 40Х -Тип спирали: Четырехзаходная спираль 4С -Хвостовик: SDS-plus -Тип упаковки: Пластиковый бокс | 5 | Да |
| 9 | Коннектор Cablexpert LC-PTU-01/100 RJ-45 8P8C категория 5e | уп. | Бренд -Cablexpert  Тип - разъем  Категория кабеля - CAT5e  RJ-45Тип разъемаRJ-45  Количество в упаковке100 шт | 5  4 | Да  Да |
| 10 | Коннектор UGREEN NW120 (50962) Cat 6 Unshielded RJ45 Modular Plugs | уп. | Тип - коннектор Назначение - для сетевого оборудования Функции - передача данных Разъемы - RJ45 Категория витой пары - Cat6 Цвет - прозрачный Количество в упаковке – 50 шт. Покрытие контактов - золото | 5 | Да |
| 11 | Бокорезы 130 мм, трехкомпонентные рукоятки Gross | шт. | Бренд - Gross  Тип - бокорезы  Тип реза - диагональный  Рукоятки-чехлы - да  Материал рукояток-чехлов - многокомпонентные  Покрытие - фосфатированное  Масса - 163 г  Длина - 130 мм | 5 | Нет |
| 12 | Уровень алюминиевый УСМ-0,5-300, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, 300 мм Сибртех | шт. | Бренд - Сибртех  Количество глазков - 3  Длина - 30 см | 2 | Да |
| 13 | Саморезы по дереву, черные 3,5 х 35 мм (565 шт/1 кг) | уп. | Тип - Саморез  Длина крепежа - 35 мм  Назначение - Для дерева  Единиц в одном товаре - 1  Головка - Потайная | 2 | Да |
| 14 | Саморезы по дереву, черные 3,5 х 50 мм (565 шт/1 кг) | уп. | Тип - Саморез  Длина крепежа - 50 мм  Назначение - Для дерева  Единиц в одном товаре - 1  Головка - Потайная | 2 | Да |
| 15 | СтройКрепи Саморез 5.5 x 25 мм Кровельный | уп. | Единиц в одном товаре – 300 шт.  Головка - Шестигранная  Шлиц - Шестигранный  Материал - Оцинкованная сталь  Наконечник -Сверловой  Покрытие саморезов - Оцинкованный  С пресс-шайбой - Да  Вес - 1.3 кг  Назначение - Кровельный  Длина крепежа – 25мм  Диаметр крепежа – 5.5мм  Размер шлица - M8 | 1 | Да |
| 16 | Саморезы с прессшайбой со сверлом 4,2 х 25мм | кг | Длина крепежа – 25 мм  Диаметр крепежа -4.2 мм  Размер шлица - PH2  Единиц в одном товаре - 1  Головка - Полукруглая  Шлиц - Крестовой  Материал - Оцинкованная сталь  Наконечник - Сверловой  С пресс-шайбой - Да  Вес – 1 кг | 1 | Да |
| 17 | Дюбель гвоздь KRANZ 6х40, грибовидный бортик | шт. | Тип - Дюбель  Тип дюбеля - [Гвоздь](https://www.ozon.ru/category/dyubel-gvozdi/)  Диаметр - 6 мм  Единиц в одном товаре – 100 шт.  Метиз в комплекте - Гвоздь | 5 | Да |
| 18 | Анкер клиновой М8х150 | шт. | Тип [- Анкер](https://www.ozon.ru/category/ankery/)  Тип анкера - Клиновой  Длина - 150 мм  Назначение - Универсальный  Резьба - M10 | 20 | Да |
| 19 | Анкер клиновой М10х150 | шт. | Тип [- Анкер](https://www.ozon.ru/category/ankery/)  Тип анкера - Клиновой  Длина - 150 мм  Назначение - Универсальный  Резьба - M10 | 20 | Да |
| 20 | Лезвия для канцелярских ножей, 20 шт, 18мм, сталь SK5, Hokkaido, набор | уп. | Тип - Лезвия канцелярские  Цвет - Черно-серый  Длина - 13  Единиц в одном товаре – 20 шт | 5 | Да |
| 21 | Reblaze Перчатки Двойной облив строительные 400 пар Рабочие | уп. | Тип - Перчатки защитные  Количество пар в упаковке - 400 пар  Размер - 9 (L)  Назначение - Производственные работы  Материал - Латекс, Хлопчатобумажная ткань | 2 | Да |

1. **Место доставки, сроки и порядок поставки товара**
   1. Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.

3. **Общие сведения**

* 1. Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
  2. Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

1. **Требования к упаковке и маркировке**
   1. Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
   2. Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.
2. **Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.**
   1. Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД. Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.
3. **Требования по соответствию товаров определенным стандартам.**
   1. Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).
4. **Порядок расчётов**
   1. Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
   2. Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.