# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. **Наименование закупаемых Товаров:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование** | **Ед. изм.** | **ТЗ (описание/ состав)** | **Кол-во** | **Возможность аналога** |
| 1 | Газ Следопыт баллон 500 мл цанга 6271 К2 |  | баллон 500 мл | 5 | да |
| 2 | ORT-M1-ACDC12-240V IEK 3 | шт. | Технические характеристикиТип подключения:    Винтовое соединениеНомин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц:    12-240 ВНомин напряж питания цепи управ Us пост тока DC:    12-240 ВТип напряжения управления:    Перемен./постоян. (AC/DC)Временной диапазон:    0,1 с - 10 дн сКол-во выход перекидных конт с задержкой:    1 |  5 | Да |
| 3 | Корпус КП101-Р для кнопок 1 место белый IEK | шт. | Артикул:BKP10-1-K01-RОсновные характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Количество управляющих элементов | 1 |
| Цвет крышки корпуса | Белый |
| Материал корпуса | Пластик |
| Глубина, мм | 72 |
| Высота, мм | 66 |

 | 5 | Да |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ЗУБР АГ-11, 1300°С, автономная газовая горелка с пьезоподжигом (55520) |  шт. | * Вес газа 80 г
* Объем газа 150 мл
* Объем баллона: 210 куб.см
* Состав газа: Пропан 20% и Бутан 80%
* Температура горения газа: 1300 градусов Цельсия

Технические характеристики баллончика Turbojet TJ180PBГазпропан-бутанОбъем150 млВес нетто0.08 кг |  5 | Да |
| 5 | Газ для заправки зажигалок и микропаяльников 80 г, Turbojet TJ180PB | шт. | Мощность: 10 ВтМонтаж: на DIN рейкуНоминальное входное напряжение AC: 230 ВКоличество выходов: 1 шт.Эффективность: 84 %Шум: 150 мВ |  10 | Да |
| 6 | Bosch Акц набор сверл HSS-TiN, 25 шт 2607017154 | шт. | Артикул Маркета - 51288754658Бренд - BOSCHТип - по металлуДиаметр - 9.5 ммТип хвостовика - КлючевойДлина - 151 ммКоличество в наборе (упаковке) - 25 шт.Материал сверла - HSS-G TiNПо металлу - есть | 3 | Да |
| 7 | Сверло ступенчатое по металлу (4-32 мм; шестигранный хвостовик) RAGE by VIRA 554002 | шт. | Тип – ступенчатый Диапазон диаметров ступенчатых сверл - 4-32 ммДлина - 103 ммРабочая длина - 78 ммТип хвостовика - шестигранный (1/4HEX - E)Материал обработки - металлКоличество в упаковке - 1 штМатериал сверла – Р6М5Сверло левого вращения - нетУгол заточки - 118 град | 5 |  Да |
| 8 | СИБИН Набор буров по бетону SDS-plus 8 шт: 5 х 110, 6 х 110, 8 х 110, 10 х 110, 6 х 160, 8 х 160, 10 х 160, 12 х 160 мм, 29312-H8 | шт. | -Комплектация: 8 шт-Диаметры буров: 5, 6, 8, 10, 12 мм-Тип наконечника: двухрезцовый-Геометрия наконечника: в форме зубила-Материал наконечника: твердый сплав ВК8-Материал корпуса бура: сталь 40Х-Тип спирали: Четырехзаходная спираль 4С-Хвостовик: SDS-plus-Тип упаковки: Пластиковый бокс | 5 | Да |
| 9 | Коннектор Cablexpert LC-PTU-01/100 RJ-45 8P8C категория 5e | уп. | Бренд -CablexpertТип - разъемКатегория кабеля - CAT5eRJ-45Тип разъемаRJ-45Количество в упаковке100 шт | 54 | ДаДа |
| 10 | Коннектор UGREEN NW120 (50962) Cat 6 Unshielded RJ45 Modular Plugs  | уп. |  Тип - коннекторНазначение - для сетевого оборудованияФункции - передача данныхРазъемы - RJ45Категория витой пары - Cat6Цвет - прозрачныйКоличество в упаковке – 50 шт.Покрытие контактов - золото | 5 | Да |
| 11 | Бокорезы 130 мм, трехкомпонентные рукоятки Gross | шт. | Бренд - GrossТип - бокорезыТип реза - диагональныйРукоятки-чехлы - даМатериал рукояток-чехлов - многокомпонентныеПокрытие - фосфатированноеМасса - 163 гДлина - 130 мм | 5 | Нет |
| 12 | Уровень алюминиевый УСМ-0,5-300, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, 300 мм Сибртех | шт. | Бренд - СибртехКоличество глазков - 3Длина - 30 см | 2 | Да |
| 13 | Саморезы по дереву, черные 3,5 х 35 мм (565 шт/1 кг) | уп. | Тип - СаморезДлина крепежа - 35 ммНазначение - Для дереваЕдиниц в одном товаре - 1Головка - Потайная | 2 | Да |
| 14 | Саморезы по дереву, черные 3,5 х 50 мм (565 шт/1 кг) | уп. | Тип - СаморезДлина крепежа - 50 ммНазначение - Для дереваЕдиниц в одном товаре - 1Головка - Потайная | 2 | Да |
| 15 | СтройКрепи Саморез 5.5 x 25 ммКровельный | уп. | Единиц в одном товаре – 300 шт.Головка - ШестиграннаяШлиц - ШестигранныйМатериал - Оцинкованная стальНаконечник -СверловойПокрытие саморезов - ОцинкованныйС пресс-шайбой - ДаВес - 1.3 кгНазначение - КровельныйДлина крепежа – 25мм Диаметр крепежа – 5.5ммРазмер шлица - M8 | 1 | Да |
| 16 | Саморезы с прессшайбой со сверлом 4,2 х 25мм | кг | Длина крепежа – 25 ммДиаметр крепежа -4.2 ммРазмер шлица - PH2 Единиц в одном товаре - 1Головка - ПолукруглаяШлиц - КрестовойМатериал - Оцинкованная стальНаконечник - СверловойС пресс-шайбой - ДаВес – 1 кг | 1 | Да |
| 17 | Дюбель гвоздь KRANZ 6х40, грибовидный бортик | шт. | Тип - ДюбельТип дюбеля - [Гвоздь](https://www.ozon.ru/category/dyubel-gvozdi/)Диаметр - 6 ммЕдиниц в одном товаре – 100 шт.Метиз в комплекте - Гвоздь | 5 | Да |
| 18 | Анкер клиновой М8х150 | шт. | Тип [- Анкер](https://www.ozon.ru/category/ankery/)Тип анкера - КлиновойДлина - 150 ммНазначение - УниверсальныйРезьба - M10 | 20 | Да |
| 19 | Анкер клиновой М10х150 | шт. | Тип [- Анкер](https://www.ozon.ru/category/ankery/)Тип анкера - КлиновойДлина - 150 ммНазначение - УниверсальныйРезьба - M10 | 20 | Да |
| 20 | Лезвия для канцелярских ножей, 20 шт, 18мм, сталь SK5, Hokkaido, набор  | уп. | Тип - Лезвия канцелярскиеЦвет - Черно-серыйДлина - 13Единиц в одном товаре – 20 шт | 5 | Да |
| 21 | Reblaze Перчатки Двойной облив строительные 400 пар Рабочие | уп. | Тип - Перчатки защитныеКоличество пар в упаковке - 400 парРазмер - 9 (L)Назначение - Производственные работыМатериал - Латекс, Хлопчатобумажная ткань | 2 | Да |

1. **Место доставки, сроки и порядок поставки товара**
	1. Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.

3. **Общие сведения**

* 1. Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
	2. Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
1. **Требования к упаковке и маркировке**
	1. Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
	2. Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.
2. **Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.**
	1. Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД. Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.
3. **Требования по соответствию товаров определенным стандартам.**
	1. Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).
4. **Порядок расчётов**
	1. Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
	2. Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.