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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
поставки приборов учета электрической энергии (мощности), совместимых с УСПД модельного ряда «МИР-хх», необходимых для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в процессе технологического присоединения к электрическим сетям ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» на 2025 г.


1.      Общие положения. 
1.1    Заказчик: ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО».
1.2    Предмет закупки: Поставка приборов учета электрической энергии (мощности), совместимых с УСПД модельного ряда «МИР-хх», необходимых для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в процессе технологического присоединения к электрическим сетям ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» на 2025 г.

2.      Место, срок и условия поставки Товара. 
2.1    Место поставки: РФ, 299040 г. Севастополь, ул. Хрусталева 44.
2.2    Поставка Товара осуществляется силами Поставщика до места поставки. Возникновение дополнительных расходов в процессе доставки Товара на склад Заказчика, не включенных в стоимость Товара, является риском Поставщика и не подлежат оплате Заказчиком.
2.3  Срок поставки Товара: в течение 30 календарных дней с момента подписания Договора, в рабочие дни с понедельника по четверг c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 15-00, в пятницу c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 14-00 часов (местного времени Заказчика). Возможна поставка товара частями.







3. Перечень поставляемой Продукции.

3.1. Перечень и характеристики:

	№
	Наименование
	Характеристики
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Цена за ед. изм., руб
	Сумма, руб
	Страна происхождения товара

	1. 
	Однофазный прибор учета Split исполнения с GSM/GPRS модемом
Мир С-05 10-230-5(80)-G2P2Z1B-KNQ-E-D
или
аналог
	Прибор учета электрической энергии должен соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, в т.ч. постановления Правительства РФ от 19 июня 2020 г. №890;
Прибор учета электрической энергии должен соответствовать следующим техническим требованиям:
• тип – однофазный;
• корпус исполнения – Split;
• номинальное напряжение – 230 В;
• частота измерительной сети, Гц 50;
• номинальный (базовый) ток – 5А;
• максимальный ток – не менее 80 А;
• степень защиты по ГОСТ 14254-2015 – не менее IP54;
• срок службы встроенного источника постоянного тока – не менее 16 лет;
• длительность хранения информации при отключении питания – не менее 30 лет;
• средний срок службы – не менее 35 лет;
• гарантийный срок эксплуатации – не менее 60 месяцев;
• температура окружающего воздуха в рабочих условиях – от -50 до +70 0С;
• интерфейсы: Оптопорт (обязательно);  
• внесение на этапе поставке силами завода-изготовителя настроек, необходимых заказчику в прибор учета;
• наличие (в течении всего периода эксплуатации оборудования) программного обеспечения, обеспечивающего возможность внесения изменений в настройки (не метрологические) оборудования;
• наличие (в течении всего периода эксплуатации оборудования) программного обеспечения, обеспечивающего возможность создания канала связи при использовании сим-карт с динамическим IP-адресом;
• возможность нанесения логотипа заказчика на корпус прибора учета;
• наличие действующего на момент выпуска свидетельства об утверждении типа средств измерений (СИ) РФ;
• уведомление  заказчика о выходе обновления встроенного программного обеспечения в поставляемом оборудовании за 7 дней до момента его официального выхода, а также предоставление необходимой информации в течении 7 дней после такого обновления для возможности внесения необходимых обновлений в оборудование и программное обеспечение заказчика.
Наличие в приборе учета электрической энергии модуля для дистанционной передачи данных обязательно: PLC (G3, с созданием MESH-сети) и RF (ZigBee PRO 2015, с созданием MESH-сети).
Совместимость с существующими УСПД МИР МК-01.А и эксплуатируемыми приборами учета.
Наличие в приборе учета электрической энергии модуля для дистанционной передачи данных: 4G(LTE)/2G(GPRS) (CSD-рекомендовано). 
Обязательное наличие в приборе учета электрической энергии функции шлюза с передачей данных из сети GSM в сеть PLC и/или ZigBee версии 1(ZigBee PRO v3.0 2015) с целью последующей передачи данных с приборов учета поддерживающих сети PLC и/или  ZigBee версии 1 (ZigBee PRO 2015 v3.0).
Обязательное наличие в приборе учета электрической энергии совместимость с модемом коммуникатором МИР МК-01.А по каналам связи PLC (G3 c созданием MESH-сети) и RF (ZigBee PRO 2015 с созданием MESH-сети).

Наличие в комплекте с  прибором учета электрической энергии модуля для дистанционной передачи данных: Bluetooth 5.1, обеспечивающего возможность  дистанционного снятия показаний с использованием дисплея.
Наличие в общем гражданском доступе мобильного приложения «Личный кабинет» поддерживающего работу на мобильных устройствах ОС Android и iOS. Мобильное приложение предназначено для организации канала связи с прибором учета по Bluetooth 5.1.
Поставляемый прибор учёта электрической энергии должен быть интегрирован (совместим) с ПО «Пирамида 2,0»
Наличие в комплекте дисплея потребителя (пульта) для дистанционного снятия показаний.
Наличие комплекта элементов питания для дисплея с возможностью передачи данных с прибором учета по Bluetooth 5.1. Пульт должен поставляться с привязкой к прибору учета в комплекте которого он поставляется. Наличие необходимого для работы дисплея комплекта элементов питания.

	шт.
	50
	
	
	

	2. 
	Трехфазный прибор учета Split исполнения с GSM/GPRS модемом
Мир С-04 10-230-5(100)-G2P2Z1B-KNQ-E-D
или 
аналог
	Прибор учета электрической энергии должен соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, в т.ч. постановления Правительства РФ от 19 июня 2020 г. №890;
Прибор учета электрической энергии должен соответствовать следующим техническим требованиям:
• тип – трехфазный;
• корпус исполнения – Split;
• номинальное напряжение – 3x230/380 В;
• частота измерительной сети, Гц 50;
• номинальный (базовый) ток – 5А;
• максимальный ток – не менее 100 А;
• степень защиты по ГОСТ 14254-2015 – не менее IP54;
• срок службы встроенного источника постоянного тока – не менее 16 лет;
• длительность хранения информации при отключении питания – не менее 30 лет;
• средний срок службы – не менее 35 лет;
• гарантийный срок эксплуатации – не менее 60 месяцев;
• температура окружающего воздуха в рабочих условиях – от -50 до +70 0С;
• интерфейсы: Оптопорт (обязательно);
• внесение на этапе поставке силами завода-изготовителя настроек, необходимых заказчику в прибор учета;
• наличие (в течении всего периода эксплуатации оборудования) программного обеспечения, обеспечивающего возможность внесения изменений в настройки (не метрологические) оборудования;
• наличие (в течении всего периода эксплуатации оборудования) программного обеспечения, обеспечивающего возможность создания канала связи при использовании сим-карт с динамическим IP-адресом;
• возможность нанесения логотипа заказчика на корпус прибора учета;
• наличие действующего на момент выпуска свидетельства об утверждении типа средств измерений (СИ) РФ;
• уведомление  заказчика о выходе обновления встроенного программного обеспечения в поставляемом оборудовании за 7 дней до момента его официального выхода, а также предоставление необходимой информации в течении 7 дней после такого обновления для возможности внесения необходимых обновлений в оборудование и программное обеспечение заказчика.
Наличие в приборе учета электрической энергии модуля для дистанционной передачи данных обязательно: PLC (G3, с созданием MESH-сети) и RF (ZigBee PRO 2015, с созданием MESH-сети), 
Наличие в приборе учета электрической энергии модуля для дистанционной передачи данных: 4G(LTE)/2G(GPRS) (CSD-рекомендовано).
Наличие в приборе учета электрической энергии модуля для дистанционной передачи данных: Bluetooth 5.1, обеспечивающего возможность  дистанционного снятия показаний с использованием дисплея,  радиомодема* и/или мобильного приложения.
Поставляемый прибор учёта электрической энергии должен быть интегрирован (совместим) с ПО «Пирамида 2.0»
Наличие в комплекте дисплея для дистанционного снятия показаний.
Наличие комплекта элементов питания для дисплея.
Обязательное наличие в приборе учета электрической энергии функции шлюза с передачей данных из сети GSM в сеть PLC и/или ZigBee версии 1 (ZigBee PRO v3.0 2015) с целью последующей передачи данных с приборов учета поддерживающих сети PLC и/или  ZigBee версии 1 (ZigBee PRO 2015 v3.0).
Обязательное наличие в приборе учета электрической энергии совместимость с модемом коммуникатором МИР МК-01.А по каналам связи PLC (G3 c созданием MESH-сети) и RF (ZigBee PRO 2015 с созданием MESH-сети).

Наличие в комплекте с  прибором учета электрической энергии модуля для дистанционной передачи данных: Bluetooth 5.1, обеспечивающего возможность  дистанционного снятия показаний с использованием дисплея.
Наличие в общем гражданском доступе мобильного приложения «Личный кабинет» поддерживающего работу на мобильных устройствах ОС Android и iOS. Мобильное приложение предназначено для организации канала связи с прибором учета по Bluetooth 5.1.
	шт.
	1000
	
	
	


* С поставляемым оборудованием предоставляются 3 радиомодема, обеспечивающих возможность снятия данных по соответствующему каналу связи. Радиомодемы поставляются с первой партией оборудования.

3.2.  Предложение Поставщика должно в полной мере соответствовать предоставленному в п.3.1 перечню и характеристикам.
3.3.  Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, расходы на транспортировку Товара до места поставки и ее стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника.
4. Требования к качеству, техническим характеристикам товара требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели.
Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества, безопасен в эксплуатации, гарантия качества в соответствии с установленными стандартами на Товар и соответствовать заявленным в Спецификации характеристикам, при приемке сопровождаться комплектом соответствующих документов на русском языке (паспорт, руководство по эксплуатации и т.д.). 
Поставляемый Товар:
- должен быть новым, изготовленным не более 6 (шести) месяцев от даты поставки, ранее неиспользованным, без дефектов, оригинального заводского производства,  не модифицированным, не восстановленным, без повреждений, без каких – либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.). Поставщик гарантирует, что поставляемый товар не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления;
- находится в Госреестре утвержденных типов средств измерений и должен поставляться с поверкой, не более 6 (шести) месяцев от даты поставки.
4.1.  Документация на поставляемую Продукцию:
- поставляемый Товар должен быть обеспечен комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации, другую документацию, поставляемую производителем, в том числе гарантийные обязательства и информацию о наличии сервисных центров, адресах и способах связи с ними. Поставка документации в виде копий не допускается;
- номенклатура и содержание предоставляемой эксплуатационной документации должны быть достаточными для обслуживания и освоения принципов работы с оборудованием.
Является обязательным наличие сертификатов соответствия на Товар, если в соответствии с действующим законодательством такой Товар подлежат обязательной сертификации, а также документа, подтверждающего качество приобретенного Товара (сертификат, формуляр, паспорт, удостоверение о качестве, акт приемки или иной документ, выданный и оформленный в соответствии с обязательными требованиями на поставляемый Товар). Документ о качестве представляется в момент поставки Товара совместно с накладной, счет - фактурой, счетом в зависимости от того, какой документ вручается ранее. Поставка ксерокопий документации (кроме ксерокопий сертификатов) не допускается.
4.2.  Маркировка и упаковка.
Поставляемый товар должен быть оригинального производства, в фирменной упаковке изготовителя, содержащей атрибуты, подтверждающие оригинальное производство товара.
На Продукции должны быть нанесены необходимые стандартные маркировки и другие реквизиты, согласно ГОСТ, ТУ. 
Упаковка поставляемого оборудования должна обеспечивать сохранность его от всякого рода повреждений и порчи при её транспортировке и хранении.
Поставщик несёт ответственность за всякого рода порчу оборудования до приёмки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки или несоблюдения инструкции по хранению.
4.3.  Поставляемая Продукция должна принадлежать Поставщику на праве собственности, не состоять в судебном споре, быть никому не проданная, не подаренная, не находиться под залогом, быть свободна от бремени третьими лицами, под арестом или иным запретом не состоять.
4.4. Гарантийный  срок на поставляемый Товар определяется гарантийным сроком изготовителя Товара; но не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, и не менее 18 месяцев с даты поставки на склад Покупателя;  
4.5. Качество Товара и его технические характеристики должны соответствовать требованиям настоящего Технического задания, а также установленным в Российской Федерации стандартам, техническим условиям, нормам и правилам техники безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим требованиям, сопровождаться (подтверждаться) сертификатом РОССТАНДАРТ,  качественными удостоверениями изготовителя и иными документами, указывающими на соответствие товара установленным  стандартам.

5.  Требования к  гарантии качества
Объем предоставления гарантий качества – 100% на все поставляемое оборудование. Гарантийный срок не менее срока гарантии, установленного производителем, на весь объем подлежащего поставке Товара, с даты поставки (передачи) его Заказчику, но не менее 18 месяцев. Поставщик должен иметь возможность обеспечить гарантийный ремонт и сервисное обслуживание.
Поставщик обязан своими силами осуществлять вывоз, ремонт или замену и доставку Заказчику оборудования, вышедшего из строя в течение установленного гарантийного срока. При выходе из строя оборудования в течение гарантийного срока Поставщик обязан заменить оборудование полностью или произвести ремонт с заменой конструктивно законченных узлов (блоков) в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней. 
Поставщик гарантирует, что будет осуществлять бесплатное гарантийное обслуживание поставляемого оборудования (товара) согласно перечню:
- замена вышедших из строя комплектующих оборудования (товара) в случае обнаружения производственного брака;
- ремонт оборудования (товара) и его комплектующих;
- консультации специалистов Заказчика по телефону.
Гарантийное обслуживание производится на основании подаваемой Заказчиком заявки о неисправности. Заявка Заказчика о неисправности может быть подана посредством почтовой, телефонной, факсимильной связи или связи через сеть Интернет.
6. Требования к условиям поставки Товара: Комплект поставляемого Товара должен полностью соответствовать  характеристикам  заявленного образца. Допускается поставка Товара с более высокими характеристиками. При определении эквивалента, поставщик должен учитывать все характеристики заявленного образца. Поставляемые эквиваленты должны быть по всем показателям, характеристикам  равными, либо лучше указанного Товара.
6.1. Срок поставки Товара: поставка Товара осуществляется силами Поставщика.
6.2. Время доставки Товара с понедельника по четверг c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 15-00, в пятницу c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 14-00 часов (местного времени Заказчика).
6.3. Поставщик обязан доставить Товар своими силами и за свой счет, а также представить все принадлежности и документы (декларацию о соответствии таможенного союза, сертификат качества)  относящиеся к Товару и иные документы, обязательные для данного вида Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.4. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки Товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать номер договора, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных средств связи. Адресом электронной почты для получения сообщений является_________
6.5. В комплекте с первой партией поставляемого Товара так же должно быть предоставлено оборудование, позволяющее осуществить программирование Товара: 3 комплекта оптоголовок и 6 комплектов радиомодемов для связи по каналу дисплея (при его наличии).
6.6. Поставляемый Товар должен быть совместим с программой, обеспечивающей автоматизированный сбор данных, и применяемой Заказчиком. Указанная совместимость должна быть обеспечена на момент поставки, а в случае отсутствия такой совмести на момент поставки должна быть обеспечена в течении 6 месяцев с момента поставки. В случае отсутствия указанной программы на момент поставки совместимость должна быть обеспечена с указанной программой в течении 6 месяцев с момента направления соответствующего уведомления. Указанное уведомление может быть направлено Заказчиком в период всей эксплуатации Товара.
6.7. Дата поверки Товара не должна отличаться более чем на 6 месяцев от даты поставки Товара на склад Заказчика.
7. Форма, сроки и порядок оплаты за поставляемый Товар. 
Заказчик оплачивает поставляемую Поставщиком Товар в следующем порядке: 100% стоимости партии Товара, перечисляемой на счет Поставщика в течение 7 рабочих дней с момента поступления Товара на склад Заказчика и подписания товарной накладной (или УПД– универсального передаточного документа). Заказчик, по собственному усмотрению, может произвести предоплату за Товар
Цена на Товар, в течение срока действия Договора, не может превышать цену, указанную в коммерческом предложении на момент заключения Договора.

8. Правила приемки Товара. 
Приемка Товара по качеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки Товара производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7. 
Приемка Товара по количеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки Товара производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6
При приемке Товара осуществляется:
– внешний осмотр тары и упаковки: 
– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест; 
– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации. 
В выходные, праздничные дни и в нерабочее время получение и приемка Товара не производится.
В случае поставки некачественного и (или) некомплектного Товара, в том числе выявления скрытых недостатков в процессе эксплуатации, Поставщик своими силами и за свой счет обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения Рекламационного акта (Приложение № 4 – форма Договора), доукомплектовать либо заменить Товар.




Начальник УРУ                                                                                               В. А. Болоненков
