                                                                                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора –
главный инженер
_____________ Матвеев В.М..
 «____» ____________ 2025г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку светотехнической продукции и сопутствующих материалов для нужд 
ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» на 2025-2026 гг.



1.      Общие положения. 
1.1     Заказчик: ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО».
1.2     Предмет закупки: поставка светотехнической продукции и сопутствующих материалов.
1.3     Начальная (максимальная) цена закупки составляет 1 500 000,00 рублей.
1.4     Начальная (максимальная) сумма цен за единицу составляет 916 298,27 руб. 


2.      Место, срок и условия поставки Продукции. 
2.1    Место поставки: РФ, 299040 г. Севастополь, ул. Хрусталева 44.
2.2    Поставка Продукции осуществляется отдельными мелкими партиями по Заявке Заказчика силами Поставщика до места поставки. Возникновение дополнительных расходов в процессе доставки Товара на склад Заказчика, не включенных в стоимость Товара, является риском Поставщика и не подлежат оплате Заказчиком.
2.3  Срок поставки Продукции: в течение 12 рабочих дней с момента получения заявки Заказчика, в рабочие дни с понедельника по четверг c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 15-00, в пятницу c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 14-00 часов (местного времени Заказчика).
2.4    Минимальная партия поставки Продукции – 1ед. любого наименования.

3. Перечень поставляемой Продукции.
3.1. Перечень светотехнической продукции и сопутствующих материалов:

	
	Наименование
	Характеристики
	Кол-во
	Ед. изм
	Страна происхождения товара

	1. 
	Вилка разборная прямая с з/к 16А
	С заземлением, штепсельная
Степень защиты: IP20
Материал AБС-пластик
Напряжение сети 250 В
Номинальная частота 50 Гц
Максимальный ток нагрузки 16 А
Цвет белый
Зажим проводов (до 2,5 мм2) винтовой
	1
	шт
	

	2. 
	Вилка переносная ССИ-035 63А-6ч/200/346-240/415В 3P+PE+NIP67
	Номинальный ток: 63А
Тип вилки (розетки): переносная
Количество полюсов: 3Р+РЕ+N
Диапазон рабочего напряжения: 380–415В
Номинальное напряжение по изоляции 500В
Номинальная частота сети: 50 Гц
Положение заземляющего контакта: 6ч
Рабочая температура: –25 ÷ +40 °С
Степень защиты IP67
	1
	шт
	

	3. 
	Выключатель 2кл 10А открытой установки
	Выключатель 2-клавишный
Монтаж открытый
Цвет белый
Номинальный ток выключателей 10 А
Номинальный ток розеток 16 А
Степень защиты IP20
Зажим проводов (2,5 мм2) винтовой
	1
	шт
	

	4. 
	Выключатель 2 кл 10А
	Выключатель 2-клавишный
Монтаж скрытый
Цвет белый
Максимальное напряжение 250 В / 50 Гц
Номинальный ток выключателей 10 А
Степень защиты  IP20
Сечение подключаемых проводов до 2,5 мм2
	1
	шт
	

	5. 
	Выключатель 1кл 10А открытой установки
	Схема подключения: Выключатель 1-полюсный
Тип включения или управления: Клавишный (качели)/кнопочный
Тип комплектации: Механизм в корпусе (в сборе)
Количество клавиш: 1
Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открытая установка)
Способ или тип крепления: Винтовое крепление
Материал: Пластик
Вид или марка материала: Термопласт
Защитное покрытие поверхности: Необработанная
Тип поверхности: Глянцев./блестящ./зеркальный
Цвет: Белый
Подсветка: Без подсветки.
Подходит для степени защиты - IP: IP20
Номинальное напряжение: 250 В
Номинальный ток: 10 А
Тип или способ подключения: Клемма винтовая
Макс поперечное сечение проводника 2: 2,5 мм
Температура эксплуатации: -25...+40 °C
Частота: 50 Гц
Климатическое исполнение: У3
Срок службы, Лет: не менее 10
Гарантийный срок, Лет: 2
	1
	шт
	

	6. 
	Выключатель 1кл 10А
	Схема подключения: Выключатель 1-полюсный
Тип включения или управления: Клавишный (качели)/кнопочный
Тип комплектации: Механизм в корпусе (в сборе)
Количество клавиш: 1
Тип монтажа: Скрытого монтажа (в штукатурку)
Способ или тип крепления: В распор и на шурупах
Материал: Пластик
Вид или марка материала: Термопласт
Защитное покрытие поверхности: Необработанная
Тип поверхности: Глянцев./блестящ./зеркальный
Цвет: Белый
Подсветка: Без подсветки
Подходит для степени защиты - IP: IP20
Номинальное напряжение: 250 В
Номинальный ток: 10 А
Тип или способ подключения: Клемма винтовая
Макс поперечное сечение проводника2: 2х2,5 мм
Температура эксплуатации: -25...+40 °C
Частота: 50 Гц
Климатическое исполнение: У3
Срок службы, Лет: не менее 10
Гарантийный срок, Лет: 2
	1
	шт
	

	7. 
	Держатель с защёлкой CF16
	Тип изделия: Держатель
Преимущество: с защелкой
Применение: для труб
Диаметр: 16 мм
Материал изделия: Пластик
Цвет элемента крепежа: Серый
	1
	шт
	

	8. 
	Держатель с защёлкой CF20
	Тип изделия: Держатель
Преимущество: с защелкой
Применение: для труб
Диаметр: 20 мм
Материал изделия: Пластик
Цвет элемента крепежа: Серый
	1
	шт
	

	9. 
	DIN-рейка (125см) оцинкованная
	Материал: Сталь
Высота: 7.5 мм
Длина: 1250 мм
Защитное покрытие поверхности: Оцинковка по методу Сендзимира
Ширина: 35 мм
Количество крепежных отверстий: 41
Размер крепежного отверстия: 20х6,5 мм
	1
	шт
	

	10. 
	Зажим "крокодил" 
5А 55 мм
	Общая длина: 55 мм
Цвет изоляции: Красный
Провод к измерительному прибору: Нет
Зажим типа крокодил: Да
Тестовый щуп: Нет
Соединитель провода для подключения к измерительному прибору: Нет
Тип изоляционного материала: Поливинилхлорид (ПВХ)
Допустимая нагрузка по току: 5 А
В упаковке 200шт
	1
	уп
	

	11. 
	Зажим винтовой ЗВИ-20 4-10мм2 12пар
	Тип оборудования: Зажим винтовой
Количество пар: 12
Номинальный ток: 20 А
Рабочее напряжение: 400 В
Напряжение изоляции: 450 В
Сечение подключаемых проводов в диапазоне: 4 - 10 мм2
Материал изделия: Прозрачный полиэтилен
Степень затяжки: 1.2 Н/м
Высота: 17 мм
Ширина: 23 мм
Длина: 138 мм
Цвет: Белый
Способ установки: На монтажную панель
	1
	шт
	

	12. 
	Зажим винтовой ЗВИ-ЗО 6-16мм2 12пар
	Тип оборудования: Зажим винтовой
Количество пар: 12
Номинальный ток: 30 А
Рабочее напряжение: 400 В
Напряжение изоляции: 450 В
Сечение подключаемых проводов в диапазоне: 6 - 16 мм2
Материал изделия: Прозрачный полиэтилен
Степень затяжки: 2 Н / м
Высота: 19 мм
Ширина: 26 мм
Длина: 165 мм
Цвет: Белый
Способ установки: На монтажную панель
	1
	шт
	

	13. 
	Зажим винтовой ЗВИ-80 10-25мм2 12пар
	Тип оборудования: Зажим винтовой
Количество пар: 12
Номинальный ток: 80 А
Рабочее напряжение: 400 В
Напряжение изоляции: 450 В
Сечение подключаемых проводов в диапазоне: 10 - 25 мм2
Материал изделия: Прозрачный полиэтилен
Степень затяжки: 2.5 Н / м
Высота: 27 мм
Ширина: 33 мм
Длина: 204 мм
Цвет: Белый
Способ установки: На монтажную панель
	1
	шт
	

	14. 
	Зажим винтовой ЗВИ-150 16-35мм2 12пар
	Тип оборудования: Зажим винтовой
Количество пар: 12
Номинальный ток: 150 А
Рабочее напряжение: 400 В
Напряжение изоляции: 450 В
Сечение подключаемых проводов в диапазоне: 16 - 35 мм2
Материал изделия: Прозрачный полиэтилен
Степень затяжки: 3.5 Н / м
Высота: 31 мм
Ширина: 46 мм
Длина: 252 мм
Цвет: Белый
Способ установки: На монтажную панель
	1
	шт
	

	15. 
	Зажим винтовой ЗВИ-5 1,5-4мм2 12пар
	Тип оборудования: Зажим винтовой
Количество пар: 12
Номинальный ток: 5 А
Рабочее напряжение: 400 В
Напряжение изоляции: 450 В
Сечение подключаемых проводов в диапазоне: 1,5 - 4 мм2
Материал изделия: Прозрачный полиэтилен
Степень затяжки: 0.8 Н / м
Высота: 13 мм
Ширина: 16 мм
Длина: 113 мм
Цвет: Белый
Способ установки: На монтажную панель
	1
	шт
	

	16. 
	Кабель-канал 15x10
	Тип изделия: Кабель канал
Тип кабель-канала: магистральный
Высота: 10 мм
Ширина: 15 мм
Длина: 2000 мм
Материал коробов: ПВХ, самозатухающий, ударопрочный
Цвет: Белый
Маркировка цвета: RAL9003
Температура монтажа и эксплуатации: -15 +60
Температура транспортировки и хранения: -32 +60
Ударная прочность: не менее 1,5 Дж
Климатическое исполнение: УХЛ4
Степень защиты: IP40
Электрическая прочность изоляции: не менее 100 МОм
Вид монтажа: Защёлкивание (под нажимом)
Полезное сечение S: 95 мм2
	1
	шт
	

	17. 
	Кабель-канал 25x16
	Тип изделия: Кабель канал
Тип кабель-канала: магистральный
Высота: 16 мм
Ширина: 25 мм
Длина: 2000 мм
Материал коробов: ПВХ, самозатухающий, ударопрочный
Цвет: Белый
Маркировка цвета: RAL9003
Температура монтажа и эксплуатации: -15 +60
Температура транспортировки и хранения: -32 +60
Ударная прочность: не менее 1,5 Дж
Климатическое исполнение: УХЛ4
Степень защиты: IP40
Электрическая прочность изоляции: не менее 100 МОм
Вид монтажа: Защёлкивание (под нажимом)
Полезное сечение S: 283 мм2
	1
	шт
	

	18. 

	Кабель-канал 25x25
	Тип изделия: Кабель канал
Тип кабель-канала: магистральный
Высота: 25 мм
Ширина: 25 мм
Длина: 2000 мм
Материал коробов: ПВХ, самозатухающий, ударопрочный
Цвет: Белый
Маркировка цвета: RAL9003
Температура монтажа и эксплуатации: -15 +60
Температура транспортировки и хранения: -32 +60
Ударная прочность: не менее 1,5 Дж
Климатическое исполнение: УХЛ4
Степень защиты: IP40
Электрическая прочность изоляции: не менее 100 МОм
Вид монтажа: Защёлкивание (под нажимом)
Полезное сечение S: 492 мм2
	1
	шт
	

	19. 
	Кабель-канал 40x25
	Тип изделия: Кабель канал
Тип кабель-канала: магистральный
Высота: 25 мм
Ширина: 40 мм
Длина: 2000 мм
Материал коробов: ПВХ, самозатухающий, ударопрочный
Цвет: Белый
Маркировка цвета: RAL9003
Температура монтажа и эксплуатации: -15 +60
Температура транспортировки и хранения: -32 +60
Ударная прочность: не менее 1,5 Дж
Климатическое исполнение: УХЛ4
Степень защиты: IP40
Электрическая прочность изоляции: не менее 100 МОм
Вид монтажа: Защёлкивание (под нажимом)
Полезное сечение S: 817 мм2
	1
	шт
	

	20. 
	Катушка УК 10 с т/з 4 места 2Р+РЕ/10м 3x1,5 мм2
	Тип оборудования: Катушка переносная
Сила тока: 16 А
Напряжение: 250 В
Преимущество: С заземлением, С термозащитой
Количество разьемов: 4
Максимальная нагрузка при намотанном проводе: 1.1 кВт
Максимальная нагрузка при размотанном проводе: 2.2 кВт
Степень защиты: IP20
Номинальная частота: 50 Hz
Цвет: Комбинированный
Материал изделия: Негорючий пластик
Материал проводников (контактов): Латунь
Сечение и тип провода: ПВС 3*1,5
Длина шнура: 10 м
	1
	шт
	

	21. 
	Катушка УК50 с т/з 4 места 2Р+РЕ/50м 3x1,5 мм2
	Тип оборудования: Катушка переносная
Сила тока: 16 А
Напряжение: 250 В
Преимущество: С заземлением, С термозащитой
Количество разьемов: 4
Максимальная нагрузка при намотанном проводе: 1.1 кВт
Максимальная нагрузка при размотанном проводе: 2.2 кВт
Степень защиты: IP20
Номинальная частота: 50 Hz
Цвет: Комбинированный
Материал изделия: Негорючий пластик
Материал проводников (контактов): Латунь
Сечение и тип провода: ПВС 3*1,5
Длина шнура: 50 м
	1
	шт
	

	22. 
	Катушка  IP44 УК20 на мет с т/з 4 места 2Р+PЕ/20м КГ 3х1,5мм2
	Тип оборудования: Катушка переносная
Сила тока: 16 А
Напряжение: 250 В
Преимущество: Переносная, С заземлением, С крышкой, С ручкой, С тепловым реле
Вид разьема: 2Р + РЕ
Количество разьемов: 4
Присоединение шнура: Боковое
Степень защиты: IP44
Диапазон рабочих температур: от -25 до +50 °С
Номинальная частота: 50 Hz
Цвет: Комбинированный
Материал изделия: Пластик ABS
Материал контактной группы: Негорючий пластик
Материал проводников (контактов): Латунь
Сечение и тип провода: КГ 3 х 1,5
Длина шнура: 20 м
	1
	шт
	

	23. 
	Кнопка SB-7 зеленая 1з+1р d22MM/240B
	Тип оборудования: Кнопка
Тип кнопки (переключателя): Нажимной
Номинальное рабочее напряжение: 660 В
Номинальный рабочий ток: 10 А
Частота тока: 50 Гц
Род тока: DC, АС
Положения переключателя: пуск
Контактная группа: 1з
Электрическая износостойкость: 0,3 млн циклов В-О
Механическая износостойкость: 0,3 млн циклов В-О
Цвет: Зеленый
Источник светового сигнала: Нет
Диапазон рабочих температур: от - 10 до + 40 °С
Степень защиты: IP40
Габаритные размеры, не менее: 52 х 28 х 28 мм
Установочная толщина панели (max): 6 мм
Диаметр шейки крепления: 22 мм
Диаметр кнопки (переключателя): 28 мм
	1
	шт
	

	24. 
	Коробка КМ41236 распаячная для о/п 70x70x40 мм IP44 (4 гермоввода, защелкивающаяся крышка)
	Тип оборудования: Коробка распаячная
Преимущество: Для открытой установки, Защелкивающаяся крышка,
c гермовводом.
Количество посадочных мест (отверстий): 4
Вид монтажа: Накладной
Степень защиты: IP44
Ширина: 70 мм
Высота: 40 мм
Цвет: RAL7035
Длина: 70 мм
Диаметр ввода: 20 мм
	1
	шт
	

	25. 
	Коробка КМ41235 распаячная для о/п 85x85x40 мм IP44 (6 гермовводов)
	Тип оборудования: Коробка распаячная
Преимущество: Для открытой установки, c гермовводом
Количество посадочных мест (отверстий): 6
Вид монтажа: Накладной
Степень защиты: IP44
Ширина: 85 мм
Высота: 40 мм
Цвет: RAL7035
Длина: 85 мм
Диаметр ввода: 20 мм
	1
	шт
	

	26. 
	Коробка КМ41233 распаячная для о/п 100x100x50 мм IP44 (6 гермовводов)
	Тип оборудования: Коробка распаячная
Преимущество: Для открытой установки, c гермовводом
Количество посадочных мест (отверстий): 6
Вид монтажа: Накладной
Степень защиты: IP44
Ширина: 100 мм
Высота: 50 мм
Цвет: RAL7035
Длина: 100 мм
Диаметр ввода: 28 мм
	1
	шт
	

	27. 
	Коробка КМ41241 распаячная для о/п 150x110x70 мм IP44 (10 гермовводов)
	Тип оборудования: Коробка распаячная
Преимущество: Для открытой установки, c гермовводом
Вид монтажа: Накладной
Степень защиты: IP44
Ширина: 110 мм
Высота: 70 мм
Цвет: RAL7035
Длина: 150 мм
Диаметр ввода: 25 мм
	1
	шт
	

	28. 
	Коробка клеммная испытательная переходная ККИ2-1


	Габаритные размеры (мм), не менее - 68х220х36 
Степень защиты  - IP20
Масса, не менее, (кг): 0,4
Содержание цветных металлов (латунь Л-63)(кг) - не более 0,16 
Максимальный диаметр подключаемого провода (мм) - не более 3,5 
Крепление - двумя винтами М5 
Гарантийный срок эксплуатации коробки (лет) - не менее  2
Тип климатического исполнения — У3
Крышка прозрачная - нет
	1
	шт
	

	29. 
	Коробка КМ41001 распаячная для твердых стен 92x92x45 (с саморезами, с крышкой)
	Тип оборудования: Коробка распаячная
Преимущество: Для твердых стен, с саморезами, крышкой
Количество посадочных мест (отверстий): 1
Вид монтажа: В бетон, Скрытый
Степень защиты: IP20
Ширина: 92 мм
Высота: 45 мм
Цвет: Белый
	1
	шт
	

	30. 
	Коробка КМ41004 распаячная для твердых стен d80x40 (с крышкой)
	Тип оборудования: Коробка распаячная
Преимущество: Для твердых стен, С крышкой
Количество посадочных мест (отверстий): 1
Вид монтажа: В бетон, Скрытый
Степень защиты: IP20
Высота: 40 мм
Диаметр: 80 мм
Цвет: Белый
	1
	шт
	

	31. 
	Коробка установочная D68x45мм для твердых стен
	Тип оборудования: Коробка установочная
Преимущество: Для твердых стен, Наборная, с саморезами
Количество посадочных мест (отверстий): 1
Вид монтажа: В бетон
Высота: 45 мм
Диаметр: 68 мм
Цвет: Черный
	1
	шт
	

	32. 
	Лампа светодиодная R39 рефлектор 3Вт 230В 3000К Е14
	Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)
Форма лампы или колбы: Отражатель (рефлектор)
Мощность лампы: 3.0 Вт
Световой поток: 270 лм
Цоколь: E14
Цветовая температура: 3000 К
Номинальное напряжение: 230 В
Тип напряжения: Переменный (AC)
Диапазон рабочих напряжений: 175…250 В
Индекс цветопередачи – Ra, в диапазоне: 80-89 (класс 1B)
Тип стекла колбы: Матовый
Цвет: Белый
Степень защиты - IP: IP20
Угол светового пучка: 110 °
Класс энергоэффективности: A+
Диаметр: 39 мм
Длина: 65 мм
Эквивалент лампы накаливания: 25 Вт
Срок службы, Часов: 30000
Гарантийный срок, Лет: 2
	1
	шт
	

	33. 
	Лампа галогенная КГ-1000вт 230в R7S
	Напряжение питания, В 230
Цветовая температура, К 2700
Цоколь R7S
Мощность, Вт 1000
Форма Линейная
Световой поток 10000
	1
	шт
	

	34. 
	Лампа галогенная КГ-500вт 220в R7S
	Напряжение питания, В 220
Цветовая температура, К 2700
Цоколь R7S
Мощность, Вт 500
Форма Линейная
Световой поток 9000
	1
	шт
	

	35. 
	Лампа А55/А50-60-230-E27-CL
	Тип источника света: Лампа накаливания
Форма лампы или колбы: Грушевидная (тип A)
Мощность лампы: 60 Вт
Световой поток: 620 лм
Цоколь: E27
Модель или исполнение: Прозрачный (чистый)
Напряжение лампы: 230 В
Средний номинальный срок службы: 1000 ч
Класс энергоэффективности: E
Диаметр: 53 мм
Общ длина: 94 мм
Цвет: Нет
Номинальная частота: 50 Гц
Температура эксплуатации: от -60 до +45 °C
Срок службы, Часов: не менее 1000
	1
	шт
	

	36. 
	Лампа люминесцентная линейная ЛЛ-26/18 Вт, G13, 4000 К
	Форма лампы или колбы: Линейная
Мощность лампы: 18 Вт
Световой поток: 1080 лм
Цоколь: G13
Цветовая температура: 4000 К
Цветность света по стандарту EN: Нейтральный (холодно-белый) в диапазоне 3300-5300 K
Средний номинальный срок службы: 13000 ч
Класс энергоэффективности: B
Световая отдача: 60 лм на Вт
Диаметр трубки или трубы: 26.0 мм
Длина: 604.0 мм
Назначение или область применения: Общего назначения
	1
	шт
	

	37. 
	Лампа люминесцентная линейная ЛЛ-26/36 Вт, G13, 4000 К
	Форма лампы/колбы: Линейная двухцокольная
Длина:1199мм
Мощность лампы: 36Вт
Диаметр трубки/трубы: 26мм
Средний номинальный срок службы: не менее 10000 часов
Световой поток: 2750лм
Цветовая температура: 4000K
Световая отдача: 76 лм/Вт
Назначение/область применения: Общего назначения
Цоколь: G13 
Класс энергоэффективности: B
Цветность света по стандарту EN: Нейтральный (холодно-белый) в диапазоне 3300-5300 K
Индекс цветопередачи (Ra) в диапазоне: 80-89
	1
	шт
	

	38. 
	Лампа LED G45 шар 9Вт 230В 4000К E14
	Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)
Форма лампы или колбы: Шарообразная (тип G)
Мощность лампы: 10.0 Вт
Световой поток: 900 лм
Цоколь: E14
Цветовая температура: 4000 К
Категория цветности света: Нейтральный (холодно-белый) в диапазоне: 3300-5300 К
Номинальное напряжение: 230 В
Тип напряжения: Переменный (AC)
Диапазон раб напряжений: 175…250 В
Индекс цветопередачи – Ra, в диапазоне: 80-89 (класс 1B)
Тип стекла колбы: Матовый 
Цвет: Белый
Степень защиты - IP: IP20
Класс энергоэффективности: A+
Диаметр: 45 мм
Длина: 91мм
Эквивалент лампы накаливания: 75 Вт
Срок службы, Часов: 30000
Гарантийный срок, Лет: 2
Количество в упаковке, шт: 1
	1
	шт
	

	39. 
	Лампа светодиодная ECO A60 шар 20Вт 230В 4000К E27
	Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)
Форма лампы или колбы: Грушевидная (тип A)
Мощность лампы: 20.0 Вт
Световой поток: 2000 лм
Цоколь: E27
Цветовая температура: 4000 К
Категория цветности света: Нейтральный (холодно-белый) в диапазоне: 3300-5300 К
Номинальное напряжение: 230 В
Тип напряжения: Переменный (AC)
Диапазон раб напряжений: 175…250 В
Индекс цветопередачи – Ra, в диапазоне: 80-89 (класс 1B)
Тип стекла колбы: Матовый 
Цвет: Белый
Степень защиты - IP: IP20
Класс энергоэффективности: A+
Диаметр: 60 мм
Длина: 131 мм
Эквивалент лампы накаливания: 150 Вт
Срок службы, Часов: 30000
Гарантийный срок, Лет: 2
Количество в упаковке, шт: 1
	1
	шт
	

	40. 
	Лампа LED G45 шар 5Вт 230В 4000К E27
	Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)
Форма лампы или колбы: Шарообразная (тип G)
Мощность лампы: 5.0 Вт
Световой поток: 500 лм
Цоколь: E27
Цветовая температура: 4000 К
Категория цветности света: Нейтральный (холодно-белый) в диапазоне: 3300-5300 К
Номинальное напряжение: 230 В
Тип напряжения: Переменный (AC)
Диапазон раб напряжений: 175…250 В
Индекс цветопередачи – Ra, в диапазоне: 80-89 (класс 1B)
Тип стекла колбы: Матовый 
Цвет: Белый
Степень защиты - IP: IP20
Класс энергоэффективности: A+
Диаметр: 45 мм
Длина: 84,6 мм
Эквивалент лампы накаливания: 40 Вт
Срок службы, Часов: 30000
Гарантийный срок, Лет: 2
Количество в упаковке, шт: 1
	1
	шт
	

	41. 
	Лампа светодиодная А60 шар 11Вт 230В 4000К Е27
	Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)
Форма лампы или колбы: Грушевидная (тип A)
Мощность лампы: 11.0 Вт
Световой поток: 990 лм
Цоколь: E27
Цветовая температура: 4000 К
Категория цветности света: Нейтральный (холодно-белый) в диапазоне: 3300-5300 К
Номинальное напряжение: 230 В
Тип напряжения: Переменный (AC)
Диапазон раб напряжений: 175…250 В
Индекс цветопередачи – Ra, в диапазоне: 80-89 (класс 1B)
Тип стекла колбы: Матовый 
Цвет: Белый
Степень защиты - IP: IP20
Класс энергоэффективности: A+
Диаметр: 60 мм
Длина: 110 мм
Эквивалент лампы накаливания: 75 Вт
Срок службы, Часов: 30000
Гарантийный срок, Лет: 2
Количество в упаковке, шт: 1
	1
	шт
	

	42. 
	Лампа светодиодная А80 шар 25Вт 230В 4000К Е27
	Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)
Форма лампы или колбы: Грушевидная (тип A)
Мощность лампы: 25.0 Вт
Световой поток: 2500 лм
Цоколь: E27
Цветовая температура: 4000 К
Категория цветности света: Нейтральный (холодно-белый) в диапазоне: 3300-5300 К
Номинальное напряжение: 230 В
Тип напряжения: Переменный (AC)
Диапазон раб напряжений: 170…264 В
Индекс цветопередачи – Ra, в диапазоне: 80-89 (класс 1B)
Тип стекла колбы: Матовый 
Цвет: Белый
Степень защиты - IP: IP20
Класс энергоэффективности: A+
Диаметр: 80 мм
Длина: 154 мм
Эквивалент лампы накаливания: 180 Вт
Срок службы, Часов: 30000
Гарантийный срок, Лет: 2
Количество в упаковке, шт: 1
	1
	шт
	

	43. 
	Лампа ДНаТ 70Вт Е27
	Мощность лампы: 70 Вт
Световой поток: 5800 лм
Цоколь: E27
Общ длина: 156 мм
Диаметр: 39 мм
Количество газоразрядных трубок - горелок: 1
Модель или исполнение: Прозрачный (чистый)
Средний номинальный срок службы: 10000 ч
Тип источника света: Натриевая лампа высокого давления (ДНаТ)
Номинальное напряжение: 230 В
Напряжение на лампе: 90 В
Номинальный ток: 0,98 А
Материал горелки: Оксид алюминия
Длина дуги: 35 мм
Температура эксплуатации: от -45 до +40 °C
Срок службы, Часов: не менее 10 000
Гарантийный срок, Лет: 1
	1
	шт
	

	44. 
	Лампа ДНаТ 150Вт Е40
	Мощность лампы: 150 Вт
Световой поток: 15000 лм
Цоколь: E40
Общ длина: 211 мм
Диаметр: 48 мм
Количество газорарядных трубок - горелок: 1
Модель или исполнение: Прозрачный (чистый)
Тип источника света: Натриевая лампа высокого давления (ДНаТ)
Номинальное напряжение: 230 В
Напряжение на лампе: 100 В
Номинальный ток: 1,8 А
Материал горелки: Оксид алюминия
Длина дуги: 55 мм
Температура эксплуатации: от -45 до +40 °C
Срок службы, Часов: не менее 10000
Гарантийный срок, Лет: 1
	1
	шт
	

	45. 
	Лампа ДНаТ 250Вт Е40
	Мощность лампы: 250 Вт
Световой поток: 26000 лм
Цоколь: E40
Общ длина: 260 мм
Диаметр: 48 мм
Количество газоразрядных трубок - горелок: 1
Модель или исполнение: Прозрачный (чистый)
Тип источника света: Натриевая лампа высокого давления (ДНаТ)
Номинальное напряжение: 230 В
Напряжение на лампе: 100 В
Номинальный ток: 3 А
Материал горелки: Оксид алюминия
Длина дуги: 65 мм
Температура эксплуатации: от -45 до +40 °C
Срок службы, Часов: не менее 10000
Гарантийный срок, Лет: 1
	1
	шт
	

	46. 
	Лампа ДНаТ 400Вт Е40
	Мощность лампы: 400 Вт
Световой поток: 50000 лм
Цоколь: E40
Общ длина: 292 мм
Диаметр: 48 мм
Количество газоразрядных трубок - горелок: 1
Модель или исполнение: Прозрачный (чистый)
Тип источника света: Натриевая лампа высокого давления (ДНаТ)
Номинальное напряжение: 230 В
Напряжение на лампе: 100 В
Номинальный ток: 4,6 А
Материал горелки: Оксид алюминия
Длина дуги: 85 мм
Температура эксплуатации: от -45 до +40 °C
Эксплуатационные параметры
Срок службы, Часов: не менее 10000
Гарантийный срок, Лет: 1
	1
	шт
	

	47. 
	Металлорукав РЗ-ЦХ-20 с протяжкой
	Номинальный диаметр: 20 мм
Наружный диаметр: 24.0 мм
Внутренний диаметр: 18.7 мм
Материал: Сталь
Защитное покрытие поверхности: Оцинкованный (-ая)
Материал обшивки 1-го покрытия: Без обшивки
Уплотнение: Хлопчатобумажная нить
Рабочая температура: -20…+50 °C
Прочность на разрыв: 50 Н
Электрические характеристики: Не указано
Прочность на изгиб: Гибкий 
Наименьший эксплуатационный радиус при изгибе R: 100 мм
Макс допустимая рабочая температура: +100 °C
Климатическое исполнение: УХ3
Диаметр условного прохода: 18,7 мм
Температура эксплуатации: -60…+50 °C
Срок службы, Лет: 10
Гарантийный срок, Лет: 1
Количество в упаковке, м: 50
	1
	уп
	

	48. 
	Патрон подвесной керамический, Е27, индивидуальный пакет
	Модель или исполнение: Патрон подвесной
Материал: Керамика
Цвет: Белый
Цоколь - патрон лампы: E27
Способ или тип крепления: Прочее
Температура эксплуатации: -25…+35 °C
Степень защиты - IP: IP20
Сечение жил провода в диапазоне: 0,5...2,5 мм
Предельная температура: 165 °C
Номинальный ток: 4 А
Номинальное напряжение: AC 250 V
Срок службы, Лет: 5
Гарантийный срок, Лет: 1
	1
	шт
	

	49. 

	Преобразователь частоты 380В, ЗФ 18-22 kW
	Сетевое напряжение: 400 В
Частота сети: 50/60 Гц
Несущая частота в диапазоне: 0...16 Гц
Диапазон раб вход напряжения: 380...420 В
Выходная частота в диапазоне: 0...400 Гц
Выход напряжение в диапазоне: 0...400 В
Входной ток HD-реж постоянной нагрузки: 38,5 А
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки: 37.0 А
Входной ток ND-реж переменной нагрузки: 46,5 А
Выходной ток ND-реж переменной нагрузки: 45.0 А
Тип управления: Векторное управ в разомкнутом контуре
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: 4 кВ
Тип охлаждения: Вентилятор (встроенный)
Вес: 19 кг
Климатическое исполнение: УХЛ3.1
Температура эксплуатации: -10...+40 °C
Макс мощность двигателя ND-реж переменной нагрузки: 30 кВт
Макс мощность двигателя HD-реж постоянной нагрузки: 25 кВт
Макс сечение входящего кабеля мм2: 25
Количество фаз: 3
Срок службы, Лет: не менее 7
Гарантийный срок, Лет: 2
	1
	шт
	

	50. 
	Преобразователь частоты 380В, ЗФ 15-18 kW
	Сетевое напряжение: 400 В
Частота сети: 50/60 Гц
Несущая частота, в диапазоне: 0...16 Гц
Диапазон раб вход напряжения: 380...420 В
Выходная частота, в диапазоне: 0...400 Гц
Выход напряжение, в диапазоне: 0...400 В
Входной ток HD-реж постоянной нагрузки: 35 А
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки: 32.0 А
Входной ток ND-реж переменной нагрузки: 38,5 А
Выходной ток ND-реж переменной нагрузки: 37.0 А
Тип управления: Векторное управ в разомкнутом контуре
Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 4 кВ
Тип охлаждения: Вентилятор (встроенный)
Вес: 11 кг
Климатическое исполнение: УХЛ3.1
Температура эксплуатации: -10...+40 °C
Макс мощность двигателя ND-реж переменной нагрузки: 25 кВт
Макс мощность двигателя HD-реж постоянной нагрузки: 20 кВт
Макс сечение входящего кабеля мм2: 16
Количество фаз: 3
Срок службы, Лет: не менее 7
Гарантийный срок, Лет:2
	1
	шт
	

	51. 

	Преобразователь частоты 380В, ЗФ 22-30 kW
	Сетевое напряжение: 400 В
Частота сети: 50/60 Гц
Несущая частота: 0...16 Гц
Диапазон раб вход напряжения, в диапазоне: 380...420 В
Выходная частота, в диапазоне: 0...400 Гц
Выход напряжение, в диапазоне: 0...400 В
Входной ток HD-реж постоянной нагрузки: 46,5 А
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки: 45.0 А
Входной ток ND-реж переменной нагрузки: 62 А
Выходной ток ND-реж переменной нагрузки: 60.0 А
Тип управления: Векторное управ в разомкнутом контуре
Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 4 кВ
Тип охлаждения: Вентилятор (встроенный)
Вес: 19 кг
Климатическое исполнение: УХЛ3.1
Температура эксплуатации: -10...+40 °C
Макс мощность двигателя ND-реж переменной нагрузки: 40 кВт
Макс мощность двигателя HD-реж постоянной нагрузки: 30 кВт
Макс сечение входящего кабеля мм2: 25
Количество фаз: 3
Эксплуатационные параметры
Срок службы, Лет: не менее 7
Гарантийный срок, Лет: 2
	1
	шт
	

	52. 
	Преобразователь частоты 380В, ЗФ 30-37 kW
	Сетевое напряжение: 400 В
Частота сети: 50/60 Гц
Несущая частота, в диапазоне: 0...16 Гц
Диапазон раб вход напряжения, в диапазоне: 380...420 В
Выходная частота, в диапазоне: 0...400 Гц
Выход напряжение, в диапазоне: 0...400 В
Входной ток HD-реж постоянной нагрузки: 62 А
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки: 60.0 А
Входной ток ND-реж переменной нагрузки: 76 А
Выходной ток ND-реж переменной нагрузки: 75.0 А
Тип управления: Векторное управ в разомкнутом контуре
Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 4 кВ
Тип охлаждения: Вентилятор (встроенный)
Вес: 19 кг
Климатическое исполнение: УХЛ3.1
Температура эксплуатации: -10...+40 °C
Макс мощность двигателя ND-реж переменной нагрузки: 50 кВт
Макс мощность двигателя HD-реж постоянной нагрузки: 40 кВт
Макс сечение входящего кабеля мм2: 25
Количество фаз: 3
Срок службы, Лет: не менее 7
Гарантийный срок, Лет: 2
	1
	шт
	

	53. 
	Прожектор СДО 07-30 светодиодный серый IP65
	Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)
Мощность лампы: 30 Вт
Световой поток: 2700 лм
Цветовая температура: 6500 К
Индекс цветопередачи – Ra, в диапазоне: 70-79 (класс 2A)
Угол светового пучка: 100
Угол светового излучения: Широкий световой пучок
Светораспределение: Симметричный (-ое)
Источник света незаменяемый: SMD светодиоды
Цвет корпуса: Серый
Материал корпуса: Алюминий
Тип поверхности: Матовый (-ая)
Материал плафона или рассеивателя: Стекло прозрачное (светопрониц.)
Отражатель - рефлектор: Белый
Тип монтажа: На поверхность (накладной)
Степень защиты - IP: IP65
Класс защиты: I
Средний номинальный срок службы: 50000 ч
Мин расстояние до освещаемого объекта: 1 м
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон рабочих напряжений: 180...265 В
Частота: 50/60 Гц
Тип пускорегулятора аппарата-ПРА-трансформатора: Светодиодный драйвер
Длина: 195 мм
Ширина: 180 мм
Высота или глубина: 28 мм
Вес: 0,6 кг
Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ: Не требуется
Количество светодиодов: 36
Срок службы, Часов, не менее: 50000
Гарантийный срок, Лет: 2
	1
	шт
	

	54. 
	Прожектор СДО 07-100 светодиодный серый IP65
	Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)
Мощность лампы: 100 Вт
Световой поток: 9000 лм
Цветовая температура: 6500 К
Индекс цветопередачи – Ra, в диапазоне: 70-79 (класс 2A)
Угол светового пучка: 100
Угол светового излучения: Широкий световой пучок
Светораспределение: Симметричный (-ое)
Источник света незаменяемый: SMD светодиоды
Цвет корпуса: Серый
Материал корпуса: Алюминий
Тип поверхности: Матовый (-ая)
Материал плафона или рассеивателя: Стекло прозрачное (светопрониц.)
Отражатель - рефлектор: Белый
Тип монтажа: На поверхность (накладной)
Степень защиты - IP: IP65
Класс защиты: I
Мин расстояние до освещаемого объекта: 1 м
Номинальный напряжение: 230 В
Диапазон раб напряжений: 180...265 В
Частота: 50/60 Гц
Тип пускорегулирующего аппарата-ПРА-трансформатора: Светодиодный драйвер
Длина: 320 мм
Ширина: 265 мм
Высота или глубина: 43 мм
Вес: 2,05 кг
Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ: Не требуется
Количество светодиодов: 108
Срок службы, Часов, не менее: 50000
Гарантийный срок, Лет: 2
	1
	шт
	

	55. 
	Прожектор СДО 07-50 светодиодный серый IP65
	Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)
Мощность лампы: 50 Вт
Световой поток: 4500 лм
Цветовая температура: 6500 К
Индекс цветопередачи – Ra, в диапазоне: 70-79 (класс 2A)
Угол светового пучка: 100
Угол светового излучения: Широкий световой пучок
Светораспределение: Симметричный (-ое)
Источник света незаменяемый: SMD светодиоды
Цвет корпуса: Серый
Материал корпуса: Алюминий
Тип поверхности: Матовый (-ая)
Материал плафона или рассеивателя: Стекло прозрачное (светопрониц.)
Отражатель - рефлектор: Белый
Тип монтажа: На поверхность (накладной)
Степень защиты - IP: IP65
Класс защиты: I
Средний номинальный срок службы: 50000 ч
Мин расстояние до освещаемого объекта: 1 м
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон раб напряжений: 180...265 В
Частота: 50/60 Гц
Тип пускорегулирующего аппарата-ПРА-трансформатора: Светодиодный драйвер
Длина: 240 мм
Ширина: 210 мм
Высота или глубина: 31 мм
Вес: 0,94 кг
Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ: Не требуется
Количество светодиодов: 54
Срок службы, Часов, не менее: 50000
Гарантийный срок, Лет: 2
	1
	шт
	

	56. 
	Распределительное устройство РУСп - 3x16/3+2x16/5+1x32/5 У1 IP44
	Номинальный ток: 50 А
Кол-во СЕЕ розеток 16 А / 400 В / 5Р: 5
Кол-во СЕЕ розеток 32 А / 400 В / 5Р: 1
Кол-во штепсель розеток с защ контактом: 6
Степень защиты - IP: IP44
Номинальное напряжение: 230/400 В
Высота: 322 мм
Ширина: 475 мм
Глубина: 160 мм
Номинальная частота: 50 Гц
Конфигурация системы: TN-S
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: 2,5 кВ
Климатическое исполнение: У1
Прочность при коротких замыканиях: 4,5 кА
	1
	шт
	

	57. 
	Распределительное устройство РУСп-бх 16/3+2x16/4 У1 IP44
	Номинальный ток: 63 А
Кол-во СЕЕ розеток 16 А / 400 В / 5Р: 4
Кол-во СЕЕ розеток 32 А / 400 В / 5Р: 1
Кол-во штепсель розеток с защитным контактом: 5
Степень защиты - IP: IP44
Номинальное напряжение: 230/400 В
Высота: 322 мм
Ширина: 475 мм
Глубина: 160 мм
Номинальная частота: 50 Гц
Конфигурация системы: TN-S
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: 2,5 кВ
Климатическое исполнение: У1
Прочность при коротких замыканиях: 4,5 кА
	1
	шт
	

	58. 
	Розетка 224 переносная ЗР+РЕ 32А 380В
	Ток: 32 А
Количество полюсов: 3
Ориентация заземляющего контакта по циферблату часов: 6 ч
Цветовая кодировка: Красный
Степень защиты - IP: IP44
Тип подключения: Клемма винтовая
Профиль - угол вилки: Прямолинейный.
Ввод кабеля: Уплотнительная гайка
Материал: Пластик
Температура эксплуатации: от -25 до +40 °C
Диапазон раб напряжений: 380-415 В
Макс поперечное сечение проводника мм2: 6,0
Номинальная электрическая прочность изоляции: 500 В
Номинальная частота: 50 Гц
Наличие блокировки: Без блокировки
Число контактов: 3P+PE
Фиксирующее устройство: Крышка
Срок службы, Лет, не менее: 10
Гарантийный срок, Лет, не менее: 5
	1
	шт
	

	59. 
	Розетка РАр10-3-ОПс заземлением на DIN-рейку
	Номинальный ток: 16 А
Номинальное рабочее напряжение: 250 В
Ширина по количеству модульных расстояний: 2,5
Тип напряжения: Переменный (AC)
Степень защиты - IP: IP20
Модель или исполнение: С заземляющим (защитным) контактом
Монтажная глубина - ниши: 63 мм
Срок службы, Лет, не менее: 10
Гарантийный срок, Лет, не менее: 7
	1
	шт
	

	60. 

	Розетка переносная разборная 2 места
	Номинальное напряжение: AC 250 V
Номинальный ток: 16 А
Поперечное сечение жилы мм2 в диапазоне: 0,75...1,5
Степень защиты - IP: IP20
Номинальная частота: 50 Гц
Макс сечение кабеля мм2 в диапазоне: 0,75...1,5
Материал: Пластик
Цвет: Белый
Общ количество розеток: 2
Температура эксплуатации: -1...+35 °C
Форма корпуса: Прямоугольная
Кол-во штепсель розеток с защитным контактом: 2
Количество розеток европейского стандарта: 2
Максимальная мощность нагрузки: 3500 Вт
Климатическое исполнение: УХЛ4
Вес: 0,08 кг
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Число контактов: 2P+PE
Срок службы, Лет, не менее 5
Гарантийный срок, Лет, не менее: 3
	1
	шт
	

	61. 
	Розетка переносная разборная 3 места
	Номинальное напряжение: AC 250 V
Номинальный ток: 16 А
Поперечное сечение жилы мм2, в диапазоне: 0,75...1,5
Степень защиты - IP: IP20
Номинальная частота: 50 Гц
Макс сечение кабеля мм2, в диапазоне: 0,75...1,5
Материал: Пластик
Цвет: Белый
Общ количество розеток: 3
Температура эксплуатации: -1...+35 °C
Форма корпуса: Прямоугольная.
Кол-во штепсель розеток с защитным контактом: 3
Количество розеток европейского стандарта: 3
Максимальная мощность нагрузки: 3500 Вт
Климатическое исполнение: УХЛ4
Вес: 0,09 кг
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Число контактов: 2P+PE 
Срок службы, Лет: не менее 5
Гарантийный срок, Лет, не менее: 3
	1
	шт
	

	62. 
	Розетка переносная разборная 4 места
	Номинальное напряжение: AC 250 V
Номинальный ток: 16 А
Поперечное сечение жилы мм2, в диапазоне: 0,75...1,5
Степень защиты - IP: IP20
Номинальная частота: 50 Гц
Макс сечение кабеля мм2, в диапазоне: 0,75...1,5
Материал: Пластик
Цвет: Белый
Общ количество розеток: 4
Температура эксплуатации: -1...+35 °C
Форма корпуса: Прямоугольная.
Кол-во штепсель розеток с защитным контактом: 4
Количество розеток европейского стандарта: 4
Максимальная мощность нагрузки: 3500 Вт
Климатическое исполнение: УХЛ4
Вес: 0,13 кг
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Число контактов: 2P+PE
Срок службы, Лет: не менее 5
Гарантийный срок, Лет: не менее 3
	1
	шт
	

	63. 
	Розетка 1 Местная с з/к без защитной шторки 16А
	Модель или исполнение: С заземляющим (защитным) контактом
Количество постов: 1
Количество подключаемых розеток: 1
Крышка: В корпусе
Символы или индикация: Выпуклый символ
Тип или способ подключения: Клемма винтовая
Цвет: Белый
Специальное питание: Питание для обычных мер безопасности (зелёный) стандарт SV
Тип монтажа: Скрытого монтажа (в штукатурку)
Способ или тип крепления: В распор и на шурупах
Материал: Пластик
Вид или марка материала: Термопласт
Защитное покрытие поверхности: Прочее
Тип поверхности: Глянцев./блестящ./зеркальный
Номинальный ток: 16 А
Номинальное напряжение: 250 В
Частота: 50 Гц
Подходит для степени защиты: IP20
Ширина устройства: 81.5 мм
Высота устройства: 80.5 мм
Глубина устройства: 42.5 мм
Монтажная глубина - ниши: 40.0 мм
Номинальное рабочее напряжение: 250 В
Степень защиты - IP: IP20
Тип напряжения: Переменный (AC)
Температура эксплуатации: -25…+40 °C
Максимальное сечение входящего кабеля 2: 2,5 мм
Климатическое исполнение: У3
Срок службы, Лет: 10
Гарантийный срок, Лет: 2
	1
	шт
	

	64. 
	Розетка 1 Местная, с з/к 16А  открытой установки
	Модель или исполнение: С заземляющим (защитным) контактом
Количество постов: 1
Количество подключаемых розеток: 1
Крышка: В корпусе
Символы или индикация: Выпуклый символ
Тип или способ подключения: Клемма винтовая
Цвет: Белый
Специальное питание: Питание для обычных мер безопасности (зелёный) стандарт SV
Тип монтажа: Поверхностного монтажа (открыт. установка)
Способ или тип крепления: На шурупах
Материал: Пластик
Вид или марка материала: Термопласт
Защитное покрытие поверхности: Прочее
Тип поверхности: Глянцев./блестящ./зеркальный
Номинальный ток: 16 А
Номинальное напряжение: 250 В
Частота: 50 Гц
Подходит для степени защиты - IP: IP20
Ширина устройства: 61.0 мм
Высота устройства: 61.0 мм
Глубина устройства: 43.0 мм
Номинальное рабочее напряжение: 250 В
Степень защиты - IP: IP20
Тип напряжения: Переменный (AC)
Температура эксплуатации: -25…+40 °C
Макс сечение входящего кабеля мм2: 2,5
Климатическое исполнение: У3
Срок службы, Лет, не менее 10
Гарантийный срок, Лет, не менее 2
	1
	шт
	

	65. 
	Розетка 2местн. с з/к 16А открытой установки
	Модель или исполнение: С заземляющим (защитным) контактом
Количество постов: 2
Количество подключаемых розеток: 1
Крышка: В корпусе
Символы или индикация: Выпуклый символ
Тип или способ подключения: Клемма винтовая
Цвет: Белый
Специальное питание: Питание для обычных мер безопасности (зелёный) стандарт SV
Тип монтажа: Поверхностного монтажа (открыт. установка)
Способ или тип крепления: На шурупах
Материал: Пластик
Вид или марка материала: Термопласт
Защитное покрытие поверхности: Прочее
Тип поверхности: Глянцев./блестящ./зеркальный
Номинальный ток: 16 А
Номинальное напряжение: 250 В
Частота: 50 Гц
Подходит для степени защиты: IP20
Ширина устройства: 102.0 мм
Высота устройства: 61.0 мм
Глубина устройства: 43.0 мм
Номинальное рабочее напряжение: 250 В
Степень защиты: IP20
Тип напряжения: Переменный (AC)
Температура эксплуатации: -25…+40 °C
Макс сечение входящего кабеля мм2: 2,5
Климатическое исполнение: У3
Срок службы, Лет: не менее 10
Гарантийный срок, Лет, не менее: 2
	1
	шт
	

	66. 
	Розетка 2 местная с  заземляющим контактом для открытой установки IP54 , 16А
	Модель или исполнение: С заземляющим (защитным) контактом
Количество постов: 2
Количество подключаемых розеток: 1
Крышка: В корпусе
Символы или индикация: Выпуклый символ
Тип или способ подключения: Клемма винтовая
Цвет: Белый
Специальное питание: Питание для обычных мер безопасности (зелёный) стандарт SV
Тип монтажа: Поверхностного монтажа (открыт. установка)
Способ или тип крепления: На шурупах
Материал: Пластик
Вид или марка материала: Термопласт
Защитное покрытие поверхности: Прочее
Тип поверхности: Глянцев./блестящ./зеркальный
Номинальный ток: 16 А
Номинальная напряжение: 250 В
Частота: 50 Гц
Подходит для степени защиты - IP: IP54
Ширина устройства: 72.0 мм
Высота устройства: 72.0 мм
Глубина устройства: 52.0 мм
Номинальная раб напряжение: 250 В
Степень защиты - IP: IP54
Тип напряжения: Переменный (AC)
Температура эксплуатации: -25…+40 °C
Макс сечение входящего кабеля мм2: 2,5
Климатическое исполнение: УХЛ2
Срок службы, Лет: не менее 10
Гарантийный срок, Лет, не менее 3
	1
	шт
	

	67. 
	Розетка 2 местная, с заземляющим контактом без защитной шторки 16А
	Модель или исполнение: С заземляющим (защитным) контактом
Количество постов: 2
Количество подключаемых розеток: 1
Крышка: В корпусе
Символы или индикация: Выпуклый символ
Тип или способ подключения: Клемма винтовая
Цвет: Белый
Специальное питание: Питание для обычных мер безопасности (зелёный) стандарт SV
Тип монтажа: Скрытого монтажа (в штукатурку)
Способ или тип крепления: В распор и на шурупах
Материал: Пластик
Вид или марка материала: Термопласт
Защитное покрытие поверхности: Прочее
Тип поверхности: Глянцев./блестящ./зеркальный
Номинальный ток: 16 А
Номинальное напряжение: 250 В
Частота: 50 Гц
Подходит для степени защиты : IP20
Ширина устройства: 80.5 мм
Высота устройства: 118.5 мм
Глубина устройства: 40.0 мм
Монтажная глубина - ниши: 40.0 мм
Номинальное рабочее напряжение: 250 В
Степень защиты - IP: IP20
Тип напряжения: Переменный (AC)
Температура эксплуатации: -25…+40 °C
Макс сечение входящего кабеля мм2: 2,5
Климатическое исполнение: У3
Срок службы, Лет: 10
Гарантийный срок, Лет: 2
	1
	шт
	

	68. 
	Розетка З местная с заземляющим контактом 16А открытой установки
	Модель или исполнение: Без заземляющего (защитного) контакта
Количество постов: 3
Количество подключаемых розеток: 1
Крышка: В корпусе
Символы или индикация: Выпуклый символ
Тип или способ подключения: Клемма винтовая
Цвет: Белый
Специальное питание: Питание для обычных мер безопасности (зелёный) стандарт SV
Тип монтажа: Поверхностного монтажа (открыт. установка)
Способ или тип крепления: На шурупах
Материал: Пластик
Вид или марка материала: Термопласт
Защитное покрытие поверхности: Прочее
Тип поверхности: Глянцев./блестящ./зеркальный
Номинальный ток: 10 А
Номинальное напряжение: 250 В
Частота: 50 Гц
Подходит для степени защиты - IP: IP20
Ширина устройства: 147.0 мм
Высота устройства: 61.0 мм
Глубина устройства: 30.8 мм
Номинальное раб напряжение: 250 В
Степень защиты - IP: IP20
Тип напряжения: Переменный (AC)
Температура эксплуатации: -25…+40 °C
Макс сечение входящего кабеля мм2: 2,5
Климатическое исполнение: У3
Срок службы, Лет, не менее 10
Гарантийный срок, Лет, не менее 2
	1
	шт
	

	69. 
	Розетка 4местн. с заземляющим контактом 16А открытой установки
	Модель или исполнение: С заземляющим (защитным) контактом
Количество постов: 4
Количество подключаемых розеток: 1
Крышка: В корпусе
Символы или индикация: Выпуклый символ
Тип или способ подключения: Клемма винтовая
Цвет: Белый
Специальное питание: Питание для обычных мер безопасности (зелёный) стандарт SV
Тип монтажа: Поверхностного монтажа (открыт. установка)
Способ или тип крепления: На шурупах
Материал: Пластик
Вид или марка материала: Термопласт
Защитное покрытие поверхности: Прочее
Тип поверхности: Глянцев./блестящ./зеркальный
Номинальный ток: 16 А
Номинальное напряжение: 250 В
Частота: 50 Гц
Подходит для степени защиты: IP20
Ширина устройства: 103.0 мм
Высота устройства: 103.0 мм
Глубина устройства: 40.5 мм
Номинальное раб напряжение: 250 В
Степень защиты - IP: IP20
Тип напряжения: Переменный (AC)
Температура эксплуатации: -25…+40 °C
Макс сечение входящего кабеля мм2: 2,5
Климатическое исполнение: У3
Срок службы, Лет, не менее 10
Гарантийный срок, Лет, не менее 2
	1
	шт
	

	70. 
	Розетка 115 стационарная 3P+PE+N 16А 380В IP44
	Модель или исполнение: Поверхностного монтажа (открыт. установка)
IEC ток: 16 А
Количество полюсов: 3
Напряжение согл EN 60309-2: 400 В 50-60 ГЦ , красный
Ориентация заземляющего контакта-по циферблату часов: 6 ч
Цветовая кодировка: Красный
Степень защиты: IP44
Тип подключения: Клемма винтовая
Материал: Пластик
Способ или тип крепления: Наружный монтаж
Диапазон раб напряжений: 200...240 / 346...415 В
Макс поперечное сечение проводника мм2: 1,5...4,0
Номинальная  электрическая прочность изоляции: 500 В
Температура эксплуатации: -25...+40 °C
Номинальная  частота: 50/60 Гц
Наличие блокировки: Без блокировки
Число контактов: 3P+N+PE (трехфазн. 5-проводников)
Фиксирующее устройство: Крышка
Срок службы, Лет, не менее: 15
Гарантийный срок, Лет, не менее: 5
	1
	шт
	

	71. 
	Светильник НПП 1401 белый/овал 60Вт IP54
	Количество ламп - источников света: 1
Цоколь - патрон лампы: E27
Материал корпуса: Алюминий
Цвет корпуса: Белый
Материал плафона или рассеивателя: Стекло опаловое
Номинальное напряжение: 230 В
Степень защиты: IP54
Класс защиты: I
Ширина: 212.0 мм
Высота или глубина: 105.0 мм
Длина: 75 мм
Сечение проводника мм2, в диапазоне: 0,75...1,5
Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем
Мощность лампы: 60 Вт
Цвет плафона или рассеивателя: Опаловый (-ая)
Тип тока: Переменный
Номинальная частота: 50 Гц
Длина лампы: 110.0 мм
Макс диаметр лампы: 65 мм
Срок службы, Лет, не менее: 10
Гарантийный срок, Лет, не менее: 1
	1
	шт
	

	72. 
	Светильник ЛСП3908A 
2х36Вт IP65
	Тип светильника: светильник с плафоном/рассеивателем
Максимальная мощность системы, Вт - 36
cтепень защиты – IP65
Материал корпуса – ABS пластик
С датчиком движения – нет
Длина, мм – не менее 1260
Высота, мм – не менее 84
Ширина, мм – не менее 120
Номинальное напряжение, В – 230
Количество ламп – источников света – 2
Тип ПРА – ЭПРА
Подходит для крепления на потолке – да
Цоколь – патрон лампы – G13
Подходит для подвесного монтажа – да
Тип лампы – люминесцентная лампа D=26мм (Т8)
Подходит для аварийного освещения – нет
Подходит для монтажа на стену – да
Климатическое исполнение – УХЛ2
	1
	шт
	

	73. 

	Светильник люминесцентный ЛВО 4x18-CSVT
	Вес: 2.4кг
Степень защиты: IP20
Размеры: 608х588х80 мм
Тип светильника: ЛВО
Тип ламп: ЛЛ
Количество ламп: 4
Мощность ламп: 18 Вт
Тип цоколя: G13
Пускорегулирующая аппаратура: В комплекте
Оптическая часть: Отражатель
Напряжение: 220 В
Способ монтажа: Встраиваемый
Световой поток: 2700 Лм
Температура эксплуатации: от+1 до+35 C
Класс защиты: I
Климатическое исполнение: УХЛ4
Коэффициент мощности: 0.95
КПД: 50
Максимальное сечение подключаемого кабеля: 2.5 мм2
Тип светораспределения: Д
	1
	шт
	

	74. 

	Светильник НСП 41-200-001
	Мощность лампы в диапазоне 3Вт -95 Вт.
Источник света ЛОН, КЛЛ, LED
Внешний диаметр: 181 мм.
Вес. 2,2 кг.
Степень защиты IP 53
Материал рассеивателя Стекло прозрачное
Тип цоколя Е27
Устройство управления: Не требуется
Напряжение питания 220 V.
Климатическое исполнение У2
Частота электро сети: 50 Гц.
Цвет покрытия: Серый
Материал корпуса: Сталь
	1
	шт
	

	75. 
	Светильник НПП1101 белый/круг 100Вт IP54
	Количество ламп - источников света: 1
Цоколь - патрон лампы: E27
Материал корпуса: Алюминий
Цвет корпуса: Белый
Материал плафона или рассеивателя: Стекло опаловое
Номинальное напряжение: 230 В
Степень защиты: IP54
Класс защиты: I
Сечение проводника мм2 в диапазоне: 0,75...1,5
Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем
Мощность лампы: 100 Вт
Цвет плафона или рассеивателя: Опаловый (-ая)
Тип тока: Переменный
Номинальная частота: 50 Гц
Длина лампы: 140.0 мм
Макс диаметр лампы: 65 мм
Срок службы, Лет, не менее: 10
Гарантийный срок, Лет, не менее: 1
	1
	шт
	

	76. 
	Светильник НПП 1402 белый/овал с решеткой 60Вт IP54
	Количество ламп - источников света: 1
Цоколь - патрон лампы: E27
Материал корпуса: Алюминий
Цвет корпуса: Белый
Материал плафона или рассеивателя: Стекло опаловое
Номинальное напряжение: 230 В
Степень защиты: IP54
Класс защиты: I
Ширина: 212.0 мм
Высота или глубина: 105.0 мм
Длина: 80 мм
Сечение проводника мм2 в диапазоне: 0,75...1,5
Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем
Мощность лампы: 60 Вт
Тип поверхности: Решетка
Цвет плафона или рассеивателя: Опаловый (-ая)
Тип тока: Переменный
Номинальная частота: 50 Гц
Длина лампы: 110.0 мм
Макс диаметр лампы: 65 мм
Срок службы, Лет, не менее: 10
Гарантийный срок, Лет, не менее: 1
	1
	шт
	

	77. 
	Светильник ДСП 1310 36Вт 4000К IP65 1200мм белый пластик
	Тип лампы: Светодиодный источник света (LED)
Материал корпуса: Пластик
Цвет корпуса: Белый
Материал плафона или рассеивателя: Пластик опаловый/матовый
Номинальное напряжение: 230 В
Светораспределение: Средний световой пучок/луч
Выход светового потока: Прямой
Степень защиты - IP: IP65
Класс защиты: II
Световой поток: 3600 лм
Цветовая температура: 4000 К
Индекс цветопередачи – Ra, в диапазоне: 80-89 (класс 1В)
Эффективность светильника: 80 лм на Вт
Коэффициент мощности: 0,9
Ширина: 76.0 мм
Высота или глубина: 35.0 мм
Длина: 1200 мм
Сечение проводника мм2 в диапазоне: 0,5...1,0
Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем
Мощность лампы: 36 Вт
Цвет плафона или рассеивателя: Нет
Предельная температура: -25…+50 °C
Номинальная частота: 50 Гц
Материал опорной поверхности: F- из нормально воспламеняющегося материала
Количество светодиодов: 180
Источник света: Светодиоды SMD 4014
Срок службы, Часов, не менее: 30000
Гарантийный срок, Лет, не менее: 3
	1
	шт
	

	78. 
	Светильник светодиодный ДВО 6565 есо, 36Вт, 4000К с драйвером
	Тип источника света: Светодиод (LED)
Форма светильника: Квадрат
Мощность: 36 Вт
Температура света: 4500K
Род тока: AC
Время работы: 35000 ч
Световой поток: 2500 Lm
Напряжение: 230 В
Номинальная частота: 50 Hz
Класс энергопотребления: А
Эксплуатационные характеристики
Цвет корпуса: алюминий
Угол рассеивания: 150 °
Диапазон рабочих температур: от -25 до +35 ºС
Степень защиты: IP20
Класс защиты: II
Тип светодиода: SMD
Положение горения: Универсальное
Гарантия: 1 год
Вид монтажа: Подвесной
Габариты и материалы
Материал корпуса: алюминий
Рассеиватель: опаловый
Длина светильника: 595 мм
Ширина светильника: 595 мм
Глубина: 10 мм
Наличие драйвера: да
	1
	шт
	

	79. 
	Стартёр LS 111М 4-65Вт.. 220-240В
	Мощность подключения ЛЛ лампы типа T8, Вт, в диапазоне: 4-65
Включение: Одиночное
Степень защиты : IP20
Класс защиты: II
Температура эксплуатации: от -20 до +80 °C
Номинальное  напряжение, В, в диапазоне: 220-240
Частота: 50 Гц
Диаметр: 21 мм
Длина: 38 мм
Срок службы, Циклов: не менее 12000
Гарантийный срок, Лет, не менее: 1
	1
	шт
	

	80. 
	Труба гофр. ПВХ d 16 с зондом
	Степень защиты: IP55
Цвет: Серый
Номер цвета RAL: 7035
Наружный диаметр: 16 мм
Материал: ПВХ (PVC)
Рабочая температура: -15...+60 °C
Прочность при сжатии Н: 350 Н
Внутренний диаметр: 10.8 мм
Прочность на изгиб: Гибкий (-ая)
Ширина гофра: 2.2 мм
Шаг гофра: 3.5 мм
Вес 1-го погонного метра: 34 г
Толщина стенки: 0.2 мм
Срок службы, Лет, не менее: 25
Гарантийный срок, Лет, не менее: 3
В упаковке: 100м
	1
	уп
	

	81. 
	Труба гофр. ПВХ d 20 с зондом
	Степень защиты: IP55
Цвет: Серый
Номер цвета RAL: 7035
Наружный диаметр: 20 мм
Материал: ПВХ (PVC)
Рабочая температура: -15...+60 °C
Прочность при сжатии Н: 350 Н
Внутренний диаметр: 14.2 мм
Прочность на изгиб: Гибкий (-ая)
Ширина гофра: 2.6 мм
Шаг гофра: 4.0 мм
Вес 1-го погонного метра: 44 г
Толщина стенки: 0.2 мм
Срок службы, Лет, не менее: 25
Гарантийный срок, Лет, не менее: 3
В упаковке: 100м
	1
	уп
	

	82. 
	Трубка ПВХ d 4мм "кембрик"
	Марка пластиката: поливинилхлоридный пластикат с рабочим диапазоном от 40С до +40С.
Цвет трубки: белый.
Диаметр 4 мм
Электрическая прочность при 20°С не менее 15 кВ/мм
Удельное объемное электрическое сопротивление не менее 1012 Ом*см
Электрическая прочность
в условиях пониженной температуры не менее 10 кВ/мм
Электрическая прочность
в условиях повышенной температуры не менее 10 кВ/мм
Прочность при растяжении не менее 15,3 Мпа
Относительное удлинение не менее 200%
	1
	м
	

	83. 
	Трубка ПВХ d 5мм "кембрик"
	Марка пластиката: поливинилхлоридный пластикат с рабочим диапазоном от 40С до +40С.
Цвет трубки: белый.
Диаметр 5 мм
Электрическая прочность при 20°С Не менее 15 кВ/мм
Удельное объемное электрическое сопротивление Не менее 1012 Ом*см
Электрическая прочность
в условиях пониженной температуры Не менее 10 кВ/мм
Электрическая прочность
в условиях повышенной температуры Не менее 10 кВ/мм
Прочность при растяжении Не менее 15,3 Мпа
Относительное удлинение Не менее 200%
	1
	м
	

	84. 
	Трубка ПВХ d бмм "кембрик"
	Марка пластиката: поливинилхлоридный пластикат с рабочим диапазоном от 40С до +40С.
Цвет трубки: белый.
Диаметр 6 мм
Электрическая прочность при 20°С Не менее 15 кВ/мм
Удельное объемное электрическое сопротивление Не менее 1012 Ом*см
Электрическая прочность
в условиях пониженной температуры Не менее 10 кВ/мм
Электрическая прочность
в условиях повышенной температуры Не менее 10 кВ/мм
Прочность при растяжении Не менее 15,3 Мпа
Относительное удлинение Не менее 200%
	1
	м
	

	85. 
	Трубка ПВХ d 7мм "кембрик"
	Марка пластиката: поливинилхлоридный пластикат с рабочим диапазоном от 40С до +40С.
Цвет трубки: белый.
Диаметр 7 мм
Электрическая прочность при 20°С Не менее 15 кВ/мм
Удельное объемное электрическое сопротивление Не менее 1012 Ом*см
Электрическая прочность
в условиях пониженной температуры Не менее 10 кВ/мм
Электрическая прочность
в условиях повышенной температуры Не менее 10 кВ/мм
Прочность при растяжении Не менее 15,3 Мпа
Относительное удлинение Не менее 200%
	1
	м
	

	86. 
	Трубка ПВХ d 8мм "кембрик"
	Марка пластиката: поливинилхлоридный пластикат с рабочим диапазоном от 40С до +40С.
Цвет трубки: белый.
Диаметр 8 мм
Электрическая прочность при 20°С Не менее 15 кВ/мм
Удельное объемное электрическое сопротивление Не менее 1012 Ом*см
Электрическая прочность
в условиях пониженной температуры Не менее 10 кВ/мм
Электрическая прочность
в условиях повышенной температуры Не менее 10 кВ/мм
Прочность при растяжении Не менее 15,3 Мпа
Относительное удлинение Не менее 200%
	1
	м
	

	87. 
	Трубка ПВХ d 9мм "кембрик"
	Марка пластиката: поливинилхлоридный пластикат с рабочим диапазоном от 40С до +40С.
Цвет трубки: белый.
Диаметр 9 мм
Электрическая прочность при 20°С Не менее 15 кВ/мм
Удельное объемное электрическое сопротивление Не менее 1012 Ом*см
Электрическая прочность
в условиях пониженной температуры Не менее 10 кВ/мм
Электрическая прочность
в условиях повышенной температуры Не менее 10 кВ/мм
Прочность при растяжении Не менее 15,3 Мпа
Относительное удлинение Не менее 200%
	1
	м
	

	88. 
	Трубка ПВХ d 10мм "кембрик"
	Марка пластиката: поливинилхлоридный пластикат с рабочим диапазоном от 40С до +40С.
Цвет трубки: белый.
Диаметр 10 мм
Электрическая прочность при 20°С Не менее 15 кВ/мм
Удельное объемное электрическое сопротивление Не менее 1012 Ом*см
Электрическая прочность
в условиях пониженной температуры Не менее 10 кВ/мм
Электрическая прочность
в условиях повышенной температуры Не менее 10 кВ/мм
Прочность при растяжении Не менее 15,3 Мпа
Относительное удлинение Не менее 200%
	1
	м
	

	89. 
	Трубка ПХВ d 12мм "кембрик"
	Марка пластиката: поливинилхлоридный пластикат с рабочим диапазоном от 40С до +40С.
Цвет трубки: белый.
Диаметр 12 мм
Электрическая прочность при 20°С Не менее 15 кВ/мм
Удельное объемное электрическое сопротивление Не менее 1012 Ом*см
Электрическая прочность
в условиях пониженной температуры Не менее 10 кВ/мм
Электрическая прочность
в условиях повышенной температуры Не менее 10 кВ/мм
Прочность при растяжении Не менее 15,3 Мпа
Относительное удлинение Не менее 200%
	1
	м
	

	90. 
	Трубка ПХВ d 14мм "кембрик"
	Марка пластиката: поливинилхлоридный пластикат с рабочим диапазоном от 40С до +40С.
Цвет трубки: белый.
Диаметр 14 мм
Электрическая прочность при 20°С Не менее 15 кВ/мм
Удельное объемное электрическое сопротивление Не менее 1012 Ом*см
Электрическая прочность 
в условиях пониженной температуры Не менее 10 кВ/мм
Электрическая прочность
в условиях повышенной температуры Не менее 10 кВ/мм
Прочность при растяжении Не менее 15,3 Мпа
Относительное удлинение Не менее 200%
	1
	м
	

	91. 
	Трубка ПВХ d 16мм "кембрик"
	Марка пластиката: поливинилхлоридный пластикат с рабочим диапазоном от 40С до +40С.
Цвет трубки: белый.
Диаметр 16 мм
Электрическая прочность при 20°С Не менее 15 кВ/мм
Удельное объемное электрическое сопротивление Не менее 1012 Ом*см
Электрическая прочность
в условиях пониженной температуры Не менее 10 кВ/мм
Электрическая прочность
в условиях повышенной температуры Не менее 10 кВ/мм
Прочность при растяжении Не менее 15,3 Мпа
Относительное удлинение Не менее 200%
	1
	шт
	

	92. 
	Термоусадочная трубка ТТУ 12/6 черная 1 м
	Внутренний диаметр до термоусадки: 12 мм
Внутренний диаметр после термоусадки: 6 мм
Модель или исполнение: Тонкостенная
Коэффициент усадки: 2:1
Толщина стенки после термоусадки: 0,7±0,1 мм
Рабочая температура: -55...+125 °C
Цвет: Черный
Материал: Полиэтилен
Длина: 1 м
Монтажная температура: -10...+50 °C
Рабочее напряжение AC 50 Гц: 660 В
Прочность на растяжение: 10,4 Мпа
Объемное электрическое сопротивление: 1х10^14 Ом на м
Для диэлектрической прочности изоляции до 15 кВ включительно
Мин температура начала усадки: 70 °C
Мин температура полной усадки: 125 °C
Толщина стенки до термоусадки: 0,35±0,1 мм
Диапазон диаметров проводов: 6,2-11,0 мм
Эксплуатационные параметры
Срок службы, Лет, не менее: 30
	1
	шт
	

	93. 
	Термоусадочная трубка ТТУ 4/2 черная 1 м
	Внутренний диаметр до термоусадки: 4 мм
Внутренний диаметр после термоусадки: 2 мм
Модель или исполнение: Тонкостенная
Коэффициент усадки: 2:1
Толщина стенки после термоусадки: 0,45±0,1 мм
Рабочая температура: -55...+125 °C
Цвет: Черный
Материал: Полиэтилен
Длина: 1 м
Монтажная температура: -10...+50 °C
Рабочее напряжение AC 50 Гц: 660 В
Прочность на растяжение: 10,4 Мпа
Объемное электрическое сопротивление: 1х10^14 Ом на м
Для диэлектрической прочности изоляции до 15 кВ включительно
Мин температура начала усадки: 70 °C
Мин температура полной усадки: 125 °C
Толщина стенки до термоусадки: 0,25±0,05 мм
Диапазон диаметров проводов: 2,1-3,6 мм
Срок службы, Лет, не менее: 30
	1
	м
	

	94. 
	Термоусадочная трубка ТТУ 6/3 черная 1 м
	Внутренний диаметр до термоусадки: 6 мм
Внутренний диаметр после термоусадки: 3 мм
Модель или исполнение: Тонкостенная
Коэффициент усадки: 2:1
Толщина стенки после термоусадки: 0,55±0,1 мм
Рабочая температура: -55...+125 °C
Цвет: Черный
Материал: Полиэтилен
Длина: 1 м
Монтажная температура: -10...+50 °C
Рабочее напряжение AC 50 Гц: 660 В
Прочность на растяжение: 10,4 Мпа
Объемное электрическое сопротивление: 1х10^14 Ом на м
Для диэлектрической прочности изоляции до: 15 кВ
Мин температура начала усадки: 70 °C
Мин температура полной усадки: 125 °C
Толщина стенки до термоусадки: 0,35±0,05 мм
Диапазон диаметров проводов: 3,1-5,4 мм
Срок службы, Лет, не менее: 30
	1
	м
	

	95. 
	Фонарь  аккумуляторный светодиодный
	Дальность луча в диапазоне, м: 20- 30
Источники питания в комплекте: да
Материал: ударопрочный пластик
Мощность, Вт 4,3
Световой поток, Лм, не менее 200
Срок службы или срок годности, не менее 3 лет
Тип лампы: 1х3Вт +4LED аварийного сигнала
Тип упаковки и комплектация Фонарь укомплектованный элементами питания
	1
	шт
	

	96. 
	Фонарь светодиодный, аккумуляторный переносной
	Модель/исполнение: Фонарь-прожектор переносной
Длина, не менее 230 мм
Высота, не менее 170 мм
Номинальное напряжение, В, в диапазоне: 220...230
Количество светодиодов:  37 шт
Емкость встроенного аккумулятора,  мАч - 4000
 Время работы без подзарядки  до 8 ч. включительно
Степень защиты (IP) IP22
Материал корпуса Пластик
Масса одного фонаря, не менее: 0,35 кг.
	1
	шт
	

	97. 
	Фонарь аккумуляторный налобный 
	Тип лампы Светодиодная
Материал корпуса Анодированный алюминий
Световой поток, лм, не менее 100.0
Дальность светового луча, не менее 40 (м)
Тип питания аккумулятор
Особенности фонаря Оптический зум
Цвет Черный
Вес, не менее 80.0 (г)
Тип диода LED
Тип фонаря Налобный
Количество светодиодов 1х3Вт (шт.)
Ширина, см, не менее 5,0
Глубина, см, не менее 3,5 
Высота, см, не менее 3,5 
Степень защиты IP 44
Заявленное время работы, не менее 2ч
Micro USB шнур входит в комплект
	1
	шт
	

	98. 
	Фотореле ФР 601 серый, 2200ВA IP44
	Потребляемая мощность включенного датчика: 0.45Вт
Фотоэлемент: Встроенный
Максимальная коммутационная мощность: 2200Вт
Тип напряжения: Переменный (AC)
Макс пусковой ток: 10А
Частота: 50Гц
Макс потребляемая мощность: 0.45Вт
Коммутация нагрузки: Электромеханическое реле
Климатическое исполнение: У3
Установка сумеречного порога, в диапазоне: 5...50 (регулируемый)
Частота: 50 Гц
Макс рабочий цикл: 16мин
Материал: Пластик
Температура: -25...+45°С
Диаметр: 63.0мм
Цвет: Серый
Модель или исполнение: Датчик освещенности
Класс защиты: II
Макс мощность ламп накаливания: 1100 Вт
Степень защиты - IP: IP44
Климатическое исполнение: У3
Номинальное напряжение: 230 В
Глубина: 78.0 мм
Высота: 146 мм
Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт. установка)
Коммутация нагрузки: Электромеханическое реле
Эксплуатационные параметры
Срок службы, Лет, не менее: 7
Гарантийный срок, Лет, не менее: 3
	1
	шт
	

	99. 
	Фотореле ФР 602 серый, 5500BA IP44
	Частота: 50 Гц
Тип монтажа: Поверхностного монтажа (открытая установка)
Максимальная коммутационная мощность: 5500Вт
Класс защиты: II
Материал: Пластик
Сечение подключаемых проводников: 2.5 мм
Фотоэлемент: Встроенный
Потребляемая мощность включаемая датчика: 0.45 Вт
Температура эксплуатации: -25...+45 °C
Глубина: 90.0 мм
Цвет: Серый
Высота: 141 мм
Диаметр: 78.0 мм
Макс потребляемая мощность: 0.45 Вт
Номинальное напряжение: 230 В
Степень защиты - IP: IP44
Тип напряжения: Переменный (AC)
Макс рабочий цикл: 16 мин
Макс пусковой ток: 25 А
Коммутация нагрузки: Электромеханическое реле
Эксплуатационные параметры
Срок службы, Лет, не менее: 7
Гарантийный срок, Лет, не менее: 3
	1
	шт
	

	100. 
	Хомут 2,5x100мм нейлон (100шт)
	Модель или исполнение: С внутренним зубчатым зацеплением
Материал: Пластик
Вид или марка материала: Нейлон
Ширина: 2.5 мм
Длина: 100 мм
Цвет: Белый
Диаметр закрепл пучков проводов, в диапазоне: 4...20 мм
Прочность на разрыв: 80 Н
Рабочая температура: -25...+75 °C
Макс диаметр охвата - жгута: 20 мм
Замок ленточного хомута: Пластиковый замок-застежка
Климатическое исполнение: УХЛ2
Срок службы, Лет, не менее: 5
	1
	шт
	

	101. 
	Хомут 2,5x150мм нейлон (100шт)
	Модель или исполнение: С внутренним зубчатым зацеплением
Материал: Пластик
Вид или марка материала: Нейлон
Ширина: 2.5 мм
Длина: 150 мм
Цвет: Белый
Диаметр закрепл пучков проводов, в диапазоне: 4...35 мм
Прочность на разрыв: 80 Н
Рабочая температура: -25...+75 °C
Макс диаметр охвата - жгута: 35 мм
Замок ленточного хомута: Пластиковый замок-застежка
Климатическое исполнение: УХЛ2
Срок службы, Лет, не менее: 5
	1
	шт
	

	102. 

	Хомут 3,6x200мм нейлон (100шт)
	Модель или исполнение: С внутренним зубчатым зацеплением
Материал: Пластик
Вид или марка материала: Нейлон
Ширина: 3.6 мм
Длина: 200 мм
Цвет: Белый
Диаметр закрепл пучков проводов, в диапазоне: 5...50 мм
Прочность на разрыв: 180 Н
Рабочая температура: -25...+75 °C
Макс диаметр охвата - жгута: 50 мм
Замок ленточного хомута: Пластиковый замок-застежка
Климатическое исполнение: УХЛ2
Срок службы, Лет, не менее: 5
	1
	шт
	

	103. 
	Хомут 3,6x300мм нейлон (100шт)
	Модель или исполнение: С внутренним зубчатым зацеплением
Материал: Пластик
Вид или марка материала: Нейлон
Ширина: 3.6 мм
Длина: 300 мм
Цвет: Белый
Диаметр закрепл пучков проводов, в диапазоне: 5...80 мм
Прочность на разрыв: 180 Н
Рабочая температура: -25...+75 °C
Макс диаметр охвата - жгута: 80 мм
Замок ленточного хомута: Пластик. замок-застежка
Климатическое исполнение: УХЛ2
Срок службы, Лет, не менее: 5
	1
	уп
	

	104. 
	Хомут 4,8x200мм нейлон (100шт)
	Модель или исполнение: С внутренним зубчатым зацеплением
Материал: Пластик
Вид или марка материала: Нейлон
Ширина: 4.8 мм
Длина: 200 мм
Цвет: Белый
Диаметр закрепл пучков проводов, в диапазоне: 5...50 мм
Прочность на разрыв: 220 Н
Рабочая температура: -25...+75 °C
Макс диаметр охвата - жгута: 50 мм
Замок ленточного хомута: Пластиковый замок-застежка
Климатическое исполнение: УХЛ2
Срок службы, Лет, не менее: 5
	1
	шт
	

	105. 
	Хомут 4,8x400мм нейлон (100шт)
	Модель или исполнение: С внутренним зубчатым зацеплением
Материал: Пластик
Вид или марка материала: Нейлон
Ширина: 4.8 мм
Длина: 400 мм
Цвет: Белый
Диаметр закрепл пучков проводов, в диапазоне: 5...105 мм
Прочность на разрыв: 220 Н
Рабочая температура: -25...+75 °C
Макс диаметр охвата - жгута: 105 мм
Замок ленточного хомута: Пластик. замок-застежка
Климатическое исполнение: УХЛ2
Срок службы, Лет, не менее: 5
	1
	шт
	

	106. 
	Хомут 4,8x160мм нейлон (100шт)
	Модель или исполнение: С внутренним зубчатым зацеплением
Материал: Пластик
Вид или марка материала: Нейлон
Ширина: 4.8 мм
Длина: 160 мм
Цвет: Белый
Диаметр закрепл пучков проводов, в диапазоне: 5...35 мм
Прочность на разрыв: 220 Н
Рабочая температура: -25...+75 °C
Макс диаметр охвата - жгута: 35 мм
Замок ленточного хомута: Пластик. замок-застежка
Климатическое исполнение: УХЛ2
Срок службы, Лет, не менее: 5
	1
	уп
	

	107. 
	Хомут с отверстием для крепления З,5x200 
	Модель или исполнение: С внутренним зубчатым зацеплением
Материал: Пластик
Вид или марка материала: Нейлон
Ширина: 3.5 мм
Длина: 200 мм
Цвет: Белый
Диаметр закрепл пучков проводов, в диапазоне: 5...50 мм
Рабочая температура: -45...+80 °C
Макс диаметр охвата - жгута: 50 мм
Замок ленточного хомута: Пластик. замок-застежка
Климатическое исполнение: УХЛ2
Предельная нагрузка Н: 150.0 Н
Способ или тип крепления: Гвоздь
Срок службы, Лет, не менее: 5
В упаковке 100шт
	1
	шт
	

	108. 
	Шина соединительная типа PIN (штырь) ЗР 63А
	Максимальное количество подключаемых устройств: 54
Размеры поля или шага: 18 мм
Длина: 1000 мм
Номинальный  продолжительный ток Iu: 63 А
Тип подключения: Штырь
Номинальное импульсное напряжение: 4 кВ
Номинальное кратковременно выдерживаемый ток Icw: 12 кА
Материал: Медь
Ширина: 14.0 мм
Общ количество полюсов: 3
Номинальное напряжение: 230/400 В
Вес: 0,6 кг
Температура эксплуатации: -45...+40 °C
Номинальное напряжение изоляции Ui: 600 В
Эксплуатационные параметры
Срок службы, Лет: не менее 15
	1
	шт
	

	109. 
	Шина N "ноль" на одном угловом изоляторе  ШНИ-6х9-4-У 1-С
	Сечение шины: 6х9
Номинальный ток In: 100 А
Материал: Латунь
Тип поверхности: Необработанная
Количество кабельных выводов: 4
Длина шины: 38 мм
Типоисполнение: С 1-м угловым изолятором
Цвет изолятора: Синий
Винты крепления: М4
Номинальное напряжение: 400 В
Макс поперечное сечение проводника: 16/6 мм
Температура эксплуатации: -40...+50 °C
Высота: 26,3 мм
Глубина: 29 мм
Климатическое исполнение: У1
Тип монтажа: Винтовой, на монтажную панель
Количество шин: 1
Назначение шины: N-ноль
Срок службы, Лет, не менее: 15
	1
	шт
	

	110. 
	Шина N "ноль" на DIN-изоляторе тип "Стойка" ШНИ-6х9-8-С-С
	Сечение шины: 6х9
Номинальный ток In: 100 А
Материал: Латунь
Тип поверхности: Необработанная
Количество кабельных выводов: 8
Длина шины: 59 мм
Типоисполнение: DIN - изолятор типа Стойка
Цвет изолятора: Синий
Винты крепления: М4
Номинальное напряжение: 400 В
Макс поперечное сечение проводника: 10 мм
Температура эксплуатации: -40...+50 °C
Высота: 29,6 мм
Глубина: 22,5 мм
Тип монтажа: На DIN рейку
Количество шин: 1
Назначение шины: N-ноль
Срок службы, Лет, не менее: 15
	1
	шт
	

	111. 
	Шина PEN "земля-ноль" 6x9мм 12/2 (12групп/крепеж по краям)
	Сечение шины: 6х9
Номинальный ток In: 100 А
Материал: Латунь
Тип поверхности: Необработанная
Количество кабельных выводов: 12
Длина шины: 90 мм
Типоисполнение: Без изолятора, крепление по краям
Винты крепления: М4
Номинальное напряжение: 400 В
Минимальное сечение: 20 мм
Макс поперечное сечение проводника в диапазоне: 1,5...10 мм2
Температура эксплуатации: -40...+50 °C
Тип монтажа: На изолятор, винтовой, по краям
Количество шин: 1
Назначение шины: PEN-земля-ноль
Срок службы, Лет, не менее: 15
	1
	шт
	

	112. 
	Шина PEN "земля-ноль" 6x9мм 8/2 (8групп/ крепеж по краям)
	Сечение шины: 6х9
Номин ток In: 100 А
Материал: Латунь
Тип поверхности: Необработанная
Количество кабельных выводов: 8
Длина шины: 64 мм
Типоисполнение: Без изолятора, крепление по центру
Винты крепления: М4
Номинальное напряжение: 400 В
Минимальное сечение: 20 мм
Макс поперечное сечение проводника в диапазоне: 1,5...10 мм2
Температура эксплуатации в диапазоне -40...+50 °C
Тип монтажа: На изолятор, винтовой, по центру
Количество шин: 1
Назначение шины: PEN-земля-ноль
	1
	шт
	

	113. 
	Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА ЛЛ 1х18
	Модель или исполнение: Электронный
Тип диммирования: Нет
Подходит для 1 лампы мощностью: 18 Вт
Подходит для 2 ламп мощностью: нет
Подходит для 3 ламп мощностью: нет 
Подходит для 4 ламп мощностью: нет 
Номинальное напряжение: 230 В
Корпус: Металлический корпус
Класс защиты: I
Длина: 210 мм
Ширина: 30 мм
Высота: 23 мм
Частота: 50 Гц
Диапазон раб напряжений: 180-256 В
Номинальный ток ламп: 0.09 А
Наибольшая температура на корпусе: 70 °C
Класс энергоэффективности: А3
Степень защиты: IP20
Тип зажигания: Без предварительного подогрева электродов
Температура эксплуатации: от -15 до +50 °C
Время тлеющего разряда: 0,1 с
Вес не более: 0.137 кг
Срок службы, Лет: не менее 10
Гарантийный срок, Лет, не менее: 2
	1
	шт
	

	114. 
	Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА ЛЛ 2х18
	Модель или исполнение: Электронный
Тип диммирования: Нет
Подходит для 1 лампы мощностью: нет 
Подходит для 2 ламп мощностью: 18 Вт
Подходит для 3 ламп мощностью: нет
Подходит для 4 ламп мощностью: нет 
Номинальное напряжение: 230 В
Корпус: Металлический корпус
Класс защиты: I
Длина: 290 мм
Ширина: 30 мм
Высота: 27 мм
Частота: 50 Гц
Диапазон раб напряжений: 180-256 В
Номинальный ток ламп: 0.16 А
Наибольшая температура на корпусе: 70 °C
Класс энергоэффективности: А3
Степень защиты - IP: IP20
Тип зажигания: Без предварительного подогрева электродов
Температура эксплуатации: от -15 до +50 °C
Время тлеющего разряда: 0,1 с
Вес, не более: 0.187 кг
Срок службы, Лет, не менее 10
Гарантийный срок, Лет, не менее: 2
	1
	шт
	

	115. 
	Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА ЛЛ 1х36
	Модель или исполнение: Электронный
Тип диммирования: Нет
Подходит для 1 лампы мощностью: 36 Вт
Подходит для 2 ламп мощностью: нет 
Подходит для 3 ламп мощностью: нет 
Подходит для 4 ламп мощностью: нет 
Номинальное напряжение: 230 В
Корпус: Металлический корпус
Класс защиты: I
Длина: 210 мм
Ширина: 30 мм
Высота: 23 мм
Частота: 50 Гц
Диапазон раб напряжений: 180-256 В
Номинальный ток ламп: 0.16 А
Наибольшая температура на корпусе: 70 °C
Класс энергоэффективности: А3
Степень защиты - IP: IP20
Тип зажигания: Без предварительного подогрева электродов
Температура эксплуатации: от -15 до +50 °C
Время тлеющего разряда: 0,1 с
Вес, не более: 0.142 кг
Срок службы, Лет: не менее 10
Гарантийный срок, Лет, не менее: 2
	1
	шт
	

	116. 
	Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА ЛЛ 2х36
	Модель или исполнение: Электронный
Тип диммирования: Нет
Подходит для 1 лампы мощностью: нет 
Подходит для 2 ламп мощностью: 36 Вт
Подходит для 3 ламп мощностью: нет 
Подходит для 4 ламп мощностью: нет 
Номинальное напряжение: 230 В
Корпус: Металлический корпус
Класс защиты: I
Длина: 290 мм
Ширина: 30 мм
Высота: 27 мм
Частота: 50 Гц
Диапазон рабочих напряжений: 180-256 В
Номинальный ток ламп: 0.32 А
Наибольшая температура на корпусе: 70 °C
Класс энергоэффективности: А3
Степень защиты - IP: IP20
Тип зажигания: Без предварительного подогрева электродов
Температура эксплуатации в диапазоне от -15 до +50 °C
Время тлеющего разряда: 0,1 с
Вес, не более: 0.206 кг
Срок службы, Лет: не менее 10
Гарантийный срок, Лет, не менее: 2
	1
	шт
	

	117. 
	Лампа светодиодная LED LB-65 56LED 50W Е27/Е40
	Тип лампы: Светодиодная
Цоколь лампы: Е27/Е40 (с переходником)
Мощность: 50 Ватт
Аналог ЛОН: 500 Ватт
Световой поток: 4300 Lm
Температура света: 6500К
Класс энергопотребления: A+
Индекс цветопередачи: >75 Ra
Срок службы: 30000 часов
Цвет свечения: Холодный
Угол рассеивания: 200° градусов
Гарантия, не менее: 2 года
Рассеиватель: Матовый
Длина лампы: 236 мм
Диаметр лампы: 138 мм
Материал корпуса: Алюминий, Пластик термостойкий
	1
	шт
	

	118. 
	Светильник светодиодный ДВО 6560-Р 36Вт 6500К 595x595x20 призма
	Тип лампы: Светодиодиодный источник света (LED)
Материал корпуса: Сталь
Цвет корпуса: Белый
Материал плафона или рассеивателя: Полистирол
Номинальное напряжение: 230 В
Тип пускорегуляторного аппарата-ПРА-трансформатора: Светодиодный драйвер
Светораспределение: Симметричное
Выход светового потока: Прямой
Класс энергоэффективности: A
Степень защиты: IP20
Класс защиты: I
Световой поток: 3100 лм
Цветовая температура: 6500 К
Индекс цветопередачи – Ra, в диапазоне: 70-79 (класс 2A)
Коэффициент мощности: 0,9
Ширина: 595.0 мм
Высота или глубина: 20.0 мм
Длина: 595 мм
Сечение проводника в диапазоне: 0,75...1,5 мм2
Тип светильника: Светильник панельный
Мощность лампы: 36 Вт
Тип поверхности: Матовый (-ая)
Цвет плафона или рассеивателя: Нет
Категория цветности света: Холодный дневной >5300 К
Номинальная частота: 50 Гц
Диапазон рабочих температур: 0...+35 °C
Диапазон рабочих напряжений: 180...240 В
Тип кривой силы света: Д
Тип рассеивателя: Призматичный
Тип потолка: Подвесной потолок Армстронг
Срок службы, Часов, не менее: 30000
Гарантийный срок, Лет, не менее: 2
	1
	шт
	

	119. 
	ITK Разъем RJ-45 FTP для кабеля кат.5Е.
	Модель или исполнение: Штекерный разъём
Тип соединителя или разъема: RJ45 8(8)
Категория: 5E
Тип или способ подключения: Обжимной
Цвет: Прочее
Классификация по AWG: 22...24
Температура эксплуатации: -50...+50 °C
Диаметр подключаемых проводников в диапазоне: 0,64...0,51 мм
Срок службы, Лет: не менее 10
Гарантийный срок, Лет, не менее: 1
	1
	шт
	

	120. 
	Контактор для конденсаторов КМИ-К 25 кВАр
	Номинальное напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц: 230 В
Кол-во вспомогательно нормально разомкнутых-НО контактов: 2
Кол-во вспомогательно нормально замкнутых-НЗ контактов: 1
Тип подключения силовой электрической цепи: Прочее
Кол-во нормально разомкнутых-НО силовых контактов: 3
Номинальная полная мощность при 400 В 50 Гц: 25.0 кВАр
Коммутируемая нагрузка Q при 230В 50Гц: 15.0 кВАр
Коммутируемая нагрузка Q при 690В 50Гц: 36 кВАр
Номинальный ток: 36 А
Коммутационная износостойкость: 200000 циклов
Допустимая частота включений в час: 240
Номинальное напряжение изоляции Ui: 690 В
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: 6 кВ
Номинальное напряжение перемен тока: 230, 400, 690 В
Срок службы, Лет: не менее: 15
Гарантийный срок, Лет, не менее: 5
	1
	шт
	

	121. 
	Тумблер ТП 1 -2
	Типономинал ТП1
Род тока постоянный, переменный
Вид нагрузки Активная
Напряжение, В: не менее 1,6, не более 220
Ток, А: не менее 0,001, не более 2
Максимальная коммутируемая мощность, Вт (В*А) 220
Количество циклов переключений в НКУ 10000
Масса, г, не более 26
Сопротивление контакта, Ом, не более 0,02
Электрическая прочность изоляции, В 1100
Сопротивление изоляции, МОм, не менее 1000
Усилие переключения, Н, в диапазоне 3,9 … 14,7
Повышенная рабочая температура, 0С: 
для приемки «1» 70
для приемки «5» 85
Пониженная рабочая температура, 0С: минус 60
Повышенная относительная влажность, % 
для исполнения В при 350С 98
для исполнения УХЛ при 250С 98
Гарантийная наработка, ч:
для приемки «1» 10000
для приемки «5» 5000
Гарантийный срок с даты изготовления, лет:
для приемки «1» 8
для приемки «5» 12
	1
	шт
	

	122. 
	Фонарь с аккумулятором 4,5Ah 19xLED ЗУ 220V+12V
	Тип: фонарь
Модель: ЭРА FA65M (или эквивалент)
Цвет:  черный, желтый
Вид:  прожектор
Тип лампы  светодиодный
Световой поток:190 лм
Дальность освещения: до 100 м включительно
Количество светодиодов: 43
Водонепроницаемый корпус: Нет
Питание: аккумулятор
Время автономной работы, не менее: 8 ч
Емкость аккумулятора, не менее:  4500 мАч
Напряжение аккумулятора:  6 В
Особенности:  зарядка от сети 220V, зарядка от прикуривателя 12V
Глубина: 230 мм
Вес не более: 1402 г
	1
	шт
	

	123. 
	Фонарь Трофи Аккумуляторный налобный 4V0.9Ah, 9xLED, ЗУ 220V
	Дальность луча: 45 метров
Источники питания в комплекте: да
Материал: ударопрочный пластик
Мощность, Вт: 0,8
Световой поток, Лм: 50
Срок службы или срок годности, не менее: 3 лет
Тип лампы: 9 белых LED
Тип упаковки и комплектация: Фонарь укомплектованный элементами питания.
	1
	шт
	

	124. 
	Коробка КМ41234 распаячная для о/п 100x100x50мм
	Тип оборудования: Коробка распаячная
Преимущество: Для открытой установки, С гермовводом
Количество посадочных мест (отверстий): 6
Вид монтажа: Накладной
Степень защиты: IP55
Ширина: 100 мм
Высота: 50 мм
Цвет: Белый
Длина: 100 мм
Диаметр ввода: 28 мм
	1
	шт
	

	125. 
	Анкер забивной М10
	Метрический размер резьбы - М: 10
Материал втулки: Сталь
Защитное покрытие поверхности: Гальваническая/электролит. Оцинковка
	1
	шт
	

	126. 
	Бирка кабельная маркировочная У-136
	Модель или исполнение: Форма карточки
Материал: Пластик
Длина: 55 мм
Ширина: 55 мм
Цвет: Белый
Температура эксплуатации: -40...+90 °C
Установка на проводник: До и после оконцевания и соединения
Форма: Треугольный
	1
	шт
	

	127. 
	Гайка со стопорным буртом М6
	Материал: Сталь
Вид или марка материала: Оцинкованная сталь
Защитное покрытие поверхности: Оцинковка по методу Сендзимира
Метрический размер резьбы - М: 6
Вес, не более: 1.40 кг
В упаковке 400шт
	1
	уп
	

	128. 
	Гайка соединительная М6
	Материал: Сталь
Вид или марка материала: Оцинкованная сталь
Защитное покрытие поверхности: Гальваническая/электролит. оцинковка
Метрический размер 1: 6
Вес, не более: 0.95 кг
	1
	шт
	

	129. 
	Гофротруба двустенная 50 мм красная
	Степень защиты: IP44
Цвет: Красный
Наружный диаметр: 50 мм
Материал: Полиэтилен
Рабочая температура в диапазоне: -55…+90 °C
Прочность при сжатии Н: 750 Н
Внутренний  диаметр, не более: 41.5 мм
Прочность на изгиб: Гибкий (-ая)
Срок службы, Лет, не менее: 50
В упаковке 100м
	1
	уп
	

	130. 
	Гофротруба двустенная 63 мм красная
	Степень защиты IP44
Цвет: Красный
Наружный диаметр: 63 мм
Материал: Полиэтилен
Рабочая температура в диапазоне: -55…+90 °C
Прочность при сжатии Н: 750 Н
Внутренний диаметр, не более: 51.5 мм
Прочность на изгиб: Гибкий (-ая)
Срок службы, Лет, не менее: 50
В упаковке 50м
	1
	уп
	

	131. 
	Гофротруба двустенная 90 мм красная
	Степень защиты IP44
Цвет: Красный
Наружный диаметр: 90 мм
Материал: Полиэтилен
Рабочая температура в диапазоне: -55…+90 °C
Прочность при сжатии Н: 750 Н
Внутренний диаметр: 77.0 мм
Прочность на изгиб: Гибкий (-ая)
Срок службы, Лет, не менее: 50
В упаковке 50м
	1
	уп
	

	132. 
	Датчик движения настенный
	Модель или исполнение: Датчик движения
Тип монтажа: Поверхностного монтажа (открыт. установка)
Макс мощность нагрузки для ламп накал: 1200 Вт
Макс мощность нагрузки для люминисц бесстарт ламп: 300 ВА
Оптимальная высота установки в диапазоне 1,8...2,5 м
Макс рабочий цикл: 7±2 мин
Мин рабочий цикл: 10±3 сек
Порог срабатывания по освещённости в диапазоне: 3...2000 лк
Угол обнаружения по горизонтали: 180 °
Цвет: Белый
Материал: Пластик
Степень защиты: IP44
Тип напряжения: Переменный (AC)
Номинальное напряжение: 230 В
Частота: 50 Гц
Сечение подключаемых проводников в диапазоне: 0,75...1,5 мм2
Класс защиты от поражения электрическим током: II
Макс мощность во вкл состоянии: 0.45 Вт
Температура в диапазоне -25...+45 °C
Климатическое исполнение: УЗ
Ширина: 87.0 мм
Высота: 145.0 мм
Глубина: 125.0 мм
Вид или марка материала: Прочее
Защитное покрытие поверхности: Необработанная
Тип поверхности: Не применимо
Коммутация нагрузки: Электромеханическое реле
Максимальная дальность обнаружения объекта: не менее      10 м
Срок службы, Лет, не менее: 7
	1
	шт
	

	133. 
	Дюбель хомут 5-10мм
	Материал: Пластик
Вид или марка материала: Нейлон
Цвет: Белый
Диаметр высверленного отверстия: 6 мм
Глубина высверленного отверстия: 25 мм
Длина: 45 мм
Внутренний размер под кабель: 7,5 мм
Срок службы, Лет, не менее: 10
Упаковка: 25шт
	1
	уп
	

	134. 
	Дюбель хомут 19-25мм
	Материал: Пластик
Вид или марка материала: Нейлон
Цвет: Белый
Диаметр высверленного отверстия: 6 мм
Глубина высверленного отверстия: 36 мм
Длина, не менее: 62 мм
Срок службы, Лет, не менее: 10
Упаковка: 25шт
	1
	уп
	

	135. 
	Зажим винтовой ЗВИ-10 12пар
	Сечение многожильного гибкого провода в диапазоне: 2,5...6 мм2
Тип электрического соединения: Винтовое соединение
Тип электрического соединения 2: Винтовое соединение
Место соединения: Сбоку (поперечное)
Рабочая температура в диапазоне: -25...+85 °C
Длина, не менее: 128 мм
Цвет: Белый
Номинальное напряжение изоляции Ui: 450 В
Материал зажима: Латунь
Материал корпуса: Полиэтилен
Климатическое исполнение: УХЛ3
Степень защиты: IP00
Ширина: 21 мм
Высота: 16 мм
Допустимый длительный ток: 10 А
Макс рабочее напряжение Ue: 400 В
Срок службы, Лет, не менее: 5
	1
	шт
	

	136. 
	Строительно-монтажная клемма СМК 222-413
	Высота: 14,5мм
Номин ток In: 32А
Номин раб напряжение постоянного тока Ue: 220В
Номин раб напряжение: 450В
Кол-во в комплекте: 4шт
Номин раб напряжение переменного тока Ue: 400В
Ремонтопригодность: Нет
Цвет: Серый
Климатическое исполнение: УХЛ3
Место соединения: Сбоку (поперечное)
Степень защиты IP20
Макс поперечное сечение проводника: 4,0мм²
Тип электрич соединения 2: Фиксатор/защелка
Длина, не менее: 17,4мм
Номин напряжение изоляции Ui: 660В
Сечение многожильного гибкого провода, в диапазоне: 0,08...4мм²
Сечение многожильного провода без наконечника, в диапазоне: 0,08...4мм²
Ширина, не менее: 21мм
Сечение одножильного жёсткого провода: 0,08...2,5мм²
Номинальная способность к присоединению: 0,08...4мм²
	1
	шт
	

	137. 
	Клипса №5 (скоба)
	Материал: Пластик
Вид или марка материала: Полипропилен
Максимальный удерживаемый размер: 5 мм
Цвет: Белый
Форма скобы: Плоская (-ий)
Количество в упаковке: 100шт
	1
	шт
	

	138. 
	Клипса №6 (скоба)
	Материал: Пластик
Вид или марка материала: Полипропилен
Максимальный удерживаемый размер: 6 мм
Цвет: Белый
Форма скобы: Плоская (-ий)
Количество в упаковке: 100шт
	1
	шт
	

	139. 
	Клипса №7 (скоба)
	Материал: Пластик
Вид или марка материала: Полипропилен
Максимальный удерживаемый размер: 7 мм
Цвет: Белый
Форма скобы: Плоская (-ий)
Количество в упаковке: 100шт
	1
	шт
	

	140. 
	Комплект фасадного крепления КФК 12-47.1
	Модель или исполнение: С внутренним зубчатым зацеплением
Материал: Пластик
Цвет: Черный
Диаметр закрепленных пучков проводов в диапазоне: 12…47 мм
Рабочая температура в диапазоне: -60...+80 °C
Макс диаметр охвата - жгута: 47 мм
Климатическое исполнение: УХЛ1
Предельная нагрузка Н: 198.0 Н
Макс нагрузка, не более: 20 кг
Способ или тип крепления: Анкер распорного типа
Диаметр высверленного отверстия: 12 мм
Глубина высверленного отверстия: 60 мм
Расстояние до стены, не менее: 16 мм
В упаковке 50шт
	1
	уп
	

	141. 
	Контактор КМИ-10911 9 А
	Номинальное напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц: 230 В
Номинальный рабочий ток Ie 400 В: 9 А
Тип подключения вспомогательных цепей: Винтовое соединение
Кол-во вспомогательных норм замкнутых-НЗ конт: 1
Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue: 230; 400; 660 В
Номинальное напряжение изоляции Ui: 660 В
Номинальное импульсное напряжение: 6 кВ
Условный тепловой ток Ith приС-1: 25 А
Номинальная мощность при AC-3 230 В: 2.2 кВт
Номинальная мощность при AC-3 400 В: 4.0 кВт
Номинальная мощность при AC-3 660 В: 5.5 кВт
Макс кратковременная нагрузка: 162 А
Условный ток короткого замыкания Inc: 1000 А
Защита от сверхтоков - предохранителя gG: 10 А
Мощность рассеяния при Ie АС-3: 0,2 Вт
Мощность рассеяния при Ie АС-1: 1,56 Вт
Момент затяжки: 1,2 Нм
Диапазоны напряжения управления при срабатывания Uc: 0,8...1,1
Гибкий кабель без наконечника в диапазоне 1,0...2,5 мм
Диапазоны напряжения управления при отпускании Uc: 0,3...0,6
Время срабатывания при замыкании в диапазоне: 12...22 мс
Жесткий кабель без наконечника в диапазоне: 1,5...4 мм
Время срабатывания при размыкании в диапазоне: 4...19 мс
Коммутационная износоустойчивость при АС-1: 1,3 млн циклов
Коммутационная износоустойчивость при АС-3: 1,5 млн циклов
Коммутационная износоустойчивость при АС-4: 0,2 млн циклов
Мех износоустойчивость: 15.0 млн ком циклов
Кол-во дополнительных контактов: 1
Степень защиты - IP: IP20
Тип монтажа: При помощи винтов, на DIN-рейку
Климатическое исполнение: УХЛ4
Температура эксплуатации в диапазоне: -25...+50 °C
Ширина, не менее: 45.0мм
Высота, не менее: 75.0мм
Вес, не менее: 0,34 кг
Доп конт - Номин напряжение Un AC: 660 В
Доп конт - Номин напряжение Un DC: 440 В
Доп конт - Номин напряжение изоляции Ui: 660 В
Доп конт - Ток термической стойкости In: 10 А
Доп конт - Минимальная вкл способность Umin: 24 В
Доп конт - Минимальная вкл способность Imin: 10 мА
Доп конт - Защита от сверхтоков - предохр gG: 10 А
Доп конт - Макс кратковременная нагрузка: 100 А
Доп конт - Сопротивление изоляции: > 10 мОм
Тип напряжения управления: Переменный (AC)
Количество полюсов: 3
Доп конт - Сечение присоединяемых проводников в  диапазоне мм2: 1...4 мм
Доп конт - Момент затяжки: 1.2 нм
Эксплуатационные параметры
Гарантийный срок, Лет, не менее: 5
	1
	шт
	

	142. 
	Коробка КМ41006 распаячная для твердых стен 172x96x45
	Тип монтажа: Скрытого монтажа (в штукатурку)
Материал: Пластик
Подходит для степени защиты: IP20
Ширина устройства: 172 мм
Высота устройства: 96.0 мм
Глубина устройства: 45.0 мм
Исполнение крышки: Непрозрачная
Срок службы, Лет: не менее 15
	1
	шт
	

	143. 
	Лампа ЛОН 95Вт Е27
	Тип цоколя: E27
Мощность, Вт: 95
Напряжение, В: 230
Тип лампы: Б 230-95-2
Название: Лампа накаливания общего назначения
Световой поток, Лм:1240
Размеры, мм.:L=98; D=50
Покрытие колбы: Прозрачная
Срок службы, ч, не менее:1000
Область применения: Бытовое
Количество ламп в коробе, шт.:154
Вес брутто, г.:6500
Габариты упаковки, мм.:580x355x220
	1
	шт
	

	144. 
	Лампа светодиодная 11Вт Е27


	Тип источника света: Светодиодный источник света (LED)
Форма лампы или колбы: Грушевидная (тип A)
Мощность лампы: 11.0 Вт
Световой поток: 990 лм
Цоколь: E27
Цветовая температура: 6500 К
Категория цветности света: Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К
Номинальное напряжение: 230 В
Тип напряжения: Переменный (AC)
Диапазон рабочих напряжений: 175…250 В
Индекс цветопередачи – Ra, в диапазоне: 80-89 (класс 1B)
Тип стекла колбы: Матовый (-ая)
Цвет: Белый
Степень защиты: IP20
Класс энергоэффективности: A+
Диаметр: 60 мм
Длина: 110 мм
Эквивалент лампы накаливания: 75 Вт
Срок службы, Часов, не менее: 30000
Гарантийный срок, Лет, не менее: 2
	1
	шт
	

	145. 
	Лампа светодиодная 15Вт Е27
	Тип источника света: Светодиодный источник света (LED)
Форма лампы или колбы: Грушевидная (тип A)
Мощность лампы: 15.0 Вт
Световой поток: 1350 лм
Цоколь: E27
Цветовая температура: 4000 К
Категория цветности света: Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К
Номинальное напряжение: 230 В
Тип напряжения: Переменный (AC)
Диапазон раб напряжений: 175…250 В
Индекс цветопередачи – Ra, в диапазоне: 80-89 (класс 1B)
Тип стекла колбы: Матовый (-ая)
Цвет: Белый
Степень защиты : IP20
Класс энергоэффективности: A+
Диаметр: 60 мм
Длина: 110 мм
Эквивалент лампы накаливания: 100 Вт
Срок службы, Часов, не менее: 30000
Гарантийный срок, Лет, не менее: 2
	1
	шт
	

	146. 
	Лампа светодиодная 50Вт Е40
	Тип источника света: Светодиодный источник света (LED)
Форма лампы или колбы: Прочее
Мощность лампы: 50.0 Вт
Световой поток: 4500 лм
Цоколь: E40
Цветовая температура: 6500 К
Категория цветности света: Холодный дневной >5300 К
Номинальное напряжение: 230 В
Тип напряжения: Переменный (AC)
Диапазон раб напряжений: 175…250 В
Индекс цветопередачи – Ra, в диапазоне: 80-89 (класс 1B)
Тип стекла колбы: Матовый (-ая)
Цвет: Белый
Степень защиты : IP20
Класс энергоэффективности: A+
Диаметр, не менее: 137 мм
Длина, не менее: 252 мм
Эквивалент лампы накаливания: 200 Вт
Срок службы, Часов, не менее: 30000
Гарантийный срок, Лет, не менее: 2
	1
	шт
	

	147. 
	Лампа светодиодная 7Вт Е14
	Тип источника света: Светодиодный источник света (LED)
Форма лампы или колбы: Свечеобразная
Мощность лампы: 7.0 Вт
Световой поток: 630 лм
Цоколь: E14
Цветовая температура: 4000 К
Категория цветности света: Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К
Номинальное напряжение: 230 В
Тип напряжения: Переменный (AC)
Диапазон рабочих напряжений: 175…250 В
Индекс цветопередачи – Ra, в диапазоне: 80-89 (класс 1B)
Тип стекла колбы: Матовый (-ая)
Цвет: Белый
Степень защиты: IP20
Класс энергоэффективности: A+
Диаметр, не менее: 37 мм
Длина, не менее: 112 мм
Эквивалент лампы накаливания: 60 Вт
Срок службы, Часов, не менее: 30000
Гарантийный срок, Лет, не менее: 2
	1
	шт
	

	148. 
	Лампа светодиодная 9Вт Е27
	Тип источника света: Светодиодный источник света (LED)
Форма лампы или колбы: Свечеобразная
Мощность лампы: 9.0 Вт
Световой поток: 810 лм
Цоколь: E27
Цветовая температура: 4000 К
Категория цветности света: Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К
Номинальное напряжение: 230 В
Тип напряжения: Переменный (AC)
Диапазон рабочих напряжений: 175…250 В
Индекс цветопередачи – Ra, в диапазоне: 80-89 (класс 1B)
Тип стекла колбы: Матовый (-ая)
Цвет: Белый
Степень защиты : IP20
Угол рассеивания: 170 °
Класс энергоэффективности: A+
Диаметр, не менее: 37 мм
Длина, не менее: 100 мм
Эквивалент лампы накаливания: 60 Вт
Срок службы, Часов, не менее: 30000
Гарантийный срок, Лет, не менее: 2
	1
	шт
	

	149. 
	Лампа светодиодная 8Вт E27
	Тип источника света: Светодиодный источник света (LED)
Форма лампы или колбы: Отражатель (рефлектор)
Мощность лампы: 8.0 Вт
Световой поток: 720 лм
Цоколь: E27
Цветовая температура: 4000 К
Категория цветности света: Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К
Номинальное напряжение: 230 В
Тип напряжения: Переменный (AC)
Диапазон раб напряжений: 175…250 В
Индекс цветопередачи – Ra, в диапазоне: 80-89 (класс 1B)
Тип стекла колбы: Матовый (-ая)
Цвет: Белый
Степень защиты : IP20
Угол светового пучка: 110 °
Класс энергоэффективности: A+
Диаметр: 63 мм
Длина: 105 мм
Эквивалент лампы накаливания: 60 Вт
Срок службы, Часов, не менее: 30000
Гарантийный срок, Лет, не менее: 2
	1
	шт
	

	150. 
	Лента изоляционная ХБ
	Материал: Тканевая текстура
Цвет: Черный
Длина: 11 м
Ширина: 18 мм
Толщина: 0,4 мм
Номинальное напряжение: 1000 В
Температура эксплуатации: -30...+30 °C
Дочерний класс: EC000128-1
Липкость изоленты - скорость расклеивания: 100 мм в мин
Разрывная нагрузка: 6 кН/м
Срок службы, Лет, не менее: 25
	1
	шт
	

	151. 
	Прожектор светодиодный СДО 06-70 IP65 6500К

	Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)
Мощность лампы: 70 Вт
Световой поток: 5600 лм
Цветовая температура: 6500 К
Индекс цветопередачи – Ra в диапазоне 70-79 (класс 2A)
Угол светового пучка: 120
Светораспределение: Симметричный (-ое)
Источник света незаменяемый: SMD светодиоды
Цвет корпуса: Черный
Материал корпуса: Алюминий
Материал плафона или рассеивателя: Стекло прозрачное (светопрониц.)
Цвет плафона или рассеивателя: Нет
Отражатель - рефлектор: Белый
Тип монтажа: На поверхность (накладной)
Степень защиты: IP65
Класс защиты: I
Средний номинальный срок службы: 50000 ч
Мин расстояние до освещаемого объекта: 1 м
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон рабочих напряжений: 200…240 В
Частота: 50 Гц
Тип пускорегулирующего аппарата-ПРА-трансформатора: Светодиодный драйвер
Длина: 247 мм
Ширина: 29 мм
Высота или глубина: 223 мм
Вес, не более: 0,85 кг
Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ: Не требуется
Схема пускорегулирующего аппарата - ПРА: Прочее
Световая отдача: 75 лм на Вт
Срок службы, Часов, не менее: 50000
Гарантийный срок, Лет, не менее: 2
	1
	шт
	

	152. 
	Прожектор светодиодный СДО 07-30 с ДД 
	Мощность, Вт: 30
Материал корпуса: Алюминий
Напряжение питания, В, в диапазоне: 180…240
Степень защиты, не менее: IP44
Световой поток, Лм:  2400
Диапазон рабочих температур: °С-40…+50
Цветовая температура: 6500 К 
Габаритные размеры, мм: 155х115х30
Угол рассеивания 120
	1
	шт
	

	153. 
	Прожектор светодиодный белый-холодный100Вт
	Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)
Мощность лампы: 100 Вт
Световой поток: 8000 лм
Цветовая температура: 6000 К
Угол светового пучка: 120
Угол светового излучения: Широкий световой пучок
Светораспределение: Симметричный (-ое)
Цоколь - патрон лампы: Прочее
Количество ламп - источников света: 196
Цвет корпуса: Серый
Материал корпуса: Алюминий
Тип поверхности: Матовый (-ая)
Материал плафона или рассеивателя: Стекло прозрачное (светопроницаемое)
Цвет плафона или рассеивателя: Нет
Отражатель - рефлектор: Зеркальный/глянцевый
Тип монтажа: На поверхность (накладной)
Модель или исполнение: Прочее
Степень защиты: IP65
Класс защиты: I
Средний номинальный срок службы, не менее: 30000 ч
Номинальное напряжение: 230 В
Тип пускорегулирующего аппарата-ПРА-трансформатора: ЭПРА
Длина, не менее: 285 мм
Ширина, не менее: 138 мм
Высота или глубина, не менее: 235 мм
Вес, не менее: 3 кг
Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ: Не требуется
Схема пускорегулирующего аппарата - ПРА: Прочее
Количество светодиодов, не менее: 192
Срок службы, Часов: не менее 30000
Гарантийный срок, Лет, не менее: 2
	1
	шт
	

	154. 
	Рейка дин (100см) оцинкованная
	Материал: Сталь
Высота: 7.5 мм
Длина: 1000 мм
Защитное покрытие поверхности: Оцинковка по методу Сендзимира
Ширина, не менее: 35 мм
Вид или марка материала: Оцинкованная сталь
Количество крепежных отверстий, не менее: 33
Размер крепежного отверстия: 20х6,5 мм
	1
	шт
	

	155. 
	Реле выбора фаз РВФ-02 АС 230В 50Гц УХЛ4
	До 3 вводов (3 фазы) АС 230В 50Гц с общим нулём.
Время возврата на приоритетную фазу в диапазоне: 5 - 150 с,
Приоритетная фаза: A1.
Порог переключения при понижении напряжения в диапазоне: 154-209 В,
Порог переключения при повышении напряжения: < 265 В,
Напряжение питания: 3х400/230+N
Коммутируемый ток(A): 16
Количество и тип контактов: 3Z
Гарантия, не менее 12 месяцев
Диапазон рабочих температур (С°): -25...+50
Способ монтажа: На Din-рейку
Тип корпуса: 1S
Габариты (мм), не менее: 17.5х90х63
Степень защиты: IP23
	1
	шт
	

	156. 
	Реле напряжения ORV 1 ф 110-240В
	Мин задержка на включение: 0.5 с
Количество переключающих контактов: 1
Ширина, не менее: 18 мм
Высота, не менее: 90 мм
Глубина, не менее: 64 мм
Номинальное напряжение в диапазоне: 110-240 AC/DC В
Выдержка времени: (0,110) ± 10% с
Диапазон частоты питающего напряжения: 4565 Гц
Номинальный ток контактных групп приС-1: 10 А
Номинальное напряжение контактной группы: 250 АС / 24 DC В
Индикатор срабатывания реле: Красный светодиод (R)
Мех износостойкость: 10^7 циклов
Электр износостойкость: 10^6 циклов
Температура эксплуатации: от 20 до +55 °C
Тип монтажа: DIN-рейка (стандарт) 35 мм
Степень защиты IP лицевая панель: IP40
Степень защиты IP клеммы: IP20
Рабочее положение: Любое
Категория перенапряжения: 3
Степень загрязнения: 2
Макс сечение одножильного кабеля мм2: 1х2,5
Макс сечение многожильного кабеля с наконечниками мм2: 1х2,5 
Вес, не менее: 0,059 кг
Ремонтопригодность: Нет
Индикатор наличия напряжения: Зелёный светодиод (Un)
Эксплуатационные параметры:
Срок службы, Лет, не менее: 5
Гарантийный срок, Лет, не менее: 1
	1
	шт
	

	157. 
	Светильник LED ДБО 5006 36Вт 6500К IP20 1200мм металл
	Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)
Материал корпуса: Сталь
Цвет корпуса: Белый
Материал плафона или рассеивателя: Пластик опаловый
Номинальное напряжение: 230 В
Тип пускорегулирующего аппарата-ПРА-трансформатора: Светодиодный драйвер
Светораспределение: Симметричный (-ое)
Выход светового потока: Прямой
Степень защиты: IP20
Класс защиты: I
Световой поток: 2400 лм
Цветовая температура: 6500 К
Индекс цветопередачи – Ra, в диапазоне: 70-79 (класс 2A)
Коэффициент мощности: 0.9
Ширина: 75.0 мм
Высота или глубина: 27.0 мм
Длина, не менее: 1200 мм
Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем
Мощность лампы: 36 Вт
Цвет плафона или рассеивателя: Опаловый (-ая)
Категория цветности света: Холодный дневной >5300 К
Тип тока: Переменный
Номинальная частота: 50 Гц
Диапазон рабочих температур: -20...+50 °C
Диапазон рабочих напряжений: 200...240 В
Климатическое исполнение: УХЛ3
Срок службы, Часов, не менее: 30000
Гарантийный срок, Лет, не менее: 2
	1
	шт
	

	158. 
	Светильник промышленный НСП41-200-003 УХЛ2
	Тип осветительного прибора: Светильник
Способ монтажа осветительного прибора: подвесной 
Количество источников света: 1шт.
Тип основного источника света: ЛОН
Мощность основного источника света: 200Вт
Патрон для основного источника света (при наличии): E27,
Наличие и тип встроенного ПРА: без ПРА, 
Диапазон рабочего напряжения: AC220V 
Оптическая система светильника с прозрачным плафоном, 
Наличие защитного/декоративного стекла с защитным стеклом,
Цвет корпуса светильника: белый корпус
Особенность корпуса светильника: стальной
Наличие защитной решетки с защитной решеткой,
КПД осветительного прибора ≥70
Класс защиты от поражения электротоком: I класс
Степень защиты, IP (общая или оптический блок/блок ПРА): IP54
Конструктивная особенность: на крюк
Способ электропитания: сетевой 
Особенности защитного стекла: силикатное
	1
	шт
	

	159. 
	Светильник светодиодный ДВО 6568-Р 36Вт 6500К 1200x180x20 призма
	Тип лампы: Светодиодный источник света (LED)
Материал корпуса: Сталь
Цвет корпуса: Белый
Материал плафона или рассеивателя: Полистирол
Номинальное напряжение: 230 В
Тип пускорегулирующего аппарата-ПРА-трансформатора: Светодиодный драйвер
Светораспределение: Симметричный (-ое)
Выход светового потока: Прямой
Класс энергоэффективности: A
Степень защиты - IP: IP20
Световой поток: 3100 лм
Цветовая температура: 6500 К
Индекс цветопередачи – Ra, в диапазоне: 70-79 (класс 2A)
Коэффициент мощности: 0,9
Ширина: 180.0 мм
Высота или глубина: 20.0 мм
Длина: 1200 мм
Сечение проводника мм2: 0,75...1,5
Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем
Мощность лампы: 36 Вт
Тип поверхности: Матовый (-ая)
Цвет плафона или рассеивателя: Нет
Категория цветности света: Холодный дневной >5300 К
Номинальная частота: 50 Гц
Диапазон рабочих температур: 0...+35 °C
Диапазон раб напряжений: 200...240 В
Тип кривой силы света: Д
Тип рассеивателя: Призматичный
Тип потолка: Подвесной потолок Армстронг
Срок службы, Часов, не менее: 30000
Гарантийный срок, Лет, не менее: 2
	1
	шт
	

	160. 
	Стартер S2
	Описание системы: Для схемы с двумя лампами
Цоколь - информация: 2P (2 штырька)
Цвет корпуса: Белый
Мощность лампы, в диапазоне: 4-22 W
Напряжение, в диапазоне: 220-240 V
Напряжение импульса: 800 (min) V
Бесперебойное напряжение: 70 (min) V
Конденсатор: Да
Температура окружающей среды: -15 (min), 75 (max) C
Общая длина С: 40.3 (max) mm
Общая ширина Е: 21.5 (max) mm
Вес нетто 1 штуки: 7 гр
	1
	шт
	

	161. 
	Хомут 3,6х250мм нейлон
	Модель или исполнение: С внутренним зубчатым зацеплением
Материал: Пластик
Вид или марка материала: Нейлон
Ширина: 3.6 мм
Длина: 250 мм
Цвет: Белый
Диаметр закрепления пучков проводов в диапазоне: 5...65 мм
Прочность на разрыв: 180 Н
Рабочая температура: -25...+75 °C
Макс диаметр охвата - жгута: 65 мм
Замок ленточного хомута: Пластик. замок-застежка
Климатическое исполнение: УХЛ2
Срок службы, Лет, не менее: 5
Упаковка: 100шт
	1
	уп
	

	162. 
	Хомут 8,8х1000мм нейлон
	Модель или исполнение: С внутренним зубчатым зацеплением
Материал: Пластик
Вид или марка материала: Нейлон
Ширина: 8.8 мм
Длина: 1000 мм
Цвет: Белый
Диаметр закрепления пучков проводов, в диапазоне:
8...290 мм
Прочность на разрыв: 760 Н
Рабочая температура: -25...+75 °C
Макс диаметр охвата - жгута: 290 мм
Замок ленточного хомута: Пластик. замок-застежка
Климатическое исполнение: УХЛ2
Срок службы, Лет, не менее: 5
Упаковка: 100шт
	1
	уп
	

	163. 
	Стяжка нейлоновая 9x920
	Тип: Хомуты (стяжки)
Материал: Нейлон
Цвет: Черный
Температурный диапазон -35 … +85°С
Количество в упаковке: 100 шт
Особенности: Не содержит галогенов, Стойкость к вибрации, Стойкость к УФ
Длина: 920 мм
Ширина: 9 мм
	1
	уп
	

	164. 
	Трубка термоусадочная прозрачная 12 мм
	Внутренний диаметр до термоусадки: 25,0 мм
Внутренний диаметр после термоусадки: 12,5 мм
Модель или исполнение: Тонкостенная
Коэффициент усадки: 2:1
Толщина стенки после термоусадки: 0,9 мм
Рабочая температура: -55...+125 °C
Цвет: Прозрачный (светопроницаемый)
Материал: Полиолефин (PEX)
Длина: 1 м
Монтажная температура: -10...+50 °C
Рабочее напряжение AC 50 Гц: 660 В
Прочность на растяжение: 10,4 Мпа
Объемное электрическое сопротивление: 1x10^14 Ом на м
Для диэлектрической прочности изоляции до: 15 кВ
Мин температура начала усадки: 70 °C
Мин температура полной усадки: 125 °C
Срок службы, Лет, не менее: 30
	1
	шт
	

	165. 
	Трубка термоусадочная прозрачная 4 мм
	Внутренний диаметр до термоусадки: 4,8 мм
Внутренний диаметр после термоусадки: 2,4 мм
Модель или исполнение: Тонкостенная
Коэффициент усадки: 2:1
Толщина стенки после термоусадки: 0,55 мм
Рабочая температура: -55...+125 °C
Цвет: Прозрачный (светопроницаемый)
Материал: Полиолефин (PEX)
Длина: 1 м
Монтажная температура: -10...+50 °C
Рабочее напряжение AC 50 Гц: 660 В
Прочность на растяжение: 10,4 Мпа
Объемное электрическое сопротивление: 1x10^14 Ом на м
Для диэлектрической прочности изоляции до: 15 кВ
Мин температура начала усадки: 70 °C
Мин температура полной усадки: 125 °C
Срок службы, Лет, не менее: 30
	1
	м
	

	166. 
	Трубка термоусадочная прозрачная 8 мм
	Внутренний диаметр до термоусадки: 8,5 мм
Внутренний диаметр после термоусадки: 4,5 мм
Модель или исполнение: Тонкостенная
Коэффициент усадки: 2:1
Толщина стенки после термоусадки: 0,6 мм
Рабочая температура: -55...+125 °C
Цвет: Прозрачный (светопроницаемый)
Материал: Полиолефин (PEX)
Длина: 1 м
Монтажная температура: -10...+50 °C
Рабочее напряжение AC 50 Гц: 660 В
Прочность на растяжение: 10,4 Мпа
Объемное электрическое сопротивление: 1x10^14 Ом на м
Для диэлектрической прочности изоляции до: 15 кВ
Мин температура начала усадки: 70 °C
Мин температура полной усадки: 125 °C
Срок службы, Лет, не менее: 30
	1
	шт
	

	167. 
	Удлинитель Зм
	Номинальное напряжение: AC 250 V
Номинальный ток: 16 А
Поперечное сечение жилы мм2: 1,0 
Длина сетевого шнура: 3.0 м
Степень защиты: IP20
Номинальная частота: 50 Гц
Тип кабеля: ПВС/H05VV-F (ПВХ-изоляция)
Материал: Пластик
Вид или марка материала: Прочее
Цвет: Белый
Общ количество розеток: 2
Температура эксплуатации: +1...+35 °C
Форма корпуса: Прямоугольный.
Кол-во штепсель розеток с защитным контактом: 2
Количество розеток европейского стандарта: 2
Количество неотключаемых розеток: 2
Защитное покрытие поверхности: Необработанная
Тип поверхности: Матовый (-ая)
Угол поворота центральной вставки: 45
Максимальная мощность нагрузки: 3500 Вт
Климатическое исполнение: УХЛ4
	1
	шт
	

	168. 
	Удлинитель 5м
	Номинальное напряжение: AC 250 V
Номинальный ток: 16 А
Поперечное сечение жилы мм2: 1,0
Длина сетевого шнура: 5.0 м
Степень защиты - IP: IP20
Номинальная частота: 50 Гц
Тип кабеля: ПВС/H05VV-F (ПВХ-изоляция)
Материал: Пластик
Вид или марка материала: Прочее
Цвет: Белый
Общ количество розеток: 2
Температура эксплуатации в диапазоне: +1...+35 °C
Форма корпуса: Прямоугольный.
Кол-во штепсель розеток с защитным контактом: 2
Количество розеток европейского стандарта: 2
Количество неотключаемых розеток: 2
Защитное покрытие поверхности: Необработанная
Тип поверхности: Матовый (-ая)
Угол поворота центральной вставки: 45
Максимальная мощность нагрузки: 3500 Вт
Климатическое исполнение: УХЛ4
	1
	шт
	

	169. 
	Удлинитель электрический силовой на катушке 50 м ПВС 3*2,5 мм
	Длина: 50м
Напряжение : 220В
Марка провода: ПВС
Конструктив: катушка пластик
Заземление: с заземлением
Сечение провода мм2: 2,5
Количество розеток : 3шт
Степень защиты IP: IP44
Автомат защиты: есть
Вес, не менее: 7.8 кг
	1
	шт
	

	170. 
	Фонарь аккумуляторный светодиодный с головным креплением 
	Тип лампы Светодиодная
Материал корпуса Металл и пластик
Тип питания  аккумулятор
Цвет Черный
Тип диода LED
Тип фонаря Налобный
Количество светодиодов 10шт
Вес фонаря, не менее: 200г
Дальность свечения, не менее: 50метров
Корпус: пластик
	1
	шт
	

	171. 
	Фонарь-прожектор 19LED
	Тип: фонарь
Модель:  ЭРА FA19M (или эквивалент)
Цвет:  желтый, черный
Вид:  прожектор
Тип лампы:  светодиодный
Количество светодиодов:  19
Водонепроницаемый корпус:  нет
Питание:  аккумулятор
Время автономной работы, не менее:  35ч
Емкость аккумулятора:  4500 мАч
Напряжение аккумулятора:  6В
Особенности  питание: 12V
Комплектация:  подзарядка от сети 220V и бортовой сети автомобиля 12V, аккумулятор 6V 4.5Ah, съемный плечевой ремень, инструкция по эксплуатации
Ширина, не менее: 140 мм
Высота, не менее:180мм
Глубина, не менее: 230мм
Вес, не менее 1390 г
	1
	шт
	

	172. 
	Изолента ПВХ 0,18x19 мм 20 метров
	Материал: ПВХ (PVC)
Цвет: по согласованию с заказчиком.
Длина: 20 м
Ширина: 19 мм
Толщина: 0,18 мм
Номинальное напряжение: 600 В
Температура эксплуатации: -30...+50 °C
Толщина клеевого слоя: 20 мкм
Срок службы, Лет, не менее: 25
	1
	шт
	

	173. 
	Вилка разборная угловая с з/к 16А
	Номинальный ток: 16A
Номинальное напряжение: AC 250 V
Номинальная частота: 50 Гц
Макс сечение входящего кабеля: 2,5 мм
Максимальная мощность нагрузки: 3500 Вт
Степень защиты: IP20
Материал: Пластик
Цвет: Белый
Вид или марка материала: Термопласт
Модель или исполнение: Вилка/штекер
Температура эксплуатации: 0...+35 °C
Профиль - угол вилки: Прямоугольная (под углом 90°)
Тип подключения: Клемма винтовая
Тип вилки: Вилка с заземляющим контактом угловая
Климатическое исполнение: УХЛ4
Срок службы, Лет: не менее 5
	1
	шт
	

	174. 
	Хомутный держатель серый CFC16
	Вид или марка материала ПВХ
Для трубы с внешним диаметром 16 мм
Рабочая температура -10  +60°С
Монтажная температура -10  +60°С
Горючесть Не поддерживает горение
Цвет: Серый
	1
	шт
	

	175. 
	Площадка самоклеющаяся 20x20 под хомуты
	Материал: Пластик
Вид или марка материала: Нейлон
Цвет: Белый
Длина: 20 мм
Ширина: 20 мм
Высота: 4.5 мм
Климатическое исполнение: УХЛ2
Рабочая температура: -25...+75 °C
Подходит для кабельной стяжки шириной до: 3.6 мм включительно
Способ или тип крепления: Самоклеющийся
Срок службы, Лет, не менее: 5
Количество в упаковке 20шт
	1
	уп
	

	176. 
	Светильник переносной УП-1Р 5 метров 2x0,75
	Тип лампы: Лампа накаливания
Мощность лампы: 60 Вт
Степень защиты : IP20
Количество ламп: 1
Номинальное напряжение: 230 В
Сечение подключаемых проводников: 2х0,75 мм
Длина сетевого шнура: 5.0 м
Класс защиты: II
Материал корпуса: Пластик
Диапазон рабочих температур: -25...+25 °C
Длина: 315 мм
Ширина: 90 мм
Тип напряжения: Переменный (AC)
Срок службы, Лет: не менее 10
Гарантийный срок, Лет, не менее: 1
	1
	шт
	

	177. 
	Лампа светодиодная 13Вт  Е27 

	Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)
Форма лампы или колбы: Грушевидная (тип A)
Мощность лампы: 13.0 Вт
Световой поток: 1170 лм
Цоколь: E27
Цветовая температура: 4000 К
Категория цветности света: Нейтральный (холодно-белый) в диапазоне 3300-5300 К
Номинальное напряжение: 230 В
Тип напряжения: Переменный (AC)
Диапазон рабочих напряжений: 175…250 В
Индекс цветопередачи Ra в диапазоне: 80-89 (класс 1B)
Тип стекла колбы: Матовый (-ая)
Цвет: Белый
Степень защиты : IP20
Класс энергоэффективности: A+
Диаметр: 60 мм
Длина, не менее: 110 мм
Эквивалент лампы накаливания: 75 Вт
Срок службы, Часов, не менее: 30000
Гарантийный срок, Лет, не менее: 2
	1
	шт
	

	178. 
	Термоусаживаемая трубка ТТК 33/8 4:1 черная с клеем 1м
	Внутренний диаметр до термоусадки: 33 мм
Внутренний диаметр после термоусадки: 8 мм
Модель или исполнение: Толстостенный
Коэффициент усадки: 4:1
Толщина стенки после термоусадки: 0,8 мм
Рабочая температура: -40...+110 °C
Цвет: Черный
Материал: Прочее
Длина: 1 м
Монтажная температура: -10...+50 °C
Рабочее напряжение AC 50 Гц: 1000 В
Прочность на растяжение: 13 Мпа
Объемное электрическое сопротивление: 1х10^12 Ом на м
Для диэлектрической прочности изоляции до 10 кВ включительно
Мин температура начала усадки: 120 °C
Мин температура полной усадки: 150 °C
Толщина слоя клея после полного термоусаживания: 3,2 мм
Срок службы, Лет, не менее: 30
	1
	уп
	

	179. 
	Рассеиватель шар ПММА 160мм опал (резьба А85)
	Номинальное рабочее напряжение, В 220
Номинальная частота, Гц 50
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP54
Тип источника света: ЛОН, КЛЛ
Тип цоколя: Е27
Высота: 170 мм
Диаметр: 160 мм
Класс защиты от поражения электрическим током 1
Климатическое исполнение: У1
Корпус светильника выполнен из полиамида.
Рассеиватель из поликарбоната.
	1
	шт
	

	180. 
	Лампа LED A60 шар 12Вт 24-48В 4000К E27
	Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)
Форма лампы или колбы: Грушевидная (тип A)
Мощность лампы: 12.0 Вт
Световой поток: 990 лм
Цоколь: E27
Цветовая температура: 4000 К
Категория цветности света: Нейтральный (холодно-белый) в диапазоне 3300-5300 К
Номинальное напряжение: 230 В
Тип напряжения: Переменный (AC)
Диапазон рабочих напряжений: 175…250 В
Индекс цветопередачи Ra, в диапазоне: 80-89 (класс 1B)
Тип стекла колбы: Матовый (-ая)
Цвет: Белый
Степень защиты  IP20
Класс энергоэффективности: A+
Диаметр: 60 мм
Длина: 110 мм
Эквивалент лампы накаливания: 75 Вт
Срок службы, Часов, не менее: 30000
Гарантийный срок, Лет, не менее: 2
	1
	шт
	

	181. 
	Скоба 06мм круглая пластиковая
	Материал: Пластик
Вид или марка материала: Полипропилен
Максимальный удерживаемый размер: 6 мм
Цвет: Белый
Количество в упаковке:100шт
	1
	уп
	

	182. 
	Скоба 07мм круглая пластиковая
	Материал: Пластик
Вид или марка материала: Полипропилен
Макс удерживаемый размер: 7 мм
Цвет: Белый
Количество в упаковке: 20шт
	1
	уп
	

	183. 
	Лампа светодиодная ECO G45 шар 7Вт 230В  6500К  Е27
	Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)
Форма лампы или колбы: Шарообразная (тип G)
Мощность лампы: 7.0 Вт
Световой поток: 630 лм
Цоколь: E27
Цветовая температура: 6500 К
Категория цветности света: Холодный дневной >5300 К
Номинальное напряжение: 230 В
Тип напряжения: Переменный (AC)
Диапазон рабочих напряжений: 175…250 В
Индекс цветопередачи Ra в диапазоне: 80-89 (класс 1B)
Тип стекла колбы: Матовый (-ая)
Цвет: Белый
Степень защиты: IP20
Класс энергоэффективности: A+
Диаметр: 45 мм
Длина: 72 мм
Эквивалент лампы накаливания: 60 Вт
Срок службы, Часов, не менее: 30000
Гарантийный срок, Лет, не менее: 2
	1
	шт
	

	184. 
	Контактная проводящая паста КПП 100гр
	Состав: минеральное масло, загустители, электропроводящая композиция
Диапазон рабочих температур: -40...+100 ºС
Вес упаковки 0,1 г
	1
	шт
	

	185. 
	Лампа светодиод СКЛ 11 Б-К-2-220 красная
	Количество световых сигнализаторов - 1.
Номинальное рабочее напряжение Ue в диапазоне 170 В - 240 В.
Род тока - Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC).
В комплекте с лампой - Встроенный светодиод.
Цвет линзы - Красный.
Материал переднего кольца - Пластик.
Цвет переднего кольца - Белый.
Конструкция линзы - Круглая.
Исполнение линзы - Высокая.
Исполнение электрического соединения - Винтовое соединение.
Высота наружной части - 13 миллиметров.
Степень защиты IP — IP54
	1
	шт
	

	186. 
	Лампа светодиод СКЛ 11 Б-Л-2-220 зеленая
	Количество световых сигнализаторов - 1.
Номинальное рабочее напряжение Ue в диапазоне 170 В - 240 В.
Род тока - Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC).
В комплекте с лампой - Встроенный светодиод.
Цвет линзы - Зеленый.
Материал переднего кольца - Пластик.
Цвет переднего кольца - Белый.
Конструкция линзы - Круглая.
Исполнение линзы - Высокая.
Исполнение электрического соединения - Винтовое соединение.
Высота наружной части - 13 миллиметров.
Степень защиты IP — IP54
	1
	шт
	

	187. 
	Светодиодная аккумуляторная лампа СКЛ 11Б-Ж-2-220
	Количество световых сигнализаторов - 1.
Номинальное рабочее напряжение Ue в диапазоне 170 В - 240 В.
Род тока - Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC).
В комплекте с лампой - Встроенный светодиод.
Цвет линзы - Желтый.
Материал переднего кольца - Пластик.
Цвет переднего кольца - Белый.
Конструкция линзы - Круглая.
Исполнение линзы - Высокая.
Исполнение электрического соединения - Винтовое соединение.
Высота наружной части - 13 миллиметров.
Степень защиты IP — IP54
	1
	шт
	

	188. 
	Электролампа светодиодная сигнальная СКЛ 14Б-К-2-220
	Номинальное рабочее напряжение Ue в диапазоне: 170В-240В
Род тока: Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC)
В комплекте с лампой Встроенный светодиод
Цвет линзы: Красный
Материал переднего кольца: Пластик
Конструкция линзы: Круг
Исполнение линзы: Высокая
Исполнение электрического соединения Винтовое соединение
Высота наружной части: 15мм
Степень защиты IP IP54
Габариты (мм): 62 x 28 x 28
	1
	шт
	

	189. 
	Светосигнальная арматура СКЛ-14-Б-Ж (желтая)
	Номинальное рабочее напряжение Ue в диапазоне:
170В -240 В
Род тока: Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC)
В комплекте с лампой Встроенный светодиод
Цвет линзы: Желтый
Материал переднего кольца: Пластик
Конструкция линзы: Круг
Исполнение линзы: Высокая
Исполнение электрического соединения: Винтовое соединение
Высота наружной части: 15 мм
Степень защиты IP: IP54
	1
	шт
	

	190. 
	Светосигнальная арматура СКЛ-14-Б-Л (зеленая)
	Номинальное рабочее напряжение Ue в диапазоне: 170В- 240В
Род тока: Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC)
В комплекте с лампой Встроенный светодиод
Цвет линзы: Зеленый
Материал переднего кольца: Пластик
Конструкция линзы: Круг
Исполнение линзы: Высокая
Исполнение электрического соединения: Винтовое соединение
Высота наружной части: 15мм
Степень защиты IP: IP54
	1
	шт
	

	191. 
	Обогреватель на DIN-рейку
	Рабочее напряжение, В 220
Нагревательный элемент PTC-термистор
Радиатор Алюминиевый профиль
Тип крепления Зажим для DIN шины 35мм
Тип корпуса Пластмасса UL94 V-0, черная
Вес: 0.5кг
Монтажное положение вертикальное
Степень защиты IP20
	1
	шт
	

	192. 
	Патрон подвесной карболитовый Е27
	Модель или исполнение: Патрон подвесной
Материал: Карболит
Цвет: Черный
Цоколь - патрон лампы: E27
Способ или тип крепления: Прочее
Температура эксплуатации: -25…+35 °C
Степень защиты - IP: IP20
Сечение жил провода2 в диапазоне: 0,5...1,0 мм
Предельная температура: 165 °C
Номинальный ток: 4 А
Номинальное напряжение: AC 250 V
Срок службы, Лет, не менее: 5
Гарантийный срок, Лет, не менее: 1
	1
	шт
	

	193. 
	Лампа светодиодная ECO R50 рефлектор 5Вт 230В 3000К Е14
	Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)
Форма лампы или колбы: Отражатель (рефлектор)
Мощность лампы: 5.0 Вт
Световой поток: 450 лм
Цоколь: E14
Цветовая температура: 3000 К
Категория цветности света: Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К
Номинальное напряжение: 230 В
Тип напряжения: Переменный (AC)
Диапазон раб напряжений: 175…250 В
Индекс цветопередачи Ra, в диапазоне: 80-89 (класс 1B)
Тип стекла колбы: Матовый (-ая)
Цвет: Белый
Степень защиты: IP20
Угол светового пучка: 110 °
Класс энергоэффективности: A+
Диаметр: 50 мм
Длина, не менее: 85 мм
Эквивалент лампы накаливания: 40 Вт
Срок службы, Часов, не менее: 30000
Гарантийный срок, Лет, не менее: 2
	1
	шт
	

	194. 
	Лампа светодиодная ECO С35 свеча 9Вт 230В 4000К Е14
	Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)
Форма лампы или колбы: Свечеобразная
Мощность лампы: 9.0 Вт
Световой поток: 810 лм
Цоколь: E14
Цветовая температура: 4000 К
Категория цветности света: Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К
Номинальное напряжение: 230 В
Тип напряжения: Переменный (AC)
Диапазон рабочих напряжений: 175…250 В
Индекс цветопередачи Ra в диапазоне: 80-89 (класс 1B)
Тип стекла колбы: Матовый (-ая)
Цвет: Белый
Степень защиты : IP20
Угол рассеивания: 170 °
Класс энергоэффективности: A+
Диаметр, не менее: 37 мм
Длина, не менее: 100 мм
Эквивалент лампы накаливания: 60 Вт
Срок службы, Часов, не менее: 30000
Гарантийный срок, Лет, не менее: 2
	1
	шт
	

	195. 
	Светорегулятор (диммер) 315Вт
	Тип диммера: Универсальный
тип нагрузки Светодиодная лампа: 315 VA в 230...250 V 50 Гц переменный ток (RC LED mode)
[Ue] номинальное рабочее напряжение: 230 В переменный ток 50/60 Гц
цветовой оттенок: Белый
Тип покрытия: Глянцевая
контрольная лампа: Без индикации
количество выходов: 1
тип управления: Поворотная ручка
Соединения – клеммы: Винтовой зажим
количество клемм: петли 2
емкость зажимного соединения: 1.5...2.5 мм² для жесткий кабель кабель(и)
Форма головки винта: Pozidriv № 1 и комбинированный
Тип монтажа: Скрытый
Тип установки: Внутренняя установка
Глубина, не менее: 52 мм
Ширина, не менее: 71 мм
Высота, не менее: 71 мм
Вес, не менее: 118 г
степень защиты IP: IP20
	1
	шт
	

	196. 
	Рамка для 2-х клавишного выключателя белый
	Область применения: Монтаж
Тип продукта или компонента: Рамка
количество мест: 2-постовая горизонтальная ориентация
режим фиксации: Защёлкивание
оттенок цвета накладки: Белый
декоративный цвет: White
материал ASA + PC: декоративная рамка
ASA + PC: рамка
Высота, не менее: 80 мм
Ширина, не менее: 156 мм
Глубина, не менее: 14 мм
расстояние между центрами, не менее: 71 мм
Вес, не менее: 0,029 кг 
Степень защиты: ІP20
	1
	шт
	

	197. 
	Металлорукав Р3-ЦПнг-20
	Номинальный диаметр, не менее: 20 мм
Наружный диаметр, не менее: 26.9 мм
Внутренний диаметр: 18.7 мм
Материал: Сталь
Защитное покрытие поверхности: Оцинкованный (-ая)
Материал обшивки 1-го покрытия: ПВХ (PVC)
Уплотнение: Нет уплотнения
Рабочая температура: -15…+50 °C
Степень защиты - IP: IP65
Прочность на разрыв: 100 Н
Цвет: Серый
Электрические характеристики: Не указано
Прочность на изгиб: Гибкий (-ая)
Наименьший эксплуатационный радиус при изгибе R: 100 мм
Макс допустимая рабочая температура: +70 °C
Климатическое исполнение: УХ1
Диаметр условного прохода, не менее: 18,7 мм
Температура эксплуатации: -50…+50 °C
Срок службы, Лет, не менее: 10
В упаковке 50м
	1
	уп
	

	198. 
	Металлорукав РЗ-ЦПнг-25
	Номинальный диаметр: 25 мм
Наружный диаметр: 33.0 мм
Внутренний диаметр: 23.7 мм
Материал: Сталь
Защитное покрытие поверхности: Оцинкованный (-ая)
Материал обшивки 1-го покрытия: ПВХ (PVC)
Уплотнение: Нет уплотнения
Рабочая температура: -15…+50 °C
Степень защиты - IP: IP65
Прочность на разрыв: 110 Н
Цвет: Серый
Электрические характеристики: Не указано
Прочность на изгиб: Гибкий (-ая)
Наименьший эксплуатационный радиус при изгибе R: 130 мм
Макс допустимая рабочая температура: +70 °C
Климатическое исполнение: УХ1
Диаметр условного прохода: 23,7 мм
Температура эксплуатации: -50…+50 °C
Срок службы, Лет, не менее: 10
В упаковке 20м
	1
	уп
	

	199. 
	Металлорукав РЗ-ЦПнг-32
	Номинальный диаметр: 32 мм
Наружный диаметр: 40.2 мм
Внутренний диаметр: 30.4 мм
Материал: Сталь
Защитное покрытие поверхности: Оцинкованный (-ая)
Материал обшивки 1-го покрытия: ПВХ (PVC)
Уплотнение: Нет уплотнения
Рабочая температура: -15…+50 °C
Степень защиты - IP: IP65
Прочность на разрыв: 130 Н
Цвет: Серый
Электрические характеристики: Не указано
Прочность на изгиб: Гибкий (-ая)
Наименьший эксплуатационный радиус при изгибе R: 250 мм
Макс допустимая рабочая температура: +70 °C
Климатическое исполнение: УХ1
Диаметр условного прохода: 30,4 мм
Температура эксплуатации: -50…+50 °C
Срок службы, Лет, не менее: 10
В упаковке 20м
	1
	уп
	

	200. 
	Скоба металлическая двухлапковая d 19-20 мм
	Материал: Сталь
Вид или марка материала: Оцинкованная сталь
Модель или исполнение: Двухлапковая (двусторонняя)
Защитное покрытие поверхности: Оцинковка по методу Сендзимира
Размер крепежного отверстия: 7х4 мм
Для крепления металлорукава с условным проходом: 15 мм
Номинальный диаметр: 20 мм
Способ или тип крепления: Отверстие под винт
Диаметр: 19 мм
Количество кабелей или труб: 1
	1
	шт
	

	201. 
	Скоба металлическая двухлапковая d25-26 мм
	Материал: Сталь
Вид или марка материала: Оцинкованная сталь
Модель или исполнение: Двухлапковая (двусторонняя)
Защитное покрытие поверхности: Оцинковка по методу Сендзимира
Внутренний диаметр скобы, мм, в диапазоне: 25-26
Размер крепежного отверстия, мм: 6,5x8,5
Для крепления металлорукава с условным проходом, мм: 20; 22
Количество кабелей или труб: 1
	1
	шт
	

	202. 
	Скоба металлическая двухлапковая d31 -32 мм
	Материал: Сталь
Вид или марка материала: Оцинкованная сталь
Модель или исполнение: Двухлапковая (двусторонняя)
Защитное покрытие поверхности: Оцинковка по методу Сендзимира
Размер крепежного отверстия: 9х6мм
Номинальный диаметр: 32 мм
Способ или тип крепления: Отверстие под винт
Диаметр: 31 мм
Количество кабелей или труб: 1
	1
	шт
	

	203. 
	ИО 102-40 Б2М (3) извещатель магнитоконтактный, накладной, для металлических поверхностей
	Тип контактов: НЗ 
Степень защиты: IP55
Расстояние между магнитом и герконом, мм:
- при размыкании контактов, более: 65
- при замыкании контактов, менее: 30
Диапазон рабочих температур, °С-50…+50
Габаритные размеры, мм:
- корпус геркона: 40х28.5х25
- корпус магнита: 40х28.5х25
Максимально допустимые токи и напряжения
- максимальное коммутируемое напряжение, В: 72
- максимальный коммутируемый ток, мА: 500 
Масса, не более, кг: 0.17
	1
	шт
	

	204. 
	Клемма силовая вводная КСВ 35-240 серая
	Количество полюсов: 1
Степень защиты: IP20
Тип монтажа: DIN-рейка (35 мм) + винтовое соединение
Климатическое исполнение: УХЛ3
Номин раб напряжение: 800В
Высота: 130мм
Ширина: 37,5мм
Номин напряжение изоляции Ui: 800В
Модель или исполнение: Фазная
Цвет: Серый
Материал корпуса: Полиамид
Номин частота: 50Гц
Номин ток In: Сu: 425 / Al: 380А
Сечение одножильного жёсткого провода мм2 в диапазоне: 35…240
Сечение многожильного гибкого провода мм2 в диапазоне: 35…240
Тип электрич соединения: Винтовое соединение
Тип электрич соединения 2: Винтовое соединение
Количество зажимных клемм на 1 полюс: 2
Место соединения: Сбоку (поперечное)
	1
	шт
	

	205. 
	Напольный канал CSP 75х17 CSP-F
	Номинальная высота: 17мм
Климатическое исполнение: УХЛ4
Количество отсеков: 2
Материал: ПВХ
Наличие крышек в комплекте: Есть
Наличие разделителей: 1
Наличие уплотнителей на основании: есть
Напряжение пробоя: 2500В
Пожаробезопасность: не  распространяет горение (по ГОСТ Р 53313-2009)
Ширина: 95.1мм
Высота: 17.5мм
Длина: 2000мм
Сечение суммарное: 524 мм.кв.
Сопротивление сжатию: 1000 Н/5см
Степень защиты: IP40
Температура эксплуатации: -5…+60°C
Ширина номинальная: 75 мм
Цвет: по согласованию с заказчиком.
	1
	шт
	

	206. 
	Угол плоский для напольного канала 75х17 APSP G
	Исполнение: Крышка (верхняя часть)
Номинальная высота: 17мм
Для кабель-каналов высотой: 17мм
Для кабель-каналов шириной: 75мм
Климатическое исполнение: УХЛ4
Количество вводов: 2
Количество отверстий: 2
Количество отсеков: 1
Размер: 75x17мм
Степень защиты: IP40
Угол сочленения : 90гр
Температура эксплуатации: -5…+60°C
Ширина номинальная: 75мм
Цвет: по согласованию с заказчиком.
	1
	шт
	

	207. 
	Кабель-канал 140х50 L2000 алюминий с крышкой
	Номинальная высота: 50мм
Количество модулей: 144
Сечение суммарное : 5753 мм.кв
Степень защиты: IP40
Температура эксплуатации: -5…+60°C
Ширина номинальная: 140мм
Глубина: 50мм
Длина: 2000мм
Защитная пленка: да.
Количество крышек: 2
Количество направляющих для установки дополнит. разделителей: 2
Ширина: 140мм
Ширина крышки 1: 140мм
	1
	шт
	

	208. 
	Колонна алюминиевая телескопическая 120х120х2700-4200
	Номинальная высота: 4250мм
Климатическое исполнение: УХЛ4
Количество вводов: 4
Количество модулей: 188
Количество направляющих для разделителей: 4
Количество отсеков: 2
Материал: Алюминий
Наличие крышек в комплекте: Есть
Наличие разделителей: 1
Сечение суммарное: 9810 мм.кв
Степень защиты: IP40
Температура эксплуатации: -25…+60°C
Ширина номинальная: 120x120мм
Ширина основание: 173x173мм
Высота колонны в диапазоне: 2700…4200мм
Диапазон регулировки по высоте: 2700…4200мм
Количество крышек: 2
Количество секций: 2
Полезное сечение: 9810мм
Цвет: Светло-серый.
	1
	шт
	

	209. 
	Колонна алюминиевая телескопическая 1500-3000мм
	Номинальная высота: 3050мм
Климатическое исполнение: УХЛ4
Количество вводов: 4
Количество модулей: 108
Количество направляющих для разделителей: 4
Количество отсеков: 2
Материал: Алюминий
Наличие крышек в комплекте: Есть
Наличие разделителей: 1
Сечение суммарное: 9810 мм.кв
Степень защиты: IP40
Температура эксплуатации: -25…+60°C
Ширина номинальная: 120x120мм
Ширина основание: 173x173мм
Высота колонны, в диапазоне: 1500…3000мм
Диапазон регулировки по высоте: 1500…3000мм
Количество крышек: 2
Количество секций: 2
Полезное сечение: 9810
Цвет: Светло-серый.
	1
	шт
	

	210. 
	Алюминиевая колонна 0,71м.
	Номинальная высота: 710мм
Климатическое исполнение: УХЛ4
Количество вводов: 4
Количество модулей: 44
Количество направляющих для разделителей: 4
Количество отсеков: 2
Наличие разделителей: 1
Материал: Алюминий
Наличие крышек в комплекте: Есть
Наличие разделителей: 1
Сечение суммарное: 9810мм.кв
Степень защиты: IP40
Температура эксплуатации: -25…+60°C
Ширина номинальная: 120x120мм
Количество крышек: 2
Количество секций: 2
Полезное сечение: 9810мм
Цвет: Светло-серый.
	1
	шт
	

	211. 
	Напольная башенка BUS, 12 модулей
	Климатическое исполнение: УХЛ4
Количество вводов: 4
Количество направляющих для разделителей: 1
Количество отсеков: 1
Наличие крышек в комплекте: есть
Материал: Пластик
Наличие разделителей: 1
Степень защиты: IP40
Температура эксплуатации: -5…+60°C
Ширина крышки: 216мм
Количество крышек: 1
Количество секций: 2
Полезное сечение: 1900мм
Цвет: Светло-серый.
	1
	шт
	

	212. 
	Двустенная труба ПНД гибкая дренажная д.200мм, SN6, перфорация 360град.
	Диаметр внешний: 200мм
Диаметр внутренний, не менее: 172мм
Жесткость кольцевая: 6кПа
Наличие перфорации: есть
Радиус изгиба, не менее: 1600мм
Температура эксплуатации: -40…+90°C
Материал: Полиэтилен
С протяжкой (зондом): нет.
Цвет: по согласованию с заказчиком.
Количество в бухте, не менее: 35м
	1
	уп
	

	213. 
	ITK 19" вентиляторный модуль 1U 2 вентилятора с цифровым термостатом
	Количество вентиляторов: 2
Рабочее напряжение при перемен токе частотой 50 Гц: 220 В
Тип напряжения: Переменный (AC)
Тип монтажа: Винтовое крепление
Ширина, не менее:483 мм
Высота, не менее: 44 мм
Глубина, не менее: 170 мм
Толщина металла: 1.2 мм
Тип поверхности: Порошковая окраска с фосфатированием
Цвет: Черный
Номер цвета RAL: 9005
Материал: Листовая сталь
	1
	шт
	

	214. 
	ITK 19" вентиляторный модуль 1U 4 вентилятора с цифровым термостатом
	Количество вентиляторов:4
Рабочее напряжение при перемен токе частотой 50 Гц: 220 В
Тип напряжения: Переменный (AC)
Тип монтажа: Винтовое Крепление
Ширина, не менее: 483 мм
Высота, не менее:44 мм
Глубина, не менее: 350 мм
Толщина металла, не менее: 1.2 мм
Тип поверхности: Порошковая окраска с фосфатированием
Цвет: Черный
Номер цвета RAL: 9005
Материал: Листовая сталь
	1
	шт
	

	215. 
	ITK Вентиляторная панель с выключателем 2 модуля серая
	Ширина, не менее: 480.0 мм
Высота, не менее: 45.0 мм
Для макс количества вентиляторов: 2
Материал: Листовая сталь
Тип поверхности: Порошковая окраска с фосфатированием
Тип монтажа: Винтовое крепление
Степень защиты - IP: IP20
Глубина, не менее: 188.0 мм
Номинальное напряжение: 220 В
Частота: 50 Гц
Толщина металла, не менее: 1.2 мм
Цвет: Серый
Номер цвета RAL: 7035
Совместимость: Linea N, W
Расход или производительность: 310 м³ в ч
	1
	шт
	

	216. 
	Лампа светодиодная А60 шар 9Вт 230 4000К Е27
	Тип источника света: Светодиодный источник света (LED)
Форма лампы или колбы: шар
Мощность лампы: 9.0 Вт
Световой поток: 810 лм
Цоколь: E27
Цветовая температура: 4000 К
Категория цветности света: белый
Номинальное напряжение: 230 В
Тип напряжения: Переменный ток (AC)
Диапазон рабочих напряжений: 175…250 В
Индекс цветопередачи – Ra, в диапазоне: 80-89 (класс 1B)
Тип стекла колбы: Матовый (-ая)
Цвет: Белый
Степень защиты - IP: IP20
Класс энергоэффективности: A+
Диаметр, не менее: 60 мм
Длина, не менее: 110 мм
Эквивалент лампы накаливания: 60 Вт
Срок службы, Часов, не менее: 30000
Гарантийный срок, Лет, не менее: 2
	1
	шт
	

	217. 
	Лампа светодиодная ECO A60 шар 9Вт 230В 3000К Е27
	Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)
Форма лампы или колбы: шар
Мощность лампы: 9.0 Вт
Световой поток: 810 лм
Цоколь: E27
Цветовая температура: 3000 К
Категория цветности света: белый
Номинальное напряжение: 230 В
Тип напряжения: Переменный ток (AC)
Диапазон рабочих напряжений: 175…250 В
Индекс цветопередачи – Ra, в диапазоне: 80-89 (класс 1B)
Тип стекла колбы: Матовый (-ая)
Цвет: Белый
Степень защиты - IP: IP20
Класс энергоэффективности: A+
Диаметр, не менее: 60 мм
Длина, не менее: 110 мм
Эквивалент лампы накаливания: 60 Вт
Срок службы, Часов, не менее: 30000
Гарантийный срок, Лет, не менее: 2
	1
	шт
	

	218. 
	Лампа светодиодная ЕСО А60 шар 11Вт 230В 6500К Е27
	Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)
Форма лампы или колбы: шар
Мощность лампы: 11.0 Вт
Световой поток: 990 лм
Цоколь: E27
Цветовая температура: 6500 К
Категория цветности света: белый
Номинальное напряжение: 230 В
Тип напряжения: Переменный ток (AC)
Диапазон рабочих напряжений: 175…250 В
Индекс цветопередачи – Ra в диапазоне 80-89 (класс 1B)
Тип стекла колбы: Матовый (-ая)
Цвет: Белый
Степень защиты - IP: IP20
Класс энергоэффективности: A+
Диаметр, не менее: 60 мм
Длина, не менее: 110 мм
Эквивалент лампы накаливания: 90 Вт
Срок службы, Часов, не менее: 30000
Гарантийный срок, Лет, не менее: 2
	1
	шт
	

	219. 
	Лампа светодиодная ЕСО А60 шар 15Вт 230В 6500К Е27
	Тип источника света: Светодиодный источник света (LED)
Форма лампы или колбы: шар
Мощность лампы: 15.0 Вт
Световой поток: 1350 лм
Цоколь: E27
Цветовая температура: 6500 К
Категория цветности света: белый
Номинальное напряжение: 230 В
Тип напряжения: Переменный ток (AC)
Диапазон рабочих напряжений: 175…250 В
Индекс цветопередачи – Ra, в диапазоне: 80-89 (класс 1B)
Тип стекла колбы: Матовый (-ая)
Цвет: Белый
Степень защиты - IP: IP20
Класс энергоэффективности: A+
Диаметр, не менее: 60 мм
Длина, не менее: 110 мм
Эквивалент лампы накаливания: 100 Вт
Срок службы, Часов, не менее: 30000
Гарантийный срок, Лет, не менее: 2
	1
	шт
	

	220. 
	Лампа люминесцентная линейная ЛЛ-26/18 Вт, G13, 6500 К
	Длина:604 мм
Цоколь:G13
Мощность лампы:18 Вт
Световой поток: 940 лм
Световая отдача: 52 лм/Вт
Форма лампы/колбы: Линейная
Форма лампы/колбы: Линейная двухцокольная
Цветовой код света:765
Тип источника света: Люминесцентная лампа (ЛЛ)
Диаметр трубки/трубы, не менее: 26 мм
Цветовая температура: 6500 К
Средний номинальный срок службы, не менее: 13 000 ч
Класс энергоэффективности: B
Назначение/область применения: Общего назначения
Цветность света по стандарту EN 12464-1:Холодный дневной >5300 K
	1
	шт
	

	221. 
	Розетка разборная прямая с з/к 16А белая
	Гарантийный срок: 1 год
Материал: Пластик
Угол подключения: Прямолинейный
Способ подключения: Винтовая клемма
Цвет: Белый
Степень защиты IP: IP20
Номинальный ток: 16 А
Номинальное напряжение: 250 В
Исполнение С защитным контактом стандарта SCHUKO
	1
	шт
	

	222. 
	Розетка двухместная с з/к для открытой установки IP54
	Модель или исполнение: С заземляющим (защитным) контактом
Количество постов: 2
Количество подключаемых розеток: 1
Крышка: В корпусе
Символы или индикация: Выпуклый символ
Тип или способ подключения: Клемма винтовая
Цвет: Серый
Тип монтажа: Поверхностного монтажа (открыт. установка)
Способ или тип крепления: На шурупах
Материал: Пластик
Номинальный ток: 16 А
Номинальное напряжение: 250 В
Частота: 50 Гц
Ширина устройства, не менее: 127.0 мм
Высота устройства, не менее: 92.0 мм
Глубина устройства, не менее: 55.0 мм
Номинальное раб напряжение:	250 В
Степень защиты - IP: IP54
Тип напряжения: Переменный (AC)
Температура эксплуатации: -25…+40 °C
Макс сечение входящего кабеля:	1,5...2х2,5 мм²
Эксплуатационные параметры
Срок службы, Лет, не менее: 15
Гарантийный срок, Лет, не менее: 5
	1
	шт
	

	223. 
	Светильник светодиодный ДВО 6560-О 36Вт 6500К 595х595х20 опал (с драйвером)
	Тип лампы: Светодиодный источник света (LED)
Материал корпуса: Сталь
Цвет корпуса: Белый
Материал плафона или рассеивателя: Полистирол
Номинальное напряжение: 230 В
Тип пускорегулирующего аппарата-ПРА-трансформатора: Светодиодный драйвер
Светораспределение: Симметричный (-ое)
Выход светового потока: Прямой
Класс энергоэффективности: A
Степень защиты - IP: IP20
Класс защиты: I
Световой поток: 3600 лм
Цветовая температура: 6500 К
Индекс цветопередачи – Ra, в диапазоне: 70-79 (класс 2A)
Коэффициент мощности: 0,9
Ширина, не менее: 595.0 мм
Высота или глубина, не менее: 20.0 мм
Длина, не менее: 595 мм
Сечение проводника мм2 в диапазоне: 0,75...1,5
Тип светильника: Светильник панельный
Мощность лампы: 36 Вт
Тип поверхности: Матовый (-ая)
Цвет плафона или рассеивателя:	Белый
Категория цветности света: Холодный дневной >5300 К
Номинальная частота: 50 Гц
Диапазон рабочих температур: 0...+35 °C
Диапазон раб напряжений: 180...240 В
Тип кривой силы света: Д.
Коэффициент пульсации светового потока: 5 процентов
Тип рассеивателя: Опаловый (-ая)
Тип потолка: Подвесной потолок Армстронг
Тип КСС: Д
Габаритная яркость: <5000 кд/м²
Класс светораспределения: П
Пусковой ток: 0,7 А
Длительность пусковых токов: 26 мкс
	1
	шт
	

	224. 
	Стартер LS151M 4-22Вт, 110-130В
	Мощность подключения ЛЛ лампы типа T8, в диапазоне: 4...22 Вт
Включение: Последовательное (220-240 В), одиночное (110-130 В)
Степень защиты : IP20
Класс защиты: II
Температура эксплуатации: -20...+80 °C
Номинальное напряжение в диапазоне: 220...240/110...130 В
Частота: 50 Гц
Диаметр, не менее: 21 мм
Длина, не менее: 38 мм
Подходит для ламп мощностью:	22 Вт
Срок службы, Циклов: не менее 12000
Гарантийный срок, Лет, не менее: 1
	1
	шт
	

	225. 
	Скоба 05мм круглая пластиковая
	Материал: Пластик
Вид или марка материала: Полипропилен
Максимальный удерживаемый размер: 5 мм
Цвет: Белый
Форма скобы: Круглая
Кол-во в комплекте: 20 шт
Диаметр штифта метрический: 5
Срок службы, Лет, не менее: 10
Гарантийный срок, Лет, не менее: 1
	1
	уп
	

	226. 
	Лампа светодиодная HP 30Вт 230В 6500К Е27
	Степень защиты : IP20
Тип напряжения: Переменный (AC)
Номинальное напряжение: 230В
Длина, не менее: 196мм
Цвет: Белый
Диапазон рабочих напряжений: 175…250В
Диаметр, не менее: 112мм
Цоколь:	E27
Тип источника света: Светодиодиодный источник света (LED)
Мощность лампы: 30.0Вт
Световой поток:	 2700лм
Цветовая температура: 6500К
Категория цветности света: Холодный дневной >5300 К
Индекс цветопередачи – Ra, в диапазоне: 80-89 (класс 1B)
Тип стекла колбы: Матовый (-ая)
Класс энергоэффективности: A+
Эквивалент лампы накаливания:	150Вт
	1
	шт
	

	227. 
	Лампа LED G45 шар 9Вт 230В 6500К E27
	Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)
Форма лампы или колбы: Шарообразная (тип G)
Мощность лампы: 9.0 Вт
Цоколь:	E27
Категория цветности света: Холодный дневной >5300 К
Номинальное напряжение: 230 В
Тип напряжения: Переменный (AC)
Диапазон рабочих напряжений: 175...250 В
Индекс цветопередачи – Ra, в диапазоне: 80-89 (класс 1B)
Тип стекла колбы: Матовый (-ая)
Цвет: Белый
Степень защиты - IP: IP20
Угол рассеивания: 170 °
Класс энергоэффективности: A+
Диаметр, не менее: 45 мм
Длина, не менее: 79 мм
Эквивалент лампы накаливания:	60 Вт
Сила света: - кд
Световой поток: 810 лм
Средний номинальный срок службы, не менее: 30000 ч
Цветовая температура: 6500 К
Срок службы, Часов, не менее: 30000
Гарантийный срок, Лет, не менее:	2
	1
	шт
	

	228. 
	Фонарь Акку 4V2Ah. 19+18xLED ЗУ 220V
	Основной источник света: Светодиод
Мощность основной лампы: 1.5 Вт
Номинальное напряжение с: 4 В
Номинальное напряжение по: 4 В
Степень защиты IP: IP20
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Аккумуляторный: Да
Длина, не менее: 184 мм
Ширина, не менее: 103 мм
Высота, не менее: 84 мм
Материал корпуса: Пластик
Цвет корпуса: Черный
Дополнительный источник света: Светодиод
Мощность дополнительной лампы: 1 Вт
Встроенное зарядное устройство: Да
В комплекте с лампой: Да
Длина питающего кабеля: 0.01 м
	1
	шт
	

	229. 
	Розетка 225 переносная 3Р+РЕ+N 32A 380В IP44
	Номинальный ток: 32 А
Напряжение: 380В
Количество силовых полюсов: 3P+N+E
Степень защиты	: IP44
Положение заземляющего контакта разъемов CEE: 6ч
Номинальное напряжение: 400В
Заземление: Да
Материал: Пластик
Цвет: Красный
Частота: 50/60 Гц
Тип контактов: Винтовые
Кабельный ввод: Уплотнительная гайка
	1
	шт
	

	230. 
	Розетка 235 переносная 3Р+РЕ+N 63A 380В IP54
	Номинальный ток: 63А
Напряжение: 380В
Количество силовых полюсов: 3P+PE+N
Степень защиты	: IP54
Положение заземляющего контакта разъемов CEE: 6ч
Номинальное напряжение: 400В
Заземление: Да
Материал: Пластик
Цвет: Красный
Частота: 50/60 Гц
Тип контактов: Винтовые
Кабельный ввод: Уплотнительная гайка
	1
	шт
	

	231. 
	Кабель-канал 16х16
	Высота: 16 мм
Ширина: 16 мм
Длина, не менее: 2000 мм
Материал: Пластик
Тип монтажа: Перфорация основания
Количество постоянных перегородок: 0
Полезное поперечное сечение: 184 кв.мм
Вид материала: Поливинилхлорид (PVC)
Цвет: Чисто-белый
Соответствует функциональной целостности: Да
Тип крышки: Свободный (-ая)
	1
	шт
	

	232. 
	Кабель-канал 40х16
	Высота: 16 мм
Ширина: 40 мм
Длина, не менее: 2000 мм
Материал: Пластик
Тип монтажа: Перфорация основания
Количество постоянных перегородок: 1
Полезное поперечное сечение: 475 кв.мм
Вид материала: Поливинилхлорид (PVC)
Цвет: Чисто-белый
Соответствует функциональной целостности: Да
Тип крышки: Свободный (-ая)
	1
	шт
	

	233. 
	Лампа светодиодная HP 50Вт 230В 4000К Е27
	Номинальное напряжение с: 230 В
Номинальное напряжение по: 264 В
Род тока: Переменный ток (AC)
Цоколь: E27
Цветовая температура с: 4000 К
Цветовая температура по: 4000 К
Исполнение стекла/колбы: Матовый (-ая)
Цвет: Белый
Индекс цветопередачи, в диапазоне: 80-89 (класс 1В)
Мощность лампы с: 50 Вт
Мощность лампы по: 50 Вт
Диаметр, не менее: 138 мм
Длина, не менее: 230 мм
Световой поток с: 4500 лм
Световой поток по: 4500 лм
Класс энергоэффективности: A+
Средний номинальный срок службы: 30000 ч
	1
	шт
	

	234. 
	LED-драйвер MG-40-600-01 E, для LED светильников 36Вт
	Выходная мощность с: 36 Вт
Выходная мощность по: 37.6 Вт
Степень защиты IP: IP20
Длина, не менее: 115 мм
Ширина, не менее: 42 мм
Высота, не менее: 28 мм
Выходной ток: 600 мА
Количество светодиодов: 0
Номинальное напряжение с: 230 В
Номинальное напряжение по: 240 В
Номинальная частота с: 50 Гц
Номинальная частота по: 60 Гц
Исполнение: Статический
Напряжение на выходе с 36 В
Без диммирования: Да
	1
	шт
	

	235. 
	Светильник светодиодный ДВО 6565 eco 36Вт W 4000K
	Источник света: Светодиод
Номинальное напряжение с: 230 В
Номинальное напряжение по: 230 В
Класс защиты от поражения электрическим током: III
Ширина, не менее: 595 мм
Цвет корпуса: Белый
Индекс цветопередачи в диапазоне 70-79 (класс 2А)
Подходит для подвесного монтажа: Да
Длина, не менее: 595 мм
Высота, не менее: 10 мм
Материал корпуса: Алюминий
Световой выход: Прямой/Непрямой
Светораспределение: Симметричное
Коэффициент мощности: 0.9
Материал плафона / рассеивателя: Полипропилен (PP)
Степень защиты IP: IP20
Цветовая температура с 4000 К
Цветовая температура по 4000 К
Номинальный световой поток 2800 лм
	1
	шт
	

	236. 
	Светильник светодиодный ДВО 6566 eco 36Вт W 6500K
	Источник света: Светодиод
Номинальное напряжение с: 230 В
Номинальное напряжение по: 230 В
Класс защиты от поражения электрическим током: III
Ширина, не менее: 595 мм
Цвет корпуса: Белый
Индекс цветопередачи в диапазоне: 70-79 (класс 2А)
Длина, не менее: 595 мм
Высота, не менее: 10 мм
Материал корпуса: Алюминий
Световой выход: Прямой/Непрямой
Светораспределение: Симметричное
Коэффициент мощности: 0.9
Материал плафона / рассеивателя: Полипропилен (PP)
Степень защиты IP: IP20
Цветовая температура с: 6500 К
Цветовая температура по: 6500 К
Номинальный световой поток: 2800 лм
	1
	шт
	

	237. 
	Лампа светодиодная LED 12вт 12/24в Е27 белый
	Тип изделия: Лампа светодиодная LED
Тип лампы: LED
Тип цоколя: E27
Мощность: 12Вт
Напряжение: 24В
Цветовая температура: 4000
Световой поток: 1000 Лм
Форма колбы: Грушевидная
Лампа накаливания аналогичной мощности: 100Вт
Высота, не менее: 115мм
Диапазон рабочих температур: от -40 до +40
Диаметр, не менее: 60мм
Покрытие колбы: Матовая
Срок службы, не менее: 40000ч
Масса, не менее: 0.06кг
Цвет свечения: Белый
	1
	шт
	

	238. 
	Термоусадочная трубка ТТУ 10/5 прозрачная
	Внутренний диаметр до усадки, не менее: 10 мм
Внутренний диаметр после усадки, не менее: 5 мм
Общая длина после усадки, не менее: 1000 мм
Номинальное поперечное сечение: 9 кв.мм
Цвет: Белый
Исполнение: Тонкостенная
Толщина стенки после усадки: 0.6 мм
Материал: Полиэтилен
Рабочая температура с: -55 град.C
Рабочая температура по: 125 град.C
Коэффициент усадки: 2:1
	1
	уп
	

	239. 
	Термоусадочная трубка ТТУ 6/3 прозрачная
	Внутренний диаметр до термоусадки: 6,5 мм
Тип: Термоусадка
Внутренний диаметр после термоусадки: 3,5 мм
Модель или исполнение: Тонкостенная
Коэффициент усадки: 2:1
Общ длина после термоусадки, не менее 1000 мм
Номинальное поперечное сечение: 5,4 мм²
Толщина стенки после термоусадки: 0,6 мм
Рабочая температура в диапазоне -55...+125 °C
Цвет: Прозрачный (светопроницаемый)
Материал: Полиолефин (PEX)
Длина: 1м
Монтажная температура: -10...+50 °C
Рабочее напряжение AC 50 Гц: ≤ 660 В
Прочность на растяжение: ≥ 10,4 Мпа
Удлинение до разрыва:	≥ 220 процентов
Объемное электрическое сопротивление:	≥ 1x10^14 Ом на м
Для диэлектрической прочности изоляции до: ≥ 15 кВ
Мин температура начала усадки:	70 °C
Мин температура полной усадки: 125 °C
Эксплуатационные параметры
Срок службы, Лет: 30
	1
	уп
	

	240. 
	ВС-20-2-0-А Выкл. 2кл. открытой установки 10А IP54
	Способ монтажа: Открытый
Номинальный ток: 10А
Тип серии: Рамочная
Количество клавиш: 2
Степень защиты	: IP54
Напряжение:220В
Цвет: Серый
Крепление: На шурупах
Тип управления: Клавиша
	1
	шт
	

	241. 
	ВС-20-1-3-А Выкл. кнопочный открытой установки 10А IP54
	Способ монтажа: Открытый
Номинальный ток: 10А
Тип серии: Рамочная
Количество клавиш: 1
Степень защиты	: IP54
Напряжение:220В
Цвет: Серый
Крепление: На шурупах
Тип управления: Клавиша
	1
	шт
	

	242. 
	Хомут силовой шарнирный 60-63 MGF W2 из нержавеющей ленты
	Диаметр, мм, в диапазоне: 60-63
Материал: нержавеющая сталь
Ширина, мм, не менее: 24
Покрытие: нет
Тип: силовой хомут обжимной
Количество в упаковке 10шт.
	1
	уп
	

	243. 
	Светильник НПП1301 белый/круг 60Вт IP54
	Количество ламп - источников света: 1
Цоколь - патрон лампы:	E27
Материал корпуса: Алюминий
Цвет корпуса: Белый
Материал плафона или рассеивателя: Стекло опаловое
Номинальное напряжение: 230 В
Степень защиты: IP54
Класс защиты: I
Ширина, не менее: 192.0 мм
Длина, не менее: 75 мм
Сечение проводника в диапазоне 0,75...1,5 мм²
Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем
Мощность лампы: 60 Вт
Цвет плафона или рассеивателя:	Опаловый (-ая)
Диаметр, не менее: 178 мм
Тип тока: Переменный
Номинальная частота: 50Гц
Длина лампы, не менее: 90.0 мм
Макс диаметр лампы: 65 мм
Срок службы, Лет, не менее: 10
	1
	шт
	

	244. 
	Вилка прямая IP44 ВБп3-1-0м
	Степень защиты - IP: IP44
Материал: Пластик
Цвет: Черный
Вид или марка материала: Термопласт
Модель или исполнение: Вилка/штекер
Профиль - угол вилки: Прям./прямолинейн.
Тип подключения: Клемма винтовая
Тип вилки: Вилка с заземляющим контактом прямая
Количество полюсов: 2
Номинальный ток: 16 А
Срок службы, Лет, не менее: 10
	1
	шт
	

	245. 
	Строительно-монтажная клемма СМК 222-412
	Количество положений зажима или фиксатора: 2
Номинальное поперечное сечение: 4,0 мм²
Цвет: Серый
Номинальное напряжение: 450 В
Номинальный ток: 32А
Сечение многожильного провода без наконечника в диапазоне: 0,08...4 мм²
Сечение одножильного жёсткого провода в диапазоне: 0,08...2,5 мм²
Сечение многожильного гибкого провода в диапазоне: 0,08...4 мм²
Тип электрического соединения: Фиксатор/защелка
Тип электрического соединения 2: Фиксатор/защелка
Место соединения: Сбоку (поперечное)
Рабочая температура: -25...+85 °C
Длина, не менее: 12.7 мм
Номинальное рабочее напряжение переменного тока
Ue: 400 В
Номинальное рабочее напряжение постоянного тока
Ue: 220 В
Номинальное напряжение изоляции Ui:660 В
Степень защиты - IP: IP20
Группа механического исполнения: М3
Ширина, не менее: 21.0 мм
Высота, не менее: 14.5 мм
Номинальная способность к присоединению в диапазоне: 0,08...4 мм²
Относительная влажность воздуха: ≤ 90%
Климатическое исполнение: УХЛ3
Количество в упаковке: 1
	1
	шт
	

	246. 
	Коробка КМ41237 распаячная для о/п d75x40мм IP44
	Макс поперечное сечение проводника: - мм²
Форма:	Круглый (-ая)
Тип монтажа: Настенно-потолочное крепление
Длина, не менее: 75 мм
Ширина, не менее: 75 мм
Глубина, не менее: 40 мм
Диаметр, не менее: 75 мм
Материал: Пластик
Цвет: Серый
Степень защиты - IP: IP44
Крышка: Непрозрачная
Рабочая температура: -25...+40 °C
	1
	шт
	

	247. 
	Лампа светодиодная LED T25-3,5W-CORN-840-E14 (или эквивалент)
	Вес: 17.5гр
Световой поток: 280Лм
Входное напряжение в диапазоне: 170В-265В
Мощность: 3.5 Вт
Цветовая температура: 4000К
Объем: 2.24 м .куб
Рабочий диапазон температур: -25 ... +50 °C
Индекс цветопередачи, Ra: >80
Тип корпуса: Капсула (JC & JCD)
Срок службы, не менее: 30000 часов
Соответствие лампе накаливания: 30Вт
Цоколь лампы: E14
Цвет свечения: дневной белый 4000K
Внешний диаметр, не менее: 16мм
Высота, не менее: 54мм
Модель: LED T25-3,5W-CORN-840-E14 (или эквивалент)
Светоотдача: 80 Лм/Вт
Условия хранения: Не требует особых условий хранений
Совместимость с выключателем с подсветкой: Да
	1
	шт
	

	248. 
	Фонарь светодиодный 3Вт LED 200лм 250м аккумуляторный прожектор пластик 3Ач
	Мощность основной лампы: 3 (Вт)
Тип основной лампы: Светодиод. (LED)
Тип вспомогат. Лампы: Прочее
Степень защиты (IP): IP3X
Заряжаемый (аккумуляторный): Да
Зарядка/питание от сети 220 В: Да
Модель/исполнение: Фонарь-прожектор переносной
С ламп. в комплекте: Да
Тип батареи (элемента питания): Встроенный аккумулятор
Длина, мм, не менее: 215
Ширина, мм, не менее: 135
Материал корпуса: Пластик
Цвет корпуса: Серый
	1
	шт
	

	249. 
	Аккумуляторный строительный фонарь  переносной IP66
	Аккумуляторный: да
Тип установки: переносной
Способ установки: на штативе
Размещение: в помещении/на улице
Назначение: общего назначения
Материал корпуса: алюминий
Источник света: светодиоды
Количество светодиодов, не менее: 64 шт.
Мощность, не менее: 30 Вт
Степень пылевлагозащиты: IP65
Цветовая температура, не менее: 6400 К
Световой поток, не менее: 2500 лм
Штатив в комплекте: есть
Ручка для переноски: есть
Сетевое зарядное устройство: есть
Рабочая высота штатива в диапазоне 85 см - 173 см.
Наличие зарядного устройства: есть
	1
	шт
	

	250. 
	Хомут силовой 60-63/W1
	Размер,мм: 60х63
Материал: w1 (оцинковка)
Цвет: Стальной
Размер болта: M6*60
Толщина ленты, не менее: 1.2
Ширина ленты, не менее: 22мм
Базовая единица: шт.
Количество в упаковке 10шт
	1
	уп
	

	251. 
	Светильник светодиодный ДПБ 3003 18Вт IP54 4000K круг белый
	Тип лампы: Светодиодиодный источник света (LED)
Цоколь - патрон лампы: 	Прочее
Материал корпуса: Полипропилен
Цвет корпуса: Белый
Материал плафона или рассеивателя: Полипропилен
Тип напряжения: Переменный (AC)
Номинальное напряжение: 230 В
Тип пускорегулирующего аппарата-ПРА-трансформатора: Светодиодный драйвер
Класс энергоэффективности: A
Степень защиты : IP54
Класс защиты: II
Световой поток: 1350 лм
Цветовая температура: 4000 К
Индекс цветопередачи Ra, в диапазоне: 80-89 (класс 1B)
Коэффициент мощности: 0,9
Высота или глубина, не менее: 65.0 мм
Сечение проводника, в диапазоне: 0,75…1,5 мм²
Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем
Мощность лампы: 18 Вт
Тип поверхности: Матовый (-ая)
Цвет плафона или рассеивателя:	Белый
Диаметр, не менее: 270 мм
Номинальная частота: 50 Гц
Диапазон рабочих температур: -20…+40 °C
Диапазон рабочих напряжений: 200…240 В
Коэффициент пульсации светового потока: < 5 процентов
Срок службы, Часов, не менее: 30000
	1
	шт
	

	252. 
	ВС10-1-0-КБ Выкл. 1кл 10А керамический белый
	Схема подключения:	Выключатель 1-полюсный
Тип включения или управления:	Клавишный (качели)/кнопочный
Тип комплектации: Механизм в корпусе (в сборе)
Количество клавиш: 1
Тип монтажа: Скрытого монтажа (в штукатурку)
Способ или тип крепления: В распор и на шурупах
Материал: Пластик
Вид или марка материала: Термопласт
Защитное покрытие поверхности: Необработанная
Тип поверхности: Глянцев./блестящ./зеркальный
Цвет: Белый
Подсветка: Без подсветки
Подходит для степени защиты: IP20
Номинальное напряжение: 250 В
Номинальный ток: 10 А
Тип или способ подключения: Клемма винтовая
Макс поперечное сечение проводника: 2х2,5 мм²
Температура эксплуатации: -25...+40 °C
Частота: 50 Гц
Климатическое исполнение: У3
Срок службы, Лет, не менее: 10
	1
	шт
	

	253. 
	ВС10-2-0-КБ Выкл. 2кл 10А керамический белый
	Схема подключения: Выключатель 2х1-полюсный (двухклавишный)
Тип включения или управления:	Клавишный (качели)/кнопочный
Тип комплектации: Механизм в корпусе (в сборе)
Количество клавиш: 2
Тип монтажа: Скрытого монтажа (в штукатурку)
Способ или тип крепления: В распор и на шурупах
Материал: Пластик
Вид или марка материала: Термопласт
Защитное покрытие поверхности: Необработанная
Тип поверхности: Глянцев./блестящ./зеркальный
Цвет: Белый
Подсветка: Без подсветки
Подходит для степени защиты: IP20
Номинальное напряжение: 250 В
Номинальный ток: 10 А
Тип или способ подключения: Клемма винтовая
Макс поперечное сечение проводника: 2х2,5 мм²
Температура эксплуатации: -25...+40 °C
Частота: 50 Гц
Климатическое исполнение: У3
Срок службы, Лет, не менее: 10
	1
	шт
	

	254. 
	РС10-3-КБ Роз. 1мес. с з/к без з/ш 16А керамический белый
	Модель или исполнение: С заземляющим (защитным) контактом
Количество постов: 1
Количество подключаемых розеток: 1
Крышка: В корпусе
Символы или индикация: Выпуклый символ
Тип или способ подключения: Клемма винтовая
Цвет: Белый
Специальное питание: Питание для обычных мер безопасности (зелёный) стандарт SV
Тип монтажа: Скрытого монтажа (в штукатурку)
Способ или тип крепления: В распор и на шурупах
Материал: Пластик
Вид или марка материала: Термопласт
Защитное покрытие поверхности: Прочее
Тип поверхности: Глянцев./блестящ./зеркальный
Номинальный ток: 16 А
Номинальное напряжение: 250 В
Частота: 50 Гц
Подходит для степени защиты - IP: IP20
Ширина устройства, не менее: 81.5 мм
Высота устройства, не менее: 80.5 мм
Глубина устройства, не менее: 42.5 мм
Монтажная глубина - ниши: 40.0 мм
Номинальное рабочее напряжение: 250 В
Степень защиты : IP20
Тип напряжения: Переменный (AC)
Температура эксплуатации: -25…+40 °C
Макс сечение входящего кабеля:	 2,5 мм²
Климатическое исполнение: У3
Срок службы, Лет, не менее: 10
	1
	шт
	

	255. 
	Хомут стальной ХСт 4,6х100мм
	Модель или исполнение: Без зубчатого зацепления
Материал: Металл
Вид или марка материала: Нержавеющая сталь 304 (V2A)
Ширина: 4.6 мм
Длина, не менее: 100 мм
Цвет: Нержавеющая сталь
Рабочая температура: -80…+538 °C
Монтажная температура: ≤ -50 °C
Макс диаметр охвата - жгута: 30 мм
Замок ленточного хомута: Шариковый замок
Климатическое исполнение: УХЛ1
Предельная нагрузка: 445.0 Н
Защитное покрытие поверхности: Необработанная
Способ или тип крепления: Прочее
Длина полосы или ленты, не менее: 100 мм
Толщина полосы или ленты, не менее: 1 мм
Ширина полосы или ленты, не менее: 5 мм
Количество штук в упаковке: 100шт
	1
	уп
	

	256. 
	Хомут стальной ХСт 4,6х150мм
	Модель или исполнение: Без зубчатого зацепления
Материал: Металл
Вид или марка материала: Нержавеющая сталь 304 (V2A)
Ширина: 4.6 мм
Длина, не менее: 150 мм
Цвет: Нержавеющая сталь
Рабочая температура: -80…+538 °C
Монтажная температура: ≤ -50 °C
Макс диаметр охвата - жгута: 35 мм
Замок ленточного хомута: Шариковый замок
Климатическое исполнение: УХЛ1
Предельная нагрузка: 445.0 Н
Защитное покрытие поверхности: Необработанная
Способ или тип крепления: Прочее
Длина полосы или ленты, не менее: 150 мм
Толщина полосы или ленты, не менее: 1 мм
Ширина полосы или ленты, не менее: 5 мм
Срок службы, не менее: 15 лет
Количество штук в упаковке: 100шт
	1
	уп
	

	257. 
	Хомут стальной ХСт 4,6х200мм
	Модель или исполнение: Без зубчатого зацепления
Материал: Металл
Вид или марка материала: Нержавеющая сталь 304 (V2A)
Ширина: 4.6 мм
Длина, не менее: 200 мм
Цвет: Черный
Рабочая температура: -50…+150 °C
Монтажная температура: ≤ -50 °C
Макс диаметр охвата - жгута: 50 мм
Замок ленточного хомута: Шариковый замок
Климатическое исполнение: УХЛ1
Предельная нагрузка: 445.0 Н
Защитное покрытие поверхности: Пластиковое покрытие
Способ или тип крепления:	Прочее
Длина полосы или ленты, не менее: 200 мм
Толщина полосы или ленты, не менее: 1 мм
Ширина полосы или ленты, не менее: 5 мм
Срок службы, Лет, не менее: 15
Количество штук в упаковке: 100шт
	1
	уп
	

	258. 
	Хомут стальной ХСт 4,6х250мм
	Модель или исполнение: Без зубчатого зацепления
Материал: Металл
Вид или марка материала: Нержавеющая сталь 304 (V2A)
Ширина: 4.6 мм
Длина, не менее: 250 мм
Цвет: Нержавеющая сталь
Рабочая температура: -80…+538 °C
Монтажная температура: ≤ -50 °C
Макс диаметр охвата - жгута: 66 мм
Замок ленточного хомута: Шариковый замок
Климатическое исполнение: УХЛ1
Предельная нагрузка: 445.0 Н
Защитное покрытие поверхности: Необработанная
Способ или тип крепления: Прочее
Длина полосы или ленты, не менее: 250 мм
Толщина полосы или ленты, не менее: 1 мм
Ширина полосы или ленты, не менее: 5 мм
Срок службы, Лет: 15
Количество штук в упаковке: 100шт
	1
	уп
	

	259. 
	Труба гофр ПВХ d 25 с зондом серый
	Степень защиты: IP55
Цвет: Серый
Номер цвета RAL: 7035
Наружный диаметр: 25 мм
Материал: ПВХ (PVC)
Рабочая температура: -15...+60 °C
Прочность при сжатии: 350 Н
Номинальный диаметр:	25 мм
Внутренний диаметр, не более: 18.3 мм
Прочность на изгиб: Гибкий (-ая)
Ширина гофра, не менее: 3.0 мм
Шаг гофра, не менее: 4.5 мм
Вес 1-го погонного метра: 62 г
Толщина стенки: 0.3 мм
Срок службы, Лет, не менее: 25
В упаковке 25м
	1
	уп
	

	260. 
	Коробка КМ41216-01 распаячная для о/п 75х75х28 белая (6 клемм 6мм2)
	Кол-во соединительных зажимов или клемм: 6
Макс поперечное сечение проводника: 6.0 мм²
Длина, не менее: 75.0 мм
Ширина, не менее: 75.0 мм
Глубина, не менее: 28.0 мм
Тип монтажа: Поверхностного монтажа (открыт. установка)
Материал: Полистирол
Цвет: Белый
Степень защиты: IP20
Крепление крышки: Винтовое крепление
Высота, не менее:  28.0 мм
Срок службы, Лет: не менее 15
	1
	шт
	

	261. 
	Коробка КМ41222 распаячная для о/п 100х100х44 мм белая (6 клемм 6мм2)
	Кол-во соединительных зажимов или клемм: 6
Макс поперечное сечение проводника: 6.0 мм²
Длина, не менее: 100.0 мм
Ширина, не менее: 100.0 мм
Глубина, не менее: 44.0 мм
Тип монтажа: Поверхностного монтажа (открыт. установка)
Материал: Полистирол
Цвет: Белый
Степень защиты: IP20
Крепление крышки: Винтовое крепление
Высота, не менее: 44.0 мм
Срок службы, Лет: не менее 15
	1
	шт
	

	262. 
	Коробка КМ41005 распаячная для твердых стен d70x30 (с крышкой)
	Тип монтажа: Скрытого монтажа (в штукатурку)
Форма: 	Круглый (-ая)
Конструктивное исполнение: Контактное гнездо
Диаметр, не менее: 70 мм
Глубина, не менее: 30 мм
Монтажное коммутационное оборудование: Винт или распорка
Материал: Пластик
Цвет: Черный
Степень защиты: IP20
Крышка: Непрозрачная
Крепление крышки: На защелках
Температура эксплуатации: -25...+60 °C
Срок службы, Лет: не менее 15
	1
	шт
	

	263. 
	Розетка переносная разборная с выключателем К06В 6 мест
	Номинальное напряжение: AC 250 V
Номинальный ток: 16 А
Поперечное сечение жилы в диапазоне: 0,75...1,5 мм²
Степень защиты: IP20
Номинальная частота: 50 Гц
Макс сечение кабеля в диапазоне: 0,75...1,5 мм²
Материал: Пластик
Цвет: Белый
Общ количество розеток: 6
Температура эксплуатации: -1...+35 °C
Форма корпуса:	Прямоугольная.
Кол-во штепсель розеток с защ контактом: 6
Количество розеток европейского стандарта: 6
Максимальная мощность нагрузки: 3500 Вт
Климатическое исполнение: УХЛ4
Вес, не менее: 0,24 кг
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Число контактов: 2P+PE (однофазн. 3-проводника)
Срок службы, Лет: не менее 5
	1
	шт
	

	264. 
	Розетка переносная разборная с выкл. К04В 4 места
	Номинальное напряжение: AC 250 V
Номинальный ток: 16 А
Поперечное сечение жилы в диапазоне: 0,75...1,5 мм²
Степень защиты: IP20
Номинальная частота:	50 Гц
Макс сечение кабеля в диапазоне: 0,75...1,5 мм²
Материал: Пластик
Цвет: Белый
Общее количество розеток: 4
Температура эксплуатации: -1...+35 °C
Форма корпуса:	Прямоугольная.
Кол-во штепсель розеток с защитным контактом: 4
Количество розеток европейского стандарта: 4
Максимальная мощность нагрузки: 3500 Вт
Климатическое исполнение: УХЛ4
Вес, не менее: 0,13 кг
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Число контактов: 2P+PE (однофазная. 3-проводника)
Срок службы, Лет: не менее 5
	1
	шт
	

	265. 
	Зажим винтовой ЗВИ-60 н/г 6-16мм2 12пар
	Сечение многожильного гибкого провода в диапазоне: 6...16 мм²
Номинальный ток In: 60 А
Номинальное рабочее напряжение: 400 В
Тип электрического соединения 2: Винтовое соединение
Место соединения: Сбоку (поперечное)
Количество полюсов: 12
Количество зажимных клемм на 1 полюс: 2
Тип монтажа: Непосредственная установка
Материал изоляции корпуса: Полиэтилен
Рабочая температура: -25...+110 °C
Ширина или размер ячейки, не менее: 29.0 мм
Длина, не менее: 185 мм
Цвет: Синий/голубой
Номинальное  напряжение изоляции Ui: 	450 В
Материал зажима: Латунь
Материал корпуса: Полистирол
Климатическое исполнение: УХЛ3.1
Степень защиты: IP00
Ширина, не менее: 29 мм
Высота, не менее: 24 мм
Допустимый длительный ток: 60 А
Макс рабочее напряжение Ue: 400 В
Тип электрического соединения 1: Винтовое соединение
Срок службы, Лет, не менее: 5
	1
	шт
	

	266. 
	Пкр14-04-К43 Патрон подвесной керамический, Е14, индивидуальный пакет
	Номинальное напряжение: AC 250 V
Номинальный ток: 4 А
Сечение жил провода в диапазоне: 0,5…1,0 мм²
Цоколь - патрон лампы: 	E14
Модель или исполнение: Патрон подвесной
Материал: Керамика
Цвет: Серый
Способ или тип крепления: Подвесной
Температура эксплуатации: -25…+35 °C
Степень защиты: IP20
Частота: 50 Гц
Срок службы, Лет, не менее: 5
	1
	шт
	

	267. 
	Патрон с держателем Е27 керамика
	Номинальное напряжение: AC 250 V
Номинальный ток: 4 А
Сечение жил провода в диапазоне: 0,5…2,5 мм²
Цоколь - патрон лампы: 	E27
Модель или исполнение: Патрон для крепления на поверхность
Материал: Керамика/металл
Цвет: Серый
Способ или тип крепления: Монтажное основание
Температура эксплуатации: -25…+35 °C
Степень защиты: IP20
Частота: 50 Гц
Срок службы, Лет, не менее: 5
	1
	шт
	

	268. 
	Пкр40-16-К43 Патрон подвесной керамический, Е40, индивидуальный пакет
	Номинальное напряжение: АС 750 V
Номинальный ток: 16 А
Сечение жил провода в диапазоне: 1,5…4,0 мм²
Цоколь - патрон лампы:	E40
Модель или исполнение: Патрон подвесной
Материал: Керамика
Цвет: Серый
Способ или тип крепления: Подвесной
Температура эксплуатации: -25…+35 °C
Степень защиты : IP20
Частота: 50 Гц
Срок службы, Лет, не менее: 5
	1
	шт
	

	269. 
	Прожектор СДО 07-70 светодиодный серый IP65
	Тип лампы: Светодиодиодный источник света (LED)
Мощность лампы: 70 Вт
Световой поток:	 6300 лм
Цветовая температура: 6500 К
Индекс цветопередачи  Ra в диапазоне: 70-79 (класс 2A)
Угол светового пучка: 100
Угол светового излучения: Широкий световой пучок
Светораспределение: Симметричный (-ое)
Источник света незаменяемый_Code: SMD светодиоды
Цоколь - патрон лампы: 	Прочее
Количество ламп - источников света: 1
Цвет корпуса: Серый
Материал корпуса: Алюминий
Тип поверхности: Матовый (-ая)
Материал плафона или рассеивателя: Стекло прозрачное (светопроницаемое)
Отражатель - рефлектор: Белый
Тип монтажа: На поверхность (накладной)
Модель или исполнение: Прочее
Степень защиты: IP65
Класс защиты: I
Средний номинальный срок службы: 50000 ч
Мин расстояние до освещаемого объекта: 1 м
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон раб напряжений: 180...265 В
Частота: 50/60 Гц
Тип пускорегулируемого аппарата-ПРА-трансформатора: Светодиодный драйвер
Длина, не менее: 320.0 мм
Ширина, не менее: 264.0 мм
Высота или глубина, не менее: 38.0 мм
Вес, не менее: 1,65 кг
Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ: Не требуется
Количество светодиодов: 81
Тип КСС: Д
Габаритная яркость: 44146 кд/м²
Класс светораспределения: П
Пусковой ток: 0,238 А
Длительность пусковых токов: 20 мкс
Срок службы, Часов, не менее: 50000
	1
	шт
	

	270. 
	Панель светодиодная ДВО 6567-О 1200х180х20мм 36Вт 4000К опал
	Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)
Цоколь - патрон лампы:	Прочее
Материал корпуса: Сталь
Цвет корпуса: Белый
Материал плафона или рассеивателя: Полистирол
Номинальное напряжение: 230 В
Тип пускорегулируемого аппарата-ПРА-трансформатора: Светодиодный драйвер
Светораспределение: Симметричный (-ое)
Выход светового потока: Прямой
Класс энергоэффективности: A
Степень защиты: IP20
Световой поток:	 3300 лм
Цветовая температура: 4000 К
Индекс цветопередачи Ra в диапазоне: 70-79 (класс 2A)
Коэффициент мощности: 0,9
Ширина, не менее: 180.0 мм
Высота или глубина, не менее: 20.0 мм
Длина, не менее: 1200 мм
Сечение проводника в диапазоне: 0,75...1,5 мм²
Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем
Мощность лампы: 36 Вт
Тип поверхности: Матовый (-ая)
Цвет плафона или рассеивателя:	Нет
Категория цветности света: Нейтральный (холодно-белый) в диапазоне 3300-5300 К
Номинальная частота:	50 Гц
Диапазон рабочих температур: 0...+35 °C
Диапазон рабочих напряжений: 200...240 В
Тип кривой силы света: Д
Коэффициент пульсации светового потока: 5 процентов
Тип рассеивателя: Опаловый (-ая)
Тип потолка: Подвесной потолок Армстронг
Тип КСС: Д
Габаритная яркость: <5000 кд/м²
Класс светораспределения: П
Пусковой ток: 0,7 А
Длительность пусковых токов: 26 мкс
Срок службы, Часов, не менее: 30000
	1
	шт
	

	271. 
	Набор термоусадочных трубок ТУТ NST-4-12-10-34-M
	Тип изделия: Трубка термоусаживаемая
Цвет: Зеленый/Красный/Синий
Материал изделия: Полиэтилен
Длина, мм, не менее: 100
Диаметр внешний, мм, не менее: 12
Диапазон рабочих температур: от -55 до +105
Диаметр, мм, не менее: 12
Дополнительная информация: 6 цветов: белый, черный, красный, желтый, зеленый, синий
	1
	уп
	

	272. 
	Крепеж-клипса для труб для монтажного пистолета Промрукав серая д16
	Тип изделия: Крепеж для труб
Материал изделия: Пластик
Высота, не менее: 35 мм
Ширина, не менее: 160 мм
Длина, не менее: 250 мм
Цвет: Серый
Диаметр внешний, не менее: 16мм
Диаметр, не менее: 16мм
Масса: 0.00314 кг
Крепление: Винтовое
Тип соединения: Ласточкин хвост
Диапазон рабочих температур: от -25 до +60

	1
	шт
	

	273. 
	Крепеж-клипса для труб Промрукав д25, безгалогенная HF, атмосферостойкая, серая
	Тип аксессуара: Крепеж
Температура эксплуатации, °C: -25...60
Номер цвета RAL: 7035
Устойчивость к УФ-излучению: Да
Безгалогенность: Да
Диаметр, мм, не менее: 25мм
	1
	шт
	

	274. 
	Дюбель-гвоздь с цилиндрической манжетой 6x60
	Тип изделия: Дюбель-гвоздь
Длина: 60 мм
Диаметр: 6 мм
Тип шлица: PZ2
Форма: Цилиндр
Форма головки: Потайная
Материал изделия: Нейлон/углеродистая сталь
Покрытие: Цинк
В упаковке 100шт
	1
	уп
	

	275. 
	Светильник НБО-23-60-001 Раунд малый IP44
	Тип светильника: Светильник стеклянный
Источник света: Лампа накаливания
Подходит для числа источников света: 1
Цоколь (патрон) лампы: E27
Мощность лампы: 60 Вт
Номинальное напряжение с: 198 В
Номинальное напряжение по: 242 В
С регулятором яркости: Нет
Материал корпуса: Пластик
Светораспределение: Симметричное
Световой выход: Непосредственно
Высота, не менее: 93 мм
Диаметр, не менее: 220 мм
Степень защиты IP: IP44
Подходят для аварийного освещения: Нет
Подходит для конфигурации световой полосы: Нет
Подходит для подвесного монтажа: Нет
Подходит для монтажа на стену: Да
Тип поверхности: Блестящий (-ая)
Цвет корпуса: Белый
Материал рассеивателя: Прозрачное стекло
Цвет покрытия: Белый
Отражатель: Белый
Класс защиты от поражения электрическим током: II
	1
	шт
	

	276. 
	Изолента ПВХ 15мм, 20м, синяя
	Тип изделия: Изолента ПВХ
Материал изделия: ПВХ
Ширина, не менее: 15мм
Цвет: Синий
Длина бухты, не менее: 20м
Толщина материала изделия, не менее: 0.15
Масса, не менее: 0.08кг
Диапазон рабочих температур: от -50 до +80
	1
	шт
	

	277. 
	Вилка блочная FQ14-4ZJ
	Количество контактов: 4
Диаметр контактов: 1,5 мм
Вид соединителя: вилка блочная
Способ монтажа: пайка
Тип сочленения: байонетное соединение
Покрытие контактов: Золото
Рабочее напряжение: 250V
Номинальный ток: 10A
Сопротивление контактов: ≤5mΩ
Сопротивление изоляции: ≥1000MΩ
Ударопрочность	: 490m/s²
Вибростойкость: 10~200Hz,150m/s²
Количество сочленений: 500 циклов
Допустимая влажность: 90~96% при 40°C
Атмосферное давление: 4.4KPa
Рабочая температура: -55°C~+85°C
Степень защиты	 IP: 67
	1
	шт
	

	278. 
	Зажим типа «Крокодил» изолированный, цветной
	подходит для
Е6-31, Е6-31/1, Е6-32, Е6-24, Е6-24/1,
Е6-24/2, ИС-20, ИС-20/1,  ИС-10,
ИС-10/1, ИФН-200,  ИФН-300, ПЗО-500,
ПЗО-500 ПРО, РС-30
В упаковке: 1шт
	1
	шт
	

	279. 
	Штекер типа «банан» черный
	Тип разъёма: вилка (М) Ф4 мм, цвет изолятора – черный
Номинальное напряжение: 30 (AC/ DC) В
Максимальный ток: 19 А
Материал: изолятор - PE; клемма – металл
Диаметр проводника: Ф3,5 мм
Тип крепления: под пайку
Дополнительно: наличие гнезда (F) Ф4 мм в торце вилки
Высота, не менее: 13 мм
Количество в упаковке 1шт
	1
	шт
	

	280. 
	Штекер типа «банан» красный
	Тип разъёма: вилка (М) Ф4 мм, цвет изолятора – красный
Номинальное напряжение: 30 (AC/ DC) В
Максимальный ток: 19 А
Материал: изолятор - PE; клемма – металл
Диаметр проводника: Ф3,5 мм
Тип крепления: под пайку
Дополнительно: наличие гнезда (F) Ф4 мм в торце вилки
Высота, не менее: 13 мм
Количество в упаковке 1шт
	1
	шт
	

	281. 
	Гнездо Z016 4mm «желтое»
	Тип: клемма приборная (F), Ф 4 мм
Цвет: желтый
Номинальное напряжение: 30 (AC/ DC) В
Материал: корпус - PA; металл - никелированная латунь
Размер установочного отверстия: 16 мм
Диаметр корпуса, не менее: 14,5 мм
Глубина, не менее: 23,5 мм
	1
	шт
	

	282. 
	Гнездо Z016 4mm «зеленое»
	Тип: клемма приборная (F), Ф 4 мм
Цвет: зеленый
Номинальное напряжение: 30 (AC/ DC) В
Материал: корпус - PA; металл - никелированная латунь
Размер установочного отверстия: 16 мм
Диаметр корпуса, не менее: 14,5 мм
Глубина, не менее: 23,5 мм
	1
	шт
	

	283. 
	Гнездо Z016 4mm «красное»
	Тип: клемма приборная (F), Ф4 мм
Цвет: красный
Номинальное напряжение: 30 (AC/ DC) В
Материал: корпус - PA; металл - никелированная латунь
Размер установочного отверстия: 16 мм
Диаметр корпуса, не менее: 14,5 мм
Глубина, не менее: 23,5 мм
	1
	шт
	

	284. 
	Гнездо Z016 4mm «синее» (черное)
	Тип: клемма приборная (F), Ф4 мм
Цвет: синий
Номинальное напряжение: 30 (AC/ DC) В
Материал: корпус - PA; металл - никелированная латунь
Размер установочного отверстия: 16 мм
Диаметр корпуса, не менее: 14,5 мм
Глубина, не менее: 23,5 мм
	1
	шт
	

	285. 
	Клемма сдвоенная WKFN 2.5 D1/2/35
(или эквивалент)
	Способ установки: DIN-рейка
Цвет корпуса: Черный
Номинальный ток, А: 24
Тип товара: Наборная клемма
Номинальное напряжение, В: 800
Сечение, мм2: 2,5
Сечение подключаемого проводника максимум, мм2: 4
Сечение подключаемого проводника минимум, мм2: 0,13
	1
	шт
	

	286. 
	Концевой стопор на DIN-рейку
	Цвет: Серый
Тип монтажа: DIN-рейка (стандарт) 35 мм
Тип зажима: Безвинтовое
Материал: Пластик
Класс негорючести изоляционного материала UL94: V0
Ширина или размер ячейки, не менее: 8 мм
Вид или марка материала: Полиамид
Срок службы, Лет, не менее: 15
	1
	шт
	

	287. 
	Светорегулятор (диммер) поворотно-нажимной, 600Вт,  белый
	Номинальная мощность с: 600 В.А
Номинальная мощность по: 600 В.А
Тип нагрузки: Универсальный (-ая)
Способ монтажа: Скрытой установки
Подходит для степени защиты IP: IP20
Ширина устройства, не менее: 71 мм
Высота устройства, не менее: 71 мм
Глубина устройства, не менее: 29 мм
Номинальное напряжение с: 230 В
Номинальное напряжение по: 230 В
Материал: Пластик
Не содержит (без) галогенов: Да
Цвет: Белый
Поверхность: Необработанная
Частота с: 50 Гц
Частота по: 60 Гц
Управление напряжением с: 230 В
Управление напряжением по: 230 В
Компоновка: Основной элемент с защитной крышкой
	1
	шт
	

	288. 
	Гофротруба 32мм серый
	Номинальный диаметр, не менее: 32 мм
Внешний диаметр, не менее: 32 мм
Внутренний диаметр, не менее: 24.9 мм
Материал: Поливинилхлорид (PVC)
Цвет: Серый
Степень защиты IP: IP55
Температура эксплуатации с: -25 град.C
Температура эксплуатации по: 60 град.C
Статический радиус изгиба, не менее: 96 мм
В упаковке 25м
	1
	уп
	

	289. 
	Гофротруба 40мм серый
	Номинальный диаметр, не менее: 40 мм
Внешний диаметр, не менее: 40 мм
Внутренний диаметр, не менее: 31.5 мм
Материал: Поливинилхлорид (PVC)
Цвет: Серый
Степень защиты IP: IP55
Температура эксплуатации с: -15 град.C
Температура эксплуатации по: 60 град.C
В упаковке 20м
	1
	уп
	

	290. 
	Крепеж для гофротрубы (клипса) 25 мм
	Материал: Пластик
Внешний диаметр, не менее: 35 мм
Поверхность: Необработанная
	1
	шт
	

	291. 
	Крепеж для гофротрубы (клипса) 32 мм
	Материал: Пластик
Внешний диаметр, не менее: 48 мм
Поверхность: Необработанная
	1
	шт
	

	292. 
	Крепеж для гофротрубы (клипса) 40 (42) мм
	Подходит для труб диаметром с: 40 мм
Подходит для труб диаметром по: 40 мм
Материал: Пластик
Максимальное количество труб: 1
Тип монтажа: Отверстие под винт/шуруп
Закрытое исполнение: Да
Цвет: Серый
Вид материала: Поливинилхлорид (PVC)
	1
	шт
	

	293. 
	Лампа ЛОН 60Вт Е27
	Тип изделия: Лампа накаливания ЛОН
Тип лампы: ЛН
Тип цоколя: E27
Мощность: 60Вт
Напряжение: 220В
Световой поток: 660Лм
Форма колбы: Шарообразная
Длина, не менее: 73мм
Ширина, не менее: 50мм
Диаметр, не менее: 46мм
Срок службы, не менее: 1000ч
Цвет свечения: Теплый белый
Номинальное напряжение, В: 230В
	1
	шт
	

	294. 
	Лампа ЛОН 75Вт Е27
	Тип изделия: Лампа накаливания ЛОН
Тип лампы: ЛН
Тип цоколя: E27
Мощность: 75Вт
Напряжение: 220В
Световой поток: 935Лм
Форма колбы: Грушевидная
Длина, не менее: 97мм
Ширина, не менее: 50мм
Диаметр, не менее: 50мм
Срок службы, не менее: 1000ч
Цвет свечения: Теплый белый
Номинальное напряжение: 230В
	1
	шт
	

	295. 
	Текстолит электроизоляционный 10мм
	Марка: А
Наполнитель: Хлопок
Связующее: Фенолформальдегидное
Класс нагревостойкости: 105°С
Предельное отклонение по толщине: ±1,00 мм
Раскрой листа: (1450х950) ± 50 мм
Ориентировочный вес листа: 22 кг
Толщина: 10,0 мм
	1
	кг
	

	296. 
	Текстолит электроизоляционный 5мм
	Марка: А
Наполнитель: Хлопок
Связующее: Фенолформальдегидное
Класс нагревостойкости: 105°С
Предельное отклонение по толщине: ±0,60 мм
Раскрой листа: (1450х950) ± 50 мм
Ориентировочный вес листа: 11,5 кг
Толщина: 5,0 мм
	1
	кг
	

	297. 
	Удлинитель открытого типа 4х30
	Сечение жил кабеля: 2,5мм
Изоляция: ПВХ
Количество жил: 3шт
Материал: медь
Длина: 30м
Оболочка: ПВХ
Тип: ПВС
	1
	шт
	

	298. 
	Гофротруба двустенная 40 мм красная
	Материал: Пластик
Вид или марка материала: Полиэтилен (PE)
Защитное покрытие поверхности: Необработанная
Цвет: Красный
Модель или исполнение: Жесткая
Форма: 	Внешняя сторона ребристая, внутренняя - ровная
Внутренний диаметр: 32.0 мм
Наружный диаметр: 40.0 мм
Срок службы, Лет, не менее: 50
В упаковке 50м
	1
	уп
	

	299. 
	Стяжка нейлоновая 8,8х1000 (хомут)
	Тип изделия: Стяжка
Материал изделия: Нейлон
Длина, не более: 1000мм
Ширина, не более: 100мм
Цвет: Черный
Диапазон рабочих температур: от -40 до +85
Масса: 1.45кг
Высота, не менее: 50мм
Температура монтажа: от -10 до +60
Количество в упаковке: 100шт
	1
	уп
	

	300. 
	Лампа настольная на струбцине 60Вт
	Источник света: Лампа накаливания
Максимальная мощность: 60 Вт
Материал корпуса: Пластик
Цвет корпуса: Белый
С диммером: Нет
С выключателем: Да
Цоколь (патрон) лампы: E27
Класс защиты от поражения электрическим током: II
	1
	шт
	

	301. 
	Светодиодная панель ДВО 6561-0 36Вт 4000К
	Тип лампы: Светодиодный  источник света (LED)
Материал корпуса: Сталь
Цвет корпуса: Белый
Номинальное напряжение: 230 В
Тип пускорегулирующего аппарата-ПРА-трансформатора: Светодиодный драйвер
Светораспределение: Симметричное
Выход светового потока: Прямой
Класс энергоэффективности: A
Степень защиты: IP20
Класс защиты: I
Световой поток: 3600 лм
Цветовая температура: 4000 К
Коэффициент мощности: 0,9
Ширина, не менее: 595.0 мм
Высота или глубина, не менее: 20.0 мм
Длина, не менее: 595 мм
Тип светильника: Светильник панельный
Мощность лампы: 36 Вт
Тип поверхности: Матовый
Цвет плафона или рассеивателя: Белый
Тип рассеивателя: Опаловый
Срок службы, Часов, не менее: 30000
Гарантийный срок, Лет, не менее: 2
	1
	шт
	

	302. 
	Реле напряжения и тока с дисплеем  63A
	Режим работы: непрерывный
Номинальное напряжение питания цепи управления 50Гц в диапазоне: 60-300В
Диапазон измеряемого напряжения №1: 120-210В
Диапазон измеряемого напряжения №2: 230-300В
Количество переключающих (перекидных контактов): 0
Количество нормально разомкнутых (НО) контактов: 1
Контроль мин. однофазного напряжения: да
Контроль макс. однофазного напряжения: да
Функция гистерезиса для однофазного напряжения: да
Тип измеряемого напряжения: АС (перемен)
Тип подключения: винтовое соединение
Максимальная задержка на включение: 600с
Минимальная задержка на включение: 5с
Максимальная задержка на отключение: 600c
Минимальная задержка на отключение: 0.02c
Уровень напряжения при срабатывании в диапазоне: 120-300В
Тип напряжения управления: АС(перемен)
Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов: 0
Ширина, мм, не менее: 53.5
Высота, мм, не менее: 90
Глубина, мм, не менее 60
Комплект поставки:
Реле напряжения, 1шт
Паспорт на изделие: 1шт
	1
	шт
	

	303. 
	Бирка кабельная маркировочная У-134
	Модель или исполнение: Форма карточки
Материал: Пластик
Длина: 55 мм
Ширина: 55 мм
Цвет: Белый
Надпись или маркировка: Прочее
Тип монтажа: Прочее
Температура эксплуатации: -40...+90 °C
Установка на проводник: До и после оконцевания и соединения
Форма: Квадрат
	1
	шт
	

	304. 
	Разъём SMA(male) обжимной под кабель RG-58
	Тип разъема: SMA male (папа);
Марка кабеля: RG - 58;
Центральный контакт: штырь;
Монтаж оплетки: обжим;
Монтаж центрального контакта: с пайкой;
Конструктивное исполнение: прямой;
Материал: медь
Количество в упаковке 100шт
	1
	уп
	

	305. 
	Шина N "ноль" на DIN-изолятореяторе типа "Стойка" ШНИ-6х9-12-С-С
	Количество контактов: 12
Диапазон сечений: 16
Способ монтажа: DIN-рейка
Материал изделия: Латунь
Высота, мм, не менее 85
Длина, мм, не менее 85
Глубина, мм, не менее 22,5
Ширина, мм, не менее 29
	1
	шт
	

	306. 
	Алюминиевая шина АД31Т1 3х30х3000
	Вид: шина
Марка сплава: АД31
Состояние поставки: Т1 -закаленное и искусственно состаренное
Толщина: 3мм
Ширина: 30мм
Длина: 3000м
	1
	шт
	

	307. 
	Алюминиевая шина АД31Т1 3х25х3000
	Вид: шина
Марка сплава: АД31
Состояние поставки: Т1 -закаленное и искусственно состаренное
Толщина: 3мм
Ширина: 25мм
Длина: 3000мм
	1
	шт
	

	308. 
	Алюминиевая шина АД31Т1 4х40х3000
	Вид: шина
Марка сплава: АД31
Состояние поставки: Т1 -закаленное и искусственно состаренное
Толщина: 4мм
Ширина: 40мм
Длина: 3000мм
	1
	шт
	

	309. 
	Наконечник медный ТМЛ 120–12–17
	Тип: наконечник кольцевой
Рабочее напряжение, до (кВ): 35
Материал жилы: медь
Сечение жилы, мм²: 120
Покрытие контактной части: гальваническое лужение
Материал контактной части: медь
Размер крепёжного болта: M10
Технология монтажа: опрессовка
[image: Снимок.PNG]
L: 72мм
B: 34мм
D: 10.5мм
d: 22мм
d1: 17мм
	1
	шт
	

	310. 
	Наконечник медный ТМЛ 150–10–19
	Тип: наконечник кольцевой
Рабочее напряжение, до (кВ): 35
Материал жилы: медь
Сечение жилы, мм²: 150
Покрытие контактной части: гальваническое лужение
Материал контактной части: медь
Размер крепёжного болта: M10
Технология монтажа: опрессовка
[image: Снимок.PNG]
L: 80мм
B: 36мм
D: 10.5мм
d: 26мм
d1: 20мм
	1
	шт
	

	311. 
	Наконечник медный ТМЛ 185–16–21
	Тип: наконечник кольцевой
Рабочее напряжение, до (кВ): 35
Материал жилы: медь
Сечение жилы, мм²: 185
Покрытие контактной части: гальваническое лужение
Материал контактной части: медь
Размер крепёжного болта: M16
Технология монтажа: опрессовка
[image: Снимок.PNG]
L: 95мм
B: 40мм
D: 17мм
d: 27мм
d1: 21мм
	1
	шт
	

	312. 
	FQ18-4pin ZK приборная розетка
	Четырех – контактная приборная розетка ручного соединения. Является пылезащищенным и влагозащищенным соответствует степени защиты IP67, что гарантирует работу разъемов при погружении в воду на глубину 1м в течение 30 минут.
Тип: байонетное соединение, разъем быстроразъемный
Тип соединительной части: приборная розетка
Номинальное напряжение: 400В
Номинальный ток: 10А
Количество контактов: 4
Ответная часть: FQ18-4 pin TJ-8
Размер контактного соединения: 18 мм
Схема расположения и нумерация контактов
[image: Фото схемы контактов FQ18-4pin]
Диаметр контактов: 1,5 мм [image: Размеры разъема FQ18-4pin ZK (блочная розетка)]Внешний вид:

	1
	шт
	

	313. 
	FQ18-4pin TJ-8 кабельная вилка
	Четырех – контактная кабельная вилка ручного соединения. Является пылезащищенным и влагозащищенным соответствует степени защиты IP67, что гарантирует работу разъемов при погружении в воду на глубину 1м в течение 30 минут.
Тип: байонетное соединение, разъем быстроразъемный
Тип соединительной части: кабельная вилка
Номинальное напряжение: 400 В
Номинальный ток: 10 А
Количество контактов: 4
Ответная часть: FQ18-4ZK
Размер контактного соединения: 18 мм
Схема расположения и нумерация контактов:
[image: Фото схемы контактов FQ18-4pin]
Диаметр контактов: 1,5 мм
[image: Размеры разъема FQ18-4pin TJ (кабельная вилка)]
	1
	шт
	

	314. 
	Розетка кабельная FQ14-4TK-6
	Байонетный соединитель FQ предназначен для работы в электрических цепях как переменного, так и постоянного тока частотой до 3МГц включительно и токов до 25А включительно.
Количество контактов: 4
Диаметр контактов: 1,5мм
Вид соединителя: розетка кабельная
Способ монтажа: пайка
Тип сочленения: байонетное соединение
Покрытие контактов: Золото
Рабочее напряжение: 250V
Номинальный ток: 10A
Сопротивление контактов: ≤5mΩ
Сопротивление изоляции: ≥1000MΩ
Ударопрочность: 490m/s²
Вибростойкость: 10~200Hz,150m/s²
Количество сочленений: 500 циклов
Допустимая влажность: 90~96% при 40°C
Атмосферное давление: 4.4KPa
Рабочая температура: -55°C~+85°C
Степень защиты: IP67
	1
	шт
	

	315. 
	Коробка клеммная испытательная переходная 
ККИ2-2


	Габаритные размеры (мм), не менее - 68х220х36 
Степень защиты  - IP20
Масса, не менее, (кг): 0,4
Содержание цветных металлов (латунь Л-63)(кг) - не более 0,16 
Максимальный диаметр подключаемого провода (мм) - не более 3,5 
Крепление - двумя винтами М5 
Гарантийный срок эксплуатации коробки (лет) - не менее  2
Тип климатического исполнения — У3
Крышка прозрачная - да
	1
	шт
	

	316. 
	Соединительная перемычка
IVB WKF 2.5-10
(или эквивалент)
	Перемычка подходит для изделий WT 2,5; WKFN 2,5; WTP 2,5/4.
Тип перемычки – соединительная
Количество полюсов в перемычке: 10
Для клемм с номинальным сечением, мм кВ: 2,5
Шаг 5мм
	1
	шт
	

	317. 
	Контактор КТИ-5265 265А 230В/АС3
	Номинальный рабочий ток Ie при AC-3 400 В, А: 265
Номинальная коммутируемая мощность при AC-3 400 В, кВт: 132
Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц, В: 230
Степень защиты – IP: IP00
Модульное исполнение: нет
Количество норм замкн-НЗ силовых контактов: 0
Количество вспомогательных норм замкнутых-НЗ контактов: 0
Номинальное напряжение изоляции Ui-гц, В: 1000
Количество норм разомкнутых-НО силовых контактов: 0
Количество вспомогательных норм разомкнутых-НО контактов: 1
Тип подключения силовой электрической цепи: винтовое соединение
Тип напряжения управления: Переменный (AC)
	1
	шт
	

	Итого:
	
	
	
	560



3.2.  Предложение Поставщика должно в полной мере соответствовать предоставленному в п.3.1 перечню светотехнической продукции и сопутствующих материалов.
3.3.  Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, расходы на транспортировку Продукции до места поставки и ее, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника.
3.4. По товарам, имеющим ссылки на конкретные товарные знаки, допускается представление эквивалента (при условии, что представленный эквивалент по существу равноценен или превосходит по качеству продукцию, указанную в техническом задании). Ссылки на фирменные наименования и торговые марки, указанные Заказчиком в Техническом задании, носят лишь описательный, а не ограничительный характер, и предъявляют требования к характеристике товаров, их функциональности, иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемых товаров потребностям Заказчика.
Для выявления эквивалентности предложенного товара, участник размещения заказа должен указать наименование каждого предложенного компонента для предотвращения предоставления недостоверных сведений о товаре.
 4.  Требования к качеству, техническим характеристикам товара требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели:     
Поставляемый товар должен быть надлежащего качества, безопасен в эксплуатации, гарантия качества в соответствии с ГОСТ, и соответствовать заявленным характеристикам в п.3.1. данного Технического задания. Поставляемый товар должен быть новым, изготовленным не ранее 1 квартала 2025 года, ранее неиспользованным, не модифицированным, не восстановленным, без повреждений. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления.
 Поставляемый товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с  действующими стандартами и техническими условиями (ГОСТ, ТУ) для данного вида товара. Товар должен поставляться в оригинальной, заводской упаковке, соответствующей характеру и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять товар от всякого рода повреждений при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов. Не допускается поставка товара в поврежденной транспортной таре. Товар должен иметь этикетки с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами, ГОСТами (наименование и обозначение товара, торговое назначение, фирма-производитель, адрес, страна, назначение, описание опасности, меры безопасности, идентификационные данные партии товара, масса нетто, срок годности, дата изготовления, условия хранения) на русском языке.
Поставщик несёт ответственность за всякого рода порчу оборудования до приёмки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки или несоблюдения инструкции по хранению.
В случае установления факта поставки товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара своими силами, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Расходы на экспертизу несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком Договора или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях, расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну. 
 При установлении факта ненадлежащего исполнения Контракта, Заказчик направляет Поставщику соответствующее извещение в течение 3 (трех) рабочих дней с момента установления данного факта. Заказчик составляет Акт ненадлежащего исполнения Договора, который является основанием для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных Договором.
Поставляемая Продукция должна принадлежать Поставщику на праве собственности, не состоять в судебном споре, быть никому не проданная, не подаренная, не находиться под залогом, быть свободна от бремени третьими лицами, под арестом или иным запретом не состоять.
Срок годности, в том числе остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 80 % срока годности, установленного заводом-изготовителем для данного вида товара. Качество Товара и его технические характеристики должны соответствовать требованиям настоящего Технического задания, а также установленным в Российской Федерации стандартам, техническим условиям и подтверждается копиями сертификата продукции и иными документами, указывающими на соответствие товара установленным  стандартам.
5. Требования к условиям поставки товара: Поставляемый товар должен полностью соответствовать  характеристикам  заявленного образца. Допускается поставка товара с более высокими характеристиками. При определении эквивалента, поставщик должен учитывать все характеристики заявленного образца. Поставляемые эквиваленты должны быть по всем показателям, характеристикам  равными, либо лучше указанного товара.
5.1. Срок поставки товара: поставка товара осуществляется силами Поставщика согласно заявке, подаваемой Заказчиком, и вручается Поставщику в письменной форме или посредством электронной почты.
5.2. Время доставки товара с понедельника по четверг c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 15-00, в пятницу c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 14-00 часов (местного времени Заказчика).
5.3. Поставщик обязан доставить товар своим транспортом и за свой счет, а также представить все принадлежности и документы (декларацию о соответствии таможенного союза, сертификат качества)  относящиеся к товару и иные документы, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.4. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать номер договора, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных средств связи. Адресом электронной почты для получения сообщений является_________
6. Форма, сроки и порядок оплаты за поставляемую Продукцию. 
Заказчик оплачивает поставляемую Поставщиком Продукцию в следующем порядке: 100% стоимости партии Продукции, перечисляемой на счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поступления Продукции на склад Заказчика и подписания товарной накладной (или УПД– универсального передаточного документа). 
Цена на Продукцию, в течение срока действия Договора, не может превышать цену, указанную в коммерческом предложении на момент заключения Договора.
7. Критерии оценки.
- Сумма цен за единицу Продукции.


8. Правила приемки Продукции. 
Приемка Продукции по качеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7. 
Приемка Продукции по количеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6
При приемке Продукции осуществляется:
– внешний осмотр тары и упаковки: 
– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест; 
– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации. 
   В выходные, праздничные дни и в нерабочее время получение и приемка Товара не производится.
В случае выявления дефектов участник обязан за свой счет заменить поставленную Продукцию в течение 5 рабочих дней.


                                           Специалист 1 кат. ОМТС                                                               	                    Бергс Н.М.


Начальник службы РЭС                                                                                         Чайников В.А.


Начальник службы эксплуатации зданий и сооружений                                    Круглов М.А.                                                                                      
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