УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора – 
главный инженер
ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»

_____________ Матвеев В.М.
«____» ____________ 2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку ручного инструмента
ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» на 2025-2026 г.

1.      Общие положения. 
1.1    Заказчик: ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО».
1.2    Предмет закупки: поставка ручного инструмента
1.3    Начальная (максимальная) цена закупки составляет 1 300 000,00 рублей.
1.4.   Начальная (максимальная) сумма цен за единицу составляет 2 574 399,43  рублей.

 2.     Место, срок и условия поставки Товара. 
2.1    Место поставки: РФ, 299040 г. Севастополь, ул. Хрусталева 44.
2.2    Поставка Товара осуществляется отдельными мелкими партиями по Заявке Заказчика представителями компании до места поставки. Возникновение дополнительных расходов в процессе доставки Товара на склад Заказчика, не включенных в стоимость Товара, является риском Поставщика и не подлежат оплате Заказчиком.
2.3  Срок поставки Товара: в течение 10  рабочих дней с момента получения заявки Заказчика, в рабочие дни с понедельника по четверг c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 15-00, в пятницу c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 14-00 часов (местного времени Заказчика).
2.4    Минимальная партия поставки Товара – 1ед. любого наименования.

3. Перечень поставляемого Товара.
3.1. Перечень поставляемого товара.

	№ п/п
	Наименование товара
	Описание и характеристика товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Страна происхождения товара

	1. 
	Ножницы для резки арматуры (болторез) 450 мм

	Длина: 450 мм 
Диаметр прутка: 16 мм
Материал губок: Сталь Cr-Mo
Рукоятки-чехлы: прорезиненные
	шт
	1
	

	2. 
	Ножницы для резки арматуры (болторез) 600 мм

	Длина: 600 мм 
Диаметр прутка: 19 мм
Материал губок: Сталь Cr-Mo
Рукоятки-чехлы: прорезиненные
	шт
	1
	

	3. 
	Ножницы для резки арматуры (болторез) 900 мм

	Длина: 900 мм 
Диаметр прутка: 16 мм
Материал губок: хромованадиевая сталь 
Рукоятки-чехлы: пластиковые прорезиненные
	шт
	1
	

	4. 
	Ножницы секторные (диаметр реза 75 мм)


	Секторные ножницы для резки кабеля с ленточной броней в диаметре 75 мм. 
Телескопические ручки: должны быть
Максимальная длина рукояток 620 мм.
Храповой механизм: должен быть
Диаметр реза: 75 мм
Материал кабеля: алюминий, медь 
Вес: 3,95 кг
Упаковка: тканевая водозащитная сумка
	шт
	1
	

	5. 
	Ножницы секторные (диаметр реза 80 мм)


	Секторные ножницы для резки медного и алюминиевого одно-и многожильного кабеля со всеми видами бронирования, провода типа А и АС, СИП, тросов, арматуры и цепей из неответственных низколегированных сталей
Maксимальная длина: 700 мм 
Материал режущих кромок: высоколегированная инструментальная сталь 
Храповой механизм: имеется
Диаметр реза: 80 мм 
Материал кабеля: алюминий/медь 
Для бронированного кабеля: да
Вес нетто: 4 кг
	шт
	1
	

	6. 
	Ножницы по металлу прямые 270 мм


	Прямые ножницы по металлу для резки твердого металла, нержавеющей стали, а также других материалов.
Инструмент имеет насечку для точного реза и предотвращения проскальзывания.
Вес: 0,49 кг
Длина: 270 мм
Материал губок: хромомолибденовая сталь
Рукоятки-чехлы: двухкомпонентные 
Толщина металла: 1,5 мм
	шт
	1
	

	7. 
	Ножницы для резки пластиковых труб

	Максимальный диаметр трубы: 42 мм 
Материал корпуса: дюралюмиевый сплав
Материал резцов: SK5
Тип труб: полимерный (E, PP, PU, PEX, VPE, CPVC, PVC, PVDF, PEX-AL-PEX)
	шт
	1
	

	8. 
	Ножовка по металлу ручная 300 мм

	Длина режущего полотна: 300 мм
TPI (кол-во зубьев на дюйм): 24
Углы установки полотна: 45,90 град
Материал рамы: алюминий
Материал рукоятки: двухкомпонентный
Вес: 0,630 кг
	шт
	1
	

	9. 
	Ножовка по дереву 450 мм.

	Вес: 0,350 кг
Материал: углеродистая инструментальная сталь У8А
Длина: 450 мм
Размер зуба: 4 мм
TPI (кол-во зубьев на дюйм): 5
Заточка: двухсторонняя
Ручка: двухкомпонентная 
	шт
	1
	

	10. 
	Ножовка по гипсокартону 150 мм


	Назначение: по гипсокартону, гипсу, ламинату, фанере
Материал: высококачественная сталь 
Длина: 150 мм
Зубья: 2d
TPI (кол-во зубьев на дюйм): 8
Ручка: двухкомпонентная
	шт
	1
	

	11. 
	Нож с сегментированным лезвием 18 мм

	Ширина лезвия: 18 мм
Выдвижное лезвие: имеется
Материал рукояти: двухкомпонентный
Конструкция: выдвижной 
Форма: сегментированный 
	шт
	1
	

	12. 
	Набор инструмента 82 предмета


	Количество в наборе: 82 шт. 
Тип головок: 6-гранные, SL-тип
Присоединительный размер: 1/4 + 1/2 дюйма 
Количество граней: 6 шт.
Mимимальный размер головки: 4 мм 
Mаксимальный размер головки: 32 мм 
Комбинированные ключи: должны быть
Трещотка: должна быть
Torx: бита
Свечные головки: 18 мм/21 мм 
Хвостовик бит: 1/4 (тип С)/5/16 (тип C) 
Размер посадкт головки: 1/4; 1/2 дюйма 

Комплектация:
Торцевые головки с квадратом 1/2 дюйма, длиной 38 мм – 6 шт., размер – 13, 14, 15, 16, 17, 19 мм;
Торцевые головки с квадратом 1/2 дюйма, длиной 40 мм – 3 шт., размер – 21, 22, 24 мм;
Торцевые головки с квадратом 1/2 дюйма, длиной 42 мм – 3 шт., размер - 27, 30, 32 мм;
Торцевые головки с квадратом 1/4 дюйма, длиной 25 мм – 13 шт., размер – 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
Свечные торцевые головки с квадратом 1/2 дюйма -2 шт., размер – 16, 21 мм;
Биты- головки - 17 штук, посадка – 1/4 дюйма, профиль вставки – SL (4, 5.5, 6.5), PZ (1,2), PH (1,2) TORX (T5, T10, T15, T20, T25, T27, T30), HEX (4, 5, 6);
Биты, длиной 30 мм, 5/16 дюйма, кол-во – 16 шт., размер - SL (8, 10, 12 мм), PZ (3,4), PH (3,4) TORX (T40, T45, T50, T55, T60), HEX (8,10,12,14);
Ключи трещоточные с быстрым сбросом – 2 шт., квадрат – 1/2, 1/4 дюйма;
Ключ комбинированный – 9 шт., размер – 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19;
Отвертка с квадратом 1/4 дюйма;
Т-образный вороток – с квадратом 1/4 дюйма;
Шарнир карданный, квадрат – 1/2 дюйма;
Гибкий удлинитель – длина 150 мм, квадрат – 1/4 дюйма;
Удлинитель с квадратом 1/2 дюйма – 2 шт., длина – 125, 250 мм;
Удлинитель с квадратом 1/4 дюйма – 2 шт., длина – 50, 100 мм;
Адаптер для воротка – 1/2 на 3/8 дюйма;
Адаптер для бит 1/4 дюйма;
Адаптер для бит SQ1/2 - HEX5/16”
Упаковка: пластиковый кейс
	шт
	1
	

	13. 
	Набор металлорежущего инструмента (метчики, плашки) 35 предметов


	Набор с металлорежущим инструментом для нарезания различной резьбы на внутренних и внешних металлических поверхностях. 
Комплектация: метчики и плашки
Количество предметов в наборе: 35 шт.
Шаг метрической (М) резьбы: мелкий/стандартный
Метрическая резьба: М3-М12
Материал: сталь марки: P6M5
Метчики должны быть изготовлены в соответствии с ГОСТ 3266-81.
Плашки должны быть изготовлены в соответствии с ГОСТ 9740-71.
Упаковка: металлический кейс
Комплектация:
Метчики для нарезания метрической резьбы 13 3х0.5, 4х0.7, 5х0.8, 6х1.0, 7х1.0, 8х1.25, 8х1.0, 9х1.25, 10х1.5, 10х1.0, 11х1.5, 12х1.75, 12х1.25
Метчики для нарезания трубной резьбы 2 1/8-28, 1/4-19
Плашки для нарезания метрической резьбы 13 3х0.5, 4х0.7, 5х0.8, 6х1.0, 7х1.0, 8х1.25, 8х1.0, 9х1.25, 10х1.5, 10х1.0, 11х1.5, 12х1.75, 12х1.25
Плашки для нарезания трубной резьбы 2 1/8-28, 1/4-19
Метчикодержатель 1 М3-М12
Метчикодержатель Т-образный 1 М3-М8 Плашкодержатель d25 1 М3-М12
Резьбомер 1 длина 65мм
Отвертка 1 SL 3
Кейс.
	шт
	1
	

	14. 
	Набор металлорежущего инструмента (метчики, плашки) 110 предметов


	Набор с металлорежущим инструментом для нарезания различной резьбы на внутренних и внешних металлических поверхностях. 
Комплектация: метчики и плашки
Количество предметов в наборе: 110 шт.
Материал: Сталь P6M5
Шаг метрической (М) резьбы: мелкий/крупный
Метрическая резьба: М2-М18

Комплектация:
Плашки метрические (2х0.4 3х0.5 4х0.7 5х0.8 6х0.75 6х1.0 7х0.75 7х1.0 8х0.75 8х1.0 8х1.25 9х0.75 9х1.0 9х1.25 10х0.75 10х1.0 10х1.25 10х1.5 11х0.75 11х1.0 11х1.25 11х1.5 12х0.75 12х1.0 12х1.25 12х1.5 12х1.75 14х1.0 14х1.25 14х1.5 14х2.0 16х1.0 16х1.5 16х2.0 18х1.5) - 35 шт.
Метчики метрические для проходных отверстий (2х0.4, 3х0.5, 4х0.7, 5х0.8, 6х0.75, 6х1.0, 7х0.75, 7х1.0, 8х0.75, 8х1.0, 8х1.25, 9х0.75, 9х1.0, 9х1.25, 10х0.75, 10х1.0, 10х1.25, 10х1.5, 11х0.75, 11х1.0, 11х1.25, 11х1.5, 12х0.75, 12х1.0, 12х1.25, 12х1.5, 12х1.75, 14х1.0, 14х1.25, 14х1.5, 14х2.0, 16х1.0, 16х1.5, 16х2.0, 18х1.5) - 35шт.
Метчики метрические для глухих отверстий (2х0.4, 3х0.5, 4х0.7, 5х0.8, 6х0.75, 6х1.0, 7х0.75, 7х1.0, 8х0.75, 8х1.0, 8х1.25, 9х0.75, 9х1.0, 9х1.25, 10х0.75, 10х1.0, 10х1.25, 10х1.5, 11х0.75, 11х1.0, 11х1.25, 11х1.5, 12х0.75, 12х1.0, 12х1.25, 12х1.5, 12х1.75, 14х1.0, 14х1.25, 14х1.5, 14х2.0, 16х1.0, 16х1.5, 16х2.0, 18х1.5) - 35 шт.
Метчикодержатель M3-M12 -1 шт.
Метчикодержатель M6-M20 -1 шт.
Метчикодержатель Т-образный M6-M12 -1 шт.
Пплашкодержатель Д38мм (М11-М20) -1 шт.
Плашкодержатель Д25мм (М2-М10) -1 шт.
Упаковка: металлический кейс 
	шт
	1
	

	15. 
	Набор клуппов 5 предметов


	Набор клуппов для ручной нарезки резьбы на металлических трубах
Количество предметов в наборе: 5 шт.
Резьба трубная коническая (R/BSPT): 3/8-1 1/4 дюйм

Комплектация:
Клуппы резьбонарезные, 5 шт.: 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"
Трещотка для клуппов, длина 620 мм
Сборная рукоятка.
Упаковка: пластиковый кейс
	шт
	1
	

	16. 
	Набор инструмента, 1/4, 3/8, 1/2"DR, 216 предметов 


	Количество в наборе: 216 шт.
Тип головок: 6-гранные; Е-тип 
Присоединительный размер: 1/4 + 3/8 + 1/2 дюйма 
Количество граней: 6 шт.
Система измерения: метрическая 
Mинимальный размер головки: 4 мм 
Mаксимальный размер головки: 32 мм 
Комбинированные ключи: есть 
Трещотка: есть 
Torx: есть 
Свечные головки: 14 мм/16 мм/21 мм 
Размер посадки головки: 1/4; 1/2; 3/8 дюйма 
Тип ключа: комбинированные/шестигранные/торцевые 
Хвостовик бит: 1/4 (тип С)/5/16 (тип C) 
Посадочный квадрат трещотки: 1/4; 1/2; 3/8 дюйма 
Упаковка: кейс из ударопрочного пластика

Комплектация:
Ключи гаечные комбинированные, 12 шт.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 мм
Рукоятка трещоточная 1/4"DR, 72 зубца, 140 мм
Вороток шарнирный 1/4"DR, 150 мм
Рукоятка отверточная 1/4"DR
Удлинитель 1/4"DR, 50 мм
Удлинитель 1/4"DR, 100 мм
Шарнир карданный 1/4"DR
Головки торцевые глубокие 1/4''DR, 7 шт.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм
Головки торцевые 1/4''DR, 13 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
Головки торцевые 1/4''DR, внешний TORX, 5 шт.: E4, E5, E6, E7, E8
Адаптер для бит 1/4"
Адаптер для бит 1/4" HEX x 1/4"
Ключи торцевые шестигранные с шаром, 7 шт.: H1, H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5
Отверточная рукоятка для бит 1/4"
Насадки торцевые 1/4"DR со вставками-битами шлицевые, 4 шт.: SL4, SL5.5, SL6.5, SL7
Насадки торцевые 1/4"DR со вставками-битами крестовые, 3 шт.: РН0, РН1, РН2
Насадки торцевые 1/4"DR со вставками-битами POZIDRIVE, 3 шт.: PZ0, PZ1, PZ2
Насадки торцевые 1/4"DR со вставками-битами шестигранные, 4 шт.: H3, H4, H5, H6
Насадки торцевые 1/4"DR со вставками-битами TORX, 8 шт.: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
Насадки торцевые 1/4"DR со вставками-битами TORX, 8 шт.: T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H
Рукоятка трещоточная 3/8"DR, 72 зубца, 200 мм
Головки торцевые глубокие 3/8"DR, 6 шт.: 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм
Головки торцевые 3/8"DR, 10 шт.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм
Удлинитель 3/8"DR, 150 мм
Шарнир карданный 3/8"DR
Головки торцевые 3/8"DR, внешний TORX, 6 шт.: E10, E11, E12, E14, E16, E18
Адаптер для бит 3/8"-5/16"
Рукоятка трещоточная 1/2"DR, 72 зубца, 250 мм
Вороток шарнирный 1/2"DR, 380 мм
Головки торцевые 1/2"DR, 14 шт.: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
Головки торцевые глубокие 1/2"DR, 5 шт.: 16, 17, 18, 19, 22 мм
Головки торцевые свечные 1/2"DR, 3 шт.: 14, 16, 21
Головки торцевые 1/2"DR, внешний TORX, 3 шт.: E20, E22, E24
Удлинитель 1/2"DR, 250 мм
Удлинитель 1/2"DR, 125 мм
Шарнир карданный 1/2"DR
Адаптер для бит 1/2"-5/16"
Переходник 3-х сторонний 1/2"DR
Насадка торцевая 1/2" DR с вставкой-битой TORX®, Т70
Насадка торцевая 1/2"DR с вставкой-битой шестигранной, H14
Вставки-бит 5/16"DR шлицевые, 30 мм, 4 шт.: SL7, SL8, SL10, SL12
Вставки-бит 5/16"DR крестовые, 30 мм, 3 шт.: PH2, PH3, PH4
Вставки-бит 5/16"DR POZIDRIVE, 30 мм, 3 шт.: PZ2, PZ3, PZ4
Вставки-бит 5/16"DR шестигранные, 30 мм, 6 шт.: H6, H7, H8, H10, H12, H14
Вставки-бит 5/16"DR TAMPERPROOF TORX, 30 мм, 5 шт.: T40H, T45H, T50H, T55H, T60H
Насадки торцевые 5/16"DR с вставкой-битой TORX, 5 шт.: T40, T45, T50, T55, T60
Вставка-бита 5/16"DR SPLINE, 30 мм, 4 шт.: M5, M6, M8, M10
Вставки-бит 1/4"DR T-TORX, 25 мм, 8 шт.: T8H, T10H T15H T20H T25H T27H T30H T40H
Вставки-бит 1/4"DR HEX, 25 мм, 7 шт.: H2H, H2.5H, H3H, H4H, H5H, H6H, H7H
Вставки-бит 1/4"DR SQUARE, 25 мм, 3 шт.: S1, S2, S3
Вставки-бит 1/4"DR SPANNER, 25 мм, 3 шт.: 6, 8, 10 мм
Вставки-бит 1/4"DR TRI-WING, 25 мм, 4 шт.: TW1, TW2, TW3, TW4
Вставки-бит 1/4"DR TORQ-SET, 25 мм, 4 шт.: 4, 6, 8, 10 мм
Вставки-бит 1/4"DR CLUTCH, 25 мм, 3 шт.: 1, 2, 3
Вставки-бит 1/4"DR шлицевая, 25 мм, 3 шт.: SL4, SL5, SL6
Вставки-биты 1/4"DR TORX, 25 мм, 8 шт.: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
	шт
	1
	

	17. 
	Набор удлиненных торцевых головок 1/2" 10-24 мм


	Тип крепления: квадрат с отверстием 
Тип головок: 6-гранные 
Количество предметов в наборе: 10 шт.
Присоединительный размер: 1/2 дюйма 
Mинимальный размер головки: 10 мм 
Mаксимальный размер головки: 24 мм 
Материал: CrMo

Комплектация:
Головки 10 шт - 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 24 мм.
Пластиковый кейс.
	шт
	1
	

	18. 
	Набор головок торцевых 1/2"  с трещоткой, 20 предметов


	Количество предметов в наборе: 20 шт.
Тип головок: 6-гранные 
Присоединительный размер: 1/2 дюйма 
Mинимальный размер головки: 8 мм 
Mаксимальный размер головки: 32 мм 
Размер посадки головки: 1/2 дюйма 
Посадочный квадрат трещотки: 1/2 дюйма
Количество зубьев: 45 шт
Удлинитель трещотки: 125 мм

Комплектация:
Торцовые головки 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
Трещотка с 45 зубцами;
Удлинитель 125 мм;
Пластиковый рельс.
	шт
	1
	

	19. 
	Набор усиленных торцевых головок 3/4" 17-50 мм


	Количество предметов в наборе: 20 шт.
Тип головок: 12-гранные 
Присоединительный размер: 3/4 дюйма 
Mинимальный размер головки: 17 мм 
Mаксимальный размер головки: 50 мм 
Материал: хромованадиевая сталь

Комплектация:
Торцевые головки 3/4" 12 шт.: 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 мм;
Вороток перекидной 475 мм;
Удлинители 3 шт: 100, 200, 400 мм;
Трещотка 24 зуба 500 мм;
Карданный шарнир 105 мм;
Кол-во удлинителей – 3 шт, длина – 100, 200, 400 мм;
Адаптер переходной уменьшающий 3/4"Fх1/2"М;
Адаптер переходной увеличивающий 3/4"Fх1"М;
Пластиковый кейс.
	шт
	1
	

	20. 
	Головка торцевая удлиненная ½” 8 мм

	Вид: торцевая удлиненная
Тип крепления: квадрат с подпружиненным шариком
Размер головки: 8 мм
Размер посадки: 1/2 дюйма
Материал: CrV
	шт
	1
	

	21. 
	Головка торцевая удлиненная ½” 10 мм

	Вид: торцевая удлиненная
Тип крепления: квадрат с подпружиненным шариком
Размер головки: 10 мм
Размер посадки: 1/2 дюйма
Материал: CrV
	шт
	1
	

	22. 
	Головка торцевая удлиненная ½” 12 мм

	Вид: торцевая удлиненная
Тип крепления: квадрат с подпружиненным шариком
Размер головки: 12 мм
Размер посадки: 1/2 дюйма
Материал: CrV
	шт
	1
	

	23. 
	Головка торцевая удлиненная ½” 13 мм

	Вид: торцевая удлиненная
Тип крепления: квадрат с подпружиненным шариком
Размер головки: 13 мм
Размер посадки: 1/2 дюйма
Материал: CrV
	шт
	1
	

	24. 
	Головка торцевая удлиненная ½” 14 мм

	Вид: торцевая удлиненная
Тип крепления: квадрат с подпружиненным шариком
Размер головки: 14 мм
Размер посадки: 1/2 дюйма
Материал: CrV
	шт
	1
	

	25. 
	Головка торцевая удлиненная ½” 15 мм

	Вид: торцевая удлиненная
Тип крепления: квадрат с подпружиненным шариком
Размер головки: 15 мм
Размер посадки: 1/2 дюйма
Материал: CrV
	шт
	1
	

	26. 
	Головка торцевая удлиненная ½” 17 мм

	Вид: торцевая удлиненная
Тип крепления: квадрат с подпружиненным шариком
Размер головки: 17 мм
Размер посадки: 1/2 дюйма
Материал: CrV
	шт
	1
	

	27. 
	Головка торцевая удлиненная ½” 19 мм

	Вид: торцевая удлиненная
Тип крепления: квадрат с подпружиненным шариком
Размер головки: 19 мм
Размер посадки: 1/2 дюйма
Материал: CrV
	шт
	1
	

	28. 
	Головка торцевая удлиненная ½” 22 мм

	Вид: торцевая удлиненная
Тип крепления: квадрат с подпружиненным шариком
Размер головки: 22 мм
Размер посадки: 1/2 дюйма
Материал: CrV
	шт
	1
	

	29. 
	Головка торцевая удлиненная ½” 24 мм

	Вид: торцевая удлиненная
Тип крепления: квадрат с подпружиненным шариком
Размер головки: 24 мм
Размер посадки: 1/2 дюйма
Материал: CrV
	шт
	1
	

	30. 
	Набор ключей имбусовых 1,5-10 мм

	Тип: шестигранные
Количество предметов в наборе: 9 шт.
Размер/диаметр: 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 мм
Формфактор: Г-образные
Материал: сталь
Упаковка: пластиковая подвеска
	шт
	1
	

	31. 
	Набор ключей имбусовых TORX-профиль, 9 шт


	Тип: TORX
Количество предметов в наборе: 9 шт.
Вид: T-профиль
Размер min (Т/E): T10
Размер max (T/E): T50
Форма: угловой
Материал: CrV 
Вид упаковки: пластиковый держатель

Комплектация:
Имбусовый ключ TORX 10 мм - 1 шт.
Имбусовый ключ TORX 15 мм - 1 шт.
Имбусовый ключ TORX 20 мм - 1 шт.
Имбусовый ключ TORX 25 мм - 1 шт.
Имбусовый ключ TORX 27 мм - 1 шт.
Имбусовый ключ TORX 30 мм - 1 шт.
Имбусовый ключ TORX 40 мм - 1 шт.
Имбусовый ключ TORX 45 мм - 1 шт.
Имбусовый ключ TORX 50 мм - 1 шт.
Упаковка
	шт
	1
	

	32. 
	Набор ключей гаечных комбинированных 6-32 мм


	Тип: комбинированные (рожково-накидные)
Материал: хромованадиевая сталь 
Покрытие: хромовое 
Количество в наборе: 18 шт. 
Тип: рожкова-накидные
Форма: прямая
Размер min : 6 мм
Размер max : 32 мм
Покрытие: хромирование
Материал: CrV

Комплектация:
Ключи комбинированные 12 шт.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм.
Ложемент.
Упаковка.
	шт
	1
	

	33. 
	Переходник ударный F3/4" x M1/2"


	Материал: хромомолибденовая сталь
Ударный: да
Размер посадки на инструмент: 3/4 дюйма Female DR 
Размер посадки под оснастку: 1/2 дюйма Male DR
	шт
	1
	

	34. 
	Набор отверток слесарных  6 шт


	Количество предметов в наборе: 6 шт.
Шлицы отвёрток: крестообразный (PH), прямой (SL)
Намагниченный наконечник: должен быть
Материал рукояти: двухкомпонентный
Материал стержня: CrMo

Комплектация:
Отвертки 75 мм: SL 3, PH 0
Отвертки 100 мм: SL 5, 6  PH 1, 2
Пенал.
	шт
	1
	

	35. 
	Набор отверток 8 шт


	Количество предметов в наборе: 8 шт.
Шлицы отвёрток: крестообразный (PH), прямой (SL)
Материал рукояти: двухкомпонентный 
Намагниченный наконечник: должен быть
Материал стержня: CrV
Форма ручки: прямая 

Комплектация:
Набор из 8 отверток: SL 3 х 75 мм; SL 5 х 100 мм; SL 6 х 100 мм; PH №0 х 75 мм; PH №1 х 100 мм; PH №2 х 100 мм; SL 6 х 38 мм; PH №2 х 38 мм
Кейс
	шт
	1
	

	36. 
	Набор прецизионных отверток 12 шт.


	Количество предметов в наборе: 12 шт. 
Тип наконечника: Torx (T, Tx)/Phillips (PH)/Slotted (SL) 
Материал рукояти: пластик
Для точных работ: да 
Материал стержня: хромованадиевая сталь 
Форма ручки: прямая
Упаковка: пластиковый кейс

Комплектация:
Отвертки SL2, PH0, 1, TX5, 6, 7, 8;
3 специальные отвертки (инструменты для вскрытия корпусов телефонов): cover opener A1, panel opener A2, security driver A4,
2 выколотки;
Пластиковый бокс.
	шт
	1
	

	37. 
	Набор бит для шуруповерта с держателем (32 пр.)


	Тип бит: односторонние 
Количество бит: 30 шт
Материал бит: CrMo
Длина бит: 25 мм
Torx (TT): да
Хвостовик бит: 1/4 (тип С)/1/4 (тип Е)
Держатель бит: должен быть
Адаптер: должен быть
Футляр: должен быть
Форма наконечника бит: PH, PZ, SL, T(TX), TT(TR/TH), HEX
Магнитный наконечник биты: должен быть

Комплектация:
30 бит: PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; SL3; SL4; SL5; SL6; SL7; SL8; TORX8; TORX9; TORX10; TORX15; TORX20; TORX25; TORX HOLE10; TORX HOLE15; TORX HOLE20; TORX HOLE25; TORX HOLE27; TORX HOLE30; TORX HOLE40; HEX2,5; HEX3; HEX4; HEX5;HEX6;
Магнитный адаптер;
Переходник HEX 1/4" на SQ 1/4".
	шт
	1
	

	38. 
	Набор кованых торсионных бит (50 шт)


	Тип бит: односторонние 
Количество бит: 50 шт
Материал бит: CrMo
Хвостовик бит: С 1/4" (для 25 мм), Е1/4" (для 50 и 100 мм)
Ударные (торсионные) биты: должны быть
Футляр: должен быть
Форма наконечника бит: PH, T(TX), HEX, SPLINE-М
Магнитный наконечник биты: должен быть

Комплектация:
PH 0, 1, 2, 3 PZ 0, 1, 2, 3 SL 2, 3, 5
HEX HOLE 2, 2,5, 3, 4, 5, 6
SAE HOLE 5/64, 3/32, 7/64 1/8, 9/64, 5/32
TX TR 6, 7, 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
TX TR 10, 15, 20, 25, 37, 40
M 5, 6, 8
TS 6, 8, 10
TW 1, 2, 3, 4
SP 4, 6, 8, 10
	шт
	1
	

	39. 
	Набор пробойников 9 шт.


	Служат для выполнения круглых отверстий
Количество предметов: 9 шт.
Материал рабочей части: закаленная сталь 45
Min размер просечки: 2 мм
Мах размер просечки: 13 мм

Комплектация:
Пробойники - 9 шт. (Ø 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 13 мм.)
Упаковка: нейлоновый чехол на молнии
	шт
	1
	

	40. 
	Кернер 127 мм

	Инструмент для проведения точных разметочных работ. Кернер полностью выполнен из высокоуглеродистой стали высокого качества. Боек и наконечник сферической формы дополнительно подвержены закалке для увеличения твердости.
Длина: 145 мм
Вес: 0,1 кг
	шт
	1
	

	41. 
	Плоскогубцы комбинированные 200мм


	Тип: комбинированные плоскогубцы
Форма губок: прямая с полукругом и режущей кромкой
Длина: 200 мм
Цвет рукояток: черный/красный
Материал губок: CrV
Рукоятки-чехлы: двухкомпонентные
	шт
	1
	

	42. 
	Бокорезы 200 мм


	Вид: бокорезы
Тип: диагональные/боковые
Тип заточки лезвия: обычная
Длина: 200 мм
Диэлектрическое покрытие: нет
Диаметр прутка: 2.5 - 4.2 мм
Цвет рукояток: зеленый/черный
Материал губок: CrMo
Рукоятки-чехлы: двухкомпонентные, маслобензостойкие
	шт
	1
	

	43. 
	Тонкогубцы изогнутые 200 мм


	Предназначены для захвата и удержания мелких деталей.
Длина: 200 мм
Материал губок: CrMo
Рукоятки-чехлы: двухкомпонентные, маслобензостойкие
Тип: изогнутые
Насечка: частичная
	шт
	1
	

	44. 
	Кувалда 1 кг

	Тип кувалды: тупоносая
Вес бойка: 1 кг
Форма бойка: квадратная
Материал ручки: фиберглас (стекловолокно) с прорезиненным покрытием
	шт
	1
	

	45. 
	Кувалда 2 кг


	Тип кувалды: тупоносая, кованая
Вес бойка: 2 кг
Материал бойка: сталь 45
Длина: 360 мм
Форма бойка: квадратная
Материал ручки: дерево
	шт
	1
	

	46. 
	Кувалда 5 кг


	Цельностальная кувалда с удлинённой рукояткой 5 кг, 600 мм.  Инструмент имеет цельностальную конструкцию, что обеспечивает прочность и долговечность.
Вес бойка: 5 кг
Форма бойка: круглый
Материал ручки: обрезиненная
Материал бойка: сталь СТ45Х
Длина: 600 м
	шт
	1
	

	47. 
	Кувалда 6 кг


	Цельностальная кувалда с удлинённой рукояткой 6 кг, 600 мм.  Инструмент имеет цельностальную конструкцию, что обеспечивает прочность и долговечность.
Вес бойка: 6 кг
Форма бойка: круглый
Материал ручки: обрезиненная
Материал бойка: сталь СТ45Х
Длина: 600 м
	шт
	1
	

	48. 
	Молоток слесарный с фиберглассовой рукояткой 200 г


	Слесарный кованый молоток предназначен для слесарных и строительно-монтажных работ. 
Вес бойка: 200 г
Материал рукояти: стекловолокно (фиберглас) с прорезиненным захватом
Материал бойка: закаленная углеродистая сталь
Назначение: для слесарных работ
Форма бойка: квадратный
Кованый: да
	шт
	1
	

	49. 
	Молоток слесарный с фиберглассовой рукояткой 300 г


	Слесарный кованый молоток предназначен для слесарных и строительно-монтажных работ. 
Вес бойка: 300 г
Материал рукояти: стекловолокно (фиберглас) с прорезиненным захватом
Материал бойка: закаленная углеродистая сталь
Назначение: для слесарных работ
Форма бойка: квадратный
Кованый: да
	шт
	1
	

	50. 
	Молоток слесарный с фиберглассовой рукояткой 800 г

	Слесарный кованый молоток предназначен для слесарных и строительно-монтажных работ. 
Вес бойка: 800 г
Материал рукояти: стекловолокно (фиберглас) с прорезиненным захватом
Материал бойка: закаленная углеродистая сталь
Назначение: для слесарных работ
Форма бойка: квадратный
Кованый: да
	шт
	1
	

	51. 
	Молоток слесарный с фиберглассовой рукояткой 1000 г


	Слесарный кованый молоток предназначен для слесарных и строительно-монтажных работ. 
Вес бойка: 1000 г
Материал рукояти: стекловолокно (фиберглас) с прорезиненным захватом
Материал бойка: закаленная углеродистая сталь
Назначение: для слесарных работ
Форма бойка: квадратный
Кованый: да
	шт
	1
	

	52. 
	Молоток каменщика


	Вес бойка: 0,6 кг
Материал рукояти: стекловолокно (фиберглас) с прорезиненным захватом
Назначение: для строительных работ по камню
Форма бойка: квадратный

	шт
	1
	

	53. 
	Заклепочник поворотный 360º



	Заклепочник для соединения металлических и тонкопрофильных деталей при помощи заклепок
Max скрепляемая толщина: 45 мм
Тип заклепок: вытяжные
Материал заклепок: сталь/алюминий/нержавеющая сталь
Тип: поворотный
Размер заклепок: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8

Комплектация
Заклепочник - 1шт. 
Съемные насадки 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 мм - 4шт. 
 Накидной ключ 10мм - 1шт.
	шт
	1
	

	54. 
	Тиски слесарные поворотные (губки 150 мм)


	Тип: слесарные
Ширина губок: 150 мм
Функция поворота: должна быть
Материал корпуса: чугун
Материал губок: чугун (СЧ-25)
Возможность смеиы губок: должна быть
Наковальня: должна быть
Способ крепления: винты/болты
	шт
	1
	

	55. 
	Тиски слесарные (губки 200 мм)


	Ширина губок: 200 мм 
Расход губок: 150 мм
Функция поворота: должна быть
Материал корпуса: чугун 
Материал губок: закаленная сталь 
Наковальня: должна быть
Способ крепления: винты/болты
	шт
	1
	

	56. 
	Набор надфилей 6 шт. 


	Тип: по металлу 
Количество в наборе: 6 шт. 
Материал рукояти: пластик 
Форма: плоский/полукруглый/круглый/трехгранный/квадратный
Длина: 160 мм 
Рабочая длина: 75 мм
Класс: 2
Упаковка: чехол
	шт
	1
	

	57. 
	Набор алмазных надфилей 5 предметов


	Тип: по металлу
Тип инструмента: надфили
Количество в наборе: 5 шт
Алмазное напыление: должно быть
Форма : плоский/полукруглый/круглый/трехгранный/квадратный
Материал рукояти: пластик
Рабочая длина: 80 мм
Общая длина: 160 мм
	шт
	1
	

	58. 
	Напильник плоский с №1 300 мм


	Форма: плоский
Длина рабочей части: 300 мм 
Класс № 1 
Материал: инструментальная сталь У13А
Тип: по металлу 
Рукоятка: нет
	шт
	1
	

	59. 
	Напильник плоский с №2 200 мм,  с рукояткой


	Форма: плоский
Длина рабочей части: 200 мм 
Класс № 2
Тип: по металлу 
Рукоятка: двухкомпонентная
	шт
	1
	

	60. 
	Напильник полукруглый №2 200 мм, с рукояткой

	Форма: полукруглый 
Длина рабочей части: 200 мм 
Класс № 2 
Тип: по металлу 
Рукоятка: двухкомпонентная
	шт
	1
	

	61. 
	Универсальная F-образная струбцина 200 мм


	Назначение: по дереву и металлу 
Вид струбцины: F-образная 
Тип зажима: винтовой
Глубина зажима: 50 мм 
Ширина зажима: 200 мм 
Материал рамы: сталь 
Сила зажима: 170 кгс
	шт
	1
	

	62. 
	Струбцина G-образная 200 мм


	Назначение: по дереву и металлу 
Тип зажима: винтовой
Вид струбцины: G-образная 
Ширина зажима: 200 мм 
Материал рамы: чугун
	шт
	1
	

	63. 
	Стамеска 16 мм


	Длина: 265 мм
Ширина режущей части: 16 мм
Материал лезвия: сталь 65Г
Рукоятка: пластик
	шт
	1
	

	64. 
	Зубило слесарное 300мм х 30 мм


	Длина: 300 мм 
Ширина рабочей части: 30 мм
Материал рабочей части: хромованадиевая сталь
Тип покрытия: хромированное
Профиль: двутавр
Закалка: 50 HRC
	шт
	1
	

	65. 
	Набор бит со свёрлами  40 предметов


	Количество в упаковке: 40 шт
Тип бит: односторонние
Хвостовик бит: 1/4 (тип С)/1/4 (тип Е)
Количество бит: 29 шт
Тип сверла: спиральный
Количество сверл: 10 шт
Хвостовик сверл: 1/4 (тип Е)
Держатель бит: должен быть

Комплектация:
- Магнитный адаптер для бит;
- 20 бит длиной 25 мм (SL 4; SL 5; SL 6; SL 7,2; PH №0; PH №1; PH №2; PH №2; PH №3; PZ №1; PZ №2; PZ №3; TORX: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30);
- 6 бит длиной 50 мм (SL 5; SL 6; PH №1; PH №2; PZ №1; PZ №2);
- 3 биты длиной 100 мм (SL 6; PH №1; PH №2);
- 10 сверл (1,5; 2; 2,5; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 4,8; 5 мм).
	шт
	1
	

	66. 
	Набор ступенчатых сверл (Р6М5; 3 шт.) по металлу


	Количество предметов: 3 шт. 
Минимальный диаметр сверла: 4 мм
Максимальный диаметр сверла: 30 мм 
Максимальный диаметр хвостовика: 6,35 мм 
Тип: ступенчатый 
Тип хвостовика: шестигранный (1/4HEX - С) 
Материал обработки: металл, пластик
Материал сверла: Р6М5

Комплектация:
Сверло 5 ступеней, диаметры: 4, 6, 8, 10, 12 мм;
Сверло 9 ступеней, диаметры: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 мм;
Сверло 14 ступеней, диаметры: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 мм
	шт
	1
	

	67. 
	Сверло по металлу d 1 мм 

	Тип: спиральный
Материал обработки: металл
Диаметр сверла: 1 мм
Длина: 34 мм 
Рабочая длина: 12 мм 
Тип хвостовика: цилиндрический
Диаметр хвостовика: 1 мм
Класс точности: А1
Угол заточки: 135 град.
Материал сверла: быстрорежущая сталь марки Р6М5
Стандарт: ГОСТ 10902-77
	шт
	1
	

	68. 
	Сверло по металлу d 1,5 мм


	Тип: спиральный
Материал обработки: металл
Диаметр сверла: 1,5 мм
Длина: 40 мм 
Рабочая длина: 18 мм 
Тип хвостовика: цилиндрический
Диаметр хвостовика: 1,5 мм
Класс точности: А1
Угол заточки: 135 град.
Материал сверла: Р6М5
Стандарт: ГОСТ 10902-77
	шт
	1
	

	69. 
	Сверло по металлу d 2 мм


	Тип: спиральный
Материал обработки: металл
Диаметр сверла: 2 мм
Длина: 49 мм 
Рабочая длина: 24 мм 
Тип хвостовика: цилиндрический
Диаметр хвостовика: 2 мм
Класс точности: А1
Угол заточки: 135 град.
Материал сверла: Р6М5
Стандарт: ГОСТ 10902-77
	шт
	1
	

	70. 
	Сверло по металлу d 2,5 мм


	Тип: спиральный
Материал обработки: металл
Диаметр сверла: 2,5 мм
Длина: 57 мм 
Рабочая длина: 30 мм 
Тип хвостовика: цилиндрический
Диаметр хвостовика: 2,5 мм
Класс точности: А1
Угол заточки: 135 град.
Материал сверла: Р6М5
Стандарт: ГОСТ 10902-77
	шт
	1
	

	71. 
	Сверло по металлу d 3 мм


	Тип: спиральный
Материал обработки: металл
Диаметр сверла: 3 мм
Длина: 61 мм 
Рабочая длина: 33 мм 
Тип хвостовика: цилиндрический
Диаметр хвостовика: 3 мм
Класс точности: А1
Угол заточки: 135 град.
Материал сверла: Р6М5
Стандарт: ГОСТ 10902-77
	шт
	1
	

	72. 
	Сверло по металлу d 3,5 мм


	Тип: спиральный
Материал обработки: металл
Диаметр сверла: 3,5 мм
Длина: 70 мм 
Рабочая длина: 93 мм 
Тип хвостовика: цилиндрический
Диаметр хвостовика: 3,5 мм
Класс точности: А1
Угол заточки: 135 град.
Материал сверла: Р6М5
Стандарт: ГОСТ 10902-77
	шт
	1
	

	73. 
	Сверло по металлу d 4 мм


	Тип: спиральный
Материал обработки: металл
Диаметр сверла: 4 мм
Длина: 75 мм 
Рабочая длина: 43 мм 
Тип хвостовика: цилиндрический
Диаметр хвостовика: 4 мм
Класс точности: А1
Угол заточки: 135 град.
Материал сверла: Р6М5
Стандарт: ГОСТ 10902-77
	шт
	1
	

	74. 
	Сверло по металлу d 5 мм


	Тип: спиральный
Материал обработки: металл
Диаметр сверла: 5 мм
Длина: 86 мм 
Рабочая длина: 52 мм 
Тип хвостовика: цилиндрический
Диаметр хвостовика: 5 мм
Класс точности: А1
Угол заточки: 135 град.
Материал сверла: Р6М5
Стандарт: ГОСТ 10902-77
	шт
	1
	

	75. 
	Сверло по металлу d 6 мм


	Тип: спиральный
Материал обработки: металл
Диаметр сверла: 6 мм
Длина: 93 мм 
Рабочая длина: 57 мм 
Тип хвостовика: цилиндрический
Диаметр хвостовика: 6 мм
Класс точности: А1
Угол заточки: 135 град.
Материал сверла: Р6М5
Стандарт: ГОСТ 10902-77
	шт
	1
	

	76. 
	Сверло по металлу d 7 мм


	Тип: спиральный
Материал обработки: металл
Диаметр сверла: 7 мм
Длина: 109 мм 
Рабочая длина: 69 мм 
Тип хвостовика: цилиндрический
Диаметр хвостовика: 7 мм
Класс точности: А1
Угол заточки: 135 град.
Материал сверла: Р6М5
Стандарт: ГОСТ 10902-77
	шт
	1
	

	77. 
	Сверло по металлу d 8 мм


	Тип: спиральный
Материал обработки: металл
Диаметр сверла: 8 мм
Длина: 117 мм 
Рабочая длина: 75 мм 
Тип хвостовика: цилиндрический
Диаметр хвостовика: 8 мм
Класс точности: А1
Угол заточки: 135 град.
Материал сверла: Р6М5
Стандарт: ГОСТ 10902-77
	шт
	1
	

	78. 
	Сверло по металлу d 9 мм


	Тип: спиральный
Материал обработки: металл
Диаметр сверла: 9 мм
Длина: 125 мм 
Рабочая длина: 81 мм 
Тип хвостовика: цилиндрический
Диаметр хвостовика: 9 мм
Класс точности: А1
Угол заточки: 135 град.
Материал сверла: Р6М5
Стандарт: ГОСТ 10902-77
	шт
	1
	

	79. 
	Сверло по металлу d 10 мм


	Тип: спиральный
Материал обработки: металл
Диаметр сверла: 10 мм
Длина: 133 мм 
Рабочая длина: 87 мм 
Тип хвостовика: цилиндрический
Диаметр хвостовика: 10 мм
Класс точности: А1
Угол заточки: 135 град.
Материал сверла: Р6М5
Стандарт: ГОСТ 10902-77
	шт
	1
	

	80. 
	Сверло по металлу d 12 мм


	Тип: спиральный
Материал обработки: металл
Диаметр сверла: 12 мм
Длина: 151 мм 
Рабочая длина: 101 мм 
Тип хвостовика: цилиндрический
Диаметр хвостовика: 12 мм
Класс точности: А1
Угол заточки: 135 град.
Материал сверла: Р6М5
Стандарт: ГОСТ 10902-77
	шт
	1
	

	81. 
	Сверло по металлу d 14 мм


	Тип: спиральный
Материал обработки: металл
Диаметр сверла: 14 мм
Длина: 160 мм 
Рабочая длина: 108 мм 
Тип хвостовика: цилиндрический
Диаметр хвостовика: 10 мм
Класс точности: В 
Угол заточки: 118 град.
Материал сверла: Р6М5
Стандарт: ГОСТ 10902-77
	шт
	1
	

	82. 
	Сверло по металлу d 16 мм


	Тип: спиральный
Материал обработки: металл
Диаметр сверла: 16 мм
Длина: 178 мм 
Рабочая длина: 120 мм 
Тип хвостовика: цилиндрический
Диаметр хвостовика: 10 мм
Класс точности: В 
Угол заточки: 118 град.
Материал сверла: Р6М5
Стандарт: ГОСТ 10902-77
	шт
	1
	

	83. 
	Сверло по металлу d 17,5 мм


	Тип: спиральный
Материал обработки: металл
Диаметр сверла: 17,5 мм
Длина: 191 мм 
Рабочая длина: 130 мм 
Тип хвостовика: цилиндрический
Диаметр хвостовика: 13 мм
Класс точности: В 
Угол заточки: 118 град.
Материал сверла: Р6М5
Стандарт: ГОСТ 10902-77
	шт
	1
	

	84. 
	Сверло по металлу d 18 мм


	Тип: спиральный
Материал обработки: металл
Диаметр сверла: 18 мм
Длина: 191 мм 
Рабочая длина: 130 мм 
Тип хвостовика: цилиндрический
Диаметр хвостовика: 13 мм
Класс точности: В 
Угол заточки: 118 град.
Материал сверла: Р6М5
Стандарт: ГОСТ 10902-77
	шт
	1
	

	85. 
	Лестница алюминиевая трехсекционная  универсальная 3х14


	Тип: трехсекционная
Материал: алюминий
Высота max (м): 4.98
Высота двух секций (м): 8.07
Высота трёх секций (м): 11.15
Max рабочая нагрузка: 150 кг
Общая длина: 10.25 м
Min длина: 4.08 м
Max длина: 10.25 м
Ширина ступеней: 25 мм
Ширина лестницы: 0.33 м /0.41м /0.48 м
Количество ступеней: 3х14 шт
Размер в сложенном состоянии: 408х48х20 см
Профиль: 84х25
Вес нетто : 29.9 кг
Длина секц. (м): 4.08
Длина двух секций (м): 7.17
Длина трёх секций (м): 10.25
	шт
	1
	

	86. 
	Лестница алюминиевая трехсекционная  универсальная 3х14




	Количество ступеней: 3x8
Длина секц. (м): 2.40
Длина двух секций (м): 3.81
Длина трёх секций (м): 5.21
Высота max (м): 3.30
Высота двух секций (м): 4.71
Высота трёх секций (м): 6.11
Ширина (м): 0.33/0.41/0.48
Длина стабилизатора (м): 0.90
Профиль (мм): 84x25
Вес: 18.0
	шт
	1
	

	87. 
	Стремянка стальная с алюминиевыми ступенями



	Количество ступеней: 5
Высота (м): 1.02
Длина (м): 1.77
Высота max (м): 3.12
Ширина (м): 0.46
Профиль передней дуги (мм): 40x20
Профиль задней ноги (мм): 30x20
Вес: 5.8
	шт
	1
	

	88. 
	Лестница алюминиевая четырехсекционная  универсальная (трансформер)




	Количество ступеней: 4x4
Длина слож. (м): 1.26
Ширина слож. (м): 0.27
Высота (м): 2.27
Длина четырёх секций (м): 4.67
Высота max (м): 3.17
Высота max (м): 5.57
Ширина (м): 0.5
Длина стабилизатора (м): 1
Вес: 15.9
	шт
	1
	

	89. 
	Лестница алюминиевая трехсекционная  универсальная 3х18


	Количество ступеней: 3x18
Длина секц. (м): 5.20
Длина двух секций (м): 9.41
Длина трёх секций (м): 13.61
Высота max (м): 6.10
Высота двух секций (м): 10.31 
Высота трёх секций (м): 14.51
Ширина (м): 0.33/0.41/0.48
Длина стабилизатора (м): 1.20
Профиль (мм): 100x25
Вес: 40.5
	шт
	1
	

	90. 
	Лестница алюминиевая трехсекционная универсальная усиленная 3х12


	Тип: трехсекционная
Материал: алюминий
Рабочая высота : 9.32 м
Max рабочая нагрузка : 150 кг
Общая длина: 8.43 м
Min длина: 3.18 м
Max длина: 8.43 м
Ширина ступеней: 25 мм
Ширина лестницы: 440 мм
Количество ступеней: 3х12 шт
Размер в сложенном состоянии: 339х44х20 см
Вес нетто : 20.19 кг
min длина в сложенном состоянии: 3.39 м
	шт
	1
	

	91. 
	Лестница алюминиевая трехсекционная универсальная усиленная 3х14


	Тип: трехсекционная
Материал: алюминий
Рабочая высота : 11 м
Max рабочая нагрузка: 150 кг
Общая длина: 10.11 м
Min длина: 3.75 м
Max длина: 10.11 м
Ширина ступеней: 25 мм
Ширина лестницы: 440 мм
Количество ступеней: 3х14 шт
Размер в сложенном состоянии: 395х44х20 см
Вес нетто: 22.93 кг
min длина в сложенном состоянии: 3.95 м
	шт
	1
	

	92. 
	Лестница алюминиевая трехсекционная универсальная 3х10



	Тип: трехсекционная
Материал: алюминий
Рабочая высота: 7.06 м
Max рабочая нагрузка: 150 кг
Общая длина: 6.17 м
Min длина: 2.64 м
Max длина: 6.17 м
Ширина ступеней: 25 мм
Ширина лестницы: 440 мм
Количество ступеней: 3х10 шт
Размер в сложенном состоянии: 281х44х16,5 см
Вес нетто : 12.47 кг
min длина в сложенном состоянии: 2.81 м
	шт
	1
	

	93. 
	Лестница алюминиевая трехсекционная универсальная усиленная 3х13



	Тип: трехсекционная
Материал: алюминий
Рабочая высота: 10.16 м
Max рабочая нагрузка : 150 кг
Общая длина: 9.27 м
Min длина: 3.44 м
Max длина: 9.27 м
Ширина ступеней: 25 мм
Ширина лестницы: 440 мм
Количество ступеней: 3х13 шт
Размер в сложенном состоянии: 367х44х20 см
Вес нетто : 21.56 кг
min длина в сложенном состоянии: 3.67 м
	шт
	1
	

	94. 
	Сверло ступенчатое (15 ступеней; 4-32 мм;)


	Тип: ступенчатый со спиральной канавкой
Диапазон диаметров ступенчатых сверл: 4-32 мм
Длина : 128 мм
Тип хвостовика : шестигранный (1/4HEX - E)
Диаметр хвостовика: 6.35 мм
Класс точности: А1
Материал обработки: сталь, цветной металл, пластик
Материал сверла: Р6М5
Угол заточки: 135 град
Форма стружкоотвода: спиральный
	шт
	1
	

	95. 
	Сверло по бетону d 4 мм 


	Тип: U-образная спираль
Материал обработки: бетон/гранит/кирпич
Диаметр сверла: 4 мм
Длина: 75 мм 
Материал корпуса сверла: сталь 40Х.
Тип хвостовика: цилиндрический
Материал наконечника: ВК8.
DIN: 8039
	шт
	1
	

	96. 
	Сверло по бетону d 6 мм


	Тип: U-образная спираль
Материал обработки: бетон/гранит/кирпич
Диаметр сверла: 6 мм
Длина: 100 мм 
Материал корпуса сверла: сталь 40Х.
Тип хвостовика: цилиндрический
Материал наконечника: ВК8.
DIN: 8039
	шт
	1
	

	97. 
	Сверло по бетону d 8 мм


	Тип: U-образная спираль
Материал обработки: бетон/гранит/кирпич
Диаметр сверла: 8 мм
Длина: 120 мм 
Материал корпуса сверла: сталь 40Х.
Тип хвостовика: цилиндрический
Материал наконечника: ВК8.
DIN: 8039
	шт
	1
	

	98. 
	Сверло по бетону d 10 мм


	Тип: U-образная спираль
Материал обработки: бетон/гранит/кирпич
Диаметр сверла: 10 мм
Длина: 120 мм 
Материал корпуса сверла: сталь 40Х.
Тип хвостовика: цилиндрический
Материал наконечника: ВК8.
DIN: 8039
	шт
	1
	

	99. 
	Сверло ударное по бетону 10x200 мм


	Тип: U-образная спираль
Материал обработки: бетон/гранит/кирпич
Диаметр сверла: 10 мм
Длина: 200 мм 
Материал корпуса сверла: сталь 40Х.
Тип хвостовика: цилиндрический
Материал наконечника: ВК8.
DIN: 8039
	шт
	1
	

	100. 
	Сверло по бетону d 12 мм


	Тип: U-образная спираль
Материал обработки: бетон/гранит/кирпич
Диаметр сверла: 12 мм
Длина: 150 мм 
Материал корпуса сверла: сталь 40Х.
Тип хвостовика: цилиндрический
Материал наконечника: ВК8.
DIN: 8039
	шт
	1
	

	101. 
	Сверло по бетону 12x200 мм


	Тип: П-образная фрезерованная
Материал обработки: бетон/гранит/кирпич
Диаметр сверла: 12 мм
Длина: 200 мм 
Материал корпуса сверла: сталь 40Х.
Диаметр хвостовика: 12 мм
Тип хвостовика: цилиндрический
Материал наконечника: ВК8.
Тип наконечника: классический двухрезцовый
DIN: 8039
	шт
	1
	

	102. 
	Сверло по бетону d 6 мм усиленное


	Тип: 4-С фрезерованная
Материал обработки: бетон, гранит, кирпич
Диаметр сверла: 6 мм
Длина: 100 мм 
Тип наконечника: классический двухрезцовый
Материал сверла: ВК85
Тип хвостовика: трехгранный
DIN: 8039
	шт
	1
	

	103. 
	Сверло по бетону d 8 мм усиленное



	Тип: 4-С фрезерованная
Материал обработки: бетон, гранит, кирпич
Диаметр сверла: 8 мм
Длина: 120 мм 
Тип наконечника: классический двухрезцовый
Материал сверла: ВК85
Тип хвостовика: трехгранный
DIN: 8039
	шт
	1
	

	104. 
	Сверло по бетону d 10 мм усиленное


	Тип: 4-С фрезерованная
Материал обработки: бетон, гранит, кирпич
Диаметр сверла: 10 мм
Длина: 120 мм 
Тип наконечника: классический двухрезцовый
Материал сверла: ВК85
Тип хвостовика: трехгранный
DIN: 8039
	шт
	1
	

	105. 
	Сверло по бетону d 12 мм усиленное


	Тип: 4-С фрезерованная
Материал обработки: бетон, гранит, кирпич
Диаметр сверла: 12 мм
Длина: 150 мм 
Тип наконечника: классический двухрезцовый
Материал сверла: ВК85
Тип хвостовика: трехгранный
DIN: 8039
	шт
	1
	

	106. 
	Бур по бетону 6*210 мм SDS+


	Тип спирали: спираль S4 с усиленным сердечником
Диаметр: 6 мм 
Тип хвостовика: SDS-plus 
Общая длина: 210 мм
Рабочая длина: 160 мм
Тип наконечника: двухрезцовый
Материал наконечника: ВК8
Материал корпуса бура: сталь 40Х
	шт
	1
	

	107. 
	Бур по бетону 8*210 мм SDS+


	Тип спирали: спираль S4 с усиленным сердечником
Диаметр: 8 мм 
Тип хвостовика: SDS-plus 
Общая длина: 210 мм
Рабочая длина: 160 мм
Тип наконечника: двухрезцовый
Материал наконечника: ВК8
Материал корпуса бура: сталь 40Х
	шт
	1
	

	108. 
	Бур по бетону 10*210 мм SDS+

	Тип спирали: спираль S4 с усиленным сердечником
Диаметр: 10 мм 
Тип хвостовика: SDS-plus 
Общая длина: 210 мм
Рабочая длина: 160 мм
Тип наконечника: двухрезцовый
Материал наконечника: ВК8
Материал корпуса бура: сталь 40Х
	шт
	1
	

	109. 
	Бур по бетону 10*800 мм SDS+


	Тип спирали: спираль S4 с усиленным сердечником
Диаметр: 10 мм 
Тип хвостовика: SDS-plus 
Общая длина: 800 мм
Рабочая длина: 750 мм
Тип наконечника: двухрезцовый
Материал наконечника: ВК8
Материал корпуса бура: сталь 40Х
	шт
	1
	

	110. 
	Бур по бетону 12*260 мм SDS+


	Тип спирали: спираль S4 с усиленным сердечником
Диаметр: 12 мм 
Тип хвостовика: SDS-plus 
Общая длина: 260 мм
Рабочая длина: 210 мм
Тип наконечника: двухрезцовый
Материал наконечника: ВК8
Материал корпуса бура: сталь 40Х
	шт
	1
	

	111. 
	Бур по бетону 16*460 мм SDS+


	Тип спирали: спираль S4 с усиленным сердечником
Диаметр: 16 мм 
Тип хвостовика: SDS-plus 
Общая длина: 460 мм
Рабочая длина: 410 мм
Тип наконечника: двухрезцовый
Материал наконечника: ВК8
Материал корпуса бура: сталь 40Х
	шт
	1
	

	112. 
	Бур по бетону 18*460 мм SDS+


	Тип спирали: спираль S4 с усиленным сердечником
Диаметр: 18 мм 
Тип хвостовика: SDS-plus 
Общая длина: 460 мм
Рабочая длина: 410 мм
Тип наконечника: двухрезцовый
Материал наконечника: ВК8
Материал корпуса бура: сталь 40Х
	шт
	1
	

	113. 
	Бур по бетону 20*600 мм SDS+


	Тип спирали: спираль S4 с усиленным сердечником
Диаметр: 20 мм 
Тип хвостовика: SDS-plus 
Общая длина: 600 мм
Рабочая длина: 550 мм
Тип наконечника: двухрезцовый
Материал наконечника: ВК8
Материал корпуса бура: сталь 40Х
	шт
	1
	

	114. 
	Бур по бетону SDS-max 20х1000 мм


	Тип хвостовика: SDS-max
Диаметр: 20 мм 
Рабочая длина: 880 мм
Тип наконечника: четырехрезцовый
Материал наконечника: ВК8
Материал корпуса бура: сталь 40Х
Тип спирали: Объемная U-образная
Общая длина: 1000 мм
	шт
	1
	

	115. 
	Бур  по бетону SDS+ 25х1000 мм


	Тип спирали: спираль 4С с усиленным сердечником
Диаметр: 25 мм 
Тип хвостовика: SDS-plus 
Общая длина: 1000 мм
Рабочая длина: 950 мм
Тип наконечника: двухрезцовый
Материал наконечника: ВК8
Материал корпуса бура: сталь 40Х
Геометрия наконечника: с центрирующим острием
	шт
	1
	

	116. 
	Бур по бетону SDS-max 40х1000 мм




	Тип хвостовика: SDS-max
Диаметр: 40 мм 
Рабочая длина: 880 мм
Тип наконечника: четырехрезцовый
Материал наконечника: ВК8
Материал корпуса бура: сталь 40Х
Тип спирали: Объемная U-образная
Общая длина: 1000 мм
	шт
	1
	

	117. 
	Набор перьевых сверл по дереву 5 шт. (12-25 мм)


	Тип: перьевое 
Тип хвостовика: Шестигранный хвостовик с проточкой
Материал: Сталь 45
Длина: 152 мм
Материал обработки: дерево, гипсокартон, пластик
Тип хвостовика: шестигранный (1/4HEX - E)
Количество предметов в наборе: 5 шт.
Размеры: 12, 16, 18, 20, 25 мм
	шт
	1
	

	118. 
	Ключ разводной 300 мм 


	Длина: 300 мм
Покрытие: черный никель
Тип рукоятки: двухкомпонентная
Материал: сталь Х40
Максимальное расстояние между губками: 42 мм
Мерная шкала: должна быть
	шт
	1
	

	119. 
	Ключ трубный быстрозажимной 350 мм


	Тип: американский (Стиллсона)
Длина: 350 мм
Угол губок: 120 град
Номер ключа: №3
Размер max (мм) :55
Материал рабочей части: сталь
Материал рукояти: обрезиненная
Покрытие: антикоррозийное
Вид: миллиметровый
	шт
	1
	

	120. 
	Ключ трубный рычажный № 1 


	Тип: шведский (рычажный)
Угол губок: 90 град
Длина: 350 мм
Номер ключа: №1
Ширина захвата: 36 мм
Размер min (мм) : 10
Размер max (мм) : 36
Материал рабочей части: сталь
Материал рукояти: сталь
Вес нетто: 0.58 кг
Вид: миллиметровый
	шт
	1
	

	121. 
	Ключ трубный рычажный №2 


	Тип: шведский (рычажный)
Угол губок: 90 град
Длина: 400 мм
Номер ключа: №2
Ширина захвата: 50 мм
Размер min (мм): 20
Размер max (мм): 50
Материал рабочей части: сталь
Материал рукояти: сталь
Вес нетто: 1,04 кг
Вид: миллиметровый
	шт
	1
	

	122. 
	Ключ трубный рычажный № 3 


	Тип: шведский (рычажный)
Угол губок: 90 град
Длина: 560 мм
Номер ключа: №3
Ширина захвата: 63 мм
Размер min (мм): 20
Размер max (мм): 63
Материал рабочей части: сталь
Материал рукояти: сталь
Вес нетто: 1,66 кг
Вид: миллиметровый
	шт
	1
	

	123. 
	Ключ-трещотка 45 зуб, 1/2"


	Длина: 200 мм
Трещотка : есть
Покрытие: антикоррозийное
Материал: углеродистая сталь
Количество зубьев: 45 шт
Посадочный квадрат: 1/2 дюйма
Вид: дюймовый
	шт
	1
	

	124. 
	Ключ баллонный крестовой 17х19х21х22 мм


	Размер головок : 17х19х21х22 мм
Размер посадки: 1/2 дюйма 
Материал: углеродистая сталь 
Тип ключа: крестовой 
Длина: 355 мм
Усиленные элементы (сердцевина): должна быть
	шт
	1
	

	125. 
	Ключ баллонный 24х27 мм


	Двусторонний: да
Размер № 1: 24 мм 
Размер № 1: 27 мм 
Материал: углеродистая сталь, цинковое покрытие
Тип ключа: торцевой
Вес: 1,81 кг 
	шт
	1
	

	126. 
	Ключ баллонный 30х32 мм


	Двусторонний: да
Размер № 1: 30 мм 
Размер № 1: 32 мм 
Материал: углеродистая сталь, цинковое покрытие
Тип ключа: торцевой
Вес: 1,9 кг
	шт
	1
	

	127. 
	Ключ баллонный 32х38 мм


	Двусторонний: да
Размер № 1: 32 мм 
Размер № 1: 38 мм 
Материал: углеродистая сталь, цинковое покрытие
Тип ключа: торцевой
Вес: 2,65 кг
	шт
	1
	

	128. 
	Кирка деревянная рукоятка 2 кг


	Используется для разрушения железобетонных и кирпичных конструкций, камня и других твердых материалов. 
Материал рукояти: дерево
Кованая: да
Длина: 900 мм
Вес нетто: 2 кг
	шт
	1
	

	129. 
	Кирка кованая 2 кг


	Для ударных работы по камню и каменистому грунту
Материал головы: сталь 45
Материал рукоятки: двухкомпонентная фиберглассовая
Конструкция крепления головы к рукоятке: сверхпрочное
Закалка головы: индукционная
Кованая: да
Отверстие для подвеса инструмента: да
Масса головы, г: 2000
	шт
	1
	

	130. 
	Лазерный нивелир ACDC NL-4816G

	Лазерный нивелир применяется для проведения работ по вертикальной и горизонтальной разметке. Лазерный уровень проецирует 2 горизонтальные и 2 взаимно перпендикулярные вертикальные круговые (360°) линии с пересечениями на 4-х стенах, на полу и на потолке. 
Номинальное напряжение постоянного тока: 3,7 В
Тип аккумулятора: Li-ion
Время работы от аккумулятора: 10 ч
Тольщина лазерного луча: 5 м/+2 мм
Цвет луча: зеленый
Мощность лазера: 1 мВт
Класс лазера: 2
Вес нетто, кг: 0,65
Тип выравнивания: автоматическое
Количество лучей: 16
Резьба под штатив, дюйм: 5/8
360°: есть
Угол самовыравнивания, град.: ±3
Точность, мм/м: 2
Вид упаковки: чехол
	шт
	1
	

	131. 
	Лазерный дальномер ACDC LD-80

	Лазерный дальномер предназначен для измерения расстояния до объекта, вычисления площади и объема помещений, а также для измерения длин недоступных участков по встроенной теореме Пифагора
Инструмент предназначен для работы в условиях умеренного климата с диапазоном рабочих температур от -10 до + 35 °С и относительной влажности не более 80%, с отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха. Вид климатического исполнения изделия- УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150- 69 (П 3.2). Корпус изделия обеспечивает защиту от пыли и влаги. Степень безопасности- IP54 (МЭК 60529).
Особенности:
4-х строчный жидкокристаллический дисплей с подсветкой.
Мембранная клавиатура с защитой от пыли и брызг.
Функция непрерывного измерения.
Измеряемые величины: длина, площадь, объем.
Встроенная теорема Пифагора для проведения диагональных и угловых измерений.
Производит измерения из двух точек на корпусе прибора.
Позволяет определить min и max расстояния.
Функция сложения и вычитания.
Встроенный пузырьковый уровень.
Функция памяти измеренных значений.
Возможность установки прибора на штатив.
Максимальная дальность измерений: 80 м
Погрешность: ±1 мм
Класс лазера: 2
Количество лучей: 1
Количество ячеек памяти: 10
Резьба для штатива: 1/4”
Вес: 0,104 кг
Питание: батарея (элементы питания 2хААА)
	шт
	1
	

	132. 
	Лазерный дальномер Condtrol Vector 80 1-4-099

	Предназначен для быстрого и точного измерения расстояния до 80 м
Внесен в госреестр : да
Мах дальность измерения (без пластины): 80 м
Класс лазера: 2
Длина волны : 635 нм
Цвет луча: красный
Кол-во точек начала отсчета : 4
Погрешность: ±1.5 мм
Bluetooth: да
Ударопрочный корпус: да
Функция Пифагора: да
Функция сложения/вычитания: да
Вычисление углов: да
Функция расчета объема: да
Непрерывное измерение: да
Вычисление площади: да
Определение mах и min значений: да
Встроенная память: да
Резьба под штатив : 1/4 дюйм
Подходит для использования на улице: да
Элементы питания: встроенный аккумулятор
Количество и напряжение элементов питания: 1х3.7B
Рабочая температура: в диапазоне от 0 до +40 °С
Габариты без упаковки: 119х46х28 мм
Дальность измерения с/без отражателем: -/0.05-80 м
Вес нетто: 0.1 кг

Комплектация:
Лазерный дальномер;
Инструкция по эксплуатации;
Кабель для зарядки;
Сумка-чехол с ремешком.
	шт
	1
	

	133. 
	Клещи переставные 250 мм


	Материал: инструментальная сталь
Длина: 250 мм
Мах захват: 54 мм
Покрытие рукояток: двухкомпонентные
Ширина губок: 12 мм
Фиксатор: кнопочный
	шт
	1
	

	134. 
	Клещи переставные 300 мм


		Материал: инструментальная сталь
Длина: 300 мм
Мах захват: 65 мм
Покрытие рукояток: двухкомпонентные
Ширина губок: 14 мм
Фиксатор: кнопочный



	шт
	1
	

	135. 
	Ключ шестигранный 10 мм


	Длина короткой части 38 мм
Длина длинной части: 96 мм
Размер шестигранника (мм): 10
Материал: CrV
Формфактор: Г-образный
	шт
	1
	

	136. 
	Ключ шестигранный 12 мм


	Длина короткой части 47 мм
Длина длинной части: 118 мм
Размер шестигранника (мм): 12
Материал: CrV
Формфактор: Г-образный
	шт
	1
	

	137. 
	Ключ шестигранный 14 мм


	Длина короткой части 52 мм
Длина длинной части: 133 мм
Размер шестигранника (мм): 14
Материал: CrV
Формфактор: Г-образный
	шт
	1
	

	138. 
	Ключ шестигранный 17 мм


	Длина короткой части 61 мм
Длина длинной части: 265 мм
Размер шестигранника (мм): 17
Материал: CrMo
Формфактор: Г-образный
Шариковое окончание: должно быть
	шт
	1
	

	139. 
	Отвертка слесарная SL 2,5х60 мм  


	Длина стержня: 60 мм 
Общая длина: 168 мм
Тип наконечника: Slotted (SL) 
Материал рукояти: 2-х компонентный
Намагниченный наконечник: должен быть
Форма ручки: прямая 
Размер шлица: 2,5 мм
Материал стержня: CrMo
	шт
	1
	

	140. 
	Отвертка слесарная SL 3,0 х 100 мм


	Длина стержня: 100 мм 
Тип наконечника: Slotted (SL) 
Материал рукояти: 2-х компонентный
Намагниченный наконечник: должен быть
Форма ручки: прямая 
Размер шлица: 3 мм
Материал стержня: CrMo
	шт
	1
	

	141. 
	Отвертка слесарная SL 4,0 х 100 мм


	Длина стержня: 100 мм 
Тип наконечника: Slotted (SL) 
Материал рукояти: 2-х компонентный
Намагниченный наконечник: должен быть
Форма ручки: прямая 
Размер шлица: 4 мм
Материал стержня: CrMo
	шт
	1
	

	142. 
	Отвертка слесарная SL 6,0 х 100 мм


	Длина стержня: 100 мм 
Тип наконечника: Slotted (SL) 
Материал рукояти: 2-х компонентный
Намагниченный наконечник: должен быть
Форма ручки: прямая 
Размер шлица: 6 мм
Материал стержня: CrMo
	шт
	1
	

	143. 
	Отвертка слесарная SL 5,0 х 150 мм


	Длина стержня: 150 мм 
Тип наконечника: Slotted (SL) 
Материал рукояти: 3-х компонентный
Намагниченный наконечник: должен быть
Форма ручки: прямая 
Размер шлица: 5 мм
Материал стержня: CrMo
	шт
	1
	

	144. 
	Отвертка слесарная SL 5,5 х 125 мм


	Длина стержня: 125 мм 
Общая длина: 215 мм
Тип наконечника: Slotted (SL) 
Материал рукояти: 2-х компонентный
Форма ручки: прямая 
Размер шлица: 5.5 мм
Материал стержня: CrV
	шт
	1
	

	145. 
	Отвертка слесарная SL 6,0 х 150 мм

 
	Длина стержня: 150 мм 
Тип наконечника: Slotted (SL) 
Материал рукояти: 2-х компонентный
Намагниченный наконечник: должен быть
Форма ручки: прямая 
Размер шлица: 6 мм
Материал стержня: CrMo
	шт
	1
	

	146. 
	Отвертка слесарная SL 6,5 х 150 мм


	Длина стержня: 150 мм 
Общая длина: 252 мм
Тип наконечника: Slotted (SL) 
Материал рукояти: 2-х компонентный
Форма ручки: прямая 
Размер шлица: 6.5 мм
Материал стержня: CrV
	шт
	1
	

	147. 
	Отвертка слесарная РН 0 х 75 мм 


	Тип наконечника: Phillips (PH)
Размер шлица: PH0
Длина стержня: 75 мм
Диаметр стержня: 3 мм
Материал стержня: CrV
Материал рукояти: 2-х компонентный
Форма ручки: Прямая
Общая длина: 165 мм
	шт
	1
	

	148. 
	Отвертка слесарная РН 1,0 х 100 мм 


	Тип наконечника: Phillips (PH)
Размер шлица: PH1
Длина стержня: 100 мм
Диаметр стержня: 4 мм
Материал стержня: CrV
Материал рукояти: 2-х компонентный
Форма ручки: Прямая
Общая длина: 190 мм
	шт
	1
	

	149. 
	Отвертка слесарная РН 2,0 х 125 мм 


	Тип наконечника: Phillips (PH)
Размер шлица: PH2
Длина стержня: 125 мм
Диаметр стержня: 6 мм
Материал стержня: CrV
Материал рукояти: 2-х компонентный
Форма ручки: Прямая
Общая длина: 227 мм
	шт
	1
	

	150. 
	Отвертка слесарная РZ 1,0 х 100 мм 


	Тип наконечника: Pozidriv (PZ)
Размер шлица: PZ1
Длина стержня: 100 мм
Диаметр стержня: 5 мм
Материал стержня: CrV
Материал рукояти: 2-х компонентный
Форма ручки: Прямая
Общая длина:190 мм
	шт
	1
	

	151. 
	Отвертка слесарная РZ 2,0 х 125 мм 


	Тип наконечника: Pozidriv (PZ)
Размер шлица: PZ2
Длина стержня: 125 мм
Диаметр стержня: 6 мм
Материал стержня: CrV
Материал рукояти: 2-х компонентный
Форма ручки: Прямая
Общая длина: 227 мм
	шт
	1
	

	152. 
	Отвертка диэлектрическая до 1000 В SL 2,5х75


	Длина стержня: 75 мм
Общая длина: 163 мм
Материал рукояти: 2-х компонентный
Диэлектрическое покрытие: да
Намагниченный наконечник: да
Форма ручки: прямая
Материал стержня: CrMoV
Размер шлица: 2.5
Тип наконечника: Slotted (SL) 
	шт
	1
	

	153. 
	Отвертка диэлектрическая до 1000 В SL 3х100


	Длина стержня: 100 мм
Общая длина: 168 мм
Материал рукояти: 3-х компонентный
Диэлектрическое покрытие: да
Намагниченный наконечник: да
Форма ручки: прямая
Материал стержня: CrV
Размер шлица: 3
Тип наконечника: Slotted (SL)
	шт
	1
	

	154. 
	Отвертка диэлектрическая до 1000 В SL 4х100


	Длина стержня: 100 мм
Общая длина: 197 мм
Материал рукояти: 3-х компонентный
Диэлектрическое покрытие: да
Намагниченный наконечник: да
Форма ручки: прямая
Материал стержня: CrV
Размер шлица: 4
Тип наконечника: Slotted (SL)
	шт
	1
	

	155. 
	Отвертка диэлектрическая до 1000 В SL 5,5х125


	Длина стержня: 125 мм
Общая длина: 222 мм
Материал рукояти: 3-х компонентный
Диэлектрическое покрытие: да
Намагниченный наконечник: да
Форма ручки: прямая
Материал стержня: CrV
Размер шлица: 5,5
Тип наконечника: Slotted (SL)
	шт
	1
	

	156. 
	Отвертка диэлектрическая до 1000 В SL 6,5х150


	Длина стержня: 150 мм
Общая длина: 247 мм
Материал рукояти: 3-х компонентный
Диэлектрическое покрытие: да
Намагниченный наконечник: да
Форма ручки: прямая
Материал стержня: CrV
Размер шлица: 6
Тип наконечника: Slotted (SL)
	шт
	1
	

	157. 
	Отвертка диэлектрическая до 1000 В SL 8,0х175


	Длина стержня: 175 мм
Общая длина: 282 мм
Материал рукояти: 3-х компонентный
Диэлектрическое покрытие: да
Намагниченный наконечник: да
Форма ручки: прямая
Материал стержня: CrV
Размер шлица: 8
Тип наконечника: Slotted (SL)
	шт
	1
	

	158. 
	Отвертка диэлектрическая до 1000 В РН 0х60


	Тип наконечника: Phillips (PH)
Размер шлица: PH0
Длина стержня: 60 мм
Материал стержня: CrV
Материал рукояти: 3-х компонентный
Форма ручки: Прямая
Общая длина: 128 мм
Диэлектрическое покрытие: да
Намагниченный наконечник: да
	шт
	1
	

	159. 
	Отвертка диэлектрическая до 1000 В РН 1х80


	Тип наконечника: Phillips (PH)
Размер шлица: PH1
Длина стержня: 80 мм
Материал стержня: CrV
Материал рукояти: 3-х компонентный
Форма ручки: Прямая
Общая длина: 177 мм
Диэлектрическое покрытие: да
Намагниченный наконечник: да
	шт
	1
	

	160. 
	Отвертка диэлектрическая до 1000 В РН 2х100


	Тип наконечника: Phillips (PH)
Размер шлица: PH2
Длина стержня: 100 мм
Материал стержня: CrV
Материал рукояти: 3-х компонентный
Форма ручки: Прямая
Общая длина: 197 мм
Диэлектрическое покрытие: да
Намагниченный наконечник: да
	шт
	1
	

	161. 
	Отвертка диэлектрическая до 1000 В РН 3х150


	Тип наконечника: Phillips (PH)
Размер шлица: PH3
Длина стержня: 150 мм
Материал стержня: CrV
Материал рукояти: 3-х компонентный
Форма ручки: Прямая
Диэлектрическое покрытие: да
	шт
	1
	

	162. 
	Отвертка диэлектрическая до 1000 В РZ 1х80  


	Тип наконечника: Pozidriv (PZ)
Размер шлица: PZ1
Длина стержня: 80 мм
Диаметр стержня: 4,5 мм
Материал стержня: CrV
Материал рукояти: 2-х компонентный
Форма ручки: Прямая
Общая длина: 180 мм
Диэлектрическое покрытие: да
	шт
	1
	

	163. 
	Отвертка диэлектрическая до 1000 В РZ 2х100


	Тип наконечника: Pozidriv (PZ)
Размер шлица: PZ2
Длина стержня: 100 мм
Диаметр стержня: 6 мм
Материал стержня: CrV
Материал рукояти: 2-х компонентный
Форма ручки: Прямая
Общая длина: 210 мм
Диэлектрическое покрытие: да
Намагниченный наконечник: да
	шт
	1
	

	164. 
	Отвертка индикаторная 140 мм


	Напряжение: 100-500 В 
Максимальный предел чувствительности: 500 В 
Способ измерения: контактный 
Длина: 140 мм 
Клипса для крепления: имеется
Индикация напряжения: световая
	шт
	1
	

	165. 
	Нож монтажника для снятия изоляции до 1000 В


	Серповидное лезвие со специальной заточкой
Длина лезвия: 80 мм
Ширина лезвия: 23 мм
Длина в сложенном виде: 125 мм
Длина в разложенном виде: 205 мм
Материал рукоятки: изолированная пластиковая двухкомпонентная
	шт
	1
	

	166. 
	Нож монтерский изолированный прямой до 1000 В


	Прямое, частично изолированное лезвие для защиты от короткого замыкания
Материал лезвия: нержавеющая сталь
Твердость лезвия HRC 53
Двухкомпонентная изолированная рукоятка из нескользящей термопластрезины с упором для пальцев
Пластиковый чехол на полотно: имеется 
Длина: 200 мм
	шт
	1
	

	167. 
	Клещи для снятия изоляции автоматические (стриппер) 0,2-6 мм²


	Тип: автоматический
Назначение: для снятия изоляции, обжима и резки проводов
Нож: должен быть
Регулировка глубины реза: да
Max сечение провода: 6 мм²
Min сечение провода: 0.2 мм²
Чехлы-рукоятки: ПВХ
	шт
	1
	

	168. 
	Пассатижи для снятия изоляции диэлектрические до 1000 В


	Тип инструмента: пассатижи для снятия изоляции
Материал: сталь 55
Покрытие: хромовое
Длина: 160 мм
Диэлектрические: да
Сечение кабеля: в диапазоне от 0,5 до 10 мм2
Чехлы-рукоятки: многокомпонентные с упорами для защиты от соскальзывания
	шт
	1
	

	169. 
	Тонкогубцы диэлектрические до 1000 В 160 мм


	Тип: тонкогубцы
Длина: 160 мм 
Вес нетто: 0,16 кг
Диэлектрическое покрытие: должно быть
Материал губок: хромомолибденовая сталь
Чехлы-рукоятки: двухкомпонентные
	шт
	1
	

	170. 
	Бокорезы диэлектрические до 1000 В 180 мм


	Вид: бокорезы усиленные
Длина: 180 мм 
Вес нетто: 0,3 кг 
Тип: диагональные/боковые
Диэлектрическое покрытие: есть
Материал губок: хромомолибденовая сталь
Чехлы-рукоятки: двухкомпонентные
	шт
	1
	

	171. 
	Круглогубцы диэлектрические до 1000 В 160 мм


	Длина: 160 мм 
Диэлектрическое покрытие: да
Материал: сталь 55
Чехлы-рукоятки: двухкомпонентные
Покрытие: хромовое
	шт
	1
	

	172. 
	Тонкогубцы диэлектрические до 1000 В 160 мм


	Тип: длинногубцы
Длина: 160 мм 
Диэлектрическое покрытие: да
Материал: сталь 55
Чехлы-рукоятки: двухкомпонентные
Покрытие: хромовое
	шт
	1
	

	173. 
	Утконосы диэлектрические изогнутые до 1000 В 160 мм


	Тип: тонкогубцы
Длина: 160 мм 
Диэлектрическое покрытие: да
Материал губок: CrNi
Чехлы-рукоятки: двухкомпонентные 
Изогнутые: да
	шт
	1
	

	174. 
	Пресс-клещи шестигранные для втулочных наконечников КВТ ПКВш-6 


	Тип: для втулочных наконечников 
Сечение втулочных наконечников НШВИ: 0,25-6 мм² 
Сечение втулочных наконечников НШВИ (2): 0,5-4 мм²
Длина обжима: 13 мм
Профиль обжима: шестигранный
Класс токопроводящей жилы: 3, 4, 5, 6
Габариты без упаковки: 170 мм 
Вес нетто: 0,4 кг 
Чехлы-рукоятки: двухкомпонентные 
	шт
	1
	

	175. 
	Пресс-клещи для обжимки витой пары (кримпер)


	Тип: для сетевых работ (кримпер)
Назначение: для обжима разъемов, обрезки проводов, снятия изоляции с плоских и круглых кабелей
Тип разъёма RJ: RJ10, RJ11, RJ12, RJ45
Чехлы-рукоятки: двухкомпонентные 
Профиль обжима: прямоугольный
В комплекте с кримпером поставляется инструмент для заделки и забивки витой пары.
	шт
	1
	

	176. 
	Плоскогубцы комбинированные диэлектрические до 1000 В 180 мм


	Длина: 180 мм 
Вес нетто: 0,27 кг
Форма губок: прямая с полукругом и режущей кромкой
Диэлектрическое покрытие: есть 
Материал губок: хромомолибденовая сталь
Чехлы-рукоятки: двухкомпонентные
	шт
	1
	

	177. 
	Набор отверток диэлектрических 8 шт.


	Количество предметов в наборе: 8 шт. 
Тип наконечника: Phillips (PH)/Slotted (SL) 
Материал рукояти: двухкомпонентный 
Диэлектрическое покрытие: да
Намагниченный наконечник: да
Форма ручки: прямая 
Материал стержня: хромомолибденовая сталь

Комплектация:
Набор: SL: 2,5, 4; 5,5; 6,5 PH: № 0, 1, 2;
Пробник;
Упаковка.
	шт
	1
	

	178. 
	Набор изолированного инструмента 20 предметов


	Набор диэлектрического губцевого инструмента 12 предметов предназначен для выполнения электромонтажных работ под напряжением до 1000 В
Количество в наборе: 12 шт
Рукоятки-чехлы: двухкомпонентные
Клещи: есть
Плоскогубцы комбинированные: есть
Бокорезы: есть
Разводной ключ: есть
Упаковка: кейс

Комплектация:
Плоскогубцы комбинированные 180 мм;
Бокорезы 160 мм;
Клещи переставные 250мм;
Ключ разводной 250мм;
Кабелерез 240 мм;
Отвертки:
SL 3,0 х 75 мм;
SL 4,0 х 100 мм;
SL 5,5 х 125 мм;
SL 6,5 х 150 мм;
PH № 1 х 80 мм;
PH № 2 х 100 мм;
Кейс.
	шт
	1
	

	179. 
	Набор диэлектрических отверток 8шт. (пластиковый кейс)


	Сертифицированный высоковольтный набор инструментов наиболее необходимые инструменты, предназначенные для работ под напряжением до 1000 В.
Диэлектрические, 1000 В
Намагниченный наконечник
Все инструменты сертифицированы по ГОСТ 21010-75
Двойная изоляция
CR-V сталь
Количество предметов: 8 шт

Комплектация:
Отвертки SL 3, 5, 6
Отвертки PH 1, 2
Отвертки PZ 1, 2
Тестер 100-250 В
Пластиковый кейс
	шт
	1
	

	180. 
	Набор ключей комбинированных трещоточных 10 шт. (8-24 мм)


	Тип: рожковые/накидные 
Количество в наборе: 10 шт
Размер минимальный: 8 мм 
Размер максимальный: 24 мм 
Трещотка: есть 
Покрытие: хромовое 
Материал: хромованадиевая сталь
Форма: прямой 
Упаковка: чехол
Вид: миллиметровый

Комплектация:
Ключи 8,10,12,13,14,15,17,19,22,24 мм
	шт
	1
	

	181. 
	Набор сменных головок 216 шт.


	Min размер головки: 4 мм
Max размер головки: 32 мм
Тип головок : 6-гранные; Е-тип
Количество в наборе: 216 шт
Присоединительный размер: 1/4 + 3/8 + 1/2 дюйма
Количество граней: 6/12
Размер посадки головки: 1/4; 1/2; 3/8 дюйма
Система измерения: метрическая
Комбинированные ключи: есть
Трещотка: есть
Т-образный вороток: есть
Посадочный размер трещотки: 1/4; 1/2; 3/8 дюйма
Torx: бита/головка
Свечные головки: 14 мм/16 мм/21 мм
Вид упаковки: кейс
Материал упаковки: пластик
Вес нетто: 11 кг
Тип ключа: комбинированные/шестигранные
Сталь: хромованадиевая

Комплектация:
Головки торцовые 1/2″ FLANK - 14шт - 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
Головки торцовые 3/8″ FLANK - 10шт - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм
Головки торцовые 1/4″ FLANK - 13шт - 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
Головки торцовые удлиненные 1/2″ FLANK - 5шт - 16, 17, 18, 19, 22 мм
Головки торцовые удлиненные 3/8″ FLANK - 6шт - 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм
Головки торцовые 1/2″ E-TORX - 3шт - E20, Е22, Е24
Головки торцовые 3/8″ E-TORX - 6шт - E10, E11, E12, E14, E16, E18
Головки торцовые 1/4″ E-TORX - 5шт - E4, E5, E6, E7, E8
Головки торцовые свечные 1/2″ - 2шт - 16, 21 мм
Головка торцовая свечная 3/8″ - 1шт - 14 мм
Удлинитель для торцовых головок 1/2″ - 2шт - 125, 250 мм
Удлинитель для торцовых головок 3/8″ - 1шт - 125 мм
Удлинитель для торцовых головок 1/4″ - 2шт - 50, 100 мм
Шарнир карданный - 3шт - 1/2″, 3/8″, 1/4″
Трещотки для торцовых головок с быстрым сбросом 72 зубца - 3шт - 1/2″, 3/8″, 1/4″
Адаптер трехпозиционный - 1шт - 1/2″M×3/8″F
Вороток-отвертка 1/4″ - 1шт - 150 мм
Вороток Т-образный 1/2″ - 1шт - 250 мм
Адаптер для бит 8 мм - 2шт - 1/2″, 3/8″
Адаптер для бит - 1шт - 1/4″SQ x 1/4″F
Битодержатель с магнитом - 1шт - HEX1/4″ x 1/4″F
Биты-головки 1/2″ - 2шт - H14, T70
Биты-головки 1/4″ - 30шт - HEX H3, H4, H5, H6, TORX T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, TORX HOLE TH8, TH9, TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30, PHILLIPS PH0, PH1, PH2, POZIDRIVE
Биты 8 мм х 30 мм - 30шт - HEX H7, H8, H10, H12, POZIDRIVE PZ2, PZ3, PZ4, PHILLIPS PH2, PH3, PH4, SLOT SL8, SL10, SL12, TORX T40, T45, T50, T55, T60, TORX HOLE TH40, TH45, TH50,
Биты 1/4″ х 25 мм - SQUARE 0, 1, 2, 3, SECURITY TORQ-SET 4, 6, 8, 10, SPANNER 6, 8, 10, CLUTCH 1, 2, 3, SECURITY TRI-WING 1, 2, 3, 4 TORX T5, T6, T7, TORXHOLE TH7, SPLINE
Ключи комбинированные - 12шт - 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 мм
Ключи имбусовые - 7шт - 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 мм
Головки торцовые удлиненные 1/4″ FLANK - 7шт - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм
	шт
	1
	

	182. 
	Набор комбинированных гаечных ключей 18 шт. (6-32 мм)


	Тип: рожковые/накидные
Размер min (мм) : 6
Размер max (мм): 32
Покрытие: хромирование
Материал: CrV
Количество в наборе: 18 шт
Вес нетто: 3.625 кг
Вид: миллиметровый
Форма: прямой
Вид упаковки: ложемент

Комплектация:
Ключи комбинированные 12 шт.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм.
Ложемент.
Упаковка.
	шт
	1
	

	183. 
	Набор ключей накидных  11 шт. (8-27 мм)


	Тип: накидные
Размер min (мм) : 8
Размер max (мм) : 27
Покрытие: хромирование
Материал: CrV
Количество в наборе: 11 шт
Форма: прямой с изогнутой головкой
Вид упаковки: тканевый чехол

Комплектация:
Чехол;
11 ключей: 8x10, 9x11, 10x12, 12x13, 13x14, 14x15, 14x17, 17x19, 19x22, 22x24, 24x27 мм.
	шт
	1
	

	184. 
	Набор диэлектрического инструмента до 1000 В 7 предметов


	Количество предметов: 7 шт.
Диэлектрическое покрытие: да
Инструменты сертифицированы по ГОСТ 11516-94
Вес: 1,24 кг
Упаковка: пластиковый кейс
Комплектация:
- Плоскогубцы комбинированные, 180 мм, 1 шт;
-Бокорезы, 160 мм, 1 шт;
-Отвертка диэлектрическая, SL3 x 75 мм, 1 шт;
-Отвертка диэлектрическая, SL4 x 100 мм, 1 шт;
-Отвертка диэлектрическая, SL5.5 x 125 мм, 1 шт;
-Отвертка диэлектрическая, PH1 x 80 мм, 1 шт;
-Отвертка диэлектрическая, PH2 x 100 мм, 1 шт;
	шт
	1
	

	185. 
	Лом-гвоздодер 600 мм 

	Форма: прямоугольно-овальный 
Длина: 600 мм 
Кованый: да 
Материал: высококачественная инструментальная (рельсовая) сталь
Размеры сечения: 30х15 мм;
Тип сечения: овал.
Вес нетто: 1,9 кг
	шт
	1
	

	186. 
	Лом-гвоздодер усиленный 900 мм


	Форма: прямоугольно-овальный 
Длина: 900 мм 
Кованый: да 
Материал: высококачественная инструментальная (рельсовая) сталь
Размеры сечения: 30х15 мм;
Тип сечения: овал.
	шт
	1
	

	187. 
	Лом строительный круглый 1500 мм


	Материал: углеродистая сталь
Сечение: круглое, на одном конце – конусообразное заострение, на другом – плоское
Длина: 1500 мм 
Диаметр: 30 мм
Вес: 8,3 кг
	шт
	1
	

	188. 
	Лопата складная (саперная) 100х150х460 


	Размер: 210х145х620/425
Общая длина: 620 мм
Длина рабочей части: 290мм
Ширина: 210 мм 
Тип: штыковая
Материал корпуса: углеродистая сталь
Материал черенка: береза
Покрытие черенка: лак
Конструкция: складная
Закалка: да
Защитный чехол: есть 
Вес нетто: 0,75 кг
Ручка на черенке: да 
 
Комплектация:
Лопата
Чехол нейлоновый
	шт
	1
	

	189. 
	Цепная рычажная таль 3т / 1,5м 


	Грузоподъемность: 3 т. 
Высота подъема: 1,5 м 
Минимальное расстояние между крюками: 450 мм 
Диаметр цепи: 9 мм 
Количество цепей:1
Тип: рычажная
	шт
	1
	

	190. 
	Цепная рычажная таль 2т / 1,5м 


	Грузоподъемность: 2 т. 
Высота подъема: 1,5 м 
Количество цепей:1
Тип: рычажная
Вес: 9,9 кг
	шт
	1
	

	191. 
	Секатор 180 мм 


	Общая длина: 200 мм 
Максимальный диаметр реза: 20 мм 
Тип привода: пружинный 
Тип лезвий: плоскостные 
Материал лезвия: углеродистая сталь 
Покрытие рукояток: винил
Фиксатор лезвий: да
	шт
	1
	

	192. 
	Вантуз 


	Длина адаптеров, мм: 45, 200
Усиленный поршень: да
Шток из нержавеющей стали: да
Ударопрочный пластик: да
Регулируемая рукоятка: да
	шт
	1
	

	193. 
	Трос сантехнический для чистки труб 5м

	Материал: сталь 
Длина: 5 м 
Диаметр: 6 мм
Материал ручки: пластик
	шт
	1
	

	194. 
	Стусло для распила 6 углов


	Тип: стусло поворотное
Применяется для точного распила заготовок неограниченного размера из древесины и пластика под углом от 15° до 180° с шагом изменения угла 15° (15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135°, 150°, 165°, 180°).
Материал стусла: ABS пластик
Назначение: по дереву и пластику
Количество режущих полотен: 1
Наклон полотна: есть
Вес нетто: 0.24 кг
	шт
	1
	

	195. 
	Степлер строительный


	Тип степлера: рычажный
Тип расходных материалов: скобы 
Тип скоб: 53/A 
Материал корпуса: металл 
Регулировка силы удара: имеется
Вес: 600 г, 
	шт
	1
	

	196. 
	Щетка по металлу 250 мм (сталь)


	Материал проволоки: сталь
Длина: 250 мм
Материал рукояти: пластик
Количество рядов: 5
	шт
	1
	

	197. 
	Проволочная щетка 260 мм


	Материал рукояти : двухкомпонентная
Длина : 260 мм
Материал щетины: латунированная сталь
Рядность:  4
	шт
	1
	

	198. 
	Щетка проволочная с пластмассовой ручкой


	Длина: 260 мм
Материал рукояти: пластик
Материал щетины: латунированная сталь
Вид щетины: волнистая
Рядность: 1
	шт
	1
	

	199. 
	Полутёрок 800х120 мм


	Длина: 800 мм
Ширина подошвы: 120 мм
Материал: полиуретан
	шт
	1
	

	200. 
	Терка строительная 200х360 мм


	Длина: 360 мм
Ширина: 200 мм
Материал: полиуретан
	шт
	1
	

	201. 
	Правило строительное 1500 мм 


	Длина: 1500 мм
Форма: трапеция
Материал: алюминий
	шт
	1
	

	202. 
	Правило строительное 2500 мм


	Длина: 2500 мм
Форма: трапеция
Материал: алюминий
	шт
	1
	

	203. 
	Насос дренажный


	Мощность, Вт: 1300
Тип: погружной
Напор, м: 11
Напряжение, В/Гц: 220±10% /50
Производительность, л/мин: 420
Макс.размер пропускаемых частиц, мм: 40
Класс электрической защиты: 1
Макс. глубина установки, м: 7
Материал корпуса: пластик
Мин. уровень забора воды, мм: 165
Поддержание заданного уровня воды: есть
Присоединительная резьба, дюйм: 2, G1 1/2, G2
Степень защиты: IP 68
Термопредохранитель: есть
Длина кабеля, м: 10
Макс. температура воды, °C: 35
Масса изделия, кг: 7.6
Мин. остаточный уровень воды, мм: 53
Режим работы: автоматический
Габариты, см: 25x24x50
	шт
	1
	

	204. 
	Монтерский рюкзак на колесах 


	Тип: рюкзак
Размер, мм: 560 x 355 х 240
Материал: полиэстер
Количество лямок: 2 (регулируемые)
Количество отделений/карманов: 25
Макс. нагрузка, кг: 15
Вес, кг: 2,08
Колеса: наличие
Телескопическая ручка с блокиратором: наличие
	шт
	1
	

	205. 
	Рюкзак для инструмента



	Предназначен для хранения и переноски разнообразного инструмента. В качестве материала в сумке использован высококачественный полиэстер, обладающий высокой плотностью. Устойчив к воздействию влаги. Легко очищается от загрязнений. Обладает повышенной устойчивость к истиранию. Два внутренних отделения на молнии: отделение для крупного инструмента и расходных материалов; отделение для мелкого инструмента. Предусмотрен специальный крепеж для переноски уровня.
Вес: 1,88 кг
Внутренние карманы: есть
Высота, мм: 360
Длина, мм: 430
Кол-во секций, шт: 49
Материал: полиэстер
 Ширина, мм: 230
	шт
	1
	

	206. 
	Пояс для ношения инструмента


	Материал: полиэстер 
Вес: 1,41 кг
Длина: 750 мм
Ширина: 330 мм
Толщина: 70 мм
Регулировка длины: имеется
Пояс имеет 2 подвесных подсумка, 20 карманов и 2 петли для крепления молотка и рулетки
	шт
	1
	

	207. 
	Ящик для инструмента 


	Назначение: для ручного инструмента
Форм-фактор: ящик (кейс)
Размер: 26 дюйм
Объем: 50 л
С выдвижными полками: да
С органайзером для крепежа и мелких деталей: есть
С лотками: да
Материал: пластик
Материал замка: металл
Цвет: черный
Класс товара
Профессиональный
Габариты (ДхШхВ): 656х285х270 мм
Вес нетто: 4.3 кг
Материал ручки: металл
	шт
	1
	

	208. 
	Набор сверл по металлу (1-10 мм, 10 шт., в пластиковой кассете)


	Количество предметов: 10 шт.
Максимальный диаметр хвостовика: 10 мм 
Тип: спиральный 
Тип хвостовика: цилиндрический 
Материал сверла: сталь марки HSS-G 
Материал обработки: металл 
Комплектация:
Сверла по металлу HSS-G 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 мм.
Упаковка: пластиковая кассета
	шт
	1
	

	209. 
	Набор бит 6 шт

	Количество бит:  6 шт. 
Тип бит: односторонние 
Длина: 75 мм 
Хвостовик: 1/4 (тип Е) 
Магнитная: имеется
Ударная: имеется
Материал: хромованадиевая сталь	
Комплектация: биты PZ 1, PZ 2, SL 5, SL 6, PH 1, PH 2
	шт
	1
	

	210. 
	Патрон монтажный Д-4 6,8-18


	Длина: 18 мм 
Диаметр: 6,8 мм 
Тип фасовки: шт. 
Фасовка: 100 шт. 
Тип патрона: красный 
	шт
	1
	

	211. 
	Набор сверл по металлу (10 шт.; Р6М5К5; 1-10 мм)


	Количество предметов: 10 шт. 
Максимальный диаметр хвостовика: 10 мм 
Тип: спиральный 
Тип хвостовика: цилиндрический 
Материал обработки: металл 
Материал сверла: сталь марки Р6М5К5
Угол заточки: 135°
Класс точности сверления: А1
Стандарт: ГОСТ 10902-77

Комплектация:
Сверла по металлу Р6М5К5 10 шт.: 1 мм, 2 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм
Упаковка: пластиковая кассета
	шт
	1
	

	212. 
	Полотно ножовочное по металлу 300 мм  


	Размер: 300 мм
Материал обработки: металл
Шаг зубьев: 18 TPI
Материал полотна: Биметалл: быстрорежущая сталь Р6М5 + основа - углеродистая сталь.
	шт
	1
	

	213. 
	Пресс-клещи с набором матриц ШТОК ПК-300М


	Пресс-клещи механические ПК-300М, предназначены для ручной опрессовки алюминиевых и медных кабельных наконечников сечением 16-300мм2.
Стандарт опрессовки: DIN
Матрицы в комплекте,мм2: 16,25,35,50,70,95,120,120,150,185,240,300
Матрицы- нарезка из горячекатаного стального профиля с последующей термообработкой.
Упаковка: сумка
Длина, мм: 580
Вес, кг: 4
Вращающаяся рабочая голова: 360
Телескопич.ручки: да
Опрессовка ДИН: 12103
Опрессовка СИП: 12101
Скругление: 12102

Комплектация: 
Пресс-клещи механические ПК-300М;
Паспорт;
Матрицы в комплекте, мм²: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300;
Сумка для хранения и переноски;
	шт
	1
	

	214. 
	Инструмент для разделки кабелей из сшитого полиэтилена КВТ КСП-50 


	Тип: механический (ручной) 
Регулировка глубины реза: имеется 
Регулировка диаметра реза: имеется
Минимальный диаметр кабеля: 23 мм 
Максимальный диаметр кабеля: 50 мм 
Вес нетто: 0,78 кг
Упаковка: пластиковый кейс
	шт
	1
	

	215. 
	Пресс-клещи для втулочных наконечников 0,25 - 6 мм² 


	Длина: 175 мм
Сечение втулочных наконечников НШВИ(2): 0.25-6 мм²
Шестигранный профиль обжима с рифлением: имеется
Регулятор прижимного усилия матриц: имеется
Усовершенствованный храповый механизм: имеется
Материал губок: инструментальная сталь
Рукоятки: двухкомпонентные
	шт
	1
	

	216. 
	Пресс гидравлический ручной для обжима наконечников КВТ ПГР-70 


	Тип инструмента: пресс гидравлический
Управление: ручное автономное
Назначение: гексагональный обжим, для опрессовки наконечников
Длина: 295 мм
Интервал сечений наконечников:
алюминиевых 10-70 мм2
медных 4-70 мм2
Максимальное усилие: 5 т
Упаковка: пластиковый кейс
Поворот рабочей головы: 360 град
Профиль обжима: шестигранный
Особенности: сменные матрицы, C-образная форма рабочей головы, стальная рабочая голова, клапан ручного сброса давления, ход поршня 12 мм
Коннекторы: медные наконечники и гильзы, алюминиевые наконечники и гильзы, алюмомедные наконечники и гильзы
Вес (нетто/брутто): 1,7/2,7 кг

Комплектация:
пресс гидравлический ручной ПГР-70;
8 сменяемых матриц;
набор уплотнителей;
пластмассовый кейс.
	шт
	1
	

	217. 
	Пресс гидравлический ручной для обжима наконечников, длина 470 мм КВТ ПГР-300 


	Тип инструмента: пресс гидравлический
Управление: ручное автономное
Назначение: гексагональный обжим, для опрессовки наконечников
Длина: 470 мм
Интервал сечений наконечников:  10-300 мм2
Максимальное усилие: 12 т
Упаковка: пластиковый кейс
Поворот рабочей головы: 360 град
Профиль обжима: шестигранный
Особенности: сменные матрицы, возможность использования матриц НМ,  П-образная форма рабочей головы, стальная рабочая голова, ускоренный ход поршня, клапан ручного сброса давления, ход поршня 20 мм
Коннекторы: медные наконечники и гильзы, алюминиевые наконечники и гильзы, алюмомедные наконечники и гильзы
Вес (нетто/брутто): 3,6/6,2 кг

Комплектация:
пресс гидравлический ручной ПГР-300;
12 сменяемых матриц;
набор уплотнителей;
пластмассовый кейс.
	шт
	1
	

	218. 
	Ножницы гидравлические ручные для резки кабеля КВТ НГР-20 


	Ножницы гидравлические ручные - инструмент с ручным приводом, предназначенный для резания проводов, стальных канатов и тросов, а также прутков из низкоуглеродистых марок стали. Голова имеет конструкцию гильотинного типа.
Максимальный диаметр:
проводов СИП-3, АС и АСК – 20 мм;
канатов – 15 мм (1х7) и 16 мм (1х19, 1х37);
тросов – 16 мм (6х7) и 20 мм (6х19, 6х37);
прутков из низкоуглеродистых марок стали – 16 мм.
Длина: 360 мм 
Усилие: 5 т 
Вес нетто: 3,2 кг 
Двухскоростная помпа - есть
Лезвия повышенной твердости - HRC 62
Поворот рабочей головы: 180 град
Упаковка: пластиковый кейс
	шт
	1
	

	219. 
	Ножницы гидравлические ручные для резки стальных канатов, проводов АС и бронированных кабелей, макс диам. провода 53 мм КВТ НГР-53 


	Ножницы гидравлические ручные -  инструмент с ручным приводом, предназначенный для резания проводов, бронированных и телефонных кабелей, стальных канатов и тросов, а также прутков из низкоуглеродистой стали. Голова имеет конструкцию гильотинного типа.
Максимальный диаметр разрезаемого материала:
- провода АС, АСК, СИП-3 до 53 мм
- стальные тросы: 
       1х7 –15 мм 
       1х19, 1х37 –20 мм 
       6х7 –25 мм 
       6х19, 6х37 –30 мм 
- прутки из низкоуглеродистой стали 16 мм 
- кабели с проволочной броней 20 мм  кабели с ленточной броней 53 мм телефонные - кабели  53 мм 
Длина: 600 мм 
Усилие: 8 т 
Вес нетто: 6,1 кг 
Двухскоростная помпа - есть
Лезвия повышенной твердости HRC 62
Вращающаяся голова гильотинного типа
Поворот рабочей головы: 180 град
Упаковка: пластиковый кейс
	шт
	1
	

	220. 
	Гидравлическая голова для опрессовки силовых наконечников и аппаратных зажимов КВТ ПГ-1000 


	Пресс гидравлический КВТ ПГ-1000 - профессиональный инструмент, предназначенный для силового обжима стандартных наконечников в диапазоне до 1000 мм2.
Назначение: гексагональный обжим 
Тип: гидравлический
Управление: помповый
Диапазон сечений: 
медные наконечники 400–1000 мм2
алюминиевые наконечники 400–1000 мм2
Ширина матриц: 17 мм 
Максимальное усилие: 45 т 
Присоединительная резьба: K 3/8’’ «розетка» 
Вес комплекта/инструмента: 15,70/12,40 кг, 
В комплекте 5 штатных матриц на 400, 500, 630, 800 и 1000 мм2
Особенности: сменные матрицы, стальная рабочая голова, выносная рабочая голова
Коннекторы: медные наконечники и гильзы, алюминиевые наконечники и гильзы, алюмомедные наконечники и гильзы

Комплектация:
пресс гидравлический ПГ-1000;
- 5 сменяемых матриц;
- ремень из кожи;
- ударопрочный кейс.
	шт
	1
	

	221. 
	Гидравлическая ручная помпа КВТ ПМР-7004


	Помпа гидравлическая ручная предназначена для нагнетания давления в подключаемом через рукав гидравлическом инструменте.
Конструкция: одноклапанная
Система всасывания: двухступенчатая
Максимальное давление: 700 бар (70 МПа)
Объем маслобака: 0,4 л
Механизм автоматического сброса давления: да
Клапан ручного сброса давления: да
Двухступенчатое нагнетание давления: да
В комплекте рукав высокого давления длиной 1,8 м
Присоединительная резьба на конце РВД: K 3/8’’ «вилка»
Вес комплекта/инструмента: 4,6/9,00 кг

Комплектация:
помпа гидравлическая ручная ПМР-7004 (КВТ);
РВД (рукав) длиной 1,8 м;
стальной кейс.
	шт
	1
	

	222. 
	Сверло по металлу ступенчатое 4-39 мм, 14 ступеней, 


	Тип: ступенчатый 
Тип хвостовика: цилиндрический с 3 гранями 
Длина: 113 мм
Материал обработки - металл 
Количество в упаковке - 1 шт. 
Материал сверла – HSS-СО
Диапазон диаметров ступенчатых сверл - 4-39 мм
Угол заточки: 135 град
	шт
	1
	

	223. 
	Сверло по металлу 11x142x94мм, цилиндрический хвостовик


	Тип - спиральный 
Диаметр – 11 мм
Длина – 142 мм
Рабочая длинна – 94 мм
Тип хвостовика – цилиндрический
Материал обработки – металл
Класс точности – В
Материал сверла: М2
Угол заточки: 118 град
Стандарт: DIN 338
	шт
	1
	

	224. 
	Сверло по металлу 13x151x101мм, цилиндрический хвостовик


	Тип: спиральный 
Диаметр: 13 мм 
Длина: 151 мм 
Рабочая длина: 101 мм 
Тип хвостовика: цилиндрический 
Материал обработки: металл 
Класс точности – В
Материал сверла: быстрорежущая сталь Р6М5
Угол заточки: 118 град
Покрытие: сухая смазка
	шт
	1
	

	225. 
	Сверло по металлу 14,5x169x114мм, цилиндрический хвостовик



	Тип: спиральный 
Диаметр: 14,5 мм 
Длина: 169 мм 
Рабочая длина: 114 мм 
Тип хвостовика: цилиндрический 
Диаметр хвостовика: 10 мм
Материал обработки – металл
Класс точности – В
Материал сверла: Р4М2
Угол заточки: 118 град
Стандарт: ГОСТ 10902-77
	шт
	1
	

	226. 
	Сверло по металлу 17x184x125мм, цилиндрический хвостовик


	Тип: спиральный 
Диаметр: 17 мм 
Длина: 184 мм 
Рабочая длина: 125 мм 
Тип хвостовика: цилиндрический 
Диаметр хвостовика: 13 мм
Материал обработки: металл 
Класс точности – В
Материал сверла: Р4М2
	шт
	1
	

	227. 
	Сверло по металлу 18x191x130мм, цилиндрический хвостовик


	Тип: спиральный 
Диаметр: 18 мм 
Длина: 191 мм 
Рабочая длина: 130 мм 
Тип хвостовика: цилиндрический 
Диаметр хвостовика: 13 мм
Материал обработки – металл
Класс точности – В
Материал сверла: Р4М2
Угол заточки: 118 град
Стандарт: ГОСТ 10902-77
	шт
	1
	

	228. 
	Сверло по металлу 19x198x135мм, цилиндрический хвостовик


	Тип: спиральный 
Диаметр: 19 мм 
Длина: 198 мм 
Рабочая длина: 135 мм 
Тип хвостовика: цилиндрический 
Диаметр хвостовика: 13 мм
Материал обработки – металл
Класс точности – В
Материал сверла: Р6М5
Угол заточки: 118 град
Стандарт: ГОСТ 10902-77
	шт
	1
	

	229. 
	Сверло по металлу 20x205x140мм, цилиндрический хвостовик


	Тип: спиральный 
Диаметр: 20 мм 
Длина: 205 мм 
Рабочая длина: 140 мм 
Тип хвостовика: цилиндрический 
Диаметр хвостовика: 13 мм
Материал обработки – металл
Класс точности – В
Материал сверла: Р6М5
Угол заточки: 118 град
Стандарт: ГОСТ 10902-77
	шт
	1
	

	230. 
	Резец отрезной 16х10х100мм Т5К10


	Сталь: Т5К10 
Ширина державки: 10 мм 
Высота державки: 16 мм 
Длина: 100 мм
Вид: отрезной
Направление подачи: правый
	шт
	1
	

	231. 
	Резец проходной упорный прямой 25х16х140мм Т5К10

	Вид: проходной прямой 
По направлению подачи: правый 
Общая длина: 140 мм 
Сталь: Т5К10 
Ширина державки: 16 мм
Высота державки: 25 мм 
	шт
	1
	

	232. 
	Резец проходной отогнутый 32х20х170мм Т5К10


	Вид: проходной упорный отогнутый 
По направлению подачи: правый 
Общая длина: 170 мм
Сталь: Т5К10 
Ширина державки: 20 мм 
Высота державки: 32 мм
	шт
	1
	

	233. 
	Коронка по бетону 68 мм, 


	Диаметр: 68 мм
Длина: 70 мм
Тип крепления с державкой: Резьба М22
Количество режущих элементов: 8 шт.
Ударное сверление: применимо
Вид режущих элементов: напайки твердосплавные ВК85
Тип сверления: сухое 
	шт
	1
	

	234. 
	Коронка по бетону 125 мм 


	Диаметр: 125 мм
Длина рабочая: 52 мм
Тип крепления с державкой: Резьба М22
Количество режущих элементов: 12 шт.
Ударное сверление: применимо
Вид режущих элементов: напайки твердосплавные ВК85
Тип сверления: сухое
	шт
	1
	

	235. 
	Бур по бетону 4х110 мм, SDS+


	Диаметр: 4 мм
Тип хвостовика: SDS-plus 
Общая длина: 110 мм
Рабочая длина: 60 мм
Тип наконечника: двухрезцовый
Материал наконечника: ВК8
Материал корпуса бура: сталь 40Х
Тип спирали: Спираль S4 с усиленным сердечником
Геометрия наконечника: классическая прямая
	шт
	1
	

	236. 
	Бур по бетону 5х160 мм, SDS+


	Диаметр: 5 мм
Тип хвостовика: SDS-plus 
Общая длина: 160 мм
Рабочая длина: 110 мм
Тип наконечника: двухрезцовый
Материал наконечника: ВК8
Материал корпуса бура: сталь 40Х
Тип спирали: Спираль S4 с усиленным сердечником
Геометрия наконечника: классическая прямая
	шт
	1
	

	237. 
	Бур по бетону 6х160 мм, SDS+


	Диаметр: 6 мм
Тип хвостовика: SDS-plus 
Общая длина: 160 мм
Рабочая длина: 110 мм
Тип наконечника: двухрезцовый
Материал наконечника: ВК8
Материал корпуса бура: сталь 40Х
Тип спирали: Спираль S4 с усиленным сердечником
Геометрия наконечника: классическая прямая
	шт
	1
	

	238. 
	Бур по бетону 7х160 мм, SDS+


	Диаметр: 7 мм
Тип хвостовика: SDS-plus 
Общая длина: 160 мм
Рабочая длина: 110 мм
Тип наконечника: двухрезцовый
Материал наконечника: ВК8
Материал корпуса бура: сталь 40Х	
Тип спирали: Спираль S4 с усиленным сердечником
Геометрия наконечника: классическая прямая
	шт
	1
	

	239. 
	Бур по бетону 8х310 мм, SDS+


	Диаметр: 8 мм
Тип хвостовика: SDS-plus 
Общая длина: 310 мм
Рабочая длина: 260 мм
Тип наконечника: двухрезцовый
Материал наконечника: ВК8
Материал корпуса бура: сталь 40Х
Тип спирали: Спираль S4 с усиленным сердечником
Геометрия наконечника: классическая прямая
	шт
	1
	

	240. 
	Бур по бетону 12х600мм, SDS+


	Диаметр: 12 мм
Тип хвостовика: SDS-plus 
Общая длина: 600 мм
Рабочая длина: 550 мм
Тип наконечника: двухрезцовый
Материал наконечника: ВК8
Материал корпуса бура: сталь 40Х
Тип спирали: Спираль S4 с усиленным сердечником
Геометрия наконечника: классическая прямая
	шт
	1
	

	241. 
	Бур по бетону 14х260мм, SDS+


	Диаметр: 14 мм
Тип хвостовика: SDS-plus 
Общая длина: 260 мм
Рабочая длина: 210 мм
Тип наконечника: двухрезцовый
Материал наконечника: ВК8
Материал корпуса бура: сталь 40Х
Тип спирали: Спираль S4 с усиленным сердечником
Геометрия наконечника: классическая прямая
	шт
	1
	

	242. 
	Бур по бетону 14х800мм, SDS+


	Диаметр: 14 мм
Тип хвостовика: SDS-plus 
Общая длина: 800 мм
Рабочая длина: 750 мм
Тип наконечника: двухрезцовый
Материал наконечника: ВК8
Материал корпуса бура: сталь 40Х
Тип спирали: Спираль S4 с усиленным сердечником
Геометрия наконечника: классическая прямая
	шт
	1
	

	243. 
	Бур по бетону 25х600мм, SDS+

	Диаметр: 25 мм
Тип хвостовика: SDS-plus 
Общая длина: 600 мм
Рабочая длина: 550 мм
Тип наконечника: двухрезцовый
Материал наконечника: ВК8
Материал корпуса бура: сталь 40Х
Тип спирали: Спираль S4 с усиленным сердечником
Геометрия наконечника: классическая прямая
	шт
	1
	

	244. 
	Сверло под конфирмат, 5х50 мм




	Тип: под конфирмат 
Диаметр: 4 мм 
Длина: 75 мм 
Рабочая длина: 50 мм 
Тип хвостовика: цилиндрический
Диаметр хвостовика: 8 мм 
Материал обработки: дерево 
Вес: 0,03 кг
	шт
	1
	

	245. 
	Бита PH1, длина 50 мм


	Тип биты: односторонняя
Наконечник: PH1
Длина: 50 мм
Хвостовик биты: 1/4 (тип Е)
Ударная (торсионная) бита: да
Материал бит: хромомолибденовая кованая сталь S2
Магнитный наконечник биты: да
	шт
	1
	

	246. 
	Бита PH2, длина 50 мм


	Тип биты: односторонняя
Наконечник: PH2
Длина: 50 мм
Хвостовик биты: 1/4 (тип Е)
Ударная (торсионная) бита: да
Материал бит: хромомолибденовая кованая сталь S2
Магнитный наконечник биты: да
	шт
	1
	

	247. 
	Бита PH2, длина 100 мм


	Тип биты: односторонняя
Наконечник: PH2
Длина: 100 мм
Хвостовик биты: 1/4 (тип Е)
Ударная (торсионная) бита: да
Материал бит: хромомолибденовая кованая сталь S2
Магнитный наконечник биты: да
	шт
	1
	

	248. 
	Бита HEX 4, длина 50 мм


	Тип биты: односторонняя
Наконечник: НЕХ4
Длина: 50 мм
Хвостовик биты: 1/4 (тип Е)
Ударная (торсионная) бита: да
Материал бит: хромомолибденовая кованая сталь S2
Магнитный наконечник биты: да
	шт
	1
	

	249. 
	Бита PH3, длина 50 мм


	Тип биты: односторонняя
Наконечник: PH3
Длина: 50 мм
Хвостовик биты: 1/4 (тип Е)
Ударная (торсионная) бита: да
Материал бит: хромомолибденовая кованая сталь S2
Магнитный наконечник биты: да
	шт
	1
	

	250. 
	Зубило слесарное 160 мм


	Материал: Хромованадиевая сталь
Тип покрытия: фосфатированное
Длина, мм: 160
Ширина, мм: 15
Форма плоская
	шт
	1
	

	251. 
	Нож монтерский диэлектрический с изогнутым лезвием 


	Диэлектрический нож электрика с пяткой, изогнутый  предназначен для электромонтажных работ. Нож монтерский диэлектрический изготовлен из высококачественной стали с закалкой рабочих поверхностей, применяется для профессионального использования. Для работы под напряжением до 1000 В, рукоятка испытана на соответствие нормам VDE.
 Длина 200 мм.
 Серповидное лезвие с опорным башмаком на вершине: да
Частично изолированное лезвие: да
Твердость лезвия, HRC: 53
Эргономичная противоскользящая рукоятка с упором для пальцев: да
Защитный чехол для лезвия: Да
	шт
	1
	

	252. 
	Отвертка слесарная PZ 1x100


	Тип наконечника: Pozidriv (PZ)
Размер шлица: PZ1
Длина стержня: 100 мм
Материал стержня: CrMo
Материал рукояти: 2-х компонентный
Форма ручки: Прямая
Намагниченный наконечник: да
Стандарт: ГОСТ 17199-88
	шт
	1
	

	253. 
	Отвертка слесарная PZ 2x100


	Тип наконечника: Pozidriv (PZ)
Размер шлица: PZ2
Длина стержня: 100 мм
Материал стержня: CrMo
Материал рукояти: 2-х компонентный
Форма ручки: Прямая
Намагниченный наконечник: да
Стандарт: ГОСТ 17199-88
	шт
	1
	

	254. 
	Отвертка слесарная SL 2,5 x 60


	Тип наконечника: SL
Размер шлица: 2,5
Длина стержня: 60 мм
Общая длина: 168 мм
Материал стержня: CrMo
Диаметр стержня: 2,5 мм
Материал рукояти: 2-х компонентный
Форма ручки: Прямая
Намагниченный наконечник: да
	шт
	1
	

	255. 
	Зубило SDS-Plus 250 мм


	Длина, мм: 250
Тип зубила: Плоское
Форма: Шестигранная
Закалка: Трехступенчатая индукционная
Ширина рабочей кромки, мм: 20
Твердость режущей кромки, HRC: 52
Твердость хвостовика, HRC: 48
Тип хвостовика: SDS-plus
	шт
	1
	

	256. 
	Зубило SDS-Plus 400 мм


	Тип зубила: Пикообразное
Длина, мм: 600
Ширина: 40 мм
Форма: Шестигранная
Закалка: Трехступенчатая индукционная
Твердость режущей кромки, HRC: 52
Твердость хвостовика, HRC: 48
Тип хвостовика: SDS-plus
	шт
	1
	

	257. 
	Зубило SDS-Plus 600 мм


	Тип зубила: лопаточное
Длина, мм: 600
Ширина: 40 мм
Марка стали: 40Х
Тип хвостовика: SDS-plus
	шт
	1
	

	258. 
	Зубило SDS-Max 280 мм


	Длина, мм: 280
Тип зубила: Плоское
Форма: Круглая
Закалка: Трехступенчатая индукционная
Ширина рабочей кромки, мм: 25
Твердость режущей кромки, HRC: 52
Твердость хвостовика, HRC: 48
Тип хвостовика: SDS-max
	шт
	1
	

	259. 
	Зубило SDS-Max 400 мм


	Длина, мм: 400
Тип зубила: Плоское
Форма: Круглая
Закалка: Трехступенчатая индукционная
Ширина рабочей кромки, мм: 25
Твердость режущей кромки, HRC: 52
Твердость хвостовика, HRC: 48
Тип хвостовика: SDS-max
	шт
	1
	

	260. 
	Зубило SDS-Max 600 мм


	Длина, мм: 600
Тип зубила: Плоское
Форма: Круглая
Закалка: Трехступенчатая индукционная
Ширина рабочей кромки, мм: 25
Твердость режущей кромки, HRC: 52
Твердость хвостовика, HRC: 48
Тип хвостовика: SDS-max
	шт
	1
	

	261. 
	Топор универсальный кованый 


	Материал головы: Сталь 55
Длина рукоятки, мм: 360
Материал рукоятки: Деревянная
Ширина лезвия, мм: 95
Конструкция крепления головы к рукоятке: Фиксация при помощию клина
Масса головы, г: 600
Тип головы: кованая
Масса инструмента, г: 700
	шт
	1
	

	262. 
	Пояс монтажника 



	Длина ремня, см: 125
Количество карманов, шт: 18
Максимальный размер кармана (глубина), см: 25
Максимальный размер кармана (ширина), см: 24
Материал: нейлон
Наличие ремня: да
Петля (скоба) для крупного инструмента: да
	шт
	1
	

	263. 
	Пистолет для монтажной пены 


	Материал корпуса: Металл
Материал рукоятки: Двухкомпонентный пластик
Регулятор подачи: да
Тефлоновое покрытие держателя баллонов: да
Тефлоновое покрытие сопла: да
Особотонкий ствол для труднодоступных мест.: да
Скрытое латунное сопло защищено от повреждений.: да
Прецизионная обработка (игольчатого клапана), 2 уплотнительных кольца (в корпусе): да
Габариты: 420х60х180 мм
	шт
	1
	

	264. 
	Диск алмазный, 230 х 22,2 мм, сегментированный по железобетону


	Назначение: для сухого резания камня, армированого бетона, кирпича, свежего, слабоармированного железобетона, песчаника и гранита. 
Посадочный диаметр - 22,2 мм. 
Турбо-сегменты для сухого резания без водяного охлаждения – наличие.
Диаметр: 230 мм
Тип диска: алмазный
Вид диска: сегментированный
Посадочный диаметр
Толщина: 2.8 мм
Тип : по железобетону
Количество сегментов : 16
Тип реза : сухой (с СОЖ и без)
Высота алмазного слоя: 10 мм
	шт
	1
	

	265. 
	Набор клуппов с трещоткой 


	Назначение: для нарезания трубной конической резьбы 
Количество в наборе: 5 шт
Сталь: 9Cr2
Резьба трубная коническая (R/BSPT): 3/8-1 1/4 дюйм
Длина трещотки: 620 мм
Ручка: двухкомпонентая

Комплектация:
Клуппы резьбонарезные, 5 шт.: 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"
Трещотка для клуппов, длина 620 мм
Кейс пластиковый
	шт
	1
	

	266. 
	Арбалетный трубогиб 6-22 мм


	Вес нетто : 3.4 кг
Габариты без упаковки (ДхШхВ): 330х200х70 мм
Материал обработки: сталь, цветные металлы, металлопластик
Тип привода: ручной (механический)
Мах угол гиба: 90 град
Гибка труб диаметром: 6-22 мм
Тип профиля: круг
Количество насадок: 7 шт

Комплектация
· Трубогиб - 1 шт.
· Сменный гибочный сегмент 1/4 AF - 1 шт.
· Сменный гибочный сегмент 5/16 AF - 1 шт.
· Сменный гибочный сегмент 10 - 1 шт.
· Сменный гибочный сегмент 12 - 1 шт.
· Сменный гибочный сегмент 15 - 1 шт.
· Сменный гибочный сегмент 18 - 1 шт.
· Сменный гибочный сегмент 22 - 1 шт.
· Сменная перекладина с упорами - 2 шт.
· Пластиковый кейс для хранения - 1 шт.
	шт
	1
	

	267. 
	Зубило-конопатка 45х250


	Назначение: для работы с камнем, кирпичом, металлом, бетоном, для штробления и обработки поверхностей и конструкций. 
Материал: Хромованадиевая сталь
-Длина, мм: 250
Ширина рабочей части: 45 мм
-Профиль: шестигранный
-Протектор: да
-Размер сечения, мм: 16
	шт
	1
	

	268. 
	Зубило-керн, 300 мм


	Используется Для рубки или раскалывания различных материалов. Назначение: штробление бетона, создавние лунки для разметки и установки сверла и бура. 
Материал режущей части - высокоуглеродистая сталь.
Длина: 300 мм
Форма наконечника: пикообразная
-Протектор: да
Форма: шестигранная
	шт
	1
	

	269. 
	Зажим ручной, 250 мм

	
	Назначение: для фиксирования и удерживания детали и заготовки в заданном положении, для сварочных, столярных, слесарных работ. 
Подвижные губки – наличие
Форма губок: полукруглая зубчатая
Материал зажима: CrV
Длина: 250 мм
Рабочий ход: 40 мм
	шт
	1
	

	270. 
	Зажим ручной, полукруглый захват, 220 мм


	Назначение: для фиксации и удержания заготовок, для работы с листовыми материалами. 
Имеет широкие плоские губки.
Покрытие: Хромированное
Длина, мм: 250
Материал головы: Сталь CrV
Тип губок: Изогнутые
Регулировочный винт: Да
	шт
	1
	

	271. 
	Съемник, 180 мм, для внутренних стопорных колец, прямые губки (сжим) 


	Назначение: для монтажа и демонтажа внутренних стопорных колец диаметром 19-60 мм
Особенности: запрессованные наконечники, шарикоподшипниковая сталь 100Cr6
Материал: хромованадиевая сталь.
Длина, мм: 180
Диаметр колец, мм: 19 – 60
Диаметр наконечника, мм: 1.8
Тип колец: Внутренние
Тип наконечников: Прямые
Маслобензостойкие рукоятки с нескользящим покрытием
	шт
	1
	

	272. 
	Съемник, 175 мм, для внешних стопорных колец, прямые губки (разжим)


	Для монтажа и демонтажа стопорных колец диаметром 19-60 мм
Особенности: запрессованные наконечники, шарикоподшипниковая сталь 100Cr6
Длина, мм: 180
Диаметр колец, мм: 19 – 60
Диаметр наконечника, мм: 1.8
Тип колец: Внешние
Тип наконечников: Прямые
Маслобензостойкие рукоятки с нескользящим покрытием
	шт
	1
	

	273. 
	Ключ динамометрический, 140-980 Нм, 3/4


	Тип: хромированный динамометрический ключ с посадочным квадратом 3/4 дюйма, CrV
Назначение: для затягивания крепежей с точно заданным усилием 140 - 980 Нм, для сборки и ремонта техники.  Применяются при обслуживании резьбовых крепежных элементов с правым вращением.
Max. усилие, Нм: 980
Min. усилие, Нм: 140
Тип динамом. Ключа: Щелчковый (предельный)
Посадочный размер: 3/4"
Направление действия: Правая резьба
Размеры (ШхВхД): 140х80х1300 мм
Вес: 8,1 кг
	шт
	1
	

	274. 
	Вороток Т-образный 1/2″, 300 мм


	Применяется для передачи крутящего момента на торцевые головки, либо на другие подобные инструменты, за счет чего достигается их вращение. 
Формфактор: Т-образный
Материал: сталь 40Х
Посадочный квадрат: 1/2 дюйма
Тип покрытия: оцинкованный
	шт
	1
	

	275. 
	Вороток Т-образный 1/2", 250 мм


	Назначение:  для передачи крутящего момента на торцевые головки и другой подобный инструмент.
Формфактор: Т-образный
Материал: Cr-V сталь
Размер присоединительного квадрата, дюйм: 1/2
Тип покрытия: хромированное
Длина, мм: 250.
	шт
	1
	

	276. 
	Вороток шарнирный 1/2"DR, 380 мм


	Тип: вороток
Формфактор: шарнирный
Длина: 375 мм
Материал: сталь
Покрытие: хромованадиевый
Шарнирный механизм: есть
Посадочный квадрат: 1/2 дюйма
Вес нетто: 0.605 кг
Вид: дюймовый
	шт
	1
	

	277. 
	Набор инструмента универсальный  1/4", 1/2"DR 108 пр.


	Назначение: для проведения комплексных слесарно-монтажных и ремонтных работ.
Все головки и ключи  закреплены в отверстиях кейса.

Комплектация:
Головки торцевые 1/4"DR, 13 шт. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм.
Головки торцевые глубокие 1/4"DR, 8 шт. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм.
Головки торцевые 1/4"DR внешний TORX®, 5 шт. E4, E5, E6, E7, E8.
Трещоточная рукоятка 1/4"DR 150 мм, 48 зубцов.
Вороток т-образный 1/4"DR 110 мм.
Шарнир карданный 1/4"DR 35 мм.
Удлинители 1/4"DR, 2 шт. 50, 100 мм.
Отверточная рукоятка 1/4"DR 150 мм.
Насадки с вставками 1/4"DR, 18 шт. (РН) 1, 2; (PZ) 1, 2; (H) 3, 4, 5, 6 мм; (SL) 4, 5.5, 6.5 мм (T) Т8, Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30.
Головки торцевые 1/2"DR, 17 шт. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм.
Головки торцевые глубокие 1/2"DR, 5 шт. 14, 15, 17, 19, 22 мм.
Головки торцевые 1/2"DR внешний TORX®, 8 шт. E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24.
Головки свечные 1/2"DR, 2 шт. 16, 21 мм.
Трещоточная рукоятка 1/2"DR 250 мм, 48 зубцов.
Шарнир карданный 1/2"DR 70 мм.
Удлинители 1/2"DR, 2 шт. 125 и 250 мм.
Адаптер трехсторонний 1/2"DR.
Адаптер для бит 1/2"DR х 5/16”HDR.
Вставки-биты 5/16” HDR L=30 мм 17 шт. (РН) 3, 4; (PZ) 3, 4; (T) Т40, Т45, Т50, Т55, Т60 (SL) 8, 10, 12 мм (H) 7, 8, 10, 12, 14 мм.
Ключи торцевые шестигранные, 3 шт. 1.5, 2, 2.5 мм.
	шт
	1
	

	278. 
	Ключ динамометрический 300-1500 НМ



	Назначение: для проведения слесарно-монтажных работ с крепежом любого присоединительного профиля с различным крутящим моментом.
Назначение: для затягивания крепежей с точно заданным усилием 300 -1500 Нм.
Min усилие: 300 Нм
Max усилие: 1500 Нм
Тип: предельный
Прямоугольный паз: 20х28.5 мм
Материал: сталь
Покрытие: хромирование
Внесен в госреестр: должен быть
Вид: миллиметровый/дюймовый

Комплектация:
· Динамометрический ключ с удлинителем
· -Калибровочный сертификат ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ
· -Инструкция по эксплуатации
· -Пластиковый кейс
	шт
	1
	

	279. 
	Динамометрический 1/2"DR 40-200 НМ со сменными рожковыми насадками 13-30 мм и приводом в наборе


	Назначение: для обслуживания резьбовых крепежных элементов с правым вращением, в местах, где доступ к деталям имеется только с переферийной части. 
При установленной трещоточной головке изделие используется с торцевыми насадками. 
Назначение: для затягивания крепежей с точно заданным усилием 40 -200 Нм. 
Min усилие: 40 Нм
Max усилие: 200 Нм
Тип: предельный
Квадрат: 1/2 дюйма
Длина: 531 мм
Трещотка : есть
Материал: сталь
Внесен в госреестр СИ : да
Вес нетто: 5.375 кг
Вид: дюймовый
Насадки в комплекте: рожковые

Комплектация:
Рукоятка динамометрическая;
Головка трещоточная 1/2’’DR;
Насадки сменные рожковые, 9 шт.: 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 мм.;
Калибровочный сертификат ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Инструкция по эксплуатации на русcком языке;
Пластиковый кейс.
	шт
	1
	

	280. 
	Набор головок торцевых 3/4"  26 предметов



	Сталь: CrV50Bv30
Твёрдость: 47 HRC
Хромирование
Комплектация:
Головки 12-гранные 3/4": 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 46, 48, 50, 55, 60, 65 мм
Вороток 3/4": 500 мм
Трещотка 3/4": 500 мм (24 зубца)
Удлинители 3/4": 100, 200, 400 мм
Переходники 3/4": 3/4"F × 1/2"M, 3/4"F × 1"M
Пластиковый кейс
	шт
	1
	

	281. 
	Набор пневматического инструмента 1/2"DR и ударных торцевых головок, 31 предмет


	Тип инструмента : гайковерт
Тип патрона: квадрат с фрикционным кольцом
Размер патрона: 1/2 дюйма
Тип соединения : рапид (EURO)
Диаметр воздушного штуцера : 1/4F дюйм
Расход воздуха: 226 л/мин
Давление: 6.3 атм
Max крутящий момент : 720 Нм
Частота вращения шпинделя: 8000 об/мин
Max размер крепежа, М: 27 мм
Наличие удара: да
Тип ударного механизма: Twin Hammer
Регулировка момента затяжки: да
Набор головок в комплекте: да
Упаковка: кейс/чемодан
Вес нетто : 2.8 кг

Комплектация:
Пневмогайковерт;
10 головок: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 мм;
Удлинитель;
Рапид-штуцер;
Кейс.
	шт
	1
	

	282. 
	Набор ключей комбинированных трещоточных, 12 предметов


	Тип: рожковые/накидные
Размер min (мм) : 8
Размер max (мм) : 19
Трещотка : есть
Покрытие: хромоникелевое
Материал: CrV
Количество в наборе: 12 шт
Вес нетто: 1.8 кг
Вид: миллиметровый
Форма: прямой
Вид упаковки: пластиковый держатель

Комплектация:
Ключи: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 мм
	шт
	1
	

	283. 
	Набор инструментов 83 предмета


	Назначение: для проведения комплексных слесарно-монтажных работ.
Min размер головки: 6 мм
Max размер головки: 27 мм
Тип головок : 6-гранные
Количество в наборе: 83 шт
Присоединительный размер: 1/4 + 1/2 дюйма
Количество граней: 6
Размер посадки головки: 1/4; 1/2 дюйма
Система измерения: метрическая
Комбинированные ключи: есть
Клещи: есть
Хвостовик бит: 1/4 (тип С)
Трещотка: есть
Посадочный размер трещотки: 1/2 дюйма
Torx: бита
Свечные головки: 16 мм/21 мм
Вид упаковки: пластиковый кейс
Тип ключа: комбинированные/шестигранные
Сталь: Cr-V  

Комплектация:
Головки торцевые FLANK 1/2" - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27 мм
Головки торцевые FLANK 1/4" - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
Головки торцовые свечные 1/2" - 16, 21 мм
Шарнир карданный 1/2"
Удлинитель для торцовых головок 1/2" - 125 мм
Трещотка с быстрым сбросом 45 зубцов, 1/2"
Ключи комбинированные - 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 мм
Ключи имбусовые - HEX 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм
Плоскогубцы - 160 мм
Клещи переставные - 250 мм
Отвертки - PH1x75 мм, PH2x100 мм, SL3x75 мм, SL5x100 мм, SL6x200 мм
Отвертка с магнитным битодержателем - 180 мм
Молоток с фибергласовой ручкой
Переходник для торцовых головок - 1/4"HEX x 1/4"SQ
Биты 1/4" х 25 мм - PH0, 1, 2, 2, 3, PZ0, 1, 2, 2, 3, SL3, 4, 4.5, 5.5, 6.5, 8, T8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, H1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8
Магнитный битодержатель
	шт
	1
	

	284. 
	Универсальный набор инструмента, 63 предметов



	Предназначен для выполнения слесарных, монтажных и ремонтных работ
Изготовлен из высококачественной стали, хромированное покрытие для защиты от коррозии, закалка для прочности и твердости
Min размер головки: 8 мм
Max размер головки: 27 мм
Тип головок : 6/12-гранные
Количество в наборе: 63 шт
Присоединительный размер: 1/4 + 1/2 дюйма
Количество граней: 6/12
Размер посадки головки: 1/4; 1/2 дюйма
Система измерения: метрическая
Вес молотка: 300 г
Комбинированные ключи: есть
Клещи: есть
Хвостовик бит6 1/4 (тип С)
Трещотка: есть
Посадочный размер трещотки: 1/2 дюйма
Torx: бита
Свечные головки: 16 мм/21 мм
Вид упаковки: пластиковый кейс
Вес нетто: 6 кг
Тип ключа: комбинированные

Комплектация:
Головки торцовые двенадцатигранные 1/2"- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27 мм - 11 шт.
Головки торцовые свечные с резиновой вставкой 1/2" - 16, 21 мм - 2 шт.
Головки торцовые FLANK 1/4" - 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм - 6 шт.
Вороток-отвертка 1/4" - 150 мм - 1 шт.
Удлинитель для торцовых головок 1/2″ - 125, 250 мм - 2 шт.
Адаптер 3-х позиционный - 3/8″F x 1/2″M - 1 шт.
Шарнир карданный - 1/2″ - 1 шт.
Трещотка для торцовых головок с быстрым сбросом 72 зубца - 1/2″ - 1 шт.
Комбинированные ключи - 10, 12, 13, 14, 15, 17 мм - 6 шт.
Клещи переставные - 250 мм - 1 шт.
Плоскогубцы - 180 мм - 1 шт.
Адаптер для бит - 1 шт.
Биты 1/4″ х 25 мм - PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL3, SL4, SL5.5, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 - 20шт.
Имбусовые ключи - 1.5, 2, 2.5 мм - 3 шт.
Молоток - 300 г - 1 шт.
Отвертки - SL8 х 150 мм, SL6 х 100 мм, SL6 х 40 мм, PH2 х 100 мм, PH2 х 40 мм - 5 шт.
Пластиковый кейс - 1 шт.
	шт
	1
	

	285. 
	Набор инструментов,  150 предметов


	Набор инструментов 150 предметов предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Применяется для слесарных и столярных работ.
Min размер головки: 4 мм
Max размер головки: 32 мм
Тип головок : 6-гранные
Присоединительный размер: 1/4 + 1/2 дюйма
Количество граней: 6
Размер посадки головки: 1/4; 1/2 дюйма
Система измерения: метрическая
Вес молотка: 300 г
Комбинированные ключи: есть
Клещи: есть
Хвостовик бит: 1/4 (тип С)
Трещотка: есть
Т-образный вороток: есть
Посадочный размер трещотки: 1/4; 1/2 дюйма
Torx: бита
Свечные головки: 16 мм/21 мм
Вид упаковки: пластиковый кейс
Вес нетто: 9.74 кг
Тип ключа
комбинированные/шестигранные/Torx
Сталь: углеродистая сталь

 Комплектация:
Головки торцевые FLANK 1/2" - (10,11,12,13,14,15,17,19,22,24,27,30,32 мм) - 13 шт.
Головки торцевые FLANK 1/4" - (4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13 мм) - 12 шт.
Головки торцевые свеченые 1/2" - (16,21 мм) - 2 шт.
Вороток - отвертка 1/4" - (150 мм) - 1 шт.
Шарнир карданный - (1/2",1/4") - 2 шт.
Удлинитель для торцовых головок 1/2" - (125 мм) - 1 шт.
Удлинитель для торцовых головок 1/4" - (75 мм) - 1 шт.
Трещотка с быстрым сбросом 45 зубцов - (1/2",1/4") - 2 шт.
Переходник для торцовых головок - (1/4" HEX х 1/4" SQ) - 1 шт.
Биты 1/4" х 25 мм - (PH0 1,2.2,3;PZ0 1,2.2,3;SL3,4,4.5,5.5,6.5,8;T8,10,15,20,25,27,30,40;H1.5,2,2.5,3,4,5,6,8) - 32 шт.
Биты 1/4" х 25 мм - (Double pin 4,8,6,10;TORQ 8,6,10;TX HOLE T8,10,15,20,25,27,30,35,40;Tri wing 1,2,3,4;HEX HOLE 2,2.5,3,4,5,6;HEX HOLE 5/64",3/32",7/64",1/8",9/64",5/32" - 32 шт.
Магнитный битодержатель - 1 шт.
Адаптер для бит - (1/4" SQ х 1/4" F HEX) - 1 шт.
Тестер - (140 мм) - 1 шт.
Молоток с фибергласовой ручкой 300 г -1 шт.
Нож с сегментированным лезвием - 1 шт.
Держатель для отверток для точных работ - 1 шт.
Жала отверток для точных работ двухсторонние - (PH00;SL1.5,PH0-SL2.5;T4-H2,T7-H1.5) - 4 шт.
Рулетка 3 м х19 мм - 1 шт.
Плоскогубцы - (160 мм) - 1 шт.
Кусачки - (160 мм) - 1 шт.
Тонкогубцы - (160 мм) - 1 шт.
Клещи переставные - (250 мм) - 1 шт.
Зажим ручной - (240 мм) - 1 шт.
Ключи комбинированные - (6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19) - 12 шт.
Ключи имбусовые - (HEX H1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10) - 9 шт.
Ключи имбусовые - (TORX T10,15,20,25,27,30,40,45,50) - 9 шт.
Отвертки - (PH1 х 75 мм,PH2 х 100 мм,SL3 х 75 мм,SL5 х 100 мм,SL6 х 200 мм) - 5 шт.
Отвертка с магнитным битодержателем - (180 мм) - 1 шт.
	шт
	1
	

	286. 
	Набор отверток 19 предметов


	Материал рукояти: 2-х компонентный
Намагниченный наконечник: да
Материал стержня: CrV
Форма ручки: Прямая
Количество в наборе: 19 шт
Вес нетто: 0.81 кг

Комплектация:
PH2 x 38 mm, 0 x 75 mm, 1 x 100 mm, 2 x 100 mm
SL 6 x 100 mm, 5 x 100 mm, 3 x 75 mm, 6 x 38 mm
Отвертка-битодержатель - 1 шт.
Биты 25мм 10 шт: Ph 1,2,3 Pz 1,2,3 Hex 3,4,5,6
Упаковка.
	шт
	1
	

	287. 
	Набор инструмента 82 предмета


	Универсальный набор инструмента предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений
Min размер головки: 4 мм
Max размер головки: 32 мм
Тип головок : 6-гранные
Количество в наборе: 82 шт
Присоединительный размер: 1/4 + 1/2 дюйма
Количество граней: 6
Размер посадки головки: 1/4; 1/2 дюйма
Система измерения: метрическая/дюймовая
Комбинированные ключи: есть
Трещотка: есть
Т-образный вороток: есть
Посадочный размер трещотки: 1/4; 1/2 дюйма
Torx: бита
Свечные головки: 16 мм/21 мм
Вид упаковки: пластиковый кейс
Вес нетто: 5.87 кг
Тип ключа: комбинированные
Сталь: Cr-V

Комплектация: 
Головки торцовые 1/2" - (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм) - 12 шт.
Головки торцовые 1/4" - (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм) - 13 шт.
Головки торцовые свечные 1/2" - (16, 21 мм) - 2 шт.
Трещотки с быстрым сбросом 72 зубца - (1/2", 1/4") - 2 шт.
Шарнир карданный - (1/2", 1/4") - 2 шт.
Удлинители 1/2" - (125, 250 мм) - 2 шт.
Удлинители 1/4" - (50, 100 мм) - 2 шт.
Удлинитель гибкий 1/4" (150 мм) - 1 шт.
Адаптер трехпозиционный 1/2"M x 3/8"F - 1 шт.
Вороток Т-образный - (1/4" 1/2") - 2 шт.
Вороток-отвертка 1/4" - 1 шт.
Биты-головки 1/4" - (PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL4, SL5.5, SL7, T8, T10, T15, T20, T25, T30, H3, H4, H5, H6) - 17 шт.
Адаптер 1/2"F x 5/16"HEX - 1 шт.
Биты 5/16" х 30 мм - (T40, T45, T50, T55, SL8, SL10, SL12, H8, H10, H12, H14, PZ3, PZ4, PH3, PH4) - 15 шт.
Ключи комбинированные - (8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм) - 9 шт.
Пластиковый кейс - 1 шт.
	шт
	1
	

	288. 
	Набор инструментов релейщика



	Набор ремонтного инструмента релейщика служб РЗА в основном предназначен для проведения ремонтных реконструктивных работ устройств релейной защиты и автоматики на местах установки и в лабораториях, а так же может быть использован при проведении наладок и плановых проверок.
В состав набор релейщика РЗА-У входит стандартный базовый набор РЗА, доукомплектованный необходимым инструментом для электромонтажных, паяльных и других ремонтных работ. Весь инструмент выполнен из закаленной высокоуглеродистой прочной стали, имеет удобные эргономичные изолированные рукоятки, позволяющие Вам плотно и удобно держать инструмент в ладони при любых работах.
Комплектация:
Стриппер для снятия изоляции и резки проводов 0.75-6 мм;
Плоскогубцы диэлектрические 160mm до 1000В;
Бокорезы диэлектрические 160mm до 1000В;
Тонкогубцы диэлектрические 160mm до 1000В;
Нож монтерский прямой до 1000В;
Паяльник 40 Вт;
Олово+канифоль;
Ключ торцовый специальный S 7 мм до 1000В;
Ключ торцовый специальный S 9 мм до 1000В;
Ключ гаечный плоский комбинированный 7 мм;
Ключ гаечный плоский комбинированный 8 мм;
Отвертка диэлектрическая рожковая КРУ до 1000В;
Отвертка диэлектрическая рожковая РТВ до 1000В;
Отвертка шлицевая диэлектрическая SL 5.5x125mm до 1000В;
Отвертка шлицевая диэлектрическая SL 6.5x150mm до 1000В;
Отвертка шлицевая диэлектрическая SL 8.0x175mm до 1000В;
Отвертка крестовая PH 1*80 до 1000В;
Отвертка крестовая PH 2*100 до 1000В;
Отвертка диэлектрическая маленькая «бочка» SL 4.7x38mm до 1000В;
Отвертка диэлектрическая маленькая «бочка» SL 6.0x38mm до 1000В;
Отвертка диэлектрическая угловая на 6 мм с продольным рабочим концом до 1000В;
Отвертка с улавливателем;
Фонарь налобный светодиодный;
Изолента желтая, зеленая, красная;
Мультиметр цифровой с прозвонкой;
Набор пинцетов 2 шт;
Набор надфилей 5 шт;
Лупа с подсветкой;
Сумка инструментальная;
Блокнот для записей;
Ручка шариковая для записей.
	шт
	1
	

	289. 
	Адаптер(битодержатель) магнитный для бит


	Магнитный адаптер с регулируемым ограничителем предотвращает повреждение поверхностей из гипсокартона и дерева при вкручивании.
Применяется для монтажа и демонтажа резьбовых соединений совместно с механизированным инструментом.
Тип оснастки: держатель бит
Материал: CrMo
Диаметр хвостовика: 1/4 дюйма
Диаметр хвостовика (мм): 6.35
Вид держателя бит: прямой
Форма наконечника: внутренний шестигранник
Размер наконечника: 1/4 дюйма
Размер посадки на инструмент: 1/4 дюйма Male HEX
Размер посадки под оснастку: /4 дюйма Female HEX
Длина: 60 мм
Магнитные: да
Габариты без упаковки: 14х14х60 мм
Вес нетто: 0.03 кг
	шт
	1
	

	290. 
	Лом-гвоздодер кованый 600 мм


	Тип лом-гвоздодер 
Длина, мм- 600 
Размер сечения, мм: 30х17 
Материал сталь 45 
Тип сечения: двутавр
	шт
	1
	

	291. 
	Молоток 0,5 кг


	Вес бойка: 500 г
Материал рукояти: стекловолокно/стеклопластик/фиберглас
Материал бойка: закаленная углеродистая сталь
Назначение: для слесарных работ
Форма бойка: квадратный
Общая длина
: 20 мм
Вес нетто: 0.83 кг
	шт
	1
	

	292. 
	Набор комбинированных гаечных ключей 6-32 мм 18 шт


	Тип: рожковые/накидные
Размер min (мм) :6
Размер max (мм) : 32
Материал: CrV
Количество в наборе: 18 шт
Вид: миллиметровый
Форма: прямой
Вид упаковки: пластиковый держатель

Комплектация:
Ключи: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
Упаковка.
	шт
	1
	

	293. 
	Рулетка 5м х 19 мм


	Ширина полотна, мм: 19
Тип фиксатора: автоматический
Двухсторонняя шкала: да
Нейлоновое покрытие: Да
Магнитный крюк: да
Длина полотна, м: 5
	шт
	1
	

	294. 
	Краскопульт пневматический c верхним бачком



	Расход воздуха, л/мин: 125-225
Сопло, мм: 1.2, 1,5, 1,8
Тип подключения бачка: верхний
Объем бачка, л: 0.6
Материал бачка: алюминий
Рабочее давление, бар: 3-5
Рабочее давление, psi: 43-80
Подключение, дюйм: ¼
Регулировка хода курка: да
Принцип работы: HP
Регулировка подачи воздуха: да (без манометра в комлпекте)
Переходник 1/4″ (F) - Рапид (быстросъем): да
регулировка формы факела: да	

Комплектация:
Краскопульт
Бачок
Переходник
Пластиковый фильтр
Инструмент для обслуживания краскопульта
	шт
	1
	

	295. 
	Зубило слесарное 15х160 мм


	Материал: Хромованадиевая сталь
Тип покрытия: фосфатированное
Длина, мм: 160
Ширина, мм: 15
	шт
	1
	

	296. 
	Тросорез гидравлический стационарный ТГС-48



	Диапазон резки: стальные тросы: диаметр до 48 мм
Ход штока: 60 мм
Откидная голова гильотинного типа
Мощный инструмент для резки тросов любого типа
Литое основание гарантирует устойчивость тросореза во время работы
Материал лезвий: хром-молибденовая сталь
Лезвия повышенной твердости HRC 58...62
Толщина подвижного лезвия: 8 мм
Телескопическая рукоятка: 465/675 мм
Фиксатор рукоятки
Режущее усилие: 20 т
Объем масла: 0.30 л
Всесезонное гидравлическое масло ВМГЗ гарантирует работу инструмента при температуре не ниже -15 °С
Вес: 29.00 кг
Габариты инструмента: 500х146х210 мм
Упаковка: деревянный ящик
	шт
	1
	

	297. 
	Тросорез ручной гидравлический КВТ (ТРГ-32)
	Тросорез гидравлический КВТ ТРГ-32 - профессиональный инструмент, предназначенный для разрезания тросов и канатов из стали, низкоуглеродистых прутков, а также проводов.
Длина: 290 мм
Тип разрезаемого материала:
- проводов СИП-3, АС и АСК – 32 мм;
- канатов – 32 мм (1х7) и 32 мм (1х19, 1х37);
- тросов – 32 мм (6х7) и 32 мм (6х19, 6х37);
- прутков – 25 мм.
Усилие реза: 10 т
Кейс (ДхШхВ): 325х150х87 мм
	шт
	1
	

	298. 
	Тросорез с храповым механизмом ТХМ-26
	Предназначен для резки алюминиевых, сталеалюминиевых и медных проводов ГОСТ 839-80 сечением до 400 мм2 при выполнении монтажных работ на ВЛ. Тросорез поставляется в комплекте с ножами. 
Конструктивные особенности:
Наличие винта для быстрой выборки зазора между ножом и проводом;
Резиновые эргономичные рукоятки;
Усиленная монолитная откидная стальная скоба.
Диаметр провода: до 26 мм
Максимальное усилие: 200 Н (20 кгс)
Габариты: 625х295х80 мм
Масса: 5,0 кг
	шт
	1
	

	299. 
	Ручная цепная шестеренная таль 3т, 6м



	Тип: шестеренчатая
Грузовая цепь закалена
Надежный тормозной механизм на основе фрикционных дисков.
Грузоподъемность: 3 т. 
Высота подъема: 6 м 
	шт
	1
	

	300. 
	Ручная цепная шестеренная таль 2т, 6м


	Тип: шестеренчатая
Грузовая цепь закалена
Надежный тормозной механизм на основе фрикционных дисков.
Грузоподъемность: 2 т. 
Высота подъема: 6 м 
	шт
	1
	

	301. 
	Ручная цепная шестеренная таль 1т, 2,5м


	Тип: шестеренчатая
Грузовая цепь закалена
Надежный тормозной механизм на основе фрикционных дисков.
Грузоподъемность: 1 т. 
Высота подъема: 2,5 м 
	шт
	1
	

	302. 
	Универсальная ножовка


	Тип ножовки: Ножовка универсальная
Материал полотна: пружинная сталь
Материал рукоятки: пластиковая
Длина полотна, мм: 400
Шаг зуба, TPI: 7
Тип зуба: 2D
Тип закалки: ТВЧ-закалка
Применение: по дереву, фанере, ДСП, МДФ
	шт
	1
	

	303. 
	Пресс гидравлический для перфорации шин ШД-95 
	Толщина пробиваемого материала медь/сталь – 10/6 мм;
Усилие на пробойнике – 31 т;
Масса пресса – 16,6 кг;
Расстояние от центра отверстия до края шины – 70 мм;
Габариты кейса 430х165х360 мм;
Лазерный целеуказатель с элементами питания в комплекте;
Особенности: возмжность крепления пресса к рабочему столу, рукоятка для переноски, совместимость с перфоформами МПШО, лазерный указатель
В комплекте пресса: вороток, имбусовые ключи (2 шт.) и батарейки для лазерной указки


	шт
	1
	

	304. 
	Матрица для перфорации шин МПШО-6
	Матрица и пуансон для перфорации электротехнических шин
Совместимость: пресс для перфорации электротехнических шин ШД-95 (КВТ)
Толщина пробиваемого материала:
- стальной лист: до 6 мм
- медная шина: до 10 мм
Максимальная ширина шины: 150 мм
Форма перфорации: круг
Отверстие под винт М6	
Диаметр отверстия 6.6 мм
	шт
	1
	

	305. 
	Матрица для перфорации шин МПШО-8
	Матрица и пуансон для перфорации электротехнических шин
Совместимость: пресс для перфорации электротехнических шин ШД-95 (КВТ)
Толщина пробиваемого материала:
- стальной лист: до 6 мм
- медная шина: до 10 мм
Максимальная ширина шины: 150 мм
Форма перфорации: круг
Отверстие под винт М8	
Диаметр отверстия 8,8 мм
	шт
	1
	

	306. 
	Матрица для перфорации шин МПШО-10
	Матрица и пуансон для перфорации электротехнических шин
Совместимость: пресс для перфорации электротехнических шин ШД-95 (КВТ)
Толщина пробиваемого материала:
- стальной лист: до 6 мм
- медная шина: до 10 мм
Максимальная ширина шины: 150 мм
Форма перфорации: круг
Отверстие под винт М10	
Диаметр отверстия 10,5 мм
	шт
	1
	

	307. 
	Матрица для перфорации шин МПШО-12
	Матрица и пуансон для перфорации электротехнических шин
Совместимость: пресс для перфорации электротехнических шин ШД-95 (КВТ)
Толщина пробиваемого материала:
- стальной лист: до 6 мм
- медная шина: до 10 мм
Максимальная ширина шины: 150 мм
Форма перфорации: круг
Отверстие под винт М12	
Диаметр отверстия 13,8 мм
	шт
	1
	

	308. 
	Матрица для перфорации шин МПШО-16
	Матрица и пуансон для перфорации электротехнических шин
Совместимость: пресс для перфорации электротехнических шин ШД-95 (КВТ)
Толщина пробиваемого материала:
- стальной лист: до 6 мм
- медная шина: до 10 мм
Максимальная ширина шины: 150 мм
Форма перфорации: круг
Отверстие под винт М16	
Диаметр отверстия 17 мм
	шт
	1
	

	309. 
	Матрица для перфорации шин МПШО-20
	Матрица и пуансон для перфорации электротехнических шин
Совместимость: пресс для перфорации электротехнических шин ШД-95 (КВТ)
Толщина пробиваемого материала:
- стальной лист: до 6 мм
- медная шина: до 10 мм
Максимальная ширина шины: 150 мм
Форма перфорации: круг
Отверстие под винт М20	
Диаметр отверстия 20,5 мм
	шт
	1
	

	310. 
	Набор накидных изогнутых гаечных ключей 8х27мм, 11шт



	Тип: накидные
Размер min (мм) : 8
Размер max (мм) : 27
Покрытие: хромирование
Материал: CrV
Количество в наборе: 11 шт
Форма: прямой с изогнутой головкой
Вид упаковки: чехол(сумка)/полотно

Комплектация:
Чехол;
11 ключей: 8x10, 9x11, 10x12, 12x13, 13x14, 14x15, 14x17, 17x19, 19x22, 22x24, 24x27 мм.
	шт
	1
	

	311. 
	Ножницы кабельные МС-04 КВТ
	Назначение: 
резка проводов ∅ до 11 мм
зачистка проводов сечением 0.5–6.0 мм²
продольная разделка оболочек круглых кабелей ∅ от 6 мм (тип ПВС, NYM)
Специальный модуль для продольной разделки кабельных оболочек с регулируемым лезвием
Двухкомпонентные нескользящие рукоятки
Блокиратор рукояток, возвратная пружина
Вес: 175 г
Длина: 165 мм
	шт
	1
	

	312. 
	Ножницы секторные НС-45  КВТ
	Секторные ножницы для резки бронированных кабелей с телескопическими ручками ∅ до 45 мм
Диапазон резки: кабели с ленточной броней ∅ до 45 мм
Специальная термообработка лезвий
Секторные лезвия специальной формы. Твердость лезвий HRC 48...52
Функция разблокировки лезвий из любого положения
Телескопические рукоятки
Замок фиксации рукояток в сомкнутом положении
Упаковка: пластиковый кейс
Вес: 1.10 кг
Длина: 235/290 мм
	шт
	1
	

	313. 
	Пресс-клещи для опрессовки втулочных наконечников сеч. 10-25 мм2


	Назначение: Опрессовка изолированных и неизолированных штыревых втулочных наконечников НШВИ, НШВ сечением 10-25 мм²
Тип: пресс-клещи
Привод: механический
Коннекторы: втулочные наконечники
Минимальный размер опрессовки, мм²: 10
Максимальный размер опрессовки, мм²: 25
Профиль обжима: трапециевидный
Особенности: сменные матрицы, возможность использования матриц МПК,  храповой механизм, механизм разблокировки, регулятор прижимного усилия, удлиненные рукоятки
Длина: 260 мм
	шт
	1
	

	314. 
	Рюкзак монтерский 


	Размер, мм: 480 х 350 х 250
Материал: полиэстер
Количество лямок: 2
Количество отделений/карманов: 22 (4 наружних, 18 внутренних)
Макс. нагрузка, кг: 15
Объем главного отделения, л: 16
	шт
	1
	

	315. 
	Пояс для инструментов, 10 карманов


	Пояс для инструмента применяется для переноски разнообразного инструмента, необходимого при проведении ремонтно-монтажных работ.
10 карманов позволяют разместить разнообразный инструмент и обеспечить удобный доступ к нему при работе;
- крепление для переноски молотка;
- 2 отделения для хранения бит и сверл;
- карман для губцевого инструмента;
- специальное крепление для рулетки или изоленты;
- карабин;
- широкий пояс, обеспечивает удобную и надежную фиксацию;
Материал: кожа
Количество карманов: 10 шт
Петля (скоба) для крупного инструмента: да
Наличие ремня: да
Максимальный размер кармана (ширина): 24 см
Максимальный размер кармана (глубина): 25 см
Длина ремня: 125 см
Тип замка: защелка
	шт
	1
	

	316. 
	Бита с торцевой головкой 8х48


	Материал: Cr-V
Длина, мм: 48
Тип шлица: торцовая головка
Тип хвостовика: Е 1/4″
Размер шлица, мм: 8
	шт
	1
	

	317. 
	Скелетный пистолет для герметика


	Пистолет для герметиков подходит для работы с картриджами объемом 310 мл, имеет усиленны скелетный корпус, круглый шток из оцинкованной стали способствуют равномерной подачи клея либо герметика. Оснащен иглой для удаления застывшего герметика/клея и встроенным резаком для сопла.
Объем, мл: 310
Форма штока: круглый
Вид пистолета: Скелетный
Материал: ударопрочный пластик
Дополнительное оборудование: встроенный в ручку резак для сопла, игла для удаления застывшего герметика
Габариты без упаковки: 360х668х180 мм
	шт
	1
	

	318. 
	Обжимной инструмент НТ-330К


	Предназначен для монтажа кримпированием (обжимкой) разъемов на коаксиальные кабели различных сечений.
Тип разъема: SMA, N, TNC, BNC, FME, UHF
Марка кабеля: 8D-FB, 5D-FB, RG58, RG174, RG142, RG316, RG-405 и RG213 и др.
Вес: 1,52 кг

Комплектация:
- инструмент для обжима (crimptool) и пять комплектов (пар) сменных губок для него;
- приспособление для зачистки коаксиального кабеля (типов RG 58/ 59/ 62/ 6/ 3C 2V);
- бокорезы специальной формы для отрезания кабеля диаметром до 10,5 мм;
- отвертка.
	шт
	1
	

	319. 
	Горелка пропановая ПГ (КВТ)
	Предназначена для монтажа термоусаживаемых муфт, ремонтных кожухов и манжет.
При использовании насадки для пайки применяется для монтажа провода заземления.
Угол насадки 120° относительно рукоятки обеспечивает удобство при монтаже.
Рабочий газ: пропан
Длина: 695 мм
Диаметр стакана: 50 мм
Количество стаканов (факелов): 1 шт
Материал стакана: нержавеющая сталь
Соединение для шланга: G 3/8"
Управление: вентиль
Габариты без упаковки: 695х100х100 мм
В комплекте:
Рукоятка с вентилем;
Насадка для термоусадки ø50 мм;
Насадка для пайки ø17 мм;
Редуктор;
5-метровый шланг высокого давления.
	шт
	1
	

	320. 
	Рулетка 10м х 25мм 


	Рулетка с ударопрочным обрезиненным корпусом и нейлоновым покрытием полотна
Усиленное полотно из высококачественной инструментальной стали
Большой вылет полотна без излома
Ширина полотна, мм: 25
Тип фиксатора: сдвижной
Нейлоновое покрытие: Да
Магнитный крюк: да
Длина полотна, м: 10
	шт
	1
	

	321. 
	Рулетка 5м х 25мм 



	Рулетка с ударопрочным обрезиненным корпусом и нейлоновым покрытием полотна
Усиленное полотно из высококачественной инструментальной стали
Большой вылет полотна без излома
Ширина полотна, мм: 25
Тип фиксатора: сдвижной
Нейлоновое покрытие: Да
Магнитный крюк: да
Длина полотна, м: 5
	шт
	1
	

	322. 
	Рулетка 3м х 16мм 



	Рулетка с ударопрочным обрезиненным корпусом и нейлоновым покрытием полотна
Усиленное полотно из высококачественной инструментальной стали
Ширина полотна, мм: 16
Тип фиксатора: сдвижной
Нейлоновое покрытие: Да
Магнитный крюк: да
Длина полотна, м: 3
	шт
	1
	

	323. 
	Слесарные тиски


	Износостойкий ковкий чугун с шаровидным графитом
Сменные губки изготовлены из высококачественной инструментальной стали и закалены до твердости 53HRC и отшлифованы
Прецизионная точность хода благодаря шлифовке направляющего блока с 3х сторон
Поворотное основание позволяет перемещать корпус тисков в горизонтальной плоскости на угол от 0 до 360 градусов
Усилие зажима 3500 кг/см2
Встроенный зажим для труб
На рабочую поверхность губок нанесены рифления для надежного и безопасного крепления деталей
Увеличенная наковальня на корпусе тисков для выполнения слесарных работ
Фиксация тисков на столе при помощи винтов и гаек в специальные отверстия в основании
Тип : слесарные
Ширина губок : 200 мм
Рабочий ход : 200 мм
Функция поворота : есть
Материал корпуса: высокопрочный чугун с шаровидным графитом
Материал губок: высокоуглеродистая сталь
Наковальня : есть
Габариты без упаковки: 507х195х210 мм
Вес нетто : 23.6 кг
Способ крепления: винты/болты
Трубный зажим: да
	шт
	1
	

	324. 
	Ножницы кабельные диэлектрические НКи-30


	Ножницы диэлектрические КВТ НКИ-30 – ручной электромонтажный инструмент, предназначенный для разрезания кабелей, имеющих ленточную броню. Режущая часть НКИ-30 изготовлена из высококачественного хромомолибденового сплава, устойчивого к коррозии. Рукояти НКИ-30 от КВТ имеют специальные электробезопасные насадки из термоусадочного материала и эргономичный дизайн.
Длина: 530 мм
Вес: 1,63 кг
Максимальное напряжение: 1000 В
Максимальный диаметр кабеля: 30 мм
	шт
	1
	

	325. 
	Кабельные изолированные ножницы КВТ НКи-16у 
	Ручной электромонтажный инструмент с диэлектрическими рукоятями, предназначенный для безопасного перерезания кабеля.
Двухкомпонентные рукояти покрыты электроизоляционным материалом, который не проскальзывает в ладони. Защитные упоры дополнительно оберегают руки от нежелательного контакта с изделием.
Длина: 240 мм
Вес: 470 г
Максимальный диаметр разрезаемого кабеля: 16 мм
Материал лезвия: хромованадиевая сталь
Покрытие инструмента: никелирование
Разрезаемый материал: медный кабель, медный провод, алюминиевый кабель, алюминиевый провод
Максимальное напряжение: 1000 В
	шт
	1
	

	326. 
	Набор головок 12-ти гранных удлиненных (8-24 мм; 1/2") 14 шт



	Набор головок 12-ти гранных удлиненных применяется для монтажа/демонтажа крепежных элементов с помощью ручного инструмента или гайковерта.
Тип крепления: квадрат с подпружиненным шариком
Тип головки: торцевая
Количество: 14 шт
Размер посадки: 1/2 дюйма
Min размер головки: 8 мм
Max размер головки: 24 мм
Система измерения: метрическая
Материал: CrV
Глубокая: Да
Внутренний двенадцатигранник: Да
Количество граней: 12
Вес нетто: 1.9 кг
Упаковка: блистер

Комплектация:
Головки 14 шт - 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 мм.
	шт
	1
	

	327. 
	Набор изолированного инструмента


	Профессиональный набор диэлектрического ручного инструмента электрика, 23 предмета до 1000В
Состав набора:
диэлектр. трещоточный ключ 200 мм
диэлектр. Т-образная рукоятка 200 мм
диэлектр. удлинитель 150 мм
диэлектр. шестигранная головка 3/8” – 8 мм
диэлектр. шестигранная головка 3/8” – 10 мм
диэлектр. шестигранная головка 3/8” – 12 мм
диэлектр. шестигранная головка 3/8” – 13 мм
диэлектр. шестигранная головка 3/8” – 17 мм
диэлектр. шестигранная головка 3/8” – 19 мм
диэлектр. однорожковый ключ 8 мм
диэлектр. однорожковый ключ 10 мм
диэлектр. однорожковый ключ 12 мм
диэлектр. однорожковый ключ 13 мм
диэлектр. однорожковый ключ 17 мм
диэлектр. однорожковый ключ 19 мм
диэлектр. нож монтерский НМИ-05
диэлектр. пассатижи ПРОФИ 180 мм
диэлектр. бокорезы ПРОФИ 160 мм
диэлектр. отвертка: шлиц 4х100
диэлектр. отвертка: шлиц 5.5х125
диэлектр. отвертка: филипс PH1x80
диэлектр. отвертка: филипс PH2x100
отвертка-индикатор
Упаковка: пластиковый кейс
Габариты упаковки: 450х320х105 мм
Вес набора: 3.90 кг
	шт
	1
	

	328. 
	Метчик М4х0,7 Р6М5


	Для создания внутренней метрической резьбы в сквозных отверстиях в углеродистой и легированной стали с пределом прочности до 900Н/мм2, цветных металлах.
Общая длина, мм: 58
Резьба: М4
Тип метчика: Машинно-ручной
Тип отверстий: сквозные
Материал метчика: Быстрорежущая сталь Р6М5
Форма заходной части метчика: А
Длина резцов, мм: 13
Количество резцов: 3
Шаг резьбы, мм: 0.7
	шт
	1
	

	329. 
	Метчик М10х1,0 Р6М5



	Для создания внутренней метрической резьбы в сквозных отверстиях в углеродистой и легированной стали с пределом прочности до 900Н/мм2, цветных металлах.
Диаметр хвостовика, мм: 7
Материал: быстрорежущая сталь Р6М5
Общая длина, мм: 80
Резьба: М10
Тип метчика: Машинно-ручной
Тип отверстий: сквозные
Длина резцов, мм: 24
Количество резцов: 4
Шаг резьбы, мм: 1.0
	шт
	1
	

	330. 
	Метчик М8х1,25 Р6М5


	Для создания внутренней метрической резьбы в сквозных отверстиях в углеродистой и легированной стали с пределом прочности до 900Н/мм2, цветных металлах.
Диаметр хвостовика, мм: 6.3
Материал: быстрорежущая сталь Р6М5
Общая длина, мм: 72
Резьба: М8
Тип метчика: Машинно-ручной
Тип отверстий: сквозные
Длина резцов, мм: 22
Количество резцов: 4
Шаг резьбы, мм: 1.25
	шт
	1
	

	331. 
	Метчик М6х1,0 Р6М5


	Для создания внутренней метрической резьбы в сквозных отверстиях в углеродистой и легированной стали с пределом прочности до 900Н/мм2, цветных металлах.
Диаметр хвостовика, мм: 4.5
Материал: быстрорежущая сталь Р6М5
Общая длина, мм: 66
Резьба: М6
Тип метчика: Машинно-ручной
Тип отверстий: сквозные
Длина резцов, мм: 16
Количество резцов: 3
Шаг резьбы, мм: 1.0
	шт
	1
	

	332. 
	Плашка круглая ручная М4х0,7 Р6М5


	Плашка метрическая предназначена для нарезания внешней, метрической резьбы на изделиях из стали и цветных металлов.
Внешний диаметр плашки, мм: 20
Диаметр резьбы: М4
Материал: быстрорежущая сталь Р6М5
Тип плашки: машинно-ручная
Тип резьбы: внешняя метрическая
Толщина плашки, мм: 5
Форма плашки: круглая
Шаг резьбы, мм: 0.7
	шт
	1
	

	333. 
	Плашка круглая ручная М6х1,0 9ХС


	Плашка метрическая предназначена для нарезания внешней, метрической резьбы на изделиях из стали и цветных металлов.
Материал: Инструментальная сталь 9ХС
Резьба: М6
Шаг резьбы, мм: 1.0
Тип нарезаемой резьбы: Внешняя метрическая
Форма плашки: круглая
Тип плашки: ручная
Внешний диаметр плашки, мм: 20
Толщина плашки, мм: 7
	шт
	1
	

	334. 
	Плашка круглая ручная М8х1,25 9ХС


	Плашка метрическая предназначена для нарезания внешней, метрической резьбы на изделиях из стали и цветных металлов.
Материал: Инструментальная сталь 9ХС
Резьба: М8
Шаг резьбы, мм: 1.25
Тип нарезаемой резьбы: Внешняя метрическая
Форма плашки: круглая
Тип плашки: ручная
Внешний диаметр плашки, мм: 25
Толщина плашки, мм: 9
	шт
	1
	

	335. 
	Плашка круглая ручная М10х1,0 9ХС


	Плашка метрическая предназначена для нарезания внешней, метрической резьбы на изделиях из стали и цветных металлов.
Материал: Инструментальная сталь 9ХС
Резьба: М10
Шаг резьбы, мм: 1.0
Тип нарезаемой резьбы: Внешняя метрическая
-Форма плашки: круглая
-Тип плашки: ручная
-Внешний диаметр плашки, мм: 30
-Толщина плашки, мм: 11
	шт
	1
	

	336. 
	Комбинированный гаечный трещоточный ключ 19 мм


	Тип : трещеточный 
Материал: CrV сталь
Тип покрытия: хромированный
Размер зева, мм: 19
Длина ключа, мм: 250
Стандарт: ГОСТ2838
	шт
	1
	

	337. 
	Комбинированный гаечный трещоточный ключ 13 мм


	Тип : трещеточный 
Материал: CrV сталь
Тип покрытия: хромированный
Размер зева, мм: 13
Длина ключа, мм: 180
Стандарт: ГОСТ2838
	шт
	1
	

	338. 
	Комбинированный гаечный трещоточный ключ 17 мм


	Тип : трещеточный 
Материал: CrV сталь
Тип покрытия: хромированный
Размер зева, мм: 17
Длина ключа, мм: 230
Стандарт: ГОСТ2838
	шт
	1
	

	339. 
	Комбинированный гаечный трещоточный ключ 14 мм


	Тип : трещеточный 
Материал: CrV сталь
Тип покрытия: хромированный
Размер зева, мм: 14
Длина ключа, мм: 190
Стандарт: ГОСТ2838
	шт
	1
	

	340. 
	Штанговый сучкорез с храповым механизмом и пилой с режущим крюком 



	Применение: для подрезки ветвей деревьев
Размер, мм: 450
Толщина лезвия, мм: 3
Максимальный диаметр реза, мм: 32
Материал лезвий: Высокоуглеродистая сталь
Тип реза: плоскостной
Храповый механизм: да
Закалка лезвий, HRC: 52
Покрытие лезвия: тефлон
Материал шнура: нейлон
Длина пилы, мм: 315
Материал зубцов пилы: сталь SK5
Хромирование полотна пилы: да
Режущий крюк на пиле: да

Комплектация:
Сучкорез, пила, нейлоновый шнур

	шт
	1
	

	341. 
	Лопата штыковая 275х205х1200


	Размер, мм: 275х205х1200
Диаметр черенка, мм: 32
Тип: штыковая
Материал полотна: Сталь 65Г (рессорная сталь)
Материал черенка: Сталь Сп3
Толщина полотна, мм: 1.6
Рукоятка: да
	шт
	1
	

	342. 
	Лопата  штыковая, стальной черенок, с рукояткой


	Тип: штыковая
Материал черенка: сталь 65МП
Диаметр черенка, мм: 32
Размер, мм: 290x190x1200
Толщина полотна, мм: 1.8
Материал полотна: сталь
Рукоятка: да
	шт
	1
	

	343. 
	Набор электромонтажника НИЭ-02


	Набор электромонтажника подойдет для использования под напряжением до 1000 В. Инструменты набора изготовлены из высокопрочной стали, имеют двухкомпонентные рукоятки. Изделия комплекта подойдут для снятия изоляции, монтажа и демонтажа резьбовых соединений, перекусывания проводов и кабелей, опрессовки, определения напряжения в сети.
Состав набора:
Набор изолированного инструмента НИИ-01 (без кофра):
изолированные пассатижи 180 мм
изолированные бокорезы усиленные 180 мм
изолированные длинногубцы 160 мм
 отвертка: шлиц 3х75
 отвертка: шлиц 4х100
 отвертка: шлиц 5.5х125
 отвертка: филипс PH1x100
 отвертка: филипс PH2x100
 отвертка-индикатор
Стриппер WS-04А
Нож монтерский изолированный НМИ-02
Клещи изолированные переставные 250 мм
Мультиметр MAS-830B
Прочная сумка C-03 (КВТ) большим количеством отделений и наплечным ремнем
Вес набора с сумкой: 3.00 кг
Габариты: 300х170х220 мм
	шт
	1
	

	344. 
	Универсальный набор инструмента 108 предметов

)
	Материал: Cr-V сталь, S2 сталь
Размер присоединительного квадрата, дюйм: 1/2, 1/4
Ти Min размер головки: 4 мм
Max размер головки: 32 мм
Тип головок : 6-гранные; Е-тип; SL-тип
Количество в наборе: 108 шт
Присоединительный размер: 1/4 + 1/2 дюйма
Количество граней: 6
Размер посадки головки: 1/4; 1/2 дюйма
Система измерения: метрическая/дюймовая
Хвостовик бит: 1/4 (тип С)/5/16 (тип C)
Трещотка: есть
Посадочный размер трещотки: 1/4; 1/2 дюйма
Torx: бита/головка
Свечные головки: 16 мм/21 мм
Вид упаковки: кейс пластиковый
Тип ключа
комбинированныеп покрытия: хромосатинированное
Материал кейса: пластик

Комплектация:
Торцевые головки 1/4" длиной 25 мм (4, 4.5, 5, 5.5, 6-14 мм) - 13 шт.;
Удлиненные торцевые головки 1/4" длиной 50 мм (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм) - 8 шт.;
Трещоточный ключ с быстрым сбросом 1/4";
Карданный шарнир 1/4";
Удлинители 1/4" 2шт. - 50 и 100 мм;
Имбусовые ключи (1.5, 2, 2.5 мм) - 3 шт.;
Вороток-отвертка с присоединительным квадратом 1/4";
Т-образный вороток 1/4";
Торцевые головки-биты 1/4" (РН1, 2; PZ1, 2; Torx: T5, 10, 15, 20, 25, 27, 30; Hex 3, 4, 5, 6; SL4, 5.5, 6.5) - 18 шт.;
Торцевые головки 1/4" E-TX (Е4, 5, 6, 7, 8) - 5 шт.;
Торцовые головки 1/2" (10,11,12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм) - 17 шт.;
Удлиненные торцевые головки 1/2" 50 мм (14, 15, 17, 19, 22 мм) - 5 шт.;
Торцевые головки 1/2" E-TX (Е10, Е11, Е12, Е14, Е16, Е18, Е20, Е24) - 8 шт.;
Трещоточный ключ с быстрым сбросом 1/2";
Удлинители 1/2" 125 и 250 мм;
Карданный шарнир 1/2";
Торцевые головки свечные 1/2" 16 и 21 мм;
Переходник-адаптер для воротка 1/2"х3/8";
Адаптер для бит - SQ 1/2" х HEX 5/16";
Биты 5/16" 30 мм (PH3, 4; SL8, 10, 12; PZ3, 4; TORX T40, T45, T50, T55, T60; Hex 7, 8, 10, 12, 14) - 17 шт.;
Пластиковый кейс.
	шт
	1
	

	345. 
	Переставные клещи 300 мм


	Материал: CrV
Длина: 300 мм
Мах захват: 80 мм
Мах захват: 2 3/4 дюйм
Покрытие рукояток: обливные
Количество позиций установки: 10
Фиксатор: кнопочный
Толщина губок: 8,5 мм
Покрытие: оксидированне
Вес нетто: 0.59 кг
	шт
	1
	

	346. 
	Бокорезы диэлектрические усиленные 170 мм


	Вид: бокорезы
Тип: диагональные/боковые
Тип заточки лезвия: обычная
Длина: 170 мм
Диэлектрическое покрытие: есть
Материал губок: сталь 55
Рукоятки-чехлы: двухкомпонентные
Усиленные: да
Сертифицированы по ГОСТ: да
	шт
	1
	

	347. 
	Набор торцевых головок 12 предметов


	Набор торцовых головок предназначен для работ с крепежом при монтажных и ремонтных работах.
Особенности:
- Высококачественная CrV сталь
- Хромированное покрытие надёжно защищает от коррозии
- Профиль FLANK для быстрого и удобного захвата крепежа
- Надёжной механизм трещотки с углом поворота в 5 градусов и быстрым сбросом
Min размер головки: 8 мм
Max размер головки: 22 мм
Тип головок: 6-гранные
Количество зубьев: 72 шт
Удлинитель трещотки: 125 мм
Присоединительный размер: 1/2 дюйма
Система измерения: метрическая
Биты: SL; PH; PZ; HEX; T(TX)
Количество в наборе: 12 шт
Упаковка: держатель
Вес нетто: 2.1 кг
Посадочный размер трещотки: 1/2 дюйма

Комплектация:
Головки торцевые 1/2 дюйма: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 мм
Трещотка 72 зубца
Удлинитель 125 мм
	шт
	1
	

	348. 
	Полотно ножовочное 500х40х2


	Материала: Р6М5
Тип: машинное
Толщина: 2
Шаг зуба, мм: 4
Длина, мм: 500
Ширина, мм: 40
Технический стандарт: ГОСТ (аналог) 6645-86
	шт
	1
	

	349. 
	Термитные спички (25 шт)


	Термитные спички предназначены для зажигания термитно-муфельных шашек, термитной смеси, термитных патронов
Упаковка: 25 шт
	шт
	1
	

	350. 
	Приспособление для сварки проводов ПТСП-2
	Предназначено для термитной сварки алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (по ГОСТ 839-80 сечением от 40 до 700 мм2) линий электропередачи и петлях (шлейфах) при строительстве и ремонте высоковольтных линий электропередач (ВЛ). ПТСП-2 изготавливается в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 1 и предназначено для использования на открытом воздухе (группа УХЛ 1 по ГОСТ 15150- 69).
Наибольшее сечение свариваемых проводов, мм2: 700
Наименьшее сечение свариваемых проводов, мм2: 40
Наибольший ход подвижных зажимов (суммарный), мм: 70
Наибольшее усилие на рукоятке рабочего винта, H: 30
Размеры (ДхШхВ): 520х320х270 мм
Масса, не более: 12 кг

Коомплектация:
ПТСП-2 - 1 шт.
Паспорт. Инструкция по эксплуатации ПТСП-2
	шт
	1
	

	351. 
	Термопатрон ПАС-95 
	Термитные патроны ПАС (термопатроны) предназначены для сварки алюминиевых и сталеалюминиевых проводов воздушных линий электропередач.
Диаметр свариваемого провода: 12,3 мм
Диаметр патрона: 43 мм
Высота патрона: 65 мм
Масса патрона: 118 г
[image: ]
[image: ]
	шт
	1
	

	352. 
	Термопатрон ПАС-120
	Термитные патроны ПАС (термопатроны) предназначены для сварки алюминиевых и сталеалюминиевых проводов воздушных линий электропередач.
Диаметр свариваемого провода: 14,0 мм
Диаметр патрона: 43 мм
Высота патрона: 65 мм
Масса патрона: 140 г
[image: ]
[image: ]
	шт
	1
	

	353. 
	Термопатрон ПАС-150
	Термитные патроны ПАС (термопатроны) предназначены для сварки алюминиевых и сталеалюминиевых проводов воздушных линий электропередач.
Диаметр свариваемого провода: 15,8 мм
Диаметр патрона: 43 мм
Высота патрона: 80 мм
Масса патрона: 155 г
[image: ]
[image: ]
	шт
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	354. 
	Термопатрон ПАС-185
	Термитные патроны ПАС (термопатроны) предназначены для сварки алюминиевых и сталеалюминиевых проводов воздушных линий электропередач.
Диаметр свариваемого провода: 17,5 мм
Диаметр патрона: 50 мм
Высота патрона: 100 мм
Масса патрона: 300 г
[image: ]
[image: ]
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	355. 
	Термопатрон ПАС-240
	Термитные патроны ПАС (термопатроны) предназначены для сварки алюминиевых и сталеалюминиевых проводов воздушных линий электропередач.
Диаметр свариваемого провода: 20,0 мм
Диаметр патрона: 60 мм
Высота патрона: 100 мм
Масса патрона: 360 г
[image: ]
[image: ]
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	356. 
	Мерная лента 20 м


	Мерная лента предназначена для проведения измерительных и разметочных работ.
Ширина полотна: 10 мм
Материал корпуса: пластик
Длина: 20 м
Толщина полотна: 0.16 мм
Материал полотна: сталь
Механизм сматывания: да
	шт
	1
	

	357. 
	Набор матриц для опрессовки НМ-300-ТА серия ПРОФИ (КВТ)

	Набор матриц для опрессовки алюминиевых и алюмомедных наконечников по ГОСТ сечением 16-240 мм
Профиль обжима: шестигранный
Для наконечников и гильз: ТА, ТАМ, ГА
Размеры матриц: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 мм2
Совместимость с гидравлическими прессами:
ПГР-300 ПГРс-300 ПГРс-300А ПГРс-300АМ ПГП-300 ПГП-300А ПГРА-300

Комплектация:
10 матриц гексагональных матриц
пластиковый кейс
	шт
	1
	

	358. 
	Штангельциркуль с глубиномером 250мм.



	Тип упаковки:  бокс пластиковый
Тип: нониусный
Направляющая:  металл
Класс точности:  1
Корпус: закаленная сталь
Точность, мм:  0.02
Диапазон измерения, мм:  0-250
Погрешность, мм:  0.02
Предназначены для измерения наружных и внутренних линейных размеров, а также для измерения глубин.
	шт
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	359. 
	Набор для работ с коаксиальным кабелем


	Пресс-клещи с набором из 5 матриц для опрессовки разъемов SMA, N-типа, TNC, BNC, FME, UHF 
Материал корпуса: 3-миллиметровая сталь
Усиленная конструкция 10-дюймовых пресс-клещей
Храповой механизм, обеспечивающий блокировку обратного хода до завершения полного цикла опрессовки
Устройство разблокировки храпового механизма
Регулятор прижимного усилия матриц
Удлиненные эргономичные рукоятки позволяют работать двумя руками
Длина инструмента 260 мм

Комплектация:
- пресс-клещи
- комплект из 5 сменных матриц
- сумка на молнии
	шт
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	360. 
	Ключ рожковый 14 х 17мм.




	Материал:  Cr-V сталь
Размер зева:14х17 мм
Покрытие: хромированное
Длина: 212 мм
Соответствие din 3110:  да
	шт
	1
	

	361. 
	Ключ рожковый 17 х 19мм.



	Материал:  Cr-V сталь
Размер зева:17х19 мм
Покрытие: хромированное
Длина: 221 мм
Соответствие ГОСТ 2838:  да
	шт
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	362. 
	Ключ рожковый 19 х 22мм.



	Материал:  Cr-V сталь
Размер зева:19х22 мм
Покрытие: хромированное
Длина: 236 мм
Соответствие din 3110:  да
	шт
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	363. 
	Лопата совковая


	Тип: совковая
Размер: 290x190x1200 мм
Диаметр черенка: 32 мм
Материал полотна:  сталь
Материал черенка: сталь
Толщина полотна: 1.8 мм
Рукоятка: да
	шт
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	364. 
	Ручной гидравлический пресс  16-300 мм2 с матрицами


	Ручной гидравлический пресс предназначен для опрессовки медных и алюминиевых наконечников сечением от 16 до 300 мм2
Сечения: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 мм2
Усилие: 6 т
Вращающаяся рабочая голова: 180

Комплектация:
- Пресс гидравлический ПГ-300М;
- Матрицы в комплекте, мм2: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300;
- Пластиковый кейс для хранения и переноски;
	шт
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	365. 
	Штангенциркуль 200 мм



	Тип: нониусный
Погрешность: 20 мкм
Измерение: в диапазоне от 0 мм до 200 мм
Класс точности: 1
Материал штанги: сталь
Материал губок: сталь
Упаковка: кейс
Размер шага: 0,02 мм
Измерение внутреннего диаметра: есть
	шт
	1
	

	366. 
	Штангенциркуль 125 мм


	Предназначен для измерения наружных и внутренних линейных размеров, а также для измерения глубин
Гарантия: 12 месяцев
Материал: металлический
Тип упаковки: карточка картонная
Тип: нониусный
Шаг измерения, мм: 0.1
Направляющая: металл
Класс точности: 1
Точность, мм: 0.2
Диапазон измерения:  от 0 мм до 125 мм

Комплектность: 
- штангенциркуль;
- паспорт.
	шт
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	367. 
	Лекальная поверочная линейка 300 мм

	Предназначена для проверки прямолинейности поверхностей деталей в станках, машинах и других видах оборудования
Мощный двутавровый профиль,
 Закаленная легированная сталь,
Отверстия на корпусе для удобства использования.
Измерительные края идеально отшлифованы,
Соответствует типу ШД по ГОСТ,
 Закаленная легированная сталь,
Рукоятка специальной формы исключает выскальзывание инструмента
Класс точности: 1 
Гарантия: 12 месяцев 
Ширина: 50 мм
Толщина: 15 мм 
Длина: 300 мм
 Тип упаковки: коробка картонная 
Материал линейки Сталь, пластик 
Погрешность:  0.05 мм.
	шт
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	368. 
	Линейка измерительная 30 см


	Применяется для разметочных работ и контроля геометрических размеров изделий.
Мощное усиленное полотно из нержавеющей стали
Травлёная шкала значительно увеличивает срок службы инструмента
Двусторонняя шкала на лицевой и оборотных сторонах
Универсальность измерений: слева направо и справа налево
Цветные цифры с лицевой стороны для удобства измерений
Две шкалы с различными единицами измерения: миллиметры и сантиметры
Нержавеющая сталь с обработкой "Антиблик"
Тип: линейка измерительная
Тип нанесения разметки: травление
Длина: 300 мм
Длина разметки: 300 мм
Ширина: 25 мм
Толщина: 0.9 мм
Цена деления: 1 мм
Материал: нержавеющая сталь
Двусторонняя шкала: да
ГОСТ: 427-25
Дюймовая шкала: есть
	шт
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	369. 
	Линейка измерительная 50 см


	Применяется для разметочных работ и контроля геометрических размеров изделий.
Мощное усиленное полотно из нержавеющей стали
Травлёная шкала значительно увеличивает срок службы инструмента
Двусторонняя шкала на лицевой и оборотных сторонах
Универсальность измерений: слева направо и справа налево
Цветные цифры с лицевой стороны для удобства измерений
Две шкалы с различными единицами измерения: миллиметры и сантиметры
Нержавеющая сталь с обработкой "Антиблик"
Тип: линейка измерительная
Тип нанесения разметки: травление
Длина: 500 мм
Длина разметки: 500 мм
Ширина: 32 мм
Толщина: 1,2 мм
Цена деления: 1 мм
Материал: нержавеющая сталь
Двусторонняя шкала: да
ГОСТ: 427-25
	шт
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	370. 
	Линейка измерительная 100 см


	Применяется для разметочных работ и контроля геометрических размеров изделий.
Мощное усиленное полотно из нержавеющей стали
Травлёная шкала значительно увеличивает срок службы инструмента
Двусторонняя шкала на лицевой и оборотных сторонах
Универсальность измерений: слева направо и справа налево
Цветные цифры с лицевой стороны для удобства измерений
Две шкалы с различными единицами измерения: миллиметры и сантиметры
Нержавеющая сталь с обработкой "Антиблик"
Тип: линейка измерительная
Тип нанесения разметки: травление
Длина: 1000 мм
Длина разметки: 1000 мм
Ширина: 40 мм
Толщина: 1,5 мм
Цена деления: 1 мм
Материал: нержавеющая сталь
Двусторонняя шкала: да
ГОСТ: 427-25
	шт
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	371. 
	Набор для обжима коаксиальных/РЧ-коннекторов


	Набор инструмента для монтажа разъемов на любой коаксиальный кабель диаметром до 10.8 мм
Губки 236А - опрессовка ВЧ-разъемов на кабель RG: 55, 58, 59, 62, 140, 141, 142, 210, 223, 174, 303, 400, оптоволоконный, Belden 8279
Губки 336G - опрессовка ВЧ-разъемов на кабель RG: 59, 62, 8X, 140, 210, Belden: 8279, 55, 58, 141, 142, 174, 223, 303, 400, оптоволоконный
Губки 336J - опрессовка ВЧ-разъемов на кабель RG: 122, 174, 179, 180, 187, 188, 195, 178, 316, Belden 8279, оптоволоконный
Губки 336К - опрессовка ВЧ-разъемов на кабель RG: 8, 9, 11, 87A, 149, 165, 213, 216, 225, 393, 174, 179, 187, 188, 316, Belden 9913
Губки 336С - опрессовка ВЧ-разъемов на кабель RG: 6, 59, 62, 140, 210, Belden: 8279, 55, 58, 141, 142, 223, 303, 400, оптоволоконный
Длина кримпера: 220мм
Маркировка головки стриппера: 6 - RG6
Маркировка головки стриппера: 8 - RG58
Маркировка головки стриппера: 9 - RG59/62
Маркировка головки стриппера: D - специальные
Длина стриппера: 98мм

Комплектация:
- кримпер
- инструмент для снятия изоляции (стриппер) с коаксиального кабеля
- крестовая отвертка Phillips для замены губок
- сменные прессующие губки (5 шт.)
- щипцы для резки проводов диаметром макс. 10,5 мм
- кейс
	шт
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3.2.  Предложение Поставщика должно в полной мере соответствовать предоставленному в п.3.1 перечню поставляемого Товара. 
3.3. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, расходы на транспортировку Товара до места поставки и ее, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника. 


4. Требования к качеству, техническим характеристикам товара требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели.
     Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества, безопасен в эксплуатации, гарантия качества в соответствии с установленными стандартами на Товар и соответствовать заявленным характеристикам в п.3.1 данного Технического задания, при приемке сопровождаться комплектом соответствующих документов на русском языке (паспорт, руководство по эксплуатации и т.д.). 
      Поставляемый Товар должен быть новым, ранее неиспользованным, без дефектов, оригинального заводского производства,  не модифицированным, не восстановленным, без повреждений, без каких – либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.). Поставщик гарантирует, что поставляемый товар не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления. 
4.1.  Документация на поставляемый Товар:
- поставляемый Товар должен быть обеспечен комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации, другую документацию, поставляемую производителем, в том числе гарантийные обязательства. Поставка документации в виде копий не допускается;
- номенклатура и содержание предоставляемой эксплуатационной документации должны быть достаточными для обслуживания и освоения принципов обращения с Товаром.
Является обязательным наличие сертификатов соответствия на Товар, если в соответствии с действующим законодательством такой Товар подлежат обязательной сертификации, а также документа, подтверждающего качество приобретенного Товара (сертификат, формуляр, паспорт, удостоверение о качестве, акт приемки или иной документ, выданный и оформленный в соответствии с обязательными требованиями на поставляемый Товар). Документ о качестве представляется в момент поставки Товара совместно с накладной, счет - фактурой, счетом в зависимости от того, какой документ вручается ранее. Поставка ксерокопий документации (кроме ксерокопий сертификатов) не допускается.
4.2.  Маркировка и упаковка
Поставляемый Товар должен быть оригинального производства, в фирменной упаковке изготовителя, содержащей атрибуты, подтверждающие оригинальное производство товара.
На Товаре должны быть нанесены необходимые стандартные маркировки и другие реквизиты, согласно ГОСТ, ТУ (наименование и обозначение Товара, торговое назначение, фирма-производитель, адрес, страна, назначение, описание опасности, меры безопасности, идентификационные данные партии Товара, дата изготовления, условия хранения) на русском языке.  
Упаковка поставляемого оборудования должна обеспечивать сохранность его от всякого рода повреждений и порчи при её транспортировке и хранении. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов. Не допускается поставка Товара в поврежденной транспортной таре.  
Поставщик несёт ответственность за всякого рода порчу оборудования до приёмки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки или несоблюдения инструкции по хранению.
В случае установления факта поставки Товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара своими силами, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Расходы на экспертизу несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком Договора или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях, расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну. 
При установлении факта ненадлежащего исполнения Договора, Заказчик направляет Поставщику соответствующее извещение в течение 3 (трех) рабочих дней с момента установления данного факта. Заказчик составляет Акт ненадлежащего исполнения Договора, который является основанием для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных Договором.
4.3.  Поставляемый Товар должна принадлежать Поставщику на праве собственности, не состоять в судебном споре, быть никому не проданным, не подаренным, не находиться под залогом, быть свободным от бремени третьих лиц, под арестом или иным запретом не состоять.
4.4. Качество Товара и его технические характеристики должны соответствовать требованиям настоящего Технического задания, а также установленным в Российской Федерации стандартам, техническим условиям, нормам и правилам техники безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим требованиям, сопровождаться (подтверждаться) сертификатом РОССТАНДАРТ,  качественными удостоверениями изготовителя и иными документами, указывающими на соответствие товара установленным  стандартам.

5.  Требования  к условиям поставки товара: 
5.1. Срок поставки товара: поставка товара осуществляется силами Поставщика согласно заявке, подаваемой Заказчиком, и вручается Поставщику в письменной форме или посредством электронной почты.
5.2. Время доставки товара с понедельника по четверг c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 15-00, в пятницу с  9-00 до 11-30, с 13-00 до 14-00 часов (местного времени Заказчика).
5.3. Поставщик обязан доставить Товар, а также представить все принадлежности и документы, относящиеся к товару и иные документы, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.4. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать номер договора, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных средств связи. Адресом электронной почты для получения сообщений является __________________.

6. Форма, сроки и порядок оплаты за поставляемый Товар. 
Заказчик оплачивает поставляемый Поставщиком Товар в следующем порядке: 100% стоимости Товара, перечисляемой на счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поступления Товара на склад Покупателя и подписания товарной накладной (или УПД– универсального передаточного документа). 
Цена на Товар, в течение срока действия Договора, не может превышать цену, указанную в коммерческом предложении на момент заключения Договора.


7. Правила приемки Товара. 
Приемка Товара по качеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки Продукции  производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-
При приемке Товара осуществляется:
– внешний осмотр тары и упаковки: 
– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест; 
– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации. 
   В выходные, праздничные дни и в нерабочее время получение и приемка Товара не производится.
В случае выявления дефектов участник обязан за свой счет заменить поставленный Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней.



Специалист 1 категории ОМТС                                   ______________________ Кузнецов Д.И.

Согласовано:

Начальник РЭС                                                             ______________________ Чайников В.А.

Начальник ВВС                                                            ______________________  Карасев В.А.

Начальник ПЛИЗП                                                        ______________________ Васильев А.А.

Начальник РЗА                                                              ______________________  Ивашкив В.С

Начальник СДТУ                                                          ______________________  Анисочкин А.В.
 
Начальник РСС                                             	      ______________________ Олизаренко В.Г.

Начальник СЭЗиС                                        	      ______________________ Круглов М.А.

Начальник СТ                                                                ______________________ Воловодовский В.В. 
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