Техническое задание №7 /2026
Изготовление и замена витража наружного остекления винотеки Винного парка.

	№
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных
данных и требований

	1
	Наименование объекта
	Винный парк, винотека

	2
	Местонахождение объекта
	Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, с.Оползневое,  ул. Приморская 22

	3
	Заказчик
	ООО «МРИЯ.ПРО»

	4
	Подрядная организация
	На основании результата протокола тендерной комиссии 

	5
	Требования к подрядной организации
	1. Наличие положительного опыта работы на Объектах, аналогичных предмету отбора ;
2. Все работы должны проводиться в соответствии с нормативными актами РФ.
3. Подрядчик должен иметь специалистов соответствующей квалификации;


	6
	Цель
	Восстановление наружного периметра остекления

	7
	Сроки проведения работ
	30 дней с даты заключения договора.

	8
	Основные технико-экономические показатели
	Витраж VT173 1385/4694(h)мм
GL50-витраж 10мм Planibel Top N+T on Cristalvision поз.2 Закаленное 2/16Ar90%/Stratobel SentryGlas 1010.4(10мм Planibel Cristalvision +1.52 мм SentryGlas (SG5000) +10мм Planibel Cristalvision) закаленное.
Шлифовать 1,2,3,4 стороны. HST( сторона ) закалка
Рамка - 16 Chromatech Ultra Black  Sikasil IG-25HM plus, глубина герметизации 8мм

	9
	Виды работ
	- предварительный выезд на объект для контрольных замеров и определения способа монтажа стеклопакета
- закрыть поверхность соседних витражей листами ДВП для защиты от повреждений.
- демонтаж оконного герметика и поврежденного стеклопакета- VT173 1385/4694(h)мм
- *демонтаж участка подвесного потолка из панелей кортена ( при необходимости) - 2м2
- *демонтаж гранитной  брусчатки ( при необходимости) – 0,3м2
- утилизация стеклопакета 
- изготовление и доставка стеклопакета к месту монтажа -1шт/487,6кг
- монтаж стеклопакета VT173 1385/4694(h)мм
- прокладка уплотнителя
- герметизация стыков черным структурным герметиком для витражей безрамных конструкций
- *монтаж участка подвесного потолка из панелей кортена ( при необходимости) - 2м2
- *восстановление покрытия пола из гранитной брусчатки ( при необходимости) – 0,3м2


	10
	Требования к техническим решениям
	1. Все технические решения должны быть обоснованы и согласованы с Заказчиком;
2. Согласовать с Заказчиком состав и объемы выполняемых работ;
3. В случае порчи существующих конструкций, оборудования, отделки и т.п. при производстве работ подрядчик восстанавливает все за свой счет;
4. Готовая к приемке Заказчиком работа должна полностью соответствовать всем согласованным техническим решения и согласованным материалам и оборудованию.


	11
	Требование к материалам и оборудованию
	1. Все применяемые материалы должны быть сертифицированы в соответствии с нормативными документами, предусмотренными законодательством РФ;
2. Товар должен быть заводского производства, работоспособным, соответствовать своим техническим характеристикам, требованиям к безопасности, функциональным характеристикам.
3. Товар должен включать в своем составе все необходимые комплектующие, обеспечивающие возможность эксплуатации.
4. Гарантийный срок не менее 12 месяцев
5.  Внешний вид оборудования может незначительно отличаться от представленного изображения, основная конструкция должна соответствовать представленным изображениям, в наличии должны быть все ключевые элементы, имеющиеся на изображении.


	12
	Требования к безопасности
	1. Подрядчик обязан соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов Заказчика об охране окружающей среды, охране труда и промышленной безопасности (далее – мероприятия), нарушение которых может повлечь причинение ущерба Заказчика, а также привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности. Перед началом демонтажных и монтажных работ закрыть поверхность соседних витражей листами ДВП для защиты от повреждений.

	13
	Особые условия строительства
	1. Производство работ на территории действующего курортного комплекса. 
2. Учитывая, что работы будут производиться на территории действующего курорта, время и периоды производства работ подрядчик согласовывает с Заказчиком. 
3. Инженерный и рабочий состав, задействованный в производстве работ, должен иметь аккуратный вид и иметь атрибуты компании на спец. одежде.

	14
	Дополнительные требования
	1. До начала выполнения работ требуется выезд подрядчика на объект для проведения контрольных замеров, оценки условий монтажа и определения технологии выполнения монтажных работ.
2.Все отступления от технического задания согласовывать с Заказчиком в виде подписания листа изменений к данному техническому заданию;
3.Акты выполненных работ подтверждать исполнительной документацией.

	15
	Контактное лицо по техническим вопросам
	Инженер по эксплуатации зданий и сооружений
+79788034637 Непосидяка Игорь Петрович

	
	
	



                        
         


                        







