ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование закупаемых Товаров:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность аналога

	1
	Блок электронагревателя ТЭНБ 

(6-8 кВт, длина от 350 до 450 мм, фланец 60 мм) 


	шт
	БЛОК ТЭНОВ                                             (РЕЗЬБОВОЙ ФЛАНЕЦ  - G2″    60 мм)
	Обозначение
	Мощность, кВт
	Габаритная длина, мм
	Напряжение, В
	Крепление, резьбовой фланец

	
	
	
	
	

	ТЭНБ 6,0 
	6,0
	400
	220 ⁄ 380
	G2″


Блок тенов от 6 до 8 квт
	2
	да

	2
	Блок электронагревателя ТЭНБ SUNSYSTEM
(6-8 кВт, длина от 450 мм до 600 мм, фланец 48 мм) 
	шт
	БЛОК ТЭНОВ                                             (РЕЗЬБОВОЙ ФЛАНЕЦ  - G1″ 1/2    48 мм)

Длина 600 мм,  380 вольт
	2
	да

	3
	Магниевый анод ( G3/4" х D21.5mm х L400mm ) Baxi

	шт
	Магниевый анод для боллеров ИТП.
Длина до 600мм.
Диаметр резьбы ¾ дюйма 
	2
	да

	4
	Сетка для косого фильтра 


	шт
	Диаметр сетки 50мм
Длина 70 мм (можно больше)

https://www.hidrocontrol.ru/products/setka-dlya-kosogo-filtra-valtec-2-kh-1000-mkm?ysclid=mpznsb3nxh349885252&tab=tabOptions 
	5
	да




2. Место доставки, сроки и порядок поставки товара
2.1 Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9. 
2.2 Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 1 месяц.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.  

3. Общие сведения
3.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
3.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4 Требования к упаковке и маркировке
4.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
4.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

5 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

6 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
6.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).


7 Порядок расчётов
7.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
7.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.

