1. Основной агрегат: Дизельный винтовой компрессор Airman PDS750S-W (или полный функциональный аналог, соответствующий указанным параметрам)
2. Дополнительное оборудование и расходные материалы
Для обеспечения бесперебойной работы восьми отбойных молотков Gison GPW-4500 и вспомогательного инструмента требуется следующая комплектация:
2.1. Магистральный воздушный ресивер (внешний)
· Назначение: Сглаживание пульсаций потребления воздуха при одновременном ударе нескольких молотков, первичное осаждение конденсата.
· Тип: Вертикальный атмосферный воздухосборник.
· Объем: 500 или 900 литров.
· Давление: Рабочее — 10 атм; расчетное — 16 атм.
· Комплектация: Предохранительный клапан, манометр, дренажный кран Ду15.
2.2. Разветвитель пневматический магистральный (на 10 розеток)
· Корпус: Цельноточеная латунь или нержавеющая сталь.
· Вход: Резьба внутренняя 1" BSP/NPT.
· Выходы: 10 портов с резьбой 3/4", каждый снабжен шаровым краном-отсекателем 1/2"1/2"1/2".
· Манометр: Аналоговый, диаметр 63 мм, шкала до 16 бар.
2.3. Воздушные шланги
· Магистраль (от компрессора к разветвителю):
1. Тип: Рукав резиновый армированный абразивостойкий (R−Oil/AirR-Oil/AirR−Oil/Air).
1. Диаметр внутренний: 1" (25 мм).
1. Длина: 30 метров.
1. Фитинги: БРС «папа-мама» 1/2"1/2"1/2" или 3/4"3/4"3/4" по краям.
· Отводы (от разветвителя к инструменту):
2. Количество: 10 штук (8 рабочих линий + 2 резервные под обдувочный пистолет и маневры).
2. Тип: Полиуретановый спиральный шланг (не путается под ногами, стремится вернуться в сжатое состояние).
2. Диаметр внутренний: 9,5 мм (3/8").
2. Длина рабочая: 15 метров.
2. Фитинг со стороны коллектора: Штекер («папа») БРС 3/8"3/8"3/8".
2.4. Быстроразъемные соединения (БРС) автоматического типа Материал: Никелированная латунь.
· Для магистрали (стык между 30-метровым шлангом и входом разветвителя): Комплект 1"1"1" (Розетка «мама» с наружной резьбой + Штекер «папа» с внутренней резьбой).
· Для подключения инструментов к разветвителю (10 точек):
2. Розетки («мамы») БРС 1/2"1/2"1/2" (устанавливаются на выходы коллекторов после кранов) — 10 шт.
2. Штекеры («папы») БРС 3/8"3/8"3/8" (опрессовываются на концах 15-метровых спиральных шлангов) — 10 шт.
· На самих инструментах (Gison GPW-4500) обычно установлена резьба 3/8"3/8"3/8". Потребуются ответные штекеры («папы») — 8 шт.
· Итого ориентировочно: 1 комплект 1"1"1", 28 фитингов стандарта 3/8"−1/2"3/8" - 1/2"3/8"−1/2".
2.5. Пневматический инструмент
· Обдувочный пистолет: 1 шт. Металлический корпус, сопло Venturi для эффективного удаления каменной крошки.
· Пневматические пистолеты (отбойники) Gison GPW-4500: 8 шт.
2. Хвостовик: 10,2 мм (стандарт SDS-plus). Необходимо уточнить у поставщика наличие стопорного кольца для фиксации зубила.
2. Расход воздуха: ≈850\approx 850≈850 л/мин (0,85 м³/мин) на максимальных оборотах.
2. Ударная энергия: около 5 Дж.
2.6. Система подготовки воздуха (FRL-блок) Устанавливается на выходе из компрессора перед магистральным шлангом для защиты дорогостоящего японского инструмента.
· Фильтр-влагоотделитель: Тонкость фильтрации 5 микрон, ручная или полуавтоматическая очистка.
· Маслораспылитель (лубрикатор): С капельной подачей масла для смазки поршневой группы отбойников.
· Кронштейн крепления: Настенный или рамный.
3. Итоговые требования к воздушной сети Суммарное потребление 8 отбойников Gison GPW-4500 составляет примерно 6,8 м³/мин (8×0,858 \times 0,858×0,85). Обдувочный пистолет добавляет еще 0,5 м³/мин. Итого рабочее потребление системы не превышает 7,5 м³/мин.

