ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на приобретение трубы полиэтиленовой

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки. Товар должен быть изготовлен не ранее 3 квартала 2026 года. Поставляемый Товар должен иметь сертификаты соответствия и соответствовать заявленным функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим и качественным характеристикам предмета закупки.

[bookmark: _GoBack]Срок поставки товара: 	Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика, партиями, по заявкам Заказчика, до 31.12.2026г. Поставка партии товара осуществляется в течение 5 (пяти) календарных дней с момента направления заявки Заказчиком. 
Заказчик не обязуется выбрать все количество Товара. Окончательное количество Товара, подлежащего поставке, определяется производственными потребностями Заказчика на основании поступивших от него заявок.

Характеристики и габаритные размеры Товара должны соответствовать параметрам, приведенным в функциональных характеристиках (потребительских свойствах), технических и качественных характеристик предмета закупки.

Паспорт качества на трубы должен быть выдан аккредитованной испытательной лабораторией предприятия-изготовителя в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025. Информация о испытательной лаборатории должна быть размещена на официальном сайте Росаккредитации по адресу: https://fsa.gov.ru/ 
Участник в составе заявки должен предоставить копию аттестата аккредитации испытательной лабораторией, заверенной участником
Система менеджмента качества Поставщика должна соответствовать ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) (с приложением копии сертификата, заверенной участником).

Поставка эквивалентного товара не допускается.


Наименование, характеристики и количество поставляемого товара

	Требования к характеристикам товаров, в том числе, к характеристикам и значениям, которые могут изменяться
	Требования к товарам, необходимым к поставке, с неизменяемыми характеристиками
	Требования к товарам, необходимым к поставке, с неизменяемыми значениями характеристик
	Требования к товарам, необходимым к поставке, со значениями характеристик

	
	
	
	- максимальными
	- минимальными

	Трубы тип I: МУЛЬТИПАЙП ПРО RC (Производитель ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК»)

	Тубы должны быть предназначены для использования при подземной или надземной прокладке для транспортирования воды общего назначения, включая воду, предназначенную для хозяйственно-питьевого водоснабжения и сырую воду до очистки.
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Номинальный наружный диаметр требуемых труб соответствует	
	Требования установлены, мм
	Требования установлены девятистам
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	[bookmark: _Hlk74208619]Требование к среднему наружному диаметру труб
	Требования установлены, мм 
	Требования установлены, от 900,0 до 908,1
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Требование к серии трубы, S
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования установлены, 6,3
	Требования не установлены

	На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений.
	Требования не установлены
	Требования не установлены 
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Требование к конструкции трубы: количество слоев
	Требования не установлены
	Требования не установлены 
	Требования не установлены
	Требования установлены > 2

	Требование к номинальному давлению
	Требования установлены, Па
	Требования не установлены
	Требования не установлены 
	Требования установлены 12,5х105 

	Требование к номинальной толщине стенки трубы, включая все слои, диапазон 66,1 – 73,0
	Требования установлены, мм 
	Требования не установлены 
	Требования не установлены
	Требования не установлены 

	Требование к цвету наружного и/или внутреннего слоев трубы
	Требования установлены синий
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Цвет среднего слоя трубы должен соответствовать черному цвету
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Требование к рабочей температуре, диапазонное значение от 0 до 40 (эталонная температура плюс 20)
	Требования установлены, °С
	Требования не установлены 
	Требования не установлены 
	Требования не установлены 

	Тип композиции полиэтилена среднего слоя трубы: любая гомогенная экструдированная смесь базового полимера, средней плотностью ≥ 950 кг/м3.
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Требование к композиции полиэтилена наружного и внутреннего слоя трубы 
	Требования не установлены 
	Требования установлены, ПЭ 100-RC
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Значение минимальной длительной прочности MRS всех слоев трубы 
	Требования установлены, МПа
	Требования установлены не менее 10,0
	Требования не установлены 
	Требования не установлены 

	Требуемый тип труб: тип А с соэкструзионными слоями на наружной и/или внутренней поверхностях трубы.  
	Требования не установлены 
	Требования не установлены 
	Требования
не установлены
	Требования
не установлены

	Количество трубы должно соответствовать
	Требования установлены, м
	Требования установлены, шестьсот одиннадцать
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Требуется стандартное размерное отношение
	Требования не установлены 
	Требования установлены, тринадцать целых шесть десятых
	Требования не установлены
	Требования не установлены 

	Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхность
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Требование к форме поставке труб 
	Требования установлены в прямых отрезках
	Требования не установлены 
	Требования не установлены 
	Требования не установлены

	Длина отрезка трубы
	Требования установлены, м
	Требования не установлены 
	Требования не установлены 
	Требования установлены, более 12

	Требования к соответствию нормативной документации 
	Требования не установлены 
	Требования установлены ГОСТ Р 70628.2-2023
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Овальность после экструзии  
	Требования установлены, мм
	Требования не установлены
	Требования установлены, не более 31,5  
	Требования не установлены

	Композиция полиэтилена наружного и внутреннего слоя должна обладать повышенной стойкостью к растрескиванию
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Технический углерод в композиции должен иметь средний размер частиц 10 ÷ 25 нм.
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Стойкость к расслоению 
	Требования установлены, %
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования установлены, минимум 33,3  

	Требование к толщине наружного соэкструзионного слоя трубы 
	Требования установлены, %
	Требования установлены, не менее 10 от номинальной толщины стенки трубы.
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Требование к толщине внутреннего соэкструзионного слоя: должна быть прибл. 2,5.
	Требования установлены, мм
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Торцы труб должны быть отрезаны перпендикулярно к оси труб
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Коэффициент запаса прочности
	Требования не установлены
	Требования установлены 1,25
	Требования не установлены
	Требования не установлены 

	Требование к гарантийному сроку с даты продажи трубы
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования установлены, не менее двух лет

	Маркировка должна быть нанесена на поверхность трубы методами печати или печати лазером; термотиснением или термотиснением с окрашиванием наносимого тиснения, таким образом, чтобы после хранения, транспортирования и монтажа сохранялась ее разборчивость в течение всего периода эксплуатации. Маркировка не должна приводить к образованию трещин и/или других типов повреждений, ухудшающих характеристики труб.
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Периодичность нанесения маркировки на поверхность трубы должна составлять не более одного метра, количество нанесенных маркировок на отрезок трубы должно быть не менее 12
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	При погрузке в автотранспортное средство трубы должны быть погружены в текстильных ленточных стропах, в количестве 2 стропы на не более 2 отрезков трубы.  
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Ширина ленты погрузочной стропы
	Требования установлены, мм
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования установлены, более 120

	Материал погрузочных строп: полиэстер; нейлон
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Коэффициент запаса прочности погрузочных строп св 5 до 7
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Грузоподьемность погрузочных строп 
	Требования установлены, т
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования установлены, не менее 5

	Длина погрузочной стропы, требуется в интервале 9-11 
	Требования установлены, м
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Температурный режим эксплуатации погрузочных строп, диапазон не уже минус 40 –   плюс 100.
	Требования установлены, °С 
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Трубы тип II: Труба МУЛЬТИПАЙП ПРО RC  (Производитель ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК»)

	Тубы должны быть предназначены для использования при подземной или надземной прокладке для транспортирования воды общего назначения, включая воду, предназначенную для хозяйственно-питьевого водоснабжения и сырую воду до очистки.
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Номинальный наружный диаметр требуемых труб соответствует	
	Требования установлены, мм 
	Требования установлены семистам десяти
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Требование к среднему наружному диаметру труб

	Требования установлены, мм 
	Требования установлены, от 710,0 до 716,4
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Требование к серии трубы, S 
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования установлены, 6,3
	Требования не установлены

	На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений.
	Требования не установлены
	Требования не установлены 
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Требование к конструкции трубы: количество слоев
	Требования не установлены
	Требования не установлены 
	Требования не установлены
	Требования установлены > 2

	Требование к номинальному давлению 
	Требования установлены, Па
	Требования не установлены
	Требования не установлены 
	Требования установлены 12,5х105  

	Требование к номинальной толщине стенки трубы, включая все слои, диапазон 52,2 – 57,6.  
	Требования установлены, мм 
	Требования не установлены 
	Требования не установлены
	Требования не установлены 

	Требование к цвету наружного и/или внутреннего слоев трубы
	Требования установлены синий
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Цвет среднего слоя трубы должен соответствовать черному цвету
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Требование к рабочей температуре, диапазонное значение от 0 до 40 (эталонная температура плюс 20)
	Требования установлены, °С
	Требования не установлены 
	Требования не установлены 
	Требования не установлены 

	Тип композиции полиэтилена среднего слоя трубы: любая гомогенная экструдированная смесь базового полимера, средней плотностью ≥ 950 кг/м3.
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Требование к композиции полиэтилена наружного и внутреннего слоя трубы 
	Требования не установлены 
	Требования установлены, ПЭ 100-RC
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Значение минимальной длительной прочности MRS всех слоев трубы 
	Требования установлены, МПа
	Требования установлены не менее 10,0
	Требования не установлены 
	Требования не установлены 

	Требуемый тип труб: тип А с соэкструзионными слоями на наружной и/или внутренней поверхностях трубы.  
	Требования не установлены 
	Требования не установлены 
	Требования
не установлены
	Требования
не установлены

	Количество трубы должно соответствовать
	Требования установлены, м
	Требования установлены, пятьсот пятьдесят девять
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Требуется стандартное размерное отношение
	Требования не установлены 
	Требования установлены, тринадцать целых шесть десятых
	Требования не установлены
	Требования не установлены 

	Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхность
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Требование к форме поставке труб 
	Требования установлены в прямых отрезках
	Требования не установлены 
	Требования не установлены 
	Требования не установлены

	Длина отрезка трубы
	Требования установлены, м
	Требования не установлены 
	Требования не установлены 
	Требования установлены, более 12

	Требования к соответствию нормативной документации 
	Требования не установлены 
	Требования установлены ГОСТ Р 70628.2-2023
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Овальность после экструзии  
	Требования установлены, мм
	Требования не установлены
	Требования установлены, не более 24,9  
	Требования не установлены

	Композиция полиэтилена наружного и внутреннего слоя должна обладать повышенной стойкостью к растрескиванию
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Технический углерод в композиции должен иметь средний размер частиц 10 ÷ 25 нм.
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Стойкость к расслоению 
	Требования установлены, %
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования установлены, минимум 33,3  

	Требование к толщине наружного соэкструзионного слоя трубы 
	Требования установлены, %
	Требования установлены, не менее 10 от номинальной толщины стенки трубы.
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Требование к толщине внутреннего соэкструзионного слоя: должна быть прибл. 2,5.
	Требования установлены, мм
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Торцы труб должны быть отрезаны перпендикулярно к оси труб
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Коэффициент запаса прочности
	Требования не установлены
	Требования установлены 1,25
	Требования не установлены
	Требования не установлены 

	Требование к гарантийному сроку с даты продажи трубы
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования установлены, не менее двух лет

	Маркировка должна быть нанесена на поверхность трубы методами печати или печати лазером; термотиснением или термотиснением с окрашиванием наносимого тиснения, таким образом, чтобы после хранения, транспортирования и монтажа сохранялась ее разборчивость в течение всего периода эксплуатации. Маркировка не должна приводить к образованию трещин и/или других типов повреждений, ухудшающих характеристики труб.
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Периодичность нанесения маркировки на поверхность трубы должна составлять не более одного метра, количество нанесенных маркировок на отрезок трубы должно быть не менее 12
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	При погрузке в автотранспортное средство трубы должны быть погружены в текстильных ленточных стропах, в количестве 2 стропы на не более 3 отрезка трубы.  
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Ширина ленты погрузочной стропы
	Требования установлены, мм
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования установлены, более 120

	Материал погрузочных строп: полиэстер; нейлон
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Коэффициент запаса прочности погрузочных строп св 5 до 7
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Грузоподьемность погрузочных строп 
	Требования установлены, т
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования установлены, не менее 5

	Длина погрузочной стропы, требуется в интервале 9-11 
	Требования установлены, м
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Температурный режим эксплуатации погрузочных строп, диапазон не уже минус 40 –   плюс 100.
	Требования установлены, °С 
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Трубы тип III: Труба МУЛЬТИПАЙП ПРО RC (Производитель ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК»)

	Тубы должны быть предназначены для использования при подземной или надземной прокладке для транспортирования воды общего назначения, включая воду, предназначенную для хозяйственно-питьевого водоснабжения и сырую воду до очистки.
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Номинальный наружный диаметр требуемых труб соответствует	
	Требования установлены, мм 
	Требования установлены тремстам пятнадцати
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Требование к среднему наружному диаметру труб

	Требования установлены, мм 
	Требования установлены, от 315,0 до 316,9
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Требование к серии трубы, S 
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования установлены, 6,3
	Требования не установлены

	На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений.
	Требования не установлены
	Требования не установлены 
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Требование к конструкции трубы: количество слоев
	Требования не установлены
	Требования не установлены 
	Требования не установлены
	Требования установлены > 2

	Требование к номинальному давлению 
	Требования установлены, Па
	Требования не установлены
	Требования не установлены 
	Требования установлены 12,5х105  

	Требование к номинальной толщине стенки трубы, включая все слои, диапазон 23,2 – 25,7.  
	Требования установлены, мм 
	Требования не установлены 
	Требования не установлены
	Требования не установлены 

	Требование к цвету наружного и/или внутреннего слоев трубы
	Требования установлены синий
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Цвет среднего слоя трубы должен соответствовать черному цвету
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Требование к рабочей температуре, диапазонное значение от 0 до 40 (эталонная температура плюс 20)
	Требования установлены, °С
	Требования не установлены 
	Требования не установлены 
	Требования не установлены 

	Тип композиции полиэтилена среднего слоя трубы: любая гомогенная экструдированная смесь базового полимера, средней плотностью ≥ 950 кг/м3.
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Требование к композиции полиэтилена наружного и внутреннего слоя трубы 
	Требования не установлены 
	Требования установлены, ПЭ 100-RC
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Значение минимальной длительной прочности MRS всех слоев трубы 
	Требования установлены, МПа
	Требования установлены не менее 10,0
	Требования не установлены 
	Требования не установлены 

	Требуемый тип труб: тип А с соэкструзионными слоями на наружной и/или внутренней поверхностях трубы.  
	Требования не установлены 
	Требования не установлены 
	Требования
не установлены
	Требования
не установлены

	Количество трубы должно соответствовать
	Требования установлены, м
	Требования установлены, двадцать шесть
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Требуется стандартное размерное отношение
	Требования не установлены 
	Требования установлены, тринадцать целых шесть десятых
	Требования не установлены
	Требования не установлены 

	Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхность
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Требование к форме поставке труб 
	Требования установлены в прямых отрезках
	Требования не установлены 
	Требования не установлены 
	Требования не установлены

	Длина отрезка трубы
	Требования установлены, м
	Требования не установлены 
	Требования не установлены 
	Требования установлены, более 12

	Требования к соответствию нормативной документации 
	Требования не установлены 
	Требования установлены ГОСТ Р 70628.2-2023
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Овальность после экструзии  
	Требования установлены, мм
	Требования не установлены
	Требования установлены, не более 11,1  
	Требования не установлены

	Композиция полиэтилена наружного и внутреннего слоя должна обладать повышенной стойкостью к растрескиванию
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Технический углерод в композиции должен иметь средний размер частиц 10 ÷ 25 нм.
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Стойкость к расслоению 
	Требования установлены, %
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования установлены, минимум 33,3  

	Требование к толщине наружного соэкструзионного слоя трубы 
	Требования установлены, %
	Требования установлены, не менее 10 от номинальной толщины стенки трубы.
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Требование к толщине внутреннего соэкструзионного слоя: должна быть прибл. 2,5.
	Требования установлены, мм
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Торцы труб должны быть отрезаны перпендикулярно к оси труб
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Коэффициент запаса прочности
	Требования не установлены
	Требования установлены 1,25
	Требования не установлены
	Требования не установлены 

	Требование к гарантийному сроку с даты продажи трубы
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования установлены, не менее двух лет

	Маркировка должна быть нанесена на поверхность трубы методами печати или печати лазером; термотиснением или термотиснением с окрашиванием наносимого тиснения, таким образом, чтобы после хранения, транспортирования и монтажа сохранялась ее разборчивость в течение всего периода эксплуатации. Маркировка не должна приводить к образованию трещин и/или других типов повреждений, ухудшающих характеристики труб.
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Периодичность нанесения маркировки на поверхность трубы должна составлять не более одного метра, количество нанесенных маркировок на отрезок трубы должно быть не менее 12
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	При погрузке в автотранспортное средство трубы должны быть погружены в текстильных ленточных стропах, в количестве 2 стропы на не более 16 отрезков трубы.  
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Ширина ленты погрузочной стропы
	Требования установлены, мм
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования установлены, более 120

	Материал погрузочных строп: полиэстер; нейлон
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Коэффициент запаса прочности погрузочных строп св 5 до 7
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Грузоподьемность погрузочных строп 
	Требования установлены, т
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования установлены, не менее 5

	Длина погрузочной стропы, требуется в интервале 9-11 
	Требования установлены, м
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Температурный режим эксплуатации погрузочных строп, диапазон не уже минус 40 –   плюс 100.
	Требования установлены, °С 
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Трубы тип IV: Труба КОРСИС (Производитель ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК»)

	Трубы должны быть предназначены для систем безнапорной подземной наружной канализации: хозяйственно-бытовой канализации, дренажа и водоотведения, ливневой канализации, отведения промышленных стоков, к которым материал трубопровода является химически стойким
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Вид труб 
	Требования не установлены
	Требования установлены, со структурированной стенкой
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Номинальный размер труб, относящийся к внутреннему диаметру, DN/ID, должен соответствовать   
	Требования установлены, мм 
	Требования установлены восьмистам
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Требование к наружному диаметру труб
	Требования установлены, мм 
	Требования установлены, девятьсот шестьдесят четыре
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Требование к серии трубы

	Требования не установлены
	Требования установлены, с номинальным размером, относящимся к внутреннему диаметру.
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	На внутренней и наружной поверхности труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов
	Требования не установлены
	Требования не установлены 
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Требование к конструкции стенки трубы

	Требования не установлены
	Требования установлены, с кольцевым полым профилем
	Требования не установлены
	Требования не установлены 

	Толщина стенки внутреннего слоя трубы и раструба под полой секцией 
	Требования установлены, мм 
	Требования не установлены 
	Требования не установлены
	Требования установлены, не менее 4,5.

	Окраска труб должна быть сплошной и равномерной. 

	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Требование к цвету наружного слоя трубы
	Требования установлены черный
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Цвет внутреннего слоя трубы должен соответствовать белому или желтому, оттенки не регламентированы.
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Материал труб и раструба: любая гомогенная экструдированная смесь базового полимера средней плотностью ≥ 930 кг/м3.
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Требуемый тип труб: с гладкой внутренней поверхностью, профилированной наружной поверхностью.
	Требования не установлены 
	Требования не установлены 
	Требования
не установлены
	Требования
не установлены

	Количество трубы должно соответствовать
	Требования установлены, м
	Требования установлены, девяносто две целых, восемь десятых
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Номинальная кольцевая жесткость труб, SN
	Требования не установлены 
	Требования установлены, восемь
	Требования не установлены
	Требования не установлены 

	Требование к форме поставке труб 
	Требования установлены в прямых отрезках
	Требования не установлены 
	Требования не установлены 
	Требования не установлены

	Длина отрезка трубы с раструбом

	Требования установлены, м
	Требования не установлены 
	Требования не установлены 
	Требования установлены, ≥ 5,8

	Требования к соответствию нормативной документации 
	Требования не установлены 
	Требования установлены, ГОСТ Р 54475-2011
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Тип раструба трубы
	Требования не установлены
	Требования установлены, формованный
	Требования не установлены 
	Требования не установлены

	Комплектность 
	Требования не установлены
	Требования установлены, с уплотнительным кольцом
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Номинальный размер уплотнительного кольца должен соответствовать номинальному размеру трубы.
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Требование к материалу уплотнительных колец: резина; каучук.
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены 

	Требование к номинальной кольцевой жесткости раструба 
	Требования не установлены
	Требования установлены, должна быть равной номинальной кольцевой жесткости труб.
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Требование к наружному диаметру раструба 
	Требования установлены, мм
	Требования установлены, 1035
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Минимальная длина контакта соединения трубного конца и раструба, при котором обеспечивается герметичность 
	Требования установлены, мм
	Требования не установлены 
	Требования не установлены
	Требования установлены, не менее 118

	Требование к длине раструба

	Требования установлены, мм
	Требования установлены, 550
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Торцы труб должны быть отрезаны в середине впадины гофра.
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Требование к гарантийному сроку 


	Требования установлены, в месяцах с даты изготовления.
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования установлены, должен превышать 12 

	Маркировка должна быть нанесена на поверхность трубы вдоль гофра методом цветной печати или другим способом, обеспечивающим ее сохранность и не ухудшающим качество трубы. Маркировка должна содержать: наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя, условное обозначение без слова "труба", дату (год и месяц) изготовления. Допускается включать в маркировку информацию о номере партии.
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Периодичность нанесения маркировки на поверхность трубы должна составлять не более двух метров, количество нанесенных маркировок на отрезок трубы должно быть не менее 3
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	При погрузке в автотранспортное средство трубы должны быть погружены в текстильных ленточных стропах, в количестве 2 стропы на не более 10 отрезков трубы.  
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Ширина ленты погрузочной стропы
	Требования установлены, мм
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования установлены, более 120

	Материал погрузочных строп: полиэстер; нейлон
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Коэффициент запаса прочности погрузочных строп св 5 до 7
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Грузоподьемность погрузочных строп 
	Требования установлены, т
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования установлены, не менее 5

	Длина погрузочной стропы, требуется в интервале 9-11 
	Требования установлены, м
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Температурный режим эксплуатации погрузочных строп, диапазон не уже минус 40 –   плюс 100.
	Требования установлены, °С 
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Трубы тип V: Труба КОРСИС (Производитель ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК»)

	Трубы должны быть предназначены для систем безнапорной подземной наружной канализации: хозяйственно-бытовой канализации, дренажа и водоотведения, ливневой канализации, отведения промышленных стоков, к которым материал трубопровода является химически стойким
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Вид труб 
	Требования не установлены
	Требования установлены, со структурированной стенкой
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Номинальный размер труб, относящийся к внутреннему диаметру, DN/ID, должен соответствовать   
	Требования установлены, мм 
	Требования установлены шестистам
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Требование к наружному диаметру труб
	Требования установлены, мм 
	Требования установлены, семьсот двадцать
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Требование к серии трубы

	Требования не установлены
	Требования установлены, с номинальным размером, относящимся к внутреннему диаметру.
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	На внутренней и наружной поверхности труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов
	Требования не установлены
	Требования не установлены 
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Требование к конструкции стенки трубы

	Требования не установлены
	Требования установлены, с кольцевым полым профилем
	Требования не установлены
	Требования не установлены 

	Толщина стенки внутреннего слоя трубы и раструба под полой секцией 
	Требования установлены, мм 
	Требования не установлены 
	Требования не установлены
	Требования установлены, не менее 3,5.

	Окраска труб должна быть сплошной и равномерной. 

	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Требование к цвету наружного слоя трубы
	Требования установлены черный
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Цвет внутреннего слоя трубы должен соответствовать белому или желтому, оттенки не регламентированы.
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Материал труб и раструба: любая гомогенная экструдированная смесь базового полимера средней плотностью ≥ 930 кг/м3.
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Требуемый тип труб: с гладкой внутренней поверхностью, профилированной наружной поверхностью.
	Требования не установлены 
	Требования не установлены 
	Требования
не установлены
	Требования
не установлены

	Количество трубы должно соответствовать
	Требования установлены, м
	Требования установлены, восемнадцать
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Номинальная кольцевая жесткость труб, SN
	Требования не установлены 
	Требования установлены, восемь
	Требования не установлены
	Требования не установлены 

	Требование к форме поставке труб 
	Требования установлены в прямых отрезках
	Требования не установлены 
	Требования не установлены 
	Требования не установлены

	Длина отрезка трубы с раструбом

	Требования установлены, м
	Требования не установлены 
	Требования не установлены 
	Требования установлены, ≥ 5,8

	Требования к соответствию нормативной документации 
	Требования не установлены 
	Требования установлены, ГОСТ Р 54475-2011
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Тип раструба трубы
	Требования не установлены
	Требования установлены, формованный
	Требования не установлены 
	Требования не установлены

	Комплектность 
	Требования не установлены
	Требования установлены, с уплотнительным кольцом
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Номинальный размер уплотнительного кольца должен соответствовать номинальному размеру трубы.
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Требование к материалу уплотнительных колец: резина; каучук.
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены 

	Требование к номинальной кольцевой жесткости раструба 
	Требования не установлены
	Требования установлены, должна быть равной номинальной кольцевой жесткости труб.
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Требование к наружному диаметру раструба 
	Требования установлены, мм
	Требования установлены, 805
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Минимальная длина контакта соединения трубного конца и раструба, при котором обеспечивается герметичность 
	Требования установлены, мм
	Требования не установлены 
	Требования не установлены
	Требования установлены, не менее 96

	Требование к длине раструба

	Требования установлены, мм
	Требования установлены, 450
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Торцы труб должны быть отрезаны в середине впадины гофра.
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Требование к гарантийному сроку 


	Требования установлены, в месяцах с даты изготовления.
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования установлены, должен превышать 12 

	Маркировка должна быть нанесена на поверхность трубы вдоль гофра методом цветной печати или другим способом, обеспечивающим ее сохранность и не ухудшающим качество трубы. Маркировка должна содержать: наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя, условное обозначение без слова "труба", дату (год и месяц) изготовления. Допускается включать в маркировку информацию о номере партии.
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Периодичность нанесения маркировки на поверхность трубы должна составлять не более двух метров, количество нанесенных маркировок на отрезок трубы должно быть не менее 3
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	При погрузке в автотранспортное средство трубы должны быть погружены в текстильных ленточных стропах, в количестве 2 стропы на не более 10 отрезков трубы.  
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Ширина ленты погрузочной стропы
	Требования установлены, мм
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования установлены, более 120

	Материал погрузочных строп: полиэстер; нейлон
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Коэффициент запаса прочности погрузочных строп св 5 до 7
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Грузоподьемность погрузочных строп 
	Требования установлены, т
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования установлены, не менее 5

	Длина погрузочной стропы, требуется в интервале 9-11 
	Требования установлены, м
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Температурный режим эксплуатации погрузочных строп, диапазон не уже минус 40 –   плюс 100.
	Требования установлены, °С 
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Трубы тип VI: Труба КОРСИС (Производитель ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК»)

	Трубы должны быть предназначены для систем безнапорной подземной наружной канализации: хозяйственно-бытовой канализации, дренажа и водоотведения, ливневой канализации, отведения промышленных стоков, к которым материал трубопровода является химически стойким
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Вид труб 
	Требования не установлены
	Требования установлены, со структурированной стенкой
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Номинальный размер труб, относящийся к внутреннему диаметру, DN/ID, должен соответствовать   
	Требования установлены, мм 
	Требования установлены пятистам
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Требование к наружному диаметру труб
	Требования установлены, мм 
	Требования установлены, шестьсот три
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Требование к серии трубы

	Требования не установлены
	Требования установлены, с номинальным размером, относящимся к внутреннему диаметру.
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	На внутренней и наружной поверхности труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов
	Требования не установлены
	Требования не установлены 
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Требование к конструкции стенки трубы

	Требования не установлены
	Требования установлены, с кольцевым полым профилем
	Требования не установлены
	Требования не установлены 

	Толщина стенки внутреннего слоя трубы и раструба под полой секцией 
	Требования установлены, мм 
	Требования не установлены 
	Требования не установлены
	Требования установлены, не менее 3,0.

	Окраска труб должна быть сплошной и равномерной. 

	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Требование к цвету наружного слоя трубы
	Требования установлены черный
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Цвет внутреннего слоя трубы должен соответствовать белому или желтому, оттенки не регламентированы.
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Материал труб и раструба: любая гомогенная экструдированная смесь базового полимера средней плотностью ≥ 930 кг/м3.
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Требуемый тип труб: с гладкой внутренней поверхностью, профилированной наружной поверхностью.
	Требования не установлены 
	Требования не установлены 
	Требования
не установлены
	Требования
не установлены

	Количество трубы должно соответствовать
	Требования установлены, м
	Требования установлены, тридцать шесть
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Номинальная кольцевая жесткость труб, SN
	Требования не установлены 
	Требования установлены, восемь
	Требования не установлены
	Требования не установлены 

	Требование к форме поставке труб 
	Требования установлены в прямых отрезках
	Требования не установлены 
	Требования не установлены 
	Требования не установлены

	Длина отрезка трубы с раструбом

	Требования установлены, м
	Требования не установлены 
	Требования не установлены 
	Требования установлены, ≥ 5,8

	Требования к соответствию нормативной документации 
	Требования не установлены 
	Требования установлены, ГОСТ Р 54475-2011
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Тип раструба трубы
	Требования не установлены
	Требования установлены, формованный
	Требования не установлены 
	Требования не установлены

	Комплектность 
	Требования не установлены
	Требования установлены, с уплотнительным кольцом
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Номинальный размер уплотнительного кольца должен соответствовать номинальному размеру трубы.
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Требование к материалу уплотнительных колец: резина; каучук.
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены 

	Требование к номинальной кольцевой жесткости раструба 
	Требования не установлены
	Требования установлены, должна быть равной номинальной кольцевой жесткости труб.
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Требование к наружному диаметру раструба 
	Требования установлены, мм
	Требования установлены, 670
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Минимальная длина контакта соединения трубного конца и раструба, при котором обеспечивается герметичность 
	Требования установлены, мм
	Требования не установлены 
	Требования не установлены
	Требования установлены, не менее 85

	Требование к длине раструба

	Требования установлены, мм
	Требования установлены, 420
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Торцы труб должны быть отрезаны в середине впадины гофра.
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Требование к гарантийному сроку 


	Требования установлены, в месяцах с даты изготовления.
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования установлены, должен превышать 12 

	Маркировка должна быть нанесена на поверхность трубы вдоль гофра методом цветной печати или другим способом, обеспечивающим ее сохранность и не ухудшающим качество трубы. Маркировка должна содержать: наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя, условное обозначение без слова "труба", дату (год и месяц) изготовления. Допускается включать в маркировку информацию о номере партии.
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Периодичность нанесения маркировки на поверхность трубы должна составлять не более двух метров, количество нанесенных маркировок на отрезок трубы должно быть не менее 3
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	При погрузке в автотранспортное средство трубы должны быть погружены в текстильных ленточных стропах, в количестве 2 стропы на не более 14 отрезков трубы.  
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Ширина ленты погрузочной стропы
	Требования установлены, мм
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования установлены, более 120

	Материал погрузочных строп: полиэстер; нейлон
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Коэффициент запаса прочности погрузочных строп св 5 до 7
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Грузоподьемность погрузочных строп 
	Требования установлены, т
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования установлены, не менее 5

	Длина погрузочной стропы, требуется в интервале 9-11 
	Требования установлены, м
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены

	Температурный режим эксплуатации погрузочных строп, диапазон не уже минус 40 –   плюс 100.
	Требования установлены, °С 
	Требования не установлены
	Требования не установлены
	Требования не установлены




Приложение №1
к Техническому заданию

Инструкция по заполнению заявки

В случае установления в документации требований к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам товаров, показатели товара, предлагаемого к поставке, должны соответствовать значениям показателей, используемых для определения эквивалентности товаров, установленным Заказчиком характеристикам, и настоящей инструкции, а также позволять идентифицировать эти товары, в том числе при приемке. В заявке участник закупки обязан указывать конкретные показатели (значения характеристик), позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, при этом участник закупки делает предложение с учетом показателей, присущих конкретному предлагаемому товару в соответствии с видом, сортом, классом, маркой, типом, вариантом исполнения. Не допускается в заявке участника при описании функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик поставляемого товара, вместо указания конкретных значений характеристик товара, указание «в соответствие с техническим заданием» и т.п. Предложение участника в отношении объекта закупки должно содержать конкретные значения показателей, позволяющие идентифицировать объект закупки, в том числе при приемке товара. Не допускается наличие неопределенности в значениях или множественность значений, свойственных модельному ряду закупаемых товаров, если иное прямо не предусмотрено настоящей инструкцией или непосредственно описанием объекта закупки.
Заказчиком при составлении описания объекта закупки использованы показатели, требования, условные обозначения и терминологии, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара (используемого товара) и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации. Если при составлении описания объекта закупки заказчиком не использованы установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология необходимость в других показателях, требованиях, условных обозначениях и терминологии обусловлена потребностью заказчика и/или отсутствием нормативных документов, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, регулирующих производство поставляемого товара и/или какую-либо его характеристику и/или вариант исполнения. Фразы «Требования установлены», «Требования не установлены», сопровождающие установленные заказчиком требования к товарам в документации об аукционе в электронной форме характеристики или значения характеристик, носят информативный характер и не должны содержаться в составе заявки участника закупки. В случае если Заказчиком указано несколько взаимоисключающих характеристик товара или значений характеристик (то есть характеристик или значений характеристик, несовместимых в одной единице товара друг с другом, определяющих разнообразные варианты исполнения одного и того же товара), участник обязан выбрать и указать одну характеристику, значение характеристики. В случае установления требований к товарам в столбцах «Требования к товарам, необходимым к поставке, с неизменяемыми характеристиками», «Требования к товарам, необходимым к поставке, с неизменяемыми значениями характеристик» участник закупки указывает характеристики, значения характеристик в неизменном виде в сопровождении предлогов, наречий, единиц измерения и т.д., за исключением случаев если установленные характеристики, значения характеристик не нормируются для конкретного предлагаемого товара, но с возможностью словоизменения именных частей речи (существительных, прилагательных, числительных). Заявка не должна содержать двусмысленных, противоречивых, а также взаимоисключающих толкований и предложений; сведения о товарах, представляемые участником закупки, не должны сопровождаться словами, словосочетаниями и символами, не позволяющими однозначно определить наличие требуемой характеристики у товара, либо значения характеристики, как например, «эквивалент», «аналог», «должен(-на, -но, -ны) быть», «может (могут) быть», «допускается(-ются)», «не допускается(-ются)», «требуется(-ются)», «требуемые(-ых)», «необходимо», «примерно», «около»,  любой(-ыми, -ые)», «должен(-на, -но, -ны) превышать», «не должен(-на, -но, -ны) превышать», «возможно(-а, -ен, -ны) (за исключением иных случаев, установленных настоящей инструкцией). В случае установления требований к показателям товаров, выраженных числовыми значениями, с применением слов «максимальный», «минимальный», «максимум», «минимум» (любого рода, склонения и числа) в отношении размеров товара (длина, ширина, высота, глубина и т.д.), данные требования должны быть конкретизированы участником закупки без указания слов «максимальный», «минимальный», «максимум», «минимум»  (любого рода, склонения и числа), если иное не предусмотрено настоящей инструкцией.  Участником закупки должны быть предложены все товары, требования к которым установлены Заказчиком, должны быть указаны все характеристики товаров, единицы измерения (соответствующие нормативной документации (в случае регулирования)) в отношении каждого значения характеристик. Символы «±», «+» (плюс), «-» (минус) в случаях, когда они применяются при указании показателя «предельное (-ые) отклонение (-ия) …», не подлежат конкретизации участником и должны быть перенесены в заявку без изменений, а значение, следующее за данным символом (символами), участник должен считать максимальным - участник вправе его изменить и предложить иное значение, не более установленного Заказчиком. В случае, если символ «±» применяется при указании отклонения от линейных размеров по типу «Х±y» - это означает указание отклонения от указанного линейного размера и такой показатель подлежит конкретизации, при этом минимально допустимым значением является «Х-y», а максимально допустимым – «Х+y».
При указании единиц измерения, участнику следует учитывать, что единицы измерения указываемые перед значением величины и отделенные запятыми (например, «…, кВт, …») относятся только к первому значению, следующему за единицей измерения; в случае если единицы измерения указываемые перед значениями величин отделены запятой и двоеточием (например, «… , кВт: …») – данные единицы распространяются на все значения, следующие за единицей измерения. Единицы измерения, указанные после перечисления ряда значений, также распространяются на все значения, стоящие перед единицей измерения. При указании соответствующих значений участнику следует учитывать, что согласно нормативному документу размерный ряд значений может быть, как непрерывным (1, 2, 3, 4 и т.д.), так и дискретным (например, ширины пиломатериалов, предусмотренные положениями государственного стандарта: 75 мм, 100 мм, 125 мм и т.д.). В случае, если какое-либо значение по характеристикам, установленным документацией об аукционе в электронной форме, отсутствует или не нормируется (не регламентируется) либо не контролируется нормативной документацией в отношении конкретного предлагаемого товара, участник закупки указывает наименование данной характеристики и словосочетание «не нормируется», «не регламентируется», или указывает на то, что товар с указанной характеристикой поставляться не будет («не применяется», «не используется»). Знак препинания двоеточие «:» применяется при перечислении характеристик, значений характеристик. Слова «может(-гут) быть», «может(-гут)», «любой», «любые», «любым», «соответствующих», «возможно» означают, что участник в составе первой части заявки должен сделать конкретное предложение (в случае регламентирования) в зависимости от выбранного участником варианта исполнения (свойств, характеристик). В случае если значения характеристик разделены знаками препинания запятой «,», союзом «и», это означает, что при подготовке заявки должны быть предложены товары со всеми установленными характеристиками, значениями характеристик, разделенными указанным знаком препинания или союзом. Исключение составляют случаи, когда перечисление характеристик, значений характеристик сопровождается словами, подразумевающими выбор («один(-на, -но, -ного, -ной) из», «могут(-жет) … как …, так и …») – в этих случаях участник закупки должен указать одно из установленных значений (в случае нормирования (регламентирования) характеристики). Характеристики, значения, разделяемые предлогом «между» предполагают выбор одного из установленных требований. Союзы «и/или», сопровождающие характеристики, значения, представляют участнику закупки право выбора или всех установленных характеристик, значений, или одного из них.  Наличие в требовании разделительных союзов «или», «либо» при указании характеристик или значений, подразумевают выбор одного из установленных требований в независимости от наличия или отсутствия обобщающих слов или знаков препинания. Характеристики, значения характеристик, разделенные косой чертой «/» предполагают выбор одного из установленных требований. Значения характеристик, сопровождающиеся словами и знаками «больше», «более», «>», превышающий», «превышать» не включают крайнее нижнее значение, в связи с чем должны быть указаны участником закупки в виде значений, превышающих установленные заказчиком. Значения характеристик, сопровождающиеся наречиями «выше», «свыше» (в сокращенном виде «св.»), не включают крайнее нижнее значение, в связи с чем должны быть указаны участником закупки в виде значений, превышающих установленные заказчиком. Значения характеристик, сопровождающиеся наречиями и символами «меньше», «менее», «<» не включают крайнее верхнее значение, в связи с чем должны быть указаны участником закупки в виде значений, не превышающих и не включающих установленных заказчиком. Значения характеристик, сопровождающиеся наречием «ниже», не включают крайнее верхнее значение, в связи с чем должны быть указаны участником закупки в виде значений, не превышающих и не включающих установленных заказчиком. Значения характеристик, указанные в виде интервала значений, сопровождающихся наречием «шире», должны быть указаны участником закупки в виде диапазона значений, превышающего крайние установленные заказчиком. Значения характеристик, сопровождающиеся наречиями «не больше», «не более», «не позднее» (в том числе с учетом возможного наличия иных членов предложения между частицей «не» и наречием) включают крайнее верхнее значение, в связи с чем должны быть указаны участником закупки в виде значений, равных или менее, ниже установленных заказчиком. Значения характеристик, сопровождающиеся наречиями «не выше» (в том числе с учетом возможного наличия иных членов предложения между частицей «не» и наречием), включают крайнее верхнее значение, в связи с чем должны быть указаны участником закупки в виде значений, равных или менее, ниже установленных заказчиком. Если значения характеристик установлены посредством прилагательного «предельными» участнику закупки необходимо предложить значение, соответствующее нормативной документации и установленным требованиям, причем указываемые участником закупки значения должны соответствовать крайнему верхнему (левому) и нижнему (правому) значению. Значения характеристик, сопровождающиеся предлогом «до», включают крайнее верхнее значение, в связи с чем должны быть указаны участником закупки в виде значений, равных и/или менее, ниже установленных заказчиком. Значения характеристик, характеристики, сопровождающиеся прилагательными «максимальный», «максимальная», «максимальное» «максимум» (любого рода, склонения и числа) и их производными, в случае установления требований к показателям товаров, выраженных числовыми значениями, не включают крайнее верхнее значение, в связи с чем должны быть указаны участником закупки в виде значений, меньше установленного значения заказчиком. Значения характеристик, характеристики, сопровождающиеся прилагательными «минимальный», «минимум», «минимальное значение» (любого рода, склонения и числа) означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение. Значения характеристик, сопровождающиеся наречиями «не меньше», «не менее» (в том числе с учетом возможного наличия иных членов предложения между частицей «не» и наречием) включают крайнее нижнее значение, в связи с чем должны быть указаны участником закупки в виде значений, равных или более, выше установленных заказчиком. Значения характеристик, сопровождающиеся наречиями «не ниже» (в том числе с учетом возможного наличия иных членов предложения между частицей «не» и наречием), включают крайнее нижнее значение, в связи с чем должны быть указаны участником закупки в виде значений, равных или более, выше установленных заказчиком. Если значения характеристики сопровождаются словосочетанием «требуется(-ются) …как…, так и…», «следует… как…, так и ...», «должны(-а, -ен, -но) …как …, так и …» участнику закупки необходимо предложить все значения, перечисленные с использованием указанных словосочетаний. Значения характеристик, сопровождающиеся предлогами «от», включают крайнее нижнее значение, в связи с чем должны быть указаны участником закупки в виде значений, равных или более, выше установленных заказчиком. Характеристики, значения, разделенные союзом «равно» предполагают выбор одного из установленных требований. Символ «обелюс» («÷») установленный между значениями, следует читать как необходимость указания диапазонного значения, удовлетворяющего требованиям Заказчика, не выходящего за пределы крайних значений и включая крайние значения, в зависимости от предлагаемого исполнения товара. Показатели, сопровождающиеся словами "прибл.", «приблизительно», «около», «примерно», «ок.», необходимо конкретизировать, указав значение из интервала ±2%. Если требование к значению показателя установлено в виде «от … до …» или «св. … до …» или «свыше … до …» - участник обязан указать значение такого показателя в неизменном виде. В случае указания значений показателей при сопровождении словами: «в интервале» или «в диапазоне» (вне зависимости от того, какими символами разделены данные значения) участник закупки должен указать одно конкретное значение показателя, из соответствующего интервала (диапазона) значений, вне зависимости от иных символов, сопровождающих эти показатели. Если значения характеристик установлены посредством прилагательного «ограниченной» участнику закупки необходимо предложить все значения, соответствующие нормативной документации и установленным требованиям, причем указываемые участником закупки значения также должны включать крайнее верхнее (левое) и нижнее (правое) значения. Установление требований в виде интервала значений в сопровождении слов, словосочетаний «диапазон», «диапазонное значение», «пределами до» при отсутствии наречий, например, «шире», предполагает указание участником закупки интервала значений в неизменном виде в сопровождении слов, словосочетаний «диапазон», «диапазонное значение», «пределами до» (в случае нормирования (регламентирования) характеристики). Интервал значений характеристик, сопровождающийся словосочетанием «не уже» (в том числе с учетом возможного наличия иных членов предложения между частицей «не» и наречием), должен быть указан участником закупки в виде диапазона значений, равных или превышающих установленный заказчиком интервал. Перечисление характеристик, значений характеристик сопровождающиеся словами «из ряда:», подразумевает выбор и в этих случаях участник закупки должен указать значение(-я), соответствующие требованиям, установленным документацией об аукционе, и требованиям нормативной документации (в случае нормирования (регламентирования) характеристики). Интервал значений характеристик, сопровождающийся словосочетанием «не шире» (в том числе с учетом возможного наличия иных членов предложения между частицей «не» и наречием), должен быть указан участником закупки в виде диапазона значений, соответствующего нормативной документации, который может быть равен или менее установленного заказчиком интервала. В случаях установления требований в виде интервала значений в сопровождении словосочетаний «в диапазоне», «в интервале», а также в случае указания интервала значений в столбцах с минимальным и максимальным значениями таблицы, участник закупки должен указать одно конкретное значение, соответствующее значению, предусмотренному нормативной документацией, в интервале установленных значений, если иное не оговаривается настоящей инструкцией. Парные знаки скобки «( )» применяемые для выделения характеристик, значений характеристик означают пояснение к значению перед скобками, и указываются в заявке в неизменном виде, исключением является случай указания в скобках взаимоисключающих значений относительно характеристики, значения характеристики перед скобками – в этом случае участникам закупки необходимо выбрать и предоставить в заявке одну из взаимоисключающих характеристик или одно из значений характеристики. Если значения характеристик установлены посредством наречия «вплоть» участнику закупки необходимо предложить все значения, соответствующие нормативной документации и установленным требованиям. В случае установления требований к минимальным и/или максимальным значениям характеристик в сопровождении слов «свыше» (в сокращенном виде «св.»), «от», «до», словосочетаний «не выше», «не более», «не менее», «не ранее», «не ниже», «не позднее» (в том числе с учетом возможного наличия иных членов предложения между частицей «не» и наречием), указанных непосредственно перед значением в столбце(-ах) требования к товарам, необходимым к поставке, со значениями характеристик с минимальным и/или максимальным значениями таблицы, участник закупки указывает значения (в случае нормирования (регламентирования) характеристики) в сопровождении данных слов, словосочетаний – настоящее правило имеет приоритет в части указания установленных требований по отношению к иным положениям инструкции; при этом участник закупки делает предложение с учетом значений, присущих конкретному предлагаемому товару в соответствии с видом, сортом, классом, вариантом исполнения, указанных в нормативной документации, которые могут быть равными, меньшими или большими по отношении к установленным заказчиком. Все значения температуры, размеры товаров, массы, количества, указанные в техническом задании документации об аукционе в электронной форме, измеряются по шкале Цельсия, миллиметрах, граммах и штуках соответственно, если иное не оговорено в конкретной позиции требований к товарам. При отсутствии знаков перед температурными значениями, участник закупки ориентируется на положительные значения. Под интервалом значений понимается множество значений «x», удовлетворяющих неравенству «a ≤ x ≤ b» (где «a» является началом интервала значений, а «b» является концом интервала значений). Под диапазоном значений понимается множество значений «x», удовлетворяющих неравенству «a ≤ x ≤ b» (где «a» является началом диапазона значений, а «b» является концом диапазона значений). Слова и словосочетания «допускается», «допускаются» и их производные в соответствии с правилами русского языка указывает на возможность (допустимость) наличия какого-либо показателя у товара (материала), в заявке следует конкретизировать, обладает ли предлагаемый товар (материал) указанными свойствами или нет.  Слова и словосочетания «не допускается», «не допускаются» и их производные в соответствии с правилами русского языка указывает на недопустимость наличия какого-либо показателя у товара (материала), в заявке следует конкретизировать, отсутствие у предлагаемого товара (материала) указанного свойства. Случай, когда значение показателя сопровождается символом «*» - допускается указание диапазонного значения показателя, вне зависимости от слов и символов, сопровождающих значение показателя. В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «,» и/или союза «и», - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данный символ, союз. Если при перечислении характеристик товара заказчиком использован термин «как минимум» участник в заявке вправе оставить их в неизменном виде или расширить перечень указанных заказчиком характеристик, присущих данному конкретному виду (типу исполнения) товара (материала). При этом термин «как минимум» в заявке не указывается. Предоставляемые участником закупки конкретные сведения о товарах не должны сопровождаться словами, в том числе с частицей «не»: «требуется» «может», «могут», «рекомендуемый», «рекомендуется», «необходимо», «необходим», «любой», «любое», «любые», «должно», «нужно», «следует», «желательно», «надлежит», «эквивалент», «аналог», «должен», «должна», «должно», «быть» («была», «был», «было»), «должны», «допускается», а также производными от вышеперечисленных слов (за исключением слова требования), и допускать разночтения или двусмысленное толкование. В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «;» и/или союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ, союз, если иное не установлено настоящей инструкцией. Слова, «возможно», «любой», «любое», «любым», «любая» требует обязательной конкретизации значением присуще данному виду исполнения товара по усмотрению участника закупки в составе первой части заявки в зависимости от выбранного участником варианта исполнения (свойств, характеристик) и соответствующие нормативной документации и установленным требованиям. 


