ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование закупаемых Товаров:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность аналога

	

1
	Дренажная помпа Ballu DC Pump (проточная, 18 л/ч, 19 Дб)
	



шт.
	Технические характеристики
· Макс. производительность: 18 л/ч:
· Уровень шума: 19 дБ(А);
· Электропитание: от 100 - 230 В;
· Потребляемая мощность: 3 Вт;
· Габариты: 171х38х35 мм;
· Не требует заземления;
· Полная комплектация для быстрого монтажа.
	




5
	




Да

	

2
	Контроллер Elitech ETC-974A
	



шт.
	Технические характеристики
Управление компрессором
да
Контроль температуры оттайки
да
Количество датчиков в комплекте, шт
2
Контроль температуры в объеме
да
Управление вентилятором
да
Крепление
на панель
Поддерживаемые датчики
РТС и NTC
Габариты ШхВхГ (без упаковки), см
10,5 х 8 х 6,5
Вес нетто, г
230
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Да


	

3
	ППУ Regisell PPI 10 10×1000×2000мм
	



шт.
	Технические характеристики
Марка пористости	10
Кол-во пор на дюйм поверхности, PPI	8-13
Ориентировочная плотность, кг/м3	27-33
Напр. сжатия при 40% деформ., кПа	3,4-3,6
Предел прочности на разрыв, кПа 	>100
Удлинение при разрыве, %	>100
Воздушный поток, л/м кв в сек при толщине в 10 мм/ ∆р100	7500
Класс очистки	G2/G3
Поток воздуха (м/с)	1,5
Разность начального давления, Па	11/22
Разность конечного давления, Па	250
Рабочая температура	-40°С до +120°С
Пылеемкость, г/м²	156,4
Начальная эффективность очистки  	0,523
Класс пожароопасности материала	F1 по DIN53438
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Да


	

4
	Микродвигатель LTF10-220-50 10 Вт 1300 об/мин
	


шт.
	Технические характеристики
Микродвигатель YZF10-20 (LTF10-220-50);
Мощность: 10 Вт;
Скорость вращения: 1300 об/мин;
Напряжение питания - 220 В;
Сила тока: 0,25А;
Частота: 50 Гц
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Да


	

5





	Выключатель клавишный 250В 15А (6с) вкл-вкл красный с подсветкой (RWB-506, SC-767) REXANT 36-2350-1









	



шт.
	Технические характеристики
Номинальное рабочее напряжение
250 В
Тип тока
переменный
Номинальный ток
16 А
Количество полюсов
2P
Диаметр отверстия
43.19 мм
Количество позиций переключения
2 шт
Материал корпуса
пластик
Степень защиты
20 IP
Цвет
красный
Вид
тумблер
С фиксацией
есть
Алгоритм работы
ON-ON
Подсветка
да
Габариты без упаковки
35х25.3х27.5 мм 
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Да


	






6
	Датчик потока SCHMIDT® HVAC 100
Артикул 548 000-12








	







шт.
	Технические характеристики
Рабочая температура/Относительная влажность
-10 … +60 °C, <95 % RH без конденсации
Питание
24 В DC ± 20 %
Материал
ABS, латунь с никелированием
Страна производства
Германия
Общие характеристики
Вес, кг
0.05
Интерфейсы подключения
аналоговые выходы: 2 x 0–10 В
Соответствие стандартам
IP40, класс защиты III (SELV)
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Да



	



7
	Электропривод BLF230 N2 MB 5Нм/230В с возвратной пружиной
	










шт
	Технические характеристики
рутящий момент	5 Нм
Управление	2-х позиционное
Время срабатывания двигателя	70 сек
Время срабатывания пружины	20 сек
Напряжение питания	AC 230В
Частота	50/60Гц
Максимальная площадь заслонки	1м²
Наличие пружины	с возвратной пружиной
Назначение привода	Противопожарный клапан
Провод	0.5мм²
Угол поворота	5°-90°
Угол поворота (настройка)	5°-85°
Класс защиты	II (всё изолировано)
Энергопотребление при работе	6 Вт
Энергопотребление при ожидании	3 Вт
Расчетная мощность	7 ВА
Ручное управление	Да
Направление вращения	определяется стороной монтажа
Размер вала для подсоединения	12х12мм
Индикация положения	Механический указатель
Термодатчик	Нет
Вспомогательные переключатели	Да
SPDT	3(1.5)A / 230В
Уровень шума	Макс. 50dB(A) двигатель, макс 62dB(A) пружина
Степень защиты	IP54
Рабочая температура	-30…+50°С
Температура хранения	-30…+60°С
Срок службы	≥ 60000 циклов
Влажность	5~95% RH без конденсации
Вес	2 кг
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3.Место доставки, сроки и порядок поставки товара
Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9. 
Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 21 дней.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.  

4. Общие сведения
4.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
 4.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5 Требования к упаковке и маркировке
5.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
5.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

6 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
6.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

7 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
7.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).


8 Порядок расчётов
8.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
8.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.




