ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование закупаемых Товаров:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность аналога

	1
	Лист металла 2500х1250х3
	Шт.
	Лист металла 2500х1250х3 Б ПН-0-3 ГОСТ 19903 из стали Ст34сп5 ГОСТ 14637

Характеристики
Толщина, мм: 3,0
Размер, м: 1,25 х 2,5
Технология пр-ва: горячекатанный
Марка стали: Ст3
Вид фасовки: пачка
ГОСТ 16523-97, ГОСТ 14637-89
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	1
	да

	2
	Электроды Э50А
	Шт.
	Электроды Э50 ГОСТ 9467, УОНИ-13/55 (3 кг; 3 мм)

Тип - Э50А
Марка электрода - УОНИ-13/55
Диаметр - 3.0 мм
Свариваемый материал - углеродистые стали
Для наплавки - нет
Покрытие - основное
Цвет - бело-серый
Длина - 355 мм
Сертификат Накс - да
Аналоги - УОНИ-13/45
Вес нетто - 3 кг 
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	да

	3
	Ингибиторная пленка
	Шт.
	Ингибиторная пленка

Тип: - Пленка
Вид: - Полупрозрачный синий материал
Стандарт: - ГОСТ 9.014-78
Срок защиты: - 36-60 мес.
Длина: - Средний рулон 80-120 мкм
Ширина: - 3 метра 
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	4
	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента
	Шт.
	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента EKF 1м PROFI PROxima gc-wp-pro-1m

Тип товара - антикоррозионные ленты
Материал - резина
Длина ленты - 1000 мм
Ширина ленты - 50 мм
Самоклеящаяся - да
Изоляция - есть
Габариты без упаковки - 1000х50 мм
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	2
	да

	5
	Индикаторы влажности
	Шт.
	Индикаторы влажности EL-6HIC200

Материал: промокательная бумага, пропитанная хлоридом кобальта.
Точность: на основе температуры окружающей среды 24°С.
Допустимое отклонение: приблизительно 2.5% на каждые 12°С начиная от 24°С.
Размер карточки индикатора: 38х120 мм.
Количество в упаковке: 200 штук.
Количество градаций: 6.
Значения влажности: 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%. 
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	да

	6
	Силикагель гранулированный в "стиках"
	Шт.
	Силикагель гранулированный в "стиках" по 5гр

Тип- 	гранулы
Объем-	200	
Вес, г	- 210
[image: ]
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	да

	7
	Ящик из фанеры 600x600x300 мм
	Шт.
	Ящик из фанеры 600x600x300 мм
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	8
	Усиленный хомут (44-47 мм), оцинк. сталь 
	Шт.
	Усиленный хомут (44-47 мм), оцинк. сталь TL44-47RC TITAN LOCK

Материал: оцинкованная сталь
Ширина ленты, мм: 26
Вес, кг: 0,083
Вес, кг: 0,083
Размер, мм: 44-47
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	да

	9
	Червячный хомут 40-60 мм, нерж. сталь

	Шт.
	Червячный хомут Nord-Yada 40-60 мм, нерж. сталь 900261

Тип - хомут червячный
Фасовка - 1 шт
Ширина - 9 мм
Диаметр - 40-60 мм
Max диаметр - 60 мм
Min диаметр - 40 мм
Материал - нержавеющая сталь
Покрытие - нет
С барашком - нет
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	20
	да

	10
	Химический клеевой анкер UTECH HITRE 500
	Шт.
	Химический клеевой анкер UTECH HITRE 500

Модель - HITRE 500
Назначение - для вклейки шпилек и арматурных стержней
Материал основания - бетон, железобетон
Размер - 585 мл
В упаковке, шт - 1
Тип химического состава - эпоксидная смола
Объем, мл - 585
Условия применения - сухие отверстия, влажные отверстия, заполненные водой отверстия
Диапазон рабочей температуры, t (°C) - от –60°C до +42°C
Температура основания при монтаже, t (°C) - от -10°C до +40°C
Время схватывания - от -10°C до -6°C =240ч / от -5°C до -1°C=168ч / от 0°C до +4°C=48ч / от +5°C до +9°C=24ч / от +10°C до +14°C=16ч / от +15°C до +19°C=12ч / от +20°C до +24°C=7ч / от +25°C до +29°C=6ч / от +30°C до +34°C=5ч / от +35°C до +40°C=4.5ч
Время отверждения - от -10°C до -6°C =6ч / от -5°C до -1°C=2ч / от 0°C до +4°C=2ч / от +5°C до +9°C=2ч / от +10°C до +14°C=1.5ч / от +15°C до +19°C=1ч / от +20°C до +24°C=30мин / от +25°C до +29°C=15мин / от +30°C до +34°C=15мин / от +35°C до +40°C=12мин
Комплектация - химический клеевой анкер UTECH HITRE 500 (585 мл.), миксер HITRE, удлинительная трубка U-220
Производитель - UTECH
Страна бренда - Россия
Страна производства - Россия 
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	нет

	11
	HAS 8.8 HDG Анкерная шпилька с гайкой и шайбой UTECH сталь ТДЦ, M20x300 мм
	Шт.
	HAS 8.8 HDG Анкерная шпилька с гайкой и шайбой UTECH сталь ТДЦ, M20x300 мм 

Модель - HAS 8.8 HDG M20x300
Материал - термодиф. оцинкование 8.8
Страна производства - Россия
Страна бренда - Россия
Резьба	- M20
Покрытие - ТДЦ 40 мкм
Класс прочности - 8.8
Длина, мм - 300
Диаметр отвер., мм - 22
Тип основания - бетон, кирпич
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	нет

	12
	HAS 8.8 Анкерная шпилька с гайкой и шайбой UTECH оцинкованная, M36x460 мм
	Шт.
	HAS 8.8 Анкерная шпилька с гайкой и шайбой UTECH оцинкованная, M36x460 мм 

Модель - HAS 8.8 M36x460
Материал - оц. сталь 8.8
Страна производства - Россия
Страна бренда - Россия
Резьба	 - M36
Покрытие - цинковое 5 мкм
Класс прочности - 8.8
Длина, мм - 460
Диаметр отвер., мм - 40
Тип основания - бетон, кирпич
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	нет

	13
	Зажим 23 для каната 19-23 мм
	Шт.
	Зажим 23 ГОСТ 13186-67 - для каната 19-23 мм

Стандарт - ГОСТ 13186-67
Вес, кг - 0.69
Для троса - 23 мм
Диаметр резьбы болта - М16
Длина болта - 95
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	14
	Коуш 22,0 мм DIN 6899 (тип B)
	Шт.
	Коуш 22,0 мм DIN 6899 (тип B)

Тип: B
Страна производства: Китай
Внутренний диаметр:56
Радиус углубления, мм:6,5
Родина бренда: Россия
Материал: Сталь
Длина, мм: 90
Диаметр шкива, мм: 24
Диаметр каната, мм: 22,0
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	15
	G 210 Скоба такелажная прямой тип с винтовым штифтом оц. сталь, 20 мм (3.25 т)
	Шт.
	G 210 Скоба такелажная прямой тип с винтовым штифтом оц. сталь, 20 мм (3.25 т) (арт. 45997)

Модель - G 210 20 3,25 т
Материал - оц. сталь
Вес нетто шт./кг - 0,73
Грузоподъемность, т - 3.25
Диаметр пальца-болта, мм - 20
Диаметр пальца-болта, дюйм - 5/8
Глубина прохода, мм - 51
Ширина прохода, мм - 26.9
Стандарт - G 210
Страна бренда - Россия
Страна производства - Россия / Китай
Тип - прямая, с винтом (штифтом)
Ширина скобы, мм - 58.5
Высота дужки, мм - 15.7
Диаметр прутка, мм - 16
Ширина основания, мм – 38
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	16
	Брус обрезной естественной влажности 100х100х6000 мм
	Шт.
	Брус обрезной естественной влажности 100х100х6000 мм

Цвет - Натуральный
Страна производства - Россия
Вес нетто - 46,88 кг
Длина - 6000 мм
Материал - Брус
Стандарт - ГОСТ 8486-86
Ширина бруса - 100 мм
Толщина - 100 мм
Длина - 6000 мм
Порода - Ель, Сосна
Влажность - 22-30 Естественная
Сорт - 1-ый ГОСТ
Форма - Квадратная
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	17
	Средство чистящее для окисленных и загрязненных контактов
	Шт.
	KONTAKT 60/100, Средство чистящее для окисленных и загрязненных контактов

Свойства
– Быстро испаряется;
– Удаляет продукты коррозии (оксиды, сульфаты, сульфиды, карбонаты);
– Растворяет грязь, масляные и смолистые загрязнения;
– Восстанавливает низковольтный отвод от электрических контактов;
– Аэрозольный баллон оборудован 360° клапаном (работает в любом положении баллона).

Основные данные продукта
Аэрозоль:
Внешний вид красный прозрачный
Температура воспламенения (ASTM D 56) менее 0 °C
Удельная плотность при 20 °C (FEA 605) 0,774 г/см3
Показатель испарения (DIN 53 170) ± 5
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	18
	Средство чистящее универсальное (Спрей-очиститель для всех видов электроники)
	Шт.
	KONTAKT WL/200, Средство чистящее универсальное (Спрей-очиститель для всех видов электроники)

Препарат для чистки электронных и электрических устройств.
Назначение: 
позволяет удалять грязь, осмоленные масла и смазки, канифоль и другие загрязнения с поверхностей узлов и деталей. Не входит в реакцию с популярными конструкционными материалами.
Свойства:
чистит поверхности контактов, подвергнутых воздействию KONTAKT 60, удаляет с их поверхностей растворенные окислы и самое главное — продукты коррозии. На длительное время защищает от повторного возникновения коррозионных участков.

[image: ]
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	19
	Средство чистящее, смазывающее и антикоррозийное
	Шт.
	KONTAKT 61/100, Средство чистящее, смазывающее и антикоррозийное

Средство для очистки и защиты контактов.
Назначение: 
специально разработанное чистящее, смазывающее и антикоррозийное средство, предназначенное для обработки и защиты новых неокисленных электрических контактов и движущихся электромеханических частей или контактов, подвергнутых очищающему воздействию препаратов KONTAKT 60 и KONTAKT WL.
Свойства: 
препарат образует тонкую микроскопическую пленку на обрабатываемых поверхностях, предотвращающую появление коррозии и одновременно обеспечивающую высокое качество контакта. Препарат нейтрален к прочим конструкционным материалам, исключает возможность возникновения токов утечки, обладает антикоррозийными свойствами, является хорошим смазочным средством. Обеспечивает отличную электропроводность, предохраняет от стирания и спекания контактных площадок и движков. Обладает антифрикционными свойствами, поэтому абразивный эффект между контактными группами сильно уменьшается, что в свою очередь соответствующим образом увеличивает контактные поверхности.
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	20
	Набор термоусадочных трубок 34 шт 
	Шт.
	Набор термоусадочных трубок Navigator ТУТ NST-4-12-10-34-M 34 шт 71192

Тип - набор
Температура эксплуатации - от -55 до +105 °С
Длина - 0.1 м
Номинальный диаметр до/после усадки - 4/2; 6/3; 8/4; 10/5; 12/6 мм
Толщина стенки после усадки - 0.35/0.55±0.1 мм
Продольная усадка - 7-9 %
Температура усадки - 125-200 °С
Диаметр до усадки - 12 мм
Количество в упаковке - 34 шт
Цвет - разноцветные
Материал - полиолефин
Наличие изоляции - да
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	да

	21
	Эмиттер-капсула антикоррозийная 
	Шт.
	Эмиттер-капсула антикоррозийная LIKK-150

[image: ]Антикоррозийный эмиттер-капсула LIKK-150 представляет из себя пластиковую капсулу на клейкой основе. Внутри капсулы находится летучий ингибитор коррозии, который обеспечивает защиту от коррозии металлов внутри закрытого пространства.  После размещения капсулы в замкнутом пространстве летучие ингибиторы коррозии достигают и адсорбируются на металлические поверхности, образуя молекулярный защитный слой, который эффективно препятствует коррозионным процессам
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	22
	Жидкая изолента гель, черная
	Шт.
	Жидкая изолента гель, черная

Изолента спрей 210 мл
ISOLASTIC - это жидкая изолента, образующая эластичную, прозрачную
обволакивающую оболочку на обрабатываемой поверхности. Она обеспечивает
надежную защиту от воды, химических растворов, механического воздействия и
короткого замыкания. ISOLASTIC идеально подходит для защиты электрических
контактов, клемм, пластиковых элементов салона авто, электронных компонентов
и плат, деталей сложной формы, спаек проводов, контактных групп и многого
другого. С помощью ISOLASTIC вы можете защитить практически любую
поверхность от агрессивных сред, обеспечивая долговечность и надежность
оборудования.
Объем: 210 мл
Состав: смесь полимеров, смесь углеводородов, функциональные добавки,
озонобезопасный пропеллент.
[image: ]
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	23
	Набор изоленты 0,13х15 мм, 10 м, 7 цветов
	Шт.
	Набор изоленты KRANZ 0,13х15 мм, 10 м, 7 цветов KR-09-2010-E

Тип - изолента
Ширина - 15 мм
Длина - 10 м
Толщина - 0.13 мм
Материал - ПВХ
Температурный диапазон использования - от -10 до +50 °С
Max напряжение - 6000 В
Цвет - мультиколор
Морозостойкая - нет
Огнестойкая - да
Водостойкая - да
Стойкость к ультрафиолету - да
Количество в упаковке - 7 шт
Клеевая основа - каучук
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	24
	Кабельная бирка 
	Шт.
	Кабельная бирка FORTISFLEX У-134 У3,5 100 шт 66781

Форма - квадрат
Длина - 55 мм
Ширина - 55 мм
Количество в упаковке - 100 шт
Материал - полипропилен
Вес нетто - 0.142 кг
Тип - кабельная бирка
Цвет - белый
[image: ]Габариты без упаковки - 55х55 мм
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	25
	Парафинированная бумага БП-4-28
	Шт.
	Парафинированная бумага БП-4-28

Парафинированная бумага БП-4-28 предназначена для упаковки мелких металлоизделий.

Ввиду своей тонкости эта бумага применяется для бережной упаковки мелких металлических деталей. 

Бумага выполнена по ГОСТ 9569-2006. 
 
Представляет из себя тонкую белую бумагу с гладкой фактурой покрытую слоем технического парафина.
 
Поставляется в рулонах шириной 840 мм, плотность основы 28 г/м2.
 
Масса рулона от 40 кг. до 60 кг. Каждый рулон упакован в полиэтиленовый рукав.
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	26
	Специализированный скотч марки FP 7535
	Шт.
	Специализированный скотч марки FP 7535

Специализированный скотч марки FP 7535 предназначен для упаковочных операций с антикоррозийной пленкой. Материал позволяет получить герметичное соединение, защищающее груз или товар от пыли, влаги и загрязнений.
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	27
	Поглотитель влаги
	Шт.
	MP004369 Поглотитель влаги

Представляет собой гранулированную форму аморфного диоксида кремния с узкими порами, не содержащую посторонниx веществ. Гранулы неправильной формы белого/полупрозрачного цвета. Они остаются физически неизменными в суxом виде и при насыщении водой. Соответствует требованиям стандарта BS 2540: 1991 "Гранулированный силикагель-осушитель", DIN55473: 2001-2002 и стандарта MIL-D-3464E.
[image: ]





	1
	да

	28
	Техническое полотно БЯЗЬ ОТБЕЛЕННАЯ, рулон 1,5х50м

	Шт.
	Техническое полотно LAIMA БЯЗЬ ОТБЕЛЕННАЯ, рулон 1,5х50м

Тип ткани - бязь
Плотность - 120 г/м²
Цвет - белый
Количество лоскутов - 1 шт
Длина 1 лоскута - 5000 см
Ширина 1 лоскута - 150 см
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	29
	Консервационная смазка АМС-3
	Шт.
	Консервационная смазка АМС-3

Антифрикционная консервационная смазка АМС-3
[image: ]
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	30
	Присадка RUSMA АКОР-1
	Шт.
	Присадка RUSMA АКОР-1


Присадка АКОР-1 предназначена для улучшения защитных (консервационных) свойств смазочных минеральных масел различного назначения и топлив, также применяется в качестве консервационного материала.

Изготовляется на основе селективно-очищенных нитрованных базовых масел марок АС-9.5 или М-8 и М-11 (при отсутствии масла марки АС-9.5) из сернистых нефтей, с добавлением при защелачивании (10±1)% технического стеарина.

Физико-химические показатели:

Внешний вид: маслянистая жидкость от тёмно-коричневого до чёрного цвета, прозрачная в тонком слое;
Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с (сСт), не более: 65.0;
Зольность, %: 3.6–5.0;
Щелочное число, мг КОН/г присадки, не менее: 38.0;
Содержание воды: отсутствует;
Массовая доля механических примесей, %, не более: 0.08;
Защитные свойства (сталь марки 10 по ГОСТ 1050): выдерживает.
[image: ]Примечание: в механических примесях абразивные вещества не допускаются.

Объем - 5 л
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	31
	Уайт-спирит RPG
	Шт.
	Уайт-спирит RPG ПЭТ 5 л.

Вид - уайт-спирит
Вес нетто - 3.105 кг
Объем - 5 л
Вид тары - канистра
Марка - нет
Без запаха - нет
Для масляных красок - да
Для алкидных красок - да
[image: ]Для эпоксидных красок - нет
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	32
	Бензин Галоша ЯСХИМ
	Шт.
	Бензин Галоша ЯСХИМ, ПЭТ 0,5 л

Вид - бензин
Вес нетто - 0.318 кг
Объем - 0.5 л
Вид тары - ПЭТ бутылка
Марка - С2 80/120
Без запаха - нет
[image: ]
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	33
	Изопропиловый спирт Арикон 
	Шт.
	Изопропиловый спирт Арикон канистра 5 л IPS5

Вид - изопропиловый спирт
Объем - 5 л
Вид тары - канистра
ГОСТ/ТУ - ГОСТ 9805-84
Без запаха - нет
Марка - нет
	2
	да

	34
	Смазка ПУШЕЧНАЯ (ПВК)
	Шт.
	Смазка ПУШЕЧНАЯ (ПВК) ГОСТ 19537-83

Внешний вид - Однородная мазь от желтого до коричневого цвета
Температура каплепадения, °С, не ниже - 60
Температура сползания, °С, не ниже - 50
Коррозионное воздействие на металлы -Выдерживает
Кислотное число, мг КОН на 1 г смазки - От 0,50 до 1,00
Содержание воды - Отсутствие
Массовая доля механических примесей, %, не более - 0,07
Содержание водорастворимых кислот, реакция водной вытяжки - Слабокислая (слаборозовое окрашивание)
Испытание защитных свойств при 50 °С в течение 30 ч на пластинках из стали марок 40 или 50 по ГОСТ 1050 - Выдерживает
[image: ]
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	35
	Циатим 201, Смазка
	Шт.
	Циатим 201 20гр., Смазка

Рабочий температурный диапазон: –60...+90 °C
Состав: нефтяное масло с малой вязкостью; загуститель «стеарат лития»; присадки, защищающие от окисления смазанных поверхностей деталей.
Емкость: 20 мл (баночка)
[image: ]
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	36
	Уличный всепогодный навесной замок 
	Шт.
	Навесной замок Palladium 907WP-40L

Тип замка - навесной
Тип механизма секретности - цилиндровый
Класс безопасности - 1
Тип ключа - английский
Количество ключей - 3 шт
Тип корпуса - открытый
Материал корпуса - чугун
Цвет - синий
Длина замка - 100.7 мм
Ширина замка - 43.5 мм
Форма дужки – длинная полукруглая
Материал дужки - закаленная сталь
Диаметр дужки - 7.2 мм
Внутренняя высота дужки (в закрытом состоянии) - 52.7 мм
Уличный - да
Антивандальный - да
Под один ключ - нет
Декоративный - нет
Влагозащищенный - да
Противопожарный - нет
Морозоустойчивость - да
[image: ]
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	37
	Цепь пластиковая красно-белая

	Шт.
	Цепь пластиковая красно-белая

Цепь пластиковая круглозвенная красно-белая используется как декоративный элемент ограждений при дорожном строительстве, на спортивных площадках, загородных участках. Изготавливается из цветных отдельных сваренных овальных пластиковых звеньев.
Размер/ диаметр прутка, D, мм - 6
Длина звена, Т, мм – 26
Ширина звена, В, мм – 19
Вес кг/100 м – 6,1
Метров /бобина – 20
[image: ]
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	38
	Знак "Проход запрещен" Стандарт Знак Р03
	Шт.
	Знак "Проход запрещен" Стандарт Знак Р03, 200x200 мм

Тип - запрещающие (Р)
Выход - нет
Опасность - нет
Другие - нет
Материал - ПВХ
Клеевая основа - нет
Габариты без упаковки - 200х200 мм

[image: ]
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	39
	Знак "доступ посторонним запрещен" Стандарт Знак Р06
	Шт.
	Знак "доступ посторонним запрещен" Стандарт Знак Р06, 200x200 мм

Тип - запрещающие (Р)
Выход - нет
Опасность - нет
Другие - да
Тактильная - нет
Материал - полипропиленовая пленка
Клеевая основа - есть
Габариты без упаковки - 200х200 мм
Фотолюминесцентная - нет
Элементы отражения света - нет
Длина - 200 мм
Ширина - 200 мм
[image: ]
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2. Место доставки, сроки и порядок поставки товара
2.1 Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9. 
2.2 Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 20 дней. Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.  

3. Общие сведения
3.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
3.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4 Требования к упаковке и маркировке
4.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
4.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

5 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

6 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
6.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).


7 Порядок расчётов
7.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
7.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.
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