ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на поставку дизельного топлива (наливом) для нужд Акционерного общества «Ялтинский морской порт»

1. Общие положения

	№

п/п 
	Наименование
	Описание и ГОСТ
	Планируемый объем поставок (л) 



	
	
	
	Всего

	1
	Дизельное топливо наливом
	Дизельное топливо по ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия»
	15 000


2 . Основные требования к объекту закупки

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение

	1
	Массовая доля серы (мг/кг), не более
	10

	2
	Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже 
	55

	3
	Предельная температура фильтруемости, °С, не выше
	минус 15

	4
	Экологический класс 
	не ниже К5

	5
	Цетановое число 
	не менее 51

	6
	Сорт топлива
	не ниже Е

	7
	Тип топлива
	межсезонное

	8
	Количество, л
	15 000

	9
	Гарантийный срок, срок годности
	 Остаточный срок годности поставляемого Товара на момент поставки должен составлять не менее 50 % от общего срока годности Товара.


3. Требования к качеству товара.

Поставляемый товар по качеству должен соответствовать стандартам, указанным в паспорте продукции и (или) сертификате соответствия качеству. Соответствие нефтепродуктов Техническому регламенту подтверждается Поставщиком по требованию Покупателя путем предоставления Покупателю копий соответствующих документов: паспорт продукции с указанием в нем информации о сертификации (декларировании) нефтепродукта или с приложением копии сертификата (декларации).

4. Срок и место поставки товара.

Поставка Топлива осуществляется Поставщиком в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения заявки Покупателя по адресу Покупателя: 298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. Рузвельта, д. 5, причал № 1.

5. Требования к отгрузке товара.

Поставка Топлива осуществляется Поставщиком путем его отгрузки, доставки и налива по месту нахождения Покупателя. Доставка и налив Топлива производится силами и за счет Поставщика. Поставщик обязуется обеспечить выполнение подчиненными работниками, а также лицами, действующими в интересах Покупателя, установленных на территории Акционерного общества требований режима и пропускной системы, транспортной безопасности, разработанных в соответствии с требованиями Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» и иных нормативных документов по транспортной безопасности, документами Администрации морских портов Черного моря, органов пограничного и таможенного контроля, а также норм законодательства РФ по охране труда, об охране окружающей среды, общественного порядка, правил дорожного движения, а также соблюдать требования, установленные Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ, Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ, Федеральным законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» от 23.02.2013 N 15-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

   6. Порядок приёмки и контроля качества Товара.

Поставщик должен осуществлять сливо-наливные операции дизельного топлива собственными силами, средствами и за свой счет, в соответствии с требованиями приложения В Европейского соглашения «О международной дорожной перевозке опасных грузов» и раздела 2.5 приложения 6 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств». Приёмка Товара у Поставщика осуществляется уполномоченным представителем Покупателя. Уполномоченный представитель Покупателя осуществляет контроль соответствия качества поставляемого Товара. Поставляемый Товар должен сопровождаться следующими документами: счетом, счетом-фактурой, товарной накладной, паспортом качества и другой сопутствующей документацией на поставляемый товар.

7. Стоимость Товара, форма и порядок оплаты.

Стоимость поставляемого Товара должна включать все расходы Поставщика, связанные с поставкой и наливом топлива, а также все необходимые налоги и сборы. 

