      Техническое задание

         на поставку сантехнических материалов для

 АО «Завод «Фиолент»
	№ п/п 
	Наименование материалов
	Характеристика
	Ед. изм
	Кол-во

	1
	Труба PP-RCТ SDR 5/S 2 – 20х3,4 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа (армир. алюминиевой фольгой)
	ГОСТ 32415-2013
	м
	12

	2
	Муфта PP-RСТ SDR 5/S 2 - 20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	3

	3
	Угольник 45° PP-RСТ SDR 5/S 2 - 20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	4

	4
	Угольник 90° PP-RСТ SDR 5/S 2 - 20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	8

	5
	Муфта комбинированная неразъемная - НР 1/2"х PP-RСТ SDR 5/S 2 – 20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	2

	6
	Муфта комбинированная неразъемная - ВР 1/2"х PP-RСТ SDR 5/S 2 – 20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	2

	7
	Муфта комбинированная разъемная - ВР 1/2"х PP-RСТ SDR 5/S 2 – 20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	2

	8
	Муфта комбинированная разъемная - НР 1/2"х PP-RСТ SDR 5/S 2 – 20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	2

	9
	Труба PP-RCТ SDR 5/S 2 – 25х4,2 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа (армир. алюминиевой фольгой)
	ГОСТ 32415-2013
	м
	30

	10
	Муфта PP-RСТ SDR 5/S 2 - 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	10

	11
	Угольник 45° PP-RСТ SDR 5/S 2 - 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	6

	12
	Угольник 90° PP-RСТ SDR 5/S 2 - 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	10

	13
	Тройник PP-RСТ SDR 5/S 2 – 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	4

	14
	Муфта комбинированная разъемная - ВР 3/4"х PP-RСТ SDR 5/S 2 – 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	2

	15
	Муфта комбинированная неразъемная - ВР 3/4"х PP-RСТ SDR 5/S 2 – 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	4

	16
	Муфта комбинированная неразъемная - НР 3/4"х PP-RСТ SDR 5/S 2 – 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	4

	17
	Опора РР-RC Ø25 с креплением 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	20

	18
	Труба PP-RCТ SDR 5/S 2 – 32х5,4 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа (армир.алюминиевой фольгой)
	ГОСТ 32415-2013
	м
	12

	19
	Муфта PP-RСТ SDR 5/S 2 - 32 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	3

	20
	Угольник 45° PP-RСТ SDR 5/S 2 - 32 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	4

	21
	Угольник 90° PP-RСТ SDR 5/S 2 - 32 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	8

	22
	Тройник редукционный PP-RСТ SDR 5/S 2 – 32х20х32 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	2

	23
	Тройник редукционный PP-RСТ SDR 5/S 2 – 32х25х32 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	4

	24
	Муфта комбинированная разъемная - НР 1"х PP-RСТ SDR 5/S 2 – 32 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	8

	25
	Муфта комбинированная разъемная - ВР 1"х PP-RСТ SDR 5/S 2 – 32 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	4

	26
	Опора РР-RC Ø32 с креплением 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	10

	27
	Монтажный комплект д/радиатора 1" х 1/2", Ду15 (с кронштейнами)
	ГОСТ 31311-2005
	шт
	1

	28
	Монтажный комплект д/радиатора 1" х 3/4", Ду20 (с кронштейнами)
	ГОСТ 31311-2005
	шт
	2

	29
	Радиатор секционный биметаллический межосевое расстояние 500мм, 10 секций 
	ГОСТ 31311-2005
	шт
	5

	30
	Ниппель стальной радиаторный 1" 
	ГОСТ 31311-2005
	шт
	4

	31
	Прокладка д/радиатора 1" 
	ГОСТ 31311-2005
	шт
	4

	32
	Лента ФУМ 19х0,1х15м 
	ГОСТ 24222-80
	шт
	2

	33
	Герметик силиконовый, белый 310мл 
	ГОСТ Р 57400-2017
	шт
	1

	34
	Труба PP-RCТ SDR 5/S 2 – 20х3,4 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа (армир.алюминиевой фольгой)
	ГОСТ 32415-2013
	м
	20

	35
	Труба PP-RCТ SDR 5/S 2 – 25х4,2 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа (армир.алюминиевой фольгой)
	ГОСТ 32415-2013
	м
	560

	36
	Муфта PP-RСТ SDR 5/S 2 - 20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	64

	37
	Муфта PP-RСТ SDR 5/S 2 - 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	80

	38
	Угольник 90° PP-RСТ SDR 5/S 2 - 20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	96

	39
	Угольник 90° PP-RСТ SDR 5/S 2 - 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	368

	40
	Угольник 45° PP-RСТ SDR 5/S 2 - 20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	64

	41
	Угольник 45° PP-RСТ SDR 5/S 2 - 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	288

	42
	Тройник редукционный PP-RСТ SDR 5/S 2 - 25х20х25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	64

	43
	Муфта редукционная PP-RСТ SDR 5/S 2 - 25х20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	32

	44
	Муфта комбинированная разъемная -  ВР1/2"х PP-RСТ SDR 5/S 2 - 20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	8

	45
	Муфта комбинированная разъемная -  ВР3/4"х PP-RСТ SDR 5/S 2 - 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	112

	46
	Муфта комбинированная неразъемная -  НР3/4"х PP-RСТ SDR 5/S 2 - 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	48

	47
	Муфта комбинированная неразъемная -  НР1/2"х PP-RСТ SDR 5/S 2 - 20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	56

	48
	Опора (кронштейн) PP-R 20 с креплением
	ГОСТ 32415-2013
	шт.
	20

	49
	Опора (кронштейн) PP-R 25 с креплением
	ГОСТ 32415-2013
	шт.
	128

	50
	Монтажный комплект д/радиатора 1" х 1/2", Ду15 
	ГОСТ 31311-2005
	шт
	16

	51
	Радиатор стальной панельный 500/22/1000 боковое подключение
	
	шт
	16

	52
	Лента ФУМ 19х0,1х15м 
	ГОСТ 24222-80
	шт
	2

	53
	Герметик силиконовый, белый 280мл 
	ГОСТ Р 57400-2017
	шт
	1


1. Требования к качественным характеристикам товара.

1.1. Поставляемые сантехнические материалы должны быть изготовлены в заводских условиях в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид товара.

1.2. Поставляемые сантехнические материалы должны являться новыми, ранее не использованными, не должны иметь дефектов. Дата изготовления всего товара - не ранее 2022г.

1.3. Качество поставляемого Товара, а также его упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям межгосударственных или государственных стандартов Российской Федерации (ГОСТ или ГОСТ Р), либо документу о качестве производителя.

1.4. Качество поставляемого Товара должно подтверждаться удостоверением качества и/или иными документами о качестве товара, представляемыми Поставщиком покупателю.

1.5. Гарантийные обязательства на Товар составляет 12 месяцев с момента его поставки Покупателю.
1.6. В случае обнаружения Покупателем дефектов поставленного Товара в период гарантийного срока, препятствующих его нормальной эксплуатации, Поставщик в течение 3 (трех) календарных дней с момента письменного обращения Покупателя, обязан заменить Товар на исправный. 
Начальник ОМТО 
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А.В. Андреев
