ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование закупаемых Товаров:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность аналога

	1
	Deye SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P


	шт.
	Deye SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P

поддержка LiFePO4 и свинцово-кислотных аккумуляторов;
напряжение батареи: 40–60 В;
ток заряда и разряда до 135 А.
Обеспечивает быструю зарядку, эффективное использование накопленной энергии и стабильную работу системы.
максимальная мощность PV: до 12 кВт;
MPPT-диапазон: 150–425 В;
до 2 MPPT-трекера.
Надежность и защита
защита от короткого замыкания;
защита от перегрузки и перенапряжения;
контроль утечек и изоляции;
защита от островного режима.

температура работы: от -40°C до +60°C;
степень защиты корпуса: IP65;
интеллектуальное охлаждение.
Подходит для установки как внутри помещений, так и на улице.

цветной сенсорный дисплей;
удаленный мониторинг: Wi-Fi / LAN / 4G;
интерфейсы: RS485 / CAN.
Позволяет контролировать и настраивать систему в режиме реального времени.

	1
	Нет

	2
	Deye SE-G5.1Pro-B (5 кВтч)

	шт.
	Deye SE-G5.1 Pro-B (51.2v, 100Ah, 5.12кВт·ч)

Hoминaльнaя энергия: 5,12 кBт·ч
Пoлезная емкoсть: 100 А·ч
Hоминaльнoe нaпряжение: 51,2 В
Рабочий диапазон: 43,2 В – 57,6 В
Ток заряда/разряда: до 100 А
Размеры: 440 x 133 x 540 мм

Ресурс ≥6000 циклов при глубине разряда 90% (DоD), срок службы более 15 лет.

Поддерживает параллельное подключение до 64 модулей, позволяя наращивать общую емкость до 327 кВт·ч.
· Интеллектуальное управление (ВМS): Встроенная система управления обеспечивает контроль напряжения/температуры, балансировку ячеек и полную защиту.
Не содержит кобальта, имеет класс защиты IР20 и все необходимые сертификаты (UN38.3, СЕ, UL и др.).
· Широкий температурный диапазон: Стабильная работа от -20°С до +55°С.
· Удобство монтажа: Универсальный 3U-дизайн для установки в 19" стойку, на стену или на пол.
Автосетевое подключение, удалённый мониторинг и обновления прошивки через USB.
Экологичность: Используются экологически чистые материалы, не токсичны и не загрязняют окружающую среду.
Комплектация, в т.ч.:
- силовые кабели для параллельного подключения аккумуляторов;
- коммуникационный кабель RJ45;
- кабель для подключения к гибридному инвертору;
- крепёжные элементы для 19-дюймовой стойки или шкафа;
- кронштейны для напольной установки;
- кронштейны для настенного монтажа;
- заземляющий провод;
- руководство пользователя.
	2
	Нет



2. Место доставки, сроки и порядок поставки товара
2.1 Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Понизовка, ул. Приморская, 22. 
2.2 Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 1(один) месяц. Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. Общие сведения
3.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
3.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4 Требования к упаковке и маркировке
4.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
4.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

5 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

6 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
6.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).


7 Порядок расчётов
7.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
7.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.


