Раздел 2. Описание предмета закупки

Описание объекта закупки
Функциональная характеристика объекта закупки.
[bookmark: _GoBack]Поставка оборудования по заявке (ОКПД 26.20.14.100).

Техническая характеристика объекта закупки.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики
	Количество, шт.

	1.
	Регистратор для видеонаблюдения

	Основной цвет –черный
Вид – IP
Количество каналов записи – не менее 32
Количество подключаемых аналоговых камер – не менее 1
Количество подключаемых IP-камер – не менее 32
Максимальное разрешение записи - 3840x2160
Максимальная частота кадров – не менее 30 кадр./сек
Скорость записи – не менее 256 Мбит/с
Кодеки и форматы видео -H.264, H.264+, H.265, H.265+
Разрешение и частота кадров - 4MP (2688х1520): 30 кадр./сек, 8MP (3840×2160): 30 кадр./сек, Full HD (1920х1080): 30 кадр./сек
Форматы аудиофайлов - G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.726
Количество отсеков для (HDD / SSD) – не менее 2
Максимальный объем одного накопителя - 16 ТБ
Интерфейс подключения накопителя - SATA
Поддержка PTZ - нет
Двухсторонняя аудиосвязь - есть
Детектор движения - есть
Тревожные входы / выходы – не менее 4/1
Синхронное воспроизведение - наличие
Наличие панели управления -  нет
Пульт ДУ - да
Порт Ethernet -  есть
Максимальная скорость сети Ethernet - 1000 Мбит/с
Сетевые протоколы - DDNS, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, ISUP, NFS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UPnP, iSCSI
Количество пользователей – не менее 256
Видеовходы - нет
Видеовыходы - 1 x HDMI, 1 x VGA
Аудиовходы -  1 x RCA
Аудиовыходы - 1 x RCA
Разъемы USB - есть
Количество USB – не менее 2
Тип и параметры питания - DC 12В/3.33А
Потребляемая мощность  - не менее 15 Вт
Поддержка PoE - нет
Рабочая температура – ниже -10º и не более 55ºС
Влажность при эксплуатации - от 10% и до 90%
Комплектация: адаптер питания, документация, кабель Ethernet, кабель SATA, мышь
Ширина – не более 380 мм
Глубина – не более 315 мм
Высота – не менее 52 мм
Вес – не более 1000 г
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	2.
	Жесткий диск для видеонаблюдения
	Объем HDD – не менее 4 ТБ
Объем кэш-памяти – не менее 256 МБ
Скорость вращения шпинделя – не менее 5500 об/мин
Максимальная скорость передачи данных - 200 Мбайт/сек
Среднее время задержки (Latency) – не менее 5.1 мс
Интерфейс - SATA III
Пропускная способность интерфейса  - не менее 6 Гбит/с
Оптимизация под RAID-массивы -  да
Технология записи - CMR
Ударостойкость при работе - 80 G
Уровень шума во время работы – не более 26 дБ
Уровень шума в простое – не более 23 дБ
С гелиевым наполнением - нет
Число циклов позиционирования-парковки -
 Не менее 400000
Максимальное энергопотребление – не менее 5.5 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания – не менее 3.2 Вт
Максимальная рабочая температура – не менее 80 °C
Ширина  - менее 101.85 мм
Длина  - менее 147 мм
Толщина  - менее 20.1 мм
Вес – не более 490 г
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