Раздел 2. Описание предмета закупки

Описание объекта закупки
Функциональная характеристика объекта закупки.
[bookmark: _GoBack]Поставка оборудования по заявке (ОКПД 26.20.14.100).

Техническая характеристика объекта закупки.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики
	Количество, шт.

	1.
	Камера видеонаблюдения IP уличная
	Тип матрицы - CMOS Progressive Scan
Физический размер матрицы - 1/2.8 дюйма
Число пикселей матрицы  - не менее 4 Мп
Минимальная степень освещенности - 0 лк, 0.01 лк
Фокусное расстояние – не менее 2.8 мм
Диафрагма - f/2.2
Угол обзора по горизонтали – не менее 99°
Угол обзора по вертикали – не менее 54°
Угол обзора по диагонали – не менее 120°
Угол поворота (градус) - 360°
Угол наклона (градус) – не менее 90°
Подсветка - EXIR
Дальность подсветки – не менее 35 м
Изображение -  цветное, черно-белое
Максимальное разрешение -  2560x1440
Максимальная частота кадров – не менее 20 кадр./сек
Формат сжатия видеофайлов -  H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Улучшение изображения -  3D-DNR, BLC, DWDR, HLC
Встроенный микрофон -  есть
Встроенный динамик - нет
Кодеки аудио - AAC, G.711alaw, G.711ulaw, G.722, MP2L2, PCM
Тип подключения -  проводной
Поддержка PoE -  есть
Разъем RJ45 - есть
Поддерживаемые протоколы -DHCP, DNS, HTTP, ICMP, IGMP, NTP, ONVIF, QoS, RTP, RTSP, TCP/IP, UDP
Ночная съемка - есть
Система обнаружения движения - есть
Видеоархив - на сервер
Возможность настройки - баланс белого, зеркалирование, контраст, насыщенность, резкость, яркость
Управление поворотом и наклоном
 ручная регулировка
Управление со смартфона -  есть
Рабочая температура - менее -40° и более 60° C
Рабочая влажность - до 95% (без конденсата)
Степень защиты – не ниже IP67
Потребляемая мощность – не менее 6.5 Вт
Длина – не более 138.8 мм
Ширина – не более 60.9 мм
Высота – не более 57.9 мм
Вес – не более 175 г
	20

	2.
	Кабель витая пара (медная, уличная) 
	Кабель имеет 8 (восемь жил), четыре пары (4PR).
Материал проводника высокоочищенная бескислородная медь, сечением - не менее 0,51 мм.
Изоляция проводника - полиэтилен повышенной плотности (HDPE), диаметром 1,02 мм.
Экранирование, FTP – В ЭКРАНЕ (Алюминиевая фольга).
Внешняя изоляция ПЭ - полиэтилен (PE), толщина 0,5 мм.
Общий диаметр кабеля – не менее 6,5 мм.
Радиус изгиба кабеля минимально выдерживает 8 (восемь) внешних диаметров кабеля.
Частотный диапазон 1-100 МГц.
Рабочая температура – менее -50°С и не менее +75°C
Намотка – не менее 305 м.
	4

	3.
	PoE-коммутатор (8 PoE-портов)
	Кол-во портов (общее) – не менее 10
Кол-во портов (PoE) – не менее 8
Интерфейсы - 2 порта Uplink
Скорость PoE-портов – не менее 100 Мбит/с
Скорость Uplink-портов – не менее 100 Мбит/с
Защита от электрических импульсов – не менее 6kV
Дальность передачи – не менее 300 м
Стандарты PoE - IEEE 802.3af / IEEE 802.3at
Мощность PoE – не менее 60Вт 
	4

	4.
	Шкаф монтажный 
	Бокс - пластиковый уличный с монтажной панелью
Монтажная панель, глухая дверь
Степень защиты – не ниже 65
Материал корпуса – Пластик
Длина – не менее 450 мм
Ширина – не менее 300 мм
Высота – не менее 160 мм
	4

	5.
	Распределительная коробка для видеонаблюдения
	Тип - Распределительная коробка универсальная
Совместимость - Все камеры
Материал корпуса – пластик
Длина – не менее 114 мм
Ширина – не менее 114 мм
Высота – не менее 60 мм
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