Технические характеристики 
[bookmark: _Hlk110715895]1. Наименование поставляемого Товара: электрокар грузовой. 
В случае предложения эквивалента товара - эквивалент по своим характеристикам должен быть не хуже характеристик, указанных в Таблице № 1 настоящего приложения.
2. Условия поставки: поставка товара осуществляется по адресу: г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, зд.9, к.1
3. Сроки (периоды) поставки Товара: поставка Товара осуществляется в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения Договора.
4. Требования к качеству Товара, функциональным характеристикам (потребительским) свойствам и безопасности Товара: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не находиться в залоге, товар должен быть свободным от любых прав третьих лиц, не находиться под арестом или под иным обременением, а так же не использовавшемся в демонстрационных целях.
Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ (ГОСТ, ОСТ, ТУ и т.д.) и подтверждаться соответствующими документами на русском языке (сертификат соответствия, сертификат качества и т.д.), (при необходимости).  Поставляемый товар должен быть промышленного производства (серийного заводского изготовления).
Поставляемый товар должен иметь техническое описание, выпущенное производителем и сопровождаться руководством по эксплуатации.
5.  Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке Товара: одновременно с передачей товара Поставщик обязан передать Заказчику документы в соответствии с требованием действующего законодательства РФ для данного вида товара, в том числе: 
- паспорт транспортного средства (самоходной машины) при необходимости;
- сертификат соответствия;
- гарантийная (сервисная) книжка;
- инструкция (руководство) по эксплуатации транспортного средства;
- гарантийный талон и инструкцию по эксплуатации на дополнительно установленное оборудование;
- документы, оформленные в установленном порядке таможенными органами (если транспортное средство произведено за пределами Российской Федерации);
- товарная накладная № ТОРГ-12/УПД и Товарно-транспортная накладная (ТТН) №1-Т;
- счет-фактура.
иные документы – по необходимости.
Инструкции и иные технические документы должны быть предоставлены на русском языке либо вместе с качественно и точно выполненным переводом на русский язык.
6. Требования по объему гарантий качества Товара: 
Объем предоставленной гарантии Поставщиком должен быть не меньше объема гарантии, предоставленного производителем и указанного в сервисной книжке.
Таблица №1
	
	№ п/п
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Наименование  показателя, технического, функционального параметра и т.п.)
	 
Описание, значение

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Электрокар 
	шт.
	1
	Навесное оборудование: Бортовой кузов
	наличие
	

	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	Габариты кузова, ДхШхВ, мм
	не менее 1500 не более 2000                 не менее 1000 не более 1500
не менее 200 не более 500

	

	
	
	
	
	Кузов с откидными бортами на 3 стороны
	наличие
	

	
	
	
	
	Система контроля кара (контроллер) фирмы Curtis
	наличие
	

	
	
	
	
	Количество пассажирских мест, шт
	не менее 2
	

	
	
	
	
	Грузоподъемность, кг
	не менее 600
	

	
	
	
	
	Дальность хода на одном заряде, км
	не менее 70
	

	
	
	
	
	Максимальная скорость, км/ч
	не менее 20
	

	
	
	
	
	Угол подъёма машины, градуса
	не менее 30
	

	
	
	
	
	Дорожный просвет, мм
	не менее 100
	

	
	
	
	
	Тип двигателя: асинхронный  электродвигатель серии АС
Номинальная мощность, кВт
	наличие

не менее 3, не более 4х кВт
	

	
	
	
	
	Тип аккумуляторной батареи (АКБ): Литий железо-фосфат с системой BMS фирмы Jikong не менее 200А и возможностью подключения по bluetooth
	наличие
	

	
	
	
	
	Электрическая емкость АКБ, А*ч
	не менее 230
	

	
	
	
	
	Номинальное напряжение АКБ
	не менее 48
	

	
	
	
	
	Количество циклов заряд/разряд АКБ
	не менее 2000
	

	
	
	
	
	Заряд АКБ от бытовой сети 220В без съема АКБ
	наличие
	

	
	
	
	
	Влагозащитное зарядное устройство автоматического типа с защитой от перегрузки, зарядный кабель длиной не менее 5 метров
	наличие
	

	
	
	
	
	Время полного заряда АКБ от бытовой электросети, ч
	не более 10
	

	
	
	
	
	Диаметр колеса (диска), дюйм
	не менее 10
	

	
	
	
	
	Клаксон
	наличие
	

	
	
	
	
	Передние, задние световые приборы светодиодного типа
	наличие
	

	
	
	
	
	Указатели поворотов
	наличие
	

	
	
	
	
	Информационная панель
	наличие
	

	
	
	
	
	Зеркала заднего вида
	наличие
	

	
	
	
	
	Лобовое стекло
	наличие
	

	
	
	
	
	Тормозная система на передней и задней оси
	наличие
	

	
	
	
	
	Электроручной тормоз
	наличие
	

	
	
	
	
	Усиленный редуктор для горной местности
	наличие
	

	
	
	
	
	Год выпуска
	не ранее 2025г
	

	
	
	
	
	Гарантия производителя
	Не менее 3х лет
	





