ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 12 от 30.07.2026

1. Наименование закупаемых Товаров:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность аналога

	1
	Розеточный блок Legrand тройной с заземлением Legrand Quteo с предварительным подключением со шторками IP20 16А 250В винтовые зажимы накладной монтаж белый 782238



	шт.
	Технические характеристики Legrand Quteo ОП 16А угол 45град. защ. шторки с заземл. бел. 782238
Монтаж
накладной (открытый)
Количество гнезд
3
Количество постов
3
Тип комплектации
розетка в сборе
Рамка
не требуется(идет в комплекте)
Max ток
16 А
Серия
Quteo
Степень защиты
IP20
Заземление
есть
Защитные шторки
есть
Цвет
белый
Материал
пластик
Форма
прямоугольная
Ориентация монтажа
универсальная
Количество в упаковке
1 шт
Вес нетто
0.075 кг
Вид розетки
силовая
Зажимная система
винты и в распор (лапками)
Номинальное напряжение
250 В

https://www.vseinstrumenti.ru/product/rozetka-legrand-3-m-op-quteo-16a-ugol-45grad-zaschitnye-shtorki-s-zazemleniem-belaya-leg-782238-906923/#characteristics 
	10
	да

	2
	Наружная розетка TP Electric 16А 2P+E каучук. IP44 3101-306-0300 


	
	Технические характеристики TP Electric T-Plast 2P+E 3101-306-0300
Напряжение сети
230/220 В
Max нагрузка (Вт)
3500
Форма
прямая
Материал
каучук
Защитные шторки
нет
Заземление
есть
Степень защиты
IP44
Световая индикация
нет
Крепление на стену
нет
Цвет
черный
Номинальная сила тока
16 А
Модельный ряд
нет
Количество розеток
1 шт
Max импульсный ток
3.5 кА
Тип
розетка
Кольцо извлечения
нет
Наличие крышки
есть
ГОСТ
ГОСТ 30851.1-2002
Вес нетто
0.12 кг


https://www.vseinstrumenti.ru/product/naruzhnaya-rozetka-tp-electric-16a-2p-e-kauchuk-ip44-3101-306-0300-704212/#characteristics 
	5
	Да 

	3
	Сетка для укрытия фасадов 3х50/100 г/м2 темно - зеленая Rendell 00-00000972


	рулон
	Технические характеристики сетки для укрытия фасадов Rendell 00-00000972
Тип
сетка фасадная, затеняющая
Материал
полиэтилен
Степень затенения
80-85 %
Плотность
100 г/м²
Цвет
зеленый
Длина
50 м
Фасовка
рулон
Ширина
3 м
Площадь
150 м²
Вес нетто
15 кг

https://www.vseinstrumenti.ru/product/setka-fasadnaya-povyshennoj-plotnosti-pro-100-g-kv-m-3x50-m-temno-zelenaya-rendell-2521401-4530624/#characteristics 
	2
	Да

	4
	Клипсы для фасадной и затеняющей сетки, 100 штук, черные ГеоПластБорд 375KS100

(950 руб)
	упак
	Технические характеристики
Вид
зажим
Высота скобы
1 см
Внешняя ширина скобы
3.5 см
Количество в упаковке
100
Диаметр трубки
10 мм
Материал
полипропилен
Цвет
черный
Габариты без упаковки
55x35x10 мм
Вес нетто
0.83 кг

https://www.vseinstrumenti.ru/product/klipsa-dlya-fasadnoj-i-zatenyayuschej-setki-geoplastbord-100-shtuk-chernaya-375ks100-22466913/#characteristics 
	2
	да

	5
	Нейлоновая хомут-стяжка Gigant 4,8х400 черный, 100 шт G/1/9


	упак
	Технические характеристики хомута-стяжки Gigant 4,8х400 черный
Тип
стяжка
Материал
нейлон
Длина
400 мм
Ширина
4.8 мм
Фасовка
100 шт
Цвет
черный
Многоразовые
нет
С маркировочной площадкой
нет
С отверстием (под саморез)
нет
С клипсой
нет
С двойным замком
нет
Стойкость к ультрафиолету
да
Температура монтажа Max
+60 °С
Рабочая температура Max
+85 °С
Рабочая температура Min
-40 °С
Температура монтажа Min
0 °С


https://www.vseinstrumenti.ru/product/lentochnaya-homut-styazhka-gigant-4-8h400-chernyj-100-sht-g-1-9-2037772/#characteristics 
	5
	да

	6
	Нейлоновая хомут-стяжка Gigant 2,5х100 черный, 100 шт G/1/0


	упак
	Технические характеристики хомута-стяжки Gigant 2,5х100 черный
Тип
стяжка
Материал
нейлон
Длина
100 мм
Ширина
2.5 мм
Фасовка
100 шт
Цвет
черный
Многоразовые
нет
С маркировочной площадкой
нет
С отверстием (под саморез)
нет
С клипсой
нет
С двойным замком
нет
Стойкость к ультрафиолету
да
Температура монтажа Max
+60 °С
Рабочая температура Max
+85 °С
Рабочая температура Min
-40 °С
Температура монтажа Min
0 °С


https://www.vseinstrumenti.ru/product/lentochnaya-homut-styazhka-gigant-2-5h100-chernyj-100-sht-g-1-0-2037635/ 
	5
	да

	7
	Нейлоновая хомут-стяжка Gigant 2,5х200 черный, 100 шт G/1/2


	упак
	Технические характеристики хомута-стяжки Gigant 2,5х200 черный
Тип
стяжка
Материал
нейлон
Длина
200 мм
Ширина
2.5 мм
Фасовка
100 шт
Цвет
черный
Многоразовые
нет
С маркировочной площадкой
нет
С отверстием (под саморез)
нет
С клипсой
нет
С двойным замком
нет
Стойкость к ультрафиолету
да
Температура монтажа Max
+60 °С
Рабочая температура Max
+85 °С
Рабочая температура Min
-40 °С
Температура монтажа Min
0 °С


https://www.vseinstrumenti.ru/product/lentochnaya-homut-styazhka-gigant-2-5h200-chernyj-100-sht-g-1-2-2037679/ 
	5
	да

	8
	Паронит HIMPT пмб 1.0 мм (500x500) гост 481-80 00-00009205


	шт
	Технические характеристики HIMPT ГОСТ 481-80 пмб 1.0 мм (500x500)
Тип
прокладка уплотнительная
Размер
500х500 мм
Толщина
1 мм
Материал
паронит
Количество в упаковке
1 шт
Класс товара
Бытовой
Форма
квадратная


https://www.vseinstrumenti.ru/product/paronit-himpt-pmb-1-0-mm-500x500-gost-481-80-00-00009205-12005435/#characteristics 
	2
	да

	9
	Паронит Т Драйв ПМБ 2.0 мм, 500х500 мм, ГОСТ 481-80 4640209725296 


	шт
	Технические характеристики ООО Т Драйв ПМБ ГОСТ 481-80 2.0 мм, 500х500 мм
Тип
материал для изготовления прокладок
Размер
500х500 мм
Толщина
2 мм
Материал
паронит
Количество в упаковке
1 шт
Форма
квадратная


https://www.vseinstrumenti.ru/product/paronit-pmb-2-0-mm-500-500-gost-481-80-ooo-t-drajv-1-034-053-6693943/ 
	2
	да

	10
	Пробойники для кожи FIT набор 12 шт. (отверстия 3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-19 мм ) 67429 


	шт
	Технические характеристики
Длина
170 мм
Материал рабочей части
сталь
Диаметр пробойника
19 мм
Пробиваемый материал
бумага, картон, кожа, резина
Вес нетто
1.05 кг

https://www.vseinstrumenti.ru/product/probojniki-dlya-kozhi-fit-nabor-12-sht-otverstiya-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-19-mm-67429-19715739/#characteristics 
	1
	да

	11
	Трос в оплетке Доброга ПВХ 4 250 м ЦБ-00032128


	шт
	Технические характеристики
Длина
250 м
Диаметр
4 мм
Покрытие
цинк
В ПВХ изоляции
есть
DIN
нет
ГОСТ
нет
Вес нетто
14.8 кг
Тип фасовки
шт.
Фасовка
1 шт
Max рабочее усилие
108.1 кг
На катушке
есть
Материал
сталь
Цвет
прозрачный


https://www.vseinstrumenti.ru/product/tros-v-opletke-dobroga-pvh-4-250-m-tsb-00032128-14430425/#characteristics 
	1
	Да



2. Обоснование (дефектный акт) целесообразности закупки
2.1. Расходные материалы для проведения ТО и ремонтов на оборудовании. 

3. Место доставки, сроки и порядок поставки товара
3.1 Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9. 
3.2 Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 2 месяца.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.  

3. Общие сведения
3.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
3.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4 Требования к упаковке и маркировке
4.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
4.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

5 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

6 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
6.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).


7 Порядок расчётов
7.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
7.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.


