ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 14 от 04.08.2026

1. Наименование закупаемых Товаров:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность аналога

	1
	Набор метчиков и плашек, 110 предметов Gigant STD110
	шт.
	Технические характеристики набора метчиков и плашек Gigant 06-15-05
Вид
метчики/плашки
Направление резьбы
правая
Количество в наборе
110 шт
Сталь
9ХС
Шаг метрической (М) резьбы
мелкий/крупный
Комплектация
метчики и плашки
Резьба трубная цилиндрическая (G/BSPP)
нет дюйм
Резьба трубная коническая (R/BSPT)
нет дюйм
Метрическая резьба
М2-М18
Резьба 1/4 BSP
нет
Резьба 1/8 BSP
нет
Резьба 1/8 NPT
нет
Резьба цилиндрическая UNC
нет
Min размер резьбы М (метчики)
М2
Диаметр резьбы (UNF)
нет
Вид упаковки
металлический кейс
Габариты без упаковки
438х324х46.5 мм
Вес нетто
7.195 кг
Тип резьбы
метрическая (М)          https://www.vseinstrumenti.ru/product/nabor-metchikov-i-plashek-110-predmetov-gigant-std110-893844/#characteristics   
	1
	Да

	2
	Набор сверл (99 шт; 1-10 мм) Gigant G-11088
	шт.
	    Технические характеристики набора сверл Gigant G-11088
Тип
спиральный
Min диаметр
1 мм
Количество предметов
99 шт
Max диаметр хвостовика
10 мм
Max диаметр сверла
10 мм
Материал обработки
металл
Тип хвостовика
цилиндрический
Max длина
120 мм
Материал сверла
HSS
Сверло левого вращения
нет
ГОСТ
нет                                     https://www.vseinstrumenti.ru/product/nabor-sverl-99-sht-1-10-mm-gigant-g-11088-1138994/ 
	1
	Да

	3
	Набор сверл ступенчатых и фрезерных 4-12 мм, 4-20 мм, 4-32 мм, 3/6/8 мм vertextools 4-12-368
	шт.
	         Технические характеристики набора сверл vertextools 4-12-0368
Тип
ступенчатый
Min диаметр
3 мм
Количество предметов
6 шт
Max диаметр хвостовика
8 мм
Max диаметр сверла
32 мм
Материал обработки
металл
Тип хвостовика
цилиндрический c 3 гранями
Материал сверла
HSS            https://www.vseinstrumenti.ru/product/nabor-sverl-stupenchatyh-i-frezernyh-4-12-mm-4-20-mm-4-32-mm-3-6-8-mm-vertextools-4-12-368-16992095/#characteristics 
	1
	Да

	4
	Биты ударные Impact PH2, 50 мм, 10 шт Inforce 11-01-375
	шт.
	                Технические характеристики ударных бит Inforce 11-01-375
Тип бит
односторонние
Наконечник
PH2
Длина
50 мм
Количество бит
10 шт
Хвостовик бит
1/4 (тип Е)
Ударные (торсионные) биты
есть
Ограничитель глубины
нет
Материал бит
S2
Torx (TT)
нет
Форма наконечника бит
PH
Магнитный наконечник биты
есть                 https://www.vseinstrumenti.ru/product/bity-udarnye-impact-ph2-50-mm-10-sht-inforce-11-01-375-20299820/ 
	1
	Да

	5
	Roto NT/NX GR 1380 1201-1600 Запор. механизм (передача) основной поворотно-откидной
	шт.
	            Бренд
Roto
Высота створки по фальцу (FFH), max
1600 мм
Высота створки по фальцу (FFH), min
1201 мм
Количество цапф
2
Материал
Сталь
Назначение
Для окон и дверей из ПВХ
Открытие створки
Универсальное
Профильная система
9, 13 мм
Страна
Германия
Тип
Запор оконный (передача)                           https://фурнитуравсем.рф/product/roto-запор-1201-1600/?ysclid=mseg1ihviq116044095 
	10
	Да



2. Место доставки, сроки и порядок поставки товара
2.1 Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9. 
2.2 Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 2 месяца.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.  

3. Общие сведения
3.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
3.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4 Требования к упаковке и маркировке
4.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
4.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

5 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

6 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
6.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).


7 Порядок расчётов
7.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
7.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.


