Приложение № 2
к извещению о проведении электронного аукциона

Техническое задание

Предмет закупки: оказание услуг финансовой аренды (лизинга) экскаватора-погрузчика для нужд ООО «Городские коммунальные сети»

1. Срок передачи Имущества: в течение 30 (тридцати) календарных дней, начиная с даты заключения Договора на оказание услуг финансовой аренды (лизинга).
2. Гарантийные обязательства: 
Лизингодатель гарантирует качество и нормальные эксплуатационные характеристики поставляемого Имущества в течение всего гарантийного срока.
Срок гарантии производителя на Имущество устанавливается:
- не менее 24 месяцев или 2000 моточасов со дня ввода в эксплуатацию, в зависимости оттого, что наступит ранее и определяется условиями, указанными в руководстве по эксплуатации;
При наступлении гарантийного случая все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей или всего Имущества, произведением ремонта Имущества, оплачиваются Лизингополучателем. Доставка Имущества для ремонта (замены) и обратно осуществляется силами, транспортом и за счет Лизингополучателя.
В случае, если по результатам проверки/экспертизы Имущества установлено, что такие дефекты (недостатки) не подпадают под гарантийный случай, Лизингополучатель обязуется возместить Продавцу все расходы, связанные с доставкой имущества и проведением проверки/экспертизы Имущества.
3. Требования к качеству Имущества: поставляемое Имущество является новым (не бывшим в эксплуатации, в ремонте, восстановленным, у которого не была осуществлена замена запасных частей и агрегатов, ранее не зарегистрированным), год выпуска - не ранее 2026 года. 
Имущество не имеет царапин, вмятин, дефектов. Дополнительное оборудование, инструменты, запасные части и принадлежности должны быть поставлены и установлены комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, с безусловным сохранением гарантийных обязательств заводов-изготовителей базового автомобиля и комплектующих деталей.
Имущество не находится в залоге, под арестом или другим обременением. 
Общий пробег Имущества не превышает пробег, совершенный с целью доставки Имущества до склада Лизингодателя. 
Обязательно проведение предпродажной подготовки, с соответствующей отметкой в «Сервисной книжке».
Имущество должен быть заправлен топливом в таком количестве, чтобы была возможность доставить их до Лизингополучателя, и проверить эксплуатационные характеристики Имущества. Тип топлива должен соответствовать техническим требованиям производителя. 
Лизингополучатель вправе предъявлять непосредственно Продавцу Имущества претензии к качеству, комплектности, срокам передачи Имущества, срокам устранения недостатков, выявленных при приемке имущества или в период его эксплуатации в течение установленного гарантийного срока, а также требования об исполнении иных обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и Договором поставки, заключенным между Продавцом Имущества, и Лизингодателем, в соответствии со ст. 670 ГК РФ. 
При осуществлении приемки Имущества от Продавца Лизингополучатель совместно с Лизингодателем обязаны произвести осмотр Имущества на предмет отсутствия внешних повреждений, на соответствие количества, комплектности и качества требованиям, установленным в Договоре поставки и Договоре, и осуществить приемку Имущества, обеспечив получение от Продавца полного комплекта требуемых законодательством товарораспорядительных.  и товаросопроводительных документов.
Если при приемке Имущества Лизингодателем/Лизингополучателем были обнаружены неустранимые дефекты, исключающие нормальную эксплуатацию Имущества, Лизингодатель/Лизингополучатель обязан в письменной форме, с соблюдением установленных законодательством процедур и требований, поставить об этом в известность Продавца с указанием обнаруженных недостатков.
При передаче Имущества Лизингодатель представляет Заказчику следующие документы:
- электронный паспорт самоходной машины (ЭПСМ);
- копия одобрение типа транспортного средства;
- сервисную книжку завода-изготовителя;
- эксплуатационную документацию на русском языке;
- документы, необходимые для регистрации транспортного средства
-  товарная накладная (либо универсальный передаточный документ) в 2- х экз.;
- счет/ счет – фактура (для плательщиков НДС), оформленные в соответствии с требованиями НК РФ;
Лизингодатель при поставке Имущества представляет документы, подтверждающие соответствие предлагаемого Имущества, требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ. 
Имущество должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям в соответствии с законодательством РФ, предусмотренным к данному виду Имущества. Передаваемое Имущество должно быть свободным от прав третьих лиц. Имуществом ненадлежащего качества (несоответствующим, дефектным, забракованным) считается Имущество, у которого хотя бы один из параметров не соответствует требованиям завода- изготовителя, требованиям действующего законодательства РФ на данный вид Имущества.
Передаваемое Имущество должно соответствовать требованиям энергетической эффективности Имуществ, предусмотренным Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и в наибольшей степени, удовлетворяющие его потребности.
4. Количество Имущества:
1.  Поставка экскаватора-погрузчика – 1 штука.
 ОКПД2 - 28.92.30.190 — Машины для выемки грунта и строительства прочие, не включенные в другие группировки.
5. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики Имущества:
Таблица
	Наименование Имущества
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке

	Поставка экскаватора-погрузчика
	Эксплуатационная масса, т.
	не более 10
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	Двигатель
	дизельный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	Модель
	турбированный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	Рабочий объем двигателя, л
	не более 4,5
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	Номинальная мощность, л.с.
	не менее 99
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	Аксиально-поршневой насос
	наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	Подача насосной установки, л/мин.
	не менее 154
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	Максимальная скорость передвижения, км/ч.
	не менее 36
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	Высота разгрузки погрузочного ковша, мм.
	не менее 2 690
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	Глубина копания экскаваторного оборудования, мм.
	не менее 5 400
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	Объем экскаваторного ковша, м3.
	не менее 0,2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	Длина ТС, мм.
	не более 6 375
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	Ширина, мм.
	не более 2 450
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	 Высота, мм.
	не более 3 880
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	Комплектация

	
	Блокировка заднего моста
	наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	Управление погрузочным и экскаваторным оборудованием
	джойстики
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	Открывающиеся окна на дверях кабины, поднимающееся заднее окно
	наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	Аудио (FM, mp3, USB, 2 динамика)
	наличие 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	Отопитель
	наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	Система кондиционирования
	наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	Погрузочный челюстной ковш «4 в 1» 
	наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	Гидравлическая система 

	
	Совмещение операций
	не менее 3-х
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	Тормоза

	
	Тормозная система
	Многодисковые тормоза мокрого типа с гидравлическим приводом и усилителем, саморегулирующиеcя
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	Параметры погрузочного оборудования

	
	Погрузочный ковш, тип
	челюстной
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	Количество функций ковша
	не менее 4
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	Емкость погрузочного ковша, м3.
	не менее 1,1
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	Ширина ковша, мм.
	не более 2 450
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	Грузоподъемность при макс. высоте подъема, кг.
	не менее 3100
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	Высота разгрузки по кромке ковша при угле разгрузки 45 град., мм.
	не менее 2690
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	Плавающий ковш (выравнивание ковша по рельефу поверхности)
	наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	Функция возврата переднего ковша к копанию
	наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	Электрогидравлическая система гашения колебаний при движении
	наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	Параметры экскаваторного оборудования

	
	Рукоять, тип
	телескопическая
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	Усилие копания рукоятью, кН. (рукоять втянута)
	не менее 38
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	Усилие копания ковшом, кН. (рукоять втянута)
	не менее 61
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	Ширина стандартного ковша, мм.
	не менее 600
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	Заправочные ёмкости

	
	Емкость топливного бака, л.
	не менее 160
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	Параметры ходовой части

	
	Коробка перемены передач
	гидромеханическая, с сервоприводом переключения передач и направления движения
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	Тип ходовой части (колёсная формула)
	 4х4, равновеликие колёса
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	Размерность шин, передних / задних
	Не менее 16,9х28
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики



