Уважаемый участник, значения характеристик в описании объекта закупки, основаны на технических характеристиках не менее чем двух различных моделей техники производимых разными Заводами-изготовителями. За основу при формировании описания объекта закупки взяты характеристик отвечающим потребностям Заказчика и соответствуют коммерческим предложениям, полученным Заказчиком при формировании конкурсной процедуры. Кроме того подтверждение этому можно получить на сайтах заводов изготовителей:
· https://tm10.ru/upload/iblock/cc9/67kls7h1520rjmh300rprqygn1zomq8x.pdf
· 

· https://profdst.ru/1c/dorozhno-stroitelnaya-tekhnika/ekskavatory-pogruzchiki/ekskavator-pogruzchik-professional-pb-991s-ravnovelikie-kolyesa/
Касательно характеристики «Аксиально-поршневой насос – наличие» сообщаем следующее. Конструкция насоса напрямую влияет, какой объём жидкости он будет подавать в систему за единицу времени (расход или подачу), а также на энергоэффективность и КПД. Так, аксиально-поршневые насосы демонстрируют высокую энергоэффективность и КПД до 95%, при минимальной пульсации гидравлической жидкости в отличие от предложенного вами типа насоса. Немаловажно и то, что аксиально-поршневой насос дает возможность совмещения не менее 3х операций одновременно, что так же отражено в техническом задании.
По мнению заказчика, данный тип насоса более надежный и плавный при использовании в отличие от шестеренного типа.
Описание объекта закупки составлено с учётом требований Заказчика в пределах выделенных лимитов бюджетных средств и возможной к поставке техники, в соотношении «цена/качество», а также учтены требования п. 2), п. 3) ч. 1 ст. 3 и ч. 6.1 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ). 
Обращаем Ваше внимание, что предлагаемые Вами изменения, не являются улучшающими и исключают требуемые функции закупаемой техники, а также сокращают производственные диапазоны. 
С учётом бюджета закупки, Заказчик может приобрести технику, имеющую расширенные технические характеристики, повышающие эффективность работы техники и безопасность рабочего процесса.
Учитывая вышеизложенное, внесение изменений нецелесообразно, так как отсутствие у лиц, заинтересованных в заключении контракта, возможности поставить товар, соответствующий потребностям Заказчика, не свидетельствует о нарушении Заказчиком прав этих лиц, а также ограничении Заказчиком числа участников торгов.
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ДВИГАТЕЛЬ


ТРАНСМИССИЯ


ГИДРОСИСТЕМА


ТОРМОЗА


РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ


Тип, модель Дизельный


Мощность кВт / л.с. 74,5 / 100


Рабочий объем, л 4,4


Конструкция 4-цилиндровый с 
рядным расположением 
цилиндров с водяным 
охлаждением и 
турбонаддувом


Топливная система Система топливоподачи 
механическая 
с непосредственным 
впрыском разделенного 
типа


Воздушный фильтр Сухого типа, с основным 
и предохранительным 
фильтрами, с предвари-
тельной очисткой и 
индикацией засорения


Напряжение 
бортовой сети, В / 
зарядный ток 
генератора, А


12 / от 75


Стартер, кВт 3,2


Количество АКБ /
напряжение / 
емкость


1 / 12 / 120


Система охлаждения Привод крыльчатки 
вентилятора от двигателя


Тип трансмиссии, 
исполнение


Гидромеханическая 


Коробка передач Автоматическая 


Мосты Все ведущие


Передний мост С балансирной подвеской


Задний мост Жестко закрепленный 
на раме


Дифференциалы Блокировка дифференциала 
заднего моста 
с электрогидравлическим 
приводом


Колеса передние / 
задние


16.9-28


Тип управления Джойстиковое 
гидравлическое 


Тип насоса рабочего 
оборудования


Тандемно шестеренный


Производительность 
насоса навесного 
оборудования, л/мин


90+64 (154)


Максимальное 
давление в 
гидросистеме, МПа


235


Совмещение 
операций


есть


Рабочий 
тормоз


Многодисковые в маслянной 
ванне, закрытого типа


Стояночный 
тормоз


Дисковый стояночный тормоз 


Тип Передний и задний управляемые 
мосты с гидравлическим приводом  
(режимы: только передний мост / 
след-в-след / крабовый ход)


3,178


ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ


Система охлаждения, л 25


Топливный бак, л 164


Система смазки ДВС, л 8,4


Гидросистема рабочего 
оборудования. 
Общий объем (объем 
гидравлического бака*), л


130 (75*)


СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ


Максимальная 
скорость, км/ч


Вперед 40 
Назад 40







ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


ПОГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


ЭКСКАВАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


Общая длина, мм 6375


Общая ширина по колесам, мм 2400


Общая высота по кабине, мм 2930


Общая высота по высшей точне 
рабочего оборудования, мм


3880


Колесная база, мм 2223


Ширина колеи, передняя / 
задняя, мм


1950 / 1950


Дорожный просвет, мм 385


Внешний радиус поворота 
по колесам, мм


15600*
(4х4х4 - 9485*)


Внешний радиус поворота по 
кромке ковша, мм


17000*
(4х4х4 - 11400*)


Эксплуатационная масса со 
стандартным ковшом, кг


9400


Объём погрузочного ковша, м3 1,1


Ширина погрузочного ковша, мм 2400


Грузоподъёмность, кг 3178


Макс. высота разгрузки при 45°, мм 2865


Вынос ковша на макс. высоте 
выгрузки при 45°, мм


685


Максимальная высота по пальцу 
ковша, мм


3590


Вырывное усилие отрыв подъема 
(отрыв ковша), кН


56,1 (81,6)


Объем экскаавторного ковша, м3 0,18


Усилие копания, кН 64,5


Максимальный радиус копания 
(максимальный вылет стрелы 
от центра поворота*), мм


6800*


Глубина копания, с втянутой /
с выдвинутой рукоятью, мм


4630/5850


Макс. высота разгрузки, мм 3850/4720


КАБИНА И УПРАВЛЕНИЕ


Описание 
кабины 
оператора


Полное открытие задних боковых 
окон, частичное и полное открытие 
дверей обеспечивают превосход-
ную циркуляцию свежего воздуха 
в кабине, тонированные защитные 
стекла и зеркала заднего вида 
улучшают обзорность, а солнцеза-
щитный козырек защищает опе-
ратора от яркого солнечного света 
и обеспечивает четкий обзор. 
Охлаждающий отсек в левой части 
кабины. Все реле и предохрани-
тели расположены в одном месте 
для удобства обслуживания. В 
кабине более толстый напольный 
коврик, изоляция и металлические 
опоры. Мощная система отопле-
ния, вентиляция и кондициониро-
вания воздуха, а также воздуховод 
в нижней части кабины.На левой 
консоли карман для телефона, 
USB-зарядка, розетка, гнездо для 
крепления маяка. На передней 
консоли 2 подстаканника и отсеки 
для хранения вещей


Сиденье Легкая регулировка поворота 
путем фиксици в двух положениях 
(спереди и сзади) без необходимо-
сти удержания рычага, может быть 
отрегулировано под любой вес и 
рост, повышая комфорт при работе 
и перемещении. 
• Удобное сиденье 
• Увеличенный передний и задний 
ход смещения 
• Низкая спинка для лучшей види-
мости. 
• Механическая подвеска  
• Поддержка спинки  
• Подголовник 
• Поворотный кронштейн сиденья


Безопас-
ность


Кабина с 6 стойками ROPS/FOPS, 
прекрасная видимость через 
тонированные безопасные стекла, 
рельефные самоочищающиеся сту-
пеньки и полноразмерный пору-
чень. Частичное и полное открытие 
дверей кабины помогают циркуля-
ции воздуха внутри кабины


Управление 
движением 
и навесным 
оборудова-
нием


Передняя и боковые панели 
управления оборудованы по по-
следнему слову техники, органы 
управления находится в пределах  
легкой досягаемости оператора. 
Звуковое и визуальное опевеще-
ние оператора о неисправностях 
на главном экране и регулируемая 
рулевая колонка в стандартной 
комплектации обеспечивает опе-
ратору дополнительный комфорт 
при вождении. Комбинированная 
панель дисплея, джойстиковый 
рычаг погрузчика с переключате-
лями, автоматический возврат в 
системе копания.







СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ОПЦИИ


Регулируемое сиденье оператора с ремнём 
безопасности и подлокотником


Регулируемая колонка рулевого управления


Рециркуляционный вентилятор кабины


Розетка


Омыватель и очиститель переднего стекла


Левая и правая боковые двери с замками


Зеркала наружные (2), внутренние (1)


Задние дворники


Вращающийся маячок (съемный) 


Поворотная ручка рулевого колеса


Солнцезащитный козырек


Радио, Blutooth, музыкальная система


Тонированные стёкла, охлаждаемый отсек


Наружный ящик с инструментами


Вентиляционные отверстия


USB-зарядное устройство


Шнековый бур


Квик-каплер (быстросъемный соединитель) 


Уплотнитель грунта


Дополнительные ковши различных размеров


Планировочный ковш


Грейферный захват 


Гидравлический молот


Предохранительные гидрозамки


Профильный ковш


Вилы


Аксиально-поршневой насос рабочего 
оборудования


Снегоочиститель






