ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 11 от 28 .07.2026

1. Наименование закупаемых Товаров:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность аналога

	1
	Масло Doosan  10w40 (15w40)  полусинтетика (минеральное) Дизель CI-4, CH-4

	Литр
	Полусинтетический масло для Высоконагруженных дизелей техники Doosan и другой, которое позволяет увеличить ресурс двигателей и уменьшить расход масла на угар. Оригинальное моторное масло Doosan выпускается с вязкостью 10W-40 и соответствует стандартам по API CI-4. А так же для двигателей генераторов Doosan D1146, D1146T, P126TI, P158LE, P180LE, P222LE, DP158, DP180, DP222.
Допуски:
SAE 10W-40
API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4
ACEA E7/A3/B4
JASO DH-1
GLOBAL DHD-1
MB 228.3
MAN M 3275
RENAULT RLD-2
VOLVO VDS-3
MACK EO-N/EO-M Plus
MTU Type 2
CATERPILLAR ECF-2/ECF-1a
CUMMINS CES 20076/77/78
DEUTZ DQC-III
DETROIT DIESEL

Масло моторное Doosan KIXX Dynamic SAE 10W-40 (канистра 20 л.)

	40
	Нет


	2
	Датчик давления
doosan 301309-00022 


	шт
	https://www.tss.ru/catalog/zapchasti/zapasnye_chasti_dlya_dizelnykh_dvigateley/dvigateli_doosan/zapchasti_dlya_doosan_d1146t_ad_100_m17/datchik_davleniya_masla_hyundai_doosan_d1146t_oil_pressure_sensor_000824/?ysclid=ms4qrj4fyq143885833 

https://novaparts.ru/catalog/?q=doosan+301309-00022+&s=Найти 

	1
	Нет

	3
	Топливный фильтр
DONALDSON P558000 

	
	Наружный диаметр: 93 мм (3,66 дюйма).
Размер резьбы: 1-14 UN.
Длина: 174 мм (6,85 дюйма).
Внутренний диаметр: 61 мм (первый размер) и 71 мм (второй размер).
Вес: около 570 г.
Тип наполнителя: целлюлоза.
Эффективность фильтрации: 99% частиц размером от 9 микрон.
Стандарт испытаний: SAE J1985.
Прочность на разрыв: 6,9 бар (100 фунтов на кв. дюйм).

https://armtek.ru/product/toplivnyy-filtr-donaldson-p558000-frl-391211?ysclid=ms4ru8uw6t589273958 
	2
	Да

	4
	Фильтр масляный SAKURA C5605
	шт
	https://armtek.ru/product/filtr-maslyanyy-sakura-c5605-8079731?ysclid=ms4qlp9mx3569115390 
	3
	Да

	5
	Шланг маслобензостойкий (внутренний диаметр 13 мм)

	метр
	Материал внутреннего слоя: гладкая черная резина NBR
Материал наружного слоя: гладкая черная резина NBR
Тип: напорный
Армирование: текстильное волокно
Внутренний диаметр, мм:  13
Наружный диаметр, мм: 21
Толщина стенок, мм: 4
Диапазон температур: от -30°C до +100°C
Рабочее давление, бар: 20
Давление на разрыв, бар: 60
Радиус изгиба, мм: 130
Рукав маслобензостойкий напорный антистатический TOBOL-AS, 20 Бар, вн.диам. 10 мм, TL010TB-AS TITAN LOCK — купить по выгодной цене | TITAN LOCK
	10
	Да

	6
	Шланг маслобензостойкий (внутренний диаметр 10 мм)

	метр
	Материал внутреннего слоя: гладкая черная резина NBR
Материал наружного слоя: гладкая черная резина NBR
Тип: напорный
Армирование: текстильное волокно
Внутренний диаметр, мм: 10
Наружный диаметр, мм: 17
Толщина стенок, мм: 3,5
Диапазон температур: от -30°C до +100°C
Рабочее давление, бар: 20
Давление на разрыв, бар: 60
Радиус изгиба, мм: 100
Длина бухты, м: 50
Вес, кг/м: 0,29
https://titan-lock.shop/product/rukav_maslobenzostoykiy_napornyy_antistaticheskiy_tobol_as_20_bar_vn_diam_10_mm_tl010tb_as_titan_loc/ 
	10
	Да

	7
	Шланг маслобензостойкий (внутренний диаметр 6 мм)

	метр
	Материал внутреннего слоя: гладкая черная резина NBR
Материал наружного слоя: гладкая черная резина NBR
Тип: напорный
Армирование: текстильное волокно
Внутренний диаметр, мм: 8
Наружный диаметр, мм: 15
Толщина стенок, мм: 3,5
Диапазон температур: от -30°C до +100°C
Рабочее давление, бар: 20
Давление на разрыв, бар: 60
Радиус изгиба, мм: 80
Длина бухты, м: 50
Вес, кг/м: 0,24
Рукав маслобензостойкий напорный антистатический TOBOL-AS, 20 Бар, вн.диам. 8 мм, TL008TB-AS TITAN LOCK — купить по выгодной цене | TITAN LOCK 
	10
	

	8
	Воздушный фильтр (внутренний)
 
	шт
	Страна производства Корея
Диаметр внутренний (мм) 135
Диаметр корпуса (мм) 220
Артикул производителя 65.08304-6025; 65.08304-6006
Производитель двигателя Doosan
Длина, мм 450
Диаметр внутренний (мм) — 135
Диаметр корпуса (мм) — 220
Фильтр воздушный одинарный цилиндрический (фланец) Hyundai Doosan Р158LE-1( 263х220х450) /Air filter — купить в городе Новосибирск, цена, фото — ТСС Новосибирск 
Фильтр воздушный Р158LE-1/Air filter в Иваново - TRUSTENERGO 
https://www.rekon-russia.ru/catalog/detail/filtr_vozdushnyy_r158le_1_air_filter/?ysclid=ms5luzyzr0167076338 
	2
	Да

	11
	Антифриз AGA, готовый к применению, зеленый -42С, 52 кг AGA064Z

	Кг
	Разработан в соответствии с требованиями: ASTM D 3306/4985/6210; Chrysler MS-12106; BMW N600 69.0; VW, Audi, Porsche, Seat, Skoda: VW TL 774-G (G12++); Mercedes-Benz 325.3/325.5/325.6; Ford WSS-M97B44-D/E; Hyundai/Kia MS 591-08; Renault 41-01-001/--T; MAN 324 Type Si-OAT; CUMMINS CES 14603.
Совместимость
Допускается смешивать в любом соотношении с качественными антифризами класса «–40 °С» других марок, соответствующими спецификациям: G11, G12, G12+, G12++, G13.
Тип G12++
Вид упаковки бочка
Объем (вес) 52 кг
Температура замерзания - 42 °С
Основ этиленгликоль
Цвет зеленый
https://www.vseinstrumenti.ru/product/antifriz-zelenyj-42s-aga-aga050z-904155/ 
	104
	



2. Обоснование (дефектный акт) целесообразности закупки
2.1. Оборудование и расходные материалы для проведения ремонта и первичного технического обслуживания на ДГУ. 

3. Место доставки, сроки и порядок поставки товара
3.1 Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9. 
3.2 Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 2 месяца.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.  

3. Общие сведения
3.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
3.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4 Требования к упаковке и маркировке
4.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
4.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

5 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

6 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
6.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).


7 Порядок расчётов
7.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
7.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.


