ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
оказания услуг по закупке светильников светодиодных уличного исполнения на солнечных батареях

	№ п/п
	Перечень требований
	Содержание требований

	1
	2
	3

	1
	Наименование услуг
	Закупка светильников светодиодных уличного исполнения на солнечных батареях по
территории города Алупки

	2
	Объем услуг
	Закупка светильников светодиодных
уличного исполнения на солнечных батареях в количестве 37 шт.

	3
	Сроки оказания услуг
	До 15.09.2026

	4
	Место оказания услуг
	Г. Алупка

	5
	Требование к основному оборудованию
	Требование	к	светильникам	светодиодным
уличного исполнения на солнечных батареях смотри приложение №2

	6
	Требования к качеству услуг и иные показатели, связанные с
определением соответствия услуг
потребностям Заказчика или целям использования
	На всё оборудование и применяемые материалы при монтаже необходимо предоставить сертификат качества.

	7
	Требования к результатам услуг
	Услуга должна быть оказана качественно и в срок.



1

	№ п/п
	Перечень требований
	Содержание требований

	1
	2
	3

	8
	Требования к документам,
подтверждающим качество услуг
(указывается перечень документов, которые должны подтверждать соответствие продукции предъявляемым требованиям, например:
сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое
заключение, технический паспорт и т.д.);
	Для подписания акта выполненных работ необходимо:
1. Предоставить документ - паспорта на оборудование.
2. Сертификат качества (сертификат соответствия).


	9
	Условия оплаты
	Безналичная предоплата


*сроки выполнения работ согласовываются с исполнителем дополнительно.

Начальник отдела эксплуатации
канатной дороги		/_А.Ю. Шаповалов
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

1. Наименование закупаемых Товаров:

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможнос ть аналога
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Светильник светодиодного уличного
исполнения на солнечных батареях
	






















Шт.
	Комплектация светильника светодиодного уличного исполнения на солнечных батареях: Мощность – 60W;
Батарея – 36 Аh/6,4V;
Тип батареи - Литиевая батарея LiFePo4 (совершенно новая батарея) А+32700,
емкость аккумуляторной батареи 6000 мАч, встроенная система управления батареей;
Солнечная панель – 60W/10V;
Размер корпуса светильника – не больше следующих габаритов 614*400*275mm; Цветовая температура CCT – 3000K (не холодный свет, теплый);
Световой поток (LM) – 180lm/W; Линза –70°*150°;
Время работы – 12 часов 365 дней; Корпус – Алюминиевый;
Контролер – Patent ProDouble MPPT Solar Charge Controller (последнее поколение, защита от перегрева, равномерное распределение энергии на все время работы, защита от короткого замыкания);
Датчик освещенности – ДА (автоматическое включение и выключение);
Крепление – Консольное с фиксацией по углу наклона на опоре;
Степень защиты – IP-65;
Гарантия – 5 лет (все комплектующие для гарантийного и пост гарантийного ремонта есть на складе нашей компании).
Уличный светильник на солнечных батареях со встроенной системой освещения обеспечивающий простоту и удобства транспортировки и установки. В него должна
быть встроена монокристаллическая кремниевая солнечная панель, запатентованный солнечный контроллер, литиевая батарея LiFePO4 и ИЛ-
датчик движения. Корпус выполнен из литого алюминия, что обеспечивает долговечность и длительный срок службы, высокую коррозионную стойкость и
водонепроницаемость по стандарту IP-65. Светильник должен легко разбирается, а угол наклона на опоре должен регулируется.
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Ориентировочный визуал светильника:
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2. Обоснование (дефектный акт) целесообразности закупки
2.1. В связи с производственной необходимостью, для эксплуатации внешних объектов, а также для освещения улиц города Алупки.

3. Место доставки, сроки и порядок поставки товара
3.1 Место доставки товара: г. Алупка, ул. Фрунзе.
3.2 Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 10 дней. Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. Общие сведения
3.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
3.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4 Требования к упаковке и маркировке
4.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке,
выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
4.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию,
предусмотренную для данного вида продукции.

5 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД. Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

6 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
6.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

7 Порядок расчётов
7.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке
учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные
законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
7.2 Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.


	Общая информация:
	Общее кол-во ламп – 37

	
Технические характеристики:
	· свечение – 3000 ЛМ
· свет – теплый (не белый)
- размер – 600*400

	Локации размещения:
	· г. Алупка ул. Фрунзе (карта 1)
· Порт «Жорж» (карта 1)
· Воронцовские купальни (карта 1)
· Туристический центр и паркинг Восточный (карта 2)
· Променад Восточный (карта 2)




Карта 1
[image: ]

Предварительные локации размещения:

	Вход в парк «Солнечный»
	[image: ]

	Перекресток на выходе с парка и кафе
«Шалость»
	[image: ]



	Подъем после кафе «Шалость»
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	Восточный выход с парка «Солнечный»
	

	Дача Аполлонова (вход на дачу Аладьиной)
	



	Лестница «108 ступеней»
	[image: ]

	Перекресток «Карамба-спуск на Западные ворота дворца»
	

	Старый лис
	



Туристический центр и променад «Восточный»
Общее кол-во ламп – 22

Общее количество ламп на Туристическом центре и паркинге – 8 (6 паркинг – 2 площадка перед ТЦ)
Общее количество ламп на Променаде – 14 (из расчета 1 лампа на 50м).


[image: ]Карта 2
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