Комплект этикеток «Кучук-Исар» сухое красное 2022 –(ЛЭТ 200 шт., КЭТ 200 шт.).  Комплект этикеток «Каберне Совиньон Кучук-Исар» сухое красное 2022 – (ЛЭТ 200 шт., КЭТ 200 шт.)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
            на этикеточную продукцию.
     	Этикеточная продукция должна быть предназначена для оформления бутылок стеклянных винодельческих объемом 1.5 л. с алкогольной продукцией.
 
Технические характеристики Этикеточной продукции 
САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ в рулонах:
 
-	рулоны должны быть намотаны на картонные шпули (втулки), внутренний диаметр которых составляет 76 мм, толщина стенки шпули (втулки) – 4 мм;
-	смещение слоев рулона при намотке не более ±1 мм;
-	тип намотки – 2
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-	рулоны должны легко разматываться, не допускается склейка слоев между собой;
-	не допускается просечка и надрыв кромки силиконизированной бумаги для этикеток;
-	рулоны должны иметь плотную и равномерную намотку, торцевая поверхность не должна иметь выступов, впадин, надрывов.
-	поверхность этикеточной продукции должна быть ровной;
-	на этикеточной продукции не допускается наличие трещин, царапин, вмятин, следов клея и масла;
-	полиграфическое исполнение должно соответствовать утвержденному оригинал-макету, допустимое несовмещение красок – не более 0,2 мм без искажения рисунка и текста;
-	отклонение по цвету не должно превышать ∆Еmax = 3,0; по пастельным тонам ∆Еmax = 2,0;
-	цвет, текст и рисунок должны соответствовать утвержденному оригинал-макету;
-	не допускается наличие на готовой этикеточной продукции следующих дефектов: шаблонирование, тенение, смазывание краски и печати, отмарывание краски на оборотной стороне, полошение, пыление бумаги, двоение на печатном оттиске, муар, непропечатка, несовмещение красок, перекос, перетискивание краски, разнооттеночность оттисков, серая печать,  пятнистость, жирный оттиск.
-	должна соблюдаться полная пропечатка участков изображения и текста с полным воспроизведением всех элементов изображения без отмарывания и склеивания оттисков; 
-	в нанесенном слое фольги не допускаются неровные края, увеличение изображения, разрывы материала; должно соблюдаться совмещение рельефного изображения с рисунком; допускается несовпадение не более 0,4 мм. Должна быть полная проработка деталей изображения; давление должно быть распределено по всей площади тиснения равномерно; высота конгревного тиснения должна быть явно выступающей над поверхностью бумаги; не допускается натиск от краев конгревного штампа; 
-	не допускается полное и частичное отсутствие лакового покрытия на этикеточной продукции, кроме мест, утвержденных на оригинал-макете; в слое лака не допускаются потеки, трещины, пузыри,
-	допустимое несовмещение деталей печатного изображения и тиснения (конгрева) не более 0,2 мм;
-	текстовая, знаковая, графическая, цветовая и иная информация, приводимая на этикеточной продукции, должна быть четкой и разборчивой;
-	этикетка должна быть без запаха;

 Этикетка самоклеящаяся в рулонах «Каберне Совиньон Кучук-Исар»: 
	Наименование параметров
	Параметры

	Размер этикетки
	95x150 мм

	Диаметр бобины
	Не более 270 мм

	Печать
	Флексо/цифровая печать

	Количество красок 
	3 (black, Pt 478 металлик, CG4)

	Дополнительная обработка
	Эмбоссинг, дебоссинг, матовый лак сплошной, горячее тиснение, over print по тиснению

	Бумага 
	Винная бумага для дебоссинга Вотермарк или аналог

	Толщина бумаги
	не менее 154 мкм

	Толщина подложки 
	не менее 64 мкм

	Расстояние между этикетками
	3 мм

	Липкий слой
	Постоянный

	Температура эксплуатации
	-20 до +70°С (данный диапазон является конкретным значением)

	Тираж 
	200

	Срок изготовления
	14 дней



Контрэтикетка самоклеящаяся в рулонах «Каберне Совиньон Кучук-Исар»: 
	Наименование параметров
	Параметры

	Размер этикетки
	95х150 мм

	Диаметр бобины
	Не более 270 мм

	Печать
	Флексо/цифровая печать

	Количество красок 
	1 (black)

	Дополнительная обработка
	матовый лак сплошной с окном под штрихкод

	Бумага 
	Винная бумага для дебоссинга Вотермарк или аналог

	Толщина бумаги
	не менее 154 мкм

	Толщина подложки 
	не менее 64 мкм

	Расстояние между этикетками
	3 мм

	Липкий слой
	Постоянный

	Температура эксплуатации
	-20 до +70°С (данный диапазон является конкретным значением)

	Тираж 
	200

	Срок изготовления
	14 дней



Этикетка самоклеящаяся в рулонах «Кучук-Исар»: 
	Наименование параметров
	Параметры

	Размер этикетки
	95x150 мм

	Диаметр бобины
	Не более 270 мм

	Печать
	Флексо/цифровая печать

	Количество красок 
	4 (black, Pt 535 металлик, Pt 478 металлик, CG4)

	Дополнительная обработка
	Эмбоссинг, дебоссинг, матовый лак сплошной, горячее тиснение, over print по тиснению

	Бумага 
	Винная бумага для дебоссинга Вотермарк или аналог

	Толщина бумаги
	не менее 154 мкм

	Толщина подложки 
	не менее 64 мкм

	Расстояние между этикетками
	3 мм

	Липкий слой
	Постоянный

	Температура эксплуатации
	-20 до +70°С (данный диапазон является конкретным значением)

	Тираж 
	200

	Срок изготовления
	14 дней



Контрэтикетка самоклеящаяся в рулонах «Кучук-Исар»: 
	Наименование параметров
	Параметры

	Размер этикетки
	95x150 мм

	Диаметр бобины
	Не более 270 мм

	Печать
	Флексо/цифровая печать

	Количество красок 
	1 (black)

	Дополнительная обработка
	матовый лак сплошной с окном под штрихкод

	Бумага 
	Винная бумага для дебоссинга Вотермарк или аналог

	Толщина бумаги
	не менее 154 мкм

	Толщина подложки 
	не менее 64 мкм

	Расстояние между этикетками
	3 мм

	Липкий слой
	Постоянный

	Температура эксплуатации
	-20 до +70°С (данный диапазон является конкретным значением)

	Тираж 
	200

	Срок изготовления
	14 дней



Макеты для подготовки в печать https://disk.360.yandex.ru/d/wwDQzSm2zdDz1A
Превью макетов, способа нанесения и обработки:
Этикетка «Каберне Совиньон Кучук-Исар»[image: ]


Этикетка «Кучук-Исар»
[image: ]
Контрэтикетки «Каберне Совиньон Кучук-Исар» и «Кучук-Исар»
[image: ]
ВНИМАНИЕ: требуется обязательное согласование текста этикетки и контрэтикетки перед изготовлением форм в типографии.

Приладка цветопробы осуществляется по эталонному образцу (будет предоставлен). 
   Этикеточная продукция должна быть помещена в транспортную упаковку, обеспечивающую целостность изделий.
   Маркировка должна содержать необходимую информацию согласно ТР ТС 005/2011 и должна быть приведена в сопроводительных документах. 
   Транспортная маркировка должна содержать манипуляционные знаки, основные, дополнительные и информационные надписи согласно ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».
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