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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение восстановительных работ после проведения ремонта на сетях водоснабжения и канализации

1. Общие положения и требования

Место выполнения работ: г. Иркутск.
Все указания, встречающиеся в настоящем описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Субподрядчика.
Все поставляемые для выполнения работ материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний предоставляются Заказчику до начала производства работ.

2. Требования к качественным характеристикам работ

Технология и последовательность работ, выполняемых Субподрядчиком, определяется следующими нормативными документами:
1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ;
2. «Гражданский кодекс Российской Федерации» часть вторая от 26 января 1996 года №14-ФЗ;
3. Постановление Российской Федерации от 30 июня 2021 года № 1087 «Об утверждении Положения о федеральном государственном строительном надзоре»;
4. СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004». Дата введения: 25 июня 2020 года;
5. СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87». Дата введения: 28 января 2018 года;
6. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. Дата введения: 01 июля 2017 года;
7. Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
8. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
9.  Производство земляных работ в дорожном строительстве, при устройстве подземных инженерных сетей, при обратной засыпке котлованов, траншей, пазух. Технические рекомендации (извлечение из ТР 145-03);
10. Постановление администрации города Иркутска от 16 ноября 2021 года № 031-06-817/21 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешительной документации на проведение земляных работ» и о внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 6 апреля 2011 года N 031-06-642/11»;
11. Постановление администрации г. Иркутска от 20.09.2024 N 031-06-633/24 "Об утверждении Положения о проведении земляных работ в городе Иркутске.

3. Порядок проведения фотографической съёмки

1. До начала проведения работ необходимо выполнить фотосъёмку для фиксации состояния объекта до начала выполнения работ.
2. В процессе производства работ фиксируются все работы, согласно ведомости объёма работ, производимые Субподрядчиком.
3. После окончания работ выполняется обзорная фотосъемка объекта для фиксации выполненных работ.
4. Результаты фотосъёмки передаются в АО «СЭМ» в составе исполнительной документации.

4. Требования к качеству работ и гарантийные обязательства
1. [bookmark: _GoBack]Материалы Субподрядчика, используемые при выполнении работ должны быть в технически исправном состоянии, без повреждений и дефектов, новыми, не бывшими в использовании, не из ремонта, иметь сертификат качества, соответствовать требованиям соответствующих стандартов (ГОСТам и т.п.), паспортам заводов-изготовителей. Качество и безопасность материалов, используемых при выполнении работ, должны соответствовать требованиям нормативных документов, применяемых к данным видам материалов. Копии сертификатов, технических паспортов и/или иных документов, подтверждающих соответствие качества материалов, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации на материалы Субподрядчика предоставляются Заказчику до начала производства работ.
2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Субподрядчиком по Договору. Гарантийный срок составляет не менее 2 (двух) лет момента подписания акта о приёмке выполненных работ. Все выявленные по вине Субподрядчика неисправности (недостатки, поломки оборудования) должны устраняться за счет сил и средств Субподрядчика.



5.	Требования к показателям товара, используемого при выполнении работ

	№ п/п
	Наименование используемого при выполнении работ товара (материала)
	Требуемые значения показателей, используемые для определения соответствия предлагаемых к использованию при выполнении работ товаров (материалов) потребностям Заказчика

	1
	2
	3

	1
	Битумы нефтяные дорожные 
	Марка БНД-90/130. 
Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 22245-90. Товар должен соответствовать характеристикам и нормам, указанным ниже:
Глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм - более 90.
Температура размягчения по кольцу и шару должна быть не ниже 43°С в соответствии с ГОСТ 22245-90.
Растяжимость при 25 °С – не менее 65 см в соответствии с ГОСТ 22245-90.

	2
	Смесь песчано-гравийная природная
	Смесь песчано-гравийная должна быть природная.
Должна соответствовать требованиям ГОСТ 23735-2014
Содержание зерен гравия в соответствии с ГОСТ 23735-2014 должно быть не более 90% 
Наибольшая крупность зерен гравия в соответствии с ГОСТ 23735-2014 должна быть не более 70 мм 
Марка по дробимости, должна быть не ниже 400
Марка по морозостойкости, должна быть не ниже F50
Содержание пылевидных и глинистых частиц в соответствии с ГОСТ 23735-2014 должно быть не более 5,0%
Содержание глины в комках в соответствии с ГОСТ 23735-2014 должно быть не более 1,00%.

	3
	Кольцо опорное КО-6
	Область применения: устройство водопроводных, канализационных колодцев 
Класс бетона не ниже В15. Марка не ниже М200
Кольцо опорное должно иметь монтажные петли для перевозки и монтажа. Количество монтажных петель должно быть не менее 2 штук 
Кольцо опорное должно соответствовать Серии 3.900.1-14 «Изделия железобетонные для круглых колодцев водопровода и канализации»
Наружный диаметр – 840 мм
Внутренний диаметр – 580 мм
Высота кольца – 70 мм
Расход бетона – 0,02 м3
Расход арматуры – не менее 1,1 кг (на одно изделие)
Масса изделия – не менее 50 кг

	4
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3
	Область применения: устройство водопроводных, канализационных колодцев. 
Класс бетона не ниже В15. Марка не ниже М200.
Отпускная прочность бетона должна быть не менее 90%.
Кольцо стеновое должно иметь монтажные петли для перевозки и монтажа.
Монтажная петля должна быть марки П 1.
Количество монтажных петель должно быть не менее 2 штук.
Стеновое кольцо должно соответствовать Серии 3.900.1-14 «Изделия железобетонные для круглых колодцев водопровода и канализации».
Наружный диаметр – 840 мм.
Внутренний диаметр – 700 мм.
Высота кольца – 290 мм.
Расход бетона 0,05 м3.
Расход арматуры не менее 1,64 кг.
Масса изделия не менее 130 кг.

	5
	Раствор готовый кладочный, цементный
	Технические характеристики раствора должны соответствовать ГОСТ Р 58766-2019
Марка раствора по прочности должна быть М100, М200
Марка по подвижности: Пк 1 или Пк 2 или Пк 3 или Пк 4
Норма подвижности по погружению конуса в соответствии с ГОСТ Р 58766-2019 должна быть не более 14 см
Наибольшая крупность зерен заполнителя в соответствии с ГОСТ Р 58766-2019 должна быть не более 2,5 мм
Морозостойкость растворной смеси должна быть не менее F100
Песок входящий в состав раствора должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736-2014.
Песок входящий в состав растворной смеси должен быть природный или смесь песка природного и отсева дробления.
Цемент входящий в состав раствора должен соответствовать ГОСТ 31108-2020
Цемент должен быть с минеральными добавками/бездобавочный.
Класс цемента по прочности на сжатие должен быть не менее 32,5
Подкласс цемента по прочности на сжатие должен быть Н; Б.
Обозначение цемента: ЦЕМ 0 или ЦЕМ I или ЦЕМ II.

	6
	Люк чугунный 
	Люк чугунный для смотровых колодцев
Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 3634-2019
Люк чугунный тяжелый 4-х ушковый, комплект (корпус и крышка), общего назначения.
Номинальная нагрузка должна быть не менее 250 кН,
Материал –чугун марки не ниже СЧ20 по ГОСТ 1412-85.
Цвет должен быть серый

	7
	Смеси асфальтобетонные 
	Тип смеси должен быть А22НН, А8ВЛ, А16ВН.
Смесь должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 58406.2 – 2020.
Номинально максимальный размер применяемого минерального заполнителя должен быть не более 22,4 мм
Пустоты в минеральном заполнителе (ПМЗ) должны быть не менее 12,0%
Пустоты, наполненные битумным вяжущим (ПНБ), должны быть не менее 65 %
Коэффициент водостойкости должен быть не менее 0,85


             Страна происхождения товаров (материалов) – Российская Федерация


