Техническое задание
Коммунальный отвал для КДМ ЭД-405А КамАЗ-65115


	Наименование характеристики 
	Показатели характеристики

	Тип оборудования
	Быстросъемный поворотный коммунальный отвал с резиновыми ножами должен навешиваться на переднюю монтажную плиту при помощи 2 зацепов в верхней части и замком в нижней центральной части. Операция по монтажу и демонтажу отвала должна проводиться без применения дополнительных грузоподъемных приспособлений

	Совместимость
	КДМ ЭД-405А КамАЗ-65115 (ТС оборудовано монтажной плитой)

	Ширина обрабатываемой полосы дороги за один проход, мм.
	не менее 2 600

	Угол установки отвала к продольной оси автомобиля, град.
	не менее +/- 30

	Длина отвала, мм
	не менее 3 000

	Высота отвала, мм
	не менее 900

	Форма крыла
	закругленный, изготовлен методом вальцевания

	Усиленная конструкция отвала 
	не менее 6 задних ребер жесткости.

	Тип ножа отвала
	резина

	Управление поворотом отвала вправо-влево, подъем-опускание
	из кабины водителя

	Возможность фиксации отвала в транспортном положении
	наличие

	Рама подъемная
	наличие

	Гидроцилиндры подъема-опускания, шт.
	не менее 1

	Гидроцилиндр поворота, шт.
	не менее 2

	Опорное устройство отвала – 2 стойки
	наличие

	Система предохранения от повреждений в случае удара о препятствие
	при фронтальном ударе плавающая подвеска,

	Дефлектор для исключения попадания снега на лобовое стекло
	наличие
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