Техническое задание
Быстросъемное пескоразбрасывающее оборудование для 
КДМ ЭД-405А КамАЗ-65115 (самосвал)


	Наименование характеристики 
	Показатели характеристики

	Тип оборудования
	Быстросъемное пескоразбрасывающее оборудование, устанавливается в кузов автосамосвала с регулируемыми по высоте четырьмя опорами, что обеспечивает быстроту погрузки и снятие оборудования без грузоподъемных механизмов монтаж и демонтаж производится без дополнительных грузоподъемных механизмов

	Совместимость
	КДМ ЭД-405А КамАЗ-65115

	Боковые стенки бункера выполнены из цельного листа без сварных швов, стыковка листов не допускается
	наличие

	Материал кузова, его толщина
	Боковые стенки бункера выполнены из стали толщиной не менее 3 мм.;
Нижняя подающая часть бункера в зоне работы транспортера выполнена из стали с толщиной стенок не менее 6 мм.

	Обеспечение жесткости кузова
	На боковых стенках бункера устанавливаются вертикальные ребра жесткости толщиной не менее 3 мм., выполненные из стали, не менее 10 шт. 

	Решетка, просеивающая для загрузки противогололедных материалов
	наличие

	Объем бункера пескоразбрасывателя, куб. м.
	 не менее 6 

 не более 8

	Тип транспортера 
	цепной, две ветви цепи

	Разбрасывающее устройство
	Наличие регулировку ширины и плотности посыпки; 
Наличие защитного козырька;
Наличие возможности подъема вручную при помощи газовых амортизаторов.

	Привод транспортера
	  гидравлический

	Распределяющий диск механизма разбрасывающего
	 должен быть снабжен не менее шестью лопастями 

	Ширина обрабатываемой полосы, в диапазоне, м 
	  не менее 2
не более 12 м

	Плотность распределения, регулируемая, г/м²,
	не менее 25 
не более 500,

	Привод разбрасывающего диска 
	  гидравлический

	Привод механизмов пескоразбрасы
	гидравлический, от КОМ базового автомобиля

	Покраска бункера в 2 слоя: 

а) грунт, с добавлением цинка,
б) двухкомпонентная полиуретановая эмаль.
	 наличие

	Опорные ноги для хранения
	наличие

	Пескоразбрасывающее оборудование с металлической лестницей, а также верхней    технологической площадкой для осмотра транспортера.
	наличие

	В задней части ПРО распаложены фонари габоритных огней, стоп-сигналы и указатели поворотов, светодиодный проблесковый маяк, фара дополнительного света.
	наличие


Главный механик
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