Техническое задание

Поставка полиуретановых пластин
	Поставляемый товар

	№ п/п
	Наименование Товара
	Характеристики
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Полиуретановый демпфер отвала 300*105*70 мм

(Чертеж 1)
	Размер 300*105*70 (± 2 мм)                                                     

Соответствие требованиям ТУ 2226-001-37455706-2011
Материал СКУ-ПФЛ-100 (ТДИ терминированный преполимер); 

Твердость по Шору А, условные единицы – 94-98;
Температурный диапазон -60+120
Условная прочность при растяжении, МПа, не менее 38
	шт
	11

	2
	Полиуретановая пластина 340*145*30 мм

(Чертеж 2)
	Размер 340*145*30 мм (± 2 мм)                                                     

Соответствие требованиям ТУ 2226-001-37455706-2011
Материал СКУ-ПФЛ-100 (ТДИ терминированный преполимер);
Твердость по Шору А, условные единицы – 94-98;
Температурный диапазон -60+120
Условная прочность при растяжении, МПа, не менее 38
	шт
	30

	3
	Полиуретановая пластина 360*145*30 мм

(Чертеж 3)
	Размер 360*145*30 мм (± 2 мм)                                                            Соответствие требованиям ТУ 2226-001-37455706-2011
Материал СКУ-ПФЛ-100 (ТДИ терминированный преполимер);
Твердость по Шору А, условные единицы – 94-98;
Температурный диапазон -60+120
Условная прочность при растяжении, МПа, не менее 38
	шт
	5

	4
	Полиуретановая пластина 780*125*30 мм 

(Чертеж 4)
	Размер 780*125*30 мм (± 2 мм)                                                 Соответствие требованиям ТУ 2226-001-37455706-2011
Материал СКУ-ПФЛ-100 (ТДИ терминированный преполимер);
Твердость по Шору А, условные единицы – 94-98;
Температурный диапазон -60+120
Условная прочность при растяжении, МПа, не менее 38
	шт
	44

	5
	Полиуретановая пластина 1175*124*30 мм

(Чертеж 5)
	Размер 1175*124*30 мм (± 2 мм)                                             Соответствие требованиям ТУ 2226-001-37455706-2011
Материал СКУ-ПФЛ-100 (ТДИ терминированный преполимер);
Твердость по Шору А, условные единицы – 94-98;
Температурный диапазон -60+120
Условная прочность при растяжении, МПа, не менее 38
	шт
	4

	6
	Полиуретановая пластина 250*140*40 мм

(Чертеж 6)
	Размер 250*140*40 мм (± 2 мм)                                             Соответствие требованиям ТУ 2226-001-37455706-2011
Материал СКУ-ПФЛ-100 (ТДИ терминированный преполимер);
Твердость по Шору А, условные единицы – 94-98;
Температурный диапазон -60+120
Условная прочность при растяжении, МПа, не менее 38
	шт
	8

	7
	Пластина полиуретановая для отвалов ДСТ 1000х250х40 мм                        


	Пластина полиуретановаядля отвалов ДСТ 1000х250х40 мм                         
Размеры: 1000х250 мм (± 2 мм)
Толщина: 40 мм (±1,3 мм)
Марка: СКУ-7Л (Ринапол 685)
Степень твердости: Твердая
Твёрдость по Шор A: 82-85 (±3)
Плотность: 1,14 г/см³
Условная прочность при растяжении: 38-48 МПа (Н/мм²)
Относительное удлинение при разрыве: 580-680%
Рабочая температура: от -50°C до +90°C
Стойкость к износу: 0,07 см³
	шт
	40


1. Срок поставки товаров, работ, услуг:
· Срок поставки: не более 40 рабочих дней, с момента заключения договора.
2. Место и условия поставки товара, работ, услуг:
· Место поставки: Кинельское дорожно-эксплуатационное управление, расположенное по адресу: 446442,     Самарская     область, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д.80;
·  Право собственности на товар переходит с момента его получения Покупателем.

3. Сведения о включенных в цену товара, работ, услуг расходах:
Цена Договора включает в себя стоимость товара и все расходы Поставщика, относящиеся к предмету Договора, в том числе расходы по погрузке, разгрузке, доставке, страхованию, уплате таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей (в т.ч. НДС).

4. Требования к товару:

      Продукция, а также ее компоненты должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными, не являлись выставочным образцом у которой были восстановлены потребительские свойства, а также быть свободной от любых прав на них третьих лиц. 
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