
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ: по изготовлению скважинных фильтров из материалов Заказчика 

1. Цель, назначение, область применения

Цель – нарезка технологических отверстий в заготовке (базовой трубе), предоставляемой Заказчиком.
Назначение – оборудование призабойных участков эксплуатационных скважин:
· Правобережный район, г. Беслан, РСО-Алания («Головной водозабор»)
· Пригородный район, с. Нижний Комгарон («Водозабор»). 

1. Геолого-технические условия
	№ 
п/п
	Проектные условия
	Приразломное НМ

	1.
	Категория скважины
	водозаборная

	2.
	Проектная глубина спуска по стволу, м
	180 м

	3.
	Диаметр эксплуатационной колонны хвостовика, мм
	159 мм
273 мм

	4.
	Плотность промывочной жидкости в скважине при спуске фильтра-хвостовика, г/см3
	1,35 

	5.
	Тип скважины (верт., н/н, гор.)
	вертикальная

	6.
	Температура окружающей среды, С
	10 °С



1. Состав и этапы выполнения работ
Работа по изготовлению фильтров для эксплуатационных скважин включает следующие основные этапы выполнения работ:
2. Подрядчик организует отправку заготовки (базовой трубы) с базы Заказчика в г. Владикавказ на собственную производственную базу.
2. Производится сверление трубы сверлом диаметром 25 мм с шагом 50 мм по все лине трубы (5-6 м длина трубы);
2.  Наварка проволоки диаметром 4 мм электродуговой сваркой вдоль трубы по всей длине в количестве 10 прудков;
2. Намотка оцинкованной проволокой диаметром 2,5 мм с шагом навивки 1 мм;
3.5.	По завершению изготовления скважинных фильтров Подрядчик организует доставку готовой продукции с производственной базы на объекты Заказчика.
Спецификация на поставку скважинных фильтров
	№
	Параметры
	Требуемое значение параметра

	1.
	Тип фильтра
	дырчатый

	2.
	Характеристики базовой трубы:
	

	
	-	наружный диаметр, мм
	159 мм
273 мм

	
	-	марка стали
	Ст.20

	
	1. -	толщина стенки, мм
	9 мм

	
	1. -	тип соединения
	сварное

	3.
	Длина фильтрующей части, м
	5-6

	4.
	Диаметр отверстий в трубе, мм
	25

	5.
	Количество отверстий на погонный метр, отв./п.м
	200 шт

	8.
	Количество скважинных фильтров 
	159 мм - 65 м (13 шт)
273 мм – 50 м (10 шт)



1. Перечень документации, представляемой Подрядчиком по окончании выполнения работ
· Акт выполненных работ;
· Счет и счет-фактуру;
· Технические условия (спецификации) на производство продукции.
· Прочностные характеристики скважинных фильтров с Актом проведения дефектоскопии готовой продукции.
· Рекомендации производителя по эксплуатации скважинных фильтров.

1. Упаковка, отгрузка-поставка 
· Упаковка труб должна быть попакетная (с обвязкой), с расположением муфт в одну сторону.
· Упаковка должна гарантировать безопасную транспортировку изделия. 
· Маркировка упаковки должна быть в соответствии с техническими условиями (спецификациями) производителя.
· Получатель труб – ГУП «РПВВ»
· Поставка до:
· Правобережного района, г. Беслан, РСО-Алания («Головной водозабор»);
· Пригородный район, с. Нижний Комгарон («Водозабор»). 

1. Сроки выполнения работ
Сроки выполнения работ: 7 рабочих дней с момента получения материалов от Заказчика.



Согласовано:

Начальник службы 
водозаборных сооружений ГУП «РПВВ»        _____________________    С.Д. Уртаев





