Приложение № 1
к Извещению о проведении ценового запроса
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку ограждающих конструкций и комплектующих материалов
	№
	Наименование и технические характеристики
	ОКПД2
	Кол-во
	Ед.

	1
	Полотно откатных ворот из ламелей (жалюзи) на проем 6000 мм. Ширина ворот 6200 мм, высота 2420 + 80 мм зазор под воротами. Заполнение: ламель 60 мм, толщина 0,45 мм, двухсторонняя однотонная окраска. Основание полотна — балка 95 (DoorHan). Каркас из профильной трубы 80×60×2 мм. Покрытие: грунт-эмаль 3 в 1, 2 слоя. Комплект: 2 опоры роликовые, 1 направляющий ролик, ловитель верхний, ловитель нижний, 2 заглушки для балки, задвижка. Вид с улицы. Цвет ламелей 7024/7024, цвет каркаса — графит RAL 7024.
	25.12.10.190
	1
	шт.

	2
	Столб ловитель/направляющий 100×100 с подпятником, L=2500 мм. Покрытие ППК.
	25.11.23.119
	3
	шт.

	3
	Электропривод для откатных ворот SLIDING 1300 (DoorHan), в масляной ванне, для ворот массой до 1300 кг, ширина проема до 6 м.
	28.14.20.112
	1
	шт.

	4
	Рейка зубчатая RACK-8, L=1 м, 30×8 мм.
	28.15.39.120
	7
	шт.

	5
	Фотоэлементы PHOTOCELL-N, дальность действия до 20 м (DoorHan).
	26.11.22.119
	1
	шт.

	6
	Пульт 2-канальный Transmitter 2-PRO 433 MHz.
	26.51.20.130
	2
	шт.

	7
	Ламель-жалюзи 60 мм, 135/50/60×2500, ПЭД-01-7024/7024, толщина 0,45 мм.
	25.11.23.119
	1 820
	шт.

	8
	Планка крепежная забора 60×2500, ПЭД-01-7024/7024, толщина 0,45 мм.
	25.11.23.119
	182
	шт.

	9
	Планка крышки забора 60 мм, 35×65×2500, ПЭД-01-7024/7024, толщина 0,45 мм.
	25.11.23.119
	91
	шт.

	10
	Планка стойки забора 60 мм, 35×60×2500, ПЭД-01-7024/7024, толщина 0,45 мм.
	25.11.23.119
	182
	шт.

	11
	Планка угла, усиливающая для забора 40×20×2500, ПЭД-01-7024/7024, толщина 0,45 мм.
	25.11.23.119
	91
	шт.

	12
	Опора 80×80×3, L=2500 мм для ограждений с подпятником. Цвет RAL 7024, покрытие ППК.
	25.11.23.119
	91
	шт.

	13
	Заглушка пластиковая 80×80 мм.
	22.29.29.190
	91
	шт.

	14
	Заглушка пластиковая 100×100 мм.
	22.29.29.190
	2
	шт.

	15
	Саморез с прессшайбой со сверлом, RAL 7024 (графит), 4,2×16 мм.
	25.94.11.110
	12 000
	шт.


1. Требования к товару
1.1. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, без дефектов и повреждений.
1.2. Качество и комплектность товара должны соответствовать требованиям изготовителя, применимым техническим регламентам, ГОСТ/ТУ (при наличии обязательности их применения) и настоящему Техническому заданию.
1.3. Если для товара законодательством предусмотрено обязательное подтверждение соответствия, Поставщик передает соответствующие документы одновременно с товаром.
2. Условия поставки
2.1. Место поставки: 664023, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Омулевского, д. 49.
2.2. Срок поставки: в течение 14 рабочих дней с даты заключения договора.
2.3. Поставка осуществляется в полном объеме. Погрузка, перевозка, доставка и разгрузка товара осуществляются силами и за счет Поставщика и включаются в цену договора.
2.4. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах.
3. Гарантийные обязательства
3.1. Гарантийный срок на товар — не менее гарантийного срока, установленного изготовителем.
3.2. При выявлении товара ненадлежащего качества Поставщик обязан заменить его за свой счет в порядке и сроки, предусмотренные договором.
4. Особые условия
4.1. В соответствии с п. 10.3.2 Положения о закупке Заказчика ценовой запрос в электронном магазине может содержать марки, модели, наименования товара и производителя; предоставление эквивалентов не допускается.
4.2. Участник указывает страну происхождения каждой товарной позиции, а также номер реестровой записи в случаях, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875.
