Техническое задание
Быстросъемное пескоразбрасывающее оборудование из композитного полимера для 
КДМ ЭД-405А КамАЗ-65115 (самосвал)


	Наименование характеристики 
	Показатели характеристики

	Тип оборудования
	Быстросъемное пескоразбрасывающее оборудование из композитного полимерного материала, устанавливается в кузов автосамосвала с регулируемыми по высоте четырьмя опорами, что обеспечивает быстроту погрузки и снятие оборудования без грузоподъемных механизмов монтаж и демонтаж производится без дополнительных грузоподъемных механизмов

	Совместимость
	КДМ ЭД-405А КамАЗ-65115 (самосвал)

	Бункера выполнены из цельного композитного полимерного материала, усиленный ребрами жесткости, трапецеидальной формы
	наличие

	Рама бункера с опорными стойками из углеродистой стали
	наличие

	Материал бункера, его толщина
	Стенки бункера выполнены из композитного полимерного материала толщиной не менее 15 мм.

	Обеспечение жесткости кузова
	На боковых стенках бункера устанавливаются вертикальные ребра жесткости 

	Решетка, просеивающая для загрузки противогололедных материалов
	наличие

	Объем бункера пескоразбрасывателя, куб. м.
	 не менее 7
 не более 8

	Тип транспортера 
	цепной, две ветви цепи

	Привод транспортера
	гидравлический

	Разбрасывающее устройство
	Наличие регулировку ширины и плотности посыпки; 
Наличие защитного козырька;
Наличие возможности подъема вручную при помощи газовых амортизаторов.

	Материал подающего желоба и разбрасывающего диска
	  Нержавеющая сталь

	Привод разбрасывающего диска 
	  гидравлический

	Привод механизмов пескоразбрасывателя
	гидравлический, от КОМ базового автомобиля

	Покраска бункера в 2 слоя: 

а) грунт, с добавлением цинка,
б) двухкомпонентная полиуретановая эмаль.
	 наличие

	Опорные ноги для хранения
	наличие

	Пескоразбрасывающее оборудование с металлической лестницей, а также верхней    технологической площадкой для осмотра транспортера.
	наличие

	В задней части ПРО расположены фонари габаритных огней, стоп-сигналы и указатели поворотов, светодиодный проблесковый маяк, фара дополнительного света.
	наличие


Главный механик





М.В. Петлин
